{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Rechtsvorschriften Ammoniak","Ammoniak","Flüssig","Behälter","Leitung","LOHC","Felder"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rechtsvorschriften Ammoniak","index":0,"n_rows":753,"n_cols":11,"rows_kept":753,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Regelwerk","Vorschrift","Inhalt","Regelungsebene","Zuständiges Gremium","Neufassung geplant","Art des Verweises","in Bezug genommene Normen","Spalte1","Anzahl",{"$f":"SUBTOTAL(9,I$2:$I$760)","v":752}]
["BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung)","§ 3 Abs. 4 S. 2","Der Arbeitgeber hat Regeln und Erkenntnisse bei Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen ","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","Regeln und Erkenntnisse",1]
["BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung)","§ 4 Abs. 3","Der Arbeitgeber hat Regeln und Erkenntnisse bei Festlegung der Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen; Vermutungswirkung bei Einhalten der Regeln ","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","Regeln und Erkenntnisse",1]
["BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung)","§ 21","Ausschuss für Betriebssicherheit erarbeitet Regeln und Erkenntnisse; BMAS kann sie bekanntgeben","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","Regeln und Erkenntnisse",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 10","Die BAM ist zuständig für die Anerkennung einer Norm oder eines Regelwerks nach Abs. 6.2.1.1.9 im Einvernehmen mit dem BMDV","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","Norm oder Regelwerk nach Abs. 6.2.1.1.9 ADR/RID",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 10","Die BAM ist zuständig für die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Abs. 6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Abs. 6.7.2.2.1 S. 1, Abs. 6.7.3.2.1 S. 1, Abs. 6.7.4.2.1 S. 1, Abs. 6.7.4.7.4, den Abs. 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 S. 1 ADR/RID im Einvernehmen mit dem BMDV","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","technischen Regelwerke nach Abs. 6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Abs. 6.7.2.2.1 S. 1, Abs. 6.7.3.2.1 S. 1, Abs. 6.7.4.2.1 S. 1, Abs. 6.7.4.7.4, den Abs. 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 S. 1 ADR/RID",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 12 Abs. 1 S. 1","Die Benannten Stellen nach § 16 ODV müssen für die Durchführung der in § 12 GGVSEB genannten Aufgaben nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert sein","national","BMDV","nicht bekannt","starr","DIN EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 5","Die in § 16 ODV benannten Stellen sind zuständig für die Baumusterprüfung und die getrennte Baumusterzulassung von Bedienungsausrüstungen für Tanks nach Abs. 6.8.2.3.1 S. 9, für die in der Tabelle in Abs. 6.8.2.6.1 eine Norm aufgeführt ist","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","in der Tabelle in Abs. 6.8.2.6.1 ADR/RID aufgeführte Norm",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 12 Abs. 1 S. 3","Für die in § 12 Abs. 1 S. 1 GGVSEB genannten Aufgaben nach Kapitel 6.7 ADR/RID sind auch die Benannten Stellen nach § 16 ODV zuständig, die nicht nach der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert, aber von der BAM nach § 6 Abs. 5 GGVSee als Prüfstelle anerkannt sind","national","BMDV","nicht bekannt","starr","DIN EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["GGVSEB (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)","§ 19 Abs. 2 Nr. 10","Der Beförderer im Straßenverkehr hat die Prüffristen nach Unterabschnitt 8.1.4.4 ADR i.V.m. § 36 GGVSEB oder den zugelassenen nationalen Normen einzuhalten","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","zugelassene nationale Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.2.1 A Auslegungslebensdauer","Auslegungslebensdauer für Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen: Die höchste Lebensdauer (in Anzahl Jahren), für die die Flasche oder Großflasche in Übereinstimmung mit der anwendbaren Norm ausgelegt und zugelassen ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.2.1","Wenn die zuständige Behörde eine Prüfstelle zulässt, muss eine Akkreditierung gemäß der Norm erfolgen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.2.2.3","Vor vorübergehender Zulassung einer Prüfstelle muss Behörde sicherstellen, dass die Prüfstelle die Anforderungen der Norm erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.2.4.2","Zuständige Behörde muss ein Verzeichnis der von ihr zugelassenen Prüfstellen veröffentlichen, das u.a. eine Bestätigung zur Akkreditierung nach der Norm enthält","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.3.1","Prüfstelle muss ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem haben, das dem in der Norm dargestellten System gleichwertig ist und gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.3.3.1","bei einer Delegation von Prüfaufgaben muss der Unterauftragnehmer bei einer getrennten Akkreditierung gemäß der Norm  von der Prüfstelle als ein unabhängiges und unparteiisches Prüflaboratorium/Prüfstelle akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17025:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.6.3.3.1","bei einer Delegation von Prüfaufgaben muss der Unterauftragnehmer bei einer getrennten Akkreditierung gemäß der Norm  von der Prüfstelle als ein unabhängiges und unparteiisches Prüflaboratorium/Prüfstelle akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.2.2.1","Baumusterzulassungsbescheinigung muss u.a. einen Verweis auf die für die Baumusterprüfung verwendeten Normen enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.4.2","Die entsprechende Stelle muss prüfen, ob die Baumusterzulassung gültig bleibt, nachdem sich die hierfür relevanten Vorschriften des ADR/RID einschließlich der in Bezug genommenen Normen geändert haben","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","in Bezug genommene Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.4.3","Bescheinigung über die erstmalige Prüfung muss u.a. einen Verweis auf die hierfür verwendeten Normen enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.7.2","Unterauftragnehmer muss gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17025:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.7.2","Unterauftragnehmer muss gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.7.3","Genehmigungsbescheinigung muss  einen Verweis über die für die erstmaligen oder wiederkehrenden Prüfungen verwendeten Normen oder anerkannten technischen Regelwerke enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen oder anerkannte technische Regelwerke gemäß Abschnitt 6.2.5",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","1.8.7.8.1","Hersteller muss das Verzeichnis der Normen, die für die Auslegung und Herstellung verwendet werden, sowie die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Prüfungen, die in den Normen für die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgeführt sind, zur Verfügung stellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 24431:2016",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 13365:2002 + A1:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7)a) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11755:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11114-1:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11621:1997",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11621:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014 + A1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11117:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:1998",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 962:1996 + A2:2000",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12205:2001",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015 + A1:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","5.2.2.2.1.2","Soweit erforderlich, ist bei Gefahrzetteln und Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe auf Gasflaschen eine Verkleinerung und ein Überlappen gemäß der Norm zulässig","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7225:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.1.3","Mindestwanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegte Wanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.2.2","Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegt sind; die Werkstoffe müssen, wie in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau angegeben, unempfindlich gegen Sprödbruch und Spannungsrisskorrosion sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.5.1","Neue Druckgefäße, mit Ausnahme von geschlossenen Kryo-Behältern und Metallhydrid-Speichersystemen, sind während und nach der Herstellung Prüfungen gemäß den anwendbaren Auslegungsnormen oder anerkannten technischen Regelwerken zu unterziehen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Auslegungsnormen oder anerkannte technische Regelwerke",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßkörpern muss an einer ausreichenden Anzahl von Druckgefäßen mindestens eine Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Auslegungsnorm umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Auslegungsnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßen muss an allen Druckgefäßkörpern mindestens eine Flüssigkeitsdruckprüfung umfassen; die Druckgefäßkörper müssen die in der technischen Norm oder dem technischen Regelwerk für Auslegung und Bau festgelegten Akzeptanzkriterien erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Norm oder technisches Regelwerk",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.6.1","Bei nahtlosen Flaschenkörpern und Großflaschenkörpern aus Stahl dürfen die Prüfung der inneren Beschaffenheit des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung durch ein Verfahren entsprechend der Norm ersetzt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 16148:2016",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.1.6.1","Die Prüfung der inneren Beschaffenheit des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung dürfen durch eine Ultraschalluntersuchung ersetzt werden, die für nahtlose Flaschenkörper aus Stahl oder Aluminiumlegierung gemäß der Norm durchzuführen ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18119:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von wiederbefüllbaren UN-Flaschenkörpern gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von wiederbefüllbaren UN-Flaschenkörpern gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-2:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-2:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-3:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-3:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-4:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7866:2012 + Cor 1:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4706:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 20703:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-1:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-3:2013",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-4:2016",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10961:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10961:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 21172-1:2015 + Amd 1:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 21172-1:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4706:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.9","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von nicht wiederbefüllbaren UN-Flaschen gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.1.9","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von nicht wiederbefüllbaren UN-Flaschen gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015 + Amd 1:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + A1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:2008 + Cor 1:2009",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (für die Herstellung anwendbar bis zum 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 14246:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17871:2020 ",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17871:2015 ",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17879:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6406:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18119:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10460:2005",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10460:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10461:2005 + A1:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11513:2011",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11513:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11623:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 22434:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 20475:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 23088:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.0","In 6.2.2.5 bedeutet Baumuster ein durch eine besondere Druckgefäßnorm festgelegtes Druckgefäßbaumuster","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","besondere Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.2.4","Die Prüfstelle muss sicherstellen, dass die in der entsprechenden Druckgefäßnorm und im ADR festgelegten Prüfungen durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.2.5","Um die Übereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefäßnorm zu überprüfen, muss die Prüfstelle Baumusterzulassungen, Prüfungen der Druckgefäßproduktion durchführen und Bescheinigungen ausstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.2.7","Das Prüflabor muss über geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausrüstungen verfügen, um die in der Herstellungsnorm vorgeschriebenen Prüfungen zur Zufriedenheit der Prüfstelle durchzuführen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Herstellungsnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.2","Ein Hersteller, der beabsichtigt, Druckgefäße in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR herzustellen, muss eine Baumusterzulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes für mindestens ein Druckgefäßbaumuster nach dem in Abs. 6.2.2.5.4.9 angegebenen Verfahren ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung des Druckgefäßes und der entsprechenden Druckgefäßnorm umfasst","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die für die Baumusterzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch die die Überprüfung der Konformität der Druckgefäße mit den Vorschriften der entsprechenden Auslegungsnorm für Druckgefäße ermöglicht wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Auslegungsnorm für Druckgefäße",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens die Norm für die Auslegung des Druckgefäßes umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm für die Auslegung des Druckgefäßes",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens ein Verzeichnis von Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind, umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die technische Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob das Baumuster mit den anwendbaren Vorschriften der Norm übereinstimmt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Norm oder dem technischen Regelwerk für das Druckgefäß festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder beaufsichtigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm oder technisches Regelwerk",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Druckgefäßnorm festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder durchgeführt haben, um zu bestimmen, ob die Norm angewendet und erfüllt worden ist und die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.4.10","Der Hersteller muss entweder die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen des zugelassenen Baumusters, sofern diese Änderungen nach den Definitionen der Druckgefäßnorm kein neues Baumuster darstellen, in Kenntnis setzen, oder eine nachfolgende Baumusterzulassung anfordern, sofern diese Änderungen gemäß der anwendbaren Druckgefäßnorm ein neues Baumuster darstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.5","Die Prüfstelle muss überprüfen, dass die Kontrollen des Herstellers und die an den Druckgefäßen vorgenommenen Prüfungen vollständig der Norm und den Vorschriften des ADR entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.5.5","Die Anbringung der Zertifizierungskennzeichen auf dem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen und den Anforderungen dieses Konformitätsbewertungssystems und des ADR entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.4.1","Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Prüfungen von Druckgefäßen in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR durchzuführen, muss eine Zulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.4.2","Für jede Stelle für die wiederkehrende Prüfung ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung der entsprechenden Druckgefäßnormen, die im Qualitätssicherungssystem berücksichtigt werden, umfassen muss","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.4.3","Die zuständige Behörde muss die Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob die Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR sind, und eine Nachprüfung in Übereinstimmung mit Abs. 6.2.2.6.3.2 durchführen, um zu überprüfen, ob die Prüfungen nach den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.4.4","Die Zulassungsbescheinigung muss u.a. die notwendigen Daten für den Nachweis der zugelassenen Tätigkeiten der Stelle (z.B. Bezeichnung der Druckgefäßnormen) umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.4.6","Änderungen an den Informationen, die im Rahmen der erstmaligen Zulassung unterbreitet wurden, sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR erfüllt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.6.5","Die Anbringung der Kennzeichen für die wiederkehrende Prüfung an einem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: Herstellungskennzeichen zur Identifikation des Flaschengewindes anzubringen (Ausnahme für verschlossene Kryo-Behälter); Norm enthält Informationen zu Kennzeichen, die verwendet werden können","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO/TR 11364",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: bei Gasen mit Risiko der Wasserstoffversprödung Kennzeichnung mit \"H\" für Verträglichkeit des Stahls (siehe Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + A1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2015-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 7866:2012 + AC:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 7866:2012 + A1:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11120:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1964-3:2000",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12862:2000",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1251-2:2000",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12257:2002",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-1:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-2:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-3:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13293:2002",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13322-1:2003 + A1:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13322-2:2003 + A1:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2013-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12245:2009 + A1:2011",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12245:2022",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2017-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015 + A1:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14208:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10961:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14638-1:2006",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14638-3:2010 + AC:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie Bedienungsausrüstung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014 + A1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13648-1:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; EN 1626:2008 (ausgenommen Absperrarmaturen der Kategorie B) bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1626:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17871:2015 + A1:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17871:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 14246:2014 + A1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 14246:2022",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1251-3:2000",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 21029-2:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 18119:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 18119:2018 + A1:2021",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10460:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11623:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 22434:2011",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 22434:2022",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14876:2007",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 23088:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 15888:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 20475:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.1","Für die Zwecke des Abschnitts 6.7.3 wird Berechnungsdruck definiert als der Druck, der den Berechnungen nach einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter zugrunde gelegt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.2.1","Die für Tankkörper von ortsbeweglichen Tanks verwendeten Werkstoffe müssen grds. den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.2.11","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Werte; diese Werte dürfen bei austenitischen Stählen um bis zu 15 % erhöht werden, sofern diese höheren Werte im Werkstoffabnahmezeugnis bescheinigt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.3.3.1","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bei der Bestimmung der primären Membranspannung zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Mindestwerte","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.3.3.4","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bleibende Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß der Norm unter Verwendung einer Messlänge von 50 mm gemessen werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6892:1998",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.4.1","Die Mindestwanddicke des Tankkörpers muss dem größten der nachfolgenden Werte entsprechen: a) die nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.4 bestimmte Mindestwanddicke und b) die nach dem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.3 bestimmte Mindestwanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.4.4","Bei der Verwendung eines anderen Stahls als Bezugsstahl muss die gleichwertige Wanddicke anhand einer Formel bestimmt werden, bei der A1 der garantierten Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls gemäß den nationalen oder internationalen Normen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.13.5","Sind ortsbewegliche Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.1.2 geschützt, müssen die Tankkörper und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder bei Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahmen sind der Schutz durch Verwendung eines ISO- Rahmens gemäß der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.14.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei ortsbeweglichen Tanks muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.15.10","Prüfung ortsbeweglicher Tanks: In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper durchgeführt werden, sind diese Arbeiten von der zuständigen Behörde oder einer von ihr bestimmten Stelle unter Berücksichtigung des für den Bau des Tankkörpers verwendeten Regelwerks für Druckbehälter zu genehmigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss zur Kennzeichnung mit einem Schild ausgerüstet sein; wenn das Schild nicht dauerhaft am Tankkörper angebracht werden kann, muss der Tankkörper mindestens mit den im Regelwerk für Druckbehälter vorgeschriebenen Informationen gekennzeichnet sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens das Regelwerk für Druckbehälter, nach dem der Tankkörper ausgelegt wurde, angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens ein Verweis auf die Werkstoffnorm(en) angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Werkstoffnormen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + Amd 1:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente die Werte nicht überschreiten, die in der nach 6.2.2.1 anwendbaren Norm festgelegt sind","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nach 6.2.2.1 anwendbare Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente, wenn die Elemente nicht nach den in 6.2.2.1 genannten Normen ausgelegt, gebaut oder geprüft sind, die Werte nicht überschreiten, die in dem technischen Regelwerk oder in der Norm genannt sind, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technisches Regelwerk oder Norm, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der minimalen Gesamtdurchflussmenge des Systems von Druckentlastungseinrichtungen ist die in CGA S-1.2-2003 vorgesehene Formel zu verwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der Abblasmenge einzelner Elemente darf CGA S-1.1-2003 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.1-2003",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.5.2","Bei der Bestimmung der erforderlichen Gesamtabblasmenge der an den Elementen für die Beförderung verflüssigter Gase angebrachten Druckentlastungseinrichtungen sind die thermodynamischen Eigenschaften des Gases zu berücksichtigen (siehe z.B. CGA S-1.2-2003 für unter geringem Druck verflüssigte Gase)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.10.4","Wenn MEGC während der Beförderung nicht gemäß 4.2.4.3 geschützt sind, müssen die Elemente und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahme ist die Verwendung eines ISO-Rahmens nach den anwendbaren Vorschriften der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.7.5.11.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei MEGC muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14025:2018 + AC:2020",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Zulassung des Baumusters (6.8.2.3) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12972:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen (01.01.2017-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13094:2015",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13094:2020 + A1:2022",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1 und 6.8.2.1 mit Ausnahme von 6.8.2.1.17) und Prüfungen (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13530-2:2002 + A1:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1, 6.8.2.1 mit Ausnahme von 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 und 6.8.2.1.20) und Prüfungen (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14398-2:2003 + A2:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist EN 1626:2008 (ausgenommen Absperrarmaturen der Kategorie B) für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1626:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4 und 6.8.3.4) und Ausrüstung (6.8.3.2.12) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13648-1:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13082:2008 + A1:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13308:2002",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13314:2002",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13316:2002",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13317:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14595:2016",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 16257:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2) zu erfüllen (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 23826:2021",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.2.6.2","Prüfung von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; die Norm ist für die Prüfung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4. und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12972:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.3.6","Bei Baumusterzulassungen für Batterie-Fahrzeuge und MEGC, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind, muss Norm angewendet werden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1.4, 6.8.3.1.5), Ausrüstung (6.8.3.2.18 bis 6.8.3.2.28), Prüfung (6.8.3.4.12 bis 6.8.3.4.14) und Kennzeichnung (6.8.3.5.10 bis 6.8.3.5.13) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13807:2017",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.4 lit. d TT 8","An Tanks sind Magnetpulverprüfungen durchzuführen; von sachkundiger Person durchzuführen, die entsprechend qualifiziert ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9712:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.4 lit. d TT 9","Für Prüfungen müssen Verfahren nach 1.8.7 von Behörde oder der gemäß der Norm akkreditierten Prüfstelle angewendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.8.5.4","Die Vorschriften der Unterabschnitte 6.8.5.2 und 6.8.5.3 gelten bei Anwendung der EN ISO 21028-2:2018 als erfüllt:","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 21028-2:2018",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.11.3.1.1","Die allgemeinen Vorschriften nach 6.11.3.1 für die Auslegung und den Bau von Schüttgut-Containern des Typs BK 1 und BK 2 gelten als erfüllt, wenn der Schüttgut-Container den Anforderungen der Norm 1496-4:1991 entspricht und staubdicht ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.11.3.1.2","Container, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der Norm ISO 1496-4:1991 notwendig ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-1:1990",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.11.3.1.2","Container, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der Norm ISO 1496-4:1991 notwendig ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.11.4.1","Schüttgut-Container im Sinne des 6.11.4 schließen auch Container nach den IRS 50591 und IRS 50592 ein, die nicht dem CSC entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50591",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","6.11.4.1","Schüttgut-Container im Sinne des 6.11.4 schließen auch Container nach den IRS 50591 und IRS 50592 ein, die nicht dem CSC entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50592",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","7.1.3","Großcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Tankcontainer, die unter die Definition «Container» der von der UIC veröffentlichten IRS 50591 und IRS 50592 fallen, dürfen für die Beförderung gefährlicher Güter nur verwendet werden, wenn der Großcontainer oder der Rahmen des ortsbeweglichen Tanks, des MEGC oder des Tankcontainers den Bestimmungen des CSC oder den Bestimmungen der IRS 50591 und IRS 50592 der UIC entspricht.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50591",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","7.1.3","Großcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Tankcontainer, die unter die Definition «Container» der von der UIC veröffentlichten IRS 50591 und IRS 50592 fallen, dürfen für die Beförderung gefährlicher Güter nur verwendet werden, wenn der Großcontainer oder der Rahmen des ortsbeweglichen Tanks, des MEGC oder des Tankcontainers den Bestimmungen des CSC oder den Bestimmungen der IRS 50591 und IRS 50592 der UIC entspricht.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50592",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","7.5.7.1","Die Vorschriften des Unterabschnitts gelten als erfüllt, wenn die Ladung gemäß der Norm gesichert ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12195-1:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","7.5.7.4","Sofern Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und MEGC baubedingt keine Eckbeschläge umfassen, wie sie in der Norm festgelegt sind, muss überprüft werden, ob die an den Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC verwendeten Systeme mit dem am Fahrzeug verwendeten System kompatibel sind und den Vorschriften des Abschnitts 9.7.3 entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12195-1:2010",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","8.1.4.3","Die tragbaren Feuerlöschgeräte müssen die entsprechenden Anforderungen der Norm erfüllen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 3‑7:2004 + A1:2007",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","8.1.4.4","Feuerlöschgeräte müssen in Übereinstimmung mit den zugelassenen nationalen Normen Prüfungen\nunterzogen werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","zugelassene nationale Normen",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","8.1.4.4","Feuerlöschgeräte müssen mit  Konformitätszeichen einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Norm versehen sein.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","von zuständiger Behörde anerkannte Norm",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","8.1.5.2","für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung muss sich an Bord eine Warnweste, wie sie z. B. in der Norm beschrieben ist, befinden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 20471",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6722-2:2013",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-3:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-4:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-5:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-6:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 14572:2011",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-7:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-8:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-9:2019 ",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-10:2019",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.1","elektrische Anschlussverbindungen müssen so ausgelegt sein, dass Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz sowie unbeabsichtigtes Trennen verhindert werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.1","elektrische Anschlussverbindungen müssen so ausgelegt sein, dass Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz sowie unbeabsichtigtes Trennen verhindert werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4091:2003",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 12098:2004",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7638:2003",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 15207:2014",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 25981:2008",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.8.4","Der Batterietrennschalter muss ein Gehäuse der Schutzart IP 65 gemäß der Norm haben","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.8.5","Der elektrischen Anschlüsse am Batterietrennschalter müssen der Schutzart IP 54 gemäß der Norm entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.2.9.1","Die Teile der elektrischen Anlage, die unter Spannung bleiben müssen, wenn der Batterietrennschalter geöffnet ist, müssen den allgemeinen Vorschriften der Norm IEC 60079 Teile 0 und 14 und den zusätzlichen anwendbaren Vorschriften der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 oder 18 genügen. Für die Anwendung des Teil 14 gilt eine Klassifizierung","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.3.1.1","Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zur Verwendung als Beförderungseinheit für gefährliche Güter bestimmt sind, müssen allen zutreffenden technischen Vorschriften der Regelung in der jeweils geänderten Fassung gemäß den dort festgelegten Anwendungsdaten entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","UN-Regelung Nr. 13",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.2.3.1.2","EX/lll-, FL- und AT-Fahrzeuge müssen den Vorschriften der UN-Regelung Nr. 13 Anlage 5 entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","UN-Regelung Nr. 13",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.7.8.2","den allgemeinen Vorschriften der IEC-Norm 60079 Teile 0 und 14 und den zusätzlichen einschlägigen Vorschriften der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 oder 28 genügen. Sie muss den Vorschriften entsprechen, die gemäß den zu befördernden Stoffen für das elektrische Gerät der betreffenden Gruppe oder Temperaturklasse gelten. Für die Anwendung der IEC-Norm 60079 Teil 14 gilt eine Klassifizierung","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["ADR (Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße vom 30. September 1957 (BGBl. 1969 II S. 1491))","9.7.8.3","Die dauernd unter Spannung stehende elektrische Ausrüstung, einschließlich der Leitungen, die sich außerhalb der Zonen 0 und 1 befindet, muss den für die Zone 1 bezüglich der elektrischen Ausrüstung im Allgemeinen geltenden Vorschriften oder den für die Zone 2 gemäß IEC-Norm 60079 Teil 14 geltenden Vorschriften für die elektrische Ausrüstung im Fahrerhaus genügen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.2.1 A Auslegungslebensdauer","Auslegungslebensdauer für Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen: Die höchste Lebensdauer (in Anzahl Jahren), für die die Flasche oder Großflasche in Übereinstimmung mit der anwendbaren Norm ausgelegt und zugelassen ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.2.1","Wenn die zuständige Behörde eine Prüfstelle zulässt, muss eine Akkreditierung gemäß der Norm erfolgen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.2.2.3","Vor vorübergehender Zulassung einer Prüfstelle muss Behörde sicherstellen, dass die Prüfstelle die Anforderungen der Norm erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.2.4.2","Zuständige Behörde muss ein Verzeichnis der von ihr zugelassenen Prüfstellen veröffentlichen, das u.a. eine Bestätigung zur Akkreditierung nach der Norm enthält","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.3.1","Prüfstelle muss ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem haben, das dem in der Norm dargestellten System gleichwertig ist und gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.3.3.1","bei einer Delegation von Prüfaufgaben muss der Unterauftragnehmer bei einer getrennten Akkreditierung gemäß der Norm  von der Prüfstelle als ein unabhängiges und unparteiisches Prüflaboratorium/Prüfstelle akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17025:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.6.3.3.1","bei einer Delegation von Prüfaufgaben muss der Unterauftragnehmer bei einer getrennten Akkreditierung gemäß der Norm  von der Prüfstelle als ein unabhängiges und unparteiisches Prüflaboratorium/Prüfstelle akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.2.2.1","Baumusterzulassungsbescheinigung muss u.a. einen Verweis auf die für die Baumusterprüfung verwendeten Normen enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.4.2","Die entsprechende Stelle muss prüfen, ob die Baumusterzulassung gültig bleibt, nachdem sich die hierfür relevanten Vorschriften des ADR/RID einschließlich der in Bezug genommenen Normen geändert haben","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","in Bezug genommene Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.4.3","Bescheinigung über die erstmalige Prüfung muss u.a. einen Verweis auf die hierfür verwendeten Normen enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.7.2","Unterauftragnehmer muss gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17025:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.7.2","Unterauftragnehmer muss gemäß der Norm akkreditiert sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.7.3","Genehmigungsbescheinigung muss  einen Verweis über die für die erstmaligen oder wiederkehrenden Prüfungen verwendeten Normen oder anerkannten technischen Regelwerke enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","verwendete Normen oder anerkannte technische Regelwerke gemäß Abschnitt 6.2.5",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","1.8.7.8.1","Hersteller muss das Verzeichnis der Normen, die für die Auslegung und Herstellung verwendet werden, sowie die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Prüfungen, die in den Normen für die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgeführt sind, zur Verfügung stellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 24431:2016",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 13365:2002 + A1:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.4.1 P200 Abs. 11","Verpackungsanweisung; Vorschriften nach (7)a) gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11755:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11114-1:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11621:1997",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11621:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014 + A1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Anlage A zu EN ISO 10297:2006 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 oder Anlage A zu EN ISO 10297:2014 + A1:2017 auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Normen als erfüllt; anwendbar für Unterabschnitt 4.1.6.8 Ventile mit Eigenschutz","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11117:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:1998",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 962:1996 + A2:2000",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12205:2001",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","4.1.6.15","Norm auf UN-Druckgefäße anzuwenden; bei anderen Druckgefäßen gelten Vorschriften des Abschnitts 4.1.6 bei Anwendung der Norm als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015 + A1:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","5.2.2.2.1.2","Soweit erforderlich, ist bei Gefahrzetteln und Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe auf Gasflaschen eine Verkleinerung und ein Überlappen gemäß der Norm zulässig","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7225:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.1.3","Mindestwanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegte Wanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.2.2","Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegt sind; die Werkstoffe müssen, wie in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau angegeben, unempfindlich gegen Sprödbruch und Spannungsrisskorrosion sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.5.1","Neue Druckgefäße, mit Ausnahme von geschlossenen Kryo-Behältern und Metallhydrid-Speichersystemen, sind während und nach der Herstellung Prüfungen gemäß den anwendbaren Auslegungsnormen oder anerkannten technischen Regelwerken zu unterziehen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Auslegungsnormen oder anerkannte technische Regelwerke",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßkörpern muss an einer ausreichenden Anzahl von Druckgefäßen mindestens eine Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Auslegungsnorm umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Auslegungsnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßen muss an allen Druckgefäßkörpern mindestens eine Flüssigkeitsdruckprüfung umfassen; die Druckgefäßkörper müssen die in der technischen Norm oder dem technischen Regelwerk für Auslegung und Bau festgelegten Akzeptanzkriterien erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technische Norm oder technisches Regelwerk",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.6.1","Bei nahtlosen Flaschenkörpern und Großflaschenkörpern aus Stahl dürfen die Prüfung der inneren Beschaffenheit des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung durch ein Verfahren entsprechend der Norm ersetzt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 16148:2016",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.1.6.1","Die Prüfung der inneren Beschaffenheit des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung dürfen durch eine Ultraschalluntersuchung ersetzt werden, die für nahtlose Flaschenkörper aus Stahl oder Aluminiumlegierung gemäß der Norm durchzuführen ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18119:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von wiederbefüllbaren UN-Flaschenkörpern gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von wiederbefüllbaren UN-Flaschenkörpern gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-2:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-2:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-3:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-3:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-4:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7866:2012 + Cor 1:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4706:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 20703:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-1:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-3:2013",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11119-4:2016",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10961:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10961:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 21172-1:2015 + Amd 1:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 21172-1:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4706:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.9","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von nicht wiederbefüllbaren UN-Flaschen gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.1.9","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von nicht wiederbefüllbaren UN-Flaschen gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11118:2015 + Amd 1:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + A1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:2008 + Cor 1:2009",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11117:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (für die Herstellung anwendbar bis zum 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 14246:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17871:2020 ",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17871:2015 ",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 17879:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6406:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 18119:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10460:2005",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10460:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 10461:2005 + A1:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11513:2011",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11513:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11623:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 22434:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 20475:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 23088:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.0","In 6.2.2.5 bedeutet Baumuster ein durch eine besondere Druckgefäßnorm festgelegtes Druckgefäßbaumuster","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","besondere Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.2.4","Die Prüfstelle muss sicherstellen, dass die in der entsprechenden Druckgefäßnorm und im ADR festgelegten Prüfungen durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.2.5","Um die Übereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefäßnorm zu überprüfen, muss die Prüfstelle Baumusterzulassungen, Prüfungen der Druckgefäßproduktion durchführen und Bescheinigungen ausstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.2.7","Das Prüflabor muss über geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausrüstungen verfügen, um die in der Herstellungsnorm vorgeschriebenen Prüfungen zur Zufriedenheit der Prüfstelle durchzuführen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Herstellungsnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.2","Ein Hersteller, der beabsichtigt, Druckgefäße in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR herzustellen, muss eine Baumusterzulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes für mindestens ein Druckgefäßbaumuster nach dem in Abs. 6.2.2.5.4.9 angegebenen Verfahren ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung des Druckgefäßes und der entsprechenden Druckgefäßnorm umfasst","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die für die Baumusterzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch die die Überprüfung der Konformität der Druckgefäße mit den Vorschriften der entsprechenden Auslegungsnorm für Druckgefäße ermöglicht wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Auslegungsnorm für Druckgefäße",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens die Norm für die Auslegung des Druckgefäßes umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm für die Auslegung des Druckgefäßes",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens ein Verzeichnis von Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind, umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die technische Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob das Baumuster mit den anwendbaren Vorschriften der Norm übereinstimmt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Norm oder dem technischen Regelwerk für das Druckgefäß festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder beaufsichtigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm oder technisches Regelwerk",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Druckgefäßnorm festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder durchgeführt haben, um zu bestimmen, ob die Norm angewendet und erfüllt worden ist und die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.4.10","Der Hersteller muss entweder die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen des zugelassenen Baumusters, sofern diese Änderungen nach den Definitionen der Druckgefäßnorm kein neues Baumuster darstellen, in Kenntnis setzen, oder eine nachfolgende Baumusterzulassung anfordern, sofern diese Änderungen gemäß der anwendbaren Druckgefäßnorm ein neues Baumuster darstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.5","Die Prüfstelle muss überprüfen, dass die Kontrollen des Herstellers und die an den Druckgefäßen vorgenommenen Prüfungen vollständig der Norm und den Vorschriften des ADR entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.5.5","Die Anbringung der Zertifizierungskennzeichen auf dem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen und den Anforderungen dieses Konformitätsbewertungssystems und des ADR entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.4.1","Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Prüfungen von Druckgefäßen in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR durchzuführen, muss eine Zulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.4.2","Für jede Stelle für die wiederkehrende Prüfung ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung der entsprechenden Druckgefäßnormen, die im Qualitätssicherungssystem berücksichtigt werden, umfassen muss","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.4.3","Die zuständige Behörde muss die Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob die Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR sind, und eine Nachprüfung in Übereinstimmung mit Abs. 6.2.2.6.3.2 durchführen, um zu überprüfen, ob die Prüfungen nach den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.4.4","Die Zulassungsbescheinigung muss u.a. die notwendigen Daten für den Nachweis der zugelassenen Tätigkeiten der Stelle (z.B. Bezeichnung der Druckgefäßnormen) umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.4.6","Änderungen an den Informationen, die im Rahmen der erstmaligen Zulassung unterbreitet wurden, sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR erfüllt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.6.5","Die Anbringung der Kennzeichen für die wiederkehrende Prüfung an einem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 9809-1",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: Herstellungskennzeichen zur Identifikation des Flaschengewindes anzubringen (Ausnahme für verschlossene Kryo-Behälter); Norm enthält Informationen zu Kennzeichen, die verwendet werden können","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO/TR 11364",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: bei Gasen mit Risiko der Wasserstoffversprödung Kennzeichnung mit \"H\" für Verträglichkeit des Stahls (siehe Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + A1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2015-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 7866:2012 + AC:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 7866:2012 + A1:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11120:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1964-3:2000",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12862:2000",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1251-2:2000",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12257:2002",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-1:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-2:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9809-3:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13293:2002",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13322-1:2003 + A1:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13322-2:2003 + A1:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2013-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12245:2009 + A1:2011",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12245:2022",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden (01.01.2017-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11118:2015 + A1:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14208:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10961:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14638-1:2006",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14638-3:2010 + AC:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie Bedienungsausrüstung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10297:2014 + A1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13648-1:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; EN 1626:2008 (ausgenommen Absperrarmaturen der Kategorie B) bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1626:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17871:2015 + A1:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau, Bedienungsausrüstung sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17871:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 14246:2014 + A1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden (01.01.2019-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 14246:2022",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.1","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. Auslegung und Bau sowie erstmaliger Prüfung für Verschlüsse anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 17879:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1251-3:2000",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 21029-2:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 18119:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 18119:2018 + A1:2021",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10460:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 11623:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 22434:2011",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 22434:2022",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14876:2007",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 23088:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 15888:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.2.4.2","Auslegung und Bau von in Übereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute und geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind; Norm bzgl. wiederkehrender Prüfung von Druckgefäßen anzuwenden (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 20475:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.1","Für die Zwecke des Abschnitts 6.7.3 wird Berechnungsdruck definiert als der Druck, der den Berechnungen nach einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter zugrunde gelegt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.2.1","Die für Tankkörper von ortsbeweglichen Tanks verwendeten Werkstoffe müssen grds. den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.2.11","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Werte; diese Werte dürfen bei austenitischen Stählen um bis zu 15 % erhöht werden, sofern diese höheren Werte im Werkstoffabnahmezeugnis bescheinigt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.3.3.1","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bei der Bestimmung der primären Membranspannung zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Mindestwerte","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.3.3.4","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bleibende Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß der Norm unter Verwendung einer Messlänge von 50 mm gemessen werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6892:1998",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.4.1","Die Mindestwanddicke des Tankkörpers muss dem größten der nachfolgenden Werte entsprechen: a) die nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.4 bestimmte Mindestwanddicke und b) die nach dem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.3 bestimmte Mindestwanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.4.4","Bei der Verwendung eines anderen Stahls als Bezugsstahl muss die gleichwertige Wanddicke anhand einer Formel bestimmt werden, bei der A1 der garantierten Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls gemäß den nationalen oder internationalen Normen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nationale oder internationale Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.13.5","Sind ortsbewegliche Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.1.2 geschützt, müssen die Tankkörper und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder bei Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahmen sind der Schutz durch Verwendung eines ISO- Rahmens gemäß der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.14.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei ortsbeweglichen Tanks muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.15.10","Prüfung ortsbeweglicher Tanks: In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper durchgeführt werden, sind diese Arbeiten von der zuständigen Behörde oder einer von ihr bestimmten Stelle unter Berücksichtigung des für den Bau des Tankkörpers verwendeten Regelwerks für Druckbehälter zu genehmigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss zur Kennzeichnung mit einem Schild ausgerüstet sein; wenn das Schild nicht dauerhaft am Tankkörper angebracht werden kann, muss der Tankkörper mindestens mit den im Regelwerk für Druckbehälter vorgeschriebenen Informationen gekennzeichnet sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens das Regelwerk für Druckbehälter, nach dem der Tankkörper ausgelegt wurde, angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens ein Verweis auf die Werkstoffnorm(en) angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","Werkstoffnormen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-1:2012 + Amd 1:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente die Werte nicht überschreiten, die in der nach 6.2.2.1 anwendbaren Norm festgelegt sind","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","nach 6.2.2.1 anwendbare Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente, wenn die Elemente nicht nach den in 6.2.2.1 genannten Normen ausgelegt, gebaut oder geprüft sind, die Werte nicht überschreiten, die in dem technischen Regelwerk oder in der Norm genannt sind, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","technisches Regelwerk oder Norm, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der minimalen Gesamtdurchflussmenge des Systems von Druckentlastungseinrichtungen ist die in CGA S-1.2-2003 vorgesehene Formel zu verwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der Abblasmenge einzelner Elemente darf CGA S-1.1-2003 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.1-2003",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.5.2","Bei der Bestimmung der erforderlichen Gesamtabblasmenge der an den Elementen für die Beförderung verflüssigter Gase angebrachten Druckentlastungseinrichtungen sind die thermodynamischen Eigenschaften des Gases zu berücksichtigen (siehe z.B. CGA S-1.2-2003 für unter geringem Druck verflüssigte Gase)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.10.4","Wenn MEGC während der Beförderung nicht gemäß 4.2.4.3 geschützt sind, müssen die Elemente und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahme ist die Verwendung eines ISO-Rahmens nach den anwendbaren Vorschriften der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.7.5.11.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei MEGC muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14025:2018 + AC:2020",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Zulassung des Baumusters (6.8.2.3) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12972:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen (01.01.2017-31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13094:2015",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.2.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13094:2020 + A1:2022",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1 und 6.8.2.1 mit Ausnahme von 6.8.2.1.17) und Prüfungen (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13530-2:2002 + A1:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Auslegung und Bau von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1, 6.8.2.1 mit Ausnahme von 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 und 6.8.2.1.20) und Prüfungen (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14398-2:2003 + A2:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist EN 1626:2008 (ausgenommen Absperrarmaturen der Kategorie B) für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4 und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 1626:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4 und 6.8.3.4) und Ausrüstung (6.8.3.2.12) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13648-1:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13082:2008 + A1:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13308:2002",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13314:2002",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13316:2002",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13317:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2) und Prüfung (6.8.2.4.1) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 14595:2016",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 16257:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.1","Auslegung und Bau von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; bei Baumusterzulassungen ist Norm für Ausrüstung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Ausrüstung (6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2) zu erfüllen (ab 01.01.2025)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 23826:2021",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.2.6.2","Prüfung von Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind; die Norm ist für die Prüfung von Tanks anzuwenden, um Vorschriften für Prüfung (6.8.2.4. und 6.8.3.4) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12972:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.3.6","Bei Baumusterzulassungen für Batterie-Fahrzeuge und MEGC, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sind, muss Norm angewendet werden, um Vorschriften für Bau (6.8.3.1.4, 6.8.3.1.5), Ausrüstung (6.8.3.2.18 bis 6.8.3.2.28), Prüfung (6.8.3.4.12 bis 6.8.3.4.14) und Kennzeichnung (6.8.3.5.10 bis 6.8.3.5.13) zu erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13807:2017",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.4 lit. d TT 8","An Tanks sind Magnetpulverprüfungen durchzuführen; von sachkundiger Person durchzuführen, die entsprechend qualifiziert ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 9712:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.4 lit. d TT 9","Für Prüfungen müssen Verfahren nach 1.8.7 von Behörde oder der gemäß der Norm akkreditierten Prüfstelle angewendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO/IEC 17020:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.8.5.4","Die Vorschriften der Unterabschnitte 6.8.5.2 und 6.8.5.3 gelten bei Anwendung der EN ISO 21028-2:2018 als erfüllt:","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 21028-2:2018",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.11.3.1.1","Die allgemeinen Vorschriften nach 6.11.3.1 für die Auslegung und den Bau von Schüttgut-Containern des Typs BK 1 und BK 2 gelten als erfüllt, wenn der Schüttgut-Container den Anforderungen der Norm 1496-4:1991 entspricht und staubdicht ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.11.3.1.2","Container, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der Norm ISO 1496-4:1991 notwendig ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-1:1990",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.11.3.1.2","Container, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der Norm ISO 1496-4:1991 notwendig ist.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.11.4.1","Schüttgut-Container im Sinne des 6.11.4 schließen auch Container nach den IRS 50591 und IRS 50592 ein, die nicht dem CSC entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50591",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","6.11.4.1","Schüttgut-Container im Sinne des 6.11.4 schließen auch Container nach den IRS 50591 und IRS 50592 ein, die nicht dem CSC entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50592",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","7.1.3","Großcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Tankcontainer, die unter die Definition «Container» der von der UIC veröffentlichten IRS 50591 und IRS 50592 fallen, dürfen für die Beförderung gefährlicher Güter nur verwendet werden, wenn der Großcontainer oder der Rahmen des ortsbeweglichen Tanks, des MEGC oder des Tankcontainers den Bestimmungen des CSC oder den Bestimmungen der IRS 50591 und IRS 50592 der UIC entspricht.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50591",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","7.1.3","Großcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Tankcontainer, die unter die Definition «Container» der von der UIC veröffentlichten IRS 50591 und IRS 50592 fallen, dürfen für die Beförderung gefährlicher Güter nur verwendet werden, wenn der Großcontainer oder der Rahmen des ortsbeweglichen Tanks, des MEGC oder des Tankcontainers den Bestimmungen des CSC oder den Bestimmungen der IRS 50591 und IRS 50592 der UIC entspricht.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IRS 50592",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","7.5.7.1","Die Vorschriften des Unterabschnitts gelten als erfüllt, wenn die Ladung gemäß der Norm gesichert ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12195-1:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","7.5.7.4","Sofern Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und MEGC baubedingt keine Eckbeschläge umfassen, wie sie in der Norm festgelegt sind, muss überprüft werden, ob die an den Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks oder MEGC verwendeten Systeme mit dem am Fahrzeug verwendeten System kompatibel sind und den Vorschriften des Abschnitts 9.7.3 entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12195-1:2010",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","8.1.4.3","Die tragbaren Feuerlöschgeräte müssen die entsprechenden Anforderungen der Norm erfüllen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 3‑7:2004 + A1:2007",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","8.1.4.4","Feuerlöschgeräte müssen in Übereinstimmung mit den zugelassenen nationalen Normen Prüfungen\nunterzogen werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","zugelassene nationale Normen",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","8.1.4.4","Feuerlöschgeräte müssen mit  Konformitätszeichen einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Norm versehen sein.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","dynamisch","von zuständiger Behörde anerkannte Norm",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","8.1.5.2","für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung muss sich an Bord eine Warnweste, wie sie z. B. in der Norm beschrieben ist, befinden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 20471",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 6722-2:2013",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-3:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-4:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-5:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.1","bauliche Vorschriften - Anforderungen an Kabel; Kabel müssen Norm ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012, ISO 6722-2:2013, ISO 19642-3:2019, ISO 19642-4:2019, ISO 19642-5:2019 oder ISO 19642-6:2019 entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-6:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 14572:2011",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-7:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-8:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-9:2019 ",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.2.2","zusätzlicher Schutz bei Kabeln hinter Fahrerhaus erforderlich; die Vorschriften für den zusätzlichen Schutz gelten als erfüllt, wenn Mehrleiterkabel in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14572:2011, ISO 19642-7:2019, ISO 19642-8:2019, ISO 19642-9:2019 oder ISO 19642-10:2019 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 19642-10:2019",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.1","elektrische Anschlussverbindungen müssen so ausgelegt sein, dass Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz sowie unbeabsichtigtes Trennen verhindert werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.1","elektrische Anschlussverbindungen müssen so ausgelegt sein, dass Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz sowie unbeabsichtigtes Trennen verhindert werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 4091:2003",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 12098:2004",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7638:2003",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 15207:2014",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.6.2","für Anschlussverbindungen, die für besondere Zwecke in Übereinstimmung mit der Norm standardisiert wurden, gelten Anforderungen nach 9.2.2.6.1 als erfüllt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 25981:2008",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.8.4","Der Batterietrennschalter muss ein Gehäuse der Schutzart IP 65 gemäß der Norm haben","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.8.5","Der elektrischen Anschlüsse am Batterietrennschalter müssen der Schutzart IP 54 gemäß der Norm entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60529",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.2.9.1","Die Teile der elektrischen Anlage, die unter Spannung bleiben müssen, wenn der Batterietrennschalter geöffnet ist, müssen den allgemeinen Vorschriften der Norm IEC 60079 Teile 0 und 14 und den zusätzlichen anwendbaren Vorschriften der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 oder 18 genügen. Für die Anwendung des Teil 14 gilt eine Klassifizierung","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.3.1.1","Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zur Verwendung als Beförderungseinheit für gefährliche Güter bestimmt sind, müssen allen zutreffenden technischen Vorschriften der Regelung in der jeweils geänderten Fassung gemäß den dort festgelegten Anwendungsdaten entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","UN-Regelung Nr. 13",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.2.3.1.2","EX/lll-, FL- und AT-Fahrzeuge müssen den Vorschriften der UN-Regelung Nr. 13 Anlage 5 entsprechen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","UN-Regelung Nr. 13",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.7.8.2","den allgemeinen Vorschriften der IEC-Norm 60079 Teile 0 und 14 und den zusätzlichen einschlägigen Vorschriften der Norm IEC 60079 Teil 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 oder 28 genügen. Sie muss den Vorschriften entsprechen, die gemäß den zu befördernden Stoffen für das elektrische Gerät der betreffenden Gruppe oder Temperaturklasse gelten. Für die Anwendung der IEC-Norm 60079 Teil 14 gilt eine Klassifizierung","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter)","9.7.8.3","Die dauernd unter Spannung stehende elektrische Ausrüstung, einschließlich der Leitungen, die sich außerhalb der Zonen 0 und 1 befindet, muss den für die Zone 1 bezüglich der elektrischen Ausrüstung im Allgemeinen geltenden Vorschriften oder den für die Zone 2 gemäß IEC-Norm 60079 Teil 14 geltenden Vorschriften für die elektrische Ausrüstung im Fahrerhaus genügen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","5.2.2.2.1.2","Soweit erforderlich, ist bei Gefahrzetteln und Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe auf Gasflaschen eine Verkleinerung und ein Überlappen gemäß der Norm zulässig","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO 7225:2005",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.2.2","Bei Trockengüterschiffen muss an Bord eine Liste mitgeführt werden, die u.a. die Kennzeichnung (Geräteschutzniveau nach der Norm oder Gerätekategorie nach Richtlinie 2014/34/EU oder vergleichbares Schutzniveau) von elekrischen und nicht-elektrischen Anlagen und Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen aufführt","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079-0",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.2.3","Bei Tankschiffen muss an Bord eine Liste mitgeführt werden, die u.a. die Kennzeichnung (Geräteschutzniveau nach der Norm oder Gerätekategorie nach Richtlinie 2014/34/EU oder vergleichbares Schutzniveau) von elekrischen und nicht-elektrischen Anlagen und Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und der autonomen Schutzsysteme aufführt","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60079-0",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen der Norm oder EN 13765:2010-08 oder EN ISO 10380:2003-10 entsprechen.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12115:2011-04 ",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen der Norm oder EN 12115:2011-04 oder EN ISO 10380:2003-10 entsprechen.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13765:2018",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen der Norm oder EN 12115:2011-04 oder EN 13765:2010-08 entsprechen.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10380:2012",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen mindestens einmal pro Jahr entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers durch hierfür von der zuständigen Behörde zugelassene Personen nach Tabelle A.1 der Norm oder Tabelle K.1 der Norm EN 13765:2010-08 oder Absatz 7 der Norm EN ISO 10380:2003-10 geprüft werden. Eine Bescheinigung über diese Prüfung muss sich an Bord befinden.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 12115:2011-04",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen mindestens einmal pro Jahr entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers durch hierfür von der zuständigen Behörde zugelassene Personen nach Tabelle K.1 der Norm oder Tabelle A.1 der Norm EN 12115:2011-04 oder Absatz 7 der Norm EN ISO 10380:2003-10 geprüft werden. Eine Bescheinigung über diese Prüfung muss sich an Bord befinden.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 13765:2018",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.1.6.2","Die für das Laden und Löschen und die Abgabe von Schiffsbetriebsstoffen und von Restladung benutzten Schlauchleitungen müssen mindestens einmal pro Jahr entsprechend den Angaben des jeweiligen Herstellers durch hierfür von der zuständigen Behörde zugelassene Personen nach Absatz 7 der Norm oder Tabelle A.1 der Norm EN 12115:2011-04 oder Tabelle K.1 der Norm EN 13765:2010-08 geprüft werden. Eine Bescheinigung über diese Prüfung muss sich an Bord befinden.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN ISO 10380:2003-10",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","8.2.2.8.2","Die Abmessungen der Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN müssen der Norm, Variante ID-1 entsprechen","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","ISO/IEC 7810:2019",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","9.3.1.21.5","Das Signal des Grenzwertgebers muss an die Landanlage mittels eines zweipoligen wasserdichten Gerätesteckers einer Kupplungssteckvorrichtung nach der Norm für Gleichstrom von 40 bis 50 V, Kennfarbe weiß, Lage der Hilfsnase 10 Uhr, übergeben werden können.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","9.3.1.21.5","Das binäre Signal von der Landanlage muss mittels einer zweipoligen wasserdichten Steckdose einer Kupplungssteckverbindung nach der Norm für Gleichstrom von 40 bis 50 V, Kennfarbe weiß, Lage der Hilfsnase 10 Uhr, übernommen werden können.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","9.3.1.40.2.5","Nichtmechanische Auslöseeinrichtungen für Feuerlöscheinrichtungen müssen von zwei verschiedenen voneinander unabhängigen Energiequellen gespeist werden. Diese Energiequellen müssen sich außerhalb des\nzu schützenden Raumes befinden. Steuerleitungen im geschützten Raum müssen so ausgeführt sein, dass sie im Brandfall mindestens 30 Minuten funktionsfähig bleiben. Für elektrische\nLeitungen ist diese Anforderung erfüllt, wenn sie der Norm entsprechen.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60331-21:1999",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","9.3.1.53.3","Bewegliche elektrische Kabel im explosionsgefährdeten Bereich sind verboten, ausgenommen sind u.a. elektrische Kabel für den Anschluss des Schiffsstromnetzes an ein Landstromnetz, wenn die Kabel und die Einspeiseeinheit an Bord einer gültigen Norm (z.B. der genannten Norm) entsprechen, die Einspeiseeinheit und Leitungskupplung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs liegen.","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","EN 15869-03:2010",1]
["ADN (Europäisches Übereinkommen vom 26. Mai 2000 über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen)","9.3.1.53.5","Für die nach Absatz 9.3.1.53.3 zulässigen beweglichen elektrischen Kabel dürfen nur Schlauchleitungen des Typs H 07 RN-F nach der Norm oder elektrische Kabel mindestens gleichwertiger Ausführung mit einem Mindestquerschnitt der Leiter von 1,50 mm² verwendet werden","international","UNECE/ZKR","Zum 01.01.2025 (Änderungen werden alle zwei Jahre in Kraft gesetzt)","starr","IEC 60245-4:2011",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.4.1 P200 Abs. 4","Verpackungsanweisung; Bestimmungen zum Befüllen der Druckgefäße gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","EN ISO 24431:2016",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.4.1 P200 Abs. 4","Verpackungsanweisung; Bestimmungen zum Befüllen der Druckgefäße gelten als erfüllt, wenn Norm angewendet ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11755:2005",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.2","Die Norm muss ggf. eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-1:2012 + Amd 1:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.2","Die Norm muss ggf. eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.4","Der Wechsel der Gasart muss nach der Norm erfolgen, sofern zutreffend","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11621:1997",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Druckgefäßen mit durch Schutzkappen, einen Verstärkungsrand oder andere Schutzvorrichtungen geschützte Verschlussventile nach 4.1.6.1.8.2 und 4.1.6.1.8.3 müssen die Anforderungen von entweder ISO 11117:1998 oder ISO 11117:2008 + Korr. 1:2009 oder ISO 11117:2019 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11117:1998",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Druckgefäßen mit durch Schutzkappen, einen Verstärkungsrand oder andere Schutzvorrichtungen geschützte Verschlussventile nach 4.1.6.1.8.2 und 4.1.6.1.8.3 müssen die Anforderungen von entweder ISO 11117:1998 oder ISO 11117:2008 + Korr. 1:2009 oder ISO 11117:2019 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11117:2008 + Korr. 1:2009",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Druckgefäßen mit durch Schutzkappen, einen Verstärkungsrand oder andere Schutzvorrichtungen geschützte Verschlussventile nach 4.1.6.1.8.2 und 4.1.6.1.8.3 müssen die Anforderungen von entweder ISO 11117:1998 oder ISO 11117:2008 + Korr. 1:2009 oder ISO 11117:2019 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11117:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Verschlussventile mit inhärentem Schutz müssen die Bestimmungen des Anhangs A der Norm, des Anhangs A von ISO 10297:2014 oder des Anhangs A von ISO 10297:2014 + Amd 1:2017 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10297:2006",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Verschlussventile mit inhärentem Schutz müssen die Bestimmungen des Anhangs A der Norm, des Anhangs A von ISO 10297:2006 oder des Anhangs A von ISO 10297:2014 + Amd 1:2017 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10297:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Für Verschlussventile mit inhärentem Schutz müssen die Bestimmungen des Anhangs A der Norm, des Anhangs A von ISO 10297:2006 oder des Anhangs A von ISO 10297:2014 eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10297:2014 + Amd 1:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Bei Metallhydrid-Speichersystemen müssen die Bestimmungen bzgl. des Ventilschutzes der Norm ISO 16111:2008 oder ISO 16111:2018 eingehalten werden eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 16111:2008",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","4.1.6.1.8","Bei Metallhydrid-Speichersystemen müssen die Bestimmungen bzgl. des Ventilschutzes der Norm ISO 16111:2008 oder ISO 16111:2018 eingehalten werden eingehalten werden","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 16111:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","5.2.2.2.1.2","Soweit erforderlich, ist bei Gefahrzetteln auf Gasflaschen eine Verkleinerung und ein Überlappen gemäß der Norm zulässig","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 7225:2005",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.1.3","Mindestwanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegte Wanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.2.2","Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau festgelegt sind; die Werkstoffe müssen, wie in den technischen Normen für die Auslegung und den Bau angegeben, unempfindlich gegen Sprödbruch und Spannungsrisskorrosion sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","technische Normen für die Auslegung und den Bau",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.5.1","Neue Druckgefäße, mit Ausnahme von verschlossenen Kryo-Behältern, Metallhydrid-Speichersystemen und Flaschenbündeln, sind nach den anwendbaren Auslegungsnormen oder anerkannten technischen Regelwerken während und nach der Herstellung Prüfungen und Inspektionen zu unterziehen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anwendbare Auslegungsnormen oder anerkannte technische Regelwerke",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßkörpern muss an einer ausreichenden Anzahl von Druckgefäßen mindestens eine Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Auslegungsnorm umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anwendbare Auslegungsnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.5.1","Die erstmalige Prüfung von neuen Druckgefäßen muss an allen Druckgefäßkörpern mindestens eine Flüssigkeitsdruckprüfung umfassen; die Druckgefäße müssen die in der technischen Norm oder dem technischen Regelwerk für Auslegung und Bau festgelegten Akzeptanzkriterien erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","technische Norm oder technisches Regelwerk für den Bau",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.6.1","Bei nahtlosen Flaschenkörpern und Großflaschenkörpern aus Stahl dürfen die Prüfung des inneren Zustandes des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung durch ein Verfahren entsprechend der Norm ersetzt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 16148:2016",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.6.1","Die Prüfung des inneren Zustandes des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung dürfen durch eine Ultraschallprüfung ersetzt werden, die für nahtlose Flaschenkörper aus Stahl oder Aluminiumlegierung gemäß der Norm durchzuführen ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 16111:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.1.6.1","Die Prüfung des inneren Zustandes des Druckgefäßes und die Flüssigkeitsdruckprüfung dürfen durch eine Ultraschallprüfung ersetzt werden, die für nahtlose Flaschenkörper aus Stahl bis zum 31.12.2024 gemäß der Norm durchgeführt werden darf","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 6406:2005",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-1:2010",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-1:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-2:2010",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-2:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-3:2010",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-3:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-4:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 7866:2012 + Cor 1:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4706:2008",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 20703:2006",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11118:2015",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11119-1:2012",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11119-3:2013",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.1","für Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11119-4:2016",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10961:2010",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.6","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Flaschenbündeln gilt die Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10961:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 21172-1:2015",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 21172-1:2015 + Amd 1:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4706:2008",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.1.8","Für  Auslegung, Bau und erstmalige Prüfung von UN-Druckfässern gilt die Norm mit der Ausnahme, dass die Prüfvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und der Zulassung 6.2.2.5 entsprechen müssen.","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 18172-1:2007",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-1:2012 + A1:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.2","für Werkstoffverträglichkeit bei Druckgefäßen gilt Norm (zusätzlich)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (bis 31.12.2026)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11117:2008 + Cor 1:2009",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11117:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm ","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10297:2014 + Cor 1:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm (für die Herstellung anwendbar bis zum 31. Dezember 2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 14246:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 17879:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.3","für Verschlüsse und deren Schutz bei Druckgefäßen gilt Norm","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 17261:2014",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 6406:2005",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 18119:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10460:2005",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10460:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 10461:2005 + A1:2006",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm (bis 31.12.2024)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11513:2011",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11513:2019",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11623:2015",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 22434:2006",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.4","für wiederkehrende Prüfung von UN-Flaschen und ihren Verschlüssen gilt Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 20475:2018",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.0","In 6.2.2.5 bedeutet Baumuster ein durch eine besondere Druckgefäßnorm festgelegtes Druckgefäßbaumuster","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","besondere Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.2.4","Die Prüfstelle muss sicherstellen, dass die in der entsprechenden Druckgefäßnorm und im ADR festgelegten Prüfungen durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.2.5","Um die Übereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefäßnorm zu überprüfen, muss die Prüfstelle Baumusterzulassungen, Prüfungen der Druckgefäßproduktion durchführen und Bescheinigungen ausstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.2.7","Das Prüflabor muss über geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausrüstungen verfügen, um die in der Herstellungsnorm vorgeschriebenen Prüfungen zur Zufriedenheit der Prüfstelle durchzuführen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Herstellungsnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.2","Ein Hersteller, der beabsichtigt, Druckgefäße in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR herzustellen, muss eine Baumusterzulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes für mindestens ein Druckgefäßbaumuster nach dem in Abs. 6.2.2.5.4.9 angegebenen Verfahren ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung des Druckgefäßes und der entsprechenden Druckgefäßnorm umfasst","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.3","Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die für die Baumusterzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch die die Überprüfung der Konformität der Druckgefäße mit den Vorschriften der entsprechenden Auslegungsnorm für Druckgefäße ermöglicht wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Auslegungsnorm für Druckgefäße",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens die Norm für die Auslegung des Druckgefäßes umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Norm für die Auslegung des Druckgefäßes",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.3","Die technische Dokumentation, die der Antrag für jede Produktionsstätte enthalten muss, muss, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, u.a. mindestens ein Verzeichnis von Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind, umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die technische Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob das Baumuster mit den anwendbaren Vorschriften der Norm übereinstimmt","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Norm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Norm oder dem technischen Regelwerk für das Druckgefäß vorgeschriebenen für die Baumusterzulasung erforderlichen Prüfungen der Druckgefäße durchführen oder beaufsichtigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Norm oder technisches Regelwerk",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.9","Die Prüfstelle muss die in der Druckgefäßnorm festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder durchgeführt haben, um zu bestimmen, ob die Norm angewendet und erfüllt worden ist und die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm erfüllen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.4.10","Der Hersteller muss entweder die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen des zugelassenen Baumusters, sofern diese Änderungen nach den Definitionen der Druckgefäßnorm kein neues Baumuster darstellen, in Kenntnis setzen, oder eine nachfolgende Baumusterzulassung anfordern, sofern diese Änderungen gemäß der anwendbaren Druckgefäßnorm ein neues Baumuster darstellen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.5","Die Prüfstelle muss überprüfen, dass die Kontrollen des Herstellers und die an den Druckgefäßen vorgenommenen Prüfungen vollständig der Norm und den Vorschriften des ADR entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Norm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.5.5","Die Anbringung der Zertifizierungskennzeichen auf dem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen und den Anforderungen dieses Konformitätsbewertungssystems und des ADR entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.4.1","Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Prüfungen von Druckgefäßen in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem ADR durchzuführen, muss eine Zulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnorm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.4.2","Für jede Stelle für die wiederkehrende Prüfung ist ein Antrag zu stellen, der u.a. die Bezeichnung der entsprechenden Druckgefäßnormen, die im Qualitätssicherungssystem berücksichtigt werden, umfassen muss","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.4.3","Die zuständige Behörde muss die Dokumentation untersuchen, um zu überprüfen, ob die Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR sind, und eine Nachprüfung in Übereinstimmung mit Abs. 6.2.2.6.3.2 durchführen, um zu überprüfen, ob die Prüfungen nach den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde durchgeführt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.4.4","Die Zulassungsbescheinigung muss u.a. die notwendigen Daten für den Nachweis der zugelassenen Tätigkeiten der Stelle (z.B. Bezeichnung der Druckgefäßnormen) umfassen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.4.6","Änderungen an den Informationen, die im Rahmen der erstmaligen Zulassung unterbreitet wurden, sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des ADR erfüllt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.6.5","Die Anbringung der Kennzeichen für die wiederkehrende Prüfung an einem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anwendbare Druckgefäßnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßkörpern ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.7.2","Für die Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßkörpern ist u.a. die für die Auslegung, die Herstellung und die Prüfung verwendete technische Norm (z.B. ISO 9809-1) als Zertifizierungskennzeichen anzubringen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 9809-1",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: Herstellungskennzeichen zur Identifikation des Flaschengewindes anzubringen (Ausnahme für verschlossene Kryo-Behälter); Norm enthält Informationen zu Kennzeichen, die verwendet werden können","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO/TR 11364",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.2.2.7.4","Herstellungskennzeichen bei UN-Druckgefäßen: bei Gasen mit Risiko der Wasserstoffversprödung Kennzeichnung mit \"H\" für Verträglichkeit des Stahls (siehe Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-1:2012",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.1","Für die Zwecke des Abschnitts 6.7.3 wird Berechnungsdruck definiert als der Druck, der den Berechnungen nach einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter zugrunde gelegt wird","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.2.1","Die für Tankkörper von ortsbeweglichen Tanks verwendeten Werkstoffe müssen grds. den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen entsprechen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.2.11","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Werte; diese Werte dürfen bei austenitischen Stählen um bis zu 15 % erhöht werden, sofern diese höheren Werte im Werkstoffabnahmezeugnis bescheinigt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.3.3.1","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bei der Bestimmung der primären Membranspannung zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten Mindestwerte","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","nationale oder internationale Werkstoffnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.3.3.4","Auslegung von ortsbeweglichen Tanks: Die bleibende Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß der Norm unter Verwendung einer Messlänge von 50 mm gemessen werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 6892:1998",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.4.1","Die Mindestwanddicke des Tankkörpers muss dem größten der nachfolgenden Werte entsprechen: a) die nach den Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.4 bestimmte Mindestwanddicke und b) die nach dem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.3.3 bestimmte Mindestwanddicke","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","anerkanntes Regelwerk für Druckbehälter",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.4.4","Bei der Verwendung eines anderen Stahls als Bezugsstahl muss die gleichwertige Wanddicke anhand einer Formel bestimmt werden, bei der A1 der garantierten Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls gemäß den nationalen oder internationalen Normen entspricht","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","nationale oder internationale Normen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.9.2","Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasmenge muss nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 bestimmt werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.13.5","Sind ortsbewegliche Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.1.2 geschützt, müssen die Tankkörper und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder bei Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahmen sind der Schutz durch Verwendung eines ISO- Rahmens gemäß der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.14.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei ortsbeweglichen Tanks muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.15.10","Prüfung ortsbeweglicher Tanks: In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper durchgeführt werden, sind diese Arbeiten von der zuständigen Behörde oder einer von ihr bestimmten Stelle unter Berücksichtigung des für den Bau des Tankkörpers verwendeten Regelwerks für Druckbehälter zu genehmigen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss zur Kennzeichnung mit einem Schild ausgerüstet sein; wenn das Schild nicht dauerhaft am Tankkörper angebracht werden kann, muss der Tankkörper mindestens mit den im Regelwerk für Druckbehälter vorgeschriebenen Informationen gekennzeichnet sein","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens das Regelwerk für Druckbehälter, nach dem der Tankkörper ausgelegt wurde, angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Regelwerk für Druckbehälter",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.3.16.1","Jeder ortsbewegliche Tank muss mit einem Schild ausgerüstet sein, auf dem u.a. mindestens ein Verweis auf die Werkstoffnorm(en) angebracht ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","Werkstoffnormen",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-1:2012 + Amd 1:2017",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.2.4","Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen mit Ammoniak verträglich sein (siehe die Norm)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 11114-2:2013",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente die Werte nicht überschreiten, die in der nach 6.2.2.1 anwendbaren Norm festgelegt sind","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","nach 6.2.2.1 anwendbare Norm",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.2.9","Unter den in 6.7.5.2.8 definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der Elemente, wenn die Elemente nicht nach den in 6.2.2.1 genannten Normen ausgelegt, gebaut oder geprüft sind, die Werte nicht überschreiten, die in dem technischen Regelwerk oder in der Norm genannt sind, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","dynamisch","technisches Regelwerk oder Norm, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder genehmigt ist",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der minimalen Gesamtdurchflussmenge des Systems von Druckentlastungseinrichtungen ist die in CGA S-1.2-2003 vorgesehene Formel zu verwenden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.5.1","Für die Bestimmung der Abblasmenge einzelner Elemente darf CGA S-1.1-2003 verwendet werden","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","CGA S-1.1-2003",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.5.2","Bei der Bestimmung der erforderlichen Gesamtabblasmenge der an den Elementen für die Beförderung verflüssigter Gase angebrachten Druckentlastungseinrichtungen sind die thermodynamischen Eigenschaften des Gases zu berücksichtigen (siehe z.B. CGA S-1.2-2003 für unter geringem Druck verflüssigte Gase)","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","CGA S-1.2-2003",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4126-1:2004",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.6.2","Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:2004 und ISO 4126-7:2004 zu bestimmen","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 4126-7:2004",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.10.4","Wenn MEGC während der Beförderung nicht gemäß 4.2.4.3 geschützt sind, müssen die Elemente und die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder Umkippen geschützt sein; Bsp. für Schutzmaßnahme ist die Verwendung eines ISO-Rahmens nach den anwendbaren Vorschriften der Norm","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.7.5.11.2","Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung bei MEGC muss u.a. mindestens die Ergebnisse der nach der Norm durchzuführenden Prüfung des Rahmens enthalten","international","UNECE","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-3:1995",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.9.3.1.1","Die allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 6.9.3.1 für die Auslegung und den Bau von Schüttgut-Containern des Typs BK1 und BK2 gelten als erfüllt, wenn der Schüttgut-Container den Anforderungen der Norm entspricht und staubdicht ist.","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.9.3.1.2","Frachtcontainer, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Frachtcontainer so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der ISO-Norm 1496-4:1991 notwendig ist.","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-1:1990",1]
["IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)","6.9.3.1.2","Frachtcontainer, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Frachtcontainer so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der ISO-Norm 1496-4:1991 notwendig ist.","international","IMO","Zum 01.01.2025 (Anwendung der Änderungen auf freiwilliger Basis, bindend ab 2026)","starr","ISO 1496-4:1991",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","1.1.10","Wenn bei einem Schiff vorgesehen ist, dass es für Zeitabschnitte an einem festgelegten Ort im Zustand einer Wiedervergasung und Gasabgabe oder im Zustand einer Gasübernahme, eines Prozesses, einer Verflüssigung und Lagerung in Betrieb ist, sind zusätzliche, auf den Grundsätzen des IGC Codes sowie anerkannter Normen beruhende Anforderungen festzulegen, die sich mit speziellen Gefahren befassen, die nicht durch sie abgedeckt sind","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","1.1.11","Falls im IGC Code eine Risikobewertung oder eine Analyse gleichartiger Bedeutung verwendet wird, müssen die Ergebnisse u.a. eine Beschreibung der angewendeten Methodik und Normen als Nachweis der Wirksamkeit enthalten","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","1.2.44","Anerkannte Normen sind einschlägige für die Verwaltung annehmbare internationale oder innerstaatliche Normen oder Normen, die von der anerkannten Organisation festgelegt und weiterentwickelt werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","3.6.2","Wenn Gasschleusenräume durch Unter-Druck-Setzung geschützt sind, muss die Lüftungsanlage in Übereinstimmung mit anerkannten Normen, beispielsweise der empfohlenen Veröffentlichung der IEC, insbesondere IEC 60092-502:1999, ausgelegt und eingebaut sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","3.6.2","Wenn Gasschleusenräume durch Unter-Druck-Setzung geschützt sind, muss die Lüftungsanlage in Übereinstimmung mit anerkannten Normen, beispielsweise der empfohlenen Veröffentlichung der IEC, insbesondere IEC 60092-502:1999, ausgelegt und eingebaut sein","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-502:1999",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.19.1.2","Die Außenhaut und Decksbeplattung des Schiffes einschließlich aller zugehörigen Versteifungen müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.19.3.4","Wenn sich die thermische Isolierung in Ladungsbehältersystemen auf oder oberhalb des freiliegenden Decks und im Bereich von Tankabdeckungs-Durchbrüchen befindet, muss sie in Übereinstimmung mit anerkannten Normen angemessene Brand-Widerstandseigenschaften haben, oder sie muss mit einem Werkstoff abgedeckt sein, der schwerentflammbar ist und eine wirksame zugelassene Dampfsperre bildet","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.19.3.5","Thermische Isolierungen, die anerkannte Normen für den Brandwiderstand nicht erfüllen, können in nicht ständig inertisiert gehaltenen Laderäumen unter der Voraussetzung verwendet werden, dass ihre Oberflächen mit einem Werkstoff abgedeckt sind, der schwerentflammbar ist und der eine wirksame zugelassene Dampfsperre bildet","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.20.1.2","Bei unabhängigen Typ C-Tanks ist die Vorbereitung der schrägen Kanten der Verbindungen zwischen dem Tank-Körper und den Domen und zwischen den Domen und den entsprechenden Stutzen entsprechend einer anerkannten Norm durchzuführen, die von der Verwaltung oder einer in ihrem Namen handelnden anerkannten Organisation anerkannt ist","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.20.3.7","Prüfung des Ladungsbehältersystems: Überprüfung der Unversehrtheit der Oberflächen der thermischen Isolierung, die nicht durch Sichtkontrolle überprüft werden können, muss in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchgeführt werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.21.1","Unabhängige Typ A-Tanks sind Tanks, die hauptsächlich unter Verwendung klassischer schiffbaulicher Berechnungsverfahren in Übereinstimmung mit anerkannten Normen bemessen sind","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.22.3.2","Die Untersuchungen der Beulfestigkeit von unabhängigen Typ B-Ladetanks, die äußerem Druck und anderen Druckspannungen erzeugenden Belastungen ausgesetzt sind, ist entsprechend anerkannten Normen durchzuführen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
[null,"4.23.2.4","Berechnung von auf den inneren Druck bezogenen Wanddicken: Öffnungen in druckführenden Teilen von Druckbehältern sind entsprechend anerkannter Normen zu verstärken","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.23.2.5","Die Spannungen im Bereich der unterstützenden Strukturen bei Typ C-Tanks müssen einer anerkannten Norm entsprechen, die von der Verwaltung oder einer in ihrem Namen handelnden anerkannten Organisation anerkannt ist","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.25.2","Die Bemessung von Integraltanks ist in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchzuführen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","4.28.2.1","Näherungsformeln für die Beschleunigungskomponenten: L0 = Schiffslänge (m) zur Bestimmung von Abmessungen, wie in anerkannten Normen angegeben","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.6.5.4","Anschlüsse für Ladungsprobeentnahmen: Der Anschluss an den Probenbehälter muss anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.8.1","Eine Erleichterung von den Anforderungen des Abschnitts 5.8 kann in Übereinstimmung mit anerkannten Normen für Rohrleitungen innerhalb von Ladetanks und für offene Rohrleitungen anerkannt werden.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.8.2","Eine Erleichterung von den Anforderungen des Abschnitts 5.8 kann in Übereinstimmung mit anerkannten Normen für Rohrleitungen innerhalb von Ladetanks und für offene Rohrleitungen anerkannt werden.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.8.2","Folgende direkte Verbindungen von Rohrlängen ohne Flansche können u.a. in Betracht gezogen werden: Muffenschweißverbindungen und die zugehörige Schweißung, die Abmessungen entsprechend anerkannten Normen haben, dürfen nur für Rohrleitungen von Instrumenten und offene Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 50 mm oder weniger und Entwurfstemperaturen nicht unter -55 °C verwendet werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.8.2","Folgende direkte Verbindungen von Rohrlängen ohne Flansche können u.a. in Betracht gezogen werden: Schraubverbindungen, die anerkannten Normen entsprechen, dürfen nur für Hilfsleitungen und Leitungen für Messinstrumente mit Außendurchmessern von 25 mm oder weniger verwendet werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.8.3.2","Flansche müssen hinsichtlich ihres Typs, der Herstellung und der Prüfung anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.1","Rohrleitungssysteme müssen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen ausgelegt sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.2.2","Im Rahmen der Formeln zur Bestimmung der geringsten zulässigen Wanddicke von Rohrleitungen entspricht e = Gütefaktor, gleich 1,0 für nahtlose Rohre und für längsgeschweißte oder spiralförmig geschweißte Rohre, die von für die Herstellung geschweißter Rohre zugelassenen Firmen ausgeliefert werden und die als gleichwertig mit nahtlosen Rohren angesehen werden, wenn eine zerstörungsfreie Prüfung der Schweißungen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen ausgeführt wird. In anderen Fällen kann ein Gütefaktor von weniger als 1,0 in Übereinstimmung mit anerkannten Normen in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren gefordert werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.2.3","Die Mindestwanddicke von Rohrleitungen muss anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.6.1","Flansche, Ventile und andere Zubehörteile müssen anerkannten Normen unter Berücksichtigung der Werkstoffauswahl und des in Abschnitt 5.4 angegebenen Entwurfsdrucks entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.6.2","Bei Flanschen, die anerkannte Normen nicht erfüllen, müssen die Abmessungen der Flansche und der zugehörigen Bolzen den Anforderungen der Verwaltung oder einer in ihrem Namen handelnden anerkannten Organisation entsprechen.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.11.6.4","Die Bauart und der Einbau von Faltenbälgen muss anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","5.13.2.5","Alle Rohrleitungssysteme einschließlich Ventile, Fittinge und der zugehörigen Ausrüstung für den Umschlag von Ladungen oder Dämpfen sind unter normalen Betriebsbedingungen spätestens bei der ersten Ladungsübernahme in Übereinstimmung mit anerkannten Normen einer Funktionsprüfung zu unterziehen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.1.1","Bei Schiffbaustählen der Gütegrade A, B, D, E, AH, DH, EH und FH handelt es sich um Schiffbaustähle, die anerkannten Normen entsprechen.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.1.3","Der Umfang eines Prüfloses ist in den anerkannten Normen angegeben","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.2.2","Herstellung, Prüfung, Sichtprüfung und Dokumentation bei Werkstoffen, die zur Herstellung des Ladungssystems verwendet werden, müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.3.1.1","Zugversuche sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchzuführen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.3.2.1","Abmessungen und Toleranzen der Charpy-V-Kerbproben müssen anerkannten Normen entsprechen; die Prüfung und Anforderungen für Probestücke, die eine Größe von weniger als 5,0 mm haben, müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.3.3.1","Biegeversuche sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchzuführen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.3.4","Begutachtung von Makroschliffen und Mikroschliffen sowie Härteprüfungen sind ggf. in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchzuführen.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.4.1.1 Tabelle 6.3","Bei Blechen, Formstählen und Schmiedestücken für Ladetanks, zweite Barrieren und Prozessdruckbehälter für Entwurfstemperaturen unter -55 °C bis -165 °C müssen die Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.4.1.1 Tabelle 6.4","Bei Rohren (nahtlos und geschweißt), Schmiedestücken und Gussteilen für Lade- und Prozessrohrleitungen für Entwurfstemperaturen unter 0 °C bis -165 °C müssen die Grenzwerte für die chemische Zusammensetzung anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.4.1.1 Tabelle 6.5","Bei Blechen und Profilen für den Schiffskörper nach den Absätzen 4.19.1.2 und 4.19.1.3 bei einer niedrigsten Entwurfstemperatur für den Schiffskörper von -5 °C und darüber richtet sich die größte Dicke für die Stahlgütegrade nach anerkannten Normen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.2.1","Zusatzwerkstoffe, die für Schweißungen an Ladetanks vorgesehen sind, sowie die Ergebnisse von Zug- und Charpy-V-Kerbschlagbiegeversuchen müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.3.3","Schweißverfahrensprüfungen für Ladetanks und Prozessdruckbehälter: Der Blechdickenbereich, der durch jede Schweißverfahrensprüfung abgedeckt wird, muss anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.3.4","Schweißverfahrensprüfungen für Ladetanks und Prozessdruckbehälter: Bei Ladetanks und Prozessdruckbehälter sind in Übereinstimmung mit Abschnitt 6.3 mit Proben aus jeder Probeplatte Stumpfnaht-Längsbiegeprüfungen durchzuführen, sofern durch anerkannte Normen vorgeschrieben","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.3.5","Schweißverfahrensprüfungen für Ladetanks und Prozessdruckbehälter: Falls die Werkstoffdicke die Herstellung von Proben in voller Größe oder von genormten Kleinproben nicht zulässt, müssen das Prüfverfahren und die Beurteilungsmaßstäbe bei Charpy-V-Kerbschlagbiegeversuchen anerkannten Normen entsprechen.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.3.6","Schweißverfahrensprüfungen für Ladetanks und Prozessdruckbehälter: Verfahrensprüfungen für Kehlnahtschweißungen müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.6.1","Zerstörungsfreie Prüfung: Alle Prüfverfahren und Abnahmeanforderungen müssen anerkannten Normen entsprechen, außer wenn der Konstrukteur eine höhere Anforderung festlegt, um Entwurfsannahmen einzuhalten","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.5.6.5","Für unabhängige Typ C-Tanks muss der Umfang der zerstörungsfreien Prüfung entsprechend anerkannten Normen vollständig oder teilweise sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.6.2.1","Bei Typ C-Tanks und Typ B-Tanks, die hauptsächlich aus Rotationskörpern bestehen, müssen die Bautoleranzen in Bezug auf die Fertigung anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","6.6.2.3","Im Fall von Typ C-Tanks und großen Ladungs-Druckbehältern aus Kohlenstoff- oder Kohlenstoffmangan-Stahl kann als u.U. Alternative zur Wärmebehandlung eine mechanische Entspannung durch Abdrücken durchgeführt werden, bei der - neben anderen Voraussetzungen - das Verfahren für einen mechanischen Spannungsabbau einer anerkannten Norm entspricht.","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","8.2.5.1","Sicherheitsventile sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu prüfen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","8.2.5.1","Sicherheitsventile sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu prüfen; insoweit wird auf ISO 21013-1:2008, ISO 4126-1:2013, und ISO 4126-4:2013 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 21013-1:2008",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","8.2.5.1","Sicherheitsventile sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu prüfen; insoweit wird auf ISO 21013-1:2008, ISO 4126-1:2013, und ISO 4126-4:2013 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 4126-1:2013",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","8.2.5.1","Sicherheitsventile sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu prüfen; insoweit wird auf ISO 21013-1:2008, ISO 4126-1:2013, und ISO 4126-4:2013 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 4126-4:2013",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.1.1","Für Beispiele für die Zoneneinteilung gefährdeter Bereich wird auf IEC 60092-502:1999 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-502:1999",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.2","Elektrische Anlagen müssen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.2","Elektrische Anlagen müssen anerkannten Normen entsprechen; insoweit wird auf IEC 60092-502:1999 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-502:1999",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.4","Sind elektrische Betriebsmittel in gefährdeten Bereichen entsprechend Absatz 10.2.3 installiert, müssen sie in Übereinstimmung mit Normen ausgewählt, installiert und gewartet werden, die nicht minderwertiger sind, als die von der IMO anerkannten Normen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","Normen, die nicht minderwertiger sind, als die von der IMO anerkannten Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.5","Um die Auswahl geeigneter elektrischer Betriebsmittel und die Ausführung geeigneter elektrischer Anlagen zu erleichtern, sind gefährdete Bereiche in Übereinstimmung mit anerkannten Normen in Zonen unterteilt","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.6","Elektrische Anlagen: Fehlerzustandsarten und Auswirkungen sind entsprechend einer Norm zu analysieren und zu dokumentieren, die nicht minderwertiger ist, als die von der Verwaltung anerkannte Norm","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","Norm, die nicht minderwertiger ist, als die von der Verwaltung anerkannte Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","10.2.6","Elektrische Anlagen: Fehlerzustandsarten und Auswirkungen sind entsprechend einer Norm zu analysieren und zu dokumentieren, die nicht minderwertiger ist, als die von der Verwaltung anerkannte Norm; insoweit wird auf IEC 60812:2006 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60812:2006",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","12.1.4","Wenn ein Raum eine Öffnung zu einem gefährdeteren Raum oder Bereich hat, so muss er unter Überdruck gehalten werden; er kann zu einem weniger gefährdeten Raum oder einem ungefährdeten Raum durch Überdruckschutz entsprechend anerkannten Normen gemacht werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","12.1.5","Lüftungskanäle, Lufteintrittsöffnungen und Austrittsöffnungen, die zu Systemen zur künstlichen Lüftung gehören, sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen anzuordnen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","12.1.5","Lüftungskanäle, Lufteintrittsöffnungen und Austrittsöffnungen, die zu Systemen zur künstlichen Lüftung gehören, sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen anzuordnen; insoweit wird auf IEC 60092-502:1999 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-502:1999",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","12.1.10","Wenn Räume durch Unter-Druck-Setzung geschützt werden, muss die Lüftung in Übereinstimmung mit anerkannten Normen entworfen und eingebaut sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","12.1.10","Wenn Räume durch Unter-Druck-Setzung geschützt werden, muss die Lüftung in Übereinstimmung mit anerkannten Normen entworfen und eingebaut sein; insoweit wird auf IEC 60092-502:1999 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-502:1999",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.6.3","Ein Gasspürsystem muss in Übereinstimmung mit anerkannten Normen ausgelegt, installiert und geprüft sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.6.3","Ein Gasspürsystem muss in Übereinstimmung mit anerkannten Normen ausgelegt, installiert und geprüft sein; insoweit wird auf IEC 60079-29-1 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60079-29-1",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.6.19","Jedes Schiff muss mit mindestens zwei Sätzen tragbarer Gasspürgeräte ausgerüstet sein, welche die Anforderungen des Absatzes 13.6.3 oder eine annehmbare nationale oder internationale Norm erfüllen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","annehmbare nationale oder internationale Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.8.2","Automationssysteme sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu bauen, zu installieren und zu prüfen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.8.2","Automationssysteme sind in Übereinstimmung mit anerkannten Normen zu bauen, zu installieren und zu prüfen; insoweit wird auf IEC 60092-504:2001 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","IEC 60092-504:2001",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.8.10","Automationssysteme: Prozesse für die Entwicklung und Wartung integrierter Systeme müssen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.8.10","Automationssysteme: Prozesse für die Entwicklung und Wartung integrierter Systeme müssen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen sein; insoweit wird auf ISO/IEC 15288:2008 und ISO 17894:2005 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO/IEC 15288:2008",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","13.8.10","Automationssysteme: Prozesse für die Entwicklung und Wartung integrierter Systeme müssen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen sein; insoweit wird auf ISO/IEC 15288:2008 und ISO 17894:2005 verwiesen","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 17894:2005",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","14.1.1","Zum Schutz der Besatzungsmitglieder, die für den normalen Ladungsumschlag eingesetzt werden, muss eine geeignete Schutzausrüstung einschließlich Augenschutz einer anerkannten nationalen oder internationalen Norm vorhanden sein, wobei die Eigenschaften der beförderten Stoffe zu berücksichtigen sind","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte nationale oder internationale Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","14.3.2","Jeder vollständige Satz einer Sicherheitsausrüstung muss u.a. bestehen aus Schutzkleidung, Stiefeln und Handschuhen einer anerkannten Norm","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","18.10.1.4","Die Not-Abschaltsysteme der Schiffe müssen eine Schnittstelle zwischen Schiff und Land in Übereinstimmung mit anerkannten Normen enthalten","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 1.2","Die Herstellung, Prüfung, Kontrolle und Dokumentation von nichtmetallischen Werkstoffen muss im Allgemeinen anerkannten Normen entsprechen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.1.2","Für alle ausgewählten nichtmetallischen Werkstoffe muss die Dichte bewertet werden (Beispielnorm ISO 845)","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 845",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.1.2","Für alle ausgewählten nichtmetallischen Werkstoffe muss die Dichte bewertet werden (Beispielnorm ISO 845)","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 845",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.1.2","Für alle ausgewählten nichtmetallischen Werkstoffe muss der Längenausdehnungskoeffizient (linearer Koeffizient der thermischen Ausdehnung - LCTE) bewertet werden (Beispielnorm ISO 11359 über den größten festgelegten Bereich der Betriebstemperatur)","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 11359",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.1.4","Jede Eigenschafts-Bewertungsprüfung bei nichtmetallischen Werkstoffen muss in Übereinstimmung mit anerkannten Normen durchgeführt werden; wenn es solche Normen nicht gibt, muss das beabsichtigte Prüfverfahren ausführlich beschrieben und der Verwaltung zur Zustimmung vorgelegt werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Zugverhalten (Zug): ISO 527, ISO 1421, ISO 3346, ISO 1926","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 527",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Zugverhalten (Zug): ISO 527, ISO 1421, ISO 3346, ISO 1926","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 1421",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Zugverhalten (Zug): ISO 527, ISO 1421, ISO 3346, ISO 1926","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 3346",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Zugverhalten (Zug): ISO 527, ISO 1421, ISO 3346, ISO 1926","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 1926",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Scherverhalten (Scheren): ISO 4587, ISO 3347, ISO 1922, ISO 6237","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 4587",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Scherverhalten (Scheren): ISO 4587, ISO 3347, ISO 1922, ISO 6237","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 3347",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Scherverhalten (Scheren): ISO 4587, ISO 3347, ISO 1922, ISO 6237","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 1922",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Scherverhalten (Scheren): ISO 4587, ISO 3347, ISO 1922, ISO 6237","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 6237",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Druckverhalten (Druck): ISO 604, ISO 844, ISO 3132","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 604",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Druckverhalten (Druck): ISO 604, ISO 844, ISO 3132","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 844",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Druckverhalten (Druck): ISO 604, ISO 844, ISO 3132","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 3132",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Biegeverhalten (Biegen): ISO 3133, ISO 14679","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 3133",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Biegeverhalten (Biegen): ISO 3133, ISO 14679","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 14679",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.1","Für die mechanischen Prüfungen: Kriechverhalten (Kriechen): ISO 7850","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 7850",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.2.2","Wenn die ausgewählte Funktion für einen Werkstoff auf bestimmten Eigenschaften, wie beispielsweise Zug-, Druck- und Scherfestigkeit, Streckgrenze, Modul oder Dehnung, beruht, müssen diese Eigenschaften nach einer anerkannten Norm geprüft werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.3.2","Die Dichtheitsprüfungen müssen auf den folgenden Prüfungen basieren: Porosität/Permeabilität: ISO 15106, ISO 2528, ISO 2782","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 15106",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.3.2","Die Dichtheitsprüfungen müssen auf den folgenden Prüfungen basieren: Porosität/Permeabilität: ISO 15106, ISO 2528, ISO 2782","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 2528",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.3.2","Die Dichtheitsprüfungen müssen auf den folgenden Prüfungen basieren: Porosität/Permeabilität: ISO 15106, ISO 2528, ISO 2782","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 2782",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.4.3","Die Wärmeprüfungen müssen auf den folgenden Prüfungen oder ihren Entsprechungen basieren: Wärmeleitfähigkeit: ISO 8301, ISO 8302","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 8301",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.4.3","Die Wärmeprüfungen müssen auf den folgenden Prüfungen oder ihren Entsprechungen basieren: Wärmeleitfähigkeit: ISO 8301, ISO 8302","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 8302",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Volumenanteil geschlossener Zellen: Schaumstoff: ISO 4590","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 4590",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Absorption/Desorption: biegsame Isolierung: ISO 4590","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 12571",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Absorption/Desorption: Schaumstoff: ISO 2896","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 2896",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Viskosität: Klebstoff: ISO 2555, ISO 2431","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 2555",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Viskosität: Klebstoff: ISO 2555, ISO 2431","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 2431",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Topfzeit (offene Zeit): Klebstoff: ISO 10364","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 10364",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 4.2.5.1","Als zusätzliche physikalische Prüfung kann in Betracht gezogen werden: Eindruckhärte: Klebstoff: ISO 2555, ISO 2431","international","IMO","nicht bekannt","starr","ISO 868",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 6.1.1","Die Klebeverfahrensanforderung und die Qualifikationsprüfung müssen in Übereinstimmung mit anerkannten Normen festgelegt werden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 4, 6.2.1","Die Mitarbeiter, die bei Klebeprozessen beteiligt sind, müssen entsprechend anerkannten Normen ausgebildet und qualifiziert sein","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 5, 3.2","Die Analysen der Beulfestigkeit von Ladetanks, die äußerem Druck und anderen Druckspannungen erzeugenden Belastungen ausgesetzt sind, sind entsprechend anerkannten Normen durchzuführen","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Normen",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 5, 4.9","Sofern nicht anderweitig in der angewendeten anerkannten Norm für Beulung angegeben, sind für die Dimensionierung gegen Beulung die gleichen Faktoren\nγC, γm und γsi zu verwenden","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","anerkannte Norm",1]
["IGC Code (International Gas Carrier Code)","Anhang 5, 5.6","Die Untersuchung des Rissfortschritts ist in Übereinstimmung mit Methoden durchzuführen, die in einer von der Verwaltung oder einer in ihrem Namen handelnden anerkannten Organisation anerkannten Norm festgelegt sind","international","IMO","nicht bekannt","dynamisch","von der Verwaltung oder einer in ihrem Namen handelnden anerkannten Organisation anerkannte Norm",1]
["RohrFLtgV (Rohrfernleitungsverordnung)","§ 3 Abs. 2 S. 2","Als Stand der Technik im Sinne von Satz 1 gelten insbesondere die Technischen Regeln, die nach § 9 Abs. 5 veröffentlicht werden","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["RohrFLtgV (Rohrfernleitungsverordnung)","§ 3 Abs. 2 S. 3","Als gleichwertige Regeln der Technik im Sinne von Satz 1 gelten Normen, sonstige Bestimmungen oder technische Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern das geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","Normen, sonstige Bestimmungen oder technische Vorschriften anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum",1]
["RohrFLtgV (Rohrfernleitungsverordnung)","§ 9 Abs. 2 Nr. 2","Der Ausschuss für Rohrfernleitungen hat die Aufgabe, die dem Stand der Technik entsprechenden Regeln (Technische Regeln) vorzuschlagen; der Vorschlag hat die für andere Schutzziele vorhandenen Regeln zu berücksichtigen; die Inhalte der Technischen Regeln, die den Arbeitsschutz berühren, bedürfen des Einvernehmens des BMAS","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["RohrFLtgV (Rohrfernleitungsverordnung)","§ 9 Abs. 5","Technische Regeln und das Anforderungsprofil nach Absatz 2 Nr. 3 werden vom BMU im Bundesanzeiger veröffentlicht","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung)","§ 66 Abs. 6 S. 4","Technische Kommissionen schlagen dem Stand der Technik entsprechende Regeln (technische Regeln) unter Berücksichtigung der für andere Schutzziele vorhandenen Regeln und, soweit dessen Zuständigkeiten berührt sind, in Abstimmung mit der Kommission für Anlagensicherheit nach § 51a Abs. 1 BImSchG vor","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung)","§ 66 Abs. 6 S. 6","Technische Regeln können vom BMU im Bundesanzeiger veröffentlicht werden","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["WHG (Wasserhaushaltsgesetz)","§ 62 Abs. 4 Nr. 4","Durch Rechtsverordnung können nähere Regelungen erlassen werden über technische Regeln, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 15 Abs. 1 ","Technische Regeln sind insb. technische Regeln wassergefährdender Stoffe der DWA, technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz betreffen, sowie DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 15 Abs. 1 ","Technische Regeln sind insb. technische Regeln wassergefährdender Stoffe der DWA, technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz betreffen, sowie DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln wassergefährdender Stoffe der DWA",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 15 Abs. 1 ","Technische Regeln sind insb. technische Regeln wassergefährdender Stoffe der DWA, technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz betreffen, sowie DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz betreffen",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 15 Abs. 1 ","Technische Regeln sind insb. technische Regeln wassergefährdender Stoffe der DWA, technische Regeln, die in der Musterliste der technischen Baubestimmungen oder in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind, soweit sie den Gewässerschutz betreffen, sowie DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","DIN-Normen und EN-Normen, soweit sie den Gewässerschutz betreffen und nicht in der Bauregelliste des DIBt aufgeführt sind",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 15 Abs. 2","Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen technischen Regeln nach § 15 Abs. 1 gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der EU oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 5","Eine Sachverständigenorganisation darf nur Personen als Sachverständige bestellen, die u.a. über die erforderlichen Kenntnisse der technischen Regeln verfügen","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 4","Eine Güte- und Überwachungsgemeinschaft darf für die Zertifizierung und Überwachung von Fachbetrieben nur solche Personen als Fachprüfer bestellen, die u.a. über die erforderlichen Kenntnisse der technischen Regeln verfügen","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)","§ 68 Abs. 4 S. 1 Nr. 2","Werden Abweichungen für bestehende wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen festgestellt, kann die zuständige Behörde technische oder organisatorische Anpassungsmaßnahmen anordnen, die für diese Abweichungen in den technischen Regeln für bestehende Anlagen vorgesehen sind","national","BMUV","nicht bekannt","dynamisch","technische Regeln",1]
["14. ProdSV (Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung))","§ 2 S. 1 Nr. 4","I.S.d. 14. ProdSV ist eine europäische Werkstoffzulassung ein technisches Dokument, in dem die Merkmale der Werkstoffe festgelegt sind, die für eine wiederholte Verwendung zur Herstellung von Druckgeräten bestimmt sind und die nicht in einer harmonisierten Norm geregelt werden","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","harmonisierte Norm",1]
["14. ProdSV (Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung))","§ 2 S. 1 Nr. 5","I.S.d. 14. ProdSV ist eine harmonisierte Norm eine harmonisierte Norm im Sinne des Art. 2 Nr. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","harmonisierte Norm",1]
["14. ProdSV (Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung))","§ 4 Abs. 1","Konformitätsvermutung: Bei den in Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2014/68/EU aufgeführten Druckgeräten und Baugruppen, die harmonisierten Normen oder Teilen dieser Normen entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, wird vermutet, dass sie die wesentlichen Sicherheitsanforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2014/68/EU erfüllen, soweit diese von den betreffenden Normen oder von Teilen dieser Normen abgedeckt sind","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","harmonisierte Normen",1]
["14. ProdSV (Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung))","§ 5 Abs. 5 S. 2","Herstellerpflichten: Änderungen der harmonisierten Normen oder der sonstigen technischen Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität eines Druckgeräts oder einer Baugruppe verwiesen wird, sind angemessen zu berücksichtigen","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","harmonisierte Normen",1]
["14. ProdSV (Vierzehnte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung))","§ 19 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ","In der Information der Marktüberwachungsbehörde an die BAuA über vorläufige Maßnahmen gibt sie insb. an, ob die Nichtkonformität darauf zurückzuführen ist, dass die harmonisierten Normen, bei deren Einhaltung gemäß § 4 Abs. 1 eine Konformitätsvermutung gilt, mangelhaft sind","national","BMAS","nicht bekannt","dynamisch","harmonisierte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 3 Abs. 1 S. 2","Die durch den Hersteller unmittelbar nach der Herstellung jedes Druckgefäßes zu erstellenden Unterlagen müssen alle in Kap. 6.2 und in der jeweils angewandten in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 ADR/RID zitierten Norm vorgeschriebenen Angaben enthalten","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","jeweils angewandte in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 ADR/RID zitierte Norm",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 3 Abs. 1 S. 3","Der Hersteller hat unmittelbar nach der Herstellung für jeden Tank die in der jeweils angewandten Norm gemäß der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID vorgeschriebenen Unterlagen zu erstellen; die Unterlagen müssen alle in der  jeweils angewandten in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierten Norm vorgeschriebenen Angaben enthalten","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","jeweils angewandte Norm gemäß der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 3 Abs. 1 S. 3","Der Hersteller hat unmittelbar nach der Herstellung für jeden Tank die in der jeweils angewandten Norm gemäß der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID vorgeschriebenen Unterlagen zu erstellen; die Unterlagen müssen alle in der jeweils angewandten in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierten Norm vorgeschriebenen Angaben enthalten","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","jeweils angewandten in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierten Norm",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 3 Abs. 3","Der Hersteller hat für jeden Tank die in der jeweils angewandten Norm gemäß der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID genannten technischen Unterlagen während des gesamten dort festgelegten Zeitraums aufzubewahren und für Überprüfungen durch die Prüfstelle und die zuständige Marktüberwachungsbehörde bereitzuhalten und auf Verlangen für Prüfungen zur Verfügung zu stellen.","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","jeweils angewandte Norm gemäß der Tabelle in Absatz 6.8.2.6.1 ADR/RID",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 3 Abs. 6 S. 1","Der Hersteller hat der Marktüberwachungsbehörde auf deren Verlangen alle Informationen und Unterlagen einschließlich angewandter Normen in deutscher Sprache vorzulegen oder fremdsprachigen Unterlagen eine beglaubigte deutsche Übersetzung beizugeben, die für den Nachweis der Konformität der ortsbeweglichen Druckgeräte erforderlich sind","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","angewandte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ","Die Übertragung von Aufgaben durch den Hersteller an Bevollmächtigte muss sich mindestens darauf erstrecken, den Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen alle Informationen und Unterlagen einschließlich angewandter Normen in deutscher Sprache vorzulegen oder fremdsprachigen Unterlagen eine beglaubigte deutsche Übersetzung beizugeben, die für den Nachweis der Konformität der ortsbeweglichen Druckgeräte erforderlich sind","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","angewandte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 5 Abs. 8 S. 1 ","Der Einführer hat den zuständigen Marktüberwachungsbehörden auf deren Verlangen alle Informationen und Unterlagen einschließlich angewandter Normen, die für den Nachweis der Konformität der ortsbeweglichen Druckgeräte erforderlich sind, in deutscher Sprache auszuhändigen oder fremdsprachigen Unterlagen eine beglaubigte deutsche Übersetzung beizugeben","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","angewandte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 6 Abs. 5 S. 1 ","Der Vertreiber hat der zuständigen Marktüberwachungsbehörde auf deren Verlangen alle Informationen und Unterlagen einschließlich angewandter Normen in deutscher Sprache auszuhändigen oder fremdsprachigen Unterlagen eine beglaubigte deutsche Übersetzung beizufügen, die für den Nachweis der Konformität der ortsbeweglichen Druckgeräte erforderlich sind","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","angewandte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 18 Abs. 1a S. 1","Die Benannten Stellen dürfen eine Baumusterprüfung und eine getrennte Baumusterzulassung von Ventilen und anderen Bedienungsausrüstungen für Tanks nach Abs. 6.8.2.3.1 S. 9 nur durchführen, wenn für diese Teile in der Tabelle in Abs. 6.8.2.6.1 eine Norm aufgeführt ist","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","Norm",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 18 Abs. 5 S. 2","Entsenden die Benannten Stellen keinen Vertreter in die Normungsarbeit, so müssen sie ihr Bewertungspersonal über neue und geänderte Normen fortlaufend unterrichten, sobald diese veröffentlicht sind","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","neue und geänderte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 22 Abs. 1 S. 2","Für die Kontrolle von ortsbeweglicher Druckgeräte anhand von Stichproben überprüfen die Marktüberwachungsbehörden die Unterlagen oder führen falls erforderlich technische Prüfungen nach Kap. 6.2 ADR/RID i.V.m. den in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 ADR/RID für Druckgefäße zitierten Normen oder nach Kap. 6.8 ADR/RID i.V.m. den in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierten Normen durch oder ordnen die Durchführung unter ihrer Überwachung an","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 ADR/RID für Druckgefäße zitierte Normen",1]
["ODV (Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung)","§ 22 Abs. 1 S. 2","Für die Kontrolle von ortsbeweglicher Druckgeräte anhand von Stichproben überprüfen die Marktüberwachungsbehörden die Unterlagen oder führen falls erforderlich technische Prüfungen nach Kap. 6.2 ADR/RID i.V.m. den in Abschnitt 6.2.2 oder 6.2.4 ADR/RID für Druckgefäße zitierten Normen oder nach Kap. 6.8 ADR/RID i.V.m. den in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierten Normen durch oder ordnen die Durchführung unter ihrer Überwachung an","national","BMDV","nicht bekannt","dynamisch","in Unterabschnitt 6.8.2.6 oder 6.8.3.6 ADR/RID zitierte Normen",1]

{"sheet":"Ammoniak","index":1,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,7],[0,8,0,15]]}
[{"$nulls":4},"Gewerk",null,null,null,"Fokus der Norm",{"$nulls":13},"Anzahl",{"$f":"SUBTOTAL(9,V:V)","v":110}]
["Dokumentennummer","Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Titel","Allgemein","Anwendung","Erzeugung","Infrastruktur","Bauteil","Material","Netze & Anlagen","Organisation & Management","Personal/Qualifikation","Produkt","Sicherheit","Prüfung","Anwendungsbereich","Gremium","Veröffentlichungsdatum","Status der Überarbeitung","Dokumentenzugang","Zählen"]
["DIN EN 378-1","Norm","Europa","Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien","X","X",{"$nulls":8},"X",null,"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit von Personen und Eigentum fest, liefert eine Anleitung in Hinblick auf den Schutz der Umwelt und enthält Vorgehensweisen für Betrieb, Instandhaltung und Instandsetzung von Kälteanlagen und die Rückgewinnung von Kältemitteln. (...) Der vorliegende Teil der EN 378 legt die auf Kälteanlagen anwendbare(n) Klassifikation und Auswahlkriterien fest. Die Klassifikation und Auswahlkriterien werden in den Teilen 2, 3 und 4 angewendet.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 378-3","Norm","Europa","Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Personen","X","X",{"$nulls":8},"X",null,"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit von Personen und Eigentum fest, liefert eine Anleitung in Hinblick auf den Schutz der Umwelt und enthält Vorgehensweisen für Betrieb, Instandhaltung und Instandsetzung von Kälteanlagen und die Rückgewinnung von Kältemitteln. (...) Dieser Teil 3 der Europäischen Norm gilt für den Aufstellungsort (Aufstellungsraum und Versorgungseinrichtungen). Er legt die Anforderungen fest, die aufgrund der Kälteanlage und von deren Bauteilen für die Sicherheit vor Ort erforderlich sein können, die jedoch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kälteanlage und deren Bauteilen stehen.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 378-4","Norm","Deutschland","Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb, Instandhaltung, Instandsetzung und Rückgewinnung","X","X",{"$nulls":4},"X","X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Sicherheit von Personen und Eigentum fest, liefert\neine Anleitung in Hinblick auf den Schutz der Umwelt und enthält Vorgehensweisen für Betrieb,\nInstandhaltung und Instandsetzung von Kälteanlagen und die Rückgewinnung von Kältemitteln.\n(...)\nDiese Norm gilt für:\na) stationäre und ortsveränderliche Kälteanlagen aller Größen, einschließlich Wärmepumpen;\nb) indirekte Kühl- oder Heizsysteme;\nc) den Aufstellungsort dieser Kälteanlagen;\nd) nach der Annahme dieser Norm ersetzte Teile und hinzugefügte Bauteile, sofern sie nicht in Funktion\nund Leistung identisch sind.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2019-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12952-14","Norm","Europa","Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Anforderungen an Rauchgas-DENOX-Anlagen, die flüssiges Ammoniak und Ammoniakwasserlösung einsetzen",null,"X","X",null,"X","X","X","X",null,null,"X","X","Diese Europäische Norm legt die sicherheitstechnischen Anforderungen fest für die Lagerung und den Einsatz von:\n- druckverflüssigtem Ammoniak für Dampfkesselanlagen;\n- Ammoniakwasserlösungen zur Reduktion von NOx in Rauchgas aus Kesselanlagen.\nAnhang A enthält eine Zusammenfassung der betrieblichen Anforderungen.","NA 082-00-21 AA - Wasserrohrkessel","2004-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13096","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Bedingungen für das Füllen von Gasen in Gefäße - Einzelne Gase","X","X",{"$nulls":5},"X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen (wie Füllungsgrad usw.) für das Befüllen von Gefäßen\nund miteinander verbundenen Gasflaschen (Bündel), Großflaschen und Fässern mit einzelnen Gasen fest.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2004-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13136","Norm","Europa","Kälteanlagen und Wärmepumpen - Druckentlastungseinrichtungen und zugehörige Leitungen - Berechnungsverfahren","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm beschreibt die Berechnung der Massenströme zur Größenbestimmung von Druckentlastungseinrichtungen für Teile von Kälteanlagen.\nDiese Europäische Norm beschreibt die Berechnung der Abblaseleistungen von Druckentlastungsventilen und anderen Druckentlastungseinrichtungen in Kälteanlagen einschließlich der hierzu erforderlichen Daten zur Größenbestimmung dieser Einrichtungen, wenn sie ins Freie oder in Bauteile der Kälteanlage mit niedrigerem Druck abblasen.\nDiese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Auswahl von Druckentlastungseinrichtungen zur Vermeidung von unzulässigen Drücken, hervorgerufen durch innere und äußere Wärmequellen, Druckerzeuger (z. B. Verdichter, Erhitzer usw.) und die Wärmeausdehnung eingesperrter Flüssigkeit fest.\nDiese Europäische Norm beschreibt die Berechnung des Druckabfalls in den zu- und abführenden Leitungen von Druckentlastungsventilen und anderen Druckentlastungseinrichtungen einschließlich der erforderlichen Daten.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 50916-1","Norm","Deutschland","Prüfung von Kupferlegierugen Spannungsrißkorrosionsversuch mit Ammoniak - Prüfung von Rohren, Stangen und Profilen","X",{"$nulls":10},"X","In der vorliegenden Norm wird die Prüfung von Kupferwerkstoffen durch Ammoniak oder alternativ durch stark ammoniakalische Kupfertetramminkomplex-Lösung beschrieben. (…) Der Anwendungsbereich dieser Norm ist in den Technischen Lieferungsbedingungen für Halbzeug aus Kupfer Knetlegierungen festgelegt oder muß vereinbart werden.","NA 062-01-77 AA - Korrosionsprüfung","1976-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 50916-2","Norm","Deutschland","Prüfung von Kupferlegierugen Spannungsrißkorrosionsversuch mit Ammoniak - Prüfung von Bauteilen","X",{"$nulls":10},"X","In der vorliegenden Norm wird die Prüfung von Bauteilen, vor allem Kupfer-Zink-Legierunen, in feuchtem Ammoniakdampf beschrieben. Sie dient zur Feststellung von Spannungszuständen, die zu einer Spannungsrißkorrosion führen können. (...)","NA 062-01-77 AA - Korrosionsprüfung","1985-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14276-1","Norm","Europa","Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen - Teil 1: Behälter - Allgemeine Anforderungen","X","X","X",null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Herstellung, Prüfung und Dokumentation für ortsfeste Druckbehälter für Kälteanlagen und Wärmepumpen fest. (…) Dieses Dokument gilt für Behälter mit angeschweißten oder angelöteten Bauteilen, einschließlich Flanschen, Schraub-, Schweiß- oder Lötverbindungen, oder bis zu der ersten Schweiß- oder Lötnaht für den Anschluss von Rohrleitungen oder anderen Teilen. (...)","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14276-1/A1","Norm","Europa","Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen - Teil 1: Behälter - Allgemeine Anforderungen","X","X","X",null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Herstellung, Prüfung und Dokumentation für ortsfeste Druckbehälter für Kälteanlagen und Wärmepumpen fest. Diese Anlagen werden im vorliegenden Dokument als Kälteanlagen nach EN 378-1:2016 bezeichnet. Der Begriff „Kälteanlage“ im vorliegenden Dokument beinhaltet Wärmepumpen. Dieses Dokument gilt für Behälter mit angeschweißten oder angelöteten Bauteilen, einschließlich Flanschen, Schraub , Schweiß oder Lötverbindungen, oder bis zu der ersten Schweiß oder Lötnaht für den Anschluss von Rohrleitungen oder anderen Teilen. Dieses Dokument gilt für Druckbehälter mit einem Innendruck bis −1 bar, um der Entleerung des Behälters vor dem Befüllen mit Kältemittel Rechnung zu tragen. Dieses Dokument gilt sowohl für die mechanischen Belastungen als auch die thermischen Beanspruchungen nach den Festlegungen in EN 13445-3:2014, die im Zusammenhang mit Kälteanlagen auftreten. Es gilt für Druckbehälter mit den maximal zulässigen Temperaturen, für die die zulässigen Nennspannungen (Berechnungsspannungen) für die Werkstoffe nach EN 13445-2:2014 und EN 13445-3:20141 abgeleitet werden oder in diesem Dokument festgelegt sind. Ferner können Behälter, die nach diesem Dokument ausgelegt sind, eine maximale zulässige Temperatur von 200 °C und einen maximalen Auslegungsdruck von 160 bar aufweisen. Außerhalb dieser Grenzwerte muss für die Konstruktion, Herstellung und Prüfung der Behälter grundsätzlich die Normenreihe EN 13445 herangezogen werden. In diesen Fällen müssen die besonderen Merkmale der Kälteanlage, wie in der Einleitung des vorliegenden Dokuments angegeben, ebenfalls berücksichtigt werden. Druckbehälter für Kälteanlagen und Wärmepumpen einer Kategorie unter II nach Anhang H müssen den einschlägigen Abschnitten in EN 378-2:2016 für Behälter entsprechen. Dieses Dokument gilt für Druckbehälter, deren wichtigste drucktragende Teile aus duktilen metallischen Werkstoffen nach den Festlegungen in Abschnitt 4 und Anhang I dieses Dokuments hergestellt sind.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2023-08","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 14276-2","Norm","Europa","Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen - Teil 2: Rohrleitungen - Allgemeine Anforderungen","X","X","X",null,"X","X","X",{"$nulls":4},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Herstellung, Prüfung und Dokumentation für ortsfeste Rohrleitungen für Kälteanlagen, Wärmepumpen und indirekte Kühl- und Heizsysteme fest. Diese Kälteanlagen und Wärmepumpen werden im vorliegenden Dokument als Kälteanlagen nach EN 378-1:2016 bezeichnet. (...)\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen mit angeschweißten oder angelöteten Bauteilen, einschließlich Flanschen, Schraub-, Schweiß- oder Lötverbindungen, oder bis zu der ersten Schweiß- oder Lötnaht für den Anschluss von Rohrleitungen oder anderen Teilen.\nDieses Dokument gilt für die Auswahl, Anwendung und den Einbau von Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion zum Schutz der Rohrleitungen während der verschiedenen Phasen des Kältemittelkreislaufs.\nDieses Dokument gilt für folgende Rohrleitungen:\n— Wärmeübertrager, bestehend aus Rohrleitungen zum Kühlen oder Erhitzen von Luft, bei maßgebenden Aspekten von Rohrleitungen;\n— Rohrleitungen innerhalb einer Baugruppe (z. B. Kältesatz, Verdichtungssatz);\n— vor Ort montierte Rohrleitungen.\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen mit einem Innendruck bis −1 bar, um der Entleerung der Rohrleitung vor dem Befüllen mit Kältemittel Rechnung zu tragen.\nDieses Dokument gilt sowohl für die mechanischen Belastungen als auch die thermischen Beanspruchungen nach den Festlegungen in EN 13445-3:2014/A5:2018, die im Zusammenhang mit Kälteanlagen auftreten. Es gilt für Rohrleitungen mit den maximal zulässigen Temperaturen, für die die zulässigen Nennspannungen für die Werkstoffe nach EN 14276-1:2020 abgeleitet werden oder in diesem Dokument festgelegt sind. Ferner müssen Rohrleitungen, die nach diesem Dokument ausgelegt sind, eine maximale Auslegungstemperatur von 200 °C und einen maximalen Auslegungsdruck von 160 bar aufweisen. Außerhalb dieser Grenzwerte kann für die Konstruktion, Herstellung und Prüfung der Rohrleitungen die Normenreihe EN 13480 herangezogen werden. In diesen Fällen müssen die besonderen Merkmale einer Kälteanlage, wie in der Einleitung der EN 14276-1:2020 angegeben, ebenfalls berücksichtigt werden.\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen, deren wichtigste drucktragende Teile aus duktilen metallischen Werkstoffen nach den Festlegungen in Abschnitt 4 und in EN 14276-1:2020 hergestellt sind.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14276-2/A1","Norm","Europa","Druckgeräte für Kälteanlagen und Wärmepumpen - Teil 2: Rohrleitungen - Allgemeine Anforderungen","X","X","X",null,"X","X","X",{"$nulls":4},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Herstellung, Prüfung und Dokumentation für ortsfeste Rohrleitungen für Kälteanlagen, Wärmepumpen und indirekte Kühl- und Heizsysteme fest. Diese Kälteanlagen und Wärmepumpen werden im vorliegenden Dokument als Kälteanlagen nach EN 378-1:2016 bezeichnet. (...)\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen mit angeschweißten oder angelöteten Bauteilen, einschließlich Flanschen, Schraub-, Schweiß- oder Lötverbindungen, oder bis zu der ersten Schweiß- oder Lötnaht für den Anschluss von Rohrleitungen oder anderen Teilen.\nDieses Dokument gilt für die Auswahl, Anwendung und den Einbau von Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion zum Schutz der Rohrleitungen während der verschiedenen Phasen des Kältemittelkreislaufs.\nDieses Dokument gilt für folgende Rohrleitungen:\n— Wärmeübertrager, bestehend aus Rohrleitungen zum Kühlen oder Erhitzen von Luft, bei maßgebenden Aspekten von Rohrleitungen;\n— Rohrleitungen innerhalb einer Baugruppe (z. B. Kältesatz, Verdichtungssatz);\n— vor Ort montierte Rohrleitungen.\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen mit einem Innendruck bis −1 bar, um der Entleerung der Rohrleitung vor dem Befüllen mit Kältemittel Rechnung zu tragen.\nDieses Dokument gilt sowohl für die mechanischen Belastungen als auch die thermischen Beanspruchungen nach den Festlegungen in EN 13445-3:2014/A5:2018, die im Zusammenhang mit Kälteanlagen auftreten. Es gilt für Rohrleitungen mit den maximal zulässigen Temperaturen, für die die zulässigen Nennspannungen für die Werkstoffe nach EN 14276-1:2020 abgeleitet werden oder in diesem Dokument festgelegt sind. Ferner müssen Rohrleitungen, die nach diesem Dokument ausgelegt sind, eine maximale Auslegungstemperatur von 200 °C und einen maximalen Auslegungsdruck von 160 bar aufweisen. Außerhalb dieser Grenzwerte kann für die Konstruktion, Herstellung und Prüfung der Rohrleitungen die Normenreihe EN 13480 herangezogen werden. In diesen Fällen müssen die besonderen Merkmale einer Kälteanlage, wie in der Einleitung der EN 14276-1:2020 angegeben, ebenfalls berücksichtigt werden.\nDieses Dokument gilt für Rohrleitungen, deren wichtigste drucktragende Teile aus duktilen metallischen Werkstoffen nach den Festlegungen in Abschnitt 4 und in EN 14276-1:2020 hergestellt sind.","NA 044-00-01 AA - Sicherheit und Umweltschutz","2023-08","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 60654-4","Norm","Europa","Einsatzbedingungen für Meß- Steuer und Regeleinrichtungen in der industriellen Prozeßtechnik","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm enthält die korrosiven und erosiven Einsatzbedingungen,\ndenen Meß-, Steuer- und Regeleinrichtungen\nin der industriellen Prozeßtechnik oder Teile dieser Einrichtungen\nan Land oder auf See während des Betriebes, der\nLagerung oder des Transportes ausgesetzt sind. Wartungsund\nReparaturbedingungen werden nicht berücksichtigt.","DKE/K 921 - Allgemeine Anforderungen","1998-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 5771","Norm","International","Gummischläuche und -schlauchleitungen für den Transport von wasserfreiem Ammoniak - Anforderungen",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Gummischläuche fest, die bei Umgebungstemperaturen\nzwischen −40 °C und +55 °C zum Transport von flüssigem oder gasförmigen Ammoniak verwendet\nwerden. Nicht eingeschlossen sind Anforderungen an Armaturen; die Norm gilt nur für Schläuche und\nSchlauchleitungen.","NA 045-02-12 AA - Gummi- und Kunststoffschläuche sowie Schlauchleitungen","2009-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 5771","Norm","International","Gummischläuche und -schlauchleitungen für den Transport von wasserfreiem Ammoniak - Anforderungen",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Gummischläuche fest, die bei Umgebungstemperaturen\nzwischen −40 °C und +55 °C bei einem Betriebsdruck von 2,5 MPa (25 bar) zum Transport von flüssigem\noder gasförmigen Ammoniak verwendet werden. Nicht eingeschlossen sind Anforderungen an Armaturen; die\nNorm gilt nur für Schläuche und Schlauchleitungen.","NA 045-02-12 AA - Gummi- und Kunststoffschläuche sowie Schlauchleitungen","2023-05","Entwurf","offen",1]
["DIN EN ISO 11114-1","Norm","International","Gasflaschen -\nVerträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in\nBerührung kommenden Gasen -\nTeil 1: Metallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",null,null,"X",null,"X",null,"Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Auswahl von sicheren Kombinationen von metallischen Gasflaschen- und Ventilwerkstoffen und den in Berührung kommenden Gasen. (…) Es sind nahtlose metallische Gasflaschen, geschweißte metallische Gasflaschen und Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Gasflaschen) einschließlich ihrer Ventile zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten und gelösten Gasen berücksichtigt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-08","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-1","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 1: Metallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Auswahl von sicheren Kombinationen von metallischen Gasflaschen- und Ventilwerkstoffen und den in Berührung kommenden Gasen. (…) Es sind nahtlose metallische Gasflaschen, geschweißte metallische Gasflaschen und Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Gasflaschen) einschließlich ihrer Ventile zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten und gelösten Gasen berücksichtigt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-2","Norm","Deutschland","Gasflaschen -\nVerträglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Berührung\nkommenden Gasen -\nTeil 2: Nichtmetallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument enthält eine Anleitung für die Auswahl und Bewertung der Verträglichkeit von nichtmetallischen Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen. Es gilt auch für Bündel, Großflaschen und Druckfässer. (…)","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["VDI 3783","Technische Regel","Deutschland","Ausbreitung von störfallbedingten Freisetzungen - Sicherheitsanalyse",null,"X",{"$nulls":9},"X","Bei den Ausbreitungsberechnungen können verschiedene Ausbreitungssituationen, die Bodenge-staltung und die Bebauung in der Umgebung berücksichtigt werden. Chemische und physikalische Umsetzungen werden in dieser Richtlinie nicht im Rahmen des Ausbreitungsprozesses behandelt, sondern sind in geeigneter Weise konservativ abzuschätzen, z. B. über die Festlegung des Quellterms. Als Berechnungsergebnisse können der zeit-liche Verlauf der Konzentration, die daraus resultierende Dosis sowie der räumliche Verlauf der Spitzenkonzentration bestimmt werden.","VDI-Kommission Reinhaltung der Luft","1987-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["VDI 3878","Technische Regel","Deutschland","Messen gasförmiger Emissionen\nMessen von Ammoniak (und gas- und dampfförmigen Ammoniumverbindungen)\nManuelles Verfahren",null,"X",{"$nulls":9},"X","Diese Richtlinie legt ein manuelles Messverfahren (Probenahme und verschiedene analytische Be-stimmungsverfahren) zur Bestimmung der Summe der Massenkonzentrationen von Ammoniak (NH3) und der gas- und dampfförmigen Ammoniumver-bindungen (NH4+) im Abgas industrieller und sons-tiger (z. B. landwirtschaftlicher) Anlagen fest.\nDas Verfahren ist anwendbar im Konzentrations-bereich von etwa 0,1 mg/m3 bis etwa 300 mg/m3, angegeben als NH3. Es wurde durch Vergleichs-messungen bis zu einer Konzentration von etwa 65 mg/m3 validiert. (...)","VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss KRdL","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["VDI 3869 Blatt 3","Technische Regel","Deutschland","Messen von Ammoniak in der Außenluft \nProbenahme mit beschichteten Diffusionsabscheidern (Denudern) Fotometrische oder ionenchromatografische Analyse",null,"X",{"$nulls":9},"X","Das hier beschriebene Messverfahren für NH3 in Außenluft ist im Massenkonzentrationsbereich bis 25 μg m–3 (als Monatsmittelwert) anwendbar. Je\nnach der Aufgabenstellung ist die Ermittlung von Stunden- bis Monatsmittelwerten bei verringerter Probenahmedauer auch bei höheren Konzentrationen möglich.","Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL","2010-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["VDI 3869 Blatt 4","Technische Regel","Deutschland","Messen von Ammoniak in der Außenluft\nProbenahme mit Passivsammlern\nFotometrische oder ionenchromatografische Analyse",null,"X",{"$nulls":9},"X","Das hier beschriebene Messverfahren für NH3 in Außenluft\nist im Massenkonzentrationsbereich von\n1 μg/m3 bis 150 μg/m3 (als Monatsmittelwert) anwendbar.\nJe nach Aufgabenstellung und Sammlertyp\nist die Ermittlung von Stunden- bis Monatsmittelwerten\nbei verringerter Probenahmedauer auch bei höheren\nKonzentrationen möglich.","Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL","2012-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["TRGS 3146 / TRGS 726","Technische Regel","Deutschland","Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beför\u0002derung, Entleeren",null,"X",{"$nulls":8},"X",null,"Diese Technische Regel gilt für ortsfeste Druckanlagen zur Lagerung von Gasen und von Cyanwasserstoff (HCN) einschließlich Aufstellen, Betreiben, Stillsetzen und Demontieren.","Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) und Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)","2014-04","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 7108","Norm","International","\tAmmonia solution for industrial use -- Determination of ammonia content -- Titrimetric method",null,"X",{"$nulls":9},"X","A test portion is introduced into a solution of boric acid and the solution obtained is titrated with a standard volumetric solution of sulfuric acid in the presence of methyl red as indicator. The method is applicable to solutions containing not more than 35 % (m/m) of ammonia.","ISO/TC 47 Chemistry","1985-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 6957","Norm","International","Copper alloys -- Ammonia test for stress corrosion resistance",null,"X",{"$nulls":9},"X","This International Standard specifies a test, using an ammoniacal atmosphere, for the detection of applied or residual stresses in copper alloy products which can cause failure of the material in service or storage through stress corrosion cracking. The method can also be used for testing assemblies and partial assemblies (of limited size).\nThis method is relatively simple to carry out and its severity can be regulated by changing the pH value of the solution producing the ammoniacal atmosphere.\nThe appropriate pH-value for the test shall be specified in the product specification or agreed upon with respect to the alloy and its application.\nIn annex A, recommendations are given for the choice of pH-values to be used for some frequently occurring applications.","ISO/TC 26 Copper and copper alloys","1988-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 21877","Norm","International","Emissionen aus stationären Quellen - Ermittlung der Massenkonzentration von Ammoniak - Manuelles Verfahren","X","X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt ein manuelles Messverfahren einschließlich der Probenahme und verschiedener Analyseverfahren zur Bestimmung der Massenkonzentration von Ammoniak (NH3) im Abgas von Industrieanlagen wie etwa Verbrennungsanlagen oder landwirtschaftlichen Anlagen fest. Alle Stoffe, die bei der Probenahmetemperatur flüchtig sind und bei der Zersetzung während der Probenahme in der Absorptionslösung Ammoniumionen bilden, werden mit diesem Verfahren gemessen, das daher den flüchtigen Ammoniakgehalt im Abgas bestimmt.\nDieses Dokument legt ein unabhängiges Messverfahren fest, das in Feldversuchen einem NH3-Konzentrationsbereich von ungefähr 8 mg/m3 bis 65 mg/m3 unter Normbedingungen validiert wurde. Die untere Grenze des Validierungsbereichs wurde durch die Betriebsbedingungen der untersuchten Anlage bestimmt. Das Messverfahren kann auch bei geringeren Werten in Abhängigkeit beispielsweise von der Probenahmedauer, des Probenvolumens und der Nachweisgrenze des Analyseverfahrens eingesetzt werden.","NA 134-04-01 AA - Emissionsmessverfahren","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["\nISO 7105","Norm","International","Liquefied anhydrous ammonia for industrial use -- Determination of water content -- Karl Fischer method",null,"X",{"$nulls":9},"X","This International Standard specifies the Karl Fischer direct electrometric method for the determination of the water content of liquefied anhydrous ammonia for industrial use.\nThe method is applicable to products having water contents equal to or greater than 50 mg/kg.\nNOTE — For water contents greater than 1 000 mg/kg, it is preferable to dilute the evaporation residue with anhydrous methanol in accordance with ISO 4276 and titrate an aliquot portion of the diluted solution.","NA 054-03-03-01 AK - Physikalische und chemische Recyclingverfahren\nISO/TC 47 Chemistry","1985-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 7103","Norm","International","Liquefied anhydrous ammonia for industrial use -- Sampling -- Taking a laboratory sample",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":6},"X","This International Standard specifies the apparatus and the procedure to be used for taking a reprensentative laboratory sample* of liquefied anhydrous ammonia for industrial use, from a container (barrel, cylinder, tank, etc.). (…) * In this specific case, the laboratory sample is the same as the test sample.","NA 054-03-03-01 AK - Physikalische und chemische Recyclingverfahren\nISO/TC 47 Chemistry","1982-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 7106","Norm","International","Liquefied anhydrous ammonia for industrial use -- Determination of oil content -- Gravimetric and infra-red spectrometric methods",null,"X",{"$nulls":9},"X","This International Standard specifies two methods for the determination of the oil content non volatile at about 105 °C, of liquefied anhydrous ammonia for industrial use, namely:\n— a gravimetric method;\n— an infra-red spectrometric method.\nThe gravimetric method is applicable to products having an oil content equal to or greater than 10 mg/kg.\nThe infra-red spectrometric method, being more sensitive, is applicable to products having an oil content greater than 1 mg/kg.","NA 054-03-03-01 AK - Physikalische und chemische Recyclingverfahren\nISO/TC 47 Chemistry","1985-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 7109","Norm","International","\tAmmonia solution for industrial use -- Determination of residue after evaporation at 105 degrees C -- Gravimetric method",null,"X",{"$nulls":9},"X","N/A","NA 054-03-03-01 AK - Physikalische und chemische Recyclingverfahren\nISO/TC 47 Chemistry","1985-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 17179","Norm","International","Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of ammonia in flue gas -- Performance characteristics of automated measuring systems",null,"X",{"$nulls":9},"X","This International Standard specifies the fundamental structure and the most important performance characteristics of automated measuring systems for ammonia (NH3) to be used on stationary source emissions, for example, combustion plants where SNCR/SCR NOx control systems (deNOx systems) are applied. The procedures to determine the performance characteristics are also specified. Furthermore, it describes methods and equipment to determine NH3 in flue gases including the sampling system and sample gas conditioning system.\nThis International Standard describes extractive systems, based on direct and indirect measurement methods, and in situ systems, based on direct measurement methods, in connection with a range of analysers that operate using, for example, the following principles:\n— ammonia conversion to, or reaction with NO, followed by chemiluminescence (CL) NOx difference measurement for ammonia (differential NOx);\n— ammonia conversion to, or reaction with NO, followed by non-dispersive ultraviolet (NDUV) spectroscopy NOx difference measurement for ammonia (differential NOx);\n— Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy;\n— non-dispersive infrared (NDIR) spectroscopy with gas filter correlation (GFC);\n— tuneable laser spectroscopy (TLS).","NA 134-04-01 AA - Emissionsmessverfahren\nISO/TC 146/SC 1 Stationary source emissions","2016-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12561-3","Norm","Europa","Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 3: Untenliegende Füll- und Entleereinrichtungen für unter Druck verflüssigte Gase; Deutsche Fassung EN 12561-3:2011",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":5},"X",null,"Die DIN EN 12561-3 legt Anforderungen und Eigenschaften für untenliegende Füll- und Entleereinrichtungen von Kesselwagen fest, die für den Transport von unter Druck verflüssigten Gasen mit einem Prüfdruck bis zu 2,9 MPa verwendet werden. Diese Norm legt die wichtigsten Abmessungen und Anordnungen der Füll- und Entleereinrichtungen fest. Sicherheitsfunktionen dieser Einrichtungen unterliegen den Anforderungen der RID und werden in diesem Dokument nicht beschrieben. Diese Norm gilt für neue Kesselwagen, die nach dem 1. Januar 2010 gebaut werden. Gegenüber DIN EN 12561-3:2003-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der Anforderungen an geänderte RIV; b) vollständige redaktionelle Überarbeitung.","NA 087-00-10 AA - Güterfahrzeuge","2011-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13293","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Konstruktion und Aufbau von wiederbefüllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus nahtlosem normalgeglühtem Kohlenstoff-Mangan-Stahl mit einem Fassungsraum bis einschließlich 0,5 Liter für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase und bis einschließlich 1 Liter für Kohlendioxid; Deutsche Fassung EN 13293:2002",null,"X","X",null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Verfahren,\nHerstellungsprozesse und Versuche bei der Herstellung von wiederbefüllbaren nahtlosen normalgeglühten\nGasflaschen aus Kohlenstoff-Mangan-Stahl mit einem Fassungsraum bis einschließlich 0,5 Liter für verdichtete,\nverflüssigte und unter Druck gelöste Gase und bis einschließlich 1 Liter für Kohlendioxid.\nDiese Norm gilt für Gasflaschen aus normalgeglühtem Kohlenstoff-Mangan-Stahl mit einem Rm-Wert von weniger\nals 850 MPa.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2003-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 477","Norm","Deutschland","Gasflaschenventile für Flaschenprüfdrücke bis einschließlich 300 bar - Ventileingangs- und Ventilausgangsanschlüsse","X","X",null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm gilt für Gasflaschenventile nach DIN EN ISO 10297 für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase und legt Ein- und Ausgangsanschlüsse von Gasflaschenventilen für Flaschenprüfdrücke bis 300 bar fest, sofern diese nicht anderweitig geregelt sind. -Zusammenführung der Normenreihe DIN 477 bestehend aus DIN 477-1, DIN 477-5 und DIN 477-7 zu DIN 477 (dabei Aufnahme des Inhalts von DIN 477-7 als neuen Anhang B \"Lehren für kegeliges Gewinde W 31,3 x 1/14 (Acetylen)\"); - Anwendungsbereich geändert, für Ausgangsanschlüsse von Gasprüfflaschenventilen für Flaschenprüfdrücke von über 300 bar wird nun auf ISO 5145 verwiesen; - Für Anschluss 13 wird der datierte Verweis auf DIN EN 144-2:1999 gestrichen und durch eine Verweisung auf DIN EN ISO 12209 ersetzt; - In Tabelle 2 wird eine Fußnote g hinzugefügt sowie der Text der Fußnote d geändert.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2021-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14208","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Spezifikation für geschweißte Druckfässer mit einem Fassungsraum bis zu 1000 Liter für den Transport von Gasen - Gestaltung und Konstruktion; Deutsche Fassung EN 14208:2004",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an die Werkstoffe, konstruktive Gestaltung, Bauweise und Ausführung, Abnahme und Prüfung fest, die bei der Herstellung von wiederbefüllbaren, geschweißten Druckfässern aus Stahl für verdichtete und verflüssigte Gase mit Fassungsraum von 150 Liter bis einschließlich 1 000 Liter gelten. Behandelt werden zylindrische und kugelförmige Druckbehälter.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2004-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 720-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gase und Gasgemische Teil 1: Eigenschaften von Einzel-Gasen","X",{"$nulls":8},"X",null,null,"Der Zweck dieser europäischen Norm ist es, die Eigenschaften von Gasen auf der Grundlage der vier wichtigsten physikalischen und chemischen Kriterien wie Brennbarkeit, Toxidität, Gaszustand und Korrosivität zu definieren.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","1999-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1089-3","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gasflaschen-Kennzeichnung (ausgenommen Flüssiggas (LPG)) - Teil 3: Farbcodierung","X",{"$nulls":8},"X",null,null,"Diese Norm legt ein Farbcodierungssystem als Zweitmethode zur Identifizierung des Inhaltes von Gasflaschen für Industriegase, Atemgase und Gase für die medizinische Verwendung mit besonderem Verweis auf die Eigenschaften des Gases oder des Gasgemisches fest.\nDiese Norm gilt nicht für Flaschen, welche Flüssiggas (LPG, en: Liquefied Petroleum Gas) oder Gase zur Verwendung als Kältemittel enthalten, oder für tragbare Feuerlöscher sowie stationäre Löschanlagen. Die Farbkennzeichnung von Flaschenbündeln wird in dieser und anderen Normen nicht behandelt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2011-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1964-3","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefüllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsvermögen von 0,5 Liter bis einschließlich 150 Liter - Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Rm-Wert von weniger als 1100 MPa",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm legt bestimmte Mindestanforderungen bezüglich\nWerkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Verfahren, Herstellungsprozesse und Versuche bei der Herstellung von wiederbefüllbaren nahtlosen ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5 l bis einschließlich 150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest. Diese Norm ist anwendbar auf Gasflaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem maximalen Rm-Wert von weniger als 1 100MPa.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2000-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12245","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Vollumwickelte Flaschen aus Verbundwerkstoffen",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an die Werkstoffe, Gestaltung, Konstruktion, Prototypprüfungen und routinemäßigen Inspektionen während der Herstellung von vollumwickelten Gasflaschen mit einem Fassungsraum zwischen 150 l und 3000 l aus Verbundwerkstoffen für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase fest.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12257","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose umfangsgewickelte Flaschen aus Verbundwerkstoffen",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm enthält Mindestanforderungen an die Werkstoffe, die Gestaltung, Konstruktion, die Bauartzulassungen,\nBaureihen- und Abnahmeprüfungen von Flaschen aus Verbundwerkstoffen mit einem Fassungsraum bis zu\n450 Litern für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2002-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12862","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung und Konstruktion von wiederbefüllbaren ortsbeweglichen geschweißten Gasflaschen aus Aluminiumlegierung",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, Bauart, Herstellungsverfahren und Prüfungen bei der Herstellung von wiederbefüllbaren ortsbeweglichen geschweißten Gasflaschen aus Aluminiumlegierung mit einem Fassungsraum von 0,5 l bis einschließlich 150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest. Diese Norm enthält Anforderungen an kugelförmige Flaschen.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2000-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12952-13","Norm","Europa","Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Anforderungen an Rauchgasreinigungsanlagen",null,"X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"Dieser Teil von der Europäischen Norm gilt für die Auslegung der Ausrüstung von Kesselanlagen zur Verminderung\nvon luftverunreinigenden Stoffen in Rauchgasen.","NA 082-00-21 AA - Wasserrohrkessel","2003-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13322-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Flaschen aus Stahl - Gestaltung und Konstruktion - Teil 1: Flaschen aus Kohlenstoffstahl",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Ausführung, Herstellungsprozesse und Prüfung bei der Herstellung von wiederbefüllbaren geschweißten ortsbeweglichen Gasflaschen aus Kohlenstoff-Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5 l bis einschließlich 150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2018-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13322-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Flaschen aus Stahl - Gestaltung und Konstruktion - Teil 1: Flaschen aus Kohlenstoffstahl",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Ausführung, Herstellungsprozesse und Prüfung bei der Herstellung von wiederbefüllbaren geschweißten ortsbeweglichen Gasflaschen aus Kohlenstoff-Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5 l bis einschließlich 150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2023-06","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 13322-2","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Flaschen aus Stahl - Gestaltung und Konstruktion - Teil 2: Flaschen aus nichtrostendem Stahl",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt bestimmte Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Verfahren, Herstellungsprozesse und Versuche bei der Herstellung von wiederbefüllbaren geschweißten ortsbeweglichen Gasflaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5 l bis einschließlich\n150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest. Diese Norm gilt nur für Flaschen, die aus nichtrostendem Stahl, mit einem maximalen Wert der Zugfestigkeit von weniger als 1 100 MPa hergestellt wurden.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2006-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13807","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGCs) - Auslegung, Herstellung, Kennzeichnung und Prüfung",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Auslegung, Herstellung, Kennzeichnung und Prüfung von Batterie-Fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGCs) fest, welche Flaschen, Großflaschen oder Flaschenbündel enthalten. Sie gilt für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs, die verdichtete oder verflüssigte Gase sowie deren Gemische enthalten. Sie gilt auch für Acetylen-Batterie-Fahrzeuge. Diese Europäische Norm gilt nicht für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs für giftige Gase mit einem LC50-Wert kleiner oder gleich 200 ml/m3.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2017-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-1","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -165°C - Teil 1: Allgemeines","X","X",null,"X","X","X",{"$nulls":4},"X","X","Diese Europäische Norm behandelt stehende, zylindrische, standortgefertigte, oberirdische Tanks, deren zur Aufnahme der Flüssigkeit vorgesehener Primärbehälter aus Stahl besteht. Der Sekundärbehälter, falls vorhanden, darf aus Stahl oder Beton, oder aus einer Kombination von beiden bestehen. Innentanks, die nur aus Spannbeton hergestellt werden, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm.\nDiese Europäische Norm legt Grundsätze und Anwendungsregeln für die Bemessung der „Sicherheitshülle“ bei Bau, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb (unbeabsichtigter Betrieb eingeschlossen) und Außerbetriebsetzung fest. Anforderungen an Zusatzausrüstungen wie Pumpen, Pumpsonden, Armaturen, Rohrleitungen, Messgeräte, Treppen usw. werden nicht behandelt, außer wenn sie die Bemessung des Tanks beeinflussen\nkönnen.\nDiese Europäische Norm gilt für Lagertanks, die für die Lagerung von Produkten vorgesehen sind, die in der\ndualen Phase, d. h. in der Flüssigkeits- und Dampfphase, bei atmosphärischem Druck einen Siedepunkt\nunterhalb der Umgebungstemperatur haben. Das Gleichgewicht zwischen Flüssigkeits- und Dampfphase wird aufrechterhalten durch Abkühlung des Produkts auf eine Temperatur, die dem Siedepunkt bei atmosphärischem Druck oder einer etwas niedrigeren Temperatur entspricht, verbunden mit einem leichten\nÜberdruck im Lagertank.\nDer maximale Auslegungsüberdruck für die in diesem Dokument behandelten Tanks ist auf 500 mbar begrenzt. Für höhere Drücke kann auf EN 13445, Teile 1 bis 5 Bezug genommen werden.\nDer Betriebsbereich der zu lagernden Gase liegt zwischen 0 °C und −165 °C. Tanks zur Lagerung von verflüssigtem Sauerstoff, Stickstoff und Argon sind aus dem Geltungsbereich ausgenommen.\nDie Tanks werden zur Lagerung großer Volumina von Kohlenwasserstoffprodukten und Ammoniak mit niedrigen Siedepunkten verwendet, die allgemein als „Tiefkalt verflüssigte Gase“ (RLG) bezeichnet werden. In den Tanks werden üblicherweise Methan, Ethan, Propan, Butan, Ethylen, Propylen, Butadien gelagert (Flüssigerdgas (LNG) und Flüssiggas (LPG) sind eingeschlossen).","NA 104-01-05 AA","2006-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-1","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Tanksysteme für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -196°C - Teil 1: Allgemeines","X","X",null,"X","X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument ist eine Spezifikation für stehende, zylindrische Tanksysteme, die vor Ort oberirdisch gebaut werden und bei denen entweder der primäre Flüssigkeitsbehälter oder die flüssigkeitsdichte Barriere aus Stahl besteht. Der sekundäre Flüssigkeitsbehälter, falls zutreffend, kann aus Stahl oder aus Beton oder einer Kombination aus beidem bestehen. Ein primärer Flüssigkeitsbehälter aus vorgespanntem Beton ist vom Anwendungsbereich dieses Dokuments ausgeschlossen. Gegenüber DIN EN 14620-1:2006 wurden folgende Änderungen vorgenommen: \na) Definition der Normgrenzen im Anwendungsbereich und Erweiterung der Anwendbarkeit auf -196°C; \nb) Beschreibung verschiedener Tankanlagenkonzepte wurde aktualisiert; c) ein neuer Abschnitt über Kennzeichnung und Dokumentation wurde hinzugefügt; \nd) ein neuer informativer Anhang mit Empfehlungen für geotechnische Untersuchungen und die Bewertung der seismischen Gefahr wurde hinzugefügt. Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 265 \"Standortgefertigte Metalltanks zur Lagerung von Flüssigkeiten\" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-01-05 AA \"Oberirdische Flachboten-Tankbauwerke\" im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank).","NA 104-01-05 AA","2022-03","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 14620-2","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -165°C - Teil 2: Metallische Bauteile",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung, Bau und Einbau von metallischen Bauteilen für Tanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen fest.\nDiese Europäische Norm behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und -165 °C.","NA 104-01-05 AA","2006-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-3","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -165°C - Teil 3: Bauteile aus Beton",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung und Ausführung von Betonbauteilen für Tanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen fest.\nDiese Europäische Norm behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und –165 °C.","NA 104-01-05 AA","2006-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-4","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -165°C - Teil 4: Dämmung",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung und Einbau der Dämmung für Tanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen fest.\nIn RLG-Tanks wird verflüssigtes Gas mit niedrigem Siedepunkt gelagert, d. h. mit einem Siedepunkt, der unter der üblichen Umgebungstemperatur liegt.\nDas Konzept zur Lagerung von flüssigem Lagergut in nicht unter Druck stehenden Tanks hängt daher von einer geeigneten Kombination der latenten Verdampfungswärme und der Wärmedämmung ab.\nFolglich ist die Wärmedämmung für RLG Lagertanks kein untergeordneter Bestandteil des von der/den Sicherheitshülle(n) gebildeten Systems (wie bei den unter Umgebungsbedingungen betriebenen Kohlenwasserstofftanks), sondern eine sehr wichtige Komponente, weil der Lagertank nur betrieben werden kann, wenn das Dämmsystem vorschriftsmäßig ausgelegt, eingebaut und unterhalten wird. Die wichtigsten Funktionen der Dämmung in RLG-Lagertanks sind:\n⎯ Beibehaltung eines unterhalb der festgelegten Grenzwerte liegenden Siedepunktes;\n⎯ Schutz der nicht für Tieftemperaturen vorgesehenen Tankteile/-werkstoffe (hauptsächlich des Außentanks),\nindem sie bei der jeweils geforderten Umgebungstemperatur gehalten werden;\n⎯ Begrenzung des Abkühlens der Gründungen/des Bodens unter dem Tank, um Beschädigungen durch\nFrosthub zu verhindern;\n⎯ Verhinderung/Minimierung von Kondensation und Eisbildung an den Außenflächen des Tanks.\nEs gibt eine große Bandbreite von Dämmstoffen. Die Eigenschaften der Werkstoffe, die sowohl unterschiedlichen als auch gleichen Werkstoffgruppen zuzuordnen sind, unterscheiden sich jedoch beträchtlich.\nDaher wird im Rahmen dieser Norm nur eine allgemeine Anleitung zur Werkstoffauswahl gegeben.\nANMERKUNG Allgemeine Empfehlungen für die Werkstoffauswahl sind in Anhang A aufgeführt.\nDiese Europäische Norm behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer\nFlachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei einer Betriebstemperatur\nzwischen 0 °C und –165 °C.","NA 104-01-05 AA","2006-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-4","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Tanksystemen für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und -196 °C - Teil 4: Dämmung",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung und Einbau der Dämmung für Tanksysteme zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen (RLG, en: refrigerated liquefied gas) fest.\nIn RLG-Tanksystemen wird verflüssigtes Gas mit niedrigem Siedepunkt gelagert, d.h. mit einem Siedepunkt, der unter der üblichen Umgebungstemperatur liegt.\nDas Konzept zur Lagerung von flüssigem Lagergut in nicht unter Druck stehenden Tanks hängt daher von einer geeigneten Kombination der latenten Verdampfungswärme und der Wärmedämmung ab.\nFolglich ist die Wärmedämmung für RLG-Lagertanksysteme kein untergeordneter Bestandteil des von der/den Sicherheitshülle(n) gebildeten Systems (wie bei den unter Umgebungsbedingungen betriebenen Kohlenwasserstofftanks), sondern eine sehr wichtige Komponente, weil das Lagertanksystem nur betrieben werden kann, wenn das Dämmsystem vorschriftsmäßig ausgelegt, eingebaut und unterhalten wird.\nDie wichtigsten Funktionen der Dämmung in RLG-Lagertanksystemen sind:\n— Beibehaltung eines auf oder unterhalb der festgelegten Grenzwerte liegenden Siedepunktes;\n— Schutz der Bauteile des Außentanks, indem sie auf oder über ihrer niedrigsten Auslegungstemperatur gehalten werden;\n— Verhinderung von Schäden durch Frosthub der Gründung/des Erdreichs unter der Tankgrundplatte (in Kombination mit dem Plattenheizsystem für Tanks, die ebenerdig aufgestellt sind);\n— Minimierung von Kondensation und Eisbildung an den Außenflächen des Tanks.\nEs gibt eine große Bandbreite von Dämmstoffen. Die Eigenschaften der Werkstoffe, die sowohl unterschiedli\nchen als auch gleichen Werkstoffgruppen zuzuordnen sind, unterscheiden sich jedoch beträchtlich.\nDaher wird im Rahmen dieses Dokuments nur eine allgemeine Anleitung zur Werkstoffauswahl gegeben.\nANMERKUNG Allgemeine Empfehlungen für die Werkstoffauswahl sind in AnhangA aufgeführt.\nDieses Dokument behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Tanksysteme für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei einer Betriebstemperatur zwischen 0°C und −196°C.","NA 104-01-05 AA","2023-03","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 14620-5","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0°C und -165°C - Teil 5: Prüfen, Trocknen, Inertisieren und Kaltfahren",null,"X",null,"X",null,null,"X","X",null,null,null,"X","Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung, Bau und Einbau von metallischen Bauteilen für Tanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen fest.\nDiese Europäische Norm behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und -165 °C.","NA 104-01-05 AA","2006-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14620-5","Norm","Europa","Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und -196 °C - Teil 5: Prüfen, Trocknen, Inertisieren und Kaltfahren",null,"X",null,"X",null,null,"X","X",null,null,null,"X","Dieses Dokument legt Anforderungen an das Prüfen, Trocknen, Inertisieren, Kaltfahren und die Außerbetriebnahme\nvon Tanks zur Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen fest.\nDieses Dokument behandelt die Auslegung und Herstellung standortgefertigter, stehender, zylindrischer Flachboden-Tanksysteme für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen bei Betriebstemperaturen\nzwischen 0 °C und −196 °C.","NA 104-01-05 AA","2023-09","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 14638-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Gefäße mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 150 Liter - Teil 1: Flaschen aus geschweißtem, austenitischem, nichtrostendem Stahl, ausgelegt nach experimentellem Verfahren",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Gestaltung, Konstruktion und Ausführung, Verfahren und Prüfung bei der Herstellung wiederbefüllbarer, ortsbeweglicher, geschweißter Flaschen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl fest, ausgelegt nach dem experimentellen Verfahren, mit Fassungsräumen von 0,5 l bis einschließlich 150 l für unter Druck gesetzte Gase oder Flüssiggase (LPG, en.: liquefied petroleum gas) und für einen Prüfdruck von bis zu 90 bar.\nANMERKUNG Diese Europäische Norm darf auch als Leitlinie für Flaschen mit einem Fassungsraum von weniger als\n0,5 l angewendet werden.\nDiese Europäische Norm gilt hauptsächlich für andere Gase für den industriellen Einsatz als LPG, darf jedoch ebenfalls auf LPG angewendet werden. Für Flaschen, die für LPG vorgesehen sind, siehe EN 14140, Ortsbewegliche, wiederbefüllbare, geschweißte Flaschen aus Stahl für Flüssiggas (LPG) — Alternative Gestaltung und Konstruktion, die vom CEN/TC 286 „Flüssiggas-Geräte und Zubehörteile“ erarbeitet wurde.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2006-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14638-3","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Gefäße mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 150 Liter - Teil 3: Flaschen aus geschweißtem Kohlenstoffstahl, ausgelegt nach experimentellen Verfahren",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstel-lungsverfahren und Herstellungsprüfungen von wiederbefüllbaren, ortsbeweglichen, geschweißten Flaschen aus Kohlenstoffstahl, ausgelegt nach experimentellen Verfahren, mit einem Fassungsraum von 0,5 l bis ein-schließlich 150 l für verdichtete und verflüssigte Gase mit einem Prüfdruck bis zu 90 bar fest.\nANMERKUNG Diese Norm kann auch als Leitfaden für Flaschen mit einem Fassungsraum von weniger als 0,5 l angewendet werden.\nDiese Europäische Norm gilt hauptsächlich für andere Industriegase als Flüssiggas (en: Liquified Petroleum Gas – LPG), kann jedoch ebenfalls für LPG angewendet werden. Für zugehörige LPG-Flaschen siehe hin-gegen EN 14140 [5], die vom CEN/TC 286 erarbeitet wurde.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2012-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16753","Norm","Europa","Gasflaschen - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung, im Einbauzustand (ohne Demontage), von wiederbefüllbaren nahtlosen Großflaschen aus Stahl mit einem Fassungsvermögen zwischen 150 l und 3000 l für verdichtete Gase",null,"X",{"$nulls":9},"X","Diese Europäische Norm legt Anforderungen an die Anwendung einer Kombination geeigneter Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) im Einbauzustand (ohne Demontage) fest, z. B. Sichtprüfung, Schallemissionsprüfung [AT] und Ultraschallprüfung [UT] für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von nahtlosen Druckbehältern (Großflaschen) aus Stahl mit einem Fassungsraum zwischen 150 l und 3 000 l fest, die für einen weiteren Betriebszeitraum mit verdichteten und verflüssigten Gasen verwendet werden.\nDiese Europäische Norm gilt ausschließlich für Druckbehälter (Großflaschen) in Einbaulagen, bei denen der Versuch, sie aus der Rahmenkonstruktion zu entfernen, gefährlich wäre oder bei denen die für das Entfernen der Großflasche erforderliche Ausfallzeit den kontinuierlichen Betrieb eines Werks oder Dienstes behindern würde.\nDiese Europäische Norm gilt nicht für Druckgefäße, die für den Transport von Gasen verwendet werden, wie unter TPED (Richtlinie über ortsbewegliche Druckgeräte) beschrieben.\nDiese Europäische Norm gilt ausschließlich für Druckbehälterbaugruppen (Großflaschen), deren Auslegung alle festgelegten erforderlichen Prüfungen zulässt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2016-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10286","Norm","International","Gasflaschen - Vokabular","X",{"$nulls":6},"X",{"$nulls":4},"Dieses Dokument legt Begriffe für Gasflaschen fest.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10297","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenventile - Spezifikation und Baumusterprüfungen",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":6},"X","Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Auslegung, Baumusterprüfung und Kennzeichnung für\na) Flaschenventile zur Anbringung an wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen;\nb) Hauptabsperrventile (ausgenommen Kugelhähne) für Flaschenbündel;\nc) Flaschen- oder Hauptabsperrventile mit integriertem Druckregler (VIPR, en: valves with integrated pressure regulator);\nd) Ventile für Druckfässer und Großflaschen;\nfest, welche verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase beinhalten.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10297","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenventile - Spezifikation und Baumusterprüfungen",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":6},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen an die Auslegung, die Baumusterprüfung und die Kennzeichnung für folgende Ventile fest, welche verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase beinhalten: a) Flaschenventile zur Anbringung an wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen; b) Hauptabsperrventile (ausgenommen Kugelhähne) für Flaschenbündel; c) Ventile für Druckfässer und Großflaschen; und d) Flaschen- oder Hauptabsperrventile mit integriertem Druckminderer (VIPR), wozu die folgenden spezifischen Auslegungen von VIPR gehören, bei denen 1) das Druckminderungssystem eines VIPR als primärer Ventilbetätigungsmechanismus dient (VIPR-Typ B) - dies umfasst auch Auslegungen, bei denen das Schließen des primären Ventilbetätigungsmechanismus eines VIPR durch Schließen des Sitzes der Druckregeleinrichtung erreicht wird; 2) der primäre Ventilbetätigungsmechanismus eines VIPR auf der Niederdruckseite des Druckminderungssystems angeordnet ist (VIPR-Typ C). Dieses Dokument gilt nicht für: - Ventile für Kryo-Anlagen, tragbare Feuerlöscher und für Flüssiggas (LPG); - Schnellöffnungs-Flaschenventile (zum Beispiel für Feuerlösch-, Explosionsschutz- und Rettungsanwendungen) - Anforderungen an Schnellöffnungs-Flaschenventile sind in ISO 17871 festgelegt, die jedoch normative Verweisungen auf dieses Dokument enthält; - selbstschließende Flaschenventile oder Kugelhähne. Dieses Dokument behandelt nur die Funktion eines Ventils als Verschluss. Andere Funktionen, die möglicherweise in das Ventil integriert sind, können durch andere Normen abgedeckt werden. Solche Normen stellen jedoch keine Anforderungen im Sinne dieses Dokuments dar. Dieses Dokument (prEN ISO 10297:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 \"Gas cylinders\" in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 \"Ortsbewegliche Gasflaschen\" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-03 AA \"Druckgasflaschen und Ausrüstung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 23 und ISO/TC 58\" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2023-04","Entwurf","offen",1]
["DIN EN ISO 10961","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel - Auslegung, Herstellung, Prüfung und Inspektion",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Auslegung, Bau, Prüfung und Erstinspektion eines ortsbeweglichen Flaschenbündels fest.\nEs gilt für Flaschenbündel, die aus Flaschen bestehen, die verdichtete Gase, verflüssigte Gase und deren Gemische enthalten. Es gilt auch für Acetylen-Flaschenbündel. Zusätzliche Anforderungen an Acetylen Flaschenbündel, die Acetylen in einem Lösemittel enthalten, sind in Anhang B angegeben. Dieses Dokument gilt jedoch nicht für Acetylen-Flaschenbündel mit lösemittelfreien Acetylenflaschen.\nDieses Dokument legt die zusätzlichen Anforderungen fest, die gelten, wenn einzelne Flaschen in einem Bündel zusammengefasst werden. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen in einem Flaschenbündel enthaltene einzelne Flaschen den anwendbaren Normen für einzelne Flaschen.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-1","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 1: Metallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Auswahl von sicheren Kombinationen von metallischen Gasflaschen- und Ventilwerkstoffen und den in Berührung kommenden Gasen.\nDie Angaben zur Verträglichkeit beziehen sich auf Einzelgase und Gasgemische.\nEs sind nahtlose metallische Gasflaschen, geschweißte metallische Gasflaschen und Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Gasflaschen) einschließlich ihrer Ventile zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten und gelösten Gasen berücksichtigt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-1","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 1: Metallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Auswahl von sicheren Kombinationen von metallischen Gasflaschen- und Ventilwerkstoffen und den in Berührung kommenden Gasen.\nDie Angaben zur Verträglichkeit beziehen sich auf Einzelgase und Gasgemische.\nEs sind nahtlose metallische Gasflaschen, geschweißte metallische Gasflaschen und Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Gasflaschen) einschließlich ihrer Ventile zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten und gelösten Gasen berücksichtigt.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-08","veröffentlicht","zurückgezogen",1]
["DIN EN ISO 11114-2","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe",null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument enthält eine Anleitung für die Auswahl und Bewertung der Verträglichkeit von nichtmetallischen Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen. Es ist auch für Großflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel anwendbar.\nDieses Dokument behandelt Verbund- und Schichtwerkstoffe, die für Gasflaschen verwendet werden. Es umfasst nicht Keramiken, Gläser und Klebstoffe.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-3","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 3: Prüfung der Selbstentzündungstemperatur von nichtmetallischen Werkstoffen in Sauerstoffatmosphäre",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieser Teil der ISO 11114 legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Selbstentzündungstemperatur von nichtmetallischen Werkstoffen in verdichtetem gasförmigem Sauerstoff fest.\nDie Selbstentzündungstemperatur stellt eines der Kriterien für die Klassifizierung von Werkstoffen dar und kann als Hilfe bei der Werkstoffauswahl für die Verwendung in gasförmigem Sauerstoff angewendet werden.\nEs ist eine umfassende Bibliographie der Veröffentlichungen, auf denen diese Norm basiert, enthalten.\nEs ist beabsichtigt, diesen Teil der ISO 11114 für die Auswahl von nichtmetallischen Werkstoffen für Gasflaschen und Ausrüstungsteile anzuwenden, z. B. um die Werkstoffe auszuwählen, die die Anforderungen der in der ISO 10297 angegebenen Baumusterprüfung hinsichtlich der Sauerstoffverträglichkeit aller Gas-flaschenventile für stark oxidierende Gase erfüllen.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2011-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-4","Norm","International","Ortsbewegliche Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 4: Prüfverfahren zur Auswahl von Stählen, die gegen Wasserverspödung unempfindlich sind",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt Prüfverfahren und die Beurteilung von Ergebnissen dieser Qualifikationsprüfungen von Stählen, die für die Herstellung von Gasflaschen (bis 3 000 l Fassungsraum) für Wasserstoff und wasserstoffhaltige versprödende Gase geeignet sind, fest.\nDieses Dokument gilt ausschließlich für nahtlose Gasflaschen aus Stahl.\nDie Anforderungen dieses Dokuments sind nicht anwendbar, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen für den vorgesehenen Gasbetrieb erfüllt ist:\n— der Betriebsdruck des für die Füllung vorgesehenen versprödenden Gases beträgt weniger als 20 % des Prüfdrucks der Flasche;\n— der Partialdruck des für die Füllung vorgesehenen versprödenden Gases aus einem Gasgemisch im Falle von Wasserstoff und anderen versprödenden Gasen beträgt weniger als 5 MPa (50 bar), mit Ausnahme von Schwefelwasserstoff und Methylmercaptan; in solchen Fällen darf der Partialdruck 0,25 MPa (2,5 bar) nicht überschreiten.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-5","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 5: Prüfverfahren zur Bewertung der Kunststoffinnenbehälter",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt einige Prüfverfahren für die Verträglichkeit mit Gasen fest, um für die Herstellung von Linern für Composite-Gasflaschen geeignete Kunststoffe zu bewerten. Darüber hinaus ist es anwendbar zur Bewertung der Eignung von Matrix-Werkstoffen aus Kunststoff, die für Flaschen Typ 5 verwendet werden.\nEinige Flüssigkeiten, wie etwa Wasser, die zur Prüfung von Flaschen verwendet werden, können positiv oder negativ reagieren, wenn sie Kontakt mit Kunststoff-Linern haben. Dieses Verträglichkeitsproblem wird von diesem Dokument nicht erfasst.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-6","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 6: Sauerstoff-Druckstoßprüfung",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen für Prüfgerät und Prüfverfahren fest für das einheitliche Aufbringen von Sauerstoff-Druckstößen auf Einrichtungen, die auf ihre Zündfestigkeit durch adiabatische Verdichtung geprüft werden, sowie auf Werkstoffe im Fall der Prüfung auf Sauerstoffverträglichkeit.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11118","Norm","International","Gasflaschen - Metallische Einwegflaschen - Spezifikationen und Prüfverfahren",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Inspektionen, Bau und Ausführung, Herstellungsprozesse und Fertigungsprüfungen von geschweißten, hartgelöteten oder nahtlosen metallischen Einwegflaschen für verdichtete und verflüssigte Gase sowie die Anforderungen an deren Einwegdichteinrichtungen und die zugehörigen Prüfverfahren fest.\nANMERKUNG: Die spezifischen Gase, welche in nach dieser Internationalen Norm konstruierte Flaschen gefüllt werden dürfen, können durch nationale oder internationale Anforderungen begrenzt sein.\nDiese Internationale Norm gilt für Flaschen, bei denen:\na) der Prüfdruck bei verflüssigten Gasen 250 bar (d. h. ph ≤ 250 bar) und bei verdichteten Gasen 450 bar nicht überschreitet;\nb) das Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum 1 000 bar l (d. h. phV ≤ 1 000 bar l) nicht überschreitet;\nc) der Prüfdruck 45 bar überschreitet und der Fassungsraum 5 l nicht überschreitet (d. h. bei ph > 45 bar gilt V ≤ 5 l).","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11118","Norm","International","Gasflaschen - Metallische Einwegflaschen - Spezifikationen und Prüfverfahren",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Inspektionen, Bau und Ausführung, Herstellungsprozesse und Fertigungsprüfungen von geschweißten, hartgelöteten oder nahtlosen metallischen Einwegflaschen für verdichtete und verflüssigte Gase sowie die Anforderungen an deren Einwegdichteinrichtungen und die zugehörigen Prüfverfahren fest.\nANMERKUNG: Die spezifischen Gase, welche in nach dieser Internationalen Norm konstruierte Flaschen gefüllt werden dürfen, können durch nationale oder internationale Anforderungen begrenzt sein.\nDiese Internationale Norm gilt für Flaschen, bei denen:\na) der Prüfdruck bei verflüssigten Gasen 250 bar (d. h. ph ≤ 250 bar) und bei verdichteten Gasen 450 bar nicht überschreitet;\nb) das Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum 1 000 bar l (d. h. phV ≤ 1 000 bar l) nicht überschreitet;\nc) der Prüfdruck 45 bar überschreitet und der Fassungsraum 5 l nicht überschreitet (d. h. bei ph > 45 bar gilt V ≤ 5 l).","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2024-01","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11755","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel für verdichtete und verflüssigte Gase (ausgenommen Acetylen)- Prüfung zum Zeitpunkt des Füllens",null,"X",{"$nulls":9},"X","Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an die Inspektion von Flaschenbündeln für verdichtete und verflüssigte Gase vor, während und nach dem Zeitpunkt des Füllens fest, die auch als Bündel bezeichnet werden.\nDiese Internationale Norm gilt nicht für Acetylenflaschenbündel.\nDiese Internationale Norm gilt nicht für Bündel, wenn sie Teil eines Batteriefahrzeugs sind.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 13769","Norm","International","Gasflaschen - Stempelung","X","X",{"$nulls":5},"X",{"$nulls":4},"Dieses Dokument legt die Stempelung von ortsbeweglichen Gasflaschen mit einem Fassungsraum von mehr als 0,12 l bis einschließlich 150 l und Großflaschen mit einem Fassungsraum bis einschließlich 3 000 l fest, einschließlich:\n— Gasflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen;\n— Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen;\n— Acetylenflaschen;\n— Flüssiggasflaschen (LPG) (siehe Anhang A); und\n— kleine Flaschen (siehe Anhang B).\nDie Benennung „Flasche“ in diesem Dokument wird bezogen auf die vorstehend aufgeführten Flaschenarten verwendet, sofern nicht als Ausnahme angegeben.\nEinwegflaschen sind Gegenstand dieser Norm.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2018-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 14246","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenventile - Herstellungsprüfungen und -untersuchungen",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt die Verfahren und Annahmekriterien für Herstellungsprüfungen und -untersuchungen (manchmal als „erstmalige Prüfung“ bezeichnet) für Ventile fest, die nach ISO 10297 ausgelegt und baumustergeprüft wurden.\nDieses Dokument gilt für\na) Flaschenventile für wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen,\nb) Hauptabsperrventile (ausgenommen Kugelhähne) für Flaschenbündel,\nc) Flaschenventile oder Hauptabsperrventile mit integriertem Druckregler (VIPR, en: valve with integrated pressure regulator), und\nd) Ventile für Druckfässer und -rohre.\nANMERKUNG Sofern keine Gefahr der Mehrdeutigkeit besteht, werden Flaschenventile, Hauptabsperrventile, VIPR und Ventile für Druckfässer und -rohre in diesem Dokument zusammengefasst mit dem Begriff „Ventile“ bezeichnet.\nDie Grundsätze dieser Herstellungsprüfungen und -untersuchungen können nutzbringend auf Flaschenventile angewendet werden, die nach nationalen oder nach von ISO 10297 abweichenden Internationalen Normen baumustergeprüft wurden.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 14456","Norm","International","Gasflaschen - Eigenschaften von Gasen und zugehörigen Klassifizierungscodes (FTSC)","X",{"$nulls":8},"X",null,null,"Diese Internationale Norm gibt eine Liste der FTSC-Codes (Brennbarkeit, d. h. „Oxidationsvermögen und Entzündbarkeitsbereich“, Toxizität, Gaszustand und Korrosivität; en: fire potential, i.e. “oxidizing potential and flammability“, toxicity, state of the gas and corrosiveness) entsprechend den entsprechenden Eigenschaften von Gasen und einigen Flüssigkeiten, die unter Druck transportiert werden, wieder.\nSie umfasst nicht die Verträglichkeit von Werkstoffen mit Gas, welche durch ISO 11114 (alle Teile) abgedeckt ist.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2019-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 14456","Norm","International","Gasflaschen - Eigenschaften von Gasen und zugehörigen Klassifizierungscodes (FTSC)","X",{"$nulls":8},"X",null,null,"Dieses Dokument enthält eine Liste der FTSC-Codes (Brennbarkeit, d. h. „Oxidationsvermögen und Entzündbarkeit“, Toxizität, Gaszustand und Ätzvermögen; en: fire potential, i.e. “oxidizing potential and flammability“, toxicity, state of the gas and corrosiveness) entsprechend den entsprechenden Eigenschaften von Gasen und einigen Flüssigkeiten, die unter Druck transportiert werden, wieder.\nEs umfasst nicht die Verträglichkeit von Stoffen mit Gasen, die durch ISO 11114 (alle Teile) abgedeckt ist.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2023-03","Entwurf","offen",1]
["DIN EN ISO 15245-1","Norm","International","Ortsbewegliche Gasflaschen - Zylindrische Gewinde für den Anschluss von Ventilen an Gasflaschen - Teil 1: Spezifikation","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Dieses Dokument legt Begriffe, Maße und Toleranzen für zylindrische Gewinde M30 × 2, M25 × 2 und M18 × 1,5 für den Anschluss von Ventilen an Gasflaschen für den medizinischen und industriellen Gebrauch fest.\nDieses Dokument enthält keine Anforderungen an die Verbindung hinsichtlich\n— der mechanischen Festigkeit,\n— der Gasdichtheit, und\n— der Fähigkeit, eine Reihe von Montagen und Demontagen unbeschadet zu überstehen (dieser Aspekt wird in ISO 13341 behandelt).","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2021-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 15245-2","Norm","International","Ortsbewegliche Gasflaschen - Zylindrische Gewinde für den Anschluss von Ventilen an Gasflaschen - Teil 2: Prüflehren","X",{"$nulls":4},"X",null,"X",null,null,null,"X","Dieser Teil von ISO 15245 legt Typen, Maße und Anwendungsgrundsätze von Lehren für zylindrische Gewinde,\ndie in Verbindung mit dem zylindrischen Gewinde nach ISO 15245-1 angewendet werden, fest.\nDie Gewinde werden durch Gut- und Ausschusslehren überprüft, wie in ISO 1502 angegeben.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2002-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 16148","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare nahtlose Gasflaschen und Großflaschen aus Stahl - Schallemissionsprüfung und nachfolgende Ultraschallprüfung für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":10},"X","Diese Internationale Norm gibt Verfahren für die Anwendung der Schallemissionsprüfung (AT) und der nachfolgenden Ultraschallprüfung (UT) während der wiederkehrenden Inspektion und Prüfung von naht-losen Flaschen und Großflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum bis zu 3 000 l für verdichtete und verflüssigte Gase an. Diese Prüfung ergibt AE-Befunde (AE) und -Ortungen, die durch eine weitere auf Ultra-schallprüfung basierende Untersuchung auf eine mögliche Kerbe in der Flasche oder Großflasche bewertet werden. Neben der Ultraschallprüfung könnten andere Verfahren als weitere Prüfung angewendet werden, welche jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm fallen.\nDiese Internationale Norm gilt nicht für Verbundflaschen.\nVORSICHT — Einige der in dieser Norm beschriebenen Prüfungen beinhalten die Anwendung von Verfahren, die zu einer Gefährdungssituation führen können.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 18119","Norm","International","Gasflaschen - Nahtlose Gasflaschen und Großflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":10},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung fest, um die Integrität von Flaschen und Großflaschen zu überprüfen, damit sie für eine weitere Zeitperiode genutzt werden können.\nDieses Dokument gilt für nahtlose ortsbewegliche Gasflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen (einzelne oder welche, die ein Flaschenbündel bilden), die für verdichtetes und verflüssigtes Gas unter Druck mit einem Fassungsraum von 0,5 l bis zu 150 l vorgesehen sind und für nahtlose ortsbewegliche Gasgroßflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen (einzelne oder welche, die ein Flaschenbündel bilden), die für verdichtetes und verflüssigtes Gas unter Druck mit einem Fassungsraum über 150 l vorgesehen sind. Es gilt auch, soweit durchführbar, für Flaschen mit weniger als 0,5 l Fassungsraum.\nDieses Dokument gilt nicht für die wiederkehrende Inspektion und Instandhaltung von Acetylenflaschen oder für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Composite-Flaschen.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2021-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 18119/A2","Norm","International","Gasflaschen - Nahtlose Gasflaschen und Großflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung - Änderung 2","X",{"$nulls":10},"X","Änderungen unter 14.4.2.5","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2023-04","Entwurf","offen",1]
["DIN EN ISO 20475","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":10},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Flaschenbündeln fest, die verdichtetes, verflüssigtes und gelöstes Gas enthalten.\nANMERKUNG Zusätzliche Anforderungen für Acetylen-Flaschenbündel sind in Anhang A enthalten.\nDieses Dokument enthält außerdem Angaben zur Instandhaltung von Flaschenbündeln.\nDieses Dokument gilt nicht für Acetylenbündel mit lösemittelfreien Acetylenflaschen.\nDieses Dokument deckt nicht die Anforderungen für Flaschenbündel als Bestandteil eines Batteriefahrzeugs ab. Für einige bestimmte Anwendungen, z. B. Offshore, können zusätzliche Anforderungen gelten.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2021-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 22434","Norm","International","Gasflaschen - Inspektion und Instandhaltung von Gasflaschenventilen","X",{"$nulls":10},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen an die Inspektion und Instandhaltung von Ventilen [einschließlich Kugelventilen und Ventilen mit integriertem Druckregler (VIPR, en: valve with integrated pressure regulator)] für\na) wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen,\nb) Flaschenbündel,\nc) Druckfässer und Großflaschen,\nzum Transport verdichteter, verflüssigter oder unter Druck gelöster Gase fest.\nDieses Dokument gilt nicht für Ventile für Flüssiggas (LPG, en: liquefied petroleum gas).\nANMERKUNG Wenn kein Risiko einer Mehrdeutigkeit besteht, werden Gasflaschen, Flaschenbündel, Druckfässer und Großflaschen in diesem Dokument mit dem Sammelbegriff „Gasflaschen“ bezeichnet.\nDieses Dokument ist für Ventile anwendbar, die zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Inspektion von Gasfla-schen, Flaschenbündeln, Druckfässern und Großflaschen wiederverwendet werden, und kann zu jedem anderen Zeitpunkt angewendet werden, z. B. bei einem Wechsel der Gasart (siehe ISO 11621).\nDieses Dokument gilt nicht für die Routineinspektion von Ventilen, die z. B. zum Zeitpunkt einer Gasflaschen-befüllung durchgeführt wird.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 23088","Norm","International","Gasflaschen - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung von geschweißten Druckfässern aus Stahl - Fassungsräume bis zu  1000 l",null,"X",{"$nulls":9},"X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von geschweißten, ortsbeweglichen Druckfässern aus Stahl mit einem Fassungsraum von 150 l bis 1 000 l und einem Prüfdruck von bis zu 300 bar fest, die für verdichtete und verflüssigte Gase vorgesehen sind.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2021-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 24431","Norm","International","Gasflaschen - Nahtlose geschweißte und Composite-Flaschen für verdichtete und verflüssigte Gase (ausgenommen Acetylen) - Inspektion zum Zeitpunkt des Füllens",null,"X",{"$nulls":9},"X","Diese Internationale Norm legt die Inspektionsanforderungen zum Zeitpunkt des Füllens fest und gilt für nahtlose oder geschweißte ortsbewegliche Gasflaschen aus Stahl oder einer Aluminiumlegierung (Typ 1) und für ortsbewegliche Gasflaschen aus Verbundwerkstoff (Composite) (Typen 2 bis einschließlich 5) für verflüssigte oder verdichtete Gase mit einer Wasserkapazität bis zu 150 l. Sie darf auf Gasflaschen und Großflaschen mit einer Wasserkapazität zwischen 150 l und 450 l angewendet werden, wenn sie als einzelne Gasflaschen und Großflaschen untersucht und befüllt werden.\nDiese Internationale Norm gilt nicht für Acetylenflaschen, für Flaschenbündel oder Großflaschen, Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC, en: multiple-element gas container) oder Batteriefahrzeuge.\nDiese Internationale Norm darf auch auf Flüssiggas (LPG, en: Liquefied Petroleum Gas) angewendet werden. Für besondere Flüssiggasanwendungen siehe ISO 10691.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2017-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 25760","Norm","International","Gasflaschen - Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Gasflaschen",null,"X",{"$nulls":5},"X","X",null,null,null,"Diese Internationale Norm ist vorgesehen für Lieferanten, Bedienpersonen in Prüfstellen, Bedienpersonen für die Wartung von Flaschen sowie alle Personen, die befugt sind, Ventile aus Gasflaschen zu entfernen. Sie beschreibt Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Gasflaschen, einschließlich Techniken zum Erkennen betriebsunfähiger Ventile.\nBehandelt werden ausschließlich die Risiken aufgrund von Gas und Gasgemischen unter Druck; andere technische Probleme in Zusammenhang mit dem Entfernen eines Ventils aus einer Gasflasche sind nicht abgedeckt.\nIn Teilen der Gasindustrie sind spezialisierte Ausrüstungen und Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Niederdruck-Gasflaschen unter Druck im Einsatz, z. B. Flüssiggas (LPG); diese Verfahren sind nicht Gegenstand dieser Internationalen Norm.","NA 016-00-03 AA - Druckgasflaschen und Ausrüstung","2015-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14432","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter  - Ausrüstung für Tanks für die Beförderung von flüssigen Chemieprodukten und Flüssiggasen - Produktabsperr- und Gaswechselventile","X","X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument (EN 14432:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 „Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-03-23 AA „Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks“ im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank). Dieses Dokument legt die Anforderungen an Ventile für die Verwendung an Tanks mit einem Mindest-Betriebsdruck von mehr als 50 kPa für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und auf der Schiene für die folgenden Funktionen fest: Tanks für die Beförderung von flüssigen Produkten: - sekundärer Verschluss der unteren Ablassleitungen; - primärer Verschluss am Scheitel des Tanks (Flüssigkeit, Luft, sonstige Anschlüsse); - Belüftungsventil am Scheitel des Tanks; - und andere dem Anwendungsbereich dieses Dokuments entsprechende Ventile, wie in EN 14564:2019, Anhang F, festgelegt. Tanks für Gase: - sekundärer Verschluss der unteren Ablassleitungen; - sekundärer Verschluss am Scheitel des Tanks für giftige Gase: Flüssigphase und Gasphase; - und andere Ventile, wie in EN 14564:2019, Anhang F, festgelegt. Dazu gehören die folgenden Arten von Verschlüssen: - Ventile (zum Beispiel spindelgesteuerte Ventile, Absperrhähne, Klappen und Schieber); - Trockenkupplungen. Primäre Verschlüsse der Gasphase am Boden eines Flüssiggastanks werden von den Anforderungen an Bodenventile nach EN 14433 erfasst. Die Norm gilt ebenfalls für verflüssigte Gase, einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine einschlägige Flüssiggasnorm, siehe EN 13175 [3].","NA 104-03-23 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks","2023-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14433","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter  - Ausrüstung für Tanks für die Beförderung von flüssigen Chemieprodukten und Flüssiggasen - Bodenventile",null,"X",null,null,"X",null,null,null,"X",null,null,"X","Dieses Dokument (EN 14433:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 „Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-03-23 AA „Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks“ im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank). Dieses Dokument legt die Anforderungen an Bodenventile für die Verwendung an Tanks mit einem Mindest-Betriebsdruck von mehr als 50 kPa für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und auf der Schiene fest. Es gilt für metallische Ausrüstungen an Tanks für die folgenden Funktionen für interne Absperrventile: - primärer Verschluss von Schwerkraft Abflussleitungen (flüssige Stoffe); - primärer Verschluss der unteren Entleerungsleitungen (Flüssiggase: Flüssigphase und Gasphase); - primärer Verschluss der oberen Entleerung (giftige verflüssigte Gase: Flüssigphase und Gasphase); - und andere dem Anwendungsbereich dieses Dokuments entsprechende interne Ventile, wie in EN 14564:2019, Anhang F, festgelegt. Das Dokument gilt ebenfalls für verflüssigte Gase, einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine einschlägige Flüssiggasnorm, siehe EN 13175 [3]. Ventile, die diesem Dokument entsprechen, können bei der oberen Entleerung von Flüssigkeiten und sonstigen Produkten als primärer Verschluss verwendet werden.","NA 104-03-23 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks","2023-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14025","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter  - Metallische Drucktanks - Auslegung und Bau","X","X",null,"X","X","X",null,null,"X",null,null,"X","Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen für Auslegung und Bau von metallischen Drucktanks mit einem höchsten Betriebsdruck von mehr als 50 kPa (0,5 bar) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit der Eisenbahn und mit Seeschiffen fest. Dieses Dokument enthält Anforderungen an Öffnungen, Verschlüsse und die bauliche Ausrüstung; Anforderungen an die Bedienungsausrüstung werden nicht behandelt. Für Tanks für die Beförderung von tiefkalten Flüssigkeiten gelten EN 13530-1 und EN 13530-2.\nAuslegung und Bau von Drucktanks entsprechend dem Anwendungsbereich dieses Dokuments unterliegen im Wesentlichen den zutreffenden Vorschriften in RID/ADR, Unterabschnitte 6.8.2.1, 6.8.3.1 und 6.8.5. Zusätzlich gelten außerdem die zutreffenden Anforderungen nach RID/ADR, Tabelle A, Spalten 12 und 13, Kapitel 3.2, Kapitel 4.3 und Unterabschnitt 6.8.2.4. Für die bauliche Ausrüstung gelten RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.2 bzw. Unterabschnitt 6.8.3.2. Auf die in RID/ADR, Unterabschnitt 1.2.1, enthaltenen Begriffsbestimmungen wird verwiesen. ˜Zu ortsbeweglichen Tanks siehe auch RID/ADR, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitte 6.7.2 und 6.7.3.™ Darüber hinaus gelten die maßgeblichen Anforderungen von RID/ADR, Tabelle A, Spalten 10 und 11, Kapitel 3.2, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitte 6.7.2 und 6.7.3. Die oben angegebene Nummerierung der Abschnitte bezieht sich die Ausgaben der RID/des ADR von 2017, die regelmäßig überarbeitet werden. Daher kann es zu vorübergehenden Nichtübereinstimmungen mit EN 14025 kommen.\nDieses Dokument gilt auch für verflüssigte Gase einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine dezidierte LPG-Norm siehe jedoch EN 12493.","NA 104-03-23 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14025","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter  - Metallische Drucktanks - Auslegung und Bau","X","X",null,"X","X","X",null,null,"X",null,null,"X","Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen für Auslegung und Bau von metallischen Drucktanks für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit der Eisenbahn und mit Seeschiffen fest. Es gilt nicht für Tanks mit Entleerung durch Schwerkraft nach RID/ADR 6.8.2.1.14 (a). Dieses Dokument enthält Anforderungen an Öffnungen, Verschlüsse und die bauliche Ausrüstung; Anforderungen an die Bedienungsausrüstung werden nicht behandelt. Für Tanks für die Beförderung von tiefkalten Flüssigkeiten gelten EN 13530-1 und EN 13530-2.\nANMERKUNG Hinsichtlich der Auslegung und Bau von Drucktanks entsprechend dem Anwendungsbereich dieses Dokuments, die den Vorschriften in RID/ADR entsprechen, siehe Unterabschnitt 6.8.2.1, Unterabschnitt 6.8.3.1 und Unterabschnitt 6.8.5, als auch Tabelle A, Spalten 12 und 13, bis Kapitel 3.2, Kapitel 4.3 bzw. Unterabschnitt 6.8.2.4 des ADR. Für die bauliche Ausrüstung, die den Vorschriften in RID/ADR entsprechen, siehe Unterabschnitt 6.8.2.2 bzw. Unterabschnitt 6.8.3.2. Auf die in RID/ADR, Unterabschnitt 1.2.1, enthaltenen Begriffsbestimmungen wird verwiesen. Zu ortsbeweglichen Tanks siehe auch RID/ADR, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitt 6.7.2 und Unterabschnitt 6.7.3 als auch Tabelle A, Spalten 10 und 11 bis Kapitel 3.2, Kapitel 4.2 sowie Unterabschnitt 6.7.2 und Unterabschnitt 6.7.3. Die oben angegebene Nummerierung der Abschnitte bezieht sich auf die Ausgaben der RID/des ADR von 2021, die regelmäßig überarbeitet werden. Daher kann es zu vorübergehenden Nichtübereinstimmungen mit EN 14025 kommen.\nDieses Dokument gilt auch für verflüssigte Gase einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine dezidierte LPG-Norm siehe jedoch EN 12493.","NA 104-03-23 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Auslegung und Bau von Tanks","2022-04","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 12115","Norm","Europa","Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen für flüssige oder gasförmige Chemikalien - Anforderungen","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen fest für zwei Typen (Typ D und Typ SD) und, auf Grundlage ihrer elektrischen Eigenschaften, vier Klassen von Schlauchleitungen mit Schläuchen aus Gummi oder Thermoplasten und Schlaucharmaturen aus Metall zum Fördern von flüssigen oder gasförmigen Stoffen; diese werden im Folgenden „geförderte Chemikalien“ genannt.\nDie Schlauchleitungen sind für den Einsatz mit den geförderten Chemikalien im Temperaturbereich von −20 °C bis +65 °C bei einem Betriebsdruck von ≤ 10 bar1 vorgesehen.","NA 104-02-01 AA - Schlauchleitungen und -kupplungen","2021-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12561-1","Norm","Europa","Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 1: Kennzeichnungsschilder von Kesselwagen für die Beförderung von gefährlichen Gütern",null,"X",{"$nulls":5},"X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm gilt für Kennzeichnungsschilder von Kesselwagen zum Transport von: ⎯ verflüssigten Gasen der Klasse 2 des RID,\n⎯ Stoffen der Klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 und 9 des RID.\nKomprimierte Gase sind in dieser Europäischen Norm nicht berücksichtigt worden.\nDiese Europäische Norm legt auch die Abmessungen und Befestigungen der Tankschilder und die verschiedenen Einzelheiten, die darauf eingetragen werden, fest.\nDie Anforderungen der RID müssen sich über widersprüchliche Anforderungen dieser Europäischen Norm hinwegsetzen.\nDiese Europäische Norm gilt für neue Kesselwagen, die nach dem 1. Januar 2010 gebaut werden.","NA 087-00-10 AA - Güterfahrzeuge","2011-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12561-4","Norm","Europa","Bahnanwendungen - Kesselwagen - Teil 4: Einrichtungen für Obenentleerung und Obenbefüllung von flüssigen Stoffen",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm gilt für die oberen Befüll- und Entleereinrichtungen von Kesselwagen, die für den Transport von flüssigen Stoffen des RID geeignet sind. Sicherheitsfunktionen dieser Einrichtungen unterliegen den Anforderungen der RID und werden in diesem Dokument nicht beschrieben.\nDiese Europäische Norm legt die Art der Ausrüstung und die wichtigsten Maße der Anschlüsse fest, die auf dem Tankscheitel dieser Kesselwagen angeordnet werden.\nDiese Europäische Norm gilt für neue Kesselwagen, die nach dem 1. Januar 2010 gebaut werden.","NA 087-00-10 AA - Güterfahrzeuge","2011-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN  13458-1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste, vakuum-isolierte Behälter - Teil 1: Grundanforderungen",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt die Grundanforderungen für ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest, die für einen Betrieb mit\neinem höchstzulässigen Druck von über 0,5 bar ausgelegt sind.\nDiese Norm gilt für ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit Fluiden, die in 3.1 definiert sind.\nFür ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter, die für einen zulässigen Druck bis zu 0,5 bar ausgelegt sind, kann diese\nNorm als Richtlinie angewendet werden.\nDiese Norm gilt nicht für vor Ort eingebaute Behälter und für den Einbau und die Ausrüstung mit verflüssigtem Erdgas\n(LNG) und Flüssiggas (LPG).","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2002-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13458-1 Berichtigung 1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste, vakuum-isolierte Behälter - Teil 1: Grundanforderungen - Berichtigung 1",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt die Grundanforderungen für ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest, die für einen Betrieb mit\neinem höchstzulässigen Druck von über 0,5 bar ausgelegt sind.\nDiese Norm gilt für ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit Fluiden, die in 3.1 definiert sind.\nFür ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter, die für einen zulässigen Druck bis zu 0,5 bar ausgelegt sind, kann diese\nNorm als Richtlinie angewendet werden.\nDiese Norm gilt nicht für vor Ort eingebaute Behälter und für den Einbau und die Ausrüstung mit verflüssigtem Erdgas\n(LNG) und Flüssiggas (LPG).","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12972","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Prüfung, Inspektion und Kennzeichnung von Metalltanks",null,"X",null,"X",{"$nulls":7},"X","Dieses Dokument legt die Prüfung, Inspektion und Kennzeichnung für die Baumusterprüfung, erstmalige\nPrüfung, wiederkehrende Prüfung, Zwischenprüfung und außerordentliche Prüfung von Metalltanks\n(Tankkörper und Ausrüstung) von fest verbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Kesselwagen,\nortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern für die Beförderung gefährlicher Güter fest.\nDieses Dokument gilt nicht für Batterie-Fahrzeuge und Batteriewagen, bestehend aus Flaschen,\nGroßflaschen, Druckfässern, Flaschenbündeln, und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGCs,\nen: multiple-element gas containers), unabhängig davon, ob die Elemente Gefäße oder Tanks sind.","NA 104-03-05 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Püfung, Inspektion und Kennzeichnung von Tanks","2018-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14398-3","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Große ortsbewegliche nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 3: Betriebsanforderungen","X",null,null,"X",null,null,null,"X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm legt Betriebsanforderungen für große ortsbewegliche nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest mit einem Fassungsraum von mehr als 1 000 Liter.\nDie Norm gilt für Behälter für tiefkalte Fluide wie in EN 14398-1festgelegt.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2005-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14197-2","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 2: Bemessung, Herstellung und Prüfung",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm gilt für die Bemessung, Herstellung und Prüfung von ortsfesten, nicht vakuumisolierten\nKryo-Behältern, die für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von über 0,5 bar bemessen sind.\nDiese Norm gilt für ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, die in EN 14197-1 festgelegt sind,\nund sie gilt nicht für giftige Fluide.\nFür ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck von weniger als\n0,5 bar kann diese Norm als eine Richtlinie angewendet werden.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2006-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14197-2 Berichtigung 1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 2: Bemessung, Herstellung und Prüfung - Berichtigung 1",null,"X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm gilt für die Bemessung, Herstellung und Prüfung von ortsfesten, nicht vakuumisolierten\nKryo-Behältern, die für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von über 0,5 bar bemessen sind.\nDiese Norm gilt für ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, die in EN 14197-1 festgelegt sind,\nund sie gilt nicht für giftige Fluide.\nFür ortsfeste, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck von weniger als\n0,5 bar kann diese Norm als eine Richtlinie angewendet werden.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2007-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13765","Norm","Europa","Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) Schläuche und Schlauchleitungen für die Förderung von Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und Chemikalien - Spezifikation","X","X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Anforderungen für vier Typen thermoplastischer, mehrlagiger (nicht vulkanisierter) Schläuche und Schlauchleitungen zur Förderung von Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln und Chemikalien fest. Es legt Bohrungsdurchmesser von 25 mm bis 300 mm, Betriebsdrücke von 4 bar1) bis 14 bar und Betriebstemperaturen von –30 °C bis 150 °C fest.\nDer Schlauchtyp 1 ist geeignet für die Anwendung mit Gas. Die Schlauchtypen 2 bis 4 sind für Anwendungen mit Flüssigkeit geeignet.","NA 104-02-01 AA - Schlauchleitungen und -kupplungen","2018-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14398-2","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Große ortsbewegliche nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 2: Bemessung, Herstellung, Überwachung und Prüfung",null,"X","X","X","X",{"$nulls":6},"X","Diese Europäische Norm gilt für die Bemessung, Herstellung und Prüfung von großen ortsbeweglichen, nicht\nvakuum-isolierten Kryo-Behältern mit einem Fassungsraum von mehr als 1 000 Litern für festverbundene Tanks\n(von Tank- oder Schienenfahrzeugen), Aufsetztanks, Tanks von Batterie-Fahrzeugen und Tankcontainern (TC) für\ntiefgekühlte verflüssigte Gase im Sinne der Regelungen für die Beförderung gefährlicher Güter.\nDiese Norm gilt für große ortsbewegliche, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, die in EN 14398-1\nfestgelegt sind, und sie gilt nicht für giftige Fluide.\nDiese Europäische Norm enthält keine allgemeinen Anforderungen an Fahrzeuge wie z. B. an Fahrgestell,\nBremsen, Beleuchtung usw., diese müssen mit den relevanten Normen/Gesetzen übereinstimmen.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14197-1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste , nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 1: Grundanforderungen","X","X",null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt die Grundanforderungen für ortsfeste nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest,\ndie für einen Betrieb mit einem höchstzulässigen Druck von über 0,5 bar ausgelegt sind.\nDiese Europäische Norm gilt für ortsfeste nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit Fluiden, die in 3.1 definiert\nsind.\nFür ortsfeste nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter, die für einen zulässigen Druck bis zu 0,5 bar ausgelegt\nsind, kann diese Europäische Norm als Richtlinie angewendet werden.\nDiese Europäische Norm gilt nicht für vor Ort eingebaute Behälter.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2003-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 21009-2","Norm","International","Kryo-Behälter - Ortsfeste vakuumisolierte Behälter - Teil 2: Betriebsanforderungen","X",{"$nulls":6},"X",{"$nulls":4},"Dieser Teil der ISO 21009 legt Betriebsanforderungen für ortsfeste vakuumisolierte Kryo-Behälter fest, die für den Betrieb mit einem maximal zulässigen Druck von über 50 kPa (0,5 bar) ausgelegt sind. Sie kann auch als Richtlinie für Behälter mit einem maximal zulässigen Druck von weniger als 50 kPa (0,5 bar) verwendet werden.\nDieser Teil der ISO 21009 gilt für Behälter für tiefkalte Fluide, wie in ISO 21009-1 festgelegt.\nOrtsfeste Kryo-Behälter werden oft teilweise vom Hersteller ausgerüstet, können jedoch von anderer Seite, wie Betreiber, Anwender oder Eigentümer aufgestellt oder wieder aufgestellt werden.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2016-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14564","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter  - Begriffe","X",null,null,null,"X",null,null,"X",null,null,null,"X","Dieses Dokument stellt zusätzliche Begriffe zur Verfügung, als Ergänzung zu den im Europäischen\nÜbereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR, en: European\nAgreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oder der Ordnung für die\ninternationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID, en: Regulations concerning the International\nCarriage of Dangerous Goods by Rail), erschienen als Anhang C zum Übereinkommen über den\ninternationalen Eisenbahnverkehr (COTIF, en: Convention concerning International Carriage by Rail),\nangegebenen.\nDieses Dokument ist Teil der Reihe von Dokumenten, die vom CEN/TC 296 für die Beförderung gefährlicher\nGüter erarbeitet wird. Diese Reihe unterstützt die ordnungsgemäße Anwendung von ADR und RID.\nDieses Dokument gilt für Tanks, die für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden.\nDieses Dokument gilt nicht für die Beförderung gefährlicher Güter in loser Schüttung.","NA 104-03-01 AA - Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter","2019-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13530-1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Große ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behälter - Teil 1: Grundanforderungen","X",null,null,null,"X","X",null,"X",{"$nulls":4},"Diese Norm legt die Grundanforderungen für große ortsbewegliche, vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest, die für\neinen Betrieb über Atmosphärendruck ausgelegt sind. Bestimmte Festlegungen dürfen als Richtlinie für die\nBehälter angesehen werden, die für einen Betrieb mit Atmosphärendruck ausgelegt sind.\nDiese Norm gilt für festverbundene Tanks (von Tank- und Schienenfahrzeugen), Aufsetztanks, Tanks von Batterie-\nFahrzeugen und Tankcontainern (TC) für tiefgekühlte verflüssigte Gase im Sinne der Regelungen für die\nBeförderung gefährlicher Güter.\nDiese Norm gilt für große ortsbewegliche vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, wie in 3.1 definiert, und nicht\nfür solche, die für giftige Fluide ausgelegt sind.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2002-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14398-1","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Große ortsbewegliche, nicht vakuum-isolierte Behälter - Teil 1: Grundanforderungen","X",null,null,null,"X","X",null,"X",{"$nulls":4},"Diese Norm legt die Grundanforderungen für große ortsbewegliche, nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter fest, die\nfür einen Betrieb über Atmosphärendruck ausgelegt sind.\nDiese Norm gilt für große ortsbewegliche nicht vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, wie in 3.1 definiert, und\nnicht für solche, die für giftige Fluide ausgelegt sind.","NA  016-00-05 AA - Kryo-Behälter","2004-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13458-2","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Ortsfeste vakuum-isolierte Behälter - Teil 2: Bemessung, Herstellung und Prüfung",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm gilt für die Bemessung, Herstellung und Prüfung von ortsfesten, vakuum-isolierten\nKryo-Behältern, die für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von über 0,5 bar bemessen sind.\nDiese Norm gilt für ortsfeste, vakuum-isolierte Kryo-Behälter für Fluide, die in EN 13458-1 festgelegt sind, und\nsie gilt nicht für giftige Fluide.\nFür ortsfeste vakuum-isolierte Kryo-Behälter mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck von weniger als\n0,5 bar kann diese Norm als eine Richtlinie angewendet werden.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2003-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 20421-2","Norm","International","Kryo-Behälter - Große ortsbewegliche vakuumisolierte Behälter - Teil 2: Betriebsanforderungen","X",{"$nulls":6},"X",{"$nulls":4},"Dieses Dokument legt die Betriebsanforderungen an große ortsbewegliche vakuumisolierte Kryo-Behälter fest.\nDiese Betriebsanforderungen umfassen Inbetriebnahme, Füllen, Entnahme, Transport innerhalb des Betriebsgeländes, Lagerung, Instandhaltung, wiederkehrende Inspektion sowie das Verhalten im Notfall.\nFür den Transport dieser Behälter auf öffentlichen Straßen, Schienen, Gewässern und auf dem Luftweg können zusätzliche Anforderungen gelten; diese sind in besonderen Verordnungen festgelegt.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2017-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1626","Norm","Europa","Kryo-Behälter - Absperrarmaturen für tiefkalten Betrieb",null,"X",null,null,"X",null,"X",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion, Herstellung und Prüfung von Absperrarmaturen für den Kryo-Betrieb fest, d. h. für den Betrieb mit tiefkalten Fluiden unter –10 °C, wobei der Betrieb\nunter Umgebungsbedingungen einbezogen wird, um das Aktivieren und Deaktivieren (Hoch- und Hinunterfahren)\nzu berücksichtigen. Für die jeweiligen Armatur-Produktnormen werden zusätzliche Anforderungen an den Kryo-Betrieb festgelegt.\nANMERKUNG Ein tiefkaltes Fluid (tiefgekühltes verflüssigtes Gas) ist ein Gas, das wegen seiner niedrigen Temperatur teilweise flüssig ist (total verdampfte Flüssigkeiten und überkritische Fluide sind einbezogen).\nDiese Europäische Norm gilt für Nennweiten bis DN 150 und auch für vakuum-isolierte tiefkalte Absperrarmaturen.\nSie gilt nicht für Sicherheitsarmaturen und Absperrarmaturen für verflüssigtes Erdgas (LNG, en: liquified natural gas).\nEs ist vorgesehen, die Armaturen so zu bemessen und zu prüfen, dass sie einer Druckstufe (PN oder Class) entsprechen. Die Armaturen dürfen dann nach einem Nenndruck PN oder einer Class ausgewählt werden, der/die gleich oder größer als der maximal zulässige Druck (PS) der Anlage ist, in der sie eingesetzt werden.","NA 016-00-05 AA  - Kryo-Behälter","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-1","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 1: Allgemeines","X",null,null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen fest für industrielle Rohrleitungssysteme und deren\nHalterungen, einschließlich Sicherheitseinrichtungen, aus metallischen Werkstoffen, mit dem Ziel, sichere\nBetriebsbedingungen zu erreichen.\nDiese Europäische Norm gilt für oberirdische oder in Kanälen verlegte oder erdgedeckte Rohrleitungen aus\nmetallischen Werkstoffen, unabhängig vom Druck.\nDiese Europäische Norm gilt nicht für:\n- Rohrfernleitungen und deren Zubehörteile;\n- Triebwasserwege in Wasserkraftanlagen wie Druckrohre, Druckstollen und –schächte sowie die\nentsprechenden Ausrüstungsteile;\n- Rohrleitungen für Geräte oder Fahrzeuge, die den Betriebserlaubnisbestimmungen entsprechend den\nRichtlinien 70/156/EWG [1], 74/150/EWG [2] und 92/61/EWG [3] unterliegen;\n- Geräte, die speziell zur Verwendung in kerntechnischen Anlagen entwickelt wurden und deren Ausfall\nzu einer Freisetzung von Radioaktivität führen kann;\n- Bohrlochkontrollgeräte, die für die industrielle Exploration und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und\nErdwärme sowie für Untertagespeicher verwendet werden und dazu bestimmt sind, den Bohrlochdruck\nzu halten und/oder zu regeln. Hierzu zählt die Rohrleitung;\n- Rohrleitungen von Hochöfen mit Ofenkühlung, Rekuperativ‐Winderhitzern, Staubabscheidern und\nGichtgasreinigungsanlagen, Direktreduktionsschachtöfen mit Ofenkühlung, Gasumsetzung und Vakuumöfen,\nPfannen zum Schmelzen, Umschmelzen, Entgasen und Vergießen von Stahl und Nichteisenmetallen;\n- Gehäuse für elektrische Hochspannungsbetriebsmittel wie Schaltgeräte, Steuer‐ und Regelgeräte sowie\nTransformatoren;\n- unter Druck stehende Rohre für die Ummantelung von Komponenten von Übertragungssystemen wie\nz. B. Elektro‐ und Telefonkabel;\n- fest eingebaute Rohrleitungen in Schiffen, Raketen, Luftfahrzeugen oder beweglichen Offshore‐Anlagen;\n- Rohrleitungen in Medizinprodukten gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte;\n- innenliegende Rohrleitungen von Kesseln und Rohrleitungen, die Bestandteil von Druckbehältern sind.","NA 082-00-17 AA - Industrielle Rohrleitungen und Rohrfernleitungen","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-1/A1","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 1: Allgemeines","X",null,null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":4},"Änderungen zu Abschnitt 2 \"Normative Verweise\"\nÄnderungen zu Abschnitt 3.1 \"Begriffe\"\nHinzufügen eines neuen Abschnitts 7 \"Zubehörteile\"","NA 082-00-17 AA - Industrielle Rohrleitungen und Rohrfernleitungen","2019-07","veröffentlicht","geschlossen",1]

{"sheet":"Flüssig","index":2,"n_rows":68,"n_cols":24,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,7],[0,8,0,15]]}
[{"$nulls":4},"Gewerk",null,null,null,"Fokus der Norm",{"$nulls":12},"Zählen","Anzahl ",{"$f":"SUBTOTAL(9,$V$3:$V$66)","v":64}]
["Dokumentennummer","Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Titel","Allgemein","Anwendung","Erzeugung","Infrastruktur","Bauteil","Material","Netze & Anlagen","Organisation & Management","Personal/Qualifikation","Produkt","Sicherheit","Prüfung","Anwendungsbereich","Gremium","Veröffentlichungs-Datum","Status der Überarbeitung","Dokumentenzugang"]
["ISO 21009-1","Norm","International","ISO 21009-1 Cryogenic vessels - Static vacuum-insulated vessels - Part 1: Design, fabrication, inspection and tests"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","This part of ISO 21009 specifies requirements for the design, fabrication, inspection and testing of static vacuum-insulated cryogenic vessels designed for a maximum allowable pressure of more than 0,5 bar.\nThis part of ISO 21009 applies to static vacuum-insulated cryogenic vessels for fluids as specified in 3.4 and does not apply to vessels designed for toxic fluids.\nFor static vacuum-insulated cryogenic vessels designed for a maximum allowable pressure of not more than 0,5 bar this International Standard may be used as a guide.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21009-2","Norm","International","ISO 21009-2:2015 Cryogenic vessels - Static vacuum-insulated vessels - Part 2: Operational requirements",null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","x","ISO 21009-2:2015 specifies operational requirements for static vacuum insulated vessels designed for a maximum allowable pressure of more than 50 kPa (0,5 bar). It may also be used as a guideline for vessels designed for a maximum allowable pressure of less than 50 kPa (0,5 bar).\nISO 21009-2:2015 applies to vessels designed for cryogenic fluids specified in ISO 21009‑1.\nStatic cryogenic vessels are often partly equipped by the manufacturer, but may be installed or re-installed by another party, such as the operator, user or owner.\nNOTE 1 For the installation of these vessels, additional requirements can apply; these are defined in specific regulations.\nNOTE 2 Some requirements of this standard can be covered by local regulations, e.g. safety distances, occupational safety and health. Where there is a conflict between the requirements of this International Standard and any applicable local regulation, the local regulation always takes precedence.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21011","Norm","International","ISO 21011, Cryogenic vessels - Valves for cryogenic service",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"This International Standard specifies the requirements for the design, manufacture and testing of valves for a rated temperature of −40 °C and below (cryogenic service), i.e. for operation with cryogenic fluids in addition to operation at temperatures from ambient to cryogenic.\nIt applies to all types of cryogenic valves, including vacuum jacketed cryogenic valves up to size DN 150.\nThis International Standard is not applicable to pressure relief valves covered by ISO 21013-1.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2008-02 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21012","Norm","International","ISO 21012:2018, Cryogenic vessels – Hoses",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"This document specifies design, construction, type and production testing, and marking requirements for non-insulated cryogenic flexible hoses used for the transfer of cryogenic fluids within the following range of operating conditions:\n\n    — working temperature: from −270 °C to +65 °C;\n    — nominal size (DN): from 10 to 100.\n\nEnd fittings for mounting of any couplings are within the scope of this document, but the couplings are subject to other standards.\nIt is intended that the hose be designed and tested to satisfy the generally accepted rated pressure i.e. at least PR 40. Hoses may be then selected with a PR equal to or greater than the maximum allowable pressure (PS) of the equipment to which it is to be used.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2018-03 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21029-1:2018","Norm","International","ISO 21029-1:2018 Cryogenic vessels — Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume — Part 1: Design, fabrication, inspection and tests",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","ISO 21029-1:2018 specifies requirements for the design, fabrication, type test and initial inspection and test of transportable vacuum-insulated cryogenic pressure vessels of not more than 1 000 l volume. This document applies to transportable vacuum-insulated cryogenic vessels for fluids as specified in 3.1 and Table 1 and does not apply to such vessels designed for toxic fluids.\n\nNOTE 1 This document does not cover specific requirements for refillable liquid hydrogen and LNG tanks that are primarily dedicated as fuel tanks in vehicles. For fuel tanks used in land and marine vehicles, see ISO 13985.\n\nNOTE 2 Specific requirements for open top dewards are not covered by this document.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2019-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 20421-1:2019","Norm","International","ISO 20421-1:2019 Cryogenic vessels — Large transportable vacuum-insulated vessels — Part 1: Design, fabrication, inspection and testing"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","This document specifies requirements for the design, fabrication, inspection and testing of large transportable vacuum-insulated cryogenic vessels of more than 450 l volume, which are permanently (fixed tanks) or not permanently (demountable tanks and portable tanks) attached to a means of transport, for one or more modes of transport.\nThis document applies to large transportable vacuum-insulated cryogenic vessels for fluids specified in 3.1 and does not apply to vessels designed for toxic fluids.\nThis document does not include the general vehicle requirements, e.g. running gear, brakes, lighting, etc.\n\nNOTE 1 This document does not cover specific requirements for refillable liquid-hydrogen tanks that are primarily dedicated as fuel tanks in vehicles. For fuel tanks used in land vehicles, see ISO 13985.\n\nNOTE 2 This document does not cover specific requirements for refillable liquid hydrogen and LNG tanks that are primarily dedicated as fuel tanks in vehicles. For fuel tanks used in vehicles, see ISO 13985.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2019-06 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 20421-2","Norm","International","ISO 20421-2, Cryogenic vessels — Large transportable vacuum-insulated vessels — Part 2: Operational requirements"," ",null,null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"This document specifies operational requirements for large transportable vacuum-insulated cryogenic vessels.\nThese operational requirements include putting into service, filling, withdrawal, transport within the location, storage, maintenance, periodic inspection and emergency procedures.\nFor the transport of these vessels by public road, rail, waterway, sea and air, additional requirements can apply; these are defined in specific regulations.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2017-02 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21010","Norm","International","ISO 21010, Cryogenic vessels — Gas/material compatibility"," ",null,null,"x"," ","x",{"$nulls":6},"This document specifies gas/material compatibility requirements (such as chemical resistance) for cryogenic vessels, but it does not cover mechanical properties (e.g. for low-temperature applications).\nThis document provides general guidance for compatibility with gases and detailed compatibility requirements for oxygen and oxygen-enriched atmospheres. This document also defines the testing methods for establishing oxygen compatibility of materials (metallic and non-metallic) to be used for cryogenic vessels and associated equipment.\nThis document focuses on materials that are normally with or could be in contact with cryogenic fluids.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2017-12 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21013-1","Norm","International","ISO 21013-1 Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 1: Reclosable pressure-relief valves. "," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x",null,"This document specifies the requirements for the design, manufacture and testing of pressure relief valves for cryogenic service, i.e. for operation with cryogenic fluids below −10 °C in addition to operation at ambient temperatures from ambient to cryogenic.\n\nThis document is applicable to valves not exceeding a size of DN 150 designed to relieve\nsingle-phase vapours or gases. A valve can be specified, constructed and tested such that it is suitable for use with more than one gas or with mixtures of gases.\n","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21013-2","Norm","International","ISO 21013-2, Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 2: Non-reclosable pressure-relief devices"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x",null,"ISO 21013-2:2007 specifies the requirements for the design, manufacture and testing of non‑reclosable pressure‑relief devices for cryogenic service, i.e. for operation with cryogenic fluids in addition to operation at temperatures from ambient to cryogenic.\n\nISO 21013-2:2007 is restricted to bursting‑disc and buckling‑pin devices not exceeding a size of DN 200 designed to relieve single‑phase vapours or gases. A bursting‑disc or buckling‑pin assembly may be specified, constructed and tested such that it is suitable for use with more than one gas or with mixtures of gases.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2018-03 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21013-3","Norm","International","ISO 21013-3, Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 3: Sizing and capacity determination"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"This part of ISO 21013 provides separate calculation methods for determining the required mass flow to be relieved for each of the following specified conditions:\n\n    — vacuum-insulated vessels with insulation system (outer jacket + insulating material) intact under normal vacuum, outer jacket at ambient temperature, inner vessel at temperature of the contents at the specified relieving pressure;\n    — vacuum-insulated vessels with insulation system (outer jacket + insulating material) intact under normal vacuum, outer jacket at ambient temperature, inner vessel at temperature of the contents at the specified relieving pressure, pressure regulator of the pressure build-up system functioning at full potential;\n    — vacuum or non-vacuum-insulated vessels with insulation system remaining in place, but with loss of vacuum in the case of vacuum-insulated vessels, outer jacket at ambient temperature, inner vessel at temperature of the contents at the specified relieving pressure or vacuum or non-vacuum-insulated vessels with insulation system remaining fully or partially in place, but with loss of vacuum in the case of vacuum-insulated vessels, fire engulfment, inner vessel at temperature of the contents at the specified relieving pressure;\n    — vacuum-insulated vessels containing fluids with saturation temperature below 75 K at 1 bar with insulation system remaining in place, but with loss of vacuum with air or nitrogen in the vacuum space;\n    — vacuum insulated vessels containing fluids with saturation temperature below 75 K at 1 bar with insulation system remaining in place, but with loss of vacuum with air or nitrogen in the vacuum space with fire engulfment;\n    — vessels with insulation system totally lost and fire engulfment.\n\nGood engineering practice based on well-established theoretical physical science needs to be adopted to determine the required mass flow where an appropriate calculation method is not provided for an applicable condition.\nRecommendations for pressure relief devices for cryostats are given in Annex A.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2016-05 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 24490","Norm","International","ISO 24490, Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":7},"This International Standard specifies the minimum requirements for the design, manufacture and testing of pumps for cryogenic service.\nThis International Standard is applicable to centrifugal pumps. However, it can be applied to other types of cryogenic pumps (e.g. reciprocating pumps), where applicable.\nThis International Standard also gives guidance on the design of installations (see Annex A).\nIt does not specify requirements for operation or maintenance.\n\nNOTE For cryogenic fluids, see ISO 21029-1, ISO 20421-1 and/or ISO 21009-1.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2016-03 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO TR 15916:2015","Norm","International","ISO TR 15916:2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems"," x",null,null,null," ",{"$nulls":5},"x",null,"This Technical Report provides guidelines for the use of hydrogen in its gaseous and liquid forms as well as its storage in either of these or other forms (hydrides). It identifies the basic safety concerns, hazards and risks, and describes the properties of hydrogen that are relevant to safety. Detailed safety requirements associated with specific hydrogen applications are treated in separate International Standards.\n“Hydrogen” in this paper means normal hydrogen (1H2), not deuterium (2H2) or tritium (3H2).","ISO/ TC 197","2015-12 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 13984:1999","Norm","International","ISO 13984:1999 Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface"," ",null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"This International Standard specifies the characteristics of liquid hydrogen refuelling and dispensing systems on land vehicles of all types in order to reduce the risk of fire and explosion during the refuelling procedure and thus to provide a reasonable level of protection from loss of life and property.\nThis International Standard is applicable to the design and installation of liquid hydrogen (LH2) fuelling and dispensing systems. It describes the system intended for the dispensing of liquid hydrogen to a vehicle, including that portion of the system that handles cold gaseous hydrogen coming from the vehicle tank, that is, the system located between the land vehicle and the storage tank.","ISO/ TC 197","1999-03","Revision geplant","geschlossen",1]
["ISO 13985:2006","Norm","International","ISO 13985:2006 Liquid hydrogen - Land vehicle fuel tanks "," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","This International Standard specifies the construction requirements for refillable fuel tanks for liquid hydrogen used in land vehicles as well as the testing methods required to ensure that a reasonable level of protection from loss of life and property resulting from fire and explosion is provided.\nThis International Standard is applicable to fuel tanks intended to be permanently attached to land vehicles.","ISO/ TC 197","2006-11","Revision geplant","geschlossen",1]
["ISO 19880-1","Norm","International","Part of the ISO 19880-1 Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 1: General requirements"," ","x",null,"x"," ",null,"x",{"$nulls":5},"This document defines the minimum design, installation, commissioning, operation, inspection and maintenance requirements, for the safety, and, where appropriate, for the performance of public and non-public fuelling stations that dispense gaseous hydrogen to light duty road vehicles (e.g. fuel cell electric vehicles).\nThis document is not applicable to the dispensing of cryogenic hydrogen, or hydrogen to metal hydride applications.\nSince this document is intended to provide minimum requirements for fuelling stations, manufacturers can take additional safety precautions as determined by a risk management methodology to address potential safety risks of specific designs and applications.\nWhile this document is targeted for the fuelling of light duty hydrogen road vehicles, requirements and guidance for fuelling medium and heavy duty road vehicles (e.g. buses, trucks) are also covered.\nMany of the generic requirements within this document are applicable to fuelling stations for other hydrogen applications, including but not limited to the following:\n\n    — fuelling stations for motorcycles, fork-lift trucks, trams, trains, fluvial and marine applications;\n    — fuelling stations with indoor dispensing;\n    — residential applications to fuel land vehicles;\n    — mobile fuelling stations; and\n    — non-public demonstration fuelling stations.\n\nHowever, further specific requirements that can be necessary for the safe operation of such fuelling stations are not addressed in this document.\nThis document provides requirements for and guidance on the following elements of a fuelling station (see Figure 1 and Figure 2):\n\n    — hydrogen production/delivery system:\n        — delivery of hydrogen by pipeline, trucked in gaseous and/or liquid hydrogen, or metal hydride storage trailers;\n        — on-site hydrogen generators using water electrolysis process or hydrogen generators using fuel processing technologies;\n        — liquid hydrogen storage;\n        — hydrogen purification systems, as applicable;\n    — compression:\n        — gaseous hydrogen compression;\n        — pumps and vaporizers;\n    — gaseous hydrogen buffer storage;\n    — pre-cooling device;\n    — gaseous hydrogen dispensing systems.\n\nFigure 1 — Example of typical elements that a fuelling station consists of, including hydrogen supply\na May include a buffer vessel (or accumulator) for dampening or adjusting flow of compressor suction inlet.\nFigure 2 — Image of an example hydrogen fuelling station","ISO/ TC 197","2020-03 ","veröffentlicht","geschlossen",1]
["EN 1251-1:2000-3","Norm","Europa","EN 1251-1:2000 Cryogenic Vessels - Transportable Vacuum Insulated Vessels of Not More Than 1000 Litres Volume - Part 1: Fundamental Requirements"," ",null,null,"x"," ",{"$nulls":4},"x","x",null,"This standard specifies the fundamental requirements for transportable vacuum insulated cryogenic vessels of not more than 1000 litres volume and designed to operate above atmospheric pressure. Appropriate parts may be used as a guidance for vessels designed to operate to the atmosphere. This standard applies to transportable vacuum insulated cryogenic vessels for fluids as specified in 3.1 and is not applicable to such vessels designed for toxic fluids.","CEN/TC 268","2000-01","veröffentlicht","offen",1]
["EN 1251-2:2000/AC:2006","Norm","Europa","EN 1251-2:2000/AC:2006 Cryogenic Vessels - Transportable Vacuum Insulated Vessels of Not More Than 1000 Litres Volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing"," ",null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"x","Applies to the design, fabrication, inspection and testing of transportable vacuum insulated cryogenic vessels of not more than 1000 litres volume and designed for a maximum allowable pressure greater than atmospheric.","CEN/TC 268","2000-01","veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 6/19","Industriestandard","Europa","IGC Doc 6/19 Safety in storage, handling and distribution of liquid hydrogen","x",null,null,null," ",{"$nulls":5},"x",null,"A liquid hydrogen storage installation on a user's premises is defined for the purpose of this publication\nas the installed liquid storage tank. This publication applies to the layout, design and operation of fixed\nstorages and the transportation of liquid hydrogen in bulk form by tankers or tank containers, by road,\nsea and rail, to fixed storages at user's premises. Portable containers, such as pallet tanks and liquid\ncylinders, are excluded from the scope of this publication.","EIGA","2019-01","veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 7/03","Industriestandard","Europa","IGC Doc 7/03 Metering of cryogenic liquids"," ",null,null,"x"," ","x",null,null,null,"x",null,null,"The aim of this document is to formulate, according to present knowledge and experience, the conditions under which cryogenic liquids can be satisfactorily metered during transfer, e.g. from the supplier's delivery tanker to the customer's equipment. The products concerned are the cryogenic gases, oxygen, nitrogen, argon and the non cryogenic gas carbon dioxide according to the recommendations of OIML (1) (2). For other liquefied gases the principles of the recommendations of this document may be used but also the recommendations of OIML (2) have to be taken into account. The document includes recommendations for approval procedures and verification tests of flow-meters and measuring Systems. The recommendations are taking into account the proposal for a European Directive (3). (Some European countries do not yet have regulations controlling the metering of cryogenic liquids.) However, in the formulation of this recommendation the knowledge and experience of the European gas industry have been applied to ensure that the document is soundly based and incorporates the best available technology. In addition, account has been taken of the many practical difficulties which arise in metering due to the particular properties of these liquids. In this way the recommendations have been designed to ensure the correct functioning and accuracy of flow meters used for cryogenic liquid metering. Installation features and methods of operation are both highly significant factors in accurate metering of cryogenic liquids. These are dealt with in some detail in the document. In order to make it a document of continuing usefulness, at least in the short term, account has also been taken of such known meter operating principles as are likely to be introduced in the foreseeable future.","EIGA",2003,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 24/02","Industriestandard","Europa","IGC Doc 24/02 Vacuum insulated cryogenic storage tank systems pressure protection devices"," ",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","This  publication  provides  guidance  for  pressure  protection  devices  for  static  cryogenic  vacuum  insulated storage tanks. It  may  also  be  used  as  a  guide  for  non-vacuum  insulated  storage  tanks,  for  example  for  the  carbon  dioxide   and   other   cryogenic   liquids   including   helium.   Specific   operating   conditions   such   as   temperatures and material compatibility shall be considered.Flat bottom tanks used for bulk storage of cryogenic gases at air separation plants are excluded from this publication.NOTE For protection against overfilling of storage tank see EIGA Doc 151 Prevention of Excessive Pressure During Filling of Cryogenic Vessels. [4]","EIGA",2018,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 41/89/E","Industriestandard","Europa","IGC Doc 41/89/E Guidelines for transport of vacuum insulated tank containers by sea"," ",null,null,"x"," ",null,"x","x",null,null,"x",null,"This document provides guidance for the safe sea transport of portable tanks and multiple element\ngas containers (MEGCs) containing gases of Class 2 that are either compressed, liquefied or\nrefrigerated.\nThe document addresses product characteristics, general safety aspects, preparation for shipment,\nstowage onboard ship, transport of containers and emergency response.\nNormally during sea transport a skilled operator does not accompany these containers and this\ndocument has been written for the guidance of parties involved in their preparation and subsequent\ntransportation by sea. Compliance with these guidelines will, under normal conditions, help ensure\ntheir safe transport.","EIGA",2018,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 59/98/E","Industriestandard","Europa","IGC Doc 59/98/E Prevention of excessive pressure in cryogenic tanks during filling"," ",null,null,"x"," ",null,null,"x","x",null,"x",null,"This publication is  intended  to  provide  guidance  to  the  filler/owner  of  either  transportable  or  static  cryogenic  tanks,  detailing  the  systems  and  procedures  that  can  be  used  to  prevent  them  being  over  pressurized during filling (i.e., causing a catastrophic failure by excessive pressure). Vessels for which the  upper  pressure  limit  (UPL)  cannot  be  exceeded  by  the  maximum  allowable  pump  feed  pressure  (MAPFP) do not require any additional protection. It  is  intended  to  address  the  issue  of  receiving  vessels  greater  than  1000  L  (264 gal)  water  capacity  for liquid argon, nitrogen, oxygen, natural gas, helium, hydrogen, or ethylene. This publication should also  be  used  for  receiving  vessels  under  1000  L  (264  gal)  that  are  not  designed  for  transport  when  full.  This  publication  can  also  be  used  as  guidance  for  other  products  and  other  transfer  systems.  It  does not consider the hazardous nature of any product release, only the prevention of a failure of the tank due to pressure. Protective  measures  that  prevent  the  overpressurization of  receiving  vessels  in  service  (e.g.,  by  failure  of  the  vacuum,  pressure  raising,  flame  engulfment,  etc.)  are  detailed  in  other  codes  and  standards, and are not considered further here.  ","EIGA",1998,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 77/01/E","Industriestandard","Europa","IGC Doc 77/01/E Protection of cryogenic transportable tanks against excessive pressure during filling"," ",null,null,"x"," ",null,null,"x","x",null,"x",null,"Dieses  Dokument  behandelt  den  außergewöhnlichen  Fall,  bei  dem  ein  Transporttank  während  des  Befüllens überdrückt werden könnte. Der  Geltungsbereich  umfasst  Transporttanks  für  kryogene  Fluids  mit  einem  Wasserinhalt  von  mehr  als 1000 l. Für  kleinere  Kryo-Behälter  (Kryo-Behälter  nach  ADR)  wird  empfohlen,  die  Grundsätze  dieses  Dokuments als Richtlinie zu befolgen.","EIGA",2001,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 93/03/E ","Industriestandard","Europa","IGC Doc 93/03/E Safety features of portable cryogenic liquid containers for industrial and medical gases"," ",null,null,"x"," ",{"$nulls":5},"x",null,"The  scope  of  this  Safety  Info  is  the  external  safety  features  of  portable  cryogenic  containers  within  the  range  of  above  0.5  bar(g)pressure  and  a  net  liquid  capacity  no  greater  than  1,000  litres,  but  excluding  “Home Care” portable cryogenic containers.","EIGA",2003,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 103/08/E","Industriestandard","Europa","IGC Doc 103/08/E Transporting gas cylinders or cryogenic receptacles in \"enclosed vehicles\""," ",null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"Accidents that occur when industrial gases are improperly transported in cars, service vehicles, etc. are often reported at the meetings of the EIGA Safety Advisory Group. The Safety Advisory Group is aware that customers occasionally need to transport gas cylinders in a closed vehicle such as a car, van etc. This document is published to give some basic recommendations on how such transports can be carried out safely in a sensible way. The recommended and safest method of transporting gases is as follows: On a gas supplier's truck, driven by a well-trained driver who is familiar with the properties of the gases and how to transport the product safely. In addition, in the event of an emergency, all of the gas company's resources are immediately available. Alternatively, the customer can collect gases with a suitable vehicle with an open loading space.","EIGA",2003,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC Doc 114/03/E","Industriestandard","Europa","IGC Doc 114/03/E Operation of static cryogenic vessels"," ",null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x","x","This publication describes the operation and required inspections of static vacuum insulated cryogenic vessels at    user premises, designed for a maximum allowable working pressure (MAWP) of more than 0.5  bar. This  is  in  accordance  with  the  definition  of  pressure  equipment  in  the  Pressure  Equipment  Directive [2].It may also be used as a guideline for vessels designed for a maximum allowable working pressure of less than 0.5 bar.It covers installations of vessels with an individual water capacity up to 125 000 litres.For  installations  in  excess  of  125  000  litres,  this  publication can also  be  used  as  guidance.  In  this  situation local regulations can require different safety distances.Subjects covered in this publication include:•general information on cryogenic equipment;•layout and design features for installation;•putting into service / commissioning (documents, installation, checking);•maintenance and repair, taking out of service;•inspections (daily, filling and periodic); and•training of personnel. The cryogenic vessels described  in  this  publication are  used  for  the  storage  of  for  liquid  oxygen,  nitrogen argon and helium. The principles are also applicable for other cryogenic gases including carbon dioxide, nitrous oxide and flammable gases. Toxic gas service is excluded from this publication. This publication does not address the vessels used in the production of cryogenic gases or vessels used for transport, which are covered by the Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) or transport of dangerous goods regulations [7]. This publication applies to new installations and may be used as guidance for existing installations.For liquid hydrogen installations see EIGA Doc 06 Safety in Storage, Handling and Distribution of Liquid Hydrogenand for cryogenic ethylene see EIGA Doc 208 Safety in Storage, Handling and Distribution of    Cryogenic Ethylene[8, 9]. This publication does not address equipment connected to the vessel, such as vaporisers, gas mixers and applications equipment","EIGA",2009,"veröffentlicht","offen",1]
["BetrSichV Betriebssicherheitverordnung","Gesetz/Verordnung","Deutschland","BetrSichV Betriebssicherheitverordnung","x",{"$nulls":6},"x","x",null,"x",null,"1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Verordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten. Dies soll insbesondere erreicht werden durch\n\n1.\n    die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung,\n2.\n    die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren sowie\n3.\n    die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.\n\nDiese Verordnung regelt hinsichtlich der in § 18 und in Anhang 2 genannten überwachungsbedürftigen Anlagen zugleich Maßnahmen zum Schutz anderer Personen im Gefahrenbereich, soweit diese aufgrund der Verwendung dieser Anlagen durch Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 3 gefährdet werden können.\n(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. Abweichend von Satz 1 gilt sie jedoch für überwachungsbedürftige Anlagen in Tagesanlagen, mit Ausnahme von Rohrleitungen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe d.\n(3) Diese Verordnung gilt nicht auf Seeschiffen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen, für die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 10 des Flaggenrechtsgesetzes die Befugnis zur Führung der Bundesflagge lediglich für die erste Überführungsreise in einen anderen Hafen verliehen hat.\n(4) Abschnitt 3 gilt nicht für Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes, soweit sie Druckanlagen im Sinne des Anhangs 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Buchstabe b, c oder d dieser Verordnung sind. Satz 1 gilt nicht für Gasfüllanlagen, die Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes sind und nicht auf dem Betriebsgelände von Unternehmen der öffentlichen Gasversorgung von diesen errichtet und betrieben werden.\n(5) Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, wenn zwingende Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland dies erfordern und die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.","BMAS","2021-07","veröffentlicht","offen",1]
["AD-Merkblatt W10","Norm","Deutschland","AD-Merkblatt W10 Materials for low temperatures. Ferrous materials"," ","x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x","x","This AD 2000-Merkblatt is applicable to products made from ferrous materials such as plate, tubes, bars (e.g. for bolt materials), forgings (e.g. flanges) and castings used for the construction of pressure vessels, piping and accessories, under internal or external overpressure for operating temperatures below −10 °C.","DIN","2023-05","veröffentlicht","offen",1]
["TRB 610 Druckbehälter - Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen","Technische Regel","Deutschland","TRB 610 Druckbehälter - Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen"," ",null,null,"x","x",null,null,"x",null,null,"x",null," 1.1 Diese TRB gilt für die Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen - im folgenden Lagerbehälter genannt - zusätzlich zur TRB 600.\n\nFragen von Herstellung, Ausrüstung und Betrieb sowie anderer Anlagenkomponenten, z.B. Füllanlagen, sind in den einschlägigen TRB geregelt. Einzelne Anforderungen, die nicht die Aufstellung betreffen, sind dann in dieser TRB genannt, solange entsprechende Anforderungen in den anderen TRB nicht enthalten sind.\n\n1.2 Soweit für besondere Druckbehälter gemäß Anhang II zu § 12 DruckbehV (jetzt BetrSichV) andere Bestimmungen gelten, sind diese in der TRB 801 enthalten, insbesondere in den Nummern 25, 26, 27.\n\n1.3 Nach Anhang I Abschnitt 1.2 Satz 3 DruckbehV (jetzt BetrSichV) bleiben die Vorschriften des Bauaufsichtsrechts für die Aufstellung von Lagerbehältern für Gase unberührt.","BMAS","1995-11","veröffentlicht","offen",1]
["TRB 801 -> Anlage Nr. 25 Anlage \"Flüssiggaslagerbehälteranlagen\"","Technische Regel","Deutschland","TRB 801 -> Anlage Nr. 25 Anlage \"Flüssiggaslagerbehälteranlagen\""," ",null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null," 1.1 Diese Anlage gilt für Flüssiggaslagerbehälteranlagen.\n\n1.2 00a Werden bei \"Flussiggaslagerbehälteranlagen\" die Anforderungen dieser Anlage zur TRB 801 Nr. 25 nicht erfüllt, ist die gleiche Sicherheit auf andere Weise zu gewährleisten.\n\n1.3 Diese Anlage gilt nicht für\n\n    Lagerbehälter. in denen Flüssiggas tiefkalt gelagert wird oder\n    Rohrleitungen mit einem Betriebsüberdruck von< 0,1 bar.\n\n1.4 Für die Errichtung und den Betrieb von Flüssiggaslagerbehälteranlagen siehe auch UVV \"Verdichter\" (VBG 16), UVV \"Gase\" (VBG 61) sowie Technische Regeln Rohrleitungen.","BMAS","1991-12","veröffentlicht","offen",1]
["TRG 103 Druckgase - Flüssige, tiefkalte Druckgase","Technische Regel","Deutschland","TRG 103 Druckgase - Flüssige, tiefkalte Druckgase","x",null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Diese TRG gilt für flüssige tiefkalte Druckgase Im Sinne der Nummer 2.14 der TRG 100","BMAS","1972-01","veröffentlicht","offen",1]
["TRG 203 Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter - Werkstoffe - Stähle für tiefe Temperaturen","Technische Regel","Deutschland","TRG 203 Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter - Werkstoffe - Stähle für tiefe Temperaturen"," ",null,null,"x","x","x",{"$nulls":4},"x",null," Diese TRG gilt in Verbindung mit der TRG 200 für Stähle zum Herstellen von Druckgasbehältern, bei denen der flüssige Zustand des eingefüllten Druckgases nicht nur kurzzeitig - während des Füllens - bei einer Temperatur der Füllung unterhalb -20 °C aufrechterhalten wird, ausgenommen Bleche aus Stahl zum Herstellen geschweißter\n\nFlaschen oder Behälter die wie Flaschen in großer Stückzahl hergestellt werden und deren Werkstoff wie bei Flaschen am geschweißtes Behälter geprüft wird. ","BMAS","1974-08","veröffentlicht","offen",1]
["TRG 203 Anlage 1 Stähle für tiefe Temperaturen - Zulässige Stähle nach Normen","Technische Regel","Deutschland","TRG 203 Anlage 1 Stähle für tiefe Temperaturen - Zulässige Stähle nach Normen","x",null,null,null," ","x",{"$nulls":4},"x",null,"Diese TRG gilt in Verbindung mit der TRG 200 für Stähle zum Herstellen von Druckgasbehältern, bei denen der flüssige Zustand des eingefüllten Druckgases nicht nur kurzzeitig - während des Füllens - bei einer Temperatur der Füllung unterhalb -20 °C aufrechterhalten wird, ausgenommen Bleche aus Stahl zum Herstellen geschweißter\n\nFlaschen oder Behälter. die wie Flaschen in großer Stückzahl hergestellt werden und deren Werkstoff wie bei Flaschen am geschweißtes Behälter geprüft wird.","BMAS","1974-08","veröffentlicht","offen",1]
["TRG 401 Füllanlagen - Errichten von Füllanlagen","Technische Regel","Deutschland","TRG 401 Füllanlagen - Errichten von Füllanlagen"," ",null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x"," ","Diese Technische Regel Druckgase (TRG) gilt für das Errichten von Füllanlagen im Sinnevon § 3 Abs. 6 Nr. 2 Druckbehälterverordnung (DruckbehV). Sie enthält die über die allge-meinen Bestimmungen nach TRG 400 hinausgehenden besonderen Bestimmungen. TRG400 Nummer 1.2 Satz 2 bleibt unberührt.","BMAS","1999-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRG 760 -> Anlage Nr. 8 Prüfen im Bauartzulassungsverfahren und erstmaliges Prüfen - Druckgasbehälter nach TRG 360 für flüssige, tiefkalte Druckgase","Technische Regel","Deutschland","TRG 760 -> Anlage Nr. 8 Prüfen im Bauartzulassungsverfahren und erstmaliges Prüfen - Druckgasbehälter nach TRG 360 für flüssige, tiefkalte Druckgase"," ","x",null," ",{"$nulls":6},"x","x","Diese Anlage gilt für das Prüfen von geschweißten Flaschen und Treibgastanks aus Stahl im Bauartzulassungsverfahren. Sie gilt auch für das erstmalige Prüfen bauartzugelassener geschweißter Flaschen und Treibgastanks aus Stahl. ","BMAS","1995-10","veröffentlicht","offen",1]
["BGR 500 Kapitel 2.33 Betreiben von Anlagen für den Umgang mit Gasen (alte Bezeichnung GUV-V B 6.1 - Gase)","Gesetz/Verordnung","Deutschland","BGR 500 Kapitel 2.33 Betreiben von Anlagen für den Umgang mit Gasen (alte Bezeichnung GUV-V B 6.1 - Gase)"," ","x",null,"x ",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"Dieses Kapitel fi ndet Anwendung auf\n1. den Umgang mit Gasen,\n2. das Betreiben von Anlagen, in denen mit Gasen umgegangen wird,\n3. Bereiche im Freien oder in Räumen, in denen mit Gasen umgegangen wird.\nDie Erläuterungen zu diesem Kapitel geben unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen\nErfahrungen und Erkenntnisse unter anderem den Stand der Technik wieder.\nUmgang erfasst das gesamte Betriebsgeschehen mit Gasen. Siehe auch § 3\nAbs. 2 Gefahrstoff verordnung in Verbindung mit § 3 Nr. 7 und 10 Chemikaliengesetz.\nBei der Gestaltung dieses Kapitels „Betreiben von Anlagen für den Umgang\nmit Gasen“ wurde die Rangfolge der Schutzmaßnahmen nach § 19 der Gefahrstoff\nverordnung berücksichtigt, wobei die Dichtheit der Anlagen zum Schutz\nder Versicherten vor Brand-, Explosions- und Gesundheitsgefahren im Vordergrund\nsteht.\n1.2 Dieses Kapitel fi ndet keine Anwendung, soweit sein Gegenstand in staatlichen\nRechtsvorschrift en oder anderen Unfallverhütungsvorschrift en geregelt ist.\nStaatliche Rechtsvorschrift en sind z.B.\n– Betriebssicherheitsverordnung,\n– Gefahrstoff verordnung,\n– Vorschrift en für die Beförderung gefährlicher Güter in Eisenbahn-, Straßen-,\nWasser- und Luft fahrzeugen.\nDie sicherheitstechnischen Anforderungen der vorstehend genannten Rechtsvorschrift\nen werden durch die Einhaltung der jeweils zugehörigen Technischen Regeln, die den ermittelten Stand der Technik enthalten, erfüllt. So ist z.B. bei Acetylenanlagen davon auszugehen, dass mit der Acetylenverordnung sowie den zugehörigen Technischen Regeln für Acetylenanlagen und Calciumcarbidlager (TRAC) das Sachgebiet abschließend geregelt ist. Andere Unfallverhütungsvorschrift en sind z.B.\n– Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren (BGV D1) *),\n– Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrichtungen (BGV D4) *),\n– Verwendung von Flüssiggas (BGV D34),\n– Hochöfen und Direktreduktionsschachtöfen (BGV C20),\n– Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten\n(BGV D16) *),\n– Anlagen für Gase der öff entlichen Gasversorgung (BGV C6) *),\n– Sauerstoff (BGV B7) *),\n– Chlorung von Wasser (BGV D5).\nHinweis: Die mit *) gekennzeichneten Unfallverhütungsvorschrift en sind zum 1. Januar 2005 außer Kraft gesetzt worden; erhaltenswerte Betriebsbestimmungen wurden hierbei in Kapitel zur BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmittel“ (BGR 500) überstellt; siehe „http://www.hvbg.de/bgvr“.\n1.3 Dieses Kapitel fi ndet auch keine Anwendung auf\n1. den Umgang mit Gasen in Laboratorien,\n2. das Betreiben von Gasverbrauchsanlagen für Brennzwecke,\nZu den Gasverbrauchsanlagen für Brennzwecke gehören z.B.\n– Gasgeräte ohne Verbrennungskammer,\n– Gasfeuerstätten mit off ener Verbrennungskammer\noder\n– Gasfeuerstätten mit geschlossener Verbrennungskammer, in denen z.B.\nfolgende Gase zum Ge- und Verbrauchen zur Wärmeerzeugung verbrannt\nwerden: Erdgas, Biogas, Flüssiggas, Stadtgas.\nSiehe auch\n– Arbeitsblätter des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW),\n– Technische Regeln Flüssiggas (TRF),\n– Technische Regeln Dampfk essel TRD 412 „Gasfeuerungen an Dampfkesseln“,\n– DIN 4756 „Gasfeuerungsanlagen; Gasfeuerungen in Heizungsanlagen;\nSicherheitstechnische Anforderungen“,\n– DIN 4788 1 „Gasbrenner; Gasbrenner ohne Gebläse“,\n– DIN EN 676 „Automatische Brenner mit Gebläse für gasförmige Brennstoffe“,\n– DIN EN 298 „Feuerungsautomaten für Gasbrenner und Gasgeräte mit\nund ohne Gebläse“.\n3. den Umgang mit Druckluft .\n\n","DGUV","2017-03","Revision geplant","offen",1]
["CGA P-8.3:1999 Perlite Management","Industriestandard","USA","CGA P-8.3:1999 Perlite Management"," ","x",null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,"Perlite is nontoxic and nonflammable; however, the nature of the material and the large quantities involved require the use of special operations, handling, and safety procedures. This publication provides guidance for reducing the risks of uncontrolled perlite releases and incidents that have potential for serious personnel injury, property damage, downtime, environmental impact, and consequences outside the perimeter of the plant.\n\nIt covers the use of perlite in cryogenic enclosures and focuses on safety, perlite handling procedures, and emergency perlite management. This publication is for industrial gas plant manufacturers, owners, and operators of facilities that use and maintain perlite as an insulation medium for cryogenic equipment. Insulating materials such as mineral wool or vermiculite and other synthetic silicates are not covered in this publication. This publication does not cover hazards related to toxic and flammable gases.\n\nInformation regarding design considerations, operation, and maintenance of cryogenic enclosures is contained in CGA P-8.8, Safe Design and Operation of Cryogenic Enclosures.\n\nThis publication does not attempt to recommend or establish specific design or usage criteria but provides best practices. The end user shall determine the specific requirements. ","Atmospheric Gases and Equipment","2021-01","veröffentlicht","offen",1]
["CGA P-12:1993 Safe Handling of Cryogenic Liquids","Industriestandard","USA","CGA P-12:1993 Safe Handling of Cryogenic Liquids","x","x",{"$nulls":5},"x","x",null,"x",null,"This publication provides general information about the properties, transportation, storage, safe handling, and safe use of the cryogenic liquids commonly used by industry and institutions. It is intended for cryogenic liquid users, shippers, carriers, distributors, equipment designers or installers, safety administrators, and anyone seeking an introduction to cryogenic liquids. If more detailed or specialized information is required, consult your cryogenic liquid supplier. The information in this standard is intended to complement federal, state, provincial/territorial, local, and insurance company safety requirements.\n\nAmong common industrial gases that are transported, handled, and stored as cryogenic liquids, the most prevalent cryogenic liquids are oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, and helium. Three rare atmospheric gases, neon, krypton, and xenon, are also transported, handled, and stored as cryogenic liquids. Although not usually classified as industrial gases, LNG, liquid methane, ethylene, and carbon monoxide are also transported, handled, and stored as cryogenic liquids.\n\nSome gases, including fluorine (boiling point –306.8 °F [–188.2 °C]) and nitric oxide (boiling point –241.2 °F [–151.8°C]), can exist as cryogenic liquids due to their low boiling points. Both fluorine and nitric oxide are extremely reactive and hazardous to handle without extraordinary precautions; they are not normally handled as cryogenic liquids due to their reactive nature; it is more common for them to be handled as gases at ambient temperatures in the compressed gases industry. They are not discussed in this publication due to their specialized nature and hazards.\n\nCarbon dioxide and nitrous oxide are transported and stored as refrigerated liquids, but are not included in this publication. ","Atmospheric Gases and Equipment","2017-03","veröffentlicht","offen",1]
["CGA V-6:1993 Standard Cryogenic Liquid Transfer Connections","Industriestandard","USA","CGA V-6:1993 Standard Cryogenic Liquid Transfer Connections"," ",null,null,"x ","x",null,null,"x",null,null,"x",null,"Liquid and vapor transfer connections for the industrial gases (Argon, Carbon Dioxide, Liquefied Natural Gas, Nitrogen, Nitrous Oxide, Oxygen)are specified in this standard. An obsolete/limited standard flanged connection system for oxygen, nitrogen, and argon is also specified. The specified connections are intended for use with liquid transport equipment, such as: cargo tanks, portable tanks, and railway tank cars, but do not apply to barges and marine tankers. Termination points at liquid production plants and on stationary storage vessels that directly interface with this transport equipment are also included. The connections in this standard are intended for use exclusively with the specified products. These connections are not intended for use on uninsulated or insulated (DOT 4L) cylinders, tubes, or on small equipment using connections less than 1 in (25 mm). The physical design of the fittings, other than the connection configuration at the coupling point, is also beyond the scope of this standard.\n\nSpecialized vacuum-jacketed bayonet connections, which are required for some cryogenic products, are not included in this standard. ","Atmospheric Gases and Equipment",1993,"veröffentlicht","offen",1]
["ASTM A962/A962M-01a","Norm","USA","ASTM A962/A962M-01a Standard Specification for Common Requirements for Steel Fasteners or Fastener Materials, or Both, Intended for Use at Any Temperature from Cryogenic to the Creep Range"," ","x",null,null,"x","x",null,null,null,"x","x","x","This specification covers a group of common requirements that shall apply to carbon, alloy, and stainless steel fasteners or fastener materials, or both. These materials are intended for use at any temperature from cryogenic to the creep range. Requirements for the melting process and quality control procedures for ingot cast and strand cast products are detailed. Bars and fasteners shall be produced in accordance with the product specification. The chemical composition, as to heat and product analyses, shall conform to the limits of the product specification. Bars, fasteners, bolting materials, and specimen machined from fasteners shall meet the mechanical requirements which shall be determined by the following tests: (1) proof load test by mandrel/tension or compression methods, (2) cone proof load test, (3) impact test, and (4) hardness test. Assembly for the proof load and cone proof tests are illustrated. The depth of decarburization shall be determined by metallographic etching and if needed, microhardness testing.","ASTM International","2019-09","veröffentlicht","offen",1]
["ASTM C740-97 ","Technische Regel","USA","ASTM C740-97 Standard Practice for Evacuated Reflective Insulation in Cryogenic Service",null,"x",null,null,"x",null,null,"x","x","x","x","x","\n\n1.1 This guide covers the use of thermal insulations formed by a number of thermal radiation shields positioned perpendicular to the direction of heat flow. These radiation shields consist of alternate layers of a low-emittance metal and an insulating layer combined such that metal-to-metal contact in the heat flow direction is avoided and direct heat conduction is minimized. These are commonly referred to as multilayer insulations (MLI) or super insulations (SI) by the industry. The technology of evacuated reflective insulation in cryogenic service, or MLI, first came about in the 1950s and 1960s primarily driven by the need to liquefy, store, and transport large quantities of liquid hydrogen and liquid helium. (1-6)2\n\n1.2 The practice guide covers the use of these MLI systems where the warm boundary temperatures are below approximately 400 K. Cold boundary temperatures typically range from 4 K to 100 K, but any temperature below ambient is applicable.\n\n1.3 Insulation systems of this construction are used when heat flux values well below 10 W/m2 are needed for an evacuated design. Heat flux values approaching 0.1 W/m2 are also achievable. For comparison among different systems, as well as for space and weight considerations, the effective thermal conductivity of the system can be calculated for a specific total thickness. Effective thermal conductivities of less than 1 mW/m-K [0.007 Btu·in/h·ft2·°F or R-value 143] are typical and values on the order of 0.01 mW/m-K have been achieved [0.00007 Btu·in/h·ft2·°F or R-value 14 300]. (7) Thermal performance can also be described in terms of the effective emittance of the system, or Εe.\n\n1.4 These systems are typically used in a high vacuum environment (evacuated), but soft vacuum or no vacuum environments are also applicable.(8) A welded metal vacuum-jacketed (VJ) enclosure is often used to provide the vacuum environment.\n\n1.5 The range of residual gas pressures is from <10-6 torr to 10+3 torr (from <1.33-4 Pa to 133 kPa) with or without different purge gases as required. Corresponding to the applications in cryogenic systems, three sub-ranges of vacuum are also defined: from <10-6 torr to 10-3 torr (from <1.333-4 Pa to 0.133 Pa) [high vacuum/free molecular regime], from 10-2 torr to 10 torr (from 1.33 Pa to 1333 Pa) [soft vacuum, transition regime], from 100 torr to 1000 torr (from 13.3 kPato 133 kPa) [no vacuum, continuum regime].(9)\n\n1.6 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.\n\n1.7 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. For specific safety hazards, see Section 9.\n\n1.8 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.","ASTM International","1997-11","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 21028-1","Norm","International","ISO 21028-1, Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 1: Temperatures below -80 °C",null,null,null,"x ","x",null,"x"," ",null,"x","x",null,"This document specifies the toughness requirements of metallic materials for use at temperatures between −20 °C and −80 °C to ensure their suitability for cryogenic vessels. This document is applicable to fine-grain and low-alloyed steels with specified yield strength ≤460 N/mm2, aluminium and aluminium alloys, copper and copper alloys and austenitic stainless steels.\n\nNOTE For steel materials listed in EN 13445-2 or EN 13480-2 or for steel materials and weldings complying with the same fundamental safety requirements, the requirements for prevention of brittle fracture at low temperatures according to EN 13445-2:2014, Annex B, method 2, or EN 13480-2:2012, Annex B, method 2 can be applied.","ISO","2018-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASTM C1774","Prüfgrundlage",null,"ASTM C1774-13 (2019) - Standard Guide for Thermal Performance Testing of Cryogenic Insulation Systems",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","x","x","This guide provides information for the laboratory measurement of the steady-state thermal transmission properties and heat flux of thermal insulation systems under cryogenic conditions. Thermal insulation systems may be composed of one or more materials that may be homogeneous or non-homogeneous; flat, cylindrical, or spherical; at boundary conditions from near absolute zero or 4 K up to 400 K; and in environments from high vacuum to an ambient pressure of air or residual gas. The testing approaches presented as part of this guide are distinct from, and yet complementary to, other ASTM thermal test methods including C177, C518, and C335. A key aspect of this guide is the notion of an insulation system, not an insulation material. Under the practical use environment of most cryogenic applications even a single-material system can still be a complex insulation system","ASTM International",2019,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21029-2","Norm","International","ISO 21029-2:2013 Cryogenic vessels — Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume — Part 2: Operational requirements",null,null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","x","ISO 21029-2:2015 specifies operational requirements for transportable vacuum insulated cryogenic vessels of not more than 1 000 l volume designed to operate above atmospheric pressure. Appropriate parts may be used as a guidance for a vessel design to operate open to the atmosphere.\n\nFor cryogenic vessels designed for personal medical use, other requirements can apply.\n\nThe scope includes putting into service, filling, withdrawal, transport within the location, storage, maintenance, periodic inspection, and emergency procedures.\n\nFor the transportation of these vessels by public road, rail, sea, and air, other additional requirements can apply; these are defined in specific regulations.\n\nTransportable cryogenic vessels of not more than 1 000 l volume are often partly equipped by the manufacturer, but can be installed or re-installed by another party, such as the operator or owner. For this reason, some of the scope of ISO 21029-2:2015, which includes putting into service, inspection, filling, maintenance, and emergency procedure, overlaps with ISO 21029‑1.","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2015-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
[{"$nulls":21},1]
["ISO 23208","Norm","International","ISO 23208:2020\nCryogenic vessels — Cleanliness for cryogenic service",null,"x",null,"x ","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","This document specifies the minimum requirements for the cleanliness of all surfaces of cryogenic vessels and associated accessories that are in contact with the cryogenic fluid at any expected operating conditions.\nThis document defines the acceptable level of surface and particle contamination to minimize the risk of malfunction of equipment and ensure safety against ignition when in contact with oxygen or oxidizing fluids (see EN ISO 10156).","ISO/TC 220 Cryogenic vessels","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO/AWI 5124","Norm","International","ISO/AWI 5124\nInstallations and equipment for LNG — LNG railcar applications",null,"x",null,"x ",null,"x",null,"x",{"$nulls":4},"This document provides the design and operational requirements for transportation of LNG as cargo by railcar, including safety aspects under normal conditions and in case of events. This document includes requirements for (at least): - railcar coupling; - hose vs loading arm; - hose / arm draining; - permissives and emergency shut-down functions; - liquid detection on boil-off gas return line; - leak / fire detection and management systems.","ISO/TC 67/SC 9 ","-","Neuerstellung in Erarbeitung","nicht verfügbar",1]
["ISO/TS 16901","Norm","International","ISO/TS 16901:2015\nGuidance on performing risk assessment in the design of onshore LNG installations including the ship/shore interface",null,null,null,"x ",{"$nulls":6},"x","x","ISO/TS 16901:2015 provides a common approach and guidance to those undertaking assessment of the major safety hazards as part of the planning, design, and operation of LNG facilities onshore and at shoreline using risk-based methods and standards, to enable a safe design and operation of LNG facilities. The environmental risks associated with an LNG release are not addressed in this Technical Specification.","ISO/TC 67/SC 9 ","2015-03","Revision in Erarbeitung","nicht verfügbar",1]
["ISO 16903","Norm","International","ISO 16903:2015\nPetroleum and natural gas industries — Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection",null,"x",null,"x ","x","x",{"$nulls":6},"ISO 16903:2015 gives guidance on the characteristics of liquefied natural gas (LNG) and the cryogenic materials used in the LNG industry. It also gives guidance on health and safety matters. It is intended to act as a reference document for the implementation of other standards in the liquefied natural gas field. It is intended as a reference for use by persons who design or operate LNG facilities.","ISO/TC 67/SC 9 ",2021,"veröffentlicht","offen",1]
["ISO 16904","Norm","International","ISO 16904:2016\nPetroleum and natural gas industries — Design and testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore terminals",null,"x",null,"x ",null,"x",{"$nulls":5},"x","ISO 16904:2016 specifies the design, minimum safety requirements and inspection and testing procedures for liquefied natural gas (LNG) marine transfer arms intended for use on conventional onshore LNG terminals, handling LNG carriers engaged in international trade. It can provide guidance for offshore and coastal operations. It also covers the minimum requirements for safe LNG transfer between ship and shore.\n\nAlthough the requirements for power/control systems are covered, this International Standard does not include all the details for the design and fabrication of standard parts and fittings associated with transfer arms.\n\nISO 16904:2016 is supplementary to local or national standards and regulations and is additional to the requirements of ISO 28460.\n\nISO 16904:2016 needs not be applied to existing facilities","ISO/TC 67/SC 9 ",2021,"veröffentlicht","offen",1]
["ISO/TR 17177","Norm","International","ISO/TR 17177:2015\nPetroleum and natural gas industries — Guidelines for the marine interfaces of hybrid LNG terminals",null,"x",null,"x ",{"$nulls":6},"x","x","ISO/TR 17177:2015 provides guidance for installations, equipment and operation at the ship to terminal and ship to ship interface for hybrid floating and fixed LNG terminals that might not comply with the description of \"Conventional LNG Terminal\" included in ISO 28460.\n\nISO/TR 17177:2015 is intended to be read in conjunction with ISO 28460 to ensure the safe and efficient LNG transfer operation at these marine facilities.\n\nISO/TR 17177:2015 also addresses high pressure natural gas (HPNG) at the transfer interface at facilities where liquefaction or regasification is undertaken, but does not describe requirements for the process plant generally forming part of the terminal facility.\n\nThese guidelines are based around facilities that are currently in operation or under development.","ISO/TC 67/SC 9 ",2021,"veröffentlicht","offen",1]
["ISO/TS 18683","Norm","International","ISO/TS 18683:2021\nGuidelines for safety and risk assessment of LNG fuel bunkering operations",null,null,null,"x ",null,null,null,"x",null,null,"x","x","This document gives guidance on the risk-based approach to follow for the design and operation of the LNG bunker transfer system, including the interface between the LNG bunkering supply facilities and receiving LNG fuelled vessels.\n\nThis document provides requirements and recommendations for the development of a bunkering site and facility and the LNG bunker transfer system, providing the minimum functional requirements qualified by a structured risk assessment approach taking into consideration LNG properties and behaviour, simultaneous operations and all parties involved in the operation.\n\nThis document is applicable to bunkering of both seagoing and inland trading vessels. It covers LNG bunkering from shore or ship, mobile to ship and ship to ship LNG supply scenarios, as described in Clause 4.","ISO/TC 67/SC 9 ","2021-11","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 20088-1","Norm","International","ISO 20088-1:2016\nDetermination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials — Part 1: Liquid phase",null,"x",null,null," ","x",null,null,null,"x","x","x","ISO 20088-1:2016 describes a method for determining the resistance to liquid cryogenic spillage on cryogenic spillage protection (CSP) systems. It is applicable where CSP systems are installed on carbon steel and will be in contact with cryogenic fluids.\n\nLiquid nitrogen is used as the cryogenic medium since it has a lower boiling point than liquid natural gas or liquid oxygen and it is not flammable. Additionally, it can be safely used for experiment.\n\nFuture parts of the standard will cover vapour phase and jet exposure conditions.\n\nThe test laboratory is responsible to conduct an appropriate risk assessment according to local regulation in order to consider the impact of liquid and gaseous nitrogen exposure to equipment and personnel.\n\n","ISO/TC 67/SC 9 ","2016-09","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 20088-2","Norm","International","ISO 20088-2:2020\nDetermination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials — Part 2: Vapour exposure",null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","This document describes a method for determining the resistance of Cryogenic Spill Protection (CSP) systems to vapour generated from a cryogenic liquid release where the liquid content is practically zero. It is applicable where CSP systems are installed on carbon steel.\n\nThe test provided in this document is not applicable to high pressure cryogenic liquid releases that can be found in refrigeration circuits and in LNG streams immediately post-liquefaction.","ISO/TC 67/SC 9 ","2020-01","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 20088-3","Norm","International","ISO 20088-3:2018\nDetermination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials — Part 3: Jet release",null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x","x","This document describes a method for determining the resistance of a cryogenic spill protection (CSP) system to a cryogenic jet as a result of a pressurized release which does not result in immersion conditions. It is applicable where CSP systems are installed on carbon steel and will be in contact with cryogenic fluids.\n\nA cryogenic jet can be formed upon release from process equipment operating at pressure (e.g. some liquefaction processes utilize 40 to 60 bar operating pressure). Due to high pressure discharge, the cryogenic spillage protection can be compromised by the large momentum combined with extreme cryogenic temperature.\n\nAlthough the test uses liquid nitrogen as the cryogenic liquid, the test described in this document is representative of a release of LNG, through a 20 mm orifice or less, at a release pressure of 6 barg or less, based upon simulated parameters 1 m from the release point. Confidence in this test being representative is based upon a comparison of the expected dynamic pressure of the simulated release in comparison with dynamic pressure from releases in accordance with this document.\n\nIt is not practical in this test to cover the whole range of cryogenic process conditions found in real plant conditions; in particular the test does not cover high pressure cryogenic jet releases that might be found in refrigeration circuits and in LNG streams immediately post-liquefaction.\n\nLiquid nitrogen is used as the cryogenic medium due to the ability to safely handle the material at the pressures described in this document. The test condition is run at nominally 8 barg pressure.\n\nISO 20088-1 covers cryogenic release scenarios which can lead to pooling conditions for steel work protected by cryogenic spill protection as a result of a jet release or low pressure release of LNG or liquid nitrogen. ISO 20088-2 covers vapour phase exposure conditions as a result of a jet release or low pressure release of LNG or liquid nitrogen.\n\n","ISO/TC 67/SC 9 ","2018-11","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 20257-1","Norm","International","ISO 20257-1:2020\nInstallation and equipment for liquefied natural gas — Design of floating LNG installations — Part 1: General requirements",null,null,null,"x ","x","x",{"$nulls":6},"This document provides requirements and guidance for the design and operation of floating liquefied natural gas (LNG) installations, including installations for the liquefaction, storage, vaporisation, transfer and handling of LNG, in order to have a safe and environmentally acceptable design and operation of floating LNG installations.\n\nThis document is applicable to:\n\n— floating LNG liquefaction installations (plant) — FLNG;\n\n— floating LNG regasification installations (plant) — FSRU;\n\n— floating storage units — FSU.\n\nThis document is applicable to offshore, near-shore or docked floating LNG installations.\n\nThis document includes any jetty in the scope in case of docked floating LNG installations with regards to the mooring. This document briefly describes floating LNG mooring concepts.\n\nThis document is applicable to both newbuilt and converted floating LNG installations, and addresses specific requirements.\n\nThis document is not applicable to:\n\n— onshore LNG storage, liquefaction and/or regasification installations/plants, except for docked FSRU and/or FLNG installations;\n\n— offshore LNG plants based on non-floating structure (such as gravity based structure [GBS] principle); and\n\n— support onshore based facilities (such as support vessels, tugs, etc.).\n\nThis document is not intended for design floating power generation facilities though relevant parts of this document can be used.\n\nThis document is not intended to cover LNG as fuel bunkering applications.","ISO/TC 67/SC 9 ","2020-10","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 20257-2","Norm","International","ISO 20257-2:2021\nInstallation and equipment for liquefied natural gas — Design of floating LNG installations — Part 2: Specific FSRU issues",null,null,null,"x ","x","x",{"$nulls":4},"x",null,"This document provides specific requirements and guidance for the design and operation of floating LNG storage and regasification units (FSRU) described in ISO 20257-1.\n\nThis document is applicable to offshore, near-shore or docked FSRUs and to both new-built and converted FSRUs.\n\nThis document includes requirements to the jetty when an FSRU is moored to a jetty.\n\n","ISO/TC 67/SC 9 ","2021-06","veröffentlicht","offen",1]
["ISO 28460","Norm","International","ISO 28460:2010\nPetroleum and natural gas industries — Installation and equipment for liquefied natural gas — Ship-to-shore interface and port operations",null,null,null,"x ","x","x",{"$nulls":6},"ISO 28460:2010 specifies the requirements for ship, terminal and port service providers to ensure the safe transit of an LNG carrier through the port area and the safe and efficient transfer of its cargo. It is applicable to\n\n    pilotage and vessel traffic services (VTS);\n    tug and mooring boat operators;\n    terminal operators;\n    ship operators;\n    suppliers of bunkers, lubricants and stores and other providers of services whilst the LNG carrier is moored alongside the terminal.\n\nISO 28460:2010 includes provisions for\n\n    a ship's safe transit, berthing, mooring and unberthing at the jetty;\n    cargo transfer;\n    access from jetty to ship;\n    operational communications between ship and shore;\n    all instrumentation, data and electrical connections used across the interface, including OPS (cold ironing), where applicable;\n    the liquid nitrogen connection (where fitted);\n    ballast water considerations.\n\nISO 28460:2010 applies only to conventional onshore LNG terminals and to the handling of LNGC's in international trade. However, it can provide guidance for offshore and coastal operations.","ISO/TC 67/SC 9 ",2022,"veröffentlicht","offen",1]
["Doc 119/04","Industriestandard","Europa","Doc 119/04 - Periodic Inspection of Static Cryogenic Vessels"," "," "," ","x","x"," "," "," "," "," ","x","x","Periodic inspection and testingof static vacuum insulated cryogenic pressure vessels used in the storage of refrigerated liquefied gases, excluding toxic gases.\nThe PED only covers design, manufacturing and placing on the market.\nThe national legislations and practices for periodic inspection and testing varies considerably between European countries (even for similar vessels on similar services)","EIGA",2004,"veröffentlicht","offen",1]
["Doc. 151/15","Industriestandard","Europa","Doc. 151/15 -Prevention of Excessive Pressure during Filling of Cryogenic Vessels"," "," "," ","x","x"," "," ","x","x"," ","x"," ","Guidance for the filler/owner of either transportable or static cryogenic tanks, detailing the systems and procedures that can be used to prevent them being over pressurized during filling.\nTo address the issue of receiving vessels greater than 1000 L water capacity.\nAlso used for receiving vessels under 1000 L that are not designed for transport when full.","EIGA",2015,"veröffentlicht","offen",1]
["TB. 11/114","Industriestandard","Europa","TB. 11/114 –Recommendations for the prevention of Brittle Failure of the\nOuter Jacket of Vacuum Insulated Cryogenic Storage tanks"," "," "," ","x","x"," "," "," "," "," ","x"," ","Risks to consider :\nØHidden failure due to differential thermal expansions within piping\nØBrittle fracture due to imingment of cryogenic fluids onto the outer jacket","EIGA",2020,"veröffentlicht","nicht verfügbar",1]
["PP 09/09","Industriestandard","Europa","PP 09/09 –The PED –Periodic Inspection and Reassessment of Static Cryogenic Vessels for use in the EU"," "," "," ","x","x"," "," "," "," "," ","x","x","The conditions for the periodic inspections are very different from member state to member state of the EU\nØNo mutual recognition of the periodic inspection performed in another country\nThe PP gave the future action to be considered at the European level.","EIGA",2018,"veröffentlicht","offen",1]
["EN 13648-1","Norm","Europa","EN 13648-1:2008\nCryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure Part 1: Safety valves for cryogenic service",null,null,null,"x ","x",{"$nulls":4},"x","x","x","This European Standard specifies the requirements for the design, manufacture and testing of safety valves for cryogenic service, that is to say for operation with cryogenic fluids (as defined in EN 1251-1) below – 10 °C in addition to operation at ambient temperature. It is a requirement of this European Standard that the valves comply with EN ISO 4126 1 or EN ISO 4126-4. In the event of different requirements, the requirements for cryogenic service shall be applied.\nNOTE 1   A cryogenic fluid (refrigerated liquefied gas) is a gas which is partially liquid because of its low temperature (including totally evaporated liquids and supercritical fluids).This European Standard is restricted to valves not exceeding a size of DN 100 for category B. The valves of category A are limited to DN 25 and set pressures up to 40 bars. Both categories are designed to relieve single phase vapours or gases. A valve can be specified, constructed and tested such that it is suitable for use with more than one gas or with mixtures of gases.\nNOTE 2   All safety valves covered in this European Standard correspond to category IV of PED (Directive 97/23/EC) and category 3 of TPED (Directive 99/36/EC).\nNOTE 3   This European Standard does not provide methods for determining the capacity of relief valve(s) for a particular cryogenic vessel. Such methods are provided in EN 13648 3.","CEN TC 268","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["NASA-TM-112540","Leitfaden","International","Safety Standard for Hydrogen and Hydrogen Systems: Guidelines for Hydrogen System Design, Materials Selection, Operations, Storage and Transportation","x","x",null,null,"x","x",null,null,null,"x","x","x","The NASA Safety Standard, which establishes a uniform process for hydrogen system design, materials selection, operation, storage, and transportation, is presented. The guidelines include suggestions for safely storing, handling, and using hydrogen in gaseous (GH2), liquid (LH2), or slush (SLH2) form whether used as a propellant or non-propellant. The handbook contains 9 chapters detailing properties and hazards, facility design, design of components, materials compatibility, detection, and transportation. Chapter 10 serves as a reference and the appendices contained therein include: assessment examples; scaling laws, explosions, blast effects, and fragmentation; codes, standards, and NASA directives; and relief devices along with a list of tables and figures, abbreviations, a glossary and an index for ease of use. The intent of the handbook is to provide enough information that it can be used alone, but at the same time, reference data sources that can provide much more detail if required.","NASA/Office of Safety and Mission Assurance","1997-01","veröffentlicht","offen"]
["ISO/FDIS 11326","Norm","International","Ships and marine technology — Test procedures for liquid hydrogen storage tank of hydrogen ships",{"$nulls":4},"x","x",{"$nulls":4},"x","x","This standard specifies test procedures and requirements for the performance test that shall be conducted in order to confirm the mechanical features of the hydrogen storage tank. These test procedures would be prepared to document the function and safety processes required by classification societies, international standards and/or any administration for hydrogen storage tank of hydrogen ships. Functions that are specific to a manufacturer and any additional tests or specification required by client would not be included. This standard provides a test procedure guideline for ship’s hydrogen storage tank in hydrogen ships.","ISO/TC 8/SC 3",null,"in Bearbeitung"]

{"sheet":"Behälter","index":3,"n_rows":128,"n_cols":24,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,7],[0,8,0,15]]}
[{"$nulls":4},"Gewerk",null,null,null,"Fokus der Norm",{"$nulls":12},"Zählen","Anzahl",{"$f":"SUBTOTAL(9,$V$3:$V$128)","v":126}]
["Dokumentennummer","Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Titel","Allgemein","Anwendung","Erzeugung","Infrastruktur","Bauteil","Material","Netzte & Anlagen","Organisation & Management","Personal/Qualifikation","Produkt","Sicherheit","Prüfung","Anwendungsbereich","Gremium","Veröffentlicht","Status der Überarbeitung","Dokumentenzugang"]
["DIN TS 17026","Norm","Deutschland","Unbefeuerte Druckbehälter – Zusätzliche Anforderungen an additiv gefertigte Druckgeräte und deren Bauteile","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt allgemeine Anforderungen für die Anwendung additiver Fertigungsprozesse für Druckbehälter und deren Bauteile fest. Diese allgemeinen Anforderungen, die Werkstoff, Auslegung, Herstellung sowie Inspektion und Prüfung umfassen, sind im Kontext dieses Dokuments obligatorisch.\nSeparate Anhänge zu diesem Dokument legen detaillierte Anforderungen für bestimmte additive Fertigungsprozesse fest. Auf einen Druckbehälter oder dessen Bauteil, der bzw. das nach einem bestimmten additiven Fertigungsprozess hergestellt wird, sind die Anforderungen des Haupttextes und des entsprechenden Anhangs anzuwenden.\nIn Fällen, in denen es erforderlich ist, von den allgemeinen Anforderungen des Haupttextes abzuweichen, muss eine angemessene technische Lösung angewendet werden, und diese muss im jeweiligen Anhang spezifisch beschrieben werden.\nDieses Dokument beschränkt sich derzeit auf Anwendungen metallischer Werkstoffe. Wenn ein drucktragendes Teil, das nach diesem Dokument gefertigt wird, in einen Druckbehälter eingebaut wird, gelten für diesen Einbau alle Teile der EN 13445","DIN-Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT), DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA), DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA), DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM), DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD), DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS)","2020-10","Entwurf","geschlossen",1]
["ISO 1496-3","Norm","International","Iso Container der Reihe 1 – Anforderungen und Prüfung – Teil 3: Tank-Container mit Flüssigkeiten, Gase und Schüttgut mit Druckentleerung",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"X","X","This document specifies the basic specifications and testing requirements for ISO series 1 tank containers suitable for the carriage of gases, liquids and solid substances (dry bulk) which can be loaded or unloaded as liquids by gravity or pressure discharge, for international exchange and for conveyance by road, rail and sea, including interchange between these forms of transport.\nExcept where otherwise stated, the requirements of this document are minimum requirements","ISO/TC 104/SC 2/WG 4 - Tankcontainer","2019-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13807","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen – Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGCs) – Auslegung, Herstellung, Kennzeichnung und Prüfung","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Auslegung, Herstellung, Kennzeichnung und Prüfung von Batterie-Fahrzeugen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGCs) fest, welche Flaschen, Großflaschen oder Flaschenbündel enthalten. Sie gilt für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs, die verdichtete oder verflüssigte Gase sowie deren Gemische enthalten. Sie gilt auch für Acetylen-Batterie-Fahrzeuge. Diese Europäische Norm gilt nicht für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs für giftige Gase mit einem LC50-Wert kleiner oder gleich200ml/m3. Diese Europäische Norm gilt auch für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs, die Flaschenbündel enthalten, welche durch eine Sammelleitung miteinander verbunden sind und die vom Batterie-Fahrzeug demontiert und einzeln befüllt werden.\nDiese Europäische Norm gilt nicht für Batterie-Fahrzeuge und MEGCs, die Druckfässer oder Tanks enthalten.\nDiese Europäische Norm legt keine Anforderungen für das Fahrgestell oder die Antriebseinheit fest.\nDiese Europäische Norm enthält keine Anforderungen für die Beförderung auf See.\nDiese Europäische Norm ist in erster Linie für andere Industriegase als Flüssiggas (LPG) vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Europäischen Norm besteht keine Europäische Norm zu speziell für Flüssiggas (LPG) vorgesehenen Batterie-Fahrzeugen.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2017-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14208","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen – Spezifikation für geschweißte Druckfässer mit einem Fassungsraum bis zu 1000 Liter für den Transport von Gasen – Gestaltung und Konstruktion","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an die Werkstoffe, konstruktive Gestaltung, Bauweise und Ausführung, Abnahme und Prüfung fest, die bei der Herstellung von wiederbefüllbaren, geschweißten Druckfässern aus Stahl für verdichtete und verflüssigte Gase mit Fassungsraum von 150 Liter bis einschließlich 1000 Liter gelten. Behandelt werden zylindrische und kugelförmige Druckbehälter.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2004-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13096","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen – Bedingungen für das Füllen von Gasen in Gefäße – Einzelne Gase",null,"X",{"$nulls":8},"X","X","Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen (wie Füllungsgrad usw.) für das Befüllen von Gefäßen und miteinander verbundenen Gasflaschen (Bündel), Großflaschen und Fässern mit einzelnen Gasen fest.\nDie Norm gilt nicht für die besonderen Anforderungen zum Fällen von Acetylen-Flaschen; tiefkalte Gase sind ebenfalls ausgeschlossen.\nFür die Anforderungen zum Füllen mit Gasgemischen sollte EN 13099 beachtet werden.\nDiese Norm gilt in erster Linie für andere Industriegase als Flüssiggas (LPG), sie kann aber auch für Flüssiggas angewendet werden. Für besondere Flaschen für Flüssiggas (LPG) sollte jedoch EN 1439 „Ortsveränderliche, wiederbefüllbare Flaschen aus geschweißtem Stahl für Flüssiggas - Kontrollverfahren vor, während und nach dem Füllen“ beachtet werden, die vom CEN/TC 286 „Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile“ erarbeitet wurde.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2004-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-1","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 1: Allgemeines","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt die für die gesamte Reihe EN13445 geltenden Begriffe, Größen, Symbole und Einheiten fest und stellt allgemeine Informationen über die Gestaltung und Herstellung von Behältern nach dieser Norm zur Verfügung.\nSie enthält ferner Anleitungen für die Anwendung der Norm (Anhang A) sowie einen Index, der die gesamte Norm abdeckt (Anhang B). Diese Information soll den Anwendern der EN13445 als Hilfestellung dienen.\nDiese Europäische Norm gilt für unbefeuerte Druckbehälter mit einem maximal zulässigen Druck über 0,5bar, sie darf jedoch auch für Behälter angewendet werden, die bei niedrigeren Drücken, einschließlich Vakuum, betrieben werden.\nDiese Europäische Norm gilt nicht für Druckbehälter folgender Bauarten:\n- Behälter mit Nietverbindungen;\n- Behälter aus Gusseisen mit Lamellengraphit oder anderen Werkstoffen, die nicht in den Teilen2, 6 oder 8 dieser Norm festgelegt sind;\n- Mehrlagenbehälter, kaltgereckte (Autofrettage) oder vorgespannte Behälter.\nDiese Europäische Norm kann für die folgenden Behälterarten angewandt werden unter der Voraussetzung, dass zusätzliche und/oder alternative Anforderungen berücksichtigt werden, die aus der Gefahrenanalyse resultieren sowie aus Regeln, die spezifisch sind für:\n- transportable Behälter;\n- speziell für die Kerntechnik ausgelegte Behälter;\n- überhitzungsgefährdete Druckbehälter.\nANMERKUNGEN14222 deckt elektrisch beheizte Edelstahl-Kessel ab und kann als Beispiel für zusätzliche Anforderungen für solche Kessel verwendet werden.\nAndere Europäische Normen gelten für industrielle Rohrleitungen (Reihe EN13480) sowie für Wasserrohrkessel und Großwasserraumkessel (Reihe EN12952 und Reihe EN12953)","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-2","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 2: Werkstoffe","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Stahlerzeugnisse für unbefeuerte Druckbehälter fest.\nFür einige metallische Werkstoffe außer Stahl, z. B. Gusseisen mit Kugelgraphit, Aluminium, Nickel, Kupfer, Titan, sind oder werden die Anforderungen in weiteren Teilen dieser Europäischen Norm festgelegt.\nFür metallische Werkstoffe, die nicht in harmonisierten Werkstoffnormen enthalten sind und es auch in naher Zukunft nicht sein werden, sind spezielle Regeln in diesem Teil oder in den oben genannten Teilen dieser Europäischen Norm enthalten.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021/A1:2023-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-3","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 3: Konstruktion","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X",null,"Dieser Teil 3 der Europäischen Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion von unbefeuerten Druckbehältern nach EN 13445-1:2014 und hergestellt aus Stählen nach EN 13445-2:2014 fest.\nEN 13445-5:2014 gibt im Anhang C Bedingungen für die Konstruktion von Zugangs- und Besichtigungsöffnungen, von Verschlüssen und besonderen Verschlusselementen.\nANMERKUNG: Dieser Teil gilt für Konstruktion und Berechnung von Behältern vor der Inbetriebnahme. Er kann auch, mit entsprechenden Anpassungen, für Berechnungen oder analytische Nachweise im Betrieb verwendet werden.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-4","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 4: Herstellung","X",null,null,null,"X",null,null,null,"X",null,null,"X","Dieses Dokument enthält Anforderungen an die Herstellung von unbefeuerten Druckbehältern und Druck-behälterteilen  aus  Stählen,  einschließlich  deren  Verbindungen  zu  nicht  drucktragenden  Teilen.  Es  enthält  Anforderungen  an  die  Rückverfolgbarkeit  von  Werkstoffen,  Fertigungstoleranzen,  Schweißanforderungen,  Anforderungen  an  nichtgeschweißte  dauerhafte  Verbindungen,  Arbeitsproben,  Umformanforderungen,  Wärmebehandlung, Reparaturen und Fertigbearbeitung.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021/A1:2023-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-5","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 5: Inspektion und Prüfung","X",null,null,null,"X",null,null,null,"X",null,null,"X","Dieser Teil der EN13445 legt die Inspektion und Prüfung von einzelnen und in Serie gefertigten Druckbehältern aus Stählen nach EN13445-2:2014fest.\nBesondere Anforderungen für den Betrieb unter zyklischer Belastung sind in Anhang G dieser Norm enthalten.\nBesondere Anforderungen für Druckbehälter oder Druckbehälterteile, die im Zeitstandbereich betrieben werden, sind in Anhang F und Anhang I dieser Norm festgelegt.\nANMERKUNG: Wird eine CE-Kennzeichnung gewünscht, können weitere Informationen über Tätigkeiten in Verbindung mit den verschiedenen Stellen, die Prüfungen durchführen, CR13445-7 entnommen werden.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-6","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Druckbehältern und Druckbehälterteilen aus Gusseisen mit Kugelgraphit","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Europäische Norm legt Anforderungen an Konstruktion, Werkstoffe, Herstellung und Prüfung von Druckbehältern und Druckbehälterteilen aus ferritischem oder austenitischem Gusseisen mit Kugelgraphit fest, die für den Betrieb mit einem maximal zulässigen Druck PS gleich oder kleiner als:\n-100bar bei Befüllung mit Gasen oder Flüssigkeiten der Gruppe 1 oder 2;\n-1000bar nur bei Befüllung mit Flüssigkeiten der Gruppe 2.\nund einer maximalen Wanddicke von 60mm vorgesehen sind. Die Grenzwerte für die Schalenwanddicke gelten nicht für die Dicke von Flanschen, Verstärkungen, Nocken usw.\nANMERKUNG 1: Austenitische Gusseisensorten mit Kugelgraphit werden hauptsächlich für Anwendungsfälle in hohen und niedrigen Temperaturbereichen und aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit eingesetzt.\nANMERKUNG 2: Die zulässigen Gusseisensorten mit Kugelgraphit sind in den Tabellen5.1-1 und 5.1-2 aufgelistet. Die Betriebsbedingungen sind in Abschnitt 4 angegeben.\nDiese Europäische Norm, EN13445-6, behandelt keine ferritischen und austenitischen Gusseisensorten mit Lamellengraphit mit einer Bruchdehnung ≤15%, welche ausdrücklich ausgeschlossen sind. Anforderungen für die Verwendung von Gusseisen mit einer Bruchdehnung ≤ 15% sind EN15776 zu entnehmen","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["SN CR 13445-7","Bericht","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 7: Anleitung für den Gebrauch des Konformitätsbewertungsverfahrens (Dieses Beiblatt enthält zusätzliche Informationen zu den Normen der Reihe 13445, jedoch keine zusätzlichen genormten Festlegungen)","X",null,null,null,"X",null,null,"X",null,null,null,"X","Dieser  Technische  Bericht  enthält  eine  Anleitung  für  den  Gebrauch  von  Konformitätsbewertungsverfahren  für  unbefeuerte Druckbehälter nach Artikel 1, § 2.1.1 der Druckgeräte-Richtlinie (DGRL). Nach der Druckgeräte-Richtlinie müssen alle in deren Anwendungsbereich fallenden Druckgeräte, im Hinblick auf ihre Auslegung und Herstellung, einer Reihe von Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 10 der DGRL unterzogen werden. Diese Verfahren, auf die zur Sicherstellung der Übereinstimmung Bezug genommen werden muss, sind in Anhang III der DGRL im Einzelnen beschrieben. Die folgende Zusammenstellung dient nur als Empfehlung.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-8","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 8: Zusätzliche Anforderungen an Druckbehältern aus Aluminium und Aluminiumlegierungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieser Teil 8 der Europäischen Norm legt zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an unbefeuerte Druckbehälter nach EN13445:2014, Teile 1 bis 5, Anforderungen an aus Aluminium und Aluminiumlegierungen hergestellte unbefeuerte Druckbehälter und deren Bauteile fest. Dieser Teil der Europäischen Norm gilt für unbefeuerte Druckbehälter für Druckbelastungen bis zu 500 vollen Lastzyklen.\nANMERKUNG: Gusswerkstoffe sind in der vorliegenden Fassung nicht enthalten. Angaben zu Gusswerkstoffen werden in einer Ergänzung bzw. Überarbeitung dieser Norm aufgenommen.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["SN CEN/CR 13445-9","Bericht","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 9: Unbefeuerte Druckbehälter. Gegenüberstellung der EN 13445 Normenreihe und ISO 16528","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"This CEN Technical Report details the conformance of the EN 13445 series for \"Unfired pressure vessels\" to ISO 16528-1 \"Boilers and pressure vessels - Part 1: Performance requirements\".\nThis Technical Report applies to vessels of steel construction.\nIt is envisaged that future editions will include spheroidal graphite cast iron and aluminium vessels.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA), CEN/TC 54 Unbefeuerte Druckbehälter","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-10","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 10: Zusätzliche Anforderungen an Druckbehälter aus Nickel und Nickellegierungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieser Teil 10 der Europäischen Norm legt zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an unbefeuerte Druckbehälter nach EN13445-1: 2014, EN13445-2: 2014, EN13445-3: 2014, EN13445-4: 2014 und EN13445-5: 2014 Anforderungen an aus Nickel und Nickellegierungen (siehe 3.1) hergestellte unbefeuerte Druckbehälter und deren Bauteile fest.\nANMERKUNG: Gusswerkstoffe sind in der vorliegenden Fassung nicht enthalten. Angaben zu Gusswerkstoffen werden in einer Änderung dieser Europäischen Norm erfasst.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-11","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 11: Zusätzliche Anforderungen an Druckbehälter aus Titan und Titanlegierungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieser Teil 11 dieser Europäischen Norm legt die Anforderungen an unbefeuerte Druckbehälter und ihre Teile aus Titan oder Titanlegierungen zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an unbefeuerte Druckbehälter nach EN13445: 2014, Teile 1 bis 5 fest.\nANMERKUNG 1: Gusswerkstoffe, HIP und additive Fertigung sind nicht in dieser Version enthalten. Einzelheiten zu diesen Werkstoffen werden einer Änderung oder Revision dieser Europäischen Norm unterliegen.\nANMERKUNG 2: Werkstoffe der Gruppen 51.4 und 54 sind nicht in dieser Version enthalten.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2018-12","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 13445-12","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter Teil 12: Zusätzliche Anforderungen an Druckbehälter aus Kupfer und Kupferlegierungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieser Teil 12 der Normenreihe EN13445 legt zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an unbefeuerte Druckbehälter nach EN13445-1: 2014 bis EN13445-5: 2014 Anforderungen an aus Kupfer und Kupfer-legierungen (siehe 5.2) hergestellte unbefeuerte Druckbehälter und deren Bauteile fest.\nANMERKUNG 1: Gusswerkstoffe sind in der vorliegenden Fassung nicht enthalten. Angaben zu Gusswerkstoffen werden in einer Änderung der Normenreihe EN13445 erfasst.\nANMERKUNG 2: Lötverbindungen sind derzeit nicht berücksichtigt.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2019-05","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 13099","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen – Bedingungen für das Füllen von Gasgemischen in Gefäße","X",{"$nulls":9},"X",null,"Diese Europäische Norm legt allgemeine Anforderungen für das Befüllen von Gefäßen und miteinanderverbundenen Gasflaschen (Bündel), Großflaschen und Fässern mit Gasgemischen fest.\nDaten für das Mischen von einigen allgemein gebräuchlichen Komponenten für Gasgemische und weitere Hinweise sind in informativen Anhängen angegeben.\nFüllanforderungen für die folgenden Stoffe sind von dieser Norm ausgenommen:\n- tiefkalte Gase;\n- Flüssiggas (LPG);\n- Getränke und andere flüssige Lebensmittel, die mit Kohlendioxid oder einem anderen Gas oder vorhervermengten Gasgemisch unter Druck gesetzt worden sind;\n- Aerosole, die mit einem Gas oder einem vorher vermengten Gasgemisch, das als Treibmittel verwendet wird, unter Druck gesetzt werden;\n- aus einer Komponente bestehende verflüssigte Gase oder Flüssigkeiten, die aus Sicherheitsgründen oder zur Produktentnahme im flüssigen Zustand mit einem Gas unter Druck gesetzt wurden.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2004-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["TRGS 510","Technische Regel","Deutschland","Technische Regeln für Gefahrstoffe – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern","X",{"$nulls":9},"X",null,"(1)Die TRGS 510 gilt für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern ein-schließlich folgender Tätigkeiten \n1.    Ein- und Auslagern,  \n2.    Transportieren innerhalb des Lagers,  \n3.    Beseitigen freigesetzter Gefahrstoffe. \n(2)Die TRGS 510 gilt auch für \n1.    die Bereitstellung zur Beförderung, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt; ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags (§ 2 Absatz 6 GefStoffV),  \n2.    das Bereithalten von Gefahrstoffen in größeren Mengen, als für den Produktions- und Arbeitsgang angemessen;  von  einer  angemessenen  Menge  kann  ausgegangen  werden,  wenn der Tages-/Schichtbedarf nicht überschritten wird, oder wenn er nur überschritten wird, weil die nächstgrößere handelsübliche Gebindegröße verwendet wird. \n(3)Diese TRGS gilt nicht für \n1.    Stoffe, die sich im Produktions- oder Arbeitsgang befinden,  \n2.    Schüttgüter als Haufwerk in loser Schüttung, \n3.    explosionsgefährliche  Stoffe  und  Gemische  im Anwendungsbereich  des  Sprengstoffgesetzes; für diese gilt für die Lagerung die Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz, \n4.    Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische im Anwendungsbereich des An-hangs I Nummer 5 der GefStoffV; für diese gilt die TRGS 511, \n5.    organische Peroxide gemäß Anhang III Nummer 2 der GefStoffV; unberührt hiervon blei-ben die Vorschriften der Abschnitte 3 bis 5 dieser TRGS, sofern sie Anhang III der GefStoffV sowie DGUV Vorschrift 13 ergänzen, \n6.    radioaktive Stoffe, die dem Atomgesetz bzw. der Strahlenschutzverordnung unterliegen, \n7.    ansteckungsgefährliche Stoffe. \n(4)Abweichend von Absatz 3 Nummer 3 bis 7 sind die Bestimmungen des Abschnitts 13 zu berücksichtigen, sofern diese Stoffe und Gemische mit Gefahrstoffen zusammen gelagert wer-den sollen.","BMAS AGS","2020-12","veröffentlicht","offen",1]
["DIN EN 720-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gase und Gasgemische Teil 1: Eigenschaften von Einzel-Gasen ","X",{"$nulls":9},"X",null,"Der Zweck dieser Europäischen Norm ist es, die Eigenschaften von Gasen auf der Grundlage der vier wichtigsten physikalischen und chemischen Kriterien wie Brennbarkeit, Toxidität, Gaszustand und Korrosivität zu definieren.\nANMERKUNG: Siehe 3.4 zur Definition der Korrosivität.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","1999-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["TRBS 3145","Technische Regel","Deutschland","Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren",null,"X",{"$nulls":8},"X",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Vermeidung von und für den Schutz vor Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gasen in ortsbeweglichen Druckgasbehältern.\n(2) Diese Technische Regel gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).\n(3) Diese Technische Regel gilt nicht für\n1. das Lagern von Gasen,\n2. das Bereithalten und Entleeren von Eisenbahnkesselwagen, Straßentankwagen und von Tankcontainern,\n3. das Entleeren von Treibgastanks,\n4. Tätigkeiten mit ortsbeweglichen Druckgasbehältern, die nach ihrer Herstellung ständig ortsfest betrieben werden,\n5. Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich der TRBS 3151 / TRGS 751 „Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen“ fallen.\n(4) Auf weitere Technische Regeln zur Gefährdungsbeurteilung (z. B. TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“, TRGS 407 „Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung“ sowie TRBS 1111) und zu Schutzmaßnahmen (z. B. TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“) wird hingewiesen.\n(5) Für die Gefährdungsbeurteilung und die Festlegung von Maßnahmen zum Brandschutz wird auf TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ hingewiesen und für die Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen in Bezug auf gefährliche explosionsfähige Atmosphäre wird auf TRGS 720 \"Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Allgemeines, TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“, TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“, TRBS 2152 Teil 3, TRBS 2152 Teil 4 und TRGS 727 hingewiesen. ","BMAS AGS, ABS","2016-2","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 745","Technische Regel","Deutschland","Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren",null,"X",{"$nulls":8},"X",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Vermeidung von und für den Schutz vor Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gasen in ortsbeweglichen Druckgasbehältern.\n(2) Diese Technische Regel gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).\n(3) Diese Technische Regel gilt nicht für\n1. das Lagern von Gasen,\n2. das Bereithalten und Entleeren von Eisenbahnkesselwagen, Straßentankwagen und von Tankcontainern,\n3. das Entleeren von Treibgastanks,\n4. Tätigkeiten mit ortsbeweglichen Druckgasbehältern, die nach ihrer Herstellung ständig ortsfest betrieben werden,\n5. Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich der TRBS 3151 / TRGS 751 „Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen“ fallen.\n(4) Auf weitere Technische Regeln zur Gefährdungsbeurteilung (z. B. TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“, TRGS 407 „Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung“ sowie TRBS 1111) und zu Schutzmaßnahmen (z. B. TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“) wird hingewiesen.\n(5) Für die Gefährdungsbeurteilung und die Festlegung von Maßnahmen zum Brandschutz wird auf TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ hingewiesen und für die Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen in Bezug auf gefährliche explosionsfähige Atmosphäre wird auf TRGS 720 \"Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Allgemeines, TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“, TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre“, TRBS 2152 Teil 3, TRBS 2152 Teil 4 und TRGS 727 hingewiesen. ","BMAS AGS, ABS","2016-2","veröffentlicht","offen",1]
["DIN EN 1089-3","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen – Gasflaschen Kennzeichnung (ausgenommen Flüssiggas (LPG)) - Teil 3: Farbcodierung ","X",{"$nulls":9},"X",null,"Diese Norm legt ein Farbcodierungssystem als Zweitmethode zur Identifizierung des Inhaltes von Gasflaschen für Industriegase, Atemgase und Gase für die medizinische Verwendung mit besonderem Verweis auf die Eigenschaften des Gases oder des Gasgemisches fest. \nDiese Norm gilt nicht für Flaschen, welche Flüssiggas (LPG, en: Liquefied Petroleum Gas) oder Gase zur Verwendung als Kältemittel enthalten, oder für tragbare Feuerlöscher sowie stationäre Löschanlagen. Die Farbkennzeichnung von Flaschenbündeln wird in dieser und anderen Normen nicht behandelt.\nANMERKUNG: LPG schließt Stoffe mit ein, die unter der UN-Nummer 1965 „Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, N.A.G.“ transportiert werden.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2011-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-0 VDE 0170-1","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche Teil 0: Betriebsmittel – Allgemeine Anforderungen",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","X","Dieses Schriftstück legt keine anderen Anforderungen an die Sicherheit fest als solche, die sich direkt auf die Explosionsgefahr beziehen. Es bildet die Basis zu den weiteren Normen dieser Reihe, die sich überwiegend auf die einzelnen Zündschutzarten beziehen. Daher werden die Bestandteile in den anderen Normen, die für alle Teile gelten sollen auch in diesen Teil verschoben. Er legt die allgemeinen Anforderungen an die Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von elektrischen Geräten und Ex-Bauteilen fest, die für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind. Die üblichen atmosphärischen Bedingungen (bezogen auf die Eigenschaften der explosionsfähigen Atmosphäre), bei denen angenommen werden darf, dass elektrische Geräte betrieben werden, sind: - Temperatur -20 °C bis +60 °C, - Druck 80 kPa (0,8 bar) bis 110 kPa (1,1 bar) und - Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, üblicherweise 21 % (V/V). Die in dieser Norm beschriebenen Anforderungen resultieren aus der Bewertung von Zündgefährdungen, die an elektrischen Geräten durchgeführt wurden. Die berücksichtigten Zündquellen sind diejenigen, bei denen ein Zusammenhang mit der Geräteart festgestellt worden ist, wie heiße Oberflächen, mechanisch erzeugte Funken, Thermitreaktionen, ausgelöst durch einen mechanischen Schlag, elektrische Lichtbogenbildung und Entladung statischer Elektrizität in üblichen Industrieumgebungen. Wenn eine explosionsfähige Gasatmosphäre und eine brennbare Staubatmosphäre zur selben Zeit vorhanden sind oder vorhanden sein dürfen, sollte das gleichzeitige Vorhandensein berücksichtigt werden und bedarf zusätzlicher Schutzmaßnahmen. Zusätzliche Hinweise zur Verwendung von Geräten in hybriden Gemischen (Gemisch eines brennbaren Gases oder Dampfes mit einem brennbaren Staub oder mit brennbaren Flusen) sind in DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) zu finden. Zuständig ist das DKE/K 241 \"Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","DKE/K 241 - Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel","2019-09, Berichtigung: 2021-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-32-2 VDE 0170-32-2","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 32-2: Elektrostatische Gefährdungen",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"X","X","Dieser Teil der DIN VDE 0170-Reihe beschreibt Prüfverfahren für Geräte, Produkte und Verfahrenseigenschaften, durch die Zündgefahren und Gefährdungen durch elektrostatischen Schlag aufgrund elektrostatischer Aufladungen vermieden werden können. Er kann zur Risikobewertung von elektrostatischen Gefährdungen oder zur Erarbeitung von Produktgruppenormen oder von Produktnormen für elektrische oder nicht elektrische Maschinen und Geräte verwendet werden. Zweck dieses Teils der DIN VDE 0170 ist die Bereitstellung von Normempfehlungen zur Kontrolle der statischen Elektrizität, wie zum Beispiel Oberflächenwiderstand, Erdung von leitfähigen Teilen, spezifischer Widerstand von Pulvern, Leitfähigkeit von Flüssigkeiten, Kapazität und Bewertung der Zündwirksamkeit ausgelöster elektrostatischer Entladungen. Er ist besonders für die Verwendung in Verbindung mit den bestehenden Normen der DIN VDE 0170-Reihe bestimmt. Diese Norm entspricht dem neuesten Wissensstand, der jedoch leicht von den Anforderungen in anderen Normen abweichen kann, insbesondere in Hinblick auf klimatische Bedingungen während der Prüfung. Für Geräte in Übereinstimmung mit dem Anwendungsbereich von DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1), gelten die Anforderungen der DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1). Wenn eine Anforderung dieser Norm in Widerspruch zu einer Anforderung aus DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1) steht, gelten die Anforderungen der DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1). Für alle anderen Fälle gelten die Festlegungen in dieser Norm. Zuständig ist das DKE/K 241 \"Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","DKE/K 241 - Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 80079-36","Norm","International","Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","DIN EN ISO 80079-36:2016-12 legt die grundsätzlichen Anforderungen an Konstruktion, Bau, Prüfung und Kennzeichnung von nichtelektrischen Geräten und Ex-Komponenten fest, die für explosionsfähige Atmosphären vorgesehen sind. Diese Norm ist auch für die Konstruktion, den Bau, die Prüfung und Kennzeichnung von Komponenten, Schutzsystemen, Geräten und Baugruppen dieser Produkte anwendbar, die eigene potenzielle Zündquellen besitzen und für explosionsfähige Atmosphären vorgesehen sind. Die Norm legt keine Anforderungen an die Sicherheit fest, ausgenommen jene, die in direktem Zusammenhang mit dem Explosionsrisiko stehen. Diese Norm ergänzt und modifiziert die allgemeinen Anforderungen von IEC 60079-0 bis auf die in Tabelle 1 angegebenen. Steht eine Anforderung der vorliegenden Norm im Widerspruch zu einer Anforderung von IEC 60079-0, hat die Anforderung der vorliegenden Norm Vorrang, soweit sie auf ein nichtelektrisches Gerät zutrifft. Diese Norm dient als Grundlage für das Inverkehrbringen von nichtelektrischen Geräten unter der Richtlinie 2014/34/EU für explosionsfähige Atmosphären. Hierdurch soll ein einheitliches Sicherheitsniveau festgelegt werden. Mögliche Anwender dieser Norm sind Prüfinstitute, Zertifizierungsstellen und Hersteller. Diese Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien. Diese Norm wurde vom IEC/TC 31/SC 31M „Nichtelektrische Geräte und Schutzsysteme für explosionsfähige Atmosphären“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 305 „Explosionsfähige Atmosphären“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-02-02 AA „Betriebsmittel zur Verwendung in explosionsfähigen Atmosphären“ im Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) bei DIN. Zukünftig soll diese Norm die vom CEN/TC 305 veröffentlichte Norm DIN EN 13463-1 ersetzen.","IEC/SC 31M - Nichtelektrische Geräte und Schutzsysteme für explosionsfähige Atmosphären","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO/TR 15916","Technische Regel","International","Grundsätzliche Betrachtungen zur Sicherheit von Wasserstoffsystemen","X",{"$nulls":9},"X",null,"ISO/TR 15916:2015 provides guidelines for the use of hydrogen in its gaseous and liquid forms as well as its storage in either of these or other forms (hydrides). It identifies the basic safety concerns, hazards and risks, and describes the properties of hydrogen that are relevant to safety. Detailed safety requirements associated with specific hydrogen applications are treated in separate International Standards.\n\"Hydrogen\" in this paper means normal hydrogen (1H2), not deuterium (2H2) or tritium (3H2).","ISO/TC 197/WG 29 - Grundsätzliche Betrachtungen zur Sicherheit von Wasserstoffanlagen","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 19880-1","Norm","International","Gasförmiger Wasserstoff - Betankungsanlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","X","This document defines the minimum design, installation, commissioning, operation, inspection and maintenance requirements, for the safety, and, where appropriate, for the performance of public and non-public fuelling stations that dispense gaseous hydrogen to light duty road vehicles (e.g. fuel cell electric vehicles).\nThis document is not applicable to the dispensing of cryogenic hydrogen, or hydrogen to metal hydride applications.\nSince this document is intended to provide minimum requirements for fuelling stations, manufacturers can take additional safety precautions as determined by a risk management methodology to address potential safety risks of specific designs and applications.\nWhile this document is targeted for the fuelling of light duty hydrogen road vehicles, requirements and guidance for fuelling medium and heavy duty road vehicles (e.g. buses, trucks) are also covered.\nMany of the generic requirements within this document are applicable to fuelling stations for other hydrogen applications, including but not limited to the following:\n— fuelling stations for motorcycles, fork-lift trucks, trams, trains, fluvial and marine applications;\n— fuelling stations with indoor dispensing;\n— residential applications to fuel land vehicles;\n— mobile fuelling stations; and\n— non-public demonstration fuelling stations.\nHowever, further specific requirements that can be necessary for the safe operation of such fuelling stations are not addressed in this document.\nThis document provides requirements for and guidance on the following elements of a fuelling station (see Figure 1 and Figure 2):\n— hydrogen production/delivery system:\n— delivery of hydrogen by pipeline, trucked in gaseous and/or liquid hydrogen, or metal hydride storage trailers;\n— on-site hydrogen generators using water electrolysis process or hydrogen generators using fuel processing technologies;\n— liquid hydrogen storage;\n— hydrogen purification systems, as applicable;\n— compression:\n\n— gaseous hydrogen compression;\n— pumps and vaporizers;\n— gaseous hydrogen buffer storage;\n\n— pre-cooling device;\n\n— gaseous hydrogen dispensing systems.","ISO/TC 197/WG 24 - Wasserstofftankstellen","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 16528-1","Norm","International","Dampfkessel und Druckbehälter - Teil 1: Festigkeitsanforderungen","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"ISO 16528-1:2007 defines the performance requirements for the construction of boilers and pressure vessels.\nIt is not the intent of ISO 16528-1:2007 to address operation, maintenance and in-service inspection of boilers and pressure vessels.\nIn relation to the geometry of the pressure-containing parts for pressure vessels, ISO 16528-1:2007 includes welding end connection for the first circumferential joint for welded connections, first threaded joint for screwed connections, face of the first flange for bolted, flanged connections, first sealing surface for proprietary connections or fittings and safety accessories, where necessary.\nIn relation to the geometry of pressure-containing parts for boilers, ISO 16528-1:2007 covers feedwater inlet (including the inlet valve) to steam outlet (including the outlet valve), including all inter-connecting tubing that can be exposed to a risk of overheating and cannot be isolated from the main system, associated safety accessories and connections to the boilers involved in services such as draining, venting, desuperheating, etc.\nISO 16528-1:2007 does not apply for nuclear components, railway and marine boilers, gas cylinders or piping systems or mechanical equipment, e.g. turbine and machinery casings.","ISO/TC 11 - Dampfkessel und Druckbehälter","2007-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 16528-2","Norm","International","Dampfkessel und Druckbehälter - Teil 2: Verfahren zur Erfüllung der Anforderungen von ISO 16528-1:2005","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"ISO 16528-2:2007 provides a procedure and a standard format for standard-issuing bodies to demonstrate that their standards fulfil the performance requirements of ISO 16528-1","ISO/TC 11 - Dampfkessel und Druckbehälter","2007-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 4126","Norm","International","Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck - Teil 1: Sicherheitsventile","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","Dieser Teil von DIN EN ISO 4126 legt allgemeine Anforderungen an Sicherheitsventile fest, unabhängig von dem Medium, für das sie ausgelegt sind.\nDie Norm gilt für Sicherheitsventile mit einem engsten Strömungsdurchmesser von mindestens 4 mm und für Ansprechdrücke von mindestens 0,1 bar. Temperaturgrenzen sind nicht festgelegt.\nDie vorliegende Norm ist eine Produktnorm und behandelt keine Anwendungsfälle für Sicherheitsventile.","ISO/TC 185 - Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASME B31.12","Norm","USA","Hydrogen Piping and Pipelines","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","ASME B31.12 Standard on Hydrogen Piping and Pipelines contains requirements for piping in gaseous and liquid hydrogen service and pipelines in gaseous hydrogen service. The general requirements section covers materials, brazing, welding, heat treating, forming, testing, inspection, examination, operating, and maintenance.  The industrial piping section covers requirements for components, design, fabrication, assembly, erection, inspection, examination, and testing of piping. \nThis Code is applicable to piping in gaseous and liquid hydrogen service and to pipelines in gaseous hydrogen service. B31.12 is applicable up to and including the joint connecting the piping to associated pressure vessels and equipment but not to the vessels and equipment themselves. It is also applicable to the location and type of support elements, but not to the structure to which the support elements are attached. \nB31.12 is presented in the following parts: \n(a)  Part GR — General Requirements. This part contains definitions and requirements for materials, welding, brazing, heat treating, forming, testing, inspection, examination, operation, and maintenance. \n(b)  Part IP — Industrial Piping. This part includes requirements for components, design, fabrication, assembly, erection, inspection, examination, and testing of piping. \n(c)  Part PL — Pipelines. This part sets forth requirements for components, design, installation, and testing of hydrogen pipelines. \nIt is required that each part be used in conjunction with the General Requirements section but independent of the other parts. It is not intended that this edition of this Code be applied retroactively to existing hydrogen systems.","Nicht zu ermitteln",2020,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 17268","Norm","International","Gasförmiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","X","Diese Internationale Norm legt die Auslegung, die Sicherheit und die betrieblichen Eigenschaften von Anschlüssen zur Betankung von Landfahrzeugen, die mit gasförmigem Wasserstoff (GHLV; en: gaseous hydrogen land vehicle) betrieben werden, fest. GHLV-Betankungsanschlüsse bestehen ggf. aus den folgenden Bauteilen: \n-Empfängerstutzen und Schutzkappe (am Fahrzeug angebracht); \n-Füllstutzen. \nDiese Internationale Norm gilt für Betankungsanschlüsse mit einem Betriebsdruck von 11MPa, 25MPa, 35MPa und 70MPa, in dieser Internationalen Norm bezeichnet, wie folgt: \n-H11— 11MPa bei 15°C; \n-H25— 25MPa bei 15°C; \n-H35— 35MPa bei 15°C; \n-H35HF— 35MPa bei 15°C (hohe Durchflussrate für kommerzielle Fahrzeuganwendungen); \n-H70— 70MPa bei 15°C. \nFüllstutzen und Empfängerstutzen, die den Anforderungen dieser Internationalen Norm entsprechen, lassen nur die Betankung von GHLV an Betankungsanlagen zu, die Wasserstoff mit einem Nennbetriebsdruckgleich oder niedriger als der Betriebsdruck des Kraftstoffsystems im Fahrzeug abgeben. Sie lassen nicht die Betankung von GHLV durch Betankungsanlagen zu, die Wasserstoff-Erdgas-Gemische abgeben. \nBetankungsanschlüsse zur Abgabe von Wasserstoff-Erdgas-Gemischen sind vom Anwendungsbereich dieser Internationalen Norm ausgeschlossen. \nANMERKUNG: Diese Internationale Norm kann für Zertifizierungszwecke verwendet werden.","DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)","2020-05","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN ISO/IEC 80079-34","Norm","International","Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 34: Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen für die Herstellung von Ex-Produkten","X",null,null,null,"X",null,null,"X",null,null,"X","X","Dieser Teil der ISO/IEC 80079 legt besondere Anforderungen an und Angaben für die Verwirklichung und Aufrechterhaltung von Qualitätsmanagementsystemen zur Herstellung von Ex-Produkten in Übereinstimmung mit dem Zertifikat fest. Obwohl die Anwendung von anderen Qualitätsmanagementsystemen, die mit den Zielsetzungen der ISO 9001:2015 übereinstimmen und zu gleichwertigen Ergebnissen führen, nicht ausgeschlossen wird, werden die Mindestanforderungen in diesem Dokument angegeben.","CEN/TC 305/WG 4 - Terminologie und Methodik","2020-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["NFPA 55","Industriestandard","USA","Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and Cryogenic Fluids in Portable and Stationary Containers, Cylinders, and Tanks","X",{"$nulls":6},"X",null,null,"X",null,"NFPA 55 facilitates protection from physiological, over-pressurization, explosive, and flammability hazards associated with compressed gases and cryogenic fluids.","Industrial and Medical Gases",2023,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["NFPA 497","Industriestandard","USA","Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas","X",{"$nulls":9},"X",null,"This recommended practice presents criteria to determine ignitability hazards in chemical process areas using flammable liquids, gases, or vapors to assist in the selection of electrical systems and equipment for safe use in Class I hazardous (classified) locations.","Electrical Equipment in Chemical Atmospheres",2021,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASME B31.3","Norm","USA","Pressure Piping for Refineries and Chemical Plants",null,null,null,"X","X","X",{"$nulls":5},"X","Der ASME Code B31.3 definiert die Anforderungen rund um Rohrleitungen zur Beförderung aller Flüssigkeiten in Anlagen wie beispielsweise Erdölraffinerien, Textil- und Chemieanlagen, pharmazeutischen Anlagen, Halbleiter- und Kryogenanlagen und vielen mehr.\nDer vorliegende Code enthält die Daten für:\n-Materialien und Komponenten\n-Auslegung\n-Fertigung\n-Montage\n-Inspektion und Prüfung der Rohrleitungen\nDes Weiteren finden sich in diesem Standard wertvolle Informationen zur Verrohrung von kombinierten Paketlösungen.","Nicht zu ermitteln",2023,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASME B31.8","Norm","USA","Gas transmission and distribution piping systems",null,null,null,"X","X","X","X",{"$nulls":4},"X","ASME B31.8 covers gas transmission and distribution piping systems, including gas pipelines, gas compressor stations, gas metering and regulation stations, gas mains, and service lines up to the outlet of the customer’s meter set assembly. It includes gas transmission and gathering pipelines, including appurtenances that are installed offshore for the purpose of transporting gas from production facilities to onshore locations; gas storage equipment of the closed pipe type that is fabricated or forged from pipe or fabricated from pipe and fittings; and gas storage lines.","Nicht zu ermitteln",2022,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 17339","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Vollumwickelte Flaschen und Großflaschen aus Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen für Wasserstoff","X",null,null,null,"X","X",null,null,null,"X",null,null,"Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an die Werkstoffe, Auslegung und Herstellung, Baumuster-prüfung und routinemäßigen Inspektionen während der Herstellung von Composite-Gasflaschen und -Großflaschen für verdichteten Wasserstoff fest. \nANMERKUNG 1: Sofern im Text nicht anders festgelegt, schließt der Begriff „Flasche“ für die Anwendung dieses Dokuments Großflaschen ein. \nDieses Dokument gilt nur für vollumwickelte Composite-Flaschen mit Kohlenstofffasern, die dafür vorgesehen sind, dauerhaft in einen Rahmen (z.B. Bündel oder Anhänger) mit einem Prüfdruck von nicht weniger als 300bar eingebaut zu werden, mit: \n-nichtmetallischen Linern oder nahtlosen metallischen Linern; \n-einem maximalen Fassungsraum von 3000l; \n-einem maximalen Betriebsdruck von 1000bar; \n-einem Produkt aus Betriebsdruck und Fassungsraum (p × V), das 1 000 000bar∙l nicht überschreitet. \nANMERKUNG 2: Eine Glasfaser-Schutzschicht wird mitunter auf die Außenfläche der Flasche aufgebracht.","CEN/TC 23","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21843","Norm","Deutschland","Determination of the resistance to hydrocarbon pool fires of fire protection materials and systems for pressure vessels","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","This document specifies a test method for determining the fire resistance of pressure vessels with a fire protection system when subjected to standard fire exposure conditions. It does not address vessels cooled by water deluge or water monitor. The test data thus obtained permits subsequent classification on the basis of the duration for which the performance of the pressure vessel under these conditions satisfies specified criteria. The design of the pressure vessel is not covered in this document.","ISO/TC 92/SC 2","2023-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10156 ","Norm","International","Gasflaschen – Gase und Gasgemische – Bestimmung der Brennbarkeit und des Oxidationsvermögens zur Auswahl von Ventilausgängen ",null,"X",null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","Dieses Dokument legt Verfahren fest, um zu bestimmen, ob ein Gas oder Gasgemisch entzündbar in Luft ist oder nicht und ob ein Gas oder Gasgemisch unter atmosphärischen Bedingungen stärker oder weniger stark oxidierend als Luft ist.\nDiese Dokument ist dafür vorgesehen, zur Einstufung von Gasen und Gasgemischen einschließlich der Auswahl von Gasflaschenventilausgängen genutzt zu werden.\nDiese Dokument erfasst nicht die sichere Herstellung dieser Gasgemische unter Druck und unter anderen Temperaturen als Umgebungstemperaturen.","ISO/TC 58/SC 2/WG 7 - Bestimmung der Eigenschaften von Gasen und Gasgemischen","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12972","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Prüfung, Inspektion und Kennzeichnung von Metalltanks",null,"X",null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokumentlegt die Prüfung, Inspektion und Kennzeichnung für die Baumusterprüfung, erstmalige Prüfung, wiederkehrende Prüfung, Zwischenprüfung und außerordentliche Prüfung von Metalltanks (Tankkörper und Ausrüstung) von fest verbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Kesselwagen, ortsbeweglichen Tanks und Tankcontainern für die Beförderung gefährlicher Güter fest. \nDieses Dokumentgilt nicht für Batterie-Fahrzeuge und Batteriewagen, bestehend aus Flaschen, Großflaschen, Druckfässern, Flaschenbündeln, und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGCs, en: multiple-element gas containers), unabhängig davon, ob die Elemente Gefäße oder Tanks sind.","CEN/TC 296","2018-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12862","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung und Konstruktion von wiederbefüllbaren ortsbeweglichen geschweißten Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Diese Europäische Norm legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, Bauart, Herstellungsverfahren und Prüfungen bei der Herstellung von wiederbefüllbaren ortsbeweglichen geschweißten Gasflaschen aus Aluminiumlegierung mit einem Fassungsraum von 0,5l bis einschließlich 150l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest.\nDiese Norm enthält Anforderungen an kugelförmige Flaschen.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2000-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12257","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Nahtlose umfangsgewickelte Flaschen aus Verbundwerkstoffen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Diese Norm enthält Mindestanforderungen an die Werkstoffe, die Gestaltung, Konstruktion, die Bauartzulassungen, Baureihen- und Abnahmeprüfungen von Flaschen aus Verbundwerkstoffen mit einem Fassungsraum bis zu 450 Litern für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase.\nANMERKUNG: Für die Anwendung dieser Norm umfasst das Wort „Flasche“ auch Großflaschen mit einem Fassungsraum bis zu 450 Litern.\nDiese Norm ist auf Flaschen anwendbar, die aus einem nahtlosen Liner aus Metall bestehen, und die über den größten Teil der parallelen Länge mit einem Wickelverbund aus Glas-, Kohlenstoff-, Aramid- oder Stahl (Draht) verstärkt sind.\nDie vorliegende Norm gilt nicht für Gasflaschen, die mit Faserwerkstoffen vollumwickelt sind und allgemein als „vollumwickelte“ Flaschen bezeichnet werden. Für diese gilt EN 12245.\nANMERKUNG: Diese Festlegungen beinhalten nicht die Gestaltung, Montage und das Verhalten von abnehmbaren Schutzhüllen. Dies sollte separat betrachtet werden.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2002-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12245","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Vollumwickelte Flaschen aus Verbundwerkstoffen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an die Werkstoffe, Gestaltung, Konstruktion, Prototyp-prüfungen und routinemäßige Inspektionen während der Herstellung von vollumwickelten Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase fest.\nANMERKUNG 1: Für die Anwendung dieses Dokuments umfasst das Wort „Flasche“ Großflaschen (nahtlose, ortsbewegliche Druckbehälter mit einem Fassungsraum von mehr als 150 Liter und nicht mehr als 3000 Liter).\nDieses Dokument gilt für Flaschen, die einen Liner aus metallischem Werkstoff (geschweißt oder nahtlos) oder nichtmetallischem Werkstoff (oder einer Kombination daraus) umfassen, der mit einem in einer Matrix eingebetteten Wickelverbund aus Glas-, Kohlenstoff- oder Aramidfasern (oder einer Kombination daraus) verstärkt ist.\nDieses Dokument gilt auch für Flaschen aus Verbundwerkstoffen ohne Liner.\nDieses Dokument gilt nicht für Gasflaschen, die teilweise mit Fasern eingehüllt sind und allgemein als „umfangsgewickelte“ Flaschen bezeichnet werden. Zu umfangsgewickelten Flaschen aus Verbundwerk-stoffen siehe EN12257.\nANMERKUNG 2: Dieses Dokument behandelt nicht die Konstruktion, Anbringung und Leistung von abnehmbaren Schutzhülsen. Sind derartige Schutzhüllen angebracht, werden sie separat betrachtet.\nDieses Dokument gilt hauptsächlich für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase, die kein Flüssiggas sind.\nANMERKUNG 3: Zu Flaschen speziell für Flüssiggas, siehe EN14427.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 7866","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare nahtlose Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen - Auslegung, Bau und Prüfung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstellungsverfahren und Prüfungen zum Zeitpunkt der Herstellung von wiederbefüllbaren nahtlosen Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen mit einem Fassungsraum bis einschließlich 150l für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase (im Allgemeinen bis +65°C) für die weltweite Verwendung fest.","ISO/TC 58","2021-05","Revision geplant","geschlossen",1]
["DIN 477","Norm","Deutschland","Gasflaschenventile für Flaschenprüfdrücke bis einschließlich 300 bar – Ventileingangs – und Ventilausgangsanschlüsse ","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm legt Ein- und Ausgangsanschlüsse von Gasflaschenventilen für Flaschenprüfdrücke bis 300 bar fest, sofern diese nicht anderweitig geregelt sind. Sie legt ferner die Lehren für das kegelige Gewinde W 31,3 × 1/14 (Acetylen) fest.\nFür Gasflaschenventile für Atemschutzgeräte sind Ein- und Ausgangsanschlüsse in DIN EN 144-1 bis DIN EN 144-3 festgelegt. Für Ausgangsanschlüsse von Gasflaschenventilen für Flaschenprüfdrücke von über 300 bar kann ISO 5145 angewendet werden. \nFür Gasflaschen, deren Inhalt medizinischen Zwecken dient, können Gasflaschenventile mit Ausgangs-anschlüssen nach dem Pin-Index-System nach DIN EN ISO 407 vorgesehen werden.\nAusgangsanschlüsse für Flüssiggas-(LPG-)Ventile sind in DIN EN 15202 festgelegt.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2021-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 9809-1","Norm","International","Gasflaschen - Auslegung, Herstellung und Prüfung von wiederbefüllbaren nahtlosen Gasflaschen aus Stahl - Teil 1: Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit kleiner als 1100 MPa","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstellungs-verfahren, Herstellungsuntersuchungen und -prüfungen für wiederbefüllbare nahtlose Gasflaschen aus Stahl mit Fassungsräumen bis einschließlich 450l fest.\nEs gilt für Flaschen für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase sowie für Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer maximalen tatsächlichen Zugfestigkeit Rma kleiner als 1100MPa.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 9809-2","Norm","International","Gasflaschen - Auslegung, Herstellung und Prüfung von wiederbefüllbaren nahtlosen Gasflaschen aus Stahl - Teil 2: Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit größer als oder gleich 1100 MPa","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstellungsverfahren, Herstellungsuntersuchungen und -prüfungen für wiederbefüllbare nahtlose Gasflaschen aus Stahl mit Fassungsräumen bis einschließlich 450l fest.\nEs gilt für Flaschen für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase sowie für Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer tatsächlichen Zugfestigkeit Rma ≥ 1100MPa.\nEs gilt nicht für Flaschen mit Rma,max>1300MPa bei Durchmessern >140mm und garantierten Wanddicken a′ ≥ 12mm und für Flaschen mit Rma,max>1400MPa bei Durchmessern ≤ 140mm und garantierten Wanddicken a′ ≥ 6mm, da oberhalb dieser Grenzen zusätzliche Anforderungen gelten können.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 9809-3","Norm","International","Gasflaschen - Auslegung, Herstellung und Prüfung von wiederbefüllbaren nahtlosen Gasflaschen aus Stahl - Teil 3: Flaschen aus normalisiertem Stahl","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstellungsverfahren, Herstellungsuntersuchungen und -prüfungen für wiederbefüllbare nahtlose Gasflaschen aus Stahl mit Fassungsräumen bis einschließlich 450l fest.\n\nEs gilt für Flaschen für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase sowie für Flaschen aus normalisiertem oder normalisiertem und angelassenem Stahl.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-1","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 1: Metallische Werkstoffe","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":4},"X",null,"Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Auswahl von sicheren Kombinationen von metallischen Gasflaschen- und Ventilwerkstoffen und den in Berührung kommenden Gasen.\nDie Angaben zur Verträglichkeit beziehen sich auf Einzelgase und Gasgemische.\nEs sind nahtlose metallische Gasflaschen, geschweißte metallische Gasflaschen und Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Gasflaschen) einschließlich ihrer Ventile zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten und gelösten Gasen berücksichtigt.\nANMERKUNG: In diesem Dokument wird der Begriff „Flasche“ für ortsbewegliche Druckgefäße, welche auch Großflaschen und Druckfässer umfassen, verwendet.\nAspekte wie die Qualität des gelieferten Gasproduktes werden nicht berücksichtigt.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-2","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":4},"X",null,"Dieser Teil von ISO11114 liefert eine Anleitung für die Auswahl und Bewertung der Verträglichkeit von nichtmetallischen Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen. Er gilt auch für Bündel, Großflaschen und Druckfässer.\nDieser Teil von ISO11114 kann für Gasflaschen verwendete Verbund- und Schichtwerkstoffe von Nutzen sein.\nEr behandelt das Thema nichtvollständig und ist nur als Hilfestellung zur Bewertung der Verträglichkeit von Gas/Werkstoffkombinationen vorgesehen.\nEs wird ausschließlich die Auswirkung des Gases auf Änderungen der Werkstoff- und mechanischen Eigenschaften (z.B. chemische Reaktion oder Änderungen des physikalischen Zustandes) berücksichtigt. Die für Auslegungszwecke notwendigen grundsätzlichen Werkstoffeigenschaften, wie z.B. mechanische Eigenschaften, werden üblicherweise vom Werkstofflieferanten bereitgestellt und in diesem Teil von ISO11114 nicht berücksichtigt.\nDie enthaltenen Verträglichkeitsdaten beziehen sich auf Einzelgase, können jedoch in gewissem Umfang auch für Gasgemische verwendet werden. Dieser Teil von ISO11114 gilt nicht für Keramiken, Gläser und Klebstoffe.\nAndere Gesichtspunkte, wie z.B. die Qualität des gelieferten Gases, werden nicht berücksichtigt.\nDieser Teil von ISO11114 ist nicht zur Verwendung für tiefkalte Fluide (siehe ISO21010) bestimmt.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2022-2","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 20703","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Gasflaschen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen - Gestaltung, Konstruktion und Prüfung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","ISO 20703:2006 specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes and tests at manufacture of refillable, transportable, welded aluminium-alloy gas cylinders of water capacities from 0,5 l up to and including 150 l, and of a test pressure not greater than 60 bar (6 MPa) for compressed, liquefied and dissolved gases.\n\nIt includes requirements for spherical receptacles and cylinders made from seamless bodies with welded non-pressure-bearing attachments such as shrouds and foot-rings.","ISO/TC 58","2006-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-3","Norm","International","Gasflaschen - Verträglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 3: Prüfung der Selbstentzündungstemperatur von nichtmetallischen Werkstoffen in Sauerstoffatmosphäre","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"X","Dieser Teil der ISO 11114 legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Selbstentzündungstemperatur von nichtmetallischen Werkstoffen in verdichtetem gasförmigem Sauerstoff fest.\nDie Selbstentzündungstemperatur stellt eines der Kriterien für die Klassifizierung von Werkstoffen dar und kann als Hilfe bei der Werkstoffauswahl für die Verwendung in gasförmigem Sauerstoff angewendet werden.\nEs ist eine umfassende Bibliographie der Veröffentlichungen, auf denen diese Norm basiert, enthalten.\nEs ist beabsichtigt, diesen Teil der ISO 11114 für die Auswahl von nichtmetallischen Werkstoffen für Gasflaschen und Ausrüstungsteile anzuwenden, z. B. um die Werkstoffe auszuwählen, die die Anforderungen der in der ISO 10297 angegebenen Baumusterprüfung hinsichtlich der Sauerstoffverträglichkeit aller Gas-Flaschenventile für stark oxidierende Gase erfüllen.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2011-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11114-4","Norm","International","Ortsbewegliche Gasflaschen - Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden Gasen - Teil 4: Prüfverfahren zur Auswahl von Stählen, die gegen Wasserstoffversprödung unempfindlich sind","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Prüfverfahren und die Beurteilung von Ergebnissen dieser Qualifikationsprüfungen von Stählen, die für die Herstellung von Gasflaschen (bis 3000l Fassungsraum) für Wasserstoff und wasserstoffhaltige versprödende Gase geeignet sind, fest.\nDieses Dokument gilt ausschließlich für nahtlose Gasflaschen aus Stahl.\nDie Anforderungen dieses Dokuments sind nicht anwendbar, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen für den vorgesehenen Gasbetrieb erfüllt ist:\n—der Betriebsdruck des für die Füllung vorgesehenen versprödenden Gases beträgt weniger als 20% des Prüfdrucks der Flasche;\n—der Partialdruck des für die Füllung vorgesehenen versprödenden Gases aus einem Gasgemisch im Falle von Wasserstoff und anderen versprödenden Gasen beträgt weniger als 5MPa (50bar), mit Ausnahme von Schwefelwasserstoff und Methylmercaptan; in solchen Fällen darf der Partialdruck 0,25MPa (2,5bar) nicht überschreiten.\nANMERKUNG: In derartigen Fällen ist es möglich, die Gasflaschen so auszulegen wie für gewöhnliche (nicht versprödende) Gase.","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 19884","Norm","International","Gasförmiger Wasserstoff – Flaschen und Großflaschen zur ortsfesten Lagerung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an die Auslegung, Herstellung und Prüfung von einzelnen oder (bei einigen speziellen Prüfungen wie z.B. dem Bonfire-Test) mehreren Flaschen, Großflaschen und sonstigen Druckbehältern, die aus Stahl, nichtrostendem Stahl, Aluminiumlegierungen oder nicht-metallischen Baustoffen gefertigt sind, fest. Diese sind für die ortsfeste Lagerung von gasförmigem Wasserstoff bis zu einem maximalen Fassungsraum von 10000l und für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von nicht mehr als 110MPa vorgesehen, sind von einer nahtlosen metallischen Bauart (Typ1) oder Composite-Bauart (Typ2, Typ3 und Typ4), und werden nachfolgend als Druckbehälter bezeichnet. Behälter vom Typ2 und Typ3 mit geschweißten Linern sind ausgenommen.\nBei einer bereits vorhandenen Auslegung, die für andere Anwendungen qualifiziert ist (z.B. ortsbewegliche Anwendungen), werden die Anforderungen von Anhang B befolgt.\nDiese Internationale Norm ist nicht als Spezifikation für Druckbehälter vorgesehen, die für Anwendungen zur Lagerung von festem Wasserstoff, flüssigem Wasserstoff oder hybridem Kryogenen/Hochdruck-Wasserstoff verwendet werden.\nDiese Internationale Norm schließt keine äußeren Rohrleitungen ein, die nach einer anerkannten Norm (z.B. ISO15649) ausgelegt werden können. ","DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG), DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)","2018-04","Entwurf","geschlossen",1]
["ISO 13623","Norm","International","Erdöl- und Erdgasindustrie - Rohrleitungstransportsysteme","X",{"$nulls":4},"X","X",null,null,null,"X","X","ISO 13623:2017 specifies requirements and gives recommendations for the design, materials, construction, testing, operation, maintenance and abandonment of pipeline systems used for transportation in the petroleum and natural gas industries.\nIt applies to pipeline systems on-land and offshore, connecting wells, production plants, process plants, refineries and storage facilities, including any section of a pipeline constructed within the boundaries of such facilities for the purpose of its connection. The extent of pipeline systems covered by ISO 13623:2017 is illustrated in Figure 1.\nISO 13623:2017 applies to rigid, metallic pipelines. It is not applicable for flexible pipelines or those constructed from other materials, such as glass-reinforced plastics.\nISO 13623:2017 is applicable to all new pipeline systems and can be applied to modifications made to existing ones. It is not intended that it applies retroactively to existing pipeline systems.\nIt describes the functional requirements of pipeline systems and provides a basis for their safe design, construction, testing, operation, maintenance and abandonment.","ISO/TC 67/SC 2 - Fernleitungssysteme","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11120","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare nahtlose Großflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum zwischen 150 l und 3000 l - Auslegung, Bau und Prüfung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausführung, Herstellungsverfahren, Untersuchungen und Prüfungen zum Zeitpunkt der Herstellung von wiederbefüllbaren vergüteten nahtlosen Großflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von über 150l bis einschließlich 3000l für verdichtete und verflüssigte Gase, die extremen weltweiten Umgebungstemperaturen (im Allgemeinen zwischen −50 °C und +65°C) ausgesetzt sind, fest.\nDiese Internationale Norm gilt für Großflaschen mit einer maximalen Zugfestigkeit, Rma, kleiner als 1100MPa. Diese Großflaschen können einzeln oder in Batterien für die Ausrüstung von Anhängern oder Gascontainern mit mehreren Elementen (ISO-Module oder -Gestelle) für die Beförderung von und Versorgung mit verdichteten Gasen verwendet werden.\nDiese Internationale Norm gilt für Großflaschen, die eine Öffnung an jedem Flaschenende haben. ","ISO/TC 58/SC 3 - Flaschenauslegung","2015-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1964-3","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefüllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsvermögen von 0,5 Liter bis einschließlich 150 Liter - Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Rₘ-Wert von weniger als 1100 MPa","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt bestimmte Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Verfahren, Herstellungsprozesse und Versuche bei der Herstellung von wiederbefüllbaren nahtlosen ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5l bis einschließlich 150l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest. Diese Norm ist anwendbar auf Gasflaschen aus nichtrostendem Stahl mit einemmaximalen Rm-Wert von weniger als1 100MPa. \nANMERKUNG: Diese Norm ist auch geeignet für die Herstellung von Flaschen mit einem Fassungsraum kleiner als 0,5 Liter.","ISO/TC 58","2000-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14161","Norm","Europa","Erdöl- und Erdgasindustrie - Rohrleitungstransportsysteme",null,null,null,"X",null,"X","X",null,null,null,"X","X","Diese Europäische Norm legt Anforderungen fest und enthält Empfehlungen hinsichtlich Konstruktion, Werkstoffen, Bauausführung, Prüfung, Betrieb, Instandhaltung und Stilllegung (Aufgabe) von Rohrleitungs-systemen, die in der Erdöl- und Erdgasindustrie für Transportzwecke verwendet werden.\nSie gilt für Rohrleitungssysteme an Land (siehe nachstehende Ausnahme) und Offshore, bei Anschlussbohrungen, in Produktionsanlagen, Prozessanlagen, Raffinerien und für Speichereinheiten, einschließlich aller Rohrleitungsabschnitte, die innerhalb solcher Einrichtungen zu deren Verbindung verwendet werden. Der Umfang der in dieser Europäischen Norm behandelten Rohrleitungssysteme ist in Bild 1 dargestellt.\nDiese Europäische Norm gilt für starre Rohrleitungen aus Metall. Sie gilt nicht für flexible Rohrleitungen oder Rohrleitungen aus anderen Werkstoffen, z.B. glasfaserverstärkte Kunststoffe. \nDiese Europäische Norm gilt für alle neuen Rohrleitungssysteme und kann für die an den vorhandenen Rohrleitungssystemen durchgeführten Änderungen angewendet werden. Eine rückwirkende Anwendung auf vorhandene Rohrleitungssysteme ist nicht beabsichtigt.\nSie beschreibt die funktionellen Anforderungen an Rohrleitungssysteme und dient als Grundlage für deren sichere Konstruktion, Bauausführung, Prüfung, Betrieb, Instandhaltung und Stilllegung (Aufgabe).\nVersorgungssysteme an Land, die von der Europäischen Gasversorgungsindustrie benutzt werden, sind vom Anwendungsbereich dieser Norm ausgeschlossen, ausgenommen von der Einspeisung des Erdgases in die Rohrleitungstransportsysteme an Land bis zum Eingangsanschluss gasbetriebener Endgeräte. ","DIN-Normenausschuss Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG)","2015-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 11515","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare verstärkte Flaschen mit einer Kapazität zwischen 450 l und 3000 l - Gestaltung, Konstruktion und Prüfung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","ISO 11515:2013 specifies minimum requirements for the design, construction and performance testing of composite reinforced tubes between 450 l and 3 000 l water capacity, for transport, storage and use of compressed or liquefied gases with test pressures up to and including 1600 bar with a design life of at least 15 years and less than or equal to 30 years. The expected service temperatures are between -40 °C and +65 °C.\n\nThe tubes defined are one of three types:\n\nType 2 - a hoop wrapped tube with a load sharing metal liner and composite reinforcement on the cylindrical portion only.\n\nType 3 - a fully wrapped tube with a load sharing metal liner and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends.\n\nType 4 - a fully wrapped tube with a non-load sharing liner and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends.\n\nThe Type 4 tubes are not intended to contain toxic, oxidizing or corrosive gases.\n\nISO 11515:2013 is limited to tubes with composite reinforcement of carbon fibre or aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) in a matrix.\n\nComposite tubes can be used alone or in batteries to equip trailers or skids (ISO modules) or multiple element gas containers (MEGC) for the transportation and distribution of gases.\n\nISO 11515:2013 does not include consideration of any additional stresses that can occur during service or transport, (e.g. torsional / bending stresses). However it is important that the stresses associated with mounting the tube are considered by the assembly manufacturer and the tube manufacturer.\n\nThe design life of tubes according to ISO 11515:2013 for transport of dangerous goods can be limited by the applicable regulations.","ISO/TC 58/SC 3","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 26142","Norm","International","Wasserstoffdetektionsapparate - Stationäre Geräte",null,null,null,"X",{"$nulls":6},"X","X","ISO 26142:2010 defines the performance requirements and test methods of hydrogen detection apparatus that is designed to measure and monitor hydrogen concentrations in stationary applications. The provisions in ISO 26142:2010 cover the hydrogen detection apparatus used to achieve the single and/or multilevel safety operations, such as nitrogen purging or ventilation and/or system shut-off corresponding to the hydrogen concentration. The requirements applicable to the overall safety system, as well as the installation requirements of such apparatus, are excluded. ISO 26142:2010 sets out only the requirements applicable to a product standard for hydrogen detection apparatus, such as precision, response time, stability, measuring range, selectivity and poisoning.","ISO/TC 197 - Wasserstofftechnologie,","2010-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1127-1","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik","X",{"$nulls":9},"X",null,"Dieses Dokument legt Verfahrensweisen zum Erkennen und Bewerten von gefährlichen Situationen fest, die zu Explosionen führen können, und beschreibt geeignete Planungs- und Fertigungsmaßnahmen, um die erforderliche Sicherheit zu erreichen. Das wird erreicht durch:\n\n—Risikobewertung;\n—Risikoverringerung.\n\nDie Sicherheit von Geräten, Schutzsystemen und Komponenten lässt sich durch das Beseitigen von Gefährdungen und/oder eine Begrenzung des Risikos erreichen, d.h. durch:\n\na)geeignete konstruktive Auslegung (ohne Anwendung von technischen Schutzmaßnahmen);\nb)technische Schutzmaßnahmen;\nc)Benutzerinformation;\nd)sonstige Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen\n\nMaßnahmen nach a) (Vorbeugung) und b) (Schutz) werden in Abschnitt 6 behandelt, Maßnahmen nach c) gegen Explosionen werden in Abschnitt 7 behandelt. Maßnahmen nach d) sind in diesem Dokument nicht festgelegt. Sie werden in ENISO12100: 2010, Abschnitt 6, behandelt.\nDie in diesem Dokument beschriebenen Schutzmaßnahmen führen nur dann zu der erforderlichen Sicherheit, wenn die Geräte, Schutzsysteme und Komponenten bestimmungsgemäß betrieben und entsprechend den für sie geltenden Anwendungsregeln oder Anforderungen installiert und gewartet werden.\nDieses Dokument legt allgemeine Verfahrensweisen für Entwurf und Ausführung fest, um Konstrukteure und Hersteller bei Entwurf und Ausführung von Geräten, Schutzsystemen und Komponenten in Bezug auf den Explosionsschutz zu unterstützen.\nDieses Dokument gilt für alle Geräte, Schutzsysteme und Komponenten, die bestimmungsgemäß in explosionsgefährdeten Bereichen unter atmosphärischen Bedingungen eingesetzt werden. Solche Bereiche können vorliegen, wenn entzündbare/brennbare Stoffe verarbeitet, verwendet oder von den Geräten, Schutzsystemen und Komponenten oder von Stoffen in der Umgebung von Geräten, Schutzsystemen und Komponenten und/oder aus den Konstruktionswerkstoffen der Geräte, Schutzsysteme und Komponenten freigesetzt werden.\nDieses Dokument gilt für Geräte, Schutzsysteme und Komponenten in allen Anwendungsphasen.\nDieses Dokument ist nur anwendbar auf die Gerätegruppe II für den bestimmungsgemäßen Gebrauch an anderen Orten als in Untertagebereichen von Bergwerken und außerhalb derartiger Einrichtungen von Bergwerken über Tage, die durch Schlagwetter und/oder brennbaren Staub gefährdet sind.","DIN-Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2019-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28080","Norm","Deutschland","Sättel für liegende Apparate","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm gilt für Sättel mit Sattelblech an liegenden Apparaten, die in der Regel mit dem Apparat verschweißt sind. Diese Norm beschreibt eine Auswahl möglicher Sattelformen und Abmessungen.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2015-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28081-1","Norm","Deutschland","Apparatefüße - Teil 1: Apparatefüße aus Rohr","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm ist anzuwenden für Apparatefüße aus Rohr, mit Verstärkungsblech, an stehenden Apparaten mit gewölbten Böden, die mit dem Apparateboden verschweißt sind. Sie legt eine Auswahl möglicher Formen und Abmessungen von Apparatefüßen fest.\nDarüber hinaus enthält diese Norm Anhaltswerte für maximale Kräfte auf gewölbte Böden nach DIN 28011 und DIN 28013 (siehe Anhang A)","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2015-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28081-2","Norm","Deutschland","Apparatefüße - Teil 2: Apparatefüße aus Profilstahl","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm ist anzuwenden für Apparatefüße aus Profilstahl, mit Verstärkungsblech, an stehenden Apparaten, die mit dem Apparatemantel verschweißt werden. Sie legt die Anordnung und Abmessungen von Apparatefüßen fest. Darüber hinaus enthält diese Norm Anhaltswerte für maximale Momente auf den Apparatemantel (siehe Anhang A).","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2015-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28084","Norm","Deutschland","Tragringe und Ringträger an Apparaten aus unlegierten und nichtrostenden Stählen - Maße, Ausführungen, Formen und maximale Betriebslasten","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Dieses Dokument ist anzuwenden für Tragringe und Ringträger zum Einhängen von Apparaten in Bühnenöffnungen, vorwiegend in verfahrenstechnischen Anlagen. Der Tragring ist am Apparat angeschweißt, der Ringträger ist ein loser Ring. Dies Dokument legt eine Auswahl von Ausführungen, Auflagearten, Formen und Maße fest und gibt die Durchmesser von Bühnenöffnungen vor.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28087","Norm","Deutschland","Traglaschen an Apparaten für Montage; Maße und maximale Kräfte","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Norm ist anzuwenden für Traglaschen an Apparaten aus unlegierten, niedriglegierten oder nichtrostenden Stählen, die vornehmlich verfahrenstechnischen Zwecken dienen.\nBei auszumauernden oder auszukleidenden Apparaten ist jeweils zu prüfen, ob die hierfür besonderen Anforderungen ausreichend erfüllt werden (siehe z. B. DIN 28 051, DIN 28 060).\nANMERKUNG: Die maximalen Kräfte beziehen sich nur auf die Traglaschen selbst. Der rechnerische Nachweis von Tragkräften unter Berücksichtigung der Apparatewand wird hier nicht betrachtet.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","1994-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14564","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Dieses Dokument stellt zusätzliche Begriffe zur Verfügung, als Ergänzung zu den im Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR, en: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oder der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID, en: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail), erschienen als Anhang C zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF, en: Convention concerning International Carriage by Rail),angegebenen.\nDieses Dokument ist Teil der Reihe von Dokumenten, die vom CEN/TC296 für die Beförderung gefährlicher Güter erarbeitet wird. Diese Reihe unterstützt die ordnungsgemäße Anwendung von ADR und RID.\nDieses Dokument gilt für Tanks, die für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet werden.\nDieses Dokument gilt nicht für die Beförderung gefährlicher Güter in loser Schüttung.\nZur Vereinfachung der Anwendung werden im informativen Anhang A einige horizontale, aus dem ADR, Ausgabe 2017, Kapitel1.2, entnommene Begriffsbestimmungen wiedergegeben; ebenso werden im informativen Anhang B einige besondere Begriffsbestimmungen zu ortbeweglichen Tanks aus dem ADR, Ausgabe2017, Kapitel6.7, wiedergegeben.\nANMERKUNG: Das ADR unterliegt einer turnusmäßigen Fortschreibung, weshalb Anhang A und Anhang B ab einem bestimmten Zeitpunkt veraltet sein könnten.\nDie informativen Anhänge C, D und E stellen alphabetische dreisprachige Verzeichnisse der Benennungen in Englisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung, wobei die Sortierung den englischen, französischen bzw. deutschen Benennungen folgt.\nDer normative Anhang F enthält schematische Darstellungen von Tanköffnungen und -verschlüssen entsprechend der Tankcodierung. ","DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank)","2019-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28020","Norm","Deutschland","Liegende Druckbehälter 0,63 m³ bis 25 m³ - Maße","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Norm legt Hauptmaße von liegenden zylindrischen Druckbehältern fest. Sie legt Ausführungen aus unlegiertem und aus nichtrostendem Stahl in Einzelheiten fest. Die Behältergrößen sind eine Auswahl aus DIN 28105.\nJe nach betrieblichen Anforderungen können Stutzen nach DIN 28025 oder DIN 28115, Mannlochstutzen nach DIN 28124-2, DIN 28124-3 und DIN 28124-4, Sättel nach DIN 28080 und Tragösen nach DIN 28086 verwendet werden. ","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2007-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28021","Norm","Deutschland","Stehende Druckbehälter - Behälter für Lagerung, 6,3 m³ bis 100 m³ - Maße","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Norm legt Hauptmaße von stehenden zylindrischen Druckbehältern, vorzugsweise zur Aufstellung in Behälterlagern, fest. Sie legt Ausführungen aus unlegiertem und aus nicht rostendem Stahl in Einzelheiten fest. Die Behältergrößen sind eine Auswahl aus DIN 28105.\nJe nach betrieblichen Anforderungen können z. B. Stutzen nach DIN 28025 oder DIN 28115, Tragelemente wie Pratzen nach DIN 28083-1, Tragringe und Ringträger nach DIN 28084-2 oder DIN 28084-3, Standzargen nach DIN 28082-1 oder DIN 28082-2 sowie Füße aus Rohr nach DIN 28081-1 bzw. Traghilfen wie Tragzapfen nach DIN 28085, Tragösen nach DIN 28086 oder Traglaschen nach DIN 28087 verwendet werden.\nDie Verwendung von Halbrohrschlangen nach DIN 28128 oder Außenmantel nach DIN 28136-1 sind möglich.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2006-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 28022","Norm","Deutschland","Stehende Druckbehälter - Behälter für Prozessanlagen 0,063 m³ bis 25 m³ - Maße","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Norm legt Hauptmaße von stehenden zylindrischen Druckbehältern, vorzugsweise zur Aufstellung in Prozessanlagen, fest. Sie legt Ausführungen aus unlegiertem und nicht rostendem Stahl in Einzelheiten fest. Die Behältergrößen sind ab Nenndurchmesser 600 mm eine Auswahl aus DIN 28105.\nJe nach betrieblichen Anforderungen können z. B. Stutzen nach DIN 28025 oder DIN 28115, Tragelemente wie Pratzen nach DIN 28083-1, Tragringe und Ringträger nach DIN 28084-2 oder DIN 28084-3, Standzargen nach DIN 28082-1 oder DIN 28082-2 sowie Füße aus Rohr nach DIN 28081-1 bzw. Traghilfen wie Tragzapfen nach DIN 28085, Tragösen nach DIN 28086 oder Traglaschen nach DIN 28087 verwendet werden.\nDie Verwendung von Halbrohrschlangen nach DIN 28128 oder Außenmantel nach DIN 28136-1 sind möglich.","DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)","2006-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 764-1","Norm","Europa","Druckgeräte - Teil 1: Vokabular","X",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm legt Begriffe für Druckgeräte und Baugruppen fest, die durch die Europäische Richtlinie über Druckgeräte („Druckgeräterichtlinie“, DGRL)abgedeckt sind. \nANMERKUNG: Sie kann für andere Druckgeräte auch angewandt werden.","CEN/TC 54","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 764-2","Norm","Europa","Druckgeräte - Teil 2: Größen, Symbole und Einheiten","X",{"$nulls":6},"X",{"$nulls":4},"Diese Europäische Norm definiert die wesentlichen Größen, Symbole und Einheiten, die für Druckgeräte und deren Baugruppen gemäß der Europäischen Richtlinie 97/23/EG zu verwenden sind.","CEN/TC 54","2012-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 764-4","Norm","Europa","Druckgeräte - Teil 4: Erstellung von technischen Lieferbedingungen für metallische Werkstoffe","X",{"$nulls":4},"X",null,"X",null,null,null,"X","Diese Europäische Norm legt die Anforderungen entsprechend der EU-Richtlinie97/23/EG für Druckgeräte (DGRL) für die Festlegungen der technischen Lieferbedingungen als: \n-harmonisierte Europäische Werkstoffnorm; \n-Europäische Werkstoffzulassung (EAM); \n-Werkstoff-Einzelgutachten (PMA), \nfür metallische Werkstoffe für Druckgeräte in allen Erzeugnisformen fest. Schweißzusätze werden in dieser Norm nicht behandelt. \nDiese Europäische Norm wurde vorrangig auf der Grundlage von Stahl-, Nickel- und nickelbasierten Werkstoffen entwickelt. Sie darf jedoch auf andere Werkstoffe angewendet werden, wobei jedoch besondere Aspekte bezüglich des betreffenden Werkstoffs berücksichtigt werden sollten.","CEN/TC 54","2015-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 764-5","Norm","Europa","Druckgeräte - Teil 5: Prüfbescheinigungen für metallische Werkstoffe und Übereinstimmung mit der Werkstoffspezifikation","X",{"$nulls":4},"X",null,"X",null,"X",null,"X","Diese Europäische Norm legt die Vorschriften für die Prüfbescheinigungen metallischer Werkstoffe fest, die für die Verwendung entsprechend der DGRL vorgesehen sind, um die grundlegenden Sicherheits-anforderungen nach Anhang I, 4.2(b) und 4.3, und die erforderliche Werkstoffspezifikation einzuhalten. Ein vereinfachtes Diagramm der Verfahrensschritte für die Prüfbescheinigungen einschließlich der Übereinstimmung mit der Werkstoffspezifikation ist in Bild1 dargestellt. Bild 1 — Arten der erforderlichen Prüfbescheinigungen","CEN/TC 54","2015-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN CEN/TR 764-6","Technische Regel","Deutschland","Druckgeräte - Teil 6: Aufbau und Inhalt einer Betriebsanleitung","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X",null,"Der vorliegende Teil 6 der EN 764 ist ein Technischer Bericht und somit ein allgemeines Dokument, das Anforderungen an die Betriebsanleitung festlegt, die einem Druckgerät beigefügt wird, wenn dieses in Verkehr gebracht wird. Er enthält ausschließlich allgemeine Angaben und beansprucht somit nicht die Annahme der Konformität mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGR).\nDie Betriebsanleitung enthält die erforderlichen sicherheitsbezogenen Angaben für die Installation, einschließlich Zusammenbau, Inbetriebnahme und Instandhaltung. Detailliertere Anforderungen an den Inhalt einer Betriebsanleitung für bestimmte Druckgeräte oder Baugruppensind speziellen Normenreihen, wie z.B. EN 13445 „Unbefeuerte Druckbehälter“, EN13480 „Metallische industrielle Rohrleitungen“, EN 12952 „Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten“ oder EN 12953 „Großwasserraumkessel“ zu entnehmen.","NA 012-00-05 AA","2013-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 764-7","Norm","Europa","Druckgeräte - Teil 7: Sicherheitseinrichtungen für unbefeuerte Druckgeräte","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X",null,"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zum Schutz von Druckbehältern, Systemen von Druckbehältern, Rohrleitungen, Ausrüstungsteilen und Baugruppen vor unzulässigen Betriebsbedingungen fest. \nSie beinhaltet auch sicherheitsrelevante Anzeige- und Alarmeinrichtungen, Signale und Warneinrichtungen, sofern diese in Sicherheitseinrichtungen verwendet werden. \nGeräte, die über Rohrleitungen ausreichenden Querschnitts, ohne eventuelle Sperren und ohne irgendein Ventil, das Bereiche des Sicherheitssystems abtrennen kann, zu Systemen verbunden sind, dürfen in Bezug auf die Anforderungen an die Absicherung gegen Drucküberschreitung als einfaches Drucksystem betrachtet werden. \nSicherheitseinrichtungen schließen die Verbindungen zwischen dem zu schützenden Gerät und der gesamten Abblaseleitung ein. Es kann sich dabei um eine Ableitung in die Atmosphäre oder in ein geschlossenes Entsorgungssystem handeln. \nANMERKUNG: Der Anwendungsbereich der vorliegenden Norm, bezogen auf die in der Druckgeräte-Richtlinie beschriebenen Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion und weitere Einrichtungen mit Schutzfunktion ist in Anhang F dargestellt.","NA 012-00-05 AA","2002-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN CEN/TS 764-8","Technische Regel","Deutschland","Druckgeräte und Zusammenbauten - Teil 8: Druckprüfung","X",{"$nulls":9},"X","X","Dieses Dokument legt den Zweck, die Form und die Durchführung der Druckprüfung anhand von Druck-versuchen an Druckgeräteteilen und Baugruppen fest.\nEs legt ebenfalls das Verfahren für die Bestimmung des Druckwertes für den Druckversuch fest.","NA 012-00-05 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 11119-1","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Bau und Prüfungen - Teil 1: Umfangsumwickelte faserverstärkte Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen bis 450 l","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","This document specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examination and testing at time of manufacture for:\n— type 2 composite hoop wrapped cylinders or tubes with a load-sharing metal liner and composite reinforcement on the cylindrical portion only;\n— water capacities up to 450 l;\n— the storage and conveyance of compressed or liquefied gases;\n— cylinders and tubes with composite reinforcement of carbon fibre, aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) within a matrix or steel wire to provide circumferential reinforcement;\n— a minimum design life of 15 years.\nThis document does not address the design, fitting, and performance of removable protective sleeves.\nNOTE 1 References to cylinders in this document include composite tubes if appropriate.\nNOTE 2 ISO 11439 applies to cylinders intended for use as fuel containers on natural gas vehicles and ISO 11623 covers periodic inspection and re-testing of composite cylinders.","ISO/TC 58/SC 3","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 11119-2","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Gasflaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Bau und Prüfung - Teil 2: Vollumwickelte, faserverstärkte Gasflaschen und Großflaschen bis 450 l aus Verbundwerkstoffen mit lasttragenden metallischen Linern","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","This document specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examination and testing at time of manufacture for: \n— type 3 fully wrapped cylinders or tubes with a load-sharing metal liner and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends; \n— water capacities up to 450 l; \n— storage and conveyance of compressed or liquefied gases; \n— cylinders and tubes with composite reinforcement of carbon fibre, aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) within a matrix; \n— a minimum design life of 15 years. \nThis document does not address the design, fitting, and performance of removable protective sleeves. \nThis document does not apply to cylinders with welded liners. \nNOTE 1 References to cylinders in this document include composite tubes if appropriate. \nNOTE 2 ISO 11439 applies to cylinders intended for use as fuel containers on natural gas vehicles and ISO 11623 covers periodic inspection and re-testing of composite cylinders. ","ISO/TC 58/SC 3","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 11119-3","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Gasflaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Bau und Prüfung - Teil 3: Vollumwickelte faserverstärkte Gasflaschen und Großflaschen bis 450 l aus Verbundwerkstoffen mit nicht lasttragenden metallischen oder nichtmetallischen Linern oder ohne Liner","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","This document specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examination and testing at time of manufacture for: \n— type 4 composite fully wrapped cylinders or tubes with a non-load sharing liner and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends; \n— type 5 fully wrapped cylinders or tubes without liners and with a test pressure of less than 60 bar and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends; \n— water capacities up to 450 l; \n— for the storage and conveyance of compressed or liquefied gases; \n— cylinders and tubes with composite reinforcement of carbon fibre, aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) within a matrix; \n— a minimum design life of 15 years. \nCylinders and tubes manufactured and tested according to this document are not intended to contain toxic, oxidizing or corrosive gases. \nThis document does not address the design, fitting and performance of removable protective sleeves. \nNOTE 1 References to cylinders in this document include composite tubes if appropriate. \nNOTE 2 ISO 11439 applies to cylinders intended for use as fuel containers on natural gas vehicles and ISO 11623 covers periodic inspection and re-testing of composite cylinders.","ISO/TC 58/SC 3","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 11119-4","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Konstruktion und Prüfverfahren - Teil 4: Vollumwickelte faserverstärkte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen mit einem Fassungsraum bis zu 150 l mit lasttragenden geschweißten metallischen Linern","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","ISO 11119-4:2016 specifies requirements for composite gas cylinders with load-sharing welded liners between 0,5 l and 150 l water capacity and a maximum test pressure of 450 bar for the storage and conveyance of compressed or liquefied gases. \nNOTE 1: 1 bar = 105Pa = 105N/m2. \nThe cylinders are constructed in the form of a welded stainless steel liner or welded ferritic steel liner or welded aluminium alloy liner and overwrapped with carbon fibre or aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) in a matrix to provide longitudinal and circumferential reinforcement. \nThe cylinders in this part of ISO 11119 are type 3 fully wrapped cylinders with a load-sharing metal liner and composite reinforcement on both the cylindrical portion and the dome ends. \nCylinders produced in accordance with this part of ISO 11119 have a minimum design life of 15 years. Cylinders with test pressure of up to 60 bar have an unlimited design life. \nISO 11119-4:2016 does not address the design, fitting, and performance of removable protective sleeves. \nISO 11119-4:2016 does not apply to cylinders with seamless liners. For seamless liners, ISO 11119‑2 applies. \nNOTE 2 ISO 11623 covers periodic inspection and re-testing of composite cylinders. ","ISO/TC 58/SC 3","2016-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14025","Norm","Europa","Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Metallische Drucktanks - Auslegung und Bau","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen für Auslegung und Bau von metallischen Drucktanks mit einem höchsten Betriebsdruck von mehr als 50kPa (0,5bar) für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit der Eisenbahn und mit Seeschiffen fest. Dieses Dokumentent hält Anforderungen an Öffnungen, Verschlüsse und die bauliche Ausrüstung; Anforderungen an die Bedienungsausrüstung werden nicht behandelt. Für Tanks für die Beförderung von tiefkalten Flüssigkeiten gelten EN 13530-1 und EN 13530-2.\nAuslegung und Bau von Drucktanks entsprechend dem Anwendungsbereich dieses Dokuments unterliegen im Wesentlichen den zutreffenden Vorschriften in RID/ADR, Unterabschnitte 6.8.2.1, 6.8.3.1 und 6.8.5. Zusätzlich gelten außerdem die zutreffenden Anforderungen nach RID/ADR, Tabelle A, Spalten 12 und 13, Kapitel 3.2, Kapitel 4.3 und Unterabschnitt 6.8.2.4. Für die bauliche Ausrüstung gelten RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.2 bzw. Unterabschnitt 6.8.3.2. Auf die in RID/ADR, Unterabschnitt 1.2.1, enthaltenen Begriffsbestimmungen wird verwiesen. AC=> Zu ortsbeweglichen Tanks siehe auch RID/ADR, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitte 6.7.2 und 6.7.3 <=AC. Darüber hinaus gelten die maßgeblichen Anforderungen von RID/ADR, Tabelle A, Spalten10 und 11, Kapitel 3.2, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitte 6.7.2 und 6.7.3. Die oben angegebene Nummerierung der Abschnitte bezieht sich die Ausgaben der RID/des ADR von 2017, die regelmäßig überarbeitet werden. Daher kann es zu vorübergehenden Nichtübereinstimmungen mit EN 14025 kommen. Dieses Dokument gilt auch für verflüssigte Gase einschließlich Flüssiggas (LPG); für eine dezidierte LPG-Norm siehe jedoch EN 12493.","CEN/TC 296","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 19881","Norm","International","Gasförmiger Wasserstoff - Kraftstofftanks für Landfahrzeuge","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","This document contains requirements for the material, design, manufacture, marking and testing of serially produced, refillable containers intended only for the storage of compressed hydrogen gas for land vehicle operation. These containers\na) are permanently attached to the vehicle,\nb) have a capacity of up to 1 000 l water capacity, and\nc) have a nominal working pressure that does not exceed 70 MPa.\nThe scope of this document is limited to fuel containers containing fuel cell grade hydrogen according to ISO 14687 for fuel cell land vehicles and Grade A or better hydrogen as per ISO 14687 for internal combustion engine land vehicles. This document also contains requirements for hydrogen fuel containers acceptable for use on-board light duty vehicles, heavy duty vehicles and industrial powered trucks such as forklifts and other material handling vehicles.","ISO/TC 197 Hydrogen technologies","2018-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST 14249-89","Norm",null,"Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"The standard establishes norms and methods for calculating the strength of cylindrical shells, conical elements, bottoms and covers of vessels and apparatus made of carbon and alloyed steels used in chemical, petroleum refining and related industries operating under single and multiple loads under internal overpressure, vacuum or external overpressure and under the action of axial and transverse forces and bending moments, and also sets the values of permissible stresses, modulus longitudinally th elasticity and strength factors of welds.","USSR State Committee for Standards","1990-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST 24755-89","Norm",null,"Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation for openings reinforcement","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"The standard establishes norms and methods for calculating the strength of the reinforcement of the holes in the shells, transitions and convex bottoms of vessels and apparatus used in the chemical, petroleum industry and related industries operating under internal and external pressure.","USSR State Committee for Standards","1990-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST R 55597","Norm",null,"High pressure vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Reinforcement of openings in shells and heads external pressure. Strength calculation under external static loads on the nozzle","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"This standard establishes norms and methods for calculating the strength of the reinforcement of holes in single-layer and multi-layer cylindrical shells, convex bottoms and lids of vessels and high-pressure apparatus used in the chemical, oil and gas processing and related industries operating under internal pressure","Federal Agency for Technical Regulation and Metrology","2014-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST R 54803","Norm",null,"High-pressure welded steel vessels. General technical requirements","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","This standard applies to steel welded vessels and devices operating under internal overpressure of up to 130 MPa (1300 kgf / cm sq.) At a wall temperature of at least minus 70 ° C and no more than 525 ° C, and establishes general technical requirements for design , materials, manufacturing, reconstruction, repair, methods of control and testing, acceptance and supply of vessels and apparatus used at hazardous production facilities. This standard does not limit the effect of GOST R 52630 within the scope of its application in the design and manufacture of steel welded vessels and apparatus. Norms and rules of design and manufacturing should be determined in accordance with the technological parameters of vessel operation and agreed with the customer.","Federal Agency for Technical Regulation and Metrology","2014-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST 12.2.085","Norm",null,"Vessels working under pressure. Safety valves. Safety requirements","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X",null,"This standard applies to safety valves (hereinafter referred to as valves) designed to protect against an emergency pressure increase in equipment (vessels, boilers, pipelines, etc.) operating under an excess pressure of more than 0.05 Mpa","USSR State Committee for Standards","2018-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST R 50599","Norm",null,"Welded steel vessels and apparatus under high pressure. Non-destructive control while the manufacturing and operating","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":4},"X","X","This standard applies to steel welded vessels and apparatus designed for operation under internal overpressure from 10 to 130 MPa at a wall temperature not lower than minus 40 and not higher than 525 degrees. C, and establishes: 1) methods of non-destructive testing (visual, color, magnetic powder, ultrasound, radiographic) of vessels and devices in the process of their manufacture and operation; 2) the basic requirements for the control; 3) assessment of the quality of vessels and apparatus based on the results of non-destructive testing","Gosstandard of Russia","1993-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["GOST 34233.3","Norm",null,"Vessels and apparatus. Norms and methods of strength calculation. Reinforcement of openings in shells and bottoms under internal and external pressure. Strength calculation of shells and bottoms under external static loads on the fitting","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"This standard establishes norms and methods for calculating the strength of reinforcing holes in cylindrical and conical shells, conical transitions, convex bottoms and lids of vessels and apparatus operating under internal overpressure or external pressure used in chemical, oil and gas and other industries. This standard also provides a method for calculating the strength of the shells and bottoms under the combined effect of internal overpressure and external static loads on the nozzle and loading caused by the constraint of temperature deformations. This standard is used in conjunction with GOST 34233.1 and is valid provided that the wall thicknesses of the shells, transitions and bottoms meet the conditions of strength and stability in accordance with GOST 34233.2","Federal Agency for Technical Regulation and Metrology","2018-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 24431","Norm","International","Gasflaschen - Nahtlose, geschweißte und Composite-Flaschen für verdichtete und verflüssigte Gase (ausgenommen Acetylen) - Inspektion zum Zeitpunkt des Füllens",null,"X",{"$nulls":8},"X","X","Diese Internationale Norm legt die Inspektionsanforderungen zum Zeitpunkt des Füllens fest und gilt für nahtlose oder geschweißte ortsbewegliche Gasflaschen aus Stahl oder einer Aluminiumlegierung (Typ 1) und für ortsbewegliche Gasflaschen aus Verbundwerkstoff (Composite) (Typen 2 bis einschließlich 5) für verflüssigte oder verdichtete Gase mit einer Wasserkapazität bis zu 150l. Sie darf auf Gasflaschen und Großflaschen mit einer Wasserkapazität zwischen 150l und 450l angewendet werden, wenn sie als einzelne Gasflaschen und Großflaschen untersucht und befüllt werden. \nDiese Internationale Norm gilt nicht für Acetylenflaschen, für Flaschenbündel oder Großflaschen, Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC, en: multiple-element gas container) oder Batteriefahrzeuge. \nDiese Internationale Norm darf auch auf Flüssiggas (LPG, en: Liquefied Petroleum Gas) angewendet werden. \nFür besondere Flüssiggasanwendungen siehe ISO 10691. Für Flaschenbündel siehe ISO 11755","ISO/TC 58/SC 4","2017-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11755","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel für verdichtete und verflüssigte Gase (ausgenommen Acetylen) - Prüfung zum Zeitpunkt des Füllens",null,"X",{"$nulls":8},"X","X","Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an die Inspektion von Flaschenbündeln für verdichtete und verflüssigte Gase vor, während und nach dem Zeitpunkt des Füllens fest, die auch als Bündel bezeichnet werden. \nDiese Internationale Norm gilt nicht für Acetylenflaschenbündel. \nDiese Internationale Norm gilt nicht für Bündel, wenn sie Teil eines Batteriefahrzeugs sind.","ISO/TC 58/SC 4","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10460","Norm","International","Gasflaschen - Geschweißte Gasflaschen aus Aluminiumlegierung, Kohlenstoffstahl und Edelstahl - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":9},"X","X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von geschweißten Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen, Kohlenstoffstahl und Edelstahl mit einem Fassungsraum von 0,5l bis 150l für die Versorgung mit druckbeaufschlagtem Gas und Flüssiggas zur Prüfung der Eignung dieser Gasflaschen für den weiteren Betrieb fest. \nEs gilt darüber hinaus, soweit praktikabel, für Flaschen mit einem Fassungsraum von weniger als 0,5l und mehr als 150l bis 450l. \nDas Dokument gilt nicht für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Acetylenflaschen oder Verbundflaschen (vollständig umwickelt oder teilumwickelt). \nEs ist hauptsächlich für Flaschen mit Industriegasen außer Flüssiggasen (en: liquefied petroleum gas, LPG) vorgesehen. Das Dokument darf darüber hinaus auch für LPG angewendet werden. Anforderungen an LPG-Anwendungen sind auch in ISO10464 festgelegt.","ISO/TC 58","2018-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11623","Norm","International","Gasflaschen - Verbundbauweise (Composite-Bauweise) - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":9},"X","X","Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an die wiederkehrende Inspektion und Prüfung und an die Überprüfung der Unversehrtheit für den weiteren Betrieb von umfangs- und vollumwickelten ortsbeweglichen Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (Composite-Flaschen) mit Linern aus Aluminiumlegierungen, Stahl oder nichtmetallischen Werkstoffen oder Flaschenbauweisen ohne Liner (Typ 2, 3, 4 und 5) mit einem Fassungsraum von 0,5l bis 450l fest, welche zur Verwendung mit verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen vorgesehen sind. \nDiese Internationale Norm wurde verfasst, um die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von nach ISO 11119-1, ISO 11119-2 und ISO 11119-3 ausgelegten Composite-Flaschen zu beschreiben und kann mit Genehmigung der zuständigen Behörde auch für nach vergleichbaren Normen ausgelegte Composite-Flaschen angewendet werden. \nSoweit möglich, kann diese Internationale Norm auch für Flaschen mit einem Fassungsraum kleiner als 0,5l angewendet werden.","ISO/TC 58","2018-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 20475","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung",null,"X",{"$nulls":8},"X","X","Dieses Dokument legt die Anforderungen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Flaschenbündeln fest, die verdichtetes, verflüssigtes und gelöstes Gas enthalten. \nANMERKUNG: Zusätzliche Anforderungen für Acetylen-Flaschenbündel sind in Anhang A enthalten. \nDieses Dokument enthält außerdem Angaben zur Instandhaltung von Flaschenbündeln. \nDieses Dokument gilt nicht für Acetylenbündel mit lösemittelfreien Acetylenflaschen. \nDieses Dokument deckt nicht die Anforderungen für Flaschenbündel als Bestandteil eines Batteriefahrzeugs ab. Für einige bestimmte Anwendungen, z.B. Offshore, können zusätzliche Anforderungen gelten.","ISO/TC 58","2021-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 18119","Norm","International","Gasflaschen - Nahtlose Gasflaschen und Großflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen - Wiederkehrende Inspektion und Prüfung","X",{"$nulls":9},"X","X","Dieses Dokument legt die Anforderungen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung fest, um die Integrität von Flaschen und Großflaschen zu überprüfen, damit sie für eine weitere Zeitperiode genutzt werden können. \nDieses Dokument gilt für nahtlose ortsbewegliche Gasflaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen (einzelne oder welche, die ein Flaschenbündel bilden), die für verdichtetes und verflüssigtes Gas unter Druck mit einem Fassungsraum von 0,5l bis zu 150l vorgesehen sind und für nahtlose ortsbewegliche Gasgroß-flaschen aus Stahl und Aluminiumlegierungen (einzelne oder welche, die ein Flaschenbündel bilden), die für verdichtetes und verflüssigtes Gas unter Druck mit einem Fassungsraum über 150l vorgesehen sind. Es gilt auch, soweit durchführbar, für Flaschen mit weniger als 0,5l Fassungsraum. \nDieses Dokument gilt nicht für die wiederkehrende Inspektion und Instandhaltung von Acetylenflaschen oder für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Composite-Flaschen. \nANMERKUNG: Sofern nicht als Ausnahme angemerkt, bezieht sich die Verwendung von „Flasche“ in diesem Dokument sowohl auf Flaschen als auch auf Großflaschen.","ISO/TC 58","2021-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ANSI/CSA CHMC 1","Norm","USA","Test methods for evaluating material compatibility in compressed hydrogen applications — Metals","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"X","This standard provides uniform test methods for evaluating material compatibility with compressed hydrogen applications. The results of these tests are intended to provide a basic comparison of materials performance in applications utilizing compressed hydrogen. This standard is not intended to replace sound engineering judgment; additional testing considerations may be necessary to fully qualify the design of a component manufactured for use in certain hydrogen applications.\n\nThis standard applies to metallic materials only.\n\nIf the value for measurement as given in this standard is followed by an equivalent value in other units, the first stated value is to be regarded as the specification.\n\nAll references to pressure throughout this standard are to be considered gauge pressures, unless otherwise specified.","Nicht zu ermitteln","2014-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ANSI/CSA CHMC 2","Norm","USA","Test methods for evaluating material compatibility in compressed hydrogen applications - Polymers","X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":5},"X","Preface This is the first edition of CSA/ANSI CHMC 2, Test methods for evaluating material compatibility in compressed hydrogen applications — Polymers. \nThis Standard has been developed in compliance with Standards Council of Canada requirements for National Standards of Canada. It has been published as a National Standard of Canada by CSA Group. This Standard has been approved by the American National Standards Institute (ANSI) as an American National Standard. \nScope 1.1 This Standard provides uniform test methods for evaluating material compatibility in compressed hydrogen applications. The results of these tests are intended to provide a basis for comparison of materials performance in applications using compressed hydrogen. \n1.2 This Standard applies to polymer materials only. Note: In this Standard, the term \"polymer\" refers to synthetic polymers, such as thermoplastics and elastomers, that have been manufactured for liner or sealing applications. \n1.3 This Standard is not intended to replace sound engineering judgment or component testing in hydrogen applications; additional testing considerations based on applicable standards and relevant failure modes should be conducted to fully qualify the polymer in the design of a component manufactured for use in certain hydrogen applications. \n1.4 In this Standard, \"shall\" is used to express a requirement, i.e., a provision that the user is obliged to satisfy in order to comply with the Standard; \"should\" is used to express a recommendation or that which is advised but not required; and \"may\" is used to express an option or that which is permissible within the limits of the Standard. Notes accompanying clauses do not include requirements or alternative requirements; the purpose of a note accompanying a clause is to separate from the text explanatory or informative material. Notes to tables and figures are considered part of the table or figure and may be written as requirements. Annexes are designated normative (mandatory) or informative (non-mandatory) to define their application. \n1.5 All references to pressure throughout this Standard are to gauge pressures, unless otherwise specified.","Nicht zu ermitteln","2019-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10961","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenbündel - Auslegung, Herstellung, Prüfung und Inspektion","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Auslegung, Bau, Prüfung und Erstinspektion eines ortsbeweglichen Flaschenbündels fest. \nEs gilt für Flaschenbündel, die aus Flaschen bestehen, die verdichtete Gase, verflüssigte Gase und deren Gemische enthalten. Es gilt auch für Acetylen-Flaschenbündel. Zusätzliche Anforderungen an Acetylen-Flaschenbündel, die Acetylen in einem Lösemittel enthalten, sind in Anhang B angegeben. Dieses Dokument gilt jedoch nicht für Acetylen-Flaschenbündel mit lösemittelfreien Acetylenflaschen. \nDieses Dokument legt die zusätzlichen Anforderungen fest, die gelten, wenn einzelne Flaschen in einem Bündel zusammengefasst werden. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen in einem Flaschenbündel enthaltene einzelne Flaschen den anwendbaren Normen für einzelne Flaschen. \nDieses Dokument gilt in erster Linie für andere Industriegase als Flüssiggas (en:liquefied petroleum gas, LPG), es kann jedoch auch im Falle von LPG angewendet werden. \nDieses Dokument gilt nicht für Einheiten, in denen die Flaschen über Sammelleitungen in einem Stützrahmen miteinander verbunden sind, der für die dauerhafte Befestigung an einem Straßenfahrzeug, einem Eisenbahnwagen oder am Boden als Lagerbehälter beim Kunden ausgelegt ist. Es gilt auch nicht für Flaschenbündel, die für die Verwendung unter extremen Umwelt- oder Betriebsbedingungen ausgelegt sind (z.B. Offshore-Flaschenbündel), bei denen zusätzliche und außergewöhnliche Anforderungen gelten, um Sicherheitsstandards, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.","ISO/TC 58/SC 4","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 9809-4","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare, nahtlose Gasflaschen aus Stahl - Auslegung, Bau und Prüfung - Teil 4: Flaschen aus Edelstahl mit einer Zugfestigkeit von weniger als 1 100 MPa","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","This document specifies the minimum requirements for the materials, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examinations and testing at time of manufacture for refillable, seamless, stainless steel gas cylinders with water capacities up to and including 150 l. \nIt is applicable to cylinders for compressed, liquefied and dissolved gases with a maximum actual tensile strength, Rma, of less than 1 100 MPa.\nNOTE: If so desired, cylinders of water capacity between 150 l and 450 l can be manufactured to be in full conformance to this document.","ISO/TC 58/SC 3","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 18172-1","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare, geschweißte Flaschen aus nichtrostendem Stahl - Teil 1: bis zu einem von Prüfdruck 60 bar","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","ISO 18172-1:2007 specifies minimum requirements concerning material, design, construction and workmanship, manufacturing processes and testing of refillable transportable welded stainless steel gas cylinders, of water capacities from 0,5 l up to and including 500 l, for compressed, liquefied and dissolved gases. ISO 18172-1:2007 is applicable only to cylinders manufactured from stainless steels with test pressures up to 6 MPa (60 bar).","ISO/TC 58/SC 3","2007-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 18172-2","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare, geschweißte Flaschen aus nichtrostendem Stahl - Teil 2: mit einem Prüfdruck von über 60 bar","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","ISO 18172-2:2007 specifies minimum requirements concerning material, design, construction and workmanship, manufacturing processes and testing of refillable transportable welded stainless steel gas cylinders, of water capacities from 0,5 l up to and including 150 l, for compressed and liquefied gases. ISO 18172-2:2007 is applicable only to cylinders manufactured from stainless steels with a maximum tensile strength of less than 1 100 MPa and a test pressure above 6 MPa (60 bar).","ISO/TC 58/SC 3","2007-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 21172-1","Norm","International","Gasflaschen - Geschweißte Druckfässer aus Stahl mit einem Fassungsraum von bis zu 3000 l zur Beförderung von Gasen - Teil 1: Fassungsraum bis 1000 l\n","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","ISO 21172-1:2015 specifies the minimum requirements for the material, design, fabrication, construction and workmanship, inspection, and testing at manufacture of refillable welded steel gas pressure drums, hereafter referred to as drums, of volumes 150 l to 1 000 l and up to 300 bar test pressure for compressed and liquefied gases. Only cylindrical and spherical containers are covered.","ISO/TC 58/SC 3","2018-11","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 13322-1","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Flaschen aus Stahl - Gestaltung und Konstruktion - Teil 1: Flaschen aus Kohlenstoffstahl\n","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, Auslegung, Herstellung und Ausführung, Herstellungsprozessen und Prüfung von wiederbefüllbaren geschweißten ortsbeweglichen Gasflaschen aus Kohlenstoffstahl mit einem Fassungsraum bis einschließlich 150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest.\nDie Anforderungen für Flaschen aus hochfrequenzinduktiv (HFI) geschweißten Stahlrohren mit gedrehtem Ende sind in Anhang A angegeben. Dieses Dokument gilt in erster Linie für andere Industriegase als Flüssiggas (LPG, en: liquefied petroleum gas), kann aber auch für Flüssiggas angewendet werden. Für besondere Flaschen für Flüssiggas (LPG) siehe jedoch EN 1442 „Ortsbewegliche, wiederbefüllbare, geschweißte Flaschen aus Stahl für Flüssiggas (LPG)\"\n","CEN/TC 23","2018-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13322-2","Norm","Europa","Ortsbewegliche Gasflaschen - Wiederbefüllbare geschweißte Flaschen aus Stahl - Gestaltung und Konstruktion - Teil 2: Flaschen aus nichtrostendem Stahl\n","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Norm legt bestimmte Mindestanforderungen bezüglich Werkstoff, der Gestaltung, Konstruktion und Verfahren, Herstellungsprozesse und Versuche bei der Herstellung von wiederbefüllbaren geschweißten ortsbeweglichen Gasflaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem Fassungsraum ab 0,5 l bis einschließlich\n150 l für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase fest. Diese Norm gilt nur für Flaschen, die aus nichtrostendem Stahl, mit einem maximalen Wert der Zugfestigkeit von weniger als 1 100 MPa hergestellt wurden.\nZusätzliche Anforderungen an die Flaschen für den Acetylen-Betrieb und die Grundanforderungen an die poröse Masse sind in EN 1800 enthalten.\nDiese Norm gilt in erster Linie für andere Industriegase als Flüssiggas (LPG), sie kann aber auch für\nFlüssiggas angewendet werden.","CEN/TC 23","2006-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 4706","Norm","International","Nachfüllbare, geschweißte Stahlgasflaschen - Teil 1: Prüfdruck bis 60 bar","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","ISO 4706:2008 specifies the minimum requirements concerning material selection, design, construction and workmanship, procedure and test at manufacture of refillable welded-steel gas cylinders of a test pressure not greater than 60 bar, and of water capacities from 0,5 l up to and including 500 l exposed to extreme worldwide temperatures (-50 °C to +65 °C) used for compressed, liquefied or dissolved gases.\n\nTransportable large cylinders of water capacity above 150 l and up to 500 l may be manufactured and certified to ISO 4706 provided handling facilities are provided.\n\nISO 4706 is primarily intended to be used for industrial gases other than Liquefied Petroleum Gas (LPG), but may also be applied for LPG. For specific LPG applications see ISO 22991.","ISO/TC 58/SC 3","2008-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 14246","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenventile - Herstellungsprüfungen und -überprüfungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Dieses Dokument legt die Verfahren und Annahmekriterien für Herstellungsprüfungen und -untersuchungen (manchmal als erstmalige Prüfung bezeichnet) für Ventile fest, die nach ISO10297 ausgelegt und baumuster-geprüft wurden.\nDieses Dokument gilt für: \na) Flaschenventile für wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen; \nb) Hauptabsperrventile (ausgenommen Kugelhähne) für Flaschenbündel; \nc) Flaschenventile oder Hauptabsperrventile mit integriertem Druckregler (VIPR, en: valve with integrated pressure regulator) und \nd) Ventile für Druckfässer und -rohre.\nANMERKUNG: Sofern keine Gefahr der Mehrdeutigkeit besteht, werden Flaschenventile, Hauptabsperrventile, VIPR und Ventile für Druckfässer und -rohre in diesem Dokument zusammengefasst mit dem Begriff „Ventile“ bezeichnet.\nDie Grundsätze dieser Herstellungsprüfungen und -untersuchungen können nutzbringend auf Flaschenventile angewendet werden, die nach nationalen oder nach von ISO10297 abweichenden internationalen Normen baumustergeprüft wurden.","ISO/TC58, CEN/TC23","2022-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10297","Norm","International","Gasflaschen - Flaschenventile - Spezifikation und Baumusterprüfungen","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Auslegung, Baumusterprüfung und Kennzeichnung für \na)Flaschenventile zur Anbringung an wiederbefüllbare ortsbewegliche Gasflaschen; \nb)Hauptabsperrventile (ausgenommen Kugelhähne) für Flaschenbündel; \nc)Flaschen- oder Hauptabsperrventile mit integriertem Druckregler (VIPR, en: valves with integrated pressure regulator); \nA1=> \nd)Ventile für Druckfässer und Großflaschen;\nA1<= \nfest, welche verdichtete, verflüssigte oder gelöste Gase beinhalten. \nA1=> \nANMERKUNG 1: Sofern keine Gefahr der Mehrdeutigkeit besteht, werden Flaschenventile, Hauptabsperrventile, VIPR und Ventile für Druckfässer und Großflaschen in dieser Internationalen Norm zusammengefasst mit dem Begriff 'Ventile' bezeichnet. \nA1<= \nDiese Internationale Norm behandelt die Funktion eines Ventils als Verschluss. \nDiese Internationale Norm gilt nicht für \n-Ventile für Kryo-Anlagen, tragbare Feuerlöscher und für Flüssiggas (LPG), und \nA1=> \n-Schnellöffnungs-Flaschenventile (z.B. für Feuerlösch-, Explosionsschutz- und Rettungsanwendungen), selbstschließende Flaschenventile oder Kugelhähne. \nANMERKUNG 2: Anforderungen an Ventile für kryogene Behälter sind in der ISO 21011 spezifiziert und auf Regionalebene, z.B. in der EN 1626, beschrieben. Anforderungen an LPG-Ventile sind in der ISO 14245 oder ISO 15995 angegeben. Anforderungen an Schnellöffnungs-Flaschenventile sind in der ISO 17871 beschrieben. Anforderungen an selbstschließende Flaschenventile sind in der ISO 17879 beschrieben. Anforderungen an Ventile für tragbare Feuerlöscher sind auf Regionalebene beispielsweise in der EN3-Reihe spezifiziert. \nA1<= \nANMERKUNG 3: Anforderungen für Herstellungsprüfungen und -überprüfungen von Ventilen nach dieser Internationalen Norm sind in ISO 14246 enthalten. \nANMERKUNG 4: Zusätzliche Anforderungen für VIPR sind in ISO 22435 für industrielle Anwendungen oder in ISO 10524-3 für medizinische Anwendungen festgelegt. Zusätzliche Anforderungen für Restdruckventile mit oder ohne Rückschlagfunktion sind in ISO 15996 festgelegt. Zusätzliche Anforderungen für Druckentlastungseinrichtungen könnten in internationalen/regionalen Rechtsvorschriften/Normen festgelegt sein. \nANMERKUNG 5: Zusätzliche Anforderungen für Flaschenventile für Atemschutzgeräte sind auf regionaler Ebene z.B. in der Reihe EN 144 festgelegt. Zusätzliche Anforderungen für Schnellöffnungs-Flaschenventile für stationäre Feuerlöschanlagen sind in ISO 16003 und auf regionaler Ebene z.B. in EN 12094-4 festgelegt.","ISO/TC58 Gas cylinders, CEN/TC23 Ortsbewegliche Gasflaschen","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 10286","Norm","International","Gasflaschen - Terminologie","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"Diese Norm enthält die Terminologie für Normen von ISO/TC 58, welche unter Gefahrgutbeförderungsvorschriften auf Grundlage der UN-Modellvorschriften Verwendung finden sollen. Abweichungen von dieser Terminologie sind zulässig, um anderen Vorschriften, z. B. für stationäre oder automobile Anwendungen, zu genügen. \nANMERKUNG: Zusätzlich zu den Begriffen, die in den offiziellen Sprachen, Englisch und Französisch aufgeführt sind, sind in diesem Dokument auch die gleichbedeutenden Begriffe auf Deutschenthalten; diese sind in Verantwortung des ISO-Mitglieds von Deutschland (DIN) veröffentlicht und sind nur zur Information. Nur die Begriffe in den offiziellen Sprachen können als ISO-Begriffe angesehen werden.","ISO/TC 58","2022-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 25760","Norm","International","Gasflaschen - Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Gasflaschen",null,"X",{"$nulls":6},"X",null,"X","X","Diese Internationale Norm ist vorgesehen für Lieferanten, Bedienpersonen in Prüfstellen, Bedienpersonen für die Wartung von Flaschen sowie alle Personen, die befugt sind, Ventile aus Gasflaschen zu entfernen. Sie beschreibt Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Gasflaschen, einschließlich Techniken zum Erkennen betriebsunfähiger Ventile. \nBehandelt werden ausschließlich die Risiken aufgrund von Gas und Gasgemischen unter Druck; andere technische Probleme in Zusammenhang mit dem Entfernen eines Ventils aus einer Gasflasche sind nicht abgedeckt. \nIn Teilen der Gasindustrie sind spezialisierte Ausrüstungen und Verfahren für das sichere Entfernen von Ventilen aus Niederdruck-Gasflaschen unter Druck im Einsatz, z.B. Flüssiggas (LPG); diese Verfahren sind nicht Gegenstand dieser Internationalen Norm.","ISO/TC 58","2015-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11118","Norm","International","Gasflaschen - Metallische Einwegflaschen - Festlegungen und Prüfverfahren","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","Diese Internationale Norm legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Inspektionen, Bau und Ausführung, Herstellungsprozesse und Fertigungsprüfungen von geschweißten, hartgelöteten oder nahtlosen metallischen Einwegflaschen für verdichtete und verflüssigte Gase sowie die Anforderungen an deren Einwegdichteinrichtungen und die zugehörigen Prüfverfahren fest.\nANMERKUNG Die spezifischen Gase, welche in nach dieser Internationalen Norm konstruierte Flaschen gefüllt werden dürfen, können durch nationale oder internationale Anforderungen begrenzt sein.\nDiese Internationale Norm gilt für Flaschen, bei denen:\na) der Prüfdruck bei verflüssigten Gasen 250 bar (d. h. ph ≤ 250 bar) und bei verdichteten Gasen 450 bar nicht überschreitet;\nb) das Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum 1 000 bar l (d. h. phV ≤ 1 000 bar l) nicht überschreitet;\nc) der Prüfdruck 45 bar überschreitet und der Fassungsraum 5 l nicht überschreitet (d. h. bei ph > 45 bar gilt V ≤ 5 l).","ISO/TC 58","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 5145","Norm","International","Druckflaschen-Ventilanschlüsse für Gase und Gasgemische - Auswahl und Dimensionierung","X",null,null,null,"X",{"$nulls":7},"ISO 5145:2017 establishes practical criteria for determining valve outlet connections for gas cylinders.It applies to the selection of gas cylinder valve outlet connections and specifies the dimensions for a number of them.\nIt is not applicable to connections used for cryogenic gas withdrawal or gases for breathing equipment, which are the subjects of other International Standards.\nNOTE Other safeguard provisions like labelling or colour coding are not affected by this document.","ISO/TC 58","2017-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1591-1","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen - Regeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden Flanschen und Dichtung - Teil 1: Berechnung","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt eine Berechnungsmethode für Flanschverbindungen mit runden Flanschen, Schrauben und Dichtung fest. Sie hat den Zweck, die Festigkeit der Konstruktion sicherzustellen und die Dichtigkeit zu kontrollieren. Dafür werden Dichtungskennwerte angewendet, die auf Definitionen und Prüf-verfahren nach EN 13555 beruhen. \nDie Berechnungsmethode ist nicht anwendbar auf Flanschverbindungen mit einem metallischen Dichtflächen-kontakt und auf Flanschverbindungen, deren Steifigkeit über die Dichtungsbreite stark schwankt. Bei Dichtungen in unelastischen Werkstoffen, die starke Verformungen zulassen, können die Ergebnisse nach dieser Berechnungsmethode übermäßig konservativ sein (d.h. erforderliche Schraubenkraft zu hoch, zulässiger Mediendruck zu gering, erforderliche Flanschdicke zu groß usw.).","CEN/TC 74","2014-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1432","Norm","Europa","Wechselbehälter - Wechseltanks - Maße, Anforderungen, Prüfverfahren, Betriebsbedingungen","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X","X","Diese Norm legt die grundsätzlichen Maße und Konstruktionsmerkmale, Gesamtmassen, Prüfverfahren und Anforderungen an den Betrieb von Wechseltanks fest, die imnationalen und im internationalen kombinierten Verkehr zurStraße und Schiene eingesetzt werden sowie auf See-Kurzstrecken, Binnenwasserstraßen, Ro/Ro- oder Fährverkehrsstrecken. Wechseltanks sind nicht geeignet für den internationalenHochseeverkehr. Wenn nicht anders angegeben, sind die Anforderungen dieser Europäischen Norm ein Minimum für die Konstruktionund ein Maximum für den Betrieb. Neben den Anforderungen dieser Europäischen Norm können zusätzliche (europäische) Sicherheits- und Transportanforderungen gültig sein. Wechseltanks, die für denTransport von gefährlichen Gütern verwendet werden, unterliegen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften.","CEN/TC 132","1997-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASME BPVC","Industriestandard","USA","ASME Boiler and Pressure Vessel Code","X",null,null,null,"X","X",null,null,null,"X","X","X",null,"ASME BPV Committee",2023,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["IGC DOC 100/03/E","Industriestandard","Europa","Hydrogen Cylinders And Transport Vessels","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","The Industrial Gases Committee of EIGA established the Working Group WG-O «Hydrogen Cylinders and Transport Vessels* to formulate hydrogen-specific recommendations regarding design, material, manufacturing, testing, use and retesting of seamless high pressure hydrogen cylinders and vessels, for use\n• individually\n• in bundles\n• on trailers.\nThis publication does not apply to static tanks, see EIGA Doc 15Gaseous Hydrogen Stations.\nSubsequently the publication has been revised by EIGA’s WG-2, Gas Cylinders and Pressure Vessels.\nThis work is based on the experience of EIGA members, particularly the evaluation of reports on failure of hydrogen cylinders. It is also guided by the literature and unpublished work on the effects of hydrogen on the mechanical properties of steels, by French metallurgical work [1], experience [2] and more recent results which have led to the publication of EN ISO 11114-4.\nThe recommendations have been discussed with European Cylinder Manufacturers.\nThe recommendations have been prepared with the understanding that they should be used together with sound engineering judgement based on training and experience.\nThe WG-2 submitted recommendations to national and international organisations related to other problems as knowledge has been acquired.\n* definition of cylinders: see [3] article 1.1 **\ndefinition of transport vessel: seamless cylinders with outside diameter ≥ 300 mm or water capacity ≥ 150 litres","ME-001 Hydrogen Equipment",2003,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC DOC 15/21","Industriestandard","Europa","Gaseous Hydrogen Installations","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X",null,"The publication covers gaseous hydrogen compression, purification, filling into containers and above ground storage installations at industrial consumer sites. It does not include production, transport, distribution or underground storage of hydrogen, nor does it cover any safety aspects in the use and application of the gas in technical or chemical processes. This publication does not cover hydrogen fuelling stations which may be covered by other publications such as ISO 19880-1, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General requirements or TUV Code of practice / Guideline 514, Requirements for hydrogen fueling stations.\nThis publication describes requirements for new installations designed and constructed after date of publication used for gaseous hydrogen installations. This publication may be used for existing installations however, application of this publication may benefit existing installations or those in the project phase. Furthermore, to the extent that they exist, national laws may supersede the practices included in this publication. All local regulations, tests, safety procedures, or methods are not included in this publication and abnormal or unusual circumstances can warrant additional requirements.","ME-001 Gaseous Equipment",2021,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC DOC 23.07/18","Bericht","Europa","Safety Training Leaflet 07 Hydrogen","X",{"$nulls":7},"X",null,"X",null,"Safety training leaflets summarise the basic operational safety knowledge which needs be known by employees working in the gas industry.\nRefer to EIGA Doc 23 Safety Training of Employees for the various combinations of leaflets which define the scope of safety training for a variety of specific jobs.\nEach leaflet addresses a specific topic as identified in the title.","ME-001 Safety Equipment",2018,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC DOC 102.07/21","Industriestandard","Europa","Safety Audit / Assessment Tool Hydrogen Compression, Purification And Cylinder Filling ","X",{"$nulls":7},"X",null,"X","X","This publication provides a checklist focusing on a specific area of safety, health and environment, management systems and technical practices within the industrial and medical gas industry.\nThis checklist does not incorporate all the requirements of local or national legislation. These should be taken into consideration when planning any audit or developing audit checklists.\nThe tool or combination of tools used can depend upon the type of audit and the organisation, location or site characteristics.","USTRIESTANDARDP-.0:afetyAudit / Assessment Tool Hydrogen Compression",2021,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC DOC 211/17","Industriestandard","Europa","Hydrogen Vent Systems For Customer Applications","X",{"$nulls":9},"X","X","This publication covers the design, installation and maintenance of hydrogen vent systems used for equipment located at a customer site. This publication is not applicable to vent systems of hydrogen production sites with capacity exceeding 500 Nm3/hr of hydrogen.\nIt applies to Hydrogen Refuelling Stations with standard supplies of hydrogen (liquid, gas bulk, gas cylinders, on-site production of less than 500 Nm3/hr of hydrogen).\nTypical on-customer-site installations to which this document include equipment items such as:\n• A fixed or transportable gaseous storage connected to a piping distribution network at low or high pressure through a gas pressure release system;\n• A fixed or transportable liquid storage connected to a piping distribution network at low or high pressure through a pump / vaporizer;\n• A gaseous compressor to increase hydrogen pressure up to 1000 bar;\n• A high pressure (up to 1000 bar) hydrogen storage;\n• One or more hydrogen dispensing systems to fill in fuel cell vehicle tanks; and\n• Stationary fuel cells systems.\nVehicles are excluded from the scope\nThe vent can be part of a gaseous or liquid hydrogen system, and the vent piping scope is from the discharge of the device(s) controlling the release of hydrogen to the vent exit(s) to atmosphere up to the point where hydrogen concentration in the atmosphere is below the lower level flammable limit. The piping up to inlet of the venting control device is also covered.\nThe publication does not cover:\n• The design of the devices controlling the release of hydrogen;\n• Flare systems; or\n• Inerted vent systems.","EIGA",2017,"veröffentlicht","offen",1]
["IGC DOC 91/16","Industriestandard","Europa","Use Of Pressure Relief Devices For Gas Cylinders","X",null,null,null,"X",{"$nulls":5},"X",null,"This document specifies the use, when needed, of pressure relief devices according to the nature of the gas contained in the gas cylinder to protect the cylinder against over pressurisation. Material, design and testing of pressure relief devices are not part of this document.\nPressure relief devices for cryogenic vessels are excluded from the scope of this publication.","EIGA",2016,"veröffentlicht","offen",1]
["AD 2000","Industriestandard","Deutschland","AD 2000 Regelwerk","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":4},"X","X","Das Regelwerk AD-2000 konkretisiert alle grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die es gemäß Druckgeräterichtlinie zu beachten gilt. Die Konformitätsanforderungen der Druckgeräterichtlinie werden von AD-2000 erfüllt","TÜV - Verband e.V.","-","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 19884","Norm","Europa und national","Gasförmiger Wasserstoff - Flaschen und Großflaschen zur ortsfesten Lagerung",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","X","Eine Sicherheitsnorm, die Anforderung an die Auslegung, Her- stellung und Prüfung von einzelnen oder mehreren Flaschen, Großflaschen und Druckbehältern aus Stahl, nichtrostendem Stahl, Aluminiumlegierungen oder nicht- metallischen Werkstoffen festlegt.","CEN/TC 268/WG 5 – Specific hydrogen technologies applications, CEN/TC 446 - Hydrogen","2018-04","Entwurf","geschlossen",1]
["TB 42/22","Technische Regel","Europa","Welded Gaseous Storage Vessels and Hydrogen Compatibility",null,null,null,"X","X",{"$nulls":7},"Dieses Technische Merkblatt enthält Empfehlungen zur Eignung von geschweißten Gasspeichern für den Einsatz von Wasserstoff sowie Leitlinien zur Minimierung der Auswirkungen von Versprödung bei der Konstruktion neuer geschweißter Speicherbehälter und Empfehlungen zur Bewertung der Sicherheit bestehender Speicherbehälter, wenn der Auslegungsdruck mehr als 25 bar beträgt.",null,"2022-03","veröffentlicht","offen",1]

{"sheet":"Leitung","index":4,"n_rows":412,"n_cols":16378,"rows_kept":412,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,7],[0,8,0,15]]}
[{"$nulls":4},"Gewerk",null,null,null,"Fokus der Norm",{"$nulls":12},"Zählen","Anzahl",{"$f":"SUBTOTAL(9,V$3:$V$415)","v":410}]
["Dokumentennummer","Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Titel","Allgemein","Anwendung","Erzeugung","Infrastruktur","Bauteil","Material","Netzte & Anlagen","Organisation & Management","Personal/Qualifikation","Produkt","Sicherheit","Prüfung","Anwendungsbereich","Gremium","Veröffentlichungs-\nDatum","Status der \nÜberarbeitung","Dokumentenzugang"]
["AfK-Empfehlung Nr. 6","Technische Regel","Deutschland","Kathodischer Korrosionsschutz von Stahlrohrleitungen und Behältern – Schutz gegen elektrischen Schlag",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Der Inhalt der AfK-Empfehlung Nr. 6 spiegelt das gemeinsame Verständnis unter den für Beeinflussungsfragen und Korrosionsschutz zuständigen Fachleuten aus den der AfK zugehörigen Verbänden wider. Sie gilt für kathodisch geschützte Anlagen und den mit diesen verbundenen elektrischen Betriebsmitteln.","-","2022-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["AIAA Guide G-095","Leitfaden","Nordamerika ","Guide to Safety of Hydrogen and Hydrogen Systems ","x","x","x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x",null,"Dieser Leitfaden enthält Informationen, die Konstrukteure, Bauherren und Benutzer von Wasserstoffsystemen verwenden können, um sichere Wasserstoffsysteme zu gewährleisten oder Wasserstoffgefahren zu beseitigen. Es werden Anleitungen zu allgemeinen Sicherheitssystemen und -kontrollen, Nutzung, Personalschulung, Gefahrenmanagement, Design, Einrichtungen, Erkennung, Lagerung, Transport und Notfallverfahren bereitgestellt. Relevante Forschung wird zusammengefasst und unterstützende Daten werden in Bezug auf das Thema präsentiert. Weitere Informationen zu Kodizes, Normen und Vorschriften sowie ein Muster-Sicherheitsdatenblatt, eine umfangreiche Bibliographie und weiteres nützliches Material finden Sie in den Anhängen.","-","2018-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASME B31.12","Norm","Nordamerika ","Hydrogen Piping and Pipelines ",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x","ASME B31.12 Standard on Hydrogen Piping and Pipelines enthält Anforderungen an Rohrleitungen für den Betrieb mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff. Der Abschnitt zu den allgemeinen Anforderungen umfasst Werkstoffe, Löten, Schweißen, Wärmebehandlung, Umformung, Prüfung, Inspektion, Untersuchung, Betrieb und Wartung.  Der Abschnitt über industrielle Rohrleitungen umfasst Anforderungen an Komponenten, Konstruktion, Herstellung, Montage, Errichtung, Inspektion, Prüfung und Tests von Rohrleitungen.\nB31.12 gilt bis einschließlich der Verbindungsstelle zwischen der Rohrleitung und den zugehörigen Druckbehältern und Ausrüstungen, jedoch nicht für die Behälter und Ausrüstungen selbst. Sie gilt auch für den Ort und die Art der Stützelemente, aber nicht für die Struktur, an der die Stützelemente befestigt sind.","-",2020,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASTM D7265","Norm","Nordamerika ","Standard Specification for Hydrogen Thermophysical Property Tables","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Die Tabellen der thermophysikalischen Eigenschaften von normalem Wasserstoff dienen zur Berechnung der Druck-Volumen-Temperatur (PVT), der thermodynamischen und der Transporteigenschaften von Wasserstoff für die Prozessgestaltung und den Betrieb, insbesondere im Zusammenhang mit Wasserstoff-Brennstoffzellenanwendungen. Es werden Tabellen für gasförmigen Wasserstoff bei Temperaturen zwischen 50 K und 500 K und Drücken bis 50 MPa bereitgestellt. Diese Tabellen wurden vom National Institute of Standards and Technology auf der Grundlage der Standard-Referenzdatenbank REFPROP, Version 9.0, entwickelt.","-","2012-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ASTM F1624","Norm","Nordamerika ","Messung der Wasserstoffversprödung in Stahl mit dem Verfahren der inkrementalen Belastung","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"x","-","-",2012,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU ","Leitfaden","Europa","Leitlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Anwendungsbereich und Ziel der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU bleiben unverändert gegenüber der vorherigen Richtlinie 94/9/EG, um innerhalb der EU den freien Warenverkehr der ihr unterfallenden Produkte sicherzustellen. Aus diesem Grund legt die ATEX-Richtlinie harmonisierte Anforderungen und Verfahren zum Nachweis der Erfüllung fest für Produkte die zum ersten Mal auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden. Die Richtlinie 2014/34/EU enthält ausdrückliche Auflagen für alle diejenigen (natürliche oder juristische Personen), die Produkte in Verkehr bringen und/oder in Betrieb nehmen, sei es der Hersteller, sein Bevollmächtigter, der Importeur oder der Händler. Die Richtlinie regelt nicht die Verwendung von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen, wie sie durch unterschiedliche EU- oder nationale Gesetzgebungen, beispielsweise der ATEX-\"Betriebsrichtlinie\" 1999/92/EG (siehe Fußnote 6 in der \"Einführung\") abgedeckt sind. Die Richtlinie gilt für alle Formen der Bereitstellung von Produkten auf dem EU-Markt, unabhängig von der Verkaufstechnik. Daher schließt sie auch den Fernabsatz und den Absatz auf elektronischem Wege (Internet, e-Commerce….) gemäß der Gesamtheit der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union für Produkte ein. Dies bezieht sich insbesondere auf die Inhalte von Artikel 3 \"Bereitstellung auf dem Markt und Inbetriebnahme\" (siehe Abschnitte §§ 67-70). ","-","2020-05","veröffentlicht","offen",1]
["CAN/BNQ 1784-000","Norm","Nordamerika ","Canadian Hydrogen Installation Code ",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Zweck dieses Codes ist es, die Installationsanforderungen für wasserstofferzeugende Geräte festzulegen, Wasserstoffverbrauchseinrichtungen, Wasserstoffabgabeeinrichtungen, Wasserstoffspeicherbehälter,\nWasserstoff-Leitungssysteme und das entsprechende Zubehör.\nEs gilt für alle Anwendungen von gasförmigem und flüssigem Wasserstoff mit Ausnahme der folgenden:\n- Verwendung von Wasserstoff in Erdölraffinerien und chemischen Anlagen als Ausgangsstoff und\ndirekt im Produktionsprozess;\n- Industrielle Wasserstoffanlagen, die auf kontinuierlicher Basis produzieren und/oder Massenströme von mehr als 21 kg/h verwenden;","-","2007-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["CSA ANSI HGV 4.2","Norm","Nordamerika ","Hoses for dispensing compressed gaseous hydrogen",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-",2022,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["CSA/ANSI CHMC 2:19","Norm","Nordamerika ","Test methods for evaluating material \ncompatibility in compressed hydrogen  \napplications — Polymers",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"This Standard provides uniform test methods for evaluating material compatibility in compressed hydrogen applications. The results of these tests are intended to provide a basis for comparison of materials performance in applications using compressed hydrogen. This Standard applies to polymer materials only. This Standard is not intended to replace sound engineering judgment or component testing in hydrogen applications; additional testing considerations based on applicable standards and relevant failure modes should be conducted to fully qualify the polymer in the design of a component manufactured for use in certain hydrogen applications. All references to pressure throughout this Standard are to gauge pressures, unless otherwise specified.","Technical Committee on Hydrogen \nTransportation","2019-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DGUV Information 203-092","Information","Deutschland","Arbeitssicherheit beim Betrieb von Gasanlagen","x","x","x","x",null,null,"x","x","x",null,"x","x","Die vorliegende DGUV Information gilt für Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit \nGas gemäß §3 Nr. 15 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie für Anlagen zur Verwendung dieser Gase in \nIndustrie und Gewerbe. Das ArbSchG und die BetrSichV fordern von den Arbeitgeberinnen und dem Arbeitgeber \ndie Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Die vorlie\u0002gende DGUV Information 203-092 bietet dem Unternehmen hierzu eine Handlungshilfe, wobei die speziellen betrieblichen Belange zu berücksichtigen sind.","DGUV","2019-09","veröffentlicht","offen",1]
["DGUV Information 203-090","Information","Deutschland","Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen - Handlungshilfe zur Erstellung der Gefährdungsbeurteilung","x","x","x","x",null,null,"x","x","x",null,"x","x","Diese DGUV Information findet Anwendung für Arbeiten an in Betrieb befindlichen Gasleitungen (Transport- und \nVerteilnetze) für Gase nach DVGW G 260 (A) (Erdgas und Erdgas-Wasserstoff-Gemische)1 sowie für deren In- und \nAußerbetriebnahme. Sie enthält Sicherheitsanforderungen für Leitungen aller Druckbereiche. Sie gibt dem Unter-\nnehmer oder der Unternehmerin sowie den betrieblichen Führungskräften eine Hilfestellung bei der Durchführung \nder Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz  (ArbSchG) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) \nund bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen. Ebenso findet sie Anwendung bei Arbeiten an Gasleitungen im \nBereich der Gasinstallation.","DGUV","2024-07","veröffentlicht","offen",1]
["DGUV Information 213-057 ","Information","Deutschland","Gaswarneinrichtungen und -geräte für den Explosionsschutz ","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Gaswarneinrichtungen und -geräte für brennbare Gase, ob ortsfest, transportabel oder tragbar, können immer\ndann verwendet werden, wenn die Möglichkeit einer Gefährdung für Leben oder Güter durch die Ansammlung von\nbrennbaren Gas/Luft-Gemischen besteht. Solche Einrichtungen können ein Hilfsmittel der Gefahrenreduzierung\nsein, indem die Anwesenheit brennbarer Gase erkannt und geeignete akustische und/oder optische Warnungen\nausgegeben werden. Sie können ebenso eingesetzt werden, um spezifische Sicherheitsmaßnahmen auszulösen\n(z. B. Lüftung, Anlagenabschaltung oder Evakuierung).","DGUV","2016-02","veröffentlicht","offen",1]
["DGUV Information 213-062","Information","Deutschland","Druckprüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen Flüssigkeitsdruckprüfungen, Gasdruckprüfungen\n(Merkblatt T 039 der Reihe „Sichere Technik“)",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Das Merkblatt gilt für Flüssigkeitsdruckprüfungen und Gasdruckprüfungen\n- im Bereich der Richtlinie 97/23/EG über Druckgeräte (Druckgeräterichtlinie – DGRL), umgesetzt durch die\n14. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz, als erstmalige Druckprüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen &\n- im Bereich der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im Rahmen der wiederkehrenden Festigkeitsprüfung von Druckbehältern und Rohrleitungen gemäß § 15 sowie der Prüfung vor Inbetriebnahmen nach einer Änderung gemäß § 14 Abs. 2. Einfache Druckbehälter nach der Richtlinie 2009/105/EG  (ehemals Richtlinie 87/404/EWG) werden mit behandelt.","DGUV","2012-04","veröffentlicht","offen",1]
["DGUV Information 213-106","Information","Deutschland","Explosionsschutzdokument","x",{"$nulls":9},"x",null,"Ein so genanntes „Explosionsschutzdokument“ nach Gefahrstoffverordnung ist erforderlich, wenn ohne Anwendung von Schutzmaßnahmen gefährliche explosionsfähige Gemische entstehen oder schon vorhanden sein können. Die DGUV Information 213-106 erklärt detailliert, wie ein solches Explosionsschutzdokument korrekt erstellt werden kann. Sie stellt somit eine praxisorientierte Hilfestellung für Unternehmerinnen und Unternehmer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und andere für die betriebliche Sicherheit und Gesundheit verantwortliche Personen dar.","DGUV","2021-06","veröffentlicht","offen",1]
["DGUV Regel 113-001","Technische Regel","Deutschland","Explosionsschutz-Regeln - EX-RL - Sammlung technischer Regeln für das Vermeiden der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung \nzur Einteilung explosionsgefährdeter \nBereiche in Zonen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die berufsgenossenschaftlichen Explosionsschutz-Regeln (EX-RL) besitzen eine über 60-jährige Tradition in Deutschland und waren Grundlage für viele nationale und internationale Regelungen (z. B. Leitfaden zur europäischen Richtlinie 1999/92/EG, Basisnorm im Explosionsschutz DIN EN 1127-1 und viele Technische Regeln zur Betriebssicherheit bzw. für Gefahrstoffe). In der heutigen Fassung stellt sie eine Sammlung aller explosionsschutzrelevanten technischen Regeln zum Explosionsschutz für die Betreiber dar. Sie enthält auch die weltweit umfangreichste Beispielsammlung zur Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche in Zonen und eine ständig aktualisierte Liste funktionsgeprüfter Gaswarngeräte.","DGUV","2021-08","veröffentlicht","offen",1]
["DIN 2525","Norm","Deutschland","Fittings für Gas- und Trinkwasser-Installationen - Verlängerungen aus nichtrostenden Stählen",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument ist anwendbar für Verlängerungen aus nichtrostenden Stählen mit Gewinde-Nenngrößen von 3/8\" bis 1\", die für den Einsatz in Gas-Installationen (TRGI), Flüssiggas-Installationen (TRF) und Trinkwasser-Installationen (TRWI) vorgesehen sind. Verlängerungen für Trinkwasserinstallationen werden mit Gewindepaarungen nach DIN EN ISO 228-1 (zylindrisch/zylindrisch) oder DIN EN 10226-1 (kegelig/zylindrisch) ausgeführt. Verlängerungen für Gasinstallationen werden mit Gewindepaarungen nach DIN EN 10226-1 (kegelig/zylindrisch) ausgeführt. Im Sprachgebrauch werden Verlängerungen auch als Hahnverlängerungen oder Rohrverlängerungen bezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist darauf hinzuweisen, dass Verlängerungen mit Gewindepaarungen nach DIN EN ISO 228-1 (zylindrisch/zylindrisch) nicht in die Gas-Installation nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) und Technische Regel Flüssiggas (DVFG-TRF) eingebracht werden, da diese Gewindepaarungen nicht für die Herstellung einer im Gewinde dichtenden Verbindung verwendet werden dürfen.","DIN NA 082-00-10 AA Fittings ","2023-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN 30350","Norm","Deutschland","Beeinflussung erdüberdeckter Rohrleitungen durch\nerdüberdeckte Hochspannungs-Übertragungskabel –\nMaßnahmen und Mindestabstände",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm behandelt mögliche Beeinflussungen bestehender Infrastrukturen durch eine mehrstrangige Hochspannungs-Gleichstrom- (HGÜ) beziehungsweise Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung (HDÜ) mit dem Ziel, durch überschaubare und einfache Maßnahmen, vorzugsweise ausreichende Abstände und gegebenenfalls ergänzende konstruktive Maßnahmen, die genannten Beeinflussungen erheblich zu reduzieren, um die Technische Sicherheit im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, der Gashochdruckleitungsverordnung und der Trinkwasserverordnung zu erreichen. In diesem Sinne ist diese Norm gleichzeitig eine Technische Regel des DVGW und des VDE.","DIN NA 032-02-09 AA Außenkorrosion","2023-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30652-1","Norm","Deutschland","Gasströmungswächter - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x",null,"Dieses Dokument gilt für Anforderungen und Prüfungen von Gasströmungswächtern (GS) bis zu einer Nennweite von DN 50 mit definierter Durchflussrichtung. Sie werden mit Gasen der zweiten und dritten Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) betrieben und gelten für den Betriebsdruckbereich von 15 hPa bis 100 hPa. Bauteile wie Strömungskörper und Abschlussorgan können aus Kunststoffen oder metallenen Werkstoffen hergestellt werden. Die GS nach diesem Dokument können wie folgt ausgeführt sein: - GS mit eigenem gasführendem Gehäuse; - GS als integraler Einsatz zum Einbau in ein gasführendes Gehäuse eines anderen Bauteils, sofern dieses den entsprechenden Normen und technischen Regeln entspricht. DIN 30652 unter dem allgemeinen Titel \"Gasströmungswächter\" besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation; - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen; - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächter für die Gasinstallation; - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen. Das vorliegende Dokument basiert auf der DVGW vorläufigen Prüfgrundlage VP 305 1:2007-12 \"Gasströmungswächter für die Gasinstallation\". Dieses Dokument regelt, nach den Festlegungen der TRGI 2008, die Anforderungen und Prüfungen an GS der Typen M (15 hPa bis 100 hPa) und K (15 hPa bis 100 hPa). Der maximale Druckverlust der GS-Typen M und K ist auf 0,5 hPa begrenzt. Gegenüber DVGW-VP 305-1:2007-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Normbezüge wurden aktualisiert; b) die Anforderungen und Prüfungen wurden präzisiert und teilweise zusammengeführt; c) die Tabelle \"Zuordnung von Prüfgegenständen\" präzisiert; d) alle Bezüge auf den DVGW bzw. die DVGW-Cert GmbH wurden entfernt; e) alle Konformitätsbewertungen wurden gestrichen; f) der Anhang A \"Prüfung von Kombinationen zertifizierter Anbau- oder Integral-GS mit anderen zertifizierten Bauteilen der Gasinstallation\" wurde hinzugefügt; g) die Bilder wurden normgerecht überarbeitet.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30652-2","Norm","Deutschland","Gasströmungswächter - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x",null,"Dieses Dokument legt Anforderungen und Prüfungen von Gasströmungswächtern für den Betriebsdruckbereich von 25 hPa bis 0,5 MPa entsprechend Tabelle 1 bis zu einer Nennweite von DN 50 mit definierter Durchflussrichtung (im Folgenden mit dem Kurzzeichen \"GS\" benannt) fest, die in Kontakt mit Gasen der zweiten und dritten Gasfamilie, wie im DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) klassifiziert, eingesetzt werden.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30652-3","Norm","Deutschland","Gasströmungswächter - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x",null,"Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 30652-1. Dieses Dokument ersetzt Teile der DVGW Vorläufige Prüfgrundlage VP 305-1:2007-12. DIN 30652 unter dem allgemeinen Titel \"Gasströmungswächter\" besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation; - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen; - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation; - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen. Das vorliegende Dokument basiert auf der DVGW vorläufigen Prüfgrundlage VP 305-1:2007-12 \"Gasströmungswächter für die Gasinstallation\". Gegenüber DVGW-VP 305-1:2007-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Normbezüge wurden aktualisiert; b) alle Produktanforderungen wurden gestrichen; c) Umfang der Überwachung aufgenommen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30652-4","Norm","Deutschland","Gasströmungswächter - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x",null,"Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit E DIN 30652-2. Dieses Dokument ersetzt Teile der DVGW Technischen Prüfgrundlage G 5305-2:2013-10. DIN 30652 unter dem allgemeinen Titel \"Gasströmungswächter\" besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation; - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen; - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation; - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen. Das vorliegende Dokument basiert auf der DVGW Technischen Prüfgrundlage G 5305-2:2013-10 \"Gasströmungswächter für Hausanschlussleitungen\". Dabei wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Normbezüge wurden aktualisiert; b) alle Produktanforderungen wurden gestrichen; c) Umfang der Überwachung aufgenommen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30653","Norm","Deutschland","Höher thermisch belastbare Dichtungen für Verschraubungen und Flansche in Verbindung mit Gaszählern und Druckregelgeräten sowie Flanschverbindungen in der Gasinstallation",null,"x",null,"x","x","x",null,null,null,"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen an Dichtungen aus Elastomeren oder Dichtungen auf Basis von Fasern oder Graphit in gasführenden Verschraubungen und Flanschen für Gaszähler und Druckregelgeräte sowie für Verschraubungen und Flansche in der Gasinstallation bei kurzzeitig im Falle eines Brandes auftretenden Umgebungstemperaturen bis 650 °C fest (Dichtungen für höhere thermische Belastbarkeit, kurz HTB). Diese Norm ergänzt die Anforderungen an die Dichtungswerkstoffe nach den jeweiligen Werkstoffnormen. Die höhere thermische Belastbarkeit von Dichtungswerkstoffen gilt nur in Bezug auf die jeweils geprüfte Einbausituation (Art der Verbindung, Betriebsdruck). Eine Übertragung auf andere Verhältnisse wird im Einzelnen durch diese Norm festgelegt. Darüberhinausgehende abweichende Einbausituationen sind gesondert zu prüfen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2018-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30654","Norm","Deutschland","Dichtungsprofile aus expandiertem PTFE für Flanschverbindungen der Gasversorgung",null,null,null,"x","x","x","x",{"$nulls":5},"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen von Dichtungsprofilen aus monoaxial expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) fest, die zum Abdichten frei zugänglicher Flanschverbindungen in Gasanlagen eingesetzt werden, in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase) mit Betriebsüberdrücken bis 16 bar bei Betriebstemperaturen bis 50 °C anstehen. Gewindedichtbänder aus PTFE für den Installationsbereich sind in DIN EN 751-3 genormt. Diese Norm ersetzt die DVGW Vorläufige Prüfgrundlage VP 403:2003-11. Dichtungsprofile aus monoaxial expandiertem PTFE (ePTFE) eigenen sich als Flächendichtungen zum Abdichten zum Beispiel von frei zugänglichen Flanschen oder Armaturengehäusen. Die Dichtungsprofile besitzen in der Regel einen abgeflachten elliptischen Querschnitt mit einem Breiten/Dicken-Verhältnis von etwa 3:1. Sie werden als Meterware auf Rollen aufgewickelt in den Handel gebracht. Zur Erleichterung der Montage besitzen die Dichtungsprofile in der Regel einen mit einem Schutzpapier abgedeckten Klebestreifen, mit dem sie unmittelbar auf die Dichtflächen aufgeklebt werden können. Die freien Enden der jeweils auf passende Länge abgeschnittenen Streifen werden entweder circa 2 cm kreuzförmig überlappt oder so angeschäftet, dass sich im Überlappungsbereich der Enden eine etwa 20 % größere Profildicke ergibt.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30655-1","Norm","Deutschland","Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen fest, um die Eignung von Installationssystemen, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren aus Kunststoff/Al/Kunststoff und deren Verbindern, für die Gasinneninstallation nachzuweisen. Diese Installationssysteme sind geeignet für Gasinnenleitungen mit einem Rohr-Außendurchmesser von maximal 63 mm entsprechend dem Anwendungsbereich der TRGI beziehungsweise TRF mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 - außer Flüssiggas in der Flüssigphase - für einen maximalen Betriebsdruck (MOP) von 100 mbar. Eine Prüfung eines Mehrschichtverbundrohres oder eines Verbinders nach dieser Norm als Einzelkomponente ist nicht möglich. DIN 30655 unter dem allgenmeinen Titel Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck kleiner/gleich 100 mbar besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen, - Teil 2: Konformitätsbewertung, - Teil 3: Konformitätsbewertung bei der Verwendung von alternativen Rohrwerkstoffen. Diese Norm ersetzt die Technische Prüfgrundlage DVGW-G 5628:2016-09. Gegenüber DVGW-G 5628:2016-09 wurden alle Konformitätsbewertungen entfernt. Diese wurden in DIN 30655-2 zusammengefasst.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30655-2","Norm","Deutschland","Installationssysteme für Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 2: Konformitätsbewertung",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Installationssystemen, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren aus Kunststoff/Al/Kunststoff und deren Verbindern, für die Gasinneninstallation fest. Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 30655-1. DIN 30655 unter dem allgenmeinen Titel \"Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck kleiner/gleich 100 mbar\", besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen, - Teil 2: Konformitätsbewertung, - Teil 3: Konformitätsbewertung bei der Verwendung von alternativen Rohrwerkstoffen. Diese Norm ersetzt Teile der Technischen Prüfgrundlage DVGW-G 5628:2016-09. Gegenüber DVGW-G 5628:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: alle Produktanforderungen und Prüfungen wurden gestrichen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30655-3","Norm","Deutschland","Installationssysteme für Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 3: Konformitätsbewertung bei der Verwendung von alternativen Rohrwerkstoffen",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"Diese Norm beschreibt die Bewertung der Konformität für Mehrschichtverbundrohre unter Verwendung eines Alternativwerkstoffes. Das ursprüngliche Mehrschichtverbundrohr wurde innerhalb eines Installationssystems nach DIN 30655-2 bewertet. Es dient dazu, die Gleichwertigkeit eines Mehrschichtverbundrohres, bei der der benannte Alternativwerkstoff eingesetzt wird, mit dem Mehrschichtverbundrohr innerhalb eines bereits vollständig geprüften und bewerteten Installationssystems nach DIN 30655-1 und DIN 30655-2 nachzuweisen. Für die Prüfungen der Eigenschaften muss immer von dem ursprünglichen Mehrschichtverbundrohr ausgegangen werden. Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 30655-1 und DIN 30655-2. DIN 30655 unter dem allgenmeinen Titel \"Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck kleiner/gleich 100 mbar\", besteht aus den folgenden Teilen: - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen - Teil 2: Konformitätsbewertung, - Teil 3: Konformitätsbewertung bei der Verwendung von alternativen Rohrwerkstoffen. Diese Norm ersetzt Teile der Technischen Prüfgrundlage DVGW-G 5628:2016-09. Gegenüber DVGW-G 5628:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: alle Produktanforderungen und Prüfungen wurden gestrichen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2020-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30658-1","Norm","Deutschland","Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 1: Folienschläuche und Gewebeschläuche zum nachträglichen Abdichten von Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen von Folienschläuchen und Gewebeschläuchen zum nachträglichen Abdichten von Gasleitungen für einen Betriebsüberdruck bis 0,1 bar (Folienschläuche) bzw. bis höchstens 4 bar (Gewebeschläuche) fest, in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (ausgenommen Flüssiggas in flüssiger Phase) befördert werden.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","1998-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30658-2","Norm","Deutschland","Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 2: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Verbindungen erdverlegter Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x",null,null,"x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfung für Mittel zum nachträglichen Abdichten (im folgenden kurz: Abdichtmittel genannt) von Verbindungen erdverlegter Gasleitungen für einen Betriebsdruck bis 100 mbar (Typ A) und 1 bar (Typ B) fest, in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (ausgenommen Flüssiggas in flüssiger Phase) befördert werden.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","1999-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30664-1","Norm","Deutschland","Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,null,"Diese Norm gilt für sicherheitstechnische Anforderungen, Ausführungen, Kennzeichnung und Prüfung von Schläuchen aus Elastomeren für Gasbrenner für Laboratorien nach DIN 30665-1, die für Gase nach den DVGW-Arbeitsblättern G260/I und G 260/II und für Temperaturen bis 70 °C geeignet sind und bei Drücken bis 100 mbar verwendet werden.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","1994-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30665-1","Norm","Deutschland","Gasverbrauchseinrichtungen; Gasbrenner für Laboratorien (Laborbrenner), sicherheitstechnische Anford",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x","x","Dieses Dokument legt Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Ausführung, Ausrüstung, Kennzeichnung und Prüfung von Gasbrennern, die ohne Gebläse, mit und ohne Flammenüberwachungseinrichtungen, unter ständiger Aufsicht (beispielsweise in Unterrichtsräumen und Laboratorien), mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, mit Nennanschlussdrücken von 20 mbar für Erdgas und von 50 mbar für Flüssiggas, der Kategorien I2E, I2ELL, I3B/P, II2E3B/P und II2ELL3B/P nach DIN EN 437:2019-04, mit einer Nennwärmebelastung kleiner oder gleich 3 kW betrieben werden, fest. Im Folgenden Laborbrenner genannt. Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für Laborbrenner mit Kartuschen nach DIN EN 521.","-","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30665-2","Norm","Deutschland","Gasgeräte - Gasbrenner für Laboratorien (Laborbrenner) - Teil 2: Konformität",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Laborbrennern fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 30665-1.","-","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30675-1","Norm","Deutschland","Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen –  Teil 1: Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl",{"$nulls":12},"-","-","2019-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30681","Norm","Deutschland","Kompensatoren für Gas - Balg-Kompensatoren mit Bälgen aus nichtrostendem Stahl",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfung von nicht erdverlegten Balg-Kompensatoren mit Bälgen aus nichtrostendem Stahl (im Folgenden kurz Kompensatoren genannt) bis DN 500 und MOP 16 bar, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass für Balg-Kompensatoren nach dieser Norm, welche für einen MOP von mehr als 0,5 bar vorgesehen sind, die zutreffenden Regelungen der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG einzuhalten sind.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2013-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30690-1","Norm","Deutschland","Bauteile in Anlagen der Gasversorgung – Teil 1: Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen ",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Diese Norm legt Anforderungen an die Auslegung und Berechung, die Werkstoffe, die Prüfung und die Bescheinigung von Bauteilen in Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (Gasversorgungsanlagen) fest. Diese Norm gilt nicht für Gasinstallationen im Geltungsbereich der DVGW-TRGI \"Technische Regeln für Gasinstallation\" (DVGW-Arbeitsblatt G 600), Standarddruckgeräte, die nicht von Gas durchströmt sind, Verdichtergehäuse und Bauteile, die mit Flüssiggas in der flüssigen Phase beaufschlagt sind.","DIN NA 032-04-04 AA Anlagentechnik","2019-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30692-2","Norm","Deutschland","Membranen für Gasverteilung und Installation - Teil 2: Anforderungen und Prüfung von verstärktem Elastomer-Membranwerkstoff",null,"x",null,"x","x","x",{"$nulls":5},"x","Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfung von durch Gewebe oder Gewirke verstärkte Elastomer-Membranwerkstoffe (siehe 3.1) für Gasverteilung und Installation, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 in Berührung kommen. Für nicht verstärkte Elastomer-Membranwerkstoffe können die Anforderungen der Tabelle 1, Abschnitt 4.2 dieser Norm herangezogen werden. Die Betriebstemperaturbereiche nach dieser Norm betragen 0 °C bis +60 °C und -10 °C bis +60 °C, jedoch können vom Hersteller des Membranwerkstoffes abweichende Betriebstemperaturbereiche angegeben werden. Dabei ist bei Minustemperaturen eine Stufung um 5 °C (zum Beispiel -15 °C, -20 °C und so weiter), bei Plustemperaturen eine Stufung um 10 °C (zum Beispiel +70 °C, +80 °C und so weiter) einzuhalten.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2012-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3230-5","Norm","Deutschland","Technische Lieferbedingungen für Absperrarmaturen - Absperrarmaturen für Gasleitungen und Gasanlagen - Teil 5: Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2014-11","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3376-1","Norm","Deutschland","Gaszählerverschraubungen - Teil 1: Zweistutzenanschluss",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für die Anforderungen und die Prüfung von Verschraubungen für Balgengaszähler nach DIN EN 1359. Der zulässige Betriebsdruck beträgt 1 bar. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032 02 05 AA „Gasmessung“ im DIN- Normenausschuss Gastechnik (NAGas).","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1,"wurde dem NA-032-03-02 neu zugeordnet"]
["DIN 3376-2","Norm","Deutschland","Gaszählerverschraubungen - Teil 2: Einstutzenanschluss",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für die Anforderungen und die Prüfung von Verschraubungen für Balgengaszähler nach DIN EN 1359. Der zulässige Betriebsdruck beträgt 1 bar. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 032 02 05 AA „Gasmessung“ im DIN- Normenausschuss Gastechnik (NAGas).","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1,"wurde dem NA-032-03-02 neu zugeordnet"]
["DIN 33821","Norm","Deutschland","Sicherheitsabblaseventile für Gasversorgungsanlagen mit Betriebsdrücken bis 100 bar",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von Sicherheitsabblaseventilen und Abblaseventilen, zusammenfassend als Sicherheitsabblaseventile (SBV) bezeichnet, in Gasversorgungsanlagen mit Betriebsdrücken bis 100 bar für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit folgenden Abgrenzungen:\n- Betriebstemperatur -20°C bis +60°C;\n- Nennweiten <= DN 200.\nDiese Norm gilt für direkt und indirekt wirkende Sicherheitsabblaseventile, die beim Überschreiten des eingestellten Druckes öffnen und selbsttätigwieder schließen, wenn der zu überwachende Druck ausreichend niedrig ist.","DIN NA 032-02-04 AA \nAnlagentechnik","2009-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 33822","Norm","Deutschland","Gas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen der Gasinstallation für Eingangsdrücke bis 5 bar",null,"x",null,"x","x",null,"x",null,null,"x","x","x","Diese Norm gilt für direkt wirkende Gas-Druckregelgeräte, ggf. mit zugehörigen Einrichtungen wie\n- Sicherheitsabsperreinrichtung,\n- thermische Absicherung,\n- Abblaseventil für Leckgas,\n- Gasmangelsicherung,\n- Gasströmungswächter und\nfür Eingangsdrücke bis 5 bar, BEtriebstemperaturen von -20 °C bis +60 °C und Nennweiten bis einschließlich DN 100 in Gas-Installationen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 600 (TRGI) und G 459-2 sowie DVFG TRF-2012.\nFür größere Nennweiten gelten die Anforderungen sinngemäß. Diese NOrm gilt für Gas-Druckregelgeräte, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. ","DIN NA 032-02-04 AA \nAnlagentechnik","2017-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3383-1","Norm","Deutschland","Anschluss von Gasgeräten - Teil 1: Gassteckdosen, Sicherheits-Gasschlauchleitungen",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von Gassteckdosen und Sicherheits-Gasschlauchleitungen mit zulässigen Betriebsdrücken bis 500 mbar, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. Die Anforderungen an die Einzelkomponenten werden entweder in Europäischen Normen oder in dieser Norm geregelt. Diese Norm beschreibt die Anforderungen an und Prüfungen für das gesamte System, jedoch ohne den Schlauch.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3383-2","Norm","Deutschland","Anschluss von Gasgeräten - Teil 2: Gasschlauchleitungen für festen Anschluss",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm legt die Anforderungen und die Prüfung von Gasschlauchleitungen für festen Anschluss (kurz \"Schlauchleitungen\" genannt) mit zulässigen Betriebsdrücken bis 500 mbar fest, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. Es gelten die Festlegungen nach DIN 3383-1. In dieser Norm sind nur Abweichungen von DIN 3383-1 festgelegt. Diese Abweichungen gelten vorrangig.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3383-4","Norm","Deutschland","Anschluss von Gasgeräten - Teil 4: Gassteckdosen und Anschlussstücke für Laboratoriumsschläuche",null,"x",null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für die Anforderungen und die Prüfung von Gassteckdosen und dazu passenden Anschlussstücken für Laboratoriumsschläuche und Schlauchleitungen mit einem zulässigen Betriebsdruck bis 200 mbar, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden. Es gelten die Festlegungen nach DIN 3383-1. In der vorliegenden Norm sind nur Abweichungen und Ergänzungen zu DIN 3383-1 festgelegt. Diese gelten vorrangig.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3384","Norm","Deutschland","Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument gilt für Anforderungen und Prüfung von Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl für nicht erdverlegte Leitungen der Nennweiten DN 300 mit einem maximalen Betriebsdruck (MOP) bis 16 bar für Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2007-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3384-1","Norm","Deutschland","Rohrleitungen – Teil 1: Anschlussarten für gewellte Metallschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 16617 für brennbare Gase",null,"x",null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument legt die national zulässigen Anschlussarten für gewellte Metallschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 16617:2015-07 für Gase der zweiten und dritten Gasfamilie nach DIN EN 437 und Gase nach DVGW G 260 (A) (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) mit einer Nennweite bis einschließlich DN 300 und einem maximal zulässigen Betriebsdruck PS kleiner als oder gleich 1,6 MPa (16 bar) fest. Bei der Verwendung von mit Wasserstoff angereicherten Gasen nach DVGW G 260 (A), deren Wasserstoffanteil 20 Vol.-% übersteigt, ist der Anhang A zu berücksichtigen. Ergänzend wird in diesem Dokument der Typ 3, der in der DIN EN ISO 10380:2013-02, 4.1 gelistet wird, berücksichtigt. Das vorliegende Dokument basiert auf der DIN 3384:2007-08. Sämtliche Anforderungen und Prüfungen, die in der DIN EN 16617:2015-07 geregelt sind, wurden, mit Ausnahme der Ausführung der Anschlüsse, die nicht Bestandteil der DIN EN 16617:2015-07 sind, im vorliegenden Dokument gestrichen.","DIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2024-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3384-2","Norm","Deutschland","Rohrleitungen – Teil 2: Konformitätsbewertung von Anschlussarten für gewellte Metallschlauchleitungen aus\nnichtrostendem Stahl nach DIN EN 16617 für brennbare Gase",null,"x",null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Das vorliegende Dokument basiert auf der DIN 3384:2007-08 \"Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung\". Gegenüber DIN 3384:2007-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Normbezüge wurden aktualisiert; b) alle Produktanforderungen wurden gestrichen; c) Umfang der Überwachung aufgenommen.","DIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2024-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3386","Norm","Deutschland","Gasfilter für einen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar - Anforderungen und Prüfungen",null,"x",null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Die vorliegende Norm legt Anforderungen und Prüfungen für Gasfilter bis zu einer Nennweite von einschließlich DN 250 fest, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 (außer Flüssiggas in der Flüssigphase) mit einem Betriebsdruck (MOP) ) von maximal 5 bar betrieben werden. Dabei wird zwischen folgenden Filtervarianten unterschieden: - Filter der Temperaturklasse I, 10 °C bis 60 °C - Filter der Temperaturklasse II, 20 °C bis 60 °C - Filter in HTB - Ausführung (höhere thermische Belastung). Diese Norm wurde vom NA 032-03-02 AA \"Bauteile und Hilfsstoffe - Gas\" des Normenausschusses Gastechnik (NAGas) erarbeitet.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3387-1","Norm","Deutschland","Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Teil 1: Glattrohrverbindungen",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfung von ausschließlich mit Werkzeug lösbaren Verbindungsstücken, die gegen glatte Wandungen metallener Rohre oder anderer metallener zylindrischer Bauelemente (im folgenden kurz Glattrohrverbindungen) metallisch oder nicht metallisch dichten fest. Das Verbindungsstück kann auch andere Anschlussarten wie z. B. Gewinde, Flansch uws. aufweisen, es kann außerdem unterschiedliche Baufromen haben, wie z. B. gerades Stück, Winkel- oder T-Stück uws. Unterschiedliche Bauformen sind mit derselben Typbezeichnung udn denselben DIN-DVGW-Prüfzeichen abgedeckt. Die Verbindungsstücke sind für Leitungen geeignet, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden und im Betriebsdruck- und Rohraußendurchmesserbereich wie in Tabelle 1 angegeben, liegen sowie für eine Betriebstemperatur zwischen -20 °C und +60 °C ausgelegt sind.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3387-2","Norm","Deutschland","Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Bördelrohrverbindungen",null,null,null,"x","x",null,"x",null,null,"x",null,null,"Die vorliegende Norm legt Anforderungen und Prüfung von ausschließlich mit Werkzeug lösbaren Verbindungsstücken, die gegen gebördelte Enden metallener Rohre (im folgenden kurz: Bördelrohrverbindungen) metallisch oder nichtmetallisch dichten. Das Verbindungsstück kann auch andere Anschlussarten wie z. B. Gewinde, Flansch uws. aufweisen, es kann außerdem unterschiedliche Baufromen haben, wie z. B. gerades Stück, Winkel- oder T-Stück uws. Unterschiedliche Bauformen sind mit derselben Typbezeichnung udn denselben DIN-DVGW-Prüfzeichen abgedeckt. Die Verbindungsstücke müssen für Präzisionsstahlrohre und Rohren aus nichstrostenden Stählen geeignet sein, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/I betrieben werden und im Nenndruck/Rohraußendurchmesser nach Tabelle 1 liegen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","1991-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3389-1","Norm","Deutschland","Einbaufertiges Isolierstück – Teil 1: Isolierkupplungen für Netzanschlussleitungen und Gasinstallationen – Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument ist anzuwenden für Anforderungen und Prüfungen von Isolierkupplungen auch als integraler Bestandteil einer Armatur, die für den Einsatz in Netzanschlussleitungen und Gasinstallationen geeignet sind und im Geltungsbereich der Tabelle 1 für einen Auslegungstemperaturbereich von -10°C bis +60°C (tiefere Umgebungstemperaturen oder höhere Temperaturen sind mit dem Hersteller zu vereinbaren) zum Einsatz kommen. Sie gilt auch für Isolierkupplungen mit erhöhter thermischer Belstbarkeit. Eine Isolierkupplung nach diesem Dokument ist für den Bertrieb mit Gasen nach DVGW g 260 (A), wenn vom Herstller vorgesehen auch für Flüssiggas in der Flüssigphase, geeigneit.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3389-2","Norm","Deutschland","Einbaufertiges Isolierstück - Teil 2: Isolierkupplungen für Gasverteilung und Gastransport - Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Norm ist anzuwenden für Anforderungen und Prüfungen von Isolierkupplungen in den Nennweiten DN 25 bis DN 1400, die für den Einsatz in Gasleitungen und -anlagen über 5 bar bis 100 bar geeignet sind und für einen Auslegungstemperaturbereich von -10 °C bis +60 °C (tiefere und/oder höhere Temperaturen sind mit dem Hersteller zu vereinbaren) zum Einsatz kommen.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3389-3","Norm","Deutschland","Einbaufertiges Isolierstück - Teil 3: Konformitätsbewertung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 3389-1 und DIN 3389-2 und legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Isolierkupplungen, für den Einsatz in Netzanschlussleitungen und Gasinstallationen sowie in Gasleitungen und -anlagen über 5 bar bis 100 bar, fest.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3434","Norm","Deutschland","Armaturen für Gasinstallationen - Anschluss-Kugelhähne in Durchgangsform mit Verschraubung - Tüllen mit kegelförmigem Anschluss",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Maße und Bezeichnung von Anschluss-Kugelhähnen in Durchgangsform mit kegelförmgem Anschluss für Installationen, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit zulässigen Betriebsüberdrücken von 5 bar betrieben werden.","DIN NA 032-02-06-10 AK","2012-06","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3435","Norm","Deutschland","Armaturen für Gasinstallationen - Anschluss-Kugelhähne in Eckform mit Verschraubung - Tüllen mit kegelförmigem Anschluss",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Maße und Bezeichnung von Anschluss-Kugelhähnen in Eckform mit kegelförmgem Anschluss für Installationen, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit zulässigen Betriebsüberdrücken von 5 bar betrieben werden.","DIN NA 032-02-06-10 AK","2012-06","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3436","Norm","Deutschland","Armaturen für Gasinstallationen - Tüllen mit Kegeldichtung und Dichtring",null,null,null,"x",{"$nulls":8},"Diese Norm gilt für Formen, Maße und Bezeichnung von Tüllen mit Dichtring für Installationen, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit zulässigen Betriebsüberdrücken von 5 bar betrieben werden.","DIN NA 032-02-06-10 AK","2012-06","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3535-5","Norm","Deutschland","Dichtungen für die Gasversorgung — Teil 5: Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und synthetischen Fasern für Gasarmaturen und Gasgeräte","x",null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von Werkstoffen für Dichtungen aus Gummi-Kork (A) und Gummi-Kork mit synthetischen Fasern für Gasarmaturen und Gasgeräte, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 in Berührung kommen, ausgenommen Flüssiggas in flüssiger Phase, für die nachfolgend aufgeführten Betriebstemperaturen und -drücke: a) Werkstoffe für Gummi-Kork-Dichtungen: 1) Höchste Betriebstemperatur: 100°C; 2) Zulässiger Betriebsdruck: 1 bar. b) Werkstoffe für Dichtungen aus Gummi-Kork mit synthetischen Fasern: 1) Höchste Betriebstemperatur: 150 °C; 2) Zulässiger Betriebsdruck: 5 bar.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2020-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3535-6","Norm","Deutschland","Dichtungen für die Gasversorgung - Teil 6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis von Fasern, Graphit oder Polytetrafluorethylen (PTFE) für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen","x",null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm legt Anforderungen und Prüfung von Werkstoffen auf Basis von Fasern, Graphit oder PTFE von Flachdichtungen für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen für Betriebstemperaturen bis 150 °C fest, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 in Berührung kommen.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2019-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3536","Norm","Deutschland","Schmierstoffe für Gasarmaturen in der Hausinstallation, in Gasverteilungs- und Gastransportleitungen","x",null,null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,"Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von synthetischen oder aus Mineralöl hergestellten Schmierstoffen für Gasarmaturen in der Hausinstallation, in Gasverteilungs- und Gastransportleitungen, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 betrieben werden, ausgenommen Flüssiggas in flüssiger Phase.","DIN NA 032-03-02 AA \nBauteile und Hilfsstoffe - Gas","2018-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3537-1","Norm","Deutschland","Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":6},"x","Diese Norm gilt für Absperrarmaturen, die außerhalb der DIN EN 331 zusätzlich für Deutschland Anwendung finden, d. h. für Kugel- und Kegelhähne > DN 50, außerdem für Klappen, Schieber und Ventile, bis zu einer max. Nennweite von DN 150.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2023-10","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN 3537-4","Norm","Deutschland","Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation — Teil 4: Konformitätsbewertung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasabsperrarmaturen, die nicht im Anwendungsbereich der DIN EN 331 erfasst sind, d.h. für Kugel- und Kegelhähne > DN 100, außerdem für Klappen, Schieber und Ventile, bis zu einer max. Nennweite von DN 150 fest. ","DIN NA 032-02-06-08","2023-10","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN 3586","Norm","Deutschland","Thermisch auslösende Absperreinrichtungen für Gas - Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x","x",null,null,null,"x","x","x","Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von thermisch auslösenden Absperreinrichtungen (nachfolgend TAE genannt) bis zu einer Nennweite von DN 150, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 sowie Drücken bis 5 bar betrieben werden.","-","2003-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3588-1","Norm","Deutschland","Gas-Anbohrarmaturen – Teil 1: Mit Betriebsabsperrung für Polyethylen-Rohrleitungen – Anforderungen u",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument legt Anforderungen und Prüfungen für in PE-Rohrnetzen eingesetzte Anbohrarmaturen mit Betriebsabsperrung, die mit Gasen nach DVGW G 260 (A) (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) betrieben werden, fest. Die Anbohrarmaturen werden in der Gasverteilung in Rohrnetzen aus PE 80, PE 100, PE 100-RC und PE-Xa mit Rohraußendurchmessern von d = 63 mm bis d = 225 mm und einem maximal zulässigen Betriebsdruck nach Tabelle 1 eingesetzt. Das Anschlussteil ist auf das anzubohrende Rohr aufschweißbar oder mittels mechanischer Verbindungstechnik spannbar. Die Anbohrarmaturen werden ausschließlich im Erdreich eingebaut und nur für abgehende Rohre aus PE mit Nennweiten d ≤ 63 mm, SDR 11, nach DVGW G 459-1 (A) verwendet.","-","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3588-2","Norm","Deutschland","Gas-Anbohrarmaturen – Teil 2: Mit und ohne Betriebsabsperrung für Guss- und Stahlrohre – Anforderung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument gilt für Anforderungen und Prüfungen von Anbohrarmaturen aus metallenen Werkstoffen für anzubohrende Leitungen aus Guss oder Stahl mit oder ohne eingebauter Betriebsabsperrung sowie eventueller Hilfsabsperreinrichtung, die mit Hilfe eines Halteteils an der anzubohrenden Leitung befestigt werden, und für Aufschweiß-Anbohrarmaturen aus metallenen Werkstoffen mit eingebauter Betriebsabsperrung. Sie werden mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) bis zu einem maximal zulässigen Betriebsdruck von 5 bar (MOP 5) betrieben. Die Anbohrarmaturen werden ausschließlich im erdverlegten Rohrleitungsbau und nur für abgehende Rohre bis DN 50/d 63 verwendet. Einschraubanbohrarmaturen können in Verbindung mit der dazu passenden Anbohrschelle sinngemäß nach diesen Festlegungen geprüft werden.","-","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3588-3","Norm","Deutschland","Gas-Anbohrarmaturen – Teil 3: Konformitätsbewertung",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gas-Anbohrarmaturen für Polyethylen-Rohrleitungen sowie für Guss- und Stahlrohre fest. In dem Abschnitt 9.2.1 wird unter dem dritten Spiegelstrich auf Tabelle 3 (DIN 3588-1) verwiesen. Dieser Verweis ist fehlerhaft. Richtig ist der Verweis auf Tabelle 4 (DIN 3588-1).","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2024-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3589-1","Norm","Deutschland","Werkstoffübergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen – Teil 1: Anforderungen und Prüfungen",{"$nulls":4},"x","x",null,null,null,"x",null,"x","Dieses Dokument beschreibt Anforderungen und zugehörige Prüfungen für mechanische Verbinder und unlösbare Werkstoffübergangsstücke aus Metallen und Kunststoffen in PE-Gasrohrleitungen. Im Folgenden werden diese Bauteile Übergangsverbinder genannt.\nDieses Dokument gilt für Übergangsverbinder mit einem Durchmesser bis d ≤ 225 mm und einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar, die eingesetzt werden, um erdgedeckte Druckrohrleitungen, Formstücke oder Armaturen \n•\taus Polyethylen (PE 80, PE 100, PE 100-RC) nach DVGW-Merkblatt GW 335 sowie nach DIN EN 1555 \n•\tPE-X-Rohre nach DIN 16893\nmiteinander oder mit Rohrleitungskomponenten aus anderen Werkstoffen zu verbinden.\nDiese Norm ist anwendbar für Übergangsverbinder als integraler Bestandteil von Bauteilen wie z. B. einer Gas-Absperrarmatur oder einer Gas-Anbohrarmatur.\nÜbergangsverbinder nach diesem Dokument sind für den Betrieb mit Gasen der 2., 3. und/oder 5. Gasfamilie (Wasserstoff) nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 geeignet.\nDieses Dokument ist nicht anzuwenden für Flüssiggas in der Flüssigphase.","DIN NA 032-02-06-08",null,"Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3589-2","Norm","Deutschland","Werkstoffübergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen — Teil 2: Konformitätsbewertung ",{"$nulls":9},"x",null,"x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen fest.\nDieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 3589-1.\n","DIN NA 032-02-06-08",null,"Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN 3590-1","Norm","Deutschland","Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte – Teil 1: Anforderungen un",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument ist anzuwenden für Anforderungen und Prüfungen von Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte bis MOP kleiner gleich 250 bar. Sie werden mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben. Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für Absperrarmaturen, die in den Geltungsbereich folgender Normen fallen, DIN EN 13774 für Gasverteilungssysteme und DIN EN 14141 für den Transport von Erdgas in Fernleitungen.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2021-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 3590-2","Norm","Deutschland","Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte – Teil 2: Konfomitätsbewer",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte fest. Dieses Dokument ist in Verbindung mit DIN 3590-1 anzuwenden.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2021-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 4065","Norm","Deutschland","Gasleitungen im Transportnetz - Hinweissschilder",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument ist anzuwenden für Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Verlaufs in Betrieb befindlicher Gasleitungen im Transportnetz und für deren Betrieb notwendiger Armaturen und Nebenanlagen.","DIN NA 032-02-01 AA Gastransportleitungen","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN 4817-1","Norm","Deutschland","Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung","x","x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm ist anwendbar für handbetätigte Absperrventile für die Betriebsdrücke PS 5 bar oder PS 16 bar bis einschließlich DN 25, die mit Flüssiggas nach DIN 51622 bzw. nach DIN 51629 - außer Flüssiggas in der Flüssigphase - und einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +60°C betrieben werden können. Sie enthält im Abschnitt 4 sowie in den Anhängen A und B sicherheitstechnische Festlegungen. DIN 4817 unter dem allgemeinen Titel \"Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas\" besteht aus folgenden Teilen: - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; - Teil 2: Konformitätsbewertung.","DIN NA 032-03-04 AA Flüssiggas","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 4817-2","Norm","Deutschland","Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas - Teil 2: Konformitätsbewertung","x","x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":4},"x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von handbetätigten Absperrarmaturen für Flüssiggas fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 4817-1:2022-02. DIN 4817 unter dem allgemeinen Titel \"Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas\" besteht aus folgenden Teilen: - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; - Teil 2: Konformitätsbewertung.","DIN NA 032-03-04 AA Flüssiggas","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 50969-1","Norm","Deutschland","Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprödbrüche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl - Teil 1: Vorbeugende Maßnahmen","x","x","x","x","x","x",{"$nulls":6},"Unter fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Rissbildung oder wasserstoffinduziertem Sprödbruch wird im Sinne dieser Norm eine Werkstoffschädigung verstanden, die als Folge der Eindiffusion atomaren Wasserstoffs in den Werkstoff eintreten kann. Ausgelöst werden können diese Schäden durch eine kritische Kombination unterschiedlicher Einflussgrößen: - werkstoffbedingt: Gefüge/Gefügefehler (Gitterbaufehler, Verunreinigungen, Korngrenzen), Festigkeit/Verfestigungen, Duktilität/Zähigkeit, Reinheitsgrad (Einschlüsse, Seigerungen, Verunreinigungen), Gehalte an Elementen wie Phosphor und Schwefel, mechanische Spannung; - fertigungsbedingt: geometrische Randbedingungen (Kerben, Grate, konstruktiv scharfe Formübergänge), Umformgrade/Kaltverformung/Verfestigungen, Wärmebehandlung ((Einsatz-)Härten, Anlassen, Tempern), Zugeigenspannungen; - beschichtungsbedingt: Vorbehandlung (zum Beispiel Beizen, kathodische Entfettung), elektrolytische Metallabscheidung. Die Norm legt Maßnahmen zur Vermeidung des fertigungsbedingten wasserstoffinduzierten Sprödbruchs fest. Sie gibt zusätzlich Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Werkstoffwahl, Fertigung und Beschichtung. Die Norm gilt nicht für Bauteile aus hochfestem Bandmaterial, das in einem Bandbeschichtungsprozess hergestellt wurde. ","DIN NA 062-01-76 AA Galvanische Überzüge","2009-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 50969-2","Norm","Deutschland","Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprödbruche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl - Teil 2: Prüfungen","x","x","x","x","x","x",{"$nulls":5},"x","Unter fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Rissbildung oder wasserstoffinduziertem Sprödbruch wird im Sinne dieser Norm eine Werkstoffschädigung verstanden, die als Folge der Eindiffusion atomaren Wasserstoffs in den Werkstoff eintreten kann. Ausgelöst werden können diese Schäden durch eine kritische Kombination unterschiedlicher Einflussgrößen, die in DIN 50969-1 näher beschrieben werden. Diese Norm legt Methoden zur Beurteilung des Wasserstoffgefährdungspotenzials und zum Nachweis einer vorliegenden Sprödbruchgefährdung bei Überzügen und bei Feuerverzinkung auf hochfesten Bauteilen aus Stahl fest. Diese Norm gilt nicht für Bauteile aus hochfestem Bandmaterial, das in einem Bandbeschichtungsprozess hergestellt wurde.","DIN NA 062-01-76 AA Galvanische Überzüge","2013-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 50969-3","Norm","Deutschland","Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprödbrüche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl - Teil 3: Nachträglich betriebsbedingte Einflüsse und erweiterte Prüfungen","x","x","x","x","x","x",{"$nulls":5},"x","Dieser Teil von DIN 50969 legt Verfahren zur Beurteilung des Wasserstoffgefährdungspotenzials und zum Nachweis einer vorliegenden Sprödbruchgefährdung bei der Korrosionsbelastung von Bauteilen aus hochfestem Stahl fest. Die Norm legt standardisierte Prüfmethoden, die hinsichtlich der Wasserstoffversprödung bei Korrosionsbelastung \"kritische\" Werkstoff-/ Beschichtungskombinationen/ Umgebungsbedingungen identifizieren, insbesondere bei Festigkeiten der Werkstoffe oberhalb von 1 000 MPa, fest.Schädigungen durch fertigungsbedingten Wasserstoff sind nicht Gegenstand dieses Teils der Norm, sie werden in DIN 50969-1 und DIN 50969-2 berücksichtigt. Diese Norm behandelt ausschließlich Stahlwerkstoffe. Andere Werkstoffe wie beispielsweise Aluminium, Titan und Kupfer werden nicht behandelt.","DIN NA 062-01-76 AA Galvanische Überzüge","2018-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN CEN TR 17797","Norm","Europa","Gasinfrastruktur - Auswirkungen von Wasserstoff in der Gasinfrastruktur und Identifikation des zugehörigen Normungsbedarfs im Zuständigkeitsbereich des CEN/TC 234 ",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument wurde zur Vorbereitung der künftigen Normung verfasst und gibt eine Orientierungshilfe zu den Auswirkungen der Einspeisung von H2 in die Gasinfrastruktur von der Einspeisung in das Onshore-Transportnetz bis zum Einlassanschluss von Gasgeräten. Darüber hinaus wird der erwartete Überarbeitungsbedarf der bestehenden CEN/TC 234-Normen sowie der Bedarf an weiteren neuen Normen ermittelt. Auf der Grundlage verfügbarer Studien, Berichte und Forschungsergebnisse werden die Auswirkungen auf jeden Teil der Gasinfrastruktur im Zuständigkeitsbereich der CEN/TC 234-Arbeitsgruppen 1 bis 12 untersucht. Aufgrund mehrerer Einschränkungen bei unterschiedlichen Wasserstoffkonzentrationen werden die Auswirkungen beschrieben. Für einige spezifische Auswirkungen ist eine pränormative Forschung erforderlich. Vereinbarungsgemäß wird für diesen technischen Bericht die Einspeisung von reinem Wasserstoff, das heißt ohne Gasbegleitstoffe, betrachtet. Die Informationen aus diesem Bericht sollen das Arbeitsprogramm CEN/TC 234 für die Erfassung von H2NG im Zuständigkeitsbereich des CEN / TC 234 und seiner Arbeitsgruppen definieren. HINWEIS: Der Fortschritt bei Wasserstoff wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Im Prinzip wird sich dies im Standardisierungsprozess des CEN / TC 234 widerspiegeln.","CEN/TC 234 Gasinfrastruktur \nDIN NA 032-02 FBR - Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN CEN/TR 17797:2022-09","Bericht","Europa","Gasinfrastruktur - Auswirkungen von Wasserstoff in der Gasinfrastruktur und Identifikation des zugehörigen Normungsbedarfs im Zuständigkeitsbereich des CEN/TC 234",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument wurde zur Vorbereitung der künftigen Normung verfasst und gibt eine Orientierungshilfe zu den Auswirkungen der Einspeisung von H2 in die Gasinfrastruktur von der Einspeisung in das Onshore-Transportnetz bis zum Einlassanschluss von Gasgeräten. Darüber hinaus wird der erwartete Überarbeitungsbedarf der bestehenden CEN/TC 234-Normen sowie der Bedarf an weiteren neuen Normen ermittelt. Auf der Grundlage verfügbarer Studien, Berichte und Forschungsergebnisse werden die Auswirkungen auf jeden Teil der Gasinfrastruktur im Zuständigkeitsbereich der CEN/TC 234-Arbeitsgruppen 1 bis 12 untersucht. Aufgrund mehrerer Einschränkungen bei unterschiedlichen Wasserstoffkonzentrationen werden die Auswirkungen beschrieben. Für einige spezifische Auswirkungen ist eine pränormative Forschung erforderlich. Vereinbarungsgemäß wird für diesen technischen Bericht die Einspeisung von reinem Wasserstoff, das heißt ohne Gasbegleitstoffe, betrachtet. Die Informationen aus diesem Bericht sollen das Arbeitsprogramm CEN/TC 234 für die Erfassung von H2NG im Zuständigkeitsbereich des CEN / TC 234 und seiner Arbeitsgruppen definieren. HINWEIS: Der Fortschritt bei Wasserstoff wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Im Prinzip wird sich dies im Standardisierungsprozess des CEN / TC 234 widerspiegeln.","CEN/TC 234 Gasinfrastruktur \nDIN NA 032-02 FBR - Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12007 Teil 1 ","Norm","Europa","Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar; Teil 1 – Allgemeine funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm beschreibt allgemeine funktionale Anforderungen an in der Regel erdverlegte Rohrleitungen für maximal zulässige Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar für gasförmige Brennstoffe entsprechend EN 437:1993, Tabelle 1. Sie gilt für Planung, Bau, Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung, Sanierung und andere dazugehörende Arbeiten. Diese Norm wendet sich insbesondere an Planer, Bauausführende und Netzbetreiber der Energiewirtschaft.","CEN/TC 234/WG 2 Gasverteilung;\nDIN NA 032-02-02 AA Gasverteilung","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12007 Teil 2","Norm","Europa","Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar; Teil 2 – Spezifische funktionale Anforderungen für Polyethylen (MOP bis einschließlich 10 bar)",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm beschreibt, ergänzend zu den allgemeinen funktionalen Anforderungen von EN 12007-1, die spezifischen funktionalen Anforderungen an Planung und Bau von Rohrleitungen aus Polyethylen. Diese Grundnorm wendet sich insbesondere an Planer, Bauausführende und Netzbetreiber der Energiewirtschaft. ","CEN/TC 234/WG 2 Gasverteilung;\nDIN NA 032-02-02 AA Gasverteilung","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12007 Teil 3","Norm","Europa","Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar; Teil 3 – Spezifische funktionale Anforderungen für Stahl",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Die Normenreihe DIN EN 12007-1 bis -5 beschreibt allgemeine Grundsätze und Anforderungen, die bei Planung, Bau und Betrieb von Gasverteilungsnetzen für maximal zulässige Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar zu berücksichtigen sind. Zielgruppe dieser Normenreihe sind daher Planer und Betreiber von Gasverteilungsnetzen. Diese Europäische Norm EN 12007-3 geht vor diesem Hintergrund auf die besonderen funktionalen Anforderungen für Stahlrohrleitungen ein, in Ergänzung zu den allgemeinen funktionalen Anforderungen von EN 12007-1.","CEN/TC 234/WG 2 Gasverteilung;\nDIN NA 032-02-02 AA Gasverteilung","2015-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12007 Teil 4","Norm","Europa","Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar; Teil 4 – Spezifische funktionale Anforderungen für die Sanierung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm beschreibt spezifische funktionale Empfehlungen für die Sanierung von Leitungsanlagen als Teil bestehender Gasinfrastrukturen. Diese Europäische Norm ist in Verbindung mit DIN EN 12007-1 anzuwenden. Sie wendet sich insbesondere an Planer, Bauausführende und Netzbetreiber der Energiewirtschaft. ","CEN/TC 234/WG 2 Gasverteilung;\nDIN NA 032-02-02 AA Gasverteilung","2012-10","Revision geplant","geschlossen",1]
["DIN EN 12007-5","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar – Teil 5: Hausanschlussleitungen – Spezifische funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm beschreibt allgemeine funktionale Anforderungen für in der Regel erdverlegte Anschlussleitungen für maximal zulässige Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar, die mit gasförmigen Brennstoffen entsprechend EN 437:1993, Tabelle 1, betrieben werden. Sie gilt für Planung, Bau, Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme, Betrieb und Wartung. Diese Norm wendet sich insbesondere an Planer, Bauausführende und Netzbetreiber der Energiewirtschaft.","CEN/TC 234/WG 10 Hausanschlussleitungen;\nDIN NA 032-02-02-AA Gasverteilung","2014-07","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 12186","Norm","Europa","Gasversorgungssysteme; Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung; Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 \"Gasinfrastruktur\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Deutschland) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss \"Anlagentechnik\" im Normenausschuss Gastechnik (NAGas). Diese Norm enthält funktionale Anforderungen für Gas-Druckregelanlagen in Gastransport- oder -Verteilungssystemen, einschließlich deren Sicherheitseinrichtungen. Sie gilt für Planung, Bau, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Dokumentation sowie für die Auswahl von Werkstoffen und Komponenten. Diese Norm nimmt Bezug auf weitere Normen, die im CEN/TC 234 erstellt wurden, insbesondere - DIN EN 12007-1 bezüglich Leitungsanlagen für Betriebsdrücke bis 16 bar, - DIN EN 1594 bezüglich Leitungsanlagen für Betriebsdrücke über 16 bar und - DIN EN 12732 bezüglich Schweißen von Stahlleitungen und - DIN EN 12327 bezüglich Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme. Ausgenommen sind Gas-Druckregeleinrichtungen in Anschlussleitungen, sofern der eingangsseitige Betriebsdruck 16 bar und der Auslegungsdurchfluss 200 Kubikmeter pro Stunde (unter Normbedingungen) nicht überschreiten. Hierfür gilt DIN EN 12279. Als detailliertere technische Regeln im Sinne des Anwendungsbereichs dieser Norm gelten insbesondere die DVGW-Arbeitsblätter G 491, G 493-1/2, G 495, G 498 und G 499 und die DVGW-Merkblätter G 440, G 442 und G 494. Diese Norm wird in das DVGW-Regelwerk \"Gas\" aufgenommen","CEN/TC 234","2014-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12261","Norm","Europa","Gaszähler - Turbinenradgaszähler","x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Diese Europäische Norm beschreibt die Messbedingungen, Anforderungen und Prüfungen hinsichtlich Konstruktion, Leistung und Sicherheit von axialen und radialen Klasse-1,0-Turbinenradgaszählern mit mechanischen Anzeigegeräten mit in der Hauptleitung liegenden Anschlüssen zur Durchflussmessung. Diese Europäische Norm gilt für Turbinenradgaszähler, die zur Volumenmessung von Brenngasen der 1. und 2. Gasfamilie, deren Zusammensetzung in EN 437 angegeben ist, bei maximalen Arbeitsdrücken bis zu 420 bar und Betriebsdurchflüssen bis zu 25 000 m3/h über einen Gastemperaturbereich von mindestens 40 K und einen Umgebungstemperaturbereich von mindestens 50 K benutzt werden. Diese Norm gilt für Zähler an Standorten, an denen unbedeutende Vibrationen und Stöße auftreten können, sowie an a) geschlossenen Standorten (innen oder außen mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Schutz) mit oder ohne Betauung oder, bei entsprechender Angabe durch den Hersteller, an b) offenen Standorten (außen ohne Abdeckung) mit oder ohne Betauung und an Standorten mit elektromagnetischen Störungen. Soweit in dieser Norm nicht anders angegeben: sind alle dargestellten Drücke als Überdrücke zu verstehen; werden alle Einflussgrößen außer der geprüften Einflussgröße relativ konstant bei ihrem Referenzwert gehalten.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1,"noch nicht H2-ready, aber wird in der Zukunft überarbeitet"]
["DIN EN 12266-1","Norm","Europa","Industriearmaturen - Prüfung von Armaturen aus Metall - Teil 1: Druckprüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Zweck dieser Europäischen Norm ist die Festlegung bestimmter grundlegender, verbindlicher Anforderungen an Prüfungen, Prüfverfahren und Annahmekriterien für die fertigungsbegleitende Prüfung von Industriearmaturen aus metallischen Werkstoffen, um einheitliche Prüfungen und Prüfverfahren sicherzustellen. Die in dieser Europäischen Norm beschriebenen Prüfungen und Prüfverfahren dürfen bei Bedarf auch für Typ- und Annahmeprüfungen angewendet werden. Sicherheitseinrichtungen werden in EN 12266-1 nicht behandelt. Besondere Anforderungen, die jeweils nur für eine Produkt- oder Gebrauchstauglichkeitsnorm spezifisch sind, sind in dieser Europäischen Norm nicht enthalten. Wenn diese Europäische Norm als normative Verweisung in einer Produkt- oder Gebrauchstauglichkeitsnorm für Armaturen aufgeführt ist, muss sie im Zusammenhang mit den festgelegten spezifischen Anforderungen dieser Produkt- oder Gebrauchstauglichkeitsnorm beachtet werden. Wenn sich die Anforderungen in einer Produkt- oder Gebrauchstauglichkeitsnorm von den in dieser Europäischen Norm festgelegten Anforderungen unterscheiden, dann gelten die Anforderungen der Produkt- oder Gebrauchstauglichkeitsnorm.","-","2012-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12405-1","Norm","Europa","Gaszähler - Umwerter - Teil 1: Volumenumwerter","x","x","x","x","x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Herstellung, Leistungsumfang, Sicherheit und Konformität elektronischer, am Gaszähler angeschlossener Zustands-Mengenumwerter, die für die Mengenmessung von Brenngasen der ersten und zweiten Gasfamilie nach EN 437 eingesetzt werden, sowie deren Prüfung fest. Diese Europäische Norm ist für die Bauartprüfung vorgesehen, deren relevante Bestimmungen im Einzelnen in Anhang A angegeben sind. In dieser Europäischen Norm werden nur drei Arten der Umwertung behandelt: a) die Umwertung als reine Temperaturfunktion (T-Umwertung); b) die Umwertung als Funktion von Druck und Temperatur mit einem konstanten Realgasfaktor (PT-Umwertung); c) die Umwertung als Funktion von Druck, Temperatur und Realgasfaktor (PTZ-Umwertung). Dieser europäische Norm-Entwurf gilt nicht für eine in einen Gaszähler integrierte Temperaturumwertung, wenn der Gaszähler lediglich das umgewertete Volumen anzeigt. EN 12405-2 gilt für die Energieumwertung. Zustands-Mengenumwerter bestehen aus einem Rechner und einem Temperaturmessumformer oder aus einem Rechner, einem Temperaturmessumformer und einem Druckmessumformer, die in der Messanlage installiert sind. Für die Anwendung dieses europäischen Norm-Entwurfs kann ein Umwerter in Übereinstimmung mit den Definitionen 3.1.18.1 und 3.1.18.2 und je nach Hersteller ein Kompaktzustands-Mengenumwerter (vollständiges Gerät, Typ 1) sein oder aus getrennten Elementen bestehen (Typ 2). Im letztgenannten Fall sind die Bestimmungen zu Druckmessumformern, Temperaturmessfühlern und Temperaturmessumformern in den Anhängen B, C beziehungsweise D enthalten. Alle Umwerter können auch Einrichtungen zur Korrektur der Fehlerkurve des Gaszählers enthalten. Unbeschadet nationaler Regelungen können die Zählerstandsablesungen vom Umwerter in Verbindung mit den Zählerstandsablesungen von Gaszählern, die EN 1359, EN 12480 beziehungsweise EN 12261 oder anderen zutreffenden und relevanten Internationalen oder nationalen Normen für Gaszähler entsprechen, für die Rechnungsstellung an Endverbraucher genutzt werden.","CEN/TC 237/WG 4 \nZugehörige Umwertungseinrichtungen\nDIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2022-02","veröffentlicht",null,1]
["DIN EN 12405-2","Norm","Deutschland","Gaszähler - Umwerter - Teil 2: Energieumwertung","x","x","x","x","x",{"$nulls":7},"Die EN 12405-2 ist in drei Teile gegliedert: Teil 1 - Volumenumwertung (und dessen Ergänzungen EN 12405-1/A1 und EN 12405-1/+A2, um die Harmonisierung dieser Norm mit der Messinstrumente-Richtlinie 2004/22/EC zu erlauben); Teil 2 - Energieumwertung (diese Europäische Norm); Teil 3 - Flowcomputer zur Gasmengenumwertung (in Vorbereitung). Teil 2 dieser Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen für die Auslegung, die Eigenschaften, die Sicherheit und die Konformität von Umwertern zur Bestimmung der Energie von Brenngasen, einschließlich derer der 1. und 2. Gasfamilie entsprechend EN 437. Die in dieser Norm betrachteten Energieumwerter bestehen aus einem Energierechner, der mit einer oder mehreren der nachfolgenden Einheiten und/oder Funktionen verbunden ist:  - einem Volumenumwerter oder ein Durchflussrechner verwendet als Gasmessumwerter, entweder entsprechend EN 12405-1 oder prEN 12405-3 für hochgenaue Energiemessung;  - einer Brennwert-Bestimmungseinheit (BME). ","CEN/TC 237/WG 4 \nZugehörige Umwertungseinrichtungen\nDIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2012-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12405-3","Norm","Deutschland","Gaszähler - Umwerter - Teil 3: Flowcomputer","x","x","x","x","x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN TC 237 'Gaszähler' erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. Die EN 12405 besteht aus Teil 1: Volumenumwertung (und dessen Ergänzungen EN 12405-1/A1 und EN 12405-1/+A2, um die Harmonisierung dieser Norm mit der EU-Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte zu erlauben); Teil 2: Energieumwertung und Teil 3: Flowcomputer zur Gasmengenumwertung (diese Europäische Norm). Im vorliegenden 3. Teil werden die Anforderungen und Prüfungen an den Bau, die Leistungsfähigkeit, die Sicherheit und die Konformität von Flowcomputern festgelegt, die zur Erfüllung metrologischer und technischer Anforderungen eines Volumenumwerters mit hoher Genauigkeit verwendet werden. Im Kontext dieser Norm wird bei der Durchführung der Datenverarbeitung zwischen Signalerfassungs-, Messfühler- und Messfunktionen unterschieden. Vorgesehen wird der Einsatz von Volumenumwertern in dem vorgegebenen Bereich durch das DVGW-Arbeitsblatt G 685 'Gasabrechnung'; Volumenumwerter kommen in der Praxis immer dann zum Einsatz, wenn große Volumenströme mit sehr hoher Genauigkeit gemessen werden. Bei der Erstellung dieser Europäischen Norm wurde der Inhalt der OIML-Veröffentlichung 'Recommendation 140 measuring systems for gaseous fuel', berücksichtigt.","CEN/TC 237/WG 4 \nZugehörige Umwertungseinrichtungen\nDIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2016-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12480","Norm","Europa","Gaszähler - Drehkolbengaszähler",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Diese Europäische Norm legt den Einsatzbereich, den Bau, den Betrieb, die Ausgabecharakteristiken und die Prüfung von Drehkolbengaszählern für die Gasvolumenmessung fest. Diese Europäische Norm gilt für Drehkolbengaszähler, die wenigstens für die Volumenmessung von Brenngasen von mindestens der 1., 2. und 3. Gasfamilie, deren Zusammensetzung in EN 437:2003+A1:2009 beschrieben ist, bei einem maximalen Betriebsdruck bis einschließlich 20 bar in einem Umgebungs- und Gastemperaturbereich von mindestens -10 °C bis +40 °C eingesetzt werden.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2024-01","Entwurf","geschlossen",1,"noch nicht H2-ready, aber wird in der Zukunft überarbeitet"]
["DIN EN 12480","Norm","Europa","Gaszähler - Drehkolbengaszähler","x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Diese Europäische Norm legt den Einsatzbereich, den Bau, den Betrieb, die Ausgabecharakteristiken und die Prüfung von Drehkolbengaszählern für die Gasvolumenmessung fest. Diese Europäische Norm gilt für Drehkolbengaszähler, die wenigstens für die Volumenmessung von Brenngasen von mindestens der 1., 2. und 3. Gasfamilie, deren Zusammensetzung in EN 437:2003+A1:2009 beschrieben ist, bei einem maximalen Betriebsdruck bis einschließlich 20 bar in einem Umgebungs- und Gastemperaturbereich von mindestens -10 °C bis +40 °C eingesetzt werden.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2018-05","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 125","Norm","Europa","Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte; thermoelektrische Zündsicherungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Der Entwurf für die Neuausgabe der DIN EN 125 enthält die Sicherheits-, Konstruktions- und Funktionsanforderungen an thermoelektrische Flammenüberwachungseinrichtungen mit Thermoelement für Gasbrenner, Gasgeräte und ähnliche Anwendungen, die im Folgenden als Steuergeräte bezeichnet werden. Die geplante Norm soll für Steuergeräte mit Nenn-Anschlussmaßen bis einschließlich DN 50, für die ein maximaler Eingangsdruck bis einschließlich 500 kPa (5 bar) festgelegt ist und die für den Einsatz mit einem oder mehreren Brenngasen gemäß EN 437. Das Dokument soll nicht gelten für: a) das Thermoelement; b) Steuergeräte mit Hilfsenergie (zum Beispiel externe Stromversorgung).","-","2020-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12583/A1","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Verdichterstationen – Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die spezifischen funktionalen Anforderungen für sichere und zuverlässige Gasverdichterstationen fest, die bei Planung, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Entsorgung zu beachten sind. Sie gilt für neue Gasverdichterstationen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck (MOP) über 16 bar und einer Gesammtkupplungsleistung über 1 MW. Für bestehende Verdichterstationen gilt diese europäische Norm für neue Verdichtereinheiten. Falls Änderungen/Modifikationen an bestehenden Anlagen erfolgen, können die Anforderungen dieser Norm angemessen berücksichtigt werden. Zwecke dieser europäischen Norm ist es:\n- die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit und der Mitarbeiter sicherzustellen\n- die Aspekte des Umweltschutzes zu behandeln und\n- die Beschädigung fremden Eigentums zu verhindern","CEN/TC 234/WG 7 Gasverdichtung;\nNA-032-02-03 AA  Verdichteranlagen","2024-03","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 12732","Norm","Europa","Gasinfrastruktur - Schweißen an Rohrleitungen aus Stahl - Funktionale Anforderungen ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Dieses Dokument enthält Anforderungen für die Herstellung und Prüfung von Schweiverbindugngen für die Errichtung und Änderung (einschließlich Schweißen an in Betrieb befindlichen Leitungen) von landverlegten Stahlrohrleitungen und Anlagen, die in der Gasinfrastruktur verwendet werden. Dazu gehören alle Druckbereiche und aufbereitetes, ungiftiges und nicht korrosives Erdgas nach EN ISO 13686 und nichtkonventionelle Gase wie (eingespeistes) Biomethan und Wasserstoff, wo:\n- die Rohrleitungensteile aus nicht legiertem oder niedrig legiertem Kohlenstoffstahl bestehen;\n- alle Leitungen und Anlagen, die sich auf Gewerbe- oder Werksgelände befinden, ausschließlich der Versorgung solcher Grundstücke dienen und kein wesentlicher Bestandteil der Anlagen für Betriebsabläufe auf diesem Gelände sind;\n- es sich nicht um Leitungen innerhalb von Haus- oder Industrieinstallationen nach EN 1775 oder EN 15001 handelt;\n- die Auslegungstemeratur zwischen -40°C bis einschließlich 120°C liegt.\nFür eingespeistes Biomethan oder Wasserstoff ist eine detaillierte technische Bewertung der funktioinellen Anforderungen erforderlich, um sicherzustellen, dass es keine anderen Bestandteile oder Eigenschaften der Gase gibt, die die Integrität der Leitung beeinträchtigen können. Dieses Dokument ist nicht auf Schweißnähte anwendbar, die vor Veröffentlichung dieses Dokuments erstellt wurden. Dieses Dokument legt gemeinsame Grundprinzipien für die Gasinfrastruktur fest. Es wird erwartet, dass Anwender dieses Dokuments sich dessen bewusst sind, dass detaillierte nationale Normen bzw. Technische Regeln in den CEN-Mitgliedsländern existieren können. ","CEN/TC 234/WG 3 Gastransport \nDIN NA 032-02-08 AA Werkstoffe und Schweißtechnik","2022-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12953-7","Norm","Europa","Großwasserraumkessel - Teil 7: Anforderungen an Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige Brennst",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-","2002-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12954","Norm","Europa","Grundlagen des kathodischen Korrosionsschutzes von metallenen Anlagen in Böden und Wässern",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument legt die allgemeinen Grundsätze für die Implementierung und das für das Management eines Systems zum kathodischen Schutz gegen korrosive Angriffe auf Anlagen, die erdverlegt sind oder sich in Kontakt mit Böden, Oberflächensüßwasser oder Grundwasser befinden, mit und ohne Beeinflussung durch Fremdströme, fest. Es legt die zu erreichenden Schutzkriterien zum Nachweis des kathodischen Korrosionsschutzes fest.","CEN/TC 219/WG 1 - Kathodischer Korrosionsschutz erdverlegter Anlagen \nDIN NA 062-01-78 AA - Kathodischer Korrosionsschutz ","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13090","Norm","Europa","Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gas-Leitungsinstallationen in Gebäuden",null,"x",null,null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,"Diese europäische Norm legt die Eigenschaften und Prüfverfahren von Mitteln fest, die zum nachträglichen Abdichten von metallischen Gewindeverbindungen in Gas-Leitungsinstallationen in Gebäuden mit einem maximalen Betriebsdruck von 100 mbar dienen. \nAnmerkung: Gas-Leitungsinstallationen in Gebäuden sind in Übereinstimmung mit EN 1775 die Letungsinstallationen zwischen der Gas-Übergabestelle und der Geräteeingangsverbindung.\nDiese Norm ist anwendbar auf Dichtmittel für metallische Gewindeverbindungen für Gas-Leitungsinstallationen in Gebäuden für Brenngase der 1. Familie (Stadtgas), 2. Familie (Erdgas) und 3. Familie (Flüssiggas, siehe EN 437) ausgenommen Flüssiggas in flüssigem Zustand. Dichtmittel für die Installation von metallenen Gewindeverbindungen sind in EN 751 genormt.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2001-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13278","Norm","Europa","Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe mit offener Verbrennungskammer",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm legt Anforderungen an und Prüfbestimmungen für Bau, Sicherheit, Kennzeichnung und rationelle Energienutzung von Konvektions-Raumheizern für gasförmige Brennstoffe mit offener Verbrennungskammer fest, mit und ohne Ventilator für den Abtransport der Abgase. Obwohl der Ventilator auch im Freien angebracht sein kann, deckt diese Norm nur die Nutzung des Gerätes, wenn die Teile in Räumen aufgestellt sind. Sie gilt für gasbeheizte Konvektions-Raumheizer mit offener Verbrennungskammer der Arten B11AS, B11BS, B11CS, B14AS und B14BS für gasförmige Brennstoffe mit Verbrennungskammer, die mit atmosphärischem Brenner geliefert werden, die direkt an einen Schornstein oder an eine Einrichtung zur Abführung der Abgase angeschlossen sind (schornsteingebundene Geräte), die eine Nennwärmebelastung unter 20 kW (bezogen auf den Heizwert) haben und die komplett mit gasführenden Komponenten, Brenner(n), Verbrennungskammer und Wärmeaustauscher geliefert werden. In Anhang K dieser Norm sind alle Änderungen gegenüber EN 13278:2003 aufgeführt. So müssen technische Anleitungen Informationen über die elektrische Schutzart, Umstellungen auf andere Gase, die Sicherheitszeit von Flammenüberwachungseinrichtungen, Wirkungsgradklassen und Informationen zum Zusammenbau enthalten. Die Gerätekategorien und die entsprechenden Gase und Drücke in dieser Norm beziehen sich auf die EN 437. Für diese Norm ist das Gremium NA 040-02-02 AA \"Gasraumheizer und -heizeinsätze - Deutscher Spiegelausschuss CEN/TC 62 Gasbefeuerte Raumheizgeräte\" im DIN zuständig.","-","2014-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480 Beiblatt 1","DVGW-Information","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 7: Anleitung für den Gebrauch des Konformitätsbewertungsverfahrens",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2002-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-1","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 1: Allgemeines",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Zweck dieses Teils von EN 13480 ist die Festlegung von Anforderungen an Konstruktion, Herstellung, Verlegung und Prüfung industrieller Rohrleitungen aus metallenen Werkstoffen für sichere Betriebsbedingungen. Die vorliegende Norm gilt für oberirdische oder in Kanäle verlegte oder erdgedeckte Rohrleitungen aus metallenen Werkstoffen unabhängig vom Druck.","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2019-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-2","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 2: Werkstoffe",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Dieser Teil der Europäischen Norm EN 13480 legt die Anforderungen an Werkstoffe (einschließlich metallischer Plattierungswerkstoffe) für industrielle Rohrleitungen und deren Halterungen nach EN 13480-1 aus metallischen Werkstoffen fest.","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 012-00-05 AA  Chemischer Apparatebau (FNCA)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-3","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 3: Konstruktion und Berechnung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieser Teil dieser Europäischen Norm legt die Konstruktion und Berechnung von metallischen industriellen Rohrleitungen einschließlich ihrer Halterungen, soweit durch EN 13480 abgedeckt, fest.","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-4","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 4: Fertigung und Verlegung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm beschreibt die Anforderungen an die Fertigung und Verlegung einschließlich der Halterungen von Rohrleitungssystemen, die nach EN 13480-3 konstruiert sind. Ziel der ersten vollständigen Überarbeitung der EN 13480-4:2002 ist die Anpassung an den Stand der Technik und eine erhöhte Anwenderfreundlichkeit. ","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-5","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 5",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Norm beschreibt Anforderungen an die Prüfungen von metallischen industriellen Rohrleitungen nach den Festlegungen in EN 13480-1, die bei Fertigung und Verlegung nach EN 13480-4 an einzelnen, nach EN 13480-3 und EN 13480-6 (falls anwendbar) ausgelegten vorgefertigten Baugruppen (Spools) oder Rohrleitungssystemen einschließlich Halterungen, durchzuführen sind. ","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-6","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 6: Zusätzliche Anforderungen an erdgedeckte Rohrleitungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm legt Anforderungen an ganz oder teilweise erdgedeckte industrielle Rohrleitungen fest, die teilweise in Schutzrohren oder ähnlichen Schutzvorrichtungen verlaufen. Es muss im Zusammenhang mit den anderen sieben Teilen der EN 13480 angewendet werden. ","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-8","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 8: Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieser Teil der Europäischen Norm legt Anforderungen fest für industrielle Rohrleitungen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen, zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an industrielle Rohrleitungen nach der Normenreihe EN 13480 und CEN/TR 13480-7. Im Grundsatz gelten für Rohrleitungen aus Aluminium und seinen Legierungen die gleichen Anforderungen wie für Rohrleitungen aus anderen Werkstoffen, zum Beispiel Stahl. Wegen der abweichenden Werkstoffeigenschaften von Aluminium (-legierungen) gegenüber Stahl ist es hinsichtlich mancher Anforderungen notwendig, diesen Unterschieden in Bezug auf Werkstoffe, Auslegung, Herstellverfahren (Umformen, Schweißen etcetera) und den zugehörigen Prüfverfahren gegenüber den allgemeinen Anforderungen für Rohrleitungen aus Stahl durch andere normative Festlegungen Rechnung zu tragen. ","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13480-9","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 9: Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Nickel und Nickellegierungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument legt zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen an metallische industrielle Rohrleitungen nach EN 13480-1:2017, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 13480-4:2017 und EN 13480-5:2017 Anforderungen an aus Nickel und Nickellegierungen hergestellte metallische industrielle Rohrleitungen und deren Bauteile fest. Gusswerkstoffe sind in der vorliegenden Fassung nicht enthalten. Angaben zu Gusswerkstoffen werden in einer Änderung oder Überarbeitung dieses Dokuments erfasst.","CEN/TC 267 Metallische industrielle Rohrleitungen DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2018-10","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1359","Norm","Europa","Gaszähler - Balgengaszähler",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument EN 1359:2017 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 \"Gaszähler\" erstellt, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfungen für den Bau, den Betrieb, die Sicherheit und die Herstellung von Balgengaszählern der Genauigkeitsklasse 1,5 mit koaxialen Einstutzen- oder Zweistutzenanschlüssen zur Volumenmessung von Brenngasen der 1., 2. und 3. Familie nach EN 437:2003+A1:2009 bei maximalen Betriebsdrücken bis 0,5 bar und einem maximalen Durchfluss bis bis 160 m3/h über einen Umgebungs- und Gastemperaturbereich von mindestens -10 °C bis +40 °C fest.","-","2017-11","veröffentlicht","geschlossen",1,{"$nulls":1613},"DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359","DIN EN 1359"]
["DIN EN 1359","Norm","Europa","Gaszähler - Balgengaszähler","x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Dieses Dokument EN 1359:2017 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 \"Gaszähler\" erstellt, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfungen für den Bau, den Betrieb, die Sicherheit und die Herstellung von Balgengaszählern der Genauigkeitsklasse 1,5 mit koaxialen Einstutzen- oder Zweistutzenanschlüssen zur Volumenmessung von Brenngasen der 1., 2. und 3. Familie nach EN 437:2003+A1:2009 bei maximalen Betriebsdrücken bis 0,5 bar und einem maximalen Durchfluss bis bis 160 m3/h über einen Umgebungs- und Gastemperaturbereich von mindestens -10 °C bis +40 °C fest.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2017-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13709","Norm","Europa","Industriearmaturen - Absperrventile und absperrbare Rückschlagventile aus Stahl",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm legt Anforderungen fest für Absperrventile und absperrbare Rückschlagventile aus Stahl, die geschmiedet, gegossen oder geschweißt sind, in Durchgangs-, Eck- oder Schrägausführung, und die Flansch-, Anschweiß-, Schweißmuffen- oder Gewindeenden haben. Diese Norm ist anwendbar für Absperrventile und absperrbare Rückschlagventile aus Stahl, die vorwiegend für industrielle und allgemeine Anwendungen verwendet werden. Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 \"Industriearmaturen\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist NA 003-01-03 AA \"Ventile\" im Normenausschuss Armaturen (NAA). Dieses Dokument ersetzt EN 13709:2002. Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG-Richtlinie 97/23/EG.","-","2010-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13766","Norm","Europa","Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) Schläuche und Schlauchleitungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Produktnorm legt Anforderungen für zwei Typen thermoplastischer, mehrlagiger (nicht vernetzter) Schläuche und Schlauchleitungen zur Förderung von Flüssiggas und verflüssigtem Erdgas fest. Jeder Typ ist unterteilt in zwei Klassen, eine für den Betrieb an Land und die andere für den Betrieb auf See. Diese Europäische Norm ist anwendbar für Schlauchgrößen von 25 mm bis 250 mm, Betriebsdrücke von 10,5 bar bis 25 bar und Betriebstemperaturen von -196 °C bis +45 °C. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-12 AA „Gummi- und Kunststoffschläuche sowie Schlauchleitungen (Spiegelgremium zu CEN/TC 218; ISO/TC 45/SC 1)“ im DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET).","-","2020-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 13774","Norm","Europa","Armaturen für Gasverteilungssysteme mit zulässigen Betriebsdrücken kleiner oder gleich 16 bar - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument gilt für Absperrarmaturen aus Metall, die in Gasverteilungssystemen mit einem höchsten Betriebsdruck von bis zu 16 bar verwendet werden und die mit Brenngasen der ersten, zweiten und dritten Familie nach EN 437 betrieben werden.\nDie zu berücksichtigenden Bauarten von Absperrarmaturen sind: Kegel- und Kugelhähne, Schieber, Absperrventile und Klappen. Dieses Dokument gilt nicht für: Armaturen für die Hausinstallation; Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung; Bohrkopfarmaturen.","CEN/TC 69 Industriearmaturen DIN NA 003-01-11 AA - Armaturen und Sonderarmaturen für die Prozessindustrie, den Gastransport und die Gasverteilung sowie die Erdölindustrie ","2013-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14141","Norm","Europa","Armaturen für den Transport von Erdgas in Fernleitungen - Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und deren Prüfung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument gilt für alle Armaturen (Kegelhähne, Kugelhähne, Schieber und Rückschlagklappen) in Onshore-Fernleitungen für den Transport von Erdgas nach EN 1594, jedoch mit einem anderen Temperaturbereich entsprechend den drei folgenden Klassen nach EN 682: 1) 10 °C bis 60 °C; 2)  20 °C bis 60 °C; 3) der vom Besteller für eine besondere Konstruktion angegebene Bereich. Dieses Dokument umfasst alle Armaturen, die Bestandteil der Fernleitung sind. Dieses Dokument legt Armaturen für Fernleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck (MOP) über 16 bar fest. Regelarmaturen und Sicherheitsventile sind aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen. Dieses Dokument legt die Anforderungen und die entsprechenden Prüfungen fest, die bei der Fertigung und für die Zertifizierung durchgeführt werden, um nachzuweisen, dass die Armaturen die Anforderungen erfüllen. Die Produkt- und Typprüfungen sind in Anhang H zusammengefasst. ","CEN/TC 69 Industriearmaturen DIN NA 003-01-09 AA Armaturen für die Erdölindustrie","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14236","Norm","Europa","Ultraschall-Haushaltsgaszähler",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/32 EU. Der Zusammenhang zwischen dieser Norm und der EU-Richtlinie 2014/32/EU ist im informativen Anhang ZA dargestellt, der Bestandteil dieses Dokumentes ist. Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen hinsichtlich der Konstruktion, Funktion und Sicherheit von Klasse 1,0 und Klasse 1,5 batteriebetriebenen Ultraschallgaszählern, die einen gleichachsigen Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss aufweisen und zur Volumenmessung von verteilten Brenngasen der zweiten und/oder dritten Gasfamilie, wie in EN 437 angegeben, bei maximalen Betriebsdrücken bis zu 0,5 bar und maximalen tatsächlichen Durchflüssen bis zu 10 m3/h bei einem Mindestumgebungstemperaturbereich von -10 °C bis + 40 °C und einer Mindestgastemperaturspanne von 40 K für Haushaltsanwendungen eingesetzt werden. Diese Europäische Norm gilt für Zähler, bei denen das Messelement und das/die Zählwerk/e im selben Gehäuse untergebracht sind. Diese Europäische Norm gilt für Zähler mit und ohne eingebaute Temperaturumwertung, die an Aufstellungsorten, die in geringem Ausmaß Schwingungen und Erschütterungen ausgesetzt sind, und an geschlossenen Aufstellungsorten (in Gebäuden oder im Freien mit vom Hersteller vorgeschriebenem Schutz) mit Betauung oder mit betauungsfreier Feuchte oder, falls vom Hersteller angegeben, an offenen Aufstellungsorten (im Freien ohne Abdeckung) mit Betauung oder mit betauungsfreier Feuchte und an Aufstellungsorten mit elektromagnetischen Störungen aufgestellt sind.","-","2018-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14236","Norm","Europa","Ultraschall-Haushaltsgaszähler",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Diese Europäische Norm wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/32 EU. Der Zusammenhang zwischen dieser Norm und der EU-Richtlinie 2014/32/EU ist im informativen Anhang ZA dargestellt, der Bestandteil dieses Dokumentes ist. Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen hinsichtlich der Konstruktion, Funktion und Sicherheit von Klasse 1,0 und Klasse 1,5 batteriebetriebenen Ultraschallgaszählern, die einen gleichachsigen Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss aufweisen und zur Volumenmessung von verteilten Brenngasen der zweiten und/oder dritten Gasfamilie, wie in EN 437 angegeben, bei maximalen Betriebsdrücken bis zu 0,5 bar und maximalen tatsächlichen Durchflüssen bis zu 10 m3/h bei einem Mindestumgebungstemperaturbereich von -10 °C bis + 40 °C und einer Mindestgastemperaturspanne von 40 K für Haushaltsanwendungen eingesetzt werden. Diese Europäische Norm gilt für Zähler, bei denen das Messelement und das/die Zählwerk/e im selben Gehäuse untergebracht sind. Diese Europäische Norm gilt für Zähler mit und ohne eingebaute Temperaturumwertung, die an Aufstellungsorten, die in geringem Ausmaß Schwingungen und Erschütterungen ausgesetzt sind, und an geschlossenen Aufstellungsorten (in Gebäuden oder im Freien mit vom Hersteller vorgeschriebenem Schutz) mit Betauung oder mit betauungsfreier Feuchte oder, falls vom Hersteller angegeben, an offenen Aufstellungsorten (im Freien ohne Abdeckung) mit Betauung oder mit betauungsfreier Feuchte und an Aufstellungsorten mit elektromagnetischen Störungen aufgestellt sind.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2018-12","veröffentlicht","geschlossen",1,"noch nicht H2-ready, aber wird in der Zukunft überarbeitet"]
["DIN EN 14291","Norm","Europa","Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument legt Anforderungen und Prüfverfahren für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche (nachfolgend Lecksuchlösungen genannt) zum Nachweis von Leckagen brennbarer Gase der 1. Familie (stadtgas), der 2. Familie (Erdgas) und der 3. Familie (Flüssiggas) (siehe EN 437) innerhalb des Temperaturbereiches von -15°C oder 0°C bis 50°C fest. Sie gilt für Lecksuchlösungen, die als gebrauchsfertige Lösungen z.B. in Sprühdosen ausgeliefert werden.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2005-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 14382","Norm","Europa","Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen für Eingangsdrücke bis 10 MPa (100 bar)",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":4},"x","Dieses Dokument legt Anforderungen an Konstruktion, Funktion, Prüfung, Kennzeichnung und Bemessung sowie die Dokumentation von Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen fest: - für Eingangsdrücke bis 100 bar und Nennweiten bis DN 400; - für einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C; soweit sie mit Brenngasen der 1. und 2. Gas-Familie nach EN 437:2018 in den Gas-Druckregelanlagen nach EN 12186 oder EN 12279 in Gastransport- und Gasverteilnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Anlagen betrieben werden. Der Begriff Gas-Sicherheitsabsperreinrichtung wird im Weiteren, außer in Überschriften, mit SAE abgekürzt. Für Standard-Sicherheitsabsperreinrichtungen, die in den Druckregelanlagen nach EN 12186 oder EN 12279 verwendet werden, schließt Anhang ZA alle maßgebenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU (PED) ein. Dieses Dokument behandelt folgende Klassen/Ausführungen von SAE: - Temperaturklasse 1: Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 60 °C; - Temperaturklasse 2: Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C; - Funktionsklasse A: SAE, die bei Beschädigung des Istwertaufnehmers oder Ausfall der externen Hilfsenergie schließen und bei denen die erneute Öffnung nur manuell möglich ist; - Funktionsklasse B: SAE, die bei Beschädigung des Istwertaufnehmers nicht schließen, aber geeigneten und zuverlässigen Schutz bieten, und bei denen die erneute Öffnung nur manuell möglich ist; - Ausführung IS (einheitlicher Festigkeitsbereich); - Ausführung DS (verschiedene Festigkeitsbereiche). SAE, die den Anforderungen dieses Dokuments entsprechen, dürfen als übereinstimmend mit EN 14382 deklariert und mit der Kennzeichnung EN 14382 versehen werden. Die Anforderungen dieses Dokuments an Werkstoffe und Funktionsverhalten können auf SAE angewendet werden, die thermische Energie oder die Wirkung elektrischer Energie für das Auslösen des Stellglieds verwenden. Die Betriebsparameter derartiger SAE sind in diesem Dokument nicht festgelegt. Das SAE darf mit einem Abblasebegrenzer entsprechend den Anforderungen in Anhang J ausgerüstet sein. Für einige Absätze und Unterabschnitte dieser Norm wird vollständig auf EN 334:2019 verwiesen. Dieses Dokument gilt nicht für: - SAE vor/an/in Haushalts-Gasgeräten, die hinter Hausgaszählern installiert sind; - SAE, die für den Einbau in Druckregelgeräten in Anschlussleitungen mit einem Volumenstrom unter Normbedingungen bis 200 m3/h und einem Eingangsdruck bis 5 bar vorgesehen sind. Die dauerhafte Unversehrtheit von Sicherheitsabsperreinrichtungen wird durch wiederkehrende Funktionsprüfungen sichergestellt. Für wiederkehrende Funktionsprüfungen wird im Allgemeinen auf nationale Vorschriften/Normen, sofern vorhanden, oder auf Verfahren des Anwenders/Herstellers verwiesen. Dieses Dokument behandelt die Reaktion von SAE der Funktionsklasse A auf die festgelegten, vernünftigerweise zu erwartenden Ausfälle in Zusammenhang mit Fail-Close-Verhalten, allerdings sollte beachtet werden, dass es andere Ausfallarten gibt, deren Folgen nicht zu denselben Reaktionen führen können (diese Risiken werden mittels Redundanz nach EN 12186 abgedeckt), und dass Restgefährdungen durch geeignete Überwachung während der Anwendung/Wartung gemindert werden sollten. Dieses Dokument behandelt sowohl Sicherheitsabsperreinrichtungen, die als eigenständige Sicherheitseinrichtung nach der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) klassifiziert werden können, als auch Sicherheitsabsperreinrichtungen, die für die erforderliche Drucksicherung mittels Redundanz (zum Beispiel in ein Regelgerät eingebaute Absperreinrichtung, Absperreinrichtung mit einer zweiten Absperreinrichtung) verwendet werden können. Umweltbezogene Betrachtungen wurden hinzugefügt. Die Festlegungen in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Technik zum Erarbeitungszeitpunkt. Dieses Dokument ist nicht dafür vorgesehen, die Verbesserung bestehender Festlegungen (Werkstoffe, Anforderungen, Prüfverfahren, Abnahmekriterien und so weiter) oder die Entwicklung neuer Festlegungen für SAE zu beschränken, sofern diese dafür geeignet sind, ein angemessenes Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen. Einige Abschnitte dieser Norm sollten überdacht werden, sobald Eigenschaften für nicht konventionelle Gase vorliegen. Das Dokument enthält auch umweltbezogene Betrachtungen. ","CEN/TC 235/WG 1 \nDIN NA 032-02-04-02","2023-02","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 15001-1","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Gasleitungsanlagen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar für industrielle Installationen und größer 5 bar für industrielle und nicht-industrielle Installationen – Teil 1: Detaillierte funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, Inspektion und Prüfung",null,"x",null,null,"x","x","x",null,"x","x","x","x","Diese europäische Norm legt detailliert die funktionalen Anforderungen hinsichtlich der Planung und Werkstoffauswahl sowie des Baus, der Inpsektion und der Prüfung von:\n- industriellen Gasleitungsanlagen und Baugruppen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar;\n- nicht-industriellen Gasleitungsanlagen in Gebäuden (Haushalte und Gewerbebetriebe) mit einem Betriebsdruck größer 5 bar;\nbeginnend am Ausgangsanschluss der Übergabestelle des Netzbetreibers bis zum Eingangsanschluss der Gasgeräte, d.h. in der Regel der Absperrarmatur vor dem Gerät, fest. Diese Norm gilt auch für die Rohrleitungen zum Eingangsanschluss der Gasgeräte, die nicht in den Anwendungsbereich der Gasgerätenorm fallen. Abgesehen von den nachstehend angegebenen Ausnahmen gilt diese Norm für den Betrieb von Gasleitungsanlagen bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und +40°C mit Betriebsdrücken bis einschließlich 60 bar. Bei Betriebszuständen außerhalb dieser Grenzen sollte zusätzlich auf EN 13480 (alle Teile) für metallische Rohrleitungen Bezug genommen werden. Für industrielle Gasleitungsanlagen mit Betriebsdrücken bis einschließlich 0,5 bar und für nicht-industrielle Gasleitungsanlagen in Gebäuden (Haushalten und Gewerbebetrieben) mit Betriebsdrücken bis einschließlich 5 bar gilt EN 1775.","CEN/TC 234/WG 8 Industrielle Rohrleitungen;\nDIN NA-032-03-03 AA Gasinstallation","2023-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15001-2","Norm","Europa","Gasversorgungssysteme – Gasleitungsanlagen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar für industrielle Installationen und größer 5 bar für industrielle und nicht-industrielle Installationen – Teil 2: Detaillierte funktionale Anforderungen an Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung",null,"x",null,null,"x","x","x",null,"x",null,"x","x","Diese europäische Norm legt detailliert die funktionalen Anforderungen hinsichtlich Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von:\n- industriellen Gasleitungsanlagen und Baugruppen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar;\n- nicht-industriellen Gasleitungsanlagen (Haushalte und Gewerbebetriebe) mit einem Betriebsdruck größer 5 bar;\nbeginnend am Ausgangsanschluss der Übergabestelle des Netzbetreibers bis zum Eingangsanschluss der Gasgeräte, d.h. in der Regel der Absperrarmatur vor dem Gerät, fest. Diese europäische Norm gilt auch für die Rohrleitungen zum Eingangsanschluss der Gasgeräte, die nicht in den Anwendungsbereich der Gasgerätenorm fallen. Abgesehen von den nachstehend angegebenen Ausnahmen gilt diese Norm für den Betrieb von Gasleitungsanlagen bei Umgebungstemperaturen zwischen -20°C und +40°C mit Betriebsdrücken bis einschließlich 60 bar. Bei Betriebszuständen außerhalb dieser Grenzen sollte zusätzlich auf EN 13480 (alle Teile) für metallische Rohrleitungen Bezug genommen werden. Für industrielle Gasleitungsanlagen mit Betriebsdrücken bis einschließlich 0,5 bar und für nicht-industrielle Gasleitungsanlagen in Gebäuden (Haushalten und Gewerbebetrieben) mit Betriebsdrücken bis einschließlich 5 bar gilt EN 1775.","CEN/TC 234/WG 8 Industrielle Rohrleitungen;\nDIN NA-032-03-03 AA Gasinstallation","2023-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1555-1","Norm","Europa","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung- Polyethylen (PE); Teil 1: Allgemeines",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Die Normenreihe DIN EN 1555 ist die Deutsche Fassung der Normenreihe EN 1555. Sie legt allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE), die in der Versorgung mit gasförmigen Brennstoffen eingesetzt werden, sowie die Prüfparameter für die Prüfverfahren fest, auf die in diesen Normen verwiesen wird. Sie gilt für Rohre, Formstücke und Armaturen aus PE, deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Werkstoffen, die für die Verwendung bei einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar bei einer Bezugstemperatur von 20 °C für Bemessungszwecke vorgesehen sind. Sie enthält außerdem Festlegungen zu den maximal zulässigen Betriebsdrücken und legt Anforderungen an die Einfärbung von Rohrleitungsteilen sowie die Verwendung von Zusatzstoffen fest.\nDer erste Teil enthält die allgemeinen Anforderungen an die Rohrleitungssysteme. Der zweite Teil befasst sich speziell mit den Rohren, der dritte Teil mit den Formstücken und der vierte Teil mit den Armaturen. Im Teil 5 der Norm werden die erforderlichen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Systems einschließlich der daraus resultierenden Anforderungen an die Verbindungen der einzelnen Bauteile des Rohrleitungssystems festgelegt.\nDie Normenreihe wendet sich an Hersteller, Prüfeinrichtungen und Anwender von Rohrleitungssystemen aus Polyethylen (PE). Sie hat den Charakter einer Liefernorm. Die Norm beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität und der Produktsicherheit.\nDie vorliegenden Normen sind Überarbeitungen der Normen aus dem Jahr 2010.\nDie Europäischen Normen wurden vom CEN/TC 155 \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2024-07","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1555-2","Norm","Europa","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung- Polyethylen (PE); Teil 2: Rohre",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Die Normenreihe DIN EN 1555 ist die Deutsche Fassung der Normenreihe EN 1555. Sie legt allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE), die in der Versorgung mit gasförmigen Brennstoffen eingesetzt werden, sowie die Prüfparameter für die Prüfverfahren fest, auf die in diesen Normen verwiesen wird. Sie gilt für Rohre, Formstücke und Armaturen aus PE, deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Werkstoffen, die für die Verwendung bei einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar bei einer Bezugstemperatur von 20 °C für Bemessungszwecke vorgesehen sind. Sie enthält außerdem Festlegungen zu den maximal zulässigen Betriebsdrücken und legt Anforderungen an die Einfärbung von Rohrleitungsteilen sowie die Verwendung von Zusatzstoffen fest.\nDie Normenreihe wendet sich an Hersteller, Prüfeinrichtungen und Anwender von Rohrleitungssystemen aus Polyethylen (PE). Sie hat den Charakter einer Liefernorm. Die Norm beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität und der Produktsicherheit.\nTeil 2 der Normenreihe EN 1555 legt die Eigenschaften von Rohren aus Polyethylen (PE) für Rohrleitungssysteme im Bereich der Versorgung mit gasförmigen Brennstoffen fest.\nDie vorliegenden Normen sind Überarbeitungen der Normen aus dem Jahr 2010.\nDie Europäischen Normen wurden vom CEN/TC 155 \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme\" erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2024-07","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1555-3","Norm","Europa","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - PE-HD; Teil 3: Formstücke",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Die Normenreihe DIN EN 1555 ist die Deutsche Fassung der Normenreihe EN 1555. Sie legen allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE), die für die Gasversorgung eingesetzt werden, sowie die Prüfparameter für die Prüfverfahren fest, auf die in diesen Normen verwiesen wird. Sie gelten für Rohre, Formstücke und Armaturen aus PE, deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Werkstoffen, die für die Verwendung bei einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar bei einer Bezugstemperatur von 20 °C für Bemessungszwecke und einer Betriebstemperatur zwischen −20 °C und 40 °C vorgesehen sind. Sie enthält außerdem Festlegungen zu den maximal zulässigen Betriebsdrücken und legt Anforderungen an die Einfärbung von Rohrleitungsteilen sowie die Verwendung von Zusatzstoffen fest.\nDer erste Teil enthält die allgemeinen Anforderungen an die Rohrleitungssysteme. Der zweite Teil befasst sich speziell mit den Rohren, der dritte Teil mit den Formstücken und der vierte Teil mit den Armaturen. Im Teil 5 der Norm werden die erforderlichen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Systems einschließlich der daraus resultierenden Anforderungen an die Verbindungen der einzelnen Komponenten des Rohrleitungssystems festgelegt.\nDie Normenreihe wendet sich an Hersteller, Prüfeinrichtungen und Anwender von Rohrleitungssystemen aus Polyethylen (PE). Sie hat den Charakter einer Liefernorm. Die Norm beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität und der Produktsicherheit.\nDie vorliegenden Normen sind Überarbeitungen der Normen aus dem Jahr 2010.\nDie Europäischen Normen wurden vom CEN/TC 155 \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2024-07","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1555-4","Norm","Europa","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Teil 4: Armaturen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Die Normenreihe DIN EN 1555 ist die Deutsche Fassung der Normenreihe EN 1555. Sie legt allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE), die für die Gasversorgung eingesetzt werden, sowie die Prüfparameter für die Prüfverfahren fest, auf die in diesen Normen verwiesen wird. Sie gelten für Rohre, Formstücke und Armaturen aus PE, deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Werkstoffen, die für die Verwendung bei einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar bei einer Bezugstemperatur von 20 °C für Bemessungszwecke und einer Betriebstemperatur zwischen -20 °C und 40 °C als Bezugstemperatur vorgesehen sind. Sie enthält außerdem Festlegungen zu den maximal zulässigen Betriebsdrücken und legt Anforderungen an die Einfärbung von Rohrleitungsteilen sowie die Verwendung von Zusatzstoffen fest.\nDer erste Teil enthält die allgemeinen Anforderungen an die Rohrleitungssysteme. Der zweite Teil befasst sich speziell mit den Rohren, der dritte Teil mit den Formstücken und der vierte Teil mit den Armaturen. Im Teil 5 der Norm werden die erforderlichen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Systems einschließlich der daraus resultierenden Anforderungen an die Verbindungen der einzelnen Komponenten des Rohrleitungssystems festgelegt.\nDie Normenreihe wendet sich an Hersteller, Prüfeinrichtungen und Anwender von Rohrleitungssystemen aus Polyethylen (PE). Sie hat den Charakter einer Liefernorm. Die Norm beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität und der Produktsicherheit.\nDie vorliegenden Normen sind Überarbeitungen der Normen aus dem Jahr 2010.\nDie Europäischen Normen wurden vom CEN/TC 155 \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2024-07","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1555-5","Norm","Europa","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung- Polyethylen (PE); Teil 5: Gebrauchstauglichkei",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Die Normenreihe DIN EN 1555 ist die Deutsche Fassung der Normenreihe EN 1555. Sie legt allgemeine Anforderungen an Rohrleitungssysteme aus Polyethylen (PE), die in der Versorgung mit gasförmigen Brennstoffen eingesetzt werden, sowie die Prüfparameter für die Prüfverfahren fest, auf die in diesen Normen verwiesen wird. Sie gilt für Rohre, Formstücke und Armaturen aus PE, deren Verbindungen untereinander sowie mit Rohrleitungsteilen aus anderen Werkstoffen, die für die Verwendung bei einem maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar bei einer Bezugstemperatur von 20 °C für Bemessungszwecke vorgesehen sind. Sie enthält außerdem Festlegungen zu den maximal zulässigen Betriebsdrücken und legt Anforderungen an die Einfärbung von Rohrleitungsteilen sowie die Verwendung von Zusatzstoffen fest.\nIm Teil 5 der Normenreihe werden die erforderlichen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Systems einschließlich der daraus resultierenden Anforderungen an die Verbindungen der einzelnen Komponenten des Rohrleitungssystems festgelegt.\nDie Normenreihe wendet sich an Hersteller, Prüfeinrichtungen und Anwender von Rohrleitungssystemen aus Polyethylen (PE). Sie hat den Charakter einer Liefernorm. Die Norm beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität und der Produktsicherheit.\nDie vorliegenden Normen sind Überarbeitungen der Normen aus dem Jahr 2010.\nDie Europäischen Normen wurden vom CEN/TC 155 \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15714-1","Norm","Europa","Industriearmaturen - Antriebe - Teil 1: Begriffe und Definitionen",{"$nulls":12},"Dieses Dokument legt spezifische Begriffe und Definitionen fest, die für Stellantriebe von Industriearmaturen verwendet werden und nicht in EN 736-2 und EN 736-3 enthalten sind.","-","2010-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15714-3","Norm","Europa","Industriearmaturen - Antriebe - Teil 3: Pneumatische Schwenkantriebe für Industriearmaturen - Grundanforderungen",{"$nulls":12},"Dieses Dokument legt Grundanforderungen sowohl an in beide Richtungen als auch an in eine Richtung wirkende pneumatische Schwenkantriebe für Armaturen für Auf-Zu- und Modulations-Regelfunktionen fest.\nEs enthält Leitlinien, Empfehlungen sowie Verfahren für Gehäuse- und Korrosionsschutz, Kontrollen und Prüfungen.\nEs ist nicht anwendbar für pneumatische Stellantriebe, die integraler Bestandteil von Regelventilen sind, oder für pneumatische Stellantriebe, die für ständiges Eintauchen in Süß- oder Meerwasser ausgelegt sind.\nEs wird erwartet, dass andere Anforderungen oder Anwendungsbedingungen als die, die in diesem Dokument angegebenen sind, vor Auftragserteilung zwischen dem Käufer und dem Hersteller/Lieferanten verhandelt werden.","-","2022-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15714-4","Norm","Europa","Industriearmaturen - Antriebe - Teil 4: Hydraulische Schwenkantriebe für Industriearmaturen - Grundanforderungen",{"$nulls":12},"Dieses Dokument enthält Grundanforderungen an sowohl doppelt als auch einfach wirkende hydraulische Schwenkantriebe für Armaturen für An-Aus- und Modulations-Regelfunktionen. Es enthält Leitlinien, Empfehlungen sowie Verfahren für Gehäuse- und Korrosionsschutz, Kontrollen und Prüfungen.\nEs gilt nicht für hydraulische Stellantriebe, die fester Bestandteil von Regelventilen sind, oder für elektrisch-hydraulische Stellantriebe.\nAndere Anforderungen oder Anwendungsbedingungen als die in diesem Dokument angegebenen sollten vor Auftragserteilung zwischen Käufer und Hersteller/Lieferant vereinbart werden.\nDie für die Anwendung dieser Europäischen Norm geltenden Begriffe sind in EN 15714-1 angegeben.","-","2010-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15714-5","Norm","Europa","Industriearmaturen - Antriebe - Teil 5: Pneumatische Antriebe - Grundanforderungen",{"$nulls":12},"Dieses Dokument enthält Grundanforderungen an pneumatische von Kolben angetriebene Linearantriebe für Industriearmaturen, die sowohl in eine als auch in beide Richtungen wirken und für Auf-Zu-Einschaltdauer und modulierende Steuerungsfunktionen verwendet werden.\nEs enthält Kriterien, Verfahren und Leitlinien für Konstruktion, Qualifizierung, Korrosionsschutz, Kontrolle und Prüfung.\nEs gilt nicht für Membran-Stellantriebe und pneumatische Stellantriebe, die feste Bestandteile von Regelventilen sind.\nAndere Anforderungen oder Anwendungsbedingungen als die, die in diesem Dokument angegebenen sind, werden vor Auftragserteilung zwischen dem Käufer und dem Hersteller/Lieferanten vereinbart.","-","2022-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 15714-6","Norm","Europa","Industriearmaturen - Stellantriebe - Teil 6: Hydraulische Linearantriebe - Grundlegende Anforderungen",{"$nulls":12},"Dieses Dokument legt Grundanforderungen an hydraulische, von Kolben angetriebene Linearantriebe für Industriearmaturen, die sowohl einfach als auch in beide Richtungen wirken und für Auf-Zu-Einschaltdauer und modulierende Steuerungsfunktionen verwendet werden, fest. Es enthält Kriterien, Verfahren und Leitlinien für Konstruktion, Qualifizierung, Korrosionsschutz, Kontrolle und Prüfung.\nEs gilt nicht für hydraulische Stellantriebe, die feste Bestandteile von Regelventilen sind. Andere Anforderungen oder Anwendungsbedingungen als die, die in diesem Dokument angegeben sind, werden erwartungsgemäß vor Auftragserteilung zwischen dem Käufer und dem Hersteller/Lieferanten verhandelt.","-","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1594","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebsdruck über 16 bar – Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument bschreibt die funktionalen Anforderungen an Leitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von über 16 bar. Dieses Dokument legt darüber hinaus die mechanischen Anforderungen an Rohrleitungen in Station mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar fest.\nAnmerkung: Die Anforderungen an das Schweißen sind in EN 12732 berschrieben . Die funktionalen Anforderungen für Stationen sind in EN 1776, EN 1918-5, EN 12186 und EN 12583 beschrieben.","CEN/TC 234/WG 3 Gastransport \nDIN NA 032-02-01 AA Gastransportleitungen","2024-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 161","Norm","Europa","Automatische Absperrventile für Gasbrenner und  Gasgeräte",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"x","x","x","Automatische Absperrventile sind Ventile zum Öffnen oder Schließen von Gasleitungen. Ein Gassicherheitsventil nach EN 161 ist so ausgelegt, dass es bei angelegter Spannung öffnet und automatisch schließt, wenn die Spannung abgeschaltet wird. Die konsolidierte Fassung der EN 161:2011+A3:2013 enthält die Änderung A3, die die Europäische Norm um eine Vorgehensweise zur Bestimmung des Performance Levels (PL) in Übereinstimmung mit EN 13611:2007+A2:2011, Anhänge K und L erweitert. Zudem wurde der Unterabschnitt 6.2.105 \"Ausgleichsventile\" geändert.","-","2013-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16617","Norm","Europa","Gewellte Metallschlauchleitungen für brennbare Gase",null,null,null,"x","x","x",null,null,null,"x","x","x","Diese Europäische Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Werkstoffe, Auslegung, Fertigung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation von gewellten Metallschlauchleitungen für Gase der zweiten und dritten Familie nach EN 437 mit einer Nennweite bis DN 300 fest. Diese Europäische Norm gilt für: gewellte Metallschlauchleitungen für die Gasversorgung von Druckgeräten bei einem maximalen Betriebsdruck (MOP) kleiner als oder gleich 16 bar für einen Temperaturbereich von 20 °C bis 150 °C. Diese Europäische Norm gilt nicht für:  - gewellte Metallschlauchleitungen für Gase für Kraftmaschinen einschließlich Turbinen und Verbrennungsmotoren nach der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG;  - gewellte Metallschlauchleitungen für den Anschluss von Haushaltsgeräten, die gasförmige Brennstoffe nach EN 14800 anwenden;  - erdverlegte gewellte Metallschlauchleitungen für Gase;  - gewellte Metallschlauchleitungen mit auf Dauer fest angebrachten und nicht lösbaren Anschlussteilen. Anwender dieser Norm müssen nationale Normen und im Bestimmungsland vorhandene Anleitungen für die Praxis beachten. Für diese Norm ist das Gremium NA 082-00-01 AA \"Schlauchleitungen und Kompensatoren aus Metall; Spiegelausschuss zu CEN/TC 342\" im DIN-Normenausschuss \"Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen\" (NARD) zuständig.","CEN/TC 342; NA 082-00-01 AA","2015-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16668","Norm","Europa","Industriearmaturen - Anforderungen und Prüfungen für Metallarmaturen als drucktragende Ausrüstungste",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm gilt für Metallarmaturen als drucktragende Ausrüstungsteile für Anwendungen in der Industrie mit einem maximal zulässigen Druck (PS) größer als 0,5 bar nach der Europäischen Richtlinie über Druckgeräte und legt die Mindestanforderungen fest, die für die Gestaltung (Auslegung), Herstellung, Prüfung, Werkstoffe und Dokumentation gelten. Sämtliche relevanten grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie über Druckgeräte, die für die Armaturen gelten, wurden berücksichtigt und werden in dieser Norm behandelt. Dieses Dokument (EN 16668:2016+A1:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 \"Industriearmaturen\" erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-01 AA \"Grundnormen\" im DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA) verantwortlich.","-","2018-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16678","Norm","Europa","Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasbrennstoffgeräte - Automatische Absperrven",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm DIN EN 16678 legt die Sicherheits-, Entwurfs-, Konstruktions- und Leistungsanforderungen und Prüfungen für automatische Absperrventile mit oder ohne regulierende Steuerfunktionen (im Folgenden als \"Ventile\" bezeichnet) für die Verwendung mit Gasbrennern und Gasgeräten zur Verbrennung von einem oder mehreren gasförmigen Brennstoffen nach EN 437:2003+A1:2009 fest. Diese Europäische Norm gilt für Ventile mit angegebenen maximalen Eingangsdrücken von über 500 kPa (5 bar) bis einschließlich 6 300 kPa (63 bar). Diese Europäische Norm gilt für:  - elektrisch betriebene Ventile und für Ventile, die durch Steuermedien angesteuert werden, einschließlich der Steuerventile für diese Steuermedien, wenn sie elektrisch betrieben sind und Auslassventile enthalten, nicht jedoch für externe elektrische Schaltgeräte für die Stellantriebsenergie;  - automatische Absperrventile mit Durchflussregelung durch externe elektrische Signale proportional zum angewendeten Signal. Diese Europäische Norm gilt nicht für Ventile, die speziell für die Verwendung in Transport- und Verteilungsnetzen ausgelegt sind.","-","2016-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16723 -1","Norm","Europa","Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz - Teil 1: Festlegungen für Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5}," Diese Norm dient der Festlegung von Anforderungen an und Prüfverfahren für Biomethan, die es am Eingabepunkt erfüllen muss, damit es in bestehende Erdgasnetze eingespeist werden kann.","CEN/TC 408 - Biomethan zum Einsatz im Transportwesen und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen \nNA 032-03-08 AA - Biogas ","2017-01","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 16723 -2","Norm","Europa","Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz - Teil 2: Festlegungen für Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Norm enthält Anforderungen an und Prüfverfahren für Erdgas und Biomethan sowie Mischungen von Erdgas und Biomethan, die diese am Abgabepunkt (Tankstelle) erfüllen müssen, um als Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge verwendet zu werden.","CEN/TC 408 - Biomethan zum Einsatz im Transportwesen und zur Einspeisung in Erdgasrohrleitungen \nNA 032-03-08 AA - Biogas ","2017-10","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 16726","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Beschaffenheit von Gas – Gruppe H",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,null,"Diese Europäische Norm legt Eigenschaften und Anforderungen an Gase in Netzwerken für den Transport von Gas der Gruppe H fest, beabsichtigt zur Anwendung an Grenzübergangspunkten und in der gesamten Infrastruktur, die mit Erdgas H betrieben werden. Spezifische Anforderungen an Biomethan sind nicht enthalten, da sie in EN 16723-1 aufgenommen worden sind. Die Änderung gegenüber der Vorgängerausgabe besteht nur in der Aufnahme einer A-Abweichung für Dänemark.","CEN/TC 234/WG 11 Gasbeschaffenheit;\nDIN NA-032-03-05 AA Gasförmige Brennstoffe","2024-03","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 16830","Norm","Europa","Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige oder flüssige Brennstoffe - Regelfunktionen in elektronischen Systemen - Temperaturüberwachungsfunktion",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm legt sicherheitstechnische, Ausführungs-, Konstruktions- und Funktionsanforderungen an Temperaturüberwachungsfunktion (TCF) und Abgasüberwachungsfunktion (TTB) fest, die für die Anwendung mit Brennern und Brennstoffgeräten für gasförmige oder flüssige Brennstoffe vorgesehen sind. Außerdem werden die Prüfverfahren für die Überprüfung der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen beschrieben. Diese Europäische Norm gilt für TCF und TTB, die mit Wechsel- und Gleichspannung betrieben werden (für TCF und TTB, die mit unabhängigen Batteriesystemen, Batteriesystemen für die Anwendung in Fahrzeugen oder Systemen für den Anschluss an Gleichspannungsnetze betrieben werden, siehe Anhang I). Diese Europäische Norm gilt ausschließlich für elektronisch betriebene TTB und TCF. Dieses Dokument (EN 16830:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 \"Sicherheits und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige oder flüssige Brennstoffe\" erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Großbritannien) gehalten wird. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-31 GA \"Gemeinschaftsarbeitsausschuss NHRS/DKE: Elektrische Sicherheits- und Regeleinrichtungen für wärmeerzeugende Geräte und Anlagen (SpA CEN/TC 58/WG 12, CEN/TC 58/WG 14)\" im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS).","DIN-NA Heiz- & Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 16905-1 bis 5","Norm","Europa","Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 1: Begriffe",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen, Prüfverfahren und Prüfbedingungen für die Bewertung und Leistungsberechnung von Klimaanlagen und Wärmepumpen mit gasbefeuerten endothermischen motor-angetriebenen Verdichtern fest, die entweder Luft, Wasser oder Sole als Wärmeträger verwenden und zur Heizung, Kühlung und Kältetechnik dienen. Diese Europäische Norm gilt nur für Geräte mit einer maximalen Wärmebelastung von 70 kW (bezogen auf den Heizwert) bei Standard-Bewertungsbedingungen. Diese Europäische Norm gilt nur für Geräte der folgenden Bauarten: I2H, I2E, I2Er, I2R, I2E(S)B, I2L, I2LL, I2ELL, I2E ® B, I2ESi, I2E ®, I3P, I3B, I3B/P, II2H3 +, II2Er3 +, II2H3B/P, II2L3B/P, II2E3B/P, II2ELL3B/P, II2L3P, II2H3P, II2E3P und II2Er3P, entsprechend der EN 437. Diese Europäische Norm gilt nur für Geräte:  - mit gasbefeuerten endothermischen Motoren, die durch vollständig automatisierte Regelungen gesteuert werden; - mit geschlossenem Kältemittelkreislauf, in dem das Kältemittel nicht in direkten Kontakt mit der Flüssigkeit kommt, dass gekühlt oder beheizt werden soll; - bei denen die Temperatur des Wärmeübertragungsmittels des Heizsystems (Heizwasserkreislauf) nicht 105 Grad Celsius bei normalem Betrieb überschreitet;  - bei denen der maximale Betriebsdruck im Heizungswasserkreislauf (sofern installiert) nicht 6 bar überschreiten darf; - bei denen der Warmwasserkreislauf (sofern installiert) nicht 10 bar überschreiten darf. Diese Europäische Norm ist nur für Geräte anzuwenden, wenn diese für die Raumheizung oder Raumkühlung oder für Kältetechnik verwendet werden, mit oder ohne Wärmerückgewinnung. Geräte mit eigenem Kondensator, der auf dem Luftweg oder durch Verdunstung von externem Zusatzwasser gekühlt wird, werden von dieser Europäischen Norm nicht abgedeckt. Systeme, Single-Split- und Multi-Split-Systeme werden von dieser Europäischen Norm abgedeckt. Einzel- und Zweikanal-Einheiten werden durch diese Europäische Norm abgedeckt. Die zuvor genannten Geräte können einen oder mehrere primäre oder sekundäre Funktionen haben. Diese Europäische Norm gilt für Geräte, die für die Bauartprüfung bestimmt sind. Anforderungen an Geräte, die nicht bauartgeprüft sind, sollten Gegenstand weiterer Betrachtungen sein. Im Fall von Systemen (bestehend aus mehreren Teilen), gilt diese Norm nur für diejenigen, die als komplettes System konstruiert und geliefert werden. Alle in diesem Text gegebenen Symbole sind unabhängig von der Sprache. Dieser Teil 1 der prEN 16905 legt die Begriffe von gasbefeuerten endothermische motor-angetriebenen Wärmepumpen zum Heizen und/oder Kühlbetrieb einschließlich der Wärmerückgewinnung des Motors fest.","-","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 17124","Norm","Europa","Wasserstoff als Kraftstoff - Produktfestlegung und Qualitätssicherung - Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenanwendungen für Fahrzeuge",null,"x",{"$nulls":7},"x",null,null,"Dieses Dokument trifft Festlegungen für die Beschaffenheit von Wasserstoff, der als Kraftstoff für Fahrzeuge mit Protonenaustauschmebranbrennstoffzelle eingesetzt werden soll. Auf DIN EN 17124 wird in der 10. BImSchV für Kraftstoffe direkt Bezug genommen.","CEN/TC 268/WG 5 - Spezifische technologische Anwendungen für Wasserstoff\nDIN NA 032-03-06 AA - Wasserstofftechnologie ","2022-02","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 17526/A1","Norm","Europa","Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler","x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,"x","Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfungen für die Konstruktion, Leistung, Sicherheit und Herstellung von batteriebetriebenen thermischen Kapillar-Massendurchflusssensor-Gaszählern der Klasse 1,5 (im Nachfolgenden als Zähler bezeichnet) fest. Sie gilt für Zähler mit koaxialen Einstutzen- oder Zweistutzenanschlüssen zur Volumenmessung von Brenngasen aus der Gruppe der Prüfgase der 2. und/oder 3. Familie nach EN 437. Diese Zähler weisen einen maximalen Betriebsdruck bis 0,5 bar und einen maximalen Durchfluss bis 160 m3/h über einen Umgebungstemperaturbereich von mindestens - 10 °C bis + 40 °C auf sowie einen Gastemperaturbereich, der den Spezifikationen des Herstellers entspricht, jedoch mindestens 40 °C umfasst. \nDieses Dokument enthält eine Änderung zu DIN EN 17526:2024-02. Dieses Dokument legt Anforderungen und Prüfungen für die Konstruktion, Leistung, Sicherheit und Herstellung von batteriebetriebenen thermischen Kapillar-Massendurchflusssensor-Gaszählern der Klasse 1,5 (im Nachfolgenden als Zähler bezeichnet) fest. ","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2024-09","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 17649 ","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Sicherheitsmanagementsystem und Rohrleitungsintegritäts-managementsystem – Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x",{"$nulls":6},"x",null,"Dieses Dokument legt Anforderungen an die Einrichtung und Umsetzung eines Sicherheitsmanagementsystems für Betreiber von Gastransport- und/oder Gasverteilnetzen und zusätzlich Anforderungen an die Einrichtung und Umsetzung eines Rohrleitungsintegritätsmanagementsystems größer 16 bar fest. Es bezieht sich auf alle Aktivitäten und Prozesse, die mit sicherheitsrelevanten Aspekten zusammenhängen und von Betreibern eines Gasnetzes durchgeführt werden, einschließlich der Aktivitäten, mit denen Auftragnehmer betraut sind. Spezifische Anforderungen für die Gastransport- bzw. Verteilleitungen sind in den spezifischen Teilen für Transport und Verteilung zu finden.","CEN/TC 234/WG 12 Sicherheits- und Integritätsmanagement;\nDIN NA-032-02-11","2023-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1775","Norm","Europa","Gasversorgung - Gasleitungsanlagen für Gebäude - Maximal zulässiger Betriebsdruck kleiner oder gleich 5 bar - Funktionale Empfehlungen",null,"x",null,"x",null,"x","x",null,"x",null,"x","x","Diese Norm beschreibt die allgemeinen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von Installationsleitungen; dies sind die Leitungsanlagen zwischen der Gasübergabestelle und der (den) Gasgeräteeingangsverbindungen. DIese Norm beschreibt die allgemeinen Grundsätze für die Gasinstallations-Leitungsanlage,","CEN/TC 234/WG 1 Gasinstallation; \nDIN NA-032-03-03 AA Gasinstallation","2007-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1776","Norm","Europa","Gasinfrastruktur - Gasmesssysteme - Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die vorliegende Europäische Norm legt funktionale Anforderungen an die Planung, den Bau, die Prüfung, die In- und Außerbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung sowie gegebenenfalls die Kalibrierung in Verbindung mit Dokumentationspflichten für alle neuen Gasmesssysteme und für erhebliche Veränderungen an bestehenden Systemen, die für den eichpflichtigen Verkehr verwendet werden, fest. Die Norm beinhaltet ebenfalls Anforderungen an den Umweltschutz sowie an die Energiebestimmung. Das in der Norm beschriebene Gasmesssystem gibt als Messwert Energie (in kWh oder MJ) aus, wobei es sich um das Produkt aus dem Gasvolumen bei Basisbedingungen oder die Masse und den Brennwert handelt. Somit umfasst der Anwendungsbereich der vorliegenden Norm die Gasmessung im Haushaltsbereich bis hin zu großen Messanlagen. Diese Europäische Norm gilt für Gase der zweiten Gasfamilie nach EN 437. Sie gilt außerdem für behandelte unkonventionelle Brenngase nach EN 437, für die eine gründliche technische Beurteilung der funktionalen Anforderungen (wie zum Beispiel eingespeistes Biomethan) durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Integrität der Messsysteme nicht durch andere Bestandteile oder Eigenschaften der Gase beeinträchtigt werden kann. Diese Europäische Norm enthält Leitlinien für die Auslegung, die Installation und den Betrieb von Gaszählern mit zusätzlichen Funktionen (intelligente Zähler). Sofern nicht anders festgelegt, sind sämtliche der in dieser Europäischen Norm angegebenen Drücke Überdrücke. Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen für Gaszähler und die Fernauslesung von Gaszählern sind nicht Gegenstand der vorliegenden Europäischen Norm und werden von den betreffenden Teilen der EN 13757 abgedeckt, in denen eine Reihe von Protokollen für die Zählerkommunikation zur Verfügung gestellt wird.","CEN/TC 234/WG 5 Gasmessung \nDIN NA 032-02-05 AA\nGasmessung","2024-09","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1776","Norm","Europa","Gasinfrastruktur - Gasmesssysteme - Funktionale Anforderungen",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument (EN 1776:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 234 \"Gasinfrastruktur\" erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. Die vorliegende Europäische Norm legt funktionale Anforderungen an die Planung, den Bau, die Prüfung, die In- und Außerbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung sowie gegebenenfalls die Kalibrierung in Verbindung mit Dokumentationspflichten für alle neuen Gasmesssysteme und für erhebliche Veränderungen an bestehenden Systemen, die für den eichpflichtigen Verkehr verwendet werden, fest. Die Norm beinhaltet ebenfalls Anforderungen an den Umweltschutz sowie an die Energiebestimmung. Das in der Norm beschriebene Gasmesssystem gibt als Messwert Energie (in kWh oder MJ) aus, wobei es sich um das Produkt aus dem Gasvolumen bei Basisbedingungen oder die Masse und den Brennwert handelt. Somit umfasst der Anwendungsbereich der vorliegenden Norm die Gasmessung im Haushaltsbereich bis hin zu großen Messanlagen. Diese Europäische Norm gilt für Gase der zweiten Gasfamilie nach EN 437. Sie gilt außerdem für behandelte unkonventionelle Brenngase nach EN 437, für die eine gründliche technische Beurteilung der funktionalen Anforderungen (wie zum Beispiel eingespeistes Biomethan) durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Integrität der Messsysteme nicht durch andere Bestandteile oder Eigenschaften der Gase beeinträchtigt werden kann. Diese Europäische Norm enthält Leitlinien für die Auslegung, die Installation und den Betrieb von Gaszählern mit zusätzlichen Funktionen (intelligente Zähler). Sofern nicht anders festgelegt, sind sämtliche der in dieser Europäischen Norm angegebenen Drücke Überdrücke. Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen für Gaszähler und die Fernauslesung von Gaszählern sind nicht Gegenstand der vorliegenden Europäischen Norm und werden von den betreffenden Teilen der EN 13757 abgedeckt, in denen eine Reihe von Protokollen für die Zählerkommunikation zur Verfügung gestellt wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die anzuwendenden Vorgehensweisen zur Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme von Gasleitungsanlagen nationalen Vorschriften und Regelungen unterliegen. Es ist vorgesehen, diese Norm in das DVGW-Regelwerk \"Gas\" aufzunehmen.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2016-05","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 1779","Norm","Europa","Zerstörungsfreie Prüfung – Dichtheitsprüfung – Kriterien zur Auswahl von Prüfmethoden und -verfahren ","x",{"$nulls":10},"x","Die Berichtigungen zu DIN EN 1779:1999-10 werden in DIN EN 1779: Berichtigung 1:2005-02 beschrieben","CEN/TC 138 - Zerstörungsfreie Prüfung DIN NA 062-08-26 AA - Dichtheitsprüfung ","1999-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 17928-1","Norm","Deutschland","Gasinfrastruktur – Einspeiseanlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument legt die funktionalen Anforderungen für Anlagen für die Einspeisung von Biomethan,\nErdgas-Austauschgas (en: substitute natural gas, SNG) und Wasserstoff in Gastransport- und\nGasverteilungsanlagen (Erdgas, Biomethan, SNG, Wasserstoff, Brenngasmischungen) in Übereinstimmung\nmit den europäischen technischen Vorschriften, die die Interoperabilität von Systemen sicherstellen, fest.\nBild 1 beschreibt den allgemeinen Ansatz einschließlich aller relevanten Funktionen, die in verschiedenen\nKonfigurationen installiert werden können.\nDieses Dokument ist ebenfalls für Rückspeiseanlagen, die solche Gase zurück in die vorgelagerten\nGasversorgungsnetze zurückspeisen, siehe Bild 2, anwendbar.\nDieses Dokument entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt seiner Erstellung.\nDieses Dokument ist nicht für vor der Veröffentlichung desselben in Betrieb genommene Einspeiseanlagen\nanwendbar.\nDieses Dokument legt gemeinsame Grundprinzipien für die Gasinfrastruktur fest. Die Anwender dieses\nDokuments sollten sich bewusst sein, dass ausführlichere nationale Normen und/oder Verfahrensregeln in\nden CEN-Mitgliedstaaten bestehen können. Dieses Dokument soll in Verbindung mit diesen, die oben\nerwähnten allgemeinen Grundsätze darlegenden nationalen Normen und/oder Grundprinzipien angewendet\nwerden.\nIm Fall von zusätzlichen Anforderungen in nationalen gesetzlichen Vorschriften/Verordnungen zu diesem\nDokument verdeutlicht CEN/TR 13737 (alle Teile) diese Anforderungen.\nCEN/TR 13737 (alle Teile) enthält:\n— gesetzliche Vorschriften/Verordnungen in einem Mitgliedsstaat;\n— weitergehende strengere nationale Anforderungen, sofern zutreffend;\n","DIN NA 032-02-04 AA \nAnlagentechnik","2023-05","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 17928-2","Norm","Deutschland","Gasinfrastruktur – Einspeiseanlagen – Teil 2: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Biomethan",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument legt spezifische funktionale Anforderungen an Einspeiseanlagen für Biomethan in Gastransport- und Verteilsystemen, die mit Gasen der zweiten Gasfamilie nach EN 437 betrieben werden, zusätzlich zu den allgemeinen funktionalen Anforderungen in prEN 17928-1 fest.\nDieses Dokument enthält die Empfehlungen zum Zeitpunkt seiner Erstellung. Dieses Dokument ist nicht für vor der Veröffentlichung desselben in Betrieb genommene Einspeiseanlagen anwendbar.\nDieses Dokument ergänzt prEN 17928-1 durch die Festlegung technischer Sicherheitsanforderungen, die im Hinblick auf die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Biomethan zu beachten sind, fest.\nDieses Dokument legt gemeinsame Grundprinzipien für die Gasinfrastruktur fest. Die Anwender diesesDokuments sollten sich bewusst sein, dass ausführlichere nationale Normen und/oder Verfahrensregeln in den CEN-Mitgliedstaaten bestehen können.\nDieses Dokument soll in Verbindung mit diesen, die oben erwähnten allgemeinen Grundsätze darlegenden nationalen Normen und/oder Technischen Regeln angewendet werden.\nIm Fall von zusätzlichen Anforderungen in nationalen gesetzlichen Vorschriften/Verordnungen zu diesem Dokument, verdeutlicht CEN/TR 13737 (alle Teile) diese Anforderungen.\nCEN/TR 13737 (alle Teile) enthält:\n— Gesetzliche Vorschriften/Verordnungen in einem Mitgliedsstaat;\n— ggf. weitergehende strengere nationale Anforderungen;\n— einen nationalen Ansprechpartner für die Weitergabe neuester Informationen.— einen nationalen Ansprechpartner für die Weitergabe neuester Informationen.","DIN NA 032-02-04 AA \nAnlagentechnik","2023-05","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 17928-3","Norm","Deutschland","Gasinfrastruktur – Einspeiseanlagen – Teil 3: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA 032-02-04 AA \nAnlagentechnik","2023-05","Entwurf","offen",1]
["DIN EN 1918-1","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas – Teil 1: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Aquiferen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die funktionalen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stillegung von Untertagegasspeicheranlagen in Aquiferen bis einschließlich des Bohrlochkopfes fest. Sie legt sichere und umweltverträgliche Verfahrensweisen fest. ","CEN/TC 234/WG 4 Untertagespeicher; DIN DIN NA-032-02-07 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1918-2","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas – Teil 2: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Öl- und Gasfeldern",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die funktionalen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stillegung von Untertagegasspeicheranlagen in Öl- und Gasfeldern bis einschließlich des Bohrlochkopfes fest. Sie legt sichere und umweltverträgliche Verfahrensweisen fest. ","CEN/TC 234/WG 4 Untertagespeicher; DIN DIN NA-032-02-07 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1918-3","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas – Teil 3: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in gesolten Salzkavernen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die funktionalen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stillegung von Untertagegasspeicheranlagen in gesolten Salzkavernen bis einschließlich des Bohrlochkopfes fest. Sie legt sichere und umweltverträgliche Verfahrensweisen fest. ","CEN/TC 234/WG 4 Untertagespeicher; DIN DIN NA-032-02-07 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1918-4","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas – Teil 4: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Felskavernen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die funktionalen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stillegung von Untertagegasspeicheranlagen in bergmännisch hergestellten Felskavernen bis einschließlich des Bohrlochkopfes fest. Die europäische Norm gilt nicht für ausgekleidete Felskavernen. Obgleich in dieser Norm nicht behandelt, ist die Auskleidung von Felskavernen eine mögliche Technik. Sie legt sichere und umweltverträgliche Verfahrensweisen fest. ","CEN/TC 234/WG 4 Untertagespeicher; DIN DIN NA-032-02-07 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1918-5","Norm","Europa","Gasinfrastruktur – Untertagespeicherung von Gas – Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese europäische Norm legt die funktionalen Empfehlungen für Planung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Stillegung von Übertageanlagen für Untertagegasspeicher vom Bohrlochkopfes bis zum Anschluss an das Gastransportsystem fest. Sie legt sichere und umweltverträgliche Verfahrensweisen fest. ","CEN/TC 234/WG 4 Untertagespeicher; DIN DIN NA-032-02-07 AA","2016-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 31010","Norm","Europa","Risikomanagement - Verfahren zur Risikobeurteilung ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Internationale Norm ist eine ISO 31000 unterstützende Norm und leitet zur Auswahl und Anwendung systematischer Verfahren zur Risikobeurteilung an. Eine in Übereinstimmung mit dieser Norm durchgeführte Risikobeurteilung trägt zu anderen Risikomanagementtätigkeiten bei. Es wird ein breiter Anwendungsbereich angesprochen, und es wird auf andere Internationale Normen verwiesen, in denen die Konzeption und Anwendung von Verfahren ausführlicher beschrieben werden. Diese Norm berücksichtigt den gegenwärtigen erprobten technischen Stand der Auswahl und Anwendung der Risikobeurteilungstechniken; neuartige oder gerade entstehende Verfahren, die noch keinen zufriedenstellenden fachlichen Konsensgrad erreicht haben, werden dagegen nicht berücksichtigt. Die Norm ist bewusst allgemein gehalten, um Anleitung für viele Industriebereiche und unterschiedliche Systeme geben zu können. Zuständig ist das K 132 \"Zuverlässigkeit\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE.","DKE/K 132 - Zuverlässigkeit ","2010-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 331","Norm","Europa","Handbetätigte Kugelhähne und Kegelhähne mit geschlossenem Boden für die Gas-Hausinstallation",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 236 \"Handbetätigte Absperrarmaturen und besondere Kombinationen von Armaturen mit anderen Produkten für nicht industrielle Gasinstallationen\" unter Mitwirkung des Normenausschusses NA 032-02-06 AA \"Gasarmaturen\" bei DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erstellt. Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften/Kenngrößen für den Bau, die Funktion und die Sicherheit von Kugelhähnen und Kegelhähnen mit geschlossenem Boden fest. Sie schreibt auch die Prüfverfahren und die Kennzeichnungsvorschriften vor. Sie gilt für metallene Armaturen in häuslichen und gewerblichen, nicht direkt erdverlegten Anlagen innerhalb oder außerhalb von Gebäuden mit Drücken bis 5 bar unter Anwendung von Gasen der ersten, zweiten und dritten Familie (diese sind in EN 437 festgelegt). Diese Norm behandelt Anforderungen und Prüfungen an Kugelhähne und Kegelhähne mit geschlossenem Boden der Nennweiten bis DN 100.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2016-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 334/A1","Norm","Europa","Gas-Druckregelgeräte für Eingangsdrücke bis 10 MPa (100 bar)","x","x","x","x","x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument legt Anforderungen an Konstruktion, Funktion, Prüfung, Kennzeichnung, Bemessung und Dokumentation von Gas-Druckregelgeräten fest: - für Eingangsdrücke bis 100 bar und Nennweiten bis DN 400; - für einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C; soweit sie mit Brenngasen der 1. und 2. Gas-Familie nach EN 437:2018 in den Druckregelanlagen nach EN 12186 oder EN 12279 in Gastransport- und Gasverteilnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Anlagen betrieben werden. Dieses Dokument gilt für Regelgeräte, deren Hilfsenergie für die Regelung dem Betriebsgas ohne Unterstützung durch externe Energiequellen entnommen wird. Das Regelgerät darf mit einem zweiten Regelgerät ausgerüstet sein, das als Monitor eingesetzt wird und den Anforderungen in diesem Dokument entspricht. Das Regelgerät darf mit einer Sicherheitsabsperreinrichtung (SAE) ausgerüstet sein, die den Anforderungen nach EN 14382 entspricht. Das Regelgerät darf mit einer integrierten Abblaseeinrichtung für Leckgas entsprechend den Anforderungen nach Anhang E und/oder mit einem Abblasebegrenzer entsprechend den Anforderungen nach Anhang I ausgerüstet sein. Dieses Dokument gilt nicht für: - Regelgeräte vor/an/in Haushalts-Gasgeräten, die hinter Hausgaszählern installiert sind; - Regelgeräte, die für den Einbau in Druckregelsystemen in Anschlussleitungen mit einem Volumenstrom unter Normbedingungen bis 200 m3/h und einem Eingangsdruck bis 5 bar vorgesehen sind; - Regelgeräte, für die ein einschlägiges Dokument vorliegt (zum Beispiel EN 88-1 und EN 88-2 und so weiter); - Regelarmaturen für die industrielle Prozessregelung nach EN 1349. Im normativen Anhang G dieses Dokuments sind einige geeignete Werkstoffe für drucktragende Teile, innere metallische Trennwände, Zusatzeinrichtungen, eingebaute Funktions- und Messleitungen, Anschlüsse und Verbindungselemente aufgeführt. Andere Werkstoffe dürfen verwendet werden, wenn sie den Grenzwerten nach Tabelle 5 entsprechen. Die dauerhafte Unversehrtheit von Gas-Druckregelgeräten wird durch geeignete Überwachungsprüfungen und Wartung sichergestellt. Für wiederkehrende Funktionsprüfungen und Wartung wird im Allgemeinen auf nationale Vorschriften/Normen, sofern vorhanden, oder auf Verfahren des Anwenders/Herstellers verwiesen. Dieses Dokument hat die Reaktion der Druckregelgeräte auf die festgelegten, vernünftigerweise zu erwartenden Ausfälle in Zusammenhang mit Fail-Open- und Fail-Close-Druckregelgeräten eingeführt, allerdings sollte beachtet werden, dass es andere Ausfallarten gibt, deren Folgen zu denselben Reaktionen führen können (diese Risiken werden mittels Redundanz nach EN 12186 abgedeckt), und dass Restgefährdungen durch geeignete Überwachung während der Anwendung/Wartung gemindert werden müssen. Dieses Dokument behandelt sowohl Druckregelgeräte, die als eigenständige Sicherheitseinrichtung (Monitor-Geräte) nach der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) klassifiziert werden können, als auch Regelgeräte, die für die erforderliche Drucksicherung mittels Redundanz (zum Beispiel Regelgerät mit integrierter Sicherheitsabsperreinrichtung, Regelgerät in Reihe geschalteter Monitor, Regelgerät, Sicherheitsabsperreinrichtung) verwendet werden können. Die Festlegungen in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Technik zum Erarbeitungszeitpunkt. Dieses Dokument ist nicht dafür vorgesehen, die Verbesserung bestehender Festlegungen (Werkstoffe, Anforderungen, Prüfverfahren, Abnahmekriterien und so weiter) oder die Entwicklung neuer Festlegungen für Gas-Druckregelgeräte zu beschränken, sofern diese dafür geeignet sind, ein angemessenes Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen. ","CEN/TC 235/WG 1 \nDIN NA 032-02-04-02","2023-10","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 377","Norm","Europa","Schmierstoffe für die Anwendung in Geräten","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"-","-","1999-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 54-1 bis 18","Norm","Europa","Brandmeldeanlagen ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Dieser Teil der EN 54 definiert die Begriffe und Definitionen, die in der gesamten Normenreihe EN 54 verwendet werden. Die Normen der Reihe EN 54 gelten für Brandmeldeanlagen für Hoch- und Tiefbauwerke, die aus verschiedenen Bestandteilen bestehen und die miteinander kommunizieren, um Brände zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt zu entdecken und um:  - hörbare und/oder sichtbare Signale für Personen im Gebäude zu geben, die durch einen Brand gefährdet werden könnten,  - Fernalarme an Organisationen weiterzuleiten, die die Befugnis haben, sich um Gebäude und deren Umfeld zu kümmern, und/oder  - im Brandfall Signale für den Betrieb anderer Brandschutzeinrichtungen/-anlagen auszulösen. Die Normenreihe EN 54 darf für weitere Anwendungen genutzt werden, zum Beispiel im Bergbau und auf Schiffen, wobei jedoch die spezielle Art jeder Anwendung vor der Nutzung betrachtet werden sollte. Zusätzliche Leistungs- und Umweltprüfungen könnten erforderlich sein. Dies schließt die Herstellung oder Verwendung von Anlagen mit speziellen Eigenschaften, die für den Schutz vor bestimmten Risiken gegen bestimmte Gefährdungen geeignet sind, nicht aus. Es gibt die Grundsätze an, auf denen die einzelnen Teile der Normenreihe beruhen, und beschreibt die Funktionen, die von den Bestandteilen einer Brandmeldeanlage ausgeführt werden. Diese Europäische Norm gilt nicht für Rauchmelder, die unter die EN 14604 fallen.","CEN/TC 72 Brandmelde- und Feueralarmanlagen;\nDIN NA 031-02-04 AA Basiskomponenten von Brandmeldeanlagen","2021-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 549","Norm","Europa","Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument legt Anforderungen und zugehörige Prüfverfahren für Elastomer-Werkstoffe fest, die in Gasgeräten und Gasanlagen in Kontakt mit Brenngasen der 1., 2. und 3. Gasfamilie, wie in EN 437:2018, eingesetzt werden, zusätzlich werden Flüssiggas, Bio-Erdgas und Bio-Flüssiggas in gleicher Qualität abgedeckt. Es stellt außerdem eine Klassifizierung nach Temperaturbereich und Härte auf. Dieses Dokument gilt für Werkstoffe, aus denen homogene Dichtungen und homogene oder verstärkte Membranen hergestellt werden. Da die Abmessungen und die Form der Fertigteile von denen genormter Probekörper, hergestellt aus Plattenmaterial, wie sie zur Typprüfung von Elastomer-Werkstoffen nach diesem Dokument verwendet werden, abweichen, wurden größere Toleranzen in den für Fertigteile in Anhang A festgelegten Anforderungen gegenüber den für Normprobekörper festgelegten Anforderungen eingeräumt. Der Bereich der Betriebstemperaturen, der von diesem Dokument abgedeckt wird, reicht von - 40 °C bis + 150 °C. Bei Anwendungen mit möglicher Kondensation gilt dieses Dokument nicht für Silikongummi, zum Beispiel über 200 hPa (200 mbar) Nenndruck oder bei Temperaturen unter 0 °C mit Gasen der 3. Gasfamilie.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2024-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-29-1","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Teil der Normenreihe IEC 60079-29 enthält die allgemeinen Anforderungen an Bauweise, Prüfung und Betriebsverhalten und beschreibt die Prüfverfahren für tragbare, transportable und ortsfeste Geräte für die Detektion und Messung der Konzentration brennbarer Gase oder Dämpfe in der Luft. Die Geräte oder Teile von ihnen sind zur Benutzung in explosionsgefährdeten Bereichen und in schlagwettergefährdeten Bergwerken vorgesehen. Dieser Normenteil gilt für Geräte zur Detektion brennbarer Gase mit einem Messbereich bis zu einem beliebigen Volumenanteil gemäß der Angabe des Herstellers, die eine Anzeige, einen Alarm oder ein anderes Ausgangssignal abgeben sollen, um eine Warnung vor einer möglichen Explosionsgefahr zu erzeugen und in einigen Fällen automatische beziehungsweise manuelle Schutzmaßnahmen auszulösen. Er gilt weiter für Geräte einschließlich deren integrierten Entnahmesysteme mit Messgasförderung, die für kommerzielle und industrielle Sicherheitsanwendungen benutzt werden sollen. Zuständig ist das DKE/UK 966.1 \"Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","DKE/UK 966.1 - Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase ","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-29-2","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-2: Gasmessgeräte - Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Dieser Teil der DIN EN 60079-29 gibt Anleitungen und empfohlene Verfahren für die Auswahl, Installation, den sicheren Einsatz und die Wartung von elektrischen Geräten der Gruppe II für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Sicherheitsanwendungen und von Geräten der Gruppe I für den Einsatz im Untertagekohlebergbau, die zur Detektion und Messung brennbarer Gase vorgesehen sind und die mit den Anforderungen der DIN EN 60079-29-1 oder DIN EN 60079-29-4 übereinstimmen. Diese Norm ist anwendbar für Sauerstoffmessung zum Zwecke der Inertisierung, bei der der Explosionsschutz darin besteht, Sauerstoff auszuschließen, statt die Gegenwart brennbarer Gase oder Dämpfe zu messen. Eine ähnliche Anwendung ist die Sauerstoffmessung bei der Inertisierung eines Alter Mannes (eines ausgekohlten Bereiches) im Untertagekohlebergbau. Diese Norm ist eine Zusammenstellung praktischer Erfahrungen, die dem Anwender als Hilfestellung dienen sollen. Sie ist auf Geräte, Einrichtungen und Systeme anwendbar, die die Gegenwart eines brennbaren oder möglicherweise explosionsfähigen Gemisches aus Gas oder Dampf mit Luft anzeigen, indem sie ein elektrisches Signal eines Gassensors benutzen, um eine Skalenanzeige zu erzeugen, einen optischen oder akustischen Alarm oder eine sonstige Einrichtung zu aktivieren, oder zu einer Kombination aus diesen Varianten. Zuständig ist das DKE/UK 966.1 \"Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","DKE/UK 966.1 - Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase ","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-29-3","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-3: Gasmessgeräte - Leitfaden zur funktionalen Sicherheit von ortsfesten Gaswarnsystemen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Teil der Reihe IEC 60079-29 gibt Anleitungen für die Konstruktion und Realisierung eines ortsfesten Gaswarnsystems, einschließlich zugehöriger und/oder peripherer Gaswarneinrichtungen zur Messung von brennbaren Gasen/Dämpfen und von Sauerstoff, wenn sie in sicherheitsgerichteten Anwendungen in Übereinstimmung mit IEC 61508 und IEC 61511 eingesetzt werden. Dieser Teil ist auch für die Messung toxischer Gase anwendbar. Er enthält sicherheitsrelevante Betrachtungen für ortsfeste Gaswarnsysteme, einschließlich zugehöriger und/oder peripherer Gaswarneinrichtungen in Bezug auf Rahmen und Philosophie der IEC 61508 und führt die besonderen Anforderungen ein, die für ortsfeste Gaswarnsysteme gefordert werden. Andere Teile dieser Reihe und einschlägige örtliche, nationale und internationale Regelwerke spezifizieren einzeln die Anforderungen an das Betriebsverhalten für einen Gasdetektor und die Steuereinheit eines Gaswarnsystems (Logiksystem). Diese Normen werden allgemein als messtechnische Normen bezeichnet und behandeln die Genauigkeit der Messwerte, das Betriebsverhalten des Gesamtsystems, aber nicht die Systemintegrität des Gerätes oder Systems bezüglich der Sicherheitsfunktion. Zuständig ist das DKE/UK 966.1 \"Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","DKE/UK 966.1 - Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase ","2015-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 60079-29-4","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-4: Gasmessgeräte - Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten mit offener Messstrecke für die Messung brennbarer Gase","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Zuständig ist das UK 966.1 \"Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE. Diese Norm legt Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für die Detektion und Messung brennbarer Gase oder Dämpfe in Umgebungsluft fest, basierend auf der Messung der spektralen Absorption durch die Gase oder Dämpfe. Die Messung erfolgt über ausgedehnte optische Messstrecken, deren Längen typischerweise von einem Meter bis zu einigen Kilometern reichen. Solche Geräte messen die integrale Konzentration des absorbierenden Gases über die optische Messstrecke in Einheiten wie UEG-Meter für brennbare Gase.","DKE/UK 966.1 - Mess- und Warngeräte für gefährliche Gase ","2011-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 682","Norm","Europa","Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Dichtungen in Versorgungsleitungen und Bauteilen für Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"-","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN AA 2.6 Dichtungen im FAKAU ","2006-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 751-1","Norm","Europa","Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser - Teil 1: Anaerobe Dichtmittel","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"Diese europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für anaerobe Dichtmittel (im folgenden Dichtmittel genannt) fest, die geeignet sind, metallene Gewindeverbindungen, wie sie in ISO 7-1 genormt sind, abzudichten. Die Dichtmittel sind für den Einsatz in Kontakt mit Gasen der 1. Familie (stadtgas), der 2. Familie (Erdgas) und der 3. Familie (Flüssiggas) (ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase) und Heißwasser von Heizungsanlagen vorgesehen.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","1997-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 751-2","Norm","Europa","Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser - Teil 2: Nichtaushärtende Dichtmittel","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"Diese europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für nichtaushärtende Dichtmittel (im weiteren als Dichtmittel bezeichnet) fest, die geeignet sind, metallene Gewindeverbindungen, wie sie in ISO 7-1 genormt sind, abzudichten. Die Dichtmittel sind für den Einsatz in Kontakt mit Gasen der 1. Familie (stadtgas), der 2. Familie (Erdgas) und der 3. Familie (Flüssiggas) (ausgenommen Flüssiggas in der flüssigen Phase) und Heißwasser von Heizungsanlagen (Klasse A),für den Einsatz in Gasgeräten und deren Zusatzeinrichtungen (Klasse B), sowie in der Flüssiggaslagerung (Klasse C) geeignet.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","1997-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 751-3","Norm","Europa","Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser - Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bänder und -Fäden","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"Dieser Europäische Normentwurf legt Anforderungen und Prüfverfahren für ungesinterte Polytetrafluorethylen-(PTFE)-Bänder und Polytetrafluorethylen-(PTFE)-Fäden (im Weiteren als PTFE-Bänder oder PTFE-Fäden bezeichnet) fest, die geeignet sind, metallene Gewindeverbindungen, wie sie in EN 10226-1 genormt sind, abzudichten. Dieser Europäische Normentwurf behandelt zwei Klassen von PTFE-Bändern und PTFE-Fäden, die geeignet für feine (F) und grobe (G) Gewinde sind. Die PTFE-Bänder und PTFE-Fäden sind speziell für den Einsatz in Installationen bis zu einem Druck von 5 bar bei Gasen der 1. Familie (Stadtgas), der 2. Familie (Erdgas) und der 3. Familie (Flüssiggas) und bis zu einem Druck von 7 bar bei Heißwasser von Heizungsanlagen vorgesehen, außerdem für den Einsatz in Gasgeräten und deren Zusatzeinrichtungen bis zu einem Druck von 0,2 bar. Der maximale durch diese Europäische Norm abgedeckte Betriebsdruck von 20 bar betrifft die Flüssiggaslagerung. Der Temperaturbereich ist begrenzt auf -20 °C bis 125 °C.","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2024-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 751-3","Norm","Deutschland","Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser - Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bänder und -Fäden, Deutsche Fassung EN 751-3","x",{"$nulls":4},"x","x",null,null,"x",null,null,"-","CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen;\nDIN NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe - Gas","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 969","Norm","Europa","Rohre, Formstücke, Zubehörteile, Verbind. aus dukt. Gußeisen für Gasleitg.",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","-","-","2009-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 13734","Norm","International","Erdgas - Organische Verbindungen zur Verwendung als Odoriermittel - Anforderungen und Prüfverfahren","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Das Dokument gilt für Anforderungen an organische Verbindungen und Prüfung organischer Verbindungen zur Odorierung von Gasen der öffentlichen Gasversorgung.","CEN/TC 238 - Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien und Gasgerätearten \nDIN NA 032-03-05 AA - Gasförmige Brennstoffe ","2014-03","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 14912","Norm","International","Gasanalyse – Umrechnung von Zusammensetzungsangaben\nfür Gasgemische (ISO/DIS 14912:2023)","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Dieses Dokument definiert den Stoffmengenanteil, Massenanteil, Volumenanteil und die Stoffmengen- sowie\nMassen- und Volumenkonzentration, die zur Angabe der Zusammensetzung von Gasgemischen verwendet werden.\n Für die genannten Zusammensetzungsgrößen legt dieses Dokument Verfahren fest zur Umrechnung zwischen verschiedenen Größen und Umrechnung zwischen verschiedenen Zustandsbedingungen. Umrechnung zwischen verschiedenen Größen bedeutet Berechnung des Werts des Gehalts einer festgelegten Komponente in einer der oben genannten Größen aus dem Wert desselben Gehalts, gegeben in einer anderen dieser Größen, bei gleichem Druck und gleicher Temperatur des Gasgemischs. Umrechnung zwischen verschiedenen Zustandsbedingungen bedeutet Berechnung des Werts des Gehalts einer festgelegten Komponente in einer der oben genannten Größen bei einem Satz von Zustandsbedingungen aus dem Wert derselben Größe bei einem anderen Satz von Zustandsbedingungen, das heißt Druck und Temperatur des Gasgemischs. Durch Kombination dieser beiden Umrechnungsarten kann die Zusammensetzung von Gasgemischen zugleich zwischen verschiedenen Zusammensetzungsgrößen und verschiedenen Zustandsbedingungen umgerechnet werden. Dieses Dokument ist nur bei homogenen und stabilen Gasgemischen anwendbar. Deshalb müssen die betrachteten Zustandsbedingungen mit deutlichem Abstand außerhalb der Kondensationsgebiete des Gasgemischs liegen. Zusätzlich erfordert die Verwendung von Volumenkonzentrationen, dass die betreffende Komponente vollständig gasförmig ist, und bei der Verwendung von Volumenanteilen müssen sogar alle Komponenten vollständig gasförmig sein. Weitere Einschränkungen der Zustandsbedingungen gelten für Näherungen von Realgasfaktoren durch Virialkoeffizienten (siehe Anhang A). Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-73 AA \"Gasanalyse und Gasbeschaffenheit\" im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)","DIN-\nNormenausschuss\nMaterialprüfung\n(NMP)","2023-09","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 15112","Norm","Deutschland","Erdgas – Bestimmung von Energiemengen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Gegenüber der Vorgängerausgabe DIN EN ISO 15112:2014 ist diese Ausgabe um zwei Texte erweitert worden: - Unterabschnitt 9.3.3 Verfolgung der Gasbeschaffenheit - Anhang K (informativ) Gasbeschaffenheitsverfolgungssystem. Weitere Änderungen sind lediglich redaktioneller Art.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2023-03","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 18453","Norm","International","Erdgas - Beziehung zwischen Wassergehalt und Taupunkt","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"In der Norm ist ein mathematisches Verfahren festgelegt, mit dem der Anwender den Wassergehalt oder den Wasser-Taupunkt eines Erdgases ermitteln kann, wenn der jeweils andere Wert bekannt ist. Die Norm enthält Angaben zur Unsicherheit der Beziehung, jedoch nicht zur Quantifizierung der Messunsicherheiten.","ISO/TC 193 Erdgas \nDIN NA 062-05-73 AA Gasanalyse und Gasbeschaffenheit","2006-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 20765-5","Norm","Deutschland","Erdgas - Berechnung der thermodynamischen Eigenschaften - Teil 5: Berechnung der Viskosität, Joule-Thomson-Koeffizient und Insentropenexponent ","x",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"-","ISO/TC 193 Erdgas \nDIN NA 062-05-73 AA Gasanalyse und Gasbeschaffenheit","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 3183","Norm","Deutschland","Erdöl- und Erdgasindustrie - Stahlrohre für Rohrleitungstransportsysteme",null,null,null,"x","x","x","x",{"$nulls":5},"Diese Norm gilt für Rohre, die für die Erdgasdurchleitung im europäischen Onshore-Bereich verwendet werden. Insoweit wird dieses Dokument in Zukunft eine Ergänzung zu API Spec 5L, 46. Ausgabe (2018) sein.","DIN NA 021-00-09-03 UA Fernleitungsrohre;\nMitträgerschaft des NA 109-00-02 Fernleitungssysteme-Spiegelausschuss zu ISO/TC 67/SC 2","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 6143","Norm","International","Gasanalyse – Vergleichsverfahren zur Bestimmung und Überprüfung der Zusammensetzung von\nKalibriergasgemischen (ISO/DIS 6143:2023)","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Dieses Dokument legt Verfahren fest zur: - Bestimmung der Zusammensetzung eines Kalibriergasgemisches durch Vergleich mit geeigneten Referenzgasgemischen, - Berechnung der Unsicherheit der Zusammensetzung eines Kalibriergasgemisches unter Einbeziehung der bekannten Unsicherheit der Zusammensetzung der Referenzgasgemische, mit denen es verglichen wurde, - Überprüfung der einem Kalibriergasgemisch zugeschriebenen Zusammensetzung durch Vergleich mit geeigneten Referenzgasgemischen, - Prüfung der Konsistenz und Suche nach Außreißern bei Kalibriergasgemischen nahe benachbarter Zusammensetzung. Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-73 AA \"Gasanalyse und Gasbeschaffenheit\" im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP).","DIN-\nNormenausschuss\nMaterialprüfung\n(NMP)","2023-09","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 6976","Norm","International","Erdgas - Berechnung von Brenn- und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex aus der Zusammensetzung","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Diese Norm legt ein Verfahren zur Berechnung von Brennwert, Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex von trockenen Erdgasen, Erdgasaustauschgasen und sonstigen Brenngasen fest, wenn die Zusammensetzung des Gases in Stoffmengenanteilen bekannt ist.","ISO/TC 193 Erdgas \nDIN NA 062-05-73 AA Gasanalyse und Gasbeschaffenheit","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN ISO 16486 Teil 1 bis 6","Norm","International","Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Rohrleitungssysteme aus weichmacherfreiem Polyamid (PA-U) mit Schweißverbindungen und mechanischen Verbindungen - Teil 1: Allgemeines",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm ist die Deutsche Fassung der Internationalen Norm ISO 16486-1:2020. In dieser Norm werden die allgemeinen Eigenschaften von weichmacherfreien Polyamiden (PA-U) für die Herstellung von Rohren, Formstücken und Armaturen aus diesen Formmassen, die unterirdisch verlegt und für den Transport von gasförmigen Brennstoffen verwendet werden sollen, festgelegt. Sie legt auch die Prüfparameter für die Prüfverfahren, auf die sie sich bezieht, fest.\nDie Normenreihe DIN EN ISO 16486 wendet sich an Hersteller und Anwender von Rohren, Formstücken und Armaturen aus weichmacherfreien Polyamiden (PA-U). Dieser Teil beinhaltet insbesondere Aspekte der Qualität.\nISO 16486-1:2020 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 \"Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids\", Unterkomitee SC 4 \"Plastic pipes and fittings for the supply of gaseous fuels\", erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-08 AA \"Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung\" im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).","-","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN ISO 21087","Norm","International","Gasanalyse - Analytische Methoden für Wasserstoff als Kraftstoff - Protonenaustauschmembran(PEM)-Brennstoffzellenanwendung für Straßenfahrzeuge",null,"x",{"$nulls":7},"x",null,"x","Dieses Dokument legt das Validierungsprotokoll fest für analytische Methoden, die zur Qualitätssicherung für gasförmigen Wasserstoff an Wasserstoffverteilungszentren und Wasserstofftankstellen für Straßenfahrzeuge mit Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzellen) verwendet werden. Darüber hinaus enthält es auch Empfehlungen zur Berechnung der Unsicherheitsbilanz für den Mengenanteil.","ISO/TC 193 Erdgas \nDIN NA 062-05-73 AA Gasanalyse und Gasbeschaffenheit","2022-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN TS 12007-6","Technische Spezifikation","Europa","„Gasinfrastruktur – Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar – Teil 6: Spezifische funktionale Anforderungen für weichmacherfreies Polyamid",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument beschreibt, in Ergänzung zu den allgemeinen funktionalen Anforderungen von EN 12007-1, die besonderen funktionalen Anforderungen an Rohrleitungen aus Polyamid (PA) für:\na) einen maximal zulässigen Betriebsdruck (MOP) bis zu 16 bar;\nb) und einer BEtriebstemperatur von -20 °C und +40 °C.\nDieses Dokument umfasst einen Rohrtyp: einschichtige PA-Rohre mit fester Wand.\nDieses Dokument legt gemeinsame Grundprinzipien für die Gasinfrastruktur fest.","CEN/TC 234 Gasinfrastruktur","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW CERT ZP 5101","Prüfgrundlage","Deutschland","Verträglichkeit und Permeationseigenschaften von Elastomerwerkstoffen für Dichtungen u. Membranen in Gasgeräten u. -anlagen gegenüber Wasserstoff für einen Gehalt von bis zu 100 Vol. %",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"x","-","DVGW Cert GmbH",44866,"veröffentlicht","offen",1]
["EC-CEN/GERG PNR","Bericht","Europa","Removing the technical barriers to use hydrogen in natural gas networks and for (natural) gas end users ",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Wissenschaftliche Studie, die die Erkenntnisse aus vorliegenden europäischen, nationalen und internen Studien identifiziert und zusammenfasst, um sie in der Normung zu nutzen und weitere Forschungsnotwendigkeit zu identifizieren. ","CEN/TC 234/WG 13 NA 032-02 FBR - Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["EIGA Doc 121/14","Industriestandard","Europa","Hydrogen Pipeline Systems",null,null,null,"x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Der Anwendungsbereich dieses Dokuments gilt für metallische Transport- und Verteilungsrohrleitungssysteme, die reinen Wasserstoff und Wasserstoffgemische transportieren, wie in Diagramm 1 des Anhangs A dargestellt. \nEs ist auf gasförmige Produkte beschränkt:\n- mit einem Temperaturbereich zwischen -40°C (-40°F) und 175°C (347°F), \n- Gesamtdruck von 1 MPa (150 psig) bis 21 MPa (3000 psig) oder bei nichtrostenden Stählen nur H2-Partialdruck von mehr als 0,2 MPa\n- Konzentrationskriterien gemäß Anlage G. \nFür ultrahochreinen Wasserstoff (UHP) sind in Anlage I besondere Hinweise enthalten. Dieses Dokument gilt nicht für die folgenden Verfahren:\n- Flaschenabfüllanlagen \n- Produktionsanlagen\n- Kompressoranlagen","EIGA",2014,"veröffentlicht","offen",1]
["DVGW G 100 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dieses Arbeitsblatt legt Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff im Sinne des EnWG fest, deren Einsatz nach dem DVGW-RW und der Verordnung über Gashochdruckleitungen gefordert wird.","DVGW G-LK-1, LK Gasversorgung","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 100-B1","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff - Sachverständige Fachgebiet X Hochspannungsbeeinflussungen (HSB)  ",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dieses DVGW-Beiblatt dient als Grundlage für die Beurteilung der Kompetenz von Sachverständigen für Hochspannungsbeeinflussung auf Rohrleitungen und erweitert das DVGW-Arbeitsblatt G 100 um dieses entsprechende Fachgebiet. Im Zuge der Energiewende und der damit einhergehenden Veränderungen des Betriebs und der zu erwartenden Ströme im Hoch- und Höchstspannungsnetz kommt den Sachverständigen eine besondere Rolle zu: Neue Paragraphen im Energiewirtschaftsgesetz kodifizieren und konkretisieren das rechtlich bereits anerkannte Verursacherprinzip. Nach § 49a wird einem unabhängigen technischen Sachverständigen bei Uneinigkeit über Maßnahmen und Kosten die Aufgabe zugewiesen, Klärung herbeizuführen und entsprechende Vorschläge über die technisch und wirtschaftlich vorzugswürdige Lösung der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu machen. ","DVGW G-LK-1, LK Gasversorgung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1000 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Unternehmen für den Betrieb von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"In diesem Arbeitsblatt werden die Anforderungen an die Unternehmen für den Betrieb von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und der Organisationsform, hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation dargestellt. Dies schließt die Unternehmen für den Betrieb geschlossener Verteilernetze gemäß § 110 EnWG ein. Eine ausreichende Qualifikation und Organisation der Unternehmen ist Voraussetzung, um Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung unter Beachtung der Sicherheits- und Umweltvorschriften sicherzustellen.\nIn der vorliegenden Fassung des DVGW G 1000 (A) wird der Betrieb von Wasserstoffnetzen in den Geltungsbereich des Arbeitsblattes aufgenommen. Die Erfahrungen, die bisher im Zuge der Umsetzung des DVGW-Technischen Sicherheitsmanagements gewonnen wurden, werden berücksichtigt. \nZiel dieses Arbeitsblattes ist es, eine Grundlage für die sichere Versorgung und den sicheren Betrieb der Energieanlagen im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes und der Gashochdruckleitungsverordnung zu schaffen.","DVGW G-LK-1 \nGasversorgung","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1001 (A)","Technische Regel","Deutschland","Sicherheit in der Gas- und Wasserstoffversorgung; Risikomanagement von gastechnischen Infrastrukturen im Normalbetrieb",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"Betreiber gastechnischer Infrastrukturen müssen über leistungsfähige Einrichtungen, qualifiziertes Personal und funktionierende Qualitätssicherungsmaßnahmen verfügen und/oder Leistungen sachkundig beauftragen und deren Ausführung überwachen. Sie müssen auch über eine Organisation verfügen, die einen sicheren, zuverlässigen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet. \nZiel dieses Arbeitsblattes ist es, die Betreiber bei der Erstellung und Überprüfung ihres eigenen prozessorientierten Risikomanagements zu unterstützen. Im Rahmen dieses Risikomanagements werden vorhandene Risiken ermittelt, analysiert, bewertet und ggf. Maßnahmen zur Risikoverringerung abgeleitet. ","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1002 (A)","Technische Regel","Deutschland","Sicherheit in der Gas- und Wasserstoffversorgung; Organisation und Management im Krisenfall",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Betreiber müssen über leistungsfähige Einrichtungen, ausreichend qualifiziertes Personal und gut funktionierende Qualitätssicherungsmaßnahmen verfügen und/oder Leistungen sachgerecht beauftragen und deren Ausführung überwachen. Sie müssen auch über eine Organisation verfügen, die einen sicheren, zuverlässigen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Betrieb gewährleistet. \nDarüber hinaus sind noch sehr selten eintretende, schwerlich vorhersehbare und daher auch nicht planbare Situationen denkbar, die vom Betreiber nicht allein beherrscht werden können und infolgedessen die Mitwirkung der zuständigen Behörde erforderlich machen können. Bei ihrem Eintreten kann deshalb auch nicht nach einer ausgearbeiteten Handlungsanleitung vorgegangen werden. Vielmehr müssen unter Würdigung aller in einer solchen Krisensituation betriebsrelevanten Randbedingungen sachgerechte Entscheidungen getroffen werden. Dazu dient das hierfür entwickelte Werkzeug des Krisenmanagements, wie es der DVGW in dem vorliegenden Arbeitsblatt G 1002 für die Gasversorgung speziell angepasst hat. ","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1002 (A)","Technische Regel","Deutschland","Sicherheit in der Gasversorgung; \nOrganisation und Management im Krisenfall",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"In diesem Arbeitsblatt werden Grundlagen für ein betriebliches Krisenmanagement mit entsprechenden Empfehlungen für Betreiber formuliert sowie vielfältige Informationen über die Organisation des Katastrophen-/Krisenmanagements der zuständigen Behörden wiedergegeben. Unabhängig vom Eigentum und der Art der Anlagen wird im Folgenden stets vom Betreiber gesprochen. Darüber hinaus sind noch sehr selten eintretende, schwerlich vorhersehbare und daher auch nicht planbare Situationen denkbar, die vom Betreiber nicht allein beherrscht werden können und infolgedessen die Mitwirkung der zuständigen Behörde erforderlich machen können. Bei ihrem Eintreten kann deshalb auch nicht nach einer ausgearbeiteten Handlungsanleitung vorgegangen werden. Vielmehr müssen unter Würdigung aller in einer solchen Krisensituation betriebsrelevanten Randbedingungen sachgerechte Entscheidungen getroffen werden. Dazu dient das hierfür entwickelte Werkzeug des Krisenmanagements, wie es der DVGW in dem vorliegenden Arbeitsblatt G 1002 für die Gasversorgung speziell angepasst hat. Ziel dieses Arbeitsblattes ist es, im Not- und Krisenfall die Handlungsfähigkeit des Betreibers zu ermöglichen, um die Gasversorgung möglichst weitgehend aufrecht zu halten und zügig zum Normalbetrieb zurückzufinden. Die dafür erforderlichen Management-Werkzeuge werden erläutert.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1010 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation zum Betrieb von Gasanlagen auf Werksgelände",null,"x",{"$nulls":5},"x","x",null,"x","x","In diesem Arbeitsblatt werden die Anforderungen an die Unternehmen, unabhängig von deren Eigentumsverhältnissen und der Organisationsform, für den Betrieb von Gasanlagen auf Werksgelände hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation dargestellt. Eine ausreichende Qualifikation und Organisation der Unternehmen ist Voraussetzung, um Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Gasanlagen, auch unter Beachtung der Sicherheits- und Umweltvorschriften, sicherzustellen.\nDas Arbeitsblatt kann als Grundlage für die Bewertung und Ausstellung einer Bescheinigung im Zuge eines Technischen-Sicherheits-Management-Systems angewandt werden.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1020 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualitätssicherung für Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb von Gasinstallationen",null,"x",{"$nulls":5},"x","x",null,"x",null,"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Qualitätssicherung der Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und des Betriebes von Gasinstallationen.\nDas Arbeitsblatt stellt die Anforderungen und Aufgabengebiete für den Netzbetreiber (NB), das Vertragsinstallationsunternehmen (VIU), den Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) und den Messstellenbetreiber (MSB) dar.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2010-01","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 102-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 1: Allgemeine Anforderungen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend dem DVGW-Regelwerk dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten im Bereich der Gasinfrastruktur nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Dieses Arbeitsblatt dient gemeinsam mit den jeweiligen fachlichen Anforderungen, die in seinen nachfolgenden Teilen festgelegt sind, als Grundlage für die Qualifikation von Sachkundigen, die Aufgaben und Prüfungen im Bereich der Gasabrechnung wahrnehmen, sowie bei der Errichtung, beim Betrieb, bei der In- und Außerbetriebnahme und der Instandhaltung von Leitungen und Anlagen der Gasinfrastruktur. Die Notwendigkeit der Verfügbarkeit von Sachkundigen wird in den jeweiligen Regelwerken festgelegt, die vom fachlich zuständigen Technischen Komitee erarbeitet worden sind.\nDieses Arbeitsblatt stellt mit seinen nachfolgenden Teilen klar, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Unternehmen ihre entsprechend qualifizierten Mitarbeiter zum Sachkundigen beauftragen können. Die abschließende Entscheidung, welche Voraussetzungen fachlich qualifizierte Mitarbeiter erfüllen müssen, damit sie zum Sachkundigen beauftragt werden, liegt beim Unternehmen selbst.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-10 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 10: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Gasfüllanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Das DVGW-Merkblatt G 102-10 zeigt die fachlichen Inhalte zur Erlangung der Sachkunde nach den nachfolgend aufgelisteten DVGW-Regelwerken und dient gemeinsam mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 102-1 als Grundlage für die Schulung und die Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen.","DVGW G-TK-2-5 \nGasmobilität","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-11 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 11: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Biogas-Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend den DVGW-Arbeitsblättern G 265-1 und G 265-2 dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Das DVGW-Merkblatt G 102-11 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-12 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 12: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Wasserstofferzeugungs- und Einspeiseanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"-","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","-","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 102-13 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 13: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für freiverlegte Leitungen auf Werksgelände – DVGW G 614-1 (A) und G 614-2 (A)",null,"x",{"$nulls":6},"x",null,null,null,"Das DVGW-Merkblatt G 102-13 zeigt die fachlichen Inhalte zur Erlangung der Sachkunde für Arbeiten an freiverlegten Gasleitungen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 614-1 und G 614-2 auf und dient gemeinsam mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 102-1 als Grundlage für die Schulung und die Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen entsprechen der genannten Arbeitsblätter.\nANMERKUNG: Für Arbeiten an freiverlegten Leitungen im Druckbereich bis 1 bar gelten für die Sachkunde die Festlegungen nach NDAV, Handwerksordnung und DVGW-Arbeitsblatt G 600. Im Druckbereich über 1 bar können dazu der Erwerb zusätzlicher Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich sein.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 2: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Gas-Druckregelanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend verschiedener DVGW-Arbeitsblätter im Bereich von Gas-Druckregel- und Messanlagen dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Teil 2 des DVGW-Arbeitsblattes G 102 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-3 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 3: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Gasmessanlagen und Gasbeschaffenheitsmessungen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend den DVGW-Arbeitsblättern G 492 und G 488 dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten an Gasmessanlagen und Gasbeschaffenheitsmessungen nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Das DVGW-Merkblatt G 102-3 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-4 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 4: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für die Gasabrechnung gemäß DVGW G 685 Teil 1 - 7",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend den DVGW-Arbeitsblättern G 685-1 bis 7 dürfen im Bereich der Gasabrechnung bestimmte qualifizierte Arbeiten nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Teil 4 des DVGW-Arbeitsblattes G 102 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-5 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 5: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Druckbehälter",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 498 dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Das DVGW-Arbeitsblatt G 102-5 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-6 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur - Teil 6: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für die Prüfung, den Betrieb und die Instandhaltung von Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis 5 bar",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Das DVGW-Merkblatt G 102-6 beschreibt die Anforderungen an die Sachkunde für die Prüfung, den Betrieb und die Instandhaltung von Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis 5 bar nach den DVGW-Arbeitsblättern G 462, G 465-2 und G 472 und dient gemeinsam mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 102-1 als Grundlage für Schulungen und die Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung / \nDVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2024-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-7 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur - Teil 7: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für den Betrieb und die Instandhaltung von Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von mehr als 5 bar",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dieses Merkblatt beschreibt die Anforderungen an die Sachkunde für den Betrieb und die Instandhaltung von Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von mehr als 5 bar nach den DVGW-Arbeitsblättern G 465-2 und G 466-1 und dient gemeinsam mit dem DVGW-Arbeitsblatt G 102-1 als Grundlage für Schulungen und die Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen. ","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen / DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2024-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-8 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 8: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Verdichteranlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend des DVGW-Arbeitsblattes G 497 dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten an Verdichteranlagen nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Der Sachkundige muss sich die erforderlichen Kenntnisse durch theoretische Schulungen und praktische Unterweisungen und Erfahrungen aneignen. Das DVGW G 102-8 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-1-2 Verdichteranlagen","2023-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 102-9 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Sachkundige der Gasinfrastruktur – Teil 9: Spezifische Anforderungen an Sachkundige für Odorierung",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 280 dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Das DVGW-Arbeitsblatt G 102-9 legt die Mindestanforderungen an den Umfang der erforderlichen Personalqualifikation und die Inhalte der entsprechenden Schulungen fest.","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1030 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Betreibern von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Aufbereitung, Konditionierung oder Einspeisung von Biogas","x",null,"x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":4},"In diesem Arbeitsblatt werden die Anforderungen an die Betreiber von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Aufbereitung, Konditionierung oder Einspeisung von Biogas, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und der Organisationsform, hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation dargestellt. Eine ausreichende Qualifikation und Organisation der Betreiber ist Voraussetzung, um Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der jeweiligen Biogasanlagen, auch unter Beachtung der Sicherheits- und Umweltvorschriften, sicherzustellen. \nDurch die vorliegende Überarbeitung des DVGW G 1030 (A) werden die Erfahrungen, die bisher im Zuge der Umsetzung des DVGW-Technischen Sicherheitsmanagements gewonnen wurden, berücksichtigt.","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 1040 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Unternehmen für den Betrieb von Anlagen zur Sammelversorgung mit Flüssiggas",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Das DVGW-Arbeitsblatt G 1040 „Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Unternehmen für den Betrieb von Anlagen zur Sammelversorgung mit Flüssiggas“ wurde vom Projektkreis „TSM für Flüssiggas“ im DVGW/DVFG Gemeinsamen Technischen Komitee „Flüssiggas“ erarbeitet. Das Energiewirtschaftsgesetz und seine Begründung fordern von den Unternehmen für den Betrieb von Sammelversorgungsanlagen die Erfüllung personeller, wirtschaftlicher, technischer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, um eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Energieversorgung auf Dauer zu gewährleisten.\nDieses Arbeitsblatt enthält Anforderungen an die Qualifikation des Personals und die Organisation von Unternehmen für den technischen Betrieb von Sammelversorgungsanlagen mit Flüssiggas. Ziel ist es, eine Grundlage zur sicheren Gasversorgung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes zu schaffen. Hierfür gelten ausschließlich § 4 und § 49 EnWG. Sammelversorgungsanlagen mit Flüssiggas beinhalten ortsfeste Druckgasbehälter, die einer eigenen gesetzlichen Grundlage unterliegen. Die ortsfesten Druckgasbehälter werden in die sicherheitstechnische Betrachtung mit einbezogen.","DVGW G-TK-2-7 \nFlüssiggas","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 110 (A) ","Technische Regel","Deutschland","Ortsfeste Gaswarneinrichtungen ","x","x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Geltungsbereich für ortsfeste Gaswarneinrichtungen in Anlagen, die mit Gasen der öffentlichen Gasversorgung nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2003-10","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 2000 (A)","Technische Regel","Deutschland","Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Mindestanforderungen bzgl. Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze im liberalisierten Gasmarkt. Gültig für Gasversorgungsnetze, die mit Gasen nach G 260 betrieben werden sowie für die Einspeisung von Biogas gemäß GasNZV.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2017-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 201205","Bericht","Deutschland","Untersuchungen zur Einspeisung von Wasserstoff in ein Erdgasnetz - Auswirkungen auf den Betrieb von Gasanwendungstechnologien im Bestand, auf Gas-Plus-Technologien & auch Verbrennungsregelungsstrategien",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Bericht zum DVGW-Forschungsvorhaben G 201605 (G 5/01/12) \"Untersuchungen zur Einspeisung von H2 in ein Erdgasnetz\". Die Feld und Laboruntersuchungen erbrachten keine Ergebnisse oder Hinweise, die für die vorliegenden Bedingungen dieses Feldtestes Einschränkungen der bestehenden Grenzen für die H2-Einspeisung in den DVGW-Arbeitsblättern G 260 & G 262 aufzeigen.","DVGW-Forschung / GWI / eon","2016-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 201605","Bericht","Deutschland","Betriebsgrenzenbetrachtung und Kapazitätsberechnung des Gesamtsystems von Gas-Druckregel- und Messanlagen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Als Ergebnis dieses Projektes wird ein Berechnungsprogramm zur Dimensionierung von Anlagen an eine gegebene Versorgungsaufgabe sowie zur Kapazitätsüberprüfung von existierenden Anlagen zur Verfügung gestellt. Somit sind jetzt auch Betriebsgrenzenbetrachtungen & Kapazitätsberechnungen von GDRM-Analgen bei beliebigen Zumischungen von H2 bis hin zu 100% H2 möglich.","DVGW-Forschung / GWI","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 201611 ","Bericht","Deutschland","Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen der Abtrennung von Wasserstoff aus Wasserstoff/Erdgasgemischen",null,"x",{"$nulls":7},"x",null,null,"Mit der Möglichkeit der Zumischung von H2 zu Erdgas gemäß Arbeitsblatt DVGW G 262 (A) von 11/2011 von 10 Vol.-% können Probleme bei wasserstoffsensiblen Kunden, Erdgastankstellen & Anlagen der Gasindustrie entstehen. Der Bedarf an H2-Separierungsanlagen ist gegeben.","DVGW-Forschung / DBI GUT","2019-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 201902","Bericht","Deutschland","DVGW/Avacon-Pilotvorhaben mit bis zu 20 Vol.-% Wasserstoff-Einspeisung in Erdgas",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"In vorhergehenden DVGW-Projekten haben Experimente im Labor und theoretische Analysen bereits gezeigt, dass bei Gasinstallationen und vielen häuslichen Anwendungen ein sicherer Betrieb bei bis zu 20 Volumenprozent Wasserstoff möglich sein sollte. Im Rahmen von H2-20 soll nun mit Feldtests in realen Netzen nachgewiesen werden, dass die bisherigen Ergebnisse auf den aktuellen Gerätebestand übertragbar sind. Auch sollen sie zeigen, dass es technisch möglich ist, Wasserstoff zu einem deutlich höheren Prozentsatz als bislang in den Technischen Regeln des DVGW vorgesehen in ein existierendes Gasnetz einzuspeisen.\nAm 17. Dezember 2021 ging die Wasserstoff-Beimischanlage offiziell in Betrieb. In einem Teilnetz im Raum Fläming werden dem Erdgas in der kommenden Heizperiode stufenweise bis zu 20 Prozent Wasserstoff zugefügt. Für das Projekt wurde ein Netzabschnitt im Gasverteilnetz von Avacon im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt ausgewählt. Mit der Inbetriebnahme der Beimischanlage in Schopsdorf beginnt nun im nächsten Projektabschnitt die tatsächliche Beimischphase. Die Einspeisung von Wasserstoff ist über die zwei Heizperioden 2021/22 und 2022/23 in Stufen von 10, 15 und 20 Prozent Wasserstoffbeimischung geplant. Die Ergebnisse dienen als Vorbild für den zukünftigen Einsatz von Wasserstoff in Gasverteilnetzen. ","DVGW-Forschung EBI / GWI / Avacon Netz GmbH","2023-07","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 201920","Bericht","Deutschland","H2-Membran. Errichtung und Betrieb einer Pilotanlage zur Testung von Membranen für die Erdgas- Wasserstofftrennung am Standort Prenzlau ","x","x",null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Im Rahmen des Projekts H2-Membran wird untersucht, wie sich Wasserstoff mittels unterschiedlichen Membranen aus Erdgas-Wasserstoff-Gemischen wieder abtrennen lässt. In einer Pilotanlage in Prenzlau testen die Projektpartner, welche Membranen sich am besten für eine Wiedergewinnung des Wasserstoffs eignen, welche Mengen sich aus dem Gasstrom abtrennen lassen und welchen Reinheitsgrad dieser Wasserstoff erreicht. Die örtliche Power-to-Gas-Anlage der ENERTRAG liefert dazu mit Windstrom erzeugten, grünen Wasserstoff. Dieser wird über die vorhandene Einspeiseanlage mit bis zu 20 Vol.-% dem Erdgas im ONTRAS-Netz beigemischt. Die Pilotanlage soll im 2. Quartal 2020 in Betrieb gehen.","DVGW-Forschung / DBI GUT / ONTRAS Gastransport GmbH / ENERTRAG / MitNetz / GRTgaz","2022-03","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 2100 (M)","Leitfaden","Deutschland","Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP)","x",null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Der vorliegende Leitfaden ist die Grundlage für das nun dritte Planungsjahr des GTP. Er umfasst die Schritte bei der Erstellung des GTP durch den einzelnen Netzbetreiber. Auf Basis der Einzelplanungen der Gasverteilnetzbetreiber soll wie auch in den Vorjahren über eine standardisierte Rückmeldung ein deutschlandweiter Bericht zur GTP-Planung erstellt werden. Der GTP soll helfen, ein hohes Ambitionsniveau durch die Abstimmung mit einerseits den Kunden und lokalen Erzeugern und andererseits vorgelagerten Netzbetreibern und damit letztlich dem Wasserstoffkernnetz / den Wasserstoff-Fernleitungen in die operative Praxis zu überführen. ","DVGW G-TK-1-3","2024-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 220 (A)","Technische Regel","Deutschland","Power-to-Gas Energieanlagen: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb",null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"Gilt für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und den Betrieb von Power-to-Gas-Energieanlagen zur Erzeugung von Gasen nach dem Energiewirtschaftsgesetz, die über Einspeiseanlagen nach dem DVGW-Merkblatt G 265-3 in Netze der öffentlichen Gasversorgung mit Gasen und/oder Gasgemischen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 eingespeist werden. Sinngemäß kann sie auf Power-to-Gas-Energieanlagen angewandt werden, die Wasserstoff in Wasserstoffnetze einspeisen. Sie gilt sinngemäß auch für Power-to-Gas-Energieanlagen, die Industrie und Gewerbe versorgen bzw. in deren werkseigene Netze einspeisen oder anderweitige H2-/SNG-Endanwendungen verfolgen.","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2021-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 221 (M)","Technische Regel","Deutschland","Leitfaden zur Anwendung des DVGW-Regelwerks auf die leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit wasserstoffhaltigen Gasen und Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Merkblatt stellt ein übergreifendes Regelwerksdokument für die Gasinfrastruktur dar, die mit wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen (2. Gasfamilie) oder Wasserstoff (5. Gasfamilie) betrieben wird. Es ergänzt das vorhandene Technische Regelwerk des DVGW mit dem Ziel, bestehende Gasinfrastrukturen weitgehend mit den etablierten Techniken und Schutzmaßnahmen weiterbetreiben zu können und bietet Übergangslösungen für die Errichtung neuer sowie die Umstellung und den Betrieb vorhandener Gasinfrastrukturen mit Wasserstoff. Darüber hinaus sichert das Merkblatt kurzfristig die Anwendbarkeit des DVGW-Regelwerks auf Wasserstoffnetze, die unter den Rechtsrahmen des EnWG fallen.","DVGW G-PK-1-0-11","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 260 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasbeschaffenheit","x","x","x","x",{"$nulls":5},"x",null,null,"Legt Anforderungen an die Beschaffenheit von Brenngasen der öffentlichen Gasversorgung fest und stellt Rahmenbedingungen für die Gaslieferung, den Gastransport, die Speicherung, den Betrieb von Gasanlagen und Gasgeräten bzw. industriellen Gasanwendungen sowie die Basis für die Entwicklung, Normung und Prüfung auf.","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2021-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 260-B1","Technische Regel","Deutschland","Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 260: Relative Dichte  ","x","x","x","x",{"$nulls":5},"x",null,null,"Mit dem vorliegenden Beiblatt wird der im DVGW-Arbeitsblatt G 260:2021-09 vorgegebene untere Grenzwert der relativen Dichte auf 0,45 geändert. Die bisher bestehenden Grenzen für die relative Dichte für H- und L-Gas werden zwischen 0,45 bis 0,75 neu festgesetzt. Die Neuregelung der relativen Dichte gilt ausdrücklich nur für Gase der 2. Gasfamilie. Alle weiteren normativen und informativen Angaben der DVGW G 260 sind von diesem Beiblatt unberührt und gelten uneingeschränkt fort.","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2024-11","Entwurf","geschlossen",1]
["DVGW G 263 (A) ","Technische Regel","Deutschland","Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe durch Brenngase und wässrige Kondensate ","x","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Gültig für Anlagen der Aufbereitung, der Fortleitung und der Speicherung von Brenngasen beliebiger Zusammensetzung. Erdgas-Produktionsanlagen mit strömenden mehrphasigen Medien, Gas- und Kohlewässer aus Kokereibetrieben u. Ä. sowie Abgaskondensate sind nicht Gegenstand dieses Arbeitsblattes.","DVGW G-TK Innenkorrosion","2009-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 265-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Gasversorgungsnetze; Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung,  Prüfung und Inbetriebnahme ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Technische Regel gilt für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme von Anlagen zur Aufbereitung von Biogasen auf die Beschaffenheit von Grundgasen der 2. Gasfamilie gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 und für Anlagen zur Einspeisung von Biomethan und synthetischem Methan (SNG) in Gastransport- und Verteilungssysteme. Bei der Novellierung fanden wesentliche, insbesondere sicherheitstechnische und elektrotechnische Neuerungen, Reduzierung von Emissionen, neue gesetzliche Regelungen sowie aktuelle Normen und Technische Regeln Beachtung. ","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2024-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 265-3 (M)","Technische Regel","Deutschland","Anlagen für die Einspeisung von Wasserstoff in die Gas- und Wasserstoffnetze;  Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Gültig für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und den Betrieb von Anlagen zur Einspeisung von Wasserstoff in Gastransport- und Verteilungssysteme, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden, einschließlich der erforderlichen Anschlussleitungen und Hilfseinrichtungen. Die DVGW G 265-3 wurde umfänglich überarbeitet, umstrukturiert und in fast jedem Abschnitt Änderungen durchgeführt.","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2022-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 267 (M)","Technische Regel","Deutschland","Sauerstoffgehalt in Hochdrucknetzen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Geltungsbereich für die Einspeisung einschließlich der Rückspeisung (siehe DVGW-Merkblatt G 290) von sauerstoffhaltigen Gasen in Gashochdruckleitungen (MOP ≥ 16 bar) der öffentlichen Gasversorgung","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 269","Technische Regel","Deutschland","Messung der Beschaffenheit regenerativ erzeugter Gase ","x",{"$nulls":8},"x",null,"x","Empfehlungen für die Messung der Beschaffenheit von regenerativ erzeugten Gasen (Biogas aus fermentativer Erzeugung wie landwirtschaftliche Biogase und Klärgase, Wasserstoff und daraus erzeugtes synthetisches Methan (SNG) ) zur Einspeisung in Gasnetze. Die Messung der Beschaffenheit von Gasen, die nicht in das Erdgasnetz eingespeist werden, kann in Anlehnung an dieses Merkblatt erfolgen.","DVGW G-TK-0-1, PK Beschaffenheit, Messung und Abrechnung von Biogas in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Biogas und der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)","2024-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 280 (A) ","Technische Regel","Deutschland","Gasodorierung","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"x",null,null,"Gültig für alle Gase, die den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 bzw. den Normen DIN EN 16723-1 und -2 sowie DIN EN 16726 entsprechen, und mit denen über ein Leitungssystem die Allgemeinheit und sicherheitstechnisch vergleichbare Abnehmer versorgt werden.","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2018-12","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 292-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Überwachung und Steuerung von Wasserstoffeinspeiseanlagen aus Sicht des Dispatchings ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Basierend auf der im Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag definierten Verantwortungsgrenze legt dieses Arbeitsblatt zwischen den beteiligten Akteuren beim Betrieb einer Wasserstoffaufbereitungs- und Wasserstoffeinspeiseanlage Vorgaben für die Überwachungsprozesse fest.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2020-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 294 (M)","Technische Regel","Deutschland","Einspeisebegehren H2",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"-","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","-","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 400 (M)","Technische Regel","Deutschland","Gastransport und Verteilung – Begriffe und Definitionen ",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Verfügungstellung von Definitionen für ein einheitliches Verständnis der Anwender im Bereich Gastransport und Gasverteilung.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 402 (A)","Technische Regel","Deutschland","Netz- und Schadenstatistik – Erfassung und Auswertung von Daten zum Aufbau von Instandhaltungsstrategien für Gasverteilnetze ",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Mindestanforderungen zur Erfassung und Auswertung von Daten zum Aufbau von Instandhaltungsstrategien für Gasverteilungsnetze, in denen Gase nach DVGW G 260 (A) fortgeleitet werden.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2011-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 403 (M)","Technische Regel","Deutschland","Entscheidungshilfen für die Instandhaltung von Gasverteilungsnetzen ",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Dieses Merkblatt beschreibt Schritte für die Erarbeitung einer langfristigen Instandhaltungsstrategie und einer mittelfristigen Instandhaltungsplanung sowie zur Ableitung kurzfristiger Instandhaltungsmaßnahmen für Gasverteilungsnetze.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2013-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 404 (M)","Technische Regel","Deutschland","Maßnahmen zur technischen Reduzierung von Methan- und Wasserstoffemissionen in der Gasinfrastruktur",null,null,null,"x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Voraussetzung für die zielgenaue und effektive Reduzierung von Methanemissionen ist die Kenntnis potenzieller Emissionsquellen und eine zuverlässige Lecksuche in der Gasinfrastruktur. Die hierfür benötigten Emissionsfaktoren wurden in verschiedenen DVGW-Forschungsprojekten ermittelt. In den Projekten „ME DSO“ und „ME TSO“ wurden beispielsweise Emissionsfaktoren für unterschiedliche Arten von Leckagen ermittelt.\nVor dem Hintergrund dieser Aspekte ist es geboten, die technischen Maßnahmen sowie die darüber hinaus bestehenden Möglichkeiten zur Reduzierung von Methanemissionen in Form eines Merkblattes im DVGW-Regelwerk zu verankern. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts „ME RED DSO“ dienen unter anderem als Grundlage für dieses Merkblatt. Bei der Auswahl der Maßnahmen zur Reduzierung der Methanemissionen und des Zeitpunkts der Durchführung dieser Maßnahme sollte die Effizienz berücksichtigt werden. Die angegebenen Einsatzgrenzen hinsichtlich der Drücke und Nennweiten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen.","-","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 405 (M)","Technische Regel","Deutschland","Umstellung von Bestandsarmaturen auf Wasserstoff",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Merkblatt gilt für die Umstellung von Bestandsarmaturen aus Stahl in der Gasinfrastruktur mit einem Auslegungsdruck größer 16 bar auf den Transport von Wasserstoff der 5. Gasfamilie des DVGW-Arbeitsblattes G 260. \nDieses Merkblatt kann sinngemäß auch für den Transport von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen der zweiten Gasfamilie des DVGW-Arbeitsblattes G 260 angewendet werden. Bei Armaturen aus anderen Werkstoffen oder Armaturen mit einem Auslegungsdruck bis 16 bar kann dieses Merkblatt sinngemäß angewendet werden. Bestandsarmaturen im Sinne dieses Merkblatts sind Gasabsperrarmaturen wie Kugelhähne, Platten- und Keilschieber sowie Ausblasedrehschieber. Das Merkblatt gilt derzeit nicht für Regelarmaturen und Gerätearmaturen (Geltungsbereich EU-Gasgeräteverordnung), kann aber dafür sinngemäß angewendet werden. Für die Umstellung von Bestandsarmaturen, die nicht mit Gasen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 betrieben wurden, kann dieses Merkblatt sinngemäß angewandt werden.","DVGW G-TK-1-6","2024-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 406","Technische Regel","Deutschland","Anforderungen an neue Gasarmaturen in H2-Anwendungen für Gastransport, Gasverteilung und Gasinstallation",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die Eignung für den Einsatz mit Wasserstoff wird für neue Gasarmaturen im angegebenen Geltungsbereich beschrieben und gibt hiermit Hinweise sowohl für Hersteller als auch für Betreiber. Für Armaturen im Bestand wird das DVGW-Merkblatt G 405 erarbeitet.\nDer Netzbetreiber sollte besonderen Wert darauf legen, dass die Gasarmaturen, die im Rohrnetz und in den Anlagen für Wasserstoff eingesetzt werden, einer Baumusterprüfung unterzogen und danach zertifiziert worden sind. Für Wasserstoff ist eine Zusatzprüfung empfohlen, die dem Vorgehen des ZP 4110 folgt.","DVGW G-TK-1-6 \nGasarmaturen","2023-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 407 (M)","Technische Regel","Deutschland","Umstellung von Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck für die Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt G 407 gilt für die Umstellung von Gasleitungen aus Stahlrohren auf wasserstoffhaltige methanreiche Gase (2. Gasfamilie) oder Wasserstoff (5. Gasfamilie) gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 bis 16 bar Betriebsdruck und schließt mit der Hauptabsperreinrichtung (HAE), dem Übergangspunkt zur DVGW G 600 (A) bzw. G 614-1 (A) (mit den im DVGW-Merkblatt G 655 aufgeführten Ergänzungen) ab. DVGW-Merkblatt G 407 gibt Orientierung bei einer systematischen Vorgehensweise über die Bewertung und Umstellung von bestehenden Gasverteilnetzen auf den Betrieb mit wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. Insbesondere werden technische Aspekte und die Vorgehensweise zur Feststellung der werkstoffmechanischen Eignung einer Gasleitung beschrieben.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 408 (M)","Technische Regel","Deutschland","Umstellung von Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck für die Verteilung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt G 408 gilt für die Umstellung von Gasleitungen aus Kunststoffrohren auf wasserstoffhaltige methanreiche Gase (2. Gasfamilie) oder Wasserstoff (5. Gasfamilie) gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 bis 16 bar Betriebsdruck und schließt mit der Hauptabsperreinrichtung (HAE), dem Übergangspunkt zum DVGW Merkblatt G 655, ab. DVGW-Merkblatt G 408 gibt Orientierung bei einer systematischen Vorgehensweise über die Bewertung und Umstellung von bestehenden Gasverteilnetzen auf den Betrieb mit wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen und Wasserstoff. Insbesondere werden technische Aspekte und die Vorgehensweise zur Feststellung der werkstoffmechanischen Eignung einer Gasleitung beschrieben.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 409 (M)","Technische Regel","Deutschland","Umstellung von Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar für den Transport von Wasserstoff ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Grundvoraussetzung für den Einsatz von Wasserstoff in der bestehenden Gasinfrastruktur ist die technische Eignung des Systems. Hierbei gilt es, insbesondere die durch Wasserstoff möglichen geänderten Anforderungen gesondert zu betrachten. Vor allem der Einfluss auf den Rohrleitungswerkstoff erfordert eine präzise Prüfung und Bewertung. Aus diesem Grund wurden im Rahmen dieses Merkblattes Vorgaben zur systematischen Vorgehensweise für die Bewertung und Umstellung von bestehenden Gashochdruckleitungen auf den Betrieb mit Wasserstoff erarbeitet. Insbesondere werden die technischen Aspekte und die Vorgehensweise zur Feststellung der Eignung einer Gashochdruckleitung beschrieben.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2024-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 410 (A)","Technische Regel","Deutschland","Bestands- und Ereignisdatenerfassung Gas ","x",null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Die in diesem Arbeitsblatt beschriebenen Datenerfassungskriterien ersetzen die \nbisherigen Datenabfragekriterien der Schaden- und Unfallstatistik Gas des DVGW. Weiterhin werden die Kriterien für die Gasgeruchmeldestatistik beschrieben. \nEs wird ein konsistenter Datenbestand geschaffen, der den DVGW in die Lage versetzt, Bestands- und Ereignisdaten in anonymisierter Form statistisch auszuwerten, um seinen Mitgliedern ggf. Handlungsempfehlungen geben zu können. \nIm Rahmen der Erstellung des Arbeitsblattes wurde ein einheitliches, modulares und erweiterbares Datenmodell generiert. Die tatsächlich zu erfassenden Daten werden durch ein vom DVGW zur Verfügung gestelltes elektronisches Formular mit einer benutzergesteuerten Eingabeoberfläche bzw. einer elektronischen Schnittstelle erhoben. Eine gesicherte Datenübertragung erfolgt durch eine vollständige Verschlüsselung der Daten. ","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2024-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 411 (A)","Technische Regel","Deutschland","Untersuchung von Ereignissen an Gasleitungen und gastechnischen Anlagen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Merkblatt beschreibt, wie Lehren aus gravierenden Ereignissen mit Folgen oder Ereignissen mit dem Potential dazu an Gasleitungen und gastechnischen Anlagen zu ziehen sind und wie Erkenntnisse in das Regelwerk des DVGW aufgenommen werden.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2017-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 440 (M)","Technische Regel","Deutschland","Explosionsschutzdokument für Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff",null,null,null,"x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Dieses DVGW-Merkblatt gibt Hinweise zur Erstellung von Explosionsschutzdokumenten für Energieanlagen nach § 3 Nr. 15 EnWG, unter anderem für:\n•\tGasdruckregel- und Messanlagen (GDRM-Anlagen) nach den DVGW-Arbeitsblättern G 491 und G 492, die mit Gas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Ausnahme von Flüssiggas (3. Gasfamilie) einschließlich Wasserstoff und Erdgas-Wasserstoffgemischen betrieben werden, sowie für Odorieranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 280, die in einem separaten Aufstellungsraum untergebracht sind\n•\tVerdichterstationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 497\n•\tCNG-Tankstellen nach DVGW-Arbeitsblatt G 711/VdTÜV MB DRGA 510\n•\tBiogas-Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 265-1\n•\tAnlagen für die Einspeisung von Wasserstoff in Gasversorgungsnetze nach DVGW-Arbeitsblatt G 265-3\n•\tPower-to-Gas-Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 220\nDer Anwendungsbereich schließt alle explosionsschutzrelevanten Bau- und Anlagenteile der zugehörigen Anschlussleitungen ein.\nSofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben in diesem Dokument für atmosphärische Bedingungen.\nDieses DVGW-Merkblatt kann auch für\n•\tCNG-Tankstellen, die der Betriebssicherheitsverordnung unterliegen,\n•\tGasexpansionsanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 487,\n•\tAnlagen zur Herstellung von Brenngasgemischen nach DVGW-Arbeitsblatt G 213,\n•\tGas-Druckregelungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 und\n•\tandere Gasanlagen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten\nsinngemäß angewendet werden.","DVGW-BG ETEM G-PK-1-0-3 Explosionsschutz in der Gasversorgung","2022-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 441 (A)","Technische Regel","Deutschland","Armaturen für maximal zulässige Betriebsdrücke bis 100 bar in der Gasversorgung; Anwendungsbeispiele, Betrieb und Instandhaltung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Armaturen werden eingesetzt im Rohrnetz, wo der Gasfluss unterbrochen, die Gasleitung entspannt bzw. mit Gas gefüllt werden muss. Dieses Arbeitsblatt gibt Anwendungsbeispiele und gilt für den Betrieb und die Instandhaltung von Armaturen in Transport-, Verteilungs- und Anschlussleitungen (DVGW-Arbeitsblätter G 462, G 463, G 465-1, G 466-1, G 472) der öffentlichen Gasversorgung, die mit Gasen der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 und mit Drücken ≤ 100 bar betrieben werden. Inhaltlich ist das Arbeitsblatt auch für Armaturen des DVGW-Arbeitsblattes G 459-1 anzuwenden. Für das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 kann es sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-1-6 \nGasarmaturen","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 442 (M)","Technische Regel","Deutschland","Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen zur Atmosphäre an Gasanlagen  ",null,null,null,"x",{"$nulls":6},"x",null,"Dieses DVGW-Merkblatt gilt für Anlagen mit Leitungen zur Atmosphäre, die mit Gasen der 2. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden, z. B.:\nGasdruckregel- und Messanlagen (GDRM-Anlagen) nach DVGW-Arbeitsblättern G 491 und G 492.\nVerdichteranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 497.\nErdgastankstellen nach DVGW-Arbeitsblatt G 651/VdTÜV-Merkblatt 510.\nDas in Abschnitt 5 vorgestellte Verfahren zur Ermittlung von Ex-Bereichen ist nur für vertikal nach oben gerichtete sowie für horizontale Ausbläser1) anwendbar, die dort näher beschrieben sind. Das Verfahren ist nur anwendbar, wenn keine Beeinflussungen, z. B. durch Bauwerke oder Anlagenteile, vorliegen. Abströmvorgänge, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, bedürfen in der Regel einer Einzelfallbetrachtung.\nDas vorgestellte Rechenverfahren eignet sich vorwiegend für Entspannungssysteme, deren Druck im Reservoir2) Werte von 100 bar nicht überschreitet. Liegt der Druck im Reservoir deutlich über diesem Wert (wie z. B. bei Erdgasspeichern), so kann es aufgrund der Vernachlässigung von Realgaseffekten zu einer Überdimensionierung der Ex-Bereich-Abmessungen um bis zu 20 % kommen.\nBei Erdgastankstellen liegt der Reservoirdruck ebenfalls über 100 bar, und es gelten besondere Randbedingungen, die von denen der übrigen betrachteten Systeme abweichen. Die dort eingesetzten Sicher­heitsabblaseventile sind eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung, die dem Verdichter nachgeschaltete Anlagenteile schützen. In diesem Fall wird der maximal austretende Gasmassenstrom durch die Lieferleistung des Verdichters begrenzt. Die Ex-Bereiche an den Ausblaseöffnungen an Leitungen zur Atmosphäre an Erdgastankstellen, die sich unter diesen Randbedingungen ergeben, sind daher separat ermittelt worden und in Anhang F angegeben.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2015-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 450 (M)","Technische Regel","Deutschland","Betriebsmolchung von Gasleitungen ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt gilt für die Durchführung von Betriebsmolchungen, wie z. B. Reinigungs-, Lage- und Inspektionsmolchungen an Gasleitungen unter Betriebsüberdruck mittels Betriebsmedium.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 451 (A)","Technische Regel","Deutschland","Bodenschutz bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Die nachfolgenden Regelungen sind bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen mit gesetzlich geregelten Verfahren wie Raumordnungsverfahren (ROV) und Planfeststellungsverfahren (PFV) zu berücksichtigen.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2016-09","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 452-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anbohren und Absperren; Teil 1: Anbohren und Absperren von Gasleitungen aus Stahlrohren",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Mit dem Ziel, ein einheitlich hohes Sicherheitsniveau und eine gasfachlich korrekte Vorgehensweise bei der Durchführung von Anbohr- und Absperrarbeiten an Gasleitungen zu definieren, sowie die Anforderungen an die eingesetzte Maschinen- und Druckgerätetechnik in der deutschen Gaswirtschaft zu spezifizieren, wurde dieses Arbeitsblatt erarbeitet. Die Anbohr- und Absperrtechnik sowie Schweißtechnik an in Betrieb befindlichen Gasleitungen dient dazu, dass Neuanschlüsse, Instandsetzungen oder andere Eingriffe ins Gasleitungssystem unter Aufrechterhaltung der Transport- bzw. Versorgungssituation durchgeführt werden können. Des Weiteren können durch den Einsatz dieser Technologien Methanemissionen und Energieverluste vermieden werden.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2023-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 452-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anbohren und Absperren; Teil 2: Abquetschen von Kunststoffrohrleitungen für Gas mit Drücken bis 5 bar und Außendurchmesser bis 315 mm  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig für das temporäre Abquetschen (zwecks Einbindungsarbeiten oder Störungsbeseitigung) von Rohrleitungen aus Kunststoffen für die Verteilung von Gas (mit Wasserstoffanteilen von 0 bis 100 Vol.-%) mit Drücken bis 5 bar (0,5 MPa) beim Abquetschen (einschließlich der Möglichkeit einer vorübergehenden Druckabsenkung bei ansonsten höheren Betriebsdrücken) und Außendurchmesser bis 315 mm (weitergehende, fallbezogene Anwendungsgrenzen ergeben sich aus Abschnitt 5).","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 452-3 (M)","Technische Regel","Deutschland","Anbohren und Absperren; Teil 3: Abquetschen von Kunststoffrohrleitungen für Gas mit Drücken über 5 bar bis 16 bar und Außendurchmesser bis 225 mm ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig für das temporäre Abquetschen (zwecks Einbindungsarbeiten oder Störungsbeseitigung) von Rohrleitungen aus Kunststoffen für die Verteilung von Gas (mit Wasserstoffanteilen von 0 bis 100 Vol.-%) mit Drücken über 5 bar (0,5 MPa) bis 16 bar (1,6 MPa) während des Abquetschens und mit Außendurchmesser bis 225 mm ergänzend zu DVGW G 452-2 (A):2020-08.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2021-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 453 (A)","Technische Regel","Deutschland","Maßnahmen bei unvollständiger technischer Abnahmedokumentation von Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck größer als 5 bar",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Maßnahmen bei unvollständiger Abnahme-dokumentation“ im Technischen Komitee „Gastransportleitungen“ erarbeitet.\nNetzbetreiber müssen für alle in Betrieb befindlichen Gasleitungen darlegen können, dass diese nach dem jeweiligen Stand der Technik errichtet wurden und betrieben werden, sodass die Sicherheit der Umgebung nicht beeinträchtigt wird und schädliche Einwirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden. Hierzu bedienen sie sich der Errichtungsdokumentation, die während der Betriebszeit aktualisiert und um eine fortlaufende Betriebsdokumentation ergänzt wird. Im Ausnahmefall können durch Natur- oder sonstige Ereignisse wie z. B. Brände, Hochwasser, Kriege, etc. für einzelne Leitungen oder Leitungsabschnitte die entsprechenden Dokumente wie z. B. Prüf- und Abnahmebescheinigungen nicht mehr vorhanden sein.\nErforderliche Maßnahmen bei unvollständiger technischer Abnahmedokumentation von Leitungen werden auf Grundlage des vorliegenden DVGW-Arbeitsblattes G 453 festgelegt.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2022-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 457 (A)","Technische Regel","Deutschland","Nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen aus Polyethylen (PE 63, PE 80, PE 100)  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig für die nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen aus den Werkstoffen PE 63, PE 80 und PE 100 mit geschweißten Verbindungen (Heizelementstumpf (HS)- und Heizwendel­schweißverbindungen (HM)) bzw. mechanischen Verbindungen, die der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit dienen und mit Gasen nach DVGW G 260 (A), ausgenommen Flüssiggas in der Flüs­sigphase, betrieben werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2012-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 458 (A)","Technische Regel","Deutschland","Nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen aus Stahl ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen aus Stahlrohren mit geschweißten Verbindungen, die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen und die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden.\nBei Leitungen aus anderen Werkstoffen und aus Stahlrohren mit lösbaren Verbindungen kann diese Technische Regel sinngemäß angewendet werden.\nFür die nachträgliche Druckerhöhung von Gasleitungen für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und ggf. bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2016-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 458-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Nachträgliche Druckerhöhung von Gas-Hochdruckleitungen aus Stahl größer 16 bar",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Die jetzt vorliegende Ausgabe des Arbeitsblattes berücksichtigt die zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen in Bezug auf das nationale und europäische Regelwerk. Neu aufgenommen wurde eine Verfahrensbeschreibung zur Vorgehensweise im Fall einer nachträglichen Dokumentationsüberprüfung auf Basis des DVGW-Arbeitsblattes G 453 „Maßnahmen bei unvollständiger technischer Abnahmedokumentation von Leitungen“.\nDieses DVGW-Arbeitsblatt ist in Verbindung mit der Norm DIN EN 1594 „Gasinfrastruktur – Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebsdruck über 16 bar – Funktionale Anforderungen“ anzuwenden, welche neben den allgemeinen Grundsätzen für den Betrieb und die Instandhaltung von Gasleitungen die Anforderungen an die Dokumentation von Gasleitungen beschreibt. Die allgemeinen Grundsätze stellen Mindestanforderungen dar, auf die sich die an der Normung beteiligten europäischen Fachleute geeinigt haben. ","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 459-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gas-Netzanschlüsse für maximale Betriebsdrücke bis einschließlich 5 bar  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für Errichtung (Planung, Bau, Prüfung und Inbetriebnahme) und Betrieb von Netzanschlüssen gemäß NDAV für die Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas, die mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar1) betrieben werden und in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, mit Ausnahme von Flüssiggasen2) in flüssiger Phase, fortgeleitet werden.\nDiese Technische Regel gilt nicht für Leitungen zu Gas-Druckregelanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt\nG 491.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2019-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 459-1-B1","Technische Regel","Deutschland","Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 459-1:2019-10: Gas-Netzanschlüsse für maximale Betriebsdrücke bis einschließlich 5 bar ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Bis heute werden die unterschiedlichsten Mantelrohrsysteme vor der Erstellung der Bodenplatte montiert, wobei diese Montage meist durch den Bauherrn selbst oder aber durch Rohbaufirmen vorgenommen wird, die eher geringe oder keinerlei Kenntnisse von den Schutzzielen der Gasversorgung haben. Somit sind Undichtheiten der Mantelrohrsysteme durch eine nicht fachgerechte Montage oder falsche Bauteile nicht auszuschließen. Daraus resultiert die Anforderung in DVGW G 459-1:2019-10 (A), Abschnitt 5.2.3.1. Allerdings hat diese konkrete Anforderung des Arbeitsblattes zu Unsicherheiten bei der Ausführung geführt. \nDieses Beiblatt korrigiert die Anforderungen dahingehend, dass das Mantelrohrsystem vor dem Einbau der Hauseinführung zu prüfen ist. Wichtig ist dabei, dass diese Druckprüfung nach Vorgabe des Netzbetreibers dokumentiert wird. Der Einbau der Gashauseinführung wird durch Unternehmen mit Zertifizierung z. B. nach DVGW GW 301 mit Kenntnissen der Schutzziele durchgeführt.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 459-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gas-Druckregelanlagen mit Eingangsdrücken bis 5 bar und Auslegungsdurchflüssen bis 200 m³/h im Normzustand in Netzanschlüssen; Funktionale Anforderungen  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für Planung, Bau, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von Gas-Druckregelungen im Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 459-1 mit Eingangsdrücken bis 5 bar1), wobei der Auslegungsdurchfluss maximal 200 m³/h im Normzustand ist, und die der Versorgung von Wohn-, Büro- und Sozialgebäuden sowie gemischt genutzten Gebäuden und von Gebäuden öffentlicher, kultureller und gewerblicher Einrichtungen dienen, soweit sie mit der häuslichen Nutzung vergleichbar sind, und die mit Gasen der öffentlichen Gasversorgung betrieben werden, deren Beschaffenheit dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, ausgenommen Flüssiggas2), entspricht. Ausgenommen sind industrielle Produktionsanlagen. Dieses Arbeitsblatt ist eine detailliertere Technische Regel im Sinne des Anwendungsbereichs der DIN EN 12279.\nWenn der Eingangsdruck der Gas-Druckregelung > 5 bar oder der Auslegungsdurchfluss > 200 m³/h im Normzustand ist, oder für Anwendungen, die nicht mit der häuslichen Nutzung vergleichbar sind, gilt das DVGW-Arbeitsblatt G 491.\nFür die Instandhaltung von in Betrieb befindlichen Gas-Druckregelungen gilt zusätzlich das DVGW-Ar­beitsblatt G 495.\nGas-Druckregelungen im Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 459-1 gehören gemäß Niederdruckanschluss-verordnung (NDAV) zu den Betriebsanlagen des Gasnetzbetreibers. Zusätzlich ist das DVGW-Arbeitsblatt G 600 zu beachten. Die Anforderungen dieses Arbeitsblattes gelten auch dann, wenn die Gas-Druckregelungen im Bereich der Kundenanlage angeordnet sind.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2015-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 462 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig für die Errichtung (Planung, Bau, Prüfung und Inbetriebnahme) von Leitungen aus Stahlrohren, die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, für einen maximal zulässigen Betriebs-druck bis 16 bar1) in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 fortgeleitet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 463 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Planung & Errichtung  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gilt in Verbindung mit DIN EN 1594 für die Planung und Errichtung von Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren mit einem Auslegungsdruck von mehr als 16 bar1), die der Versorgung der Allgemeinheit sowie der damit verbundenen Energieanlagen auf Werkgeländen und im Bereich betrieblicher Gasverwendung mit Gasen der 2. und 5. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 dienen.\nDer Geltungsbereich ist hinsichtlich der technischen Parameter Nennweite und Auslegungsdruck nach oben nicht beschränkt.\nFür die Errichtung von Gashochdruckleitungen für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 entsprechen, kann diese technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und ggf. bestehender anderer Technischer Regelwerke sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2021-10","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 464 (M)","Technische Regel","Deutschland","Bruchmechanisches Bewertungskonzept für Gasleitungen aus Stahl mit einem Auslegungsdruck von mehr als 16 bar für den Transport von Wasserstoff",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Gashochdruckleitungen werden in der Regel für eine vorwiegend ruhende Beanspruchung ausgelegt, da kaum wesentliche Innendrucklastwechsel vorliegen und selbst bei einem eventuellen Vorliegen von scharfkantigen Fehlern unter diesen Bedingungen nur ein vernachlässigbares Wachstum dieser Fehler eintreten kann. Beim Betrieb einer Gasleitung mit dem Medium Wasserstoff ist ein potenzielles Risswachstum im Vergleich zum Medium Erdgas größer, sodass die Durchführung einer bruchmechanischen Bewertung erforderlich wird. So ist bei der Errichtung oder bei der Umstellung auf den Betrieb mit bis zu 100 % Wasserstoff für Stahlrohre, Formstücke und Schweißnähte die Wasserstofftauglichkeit für die vorgesehene Betriebszeit nachzuweisen. In DVGW G 409, DVGW G 463 und DVGW G 466-1 ist hinsichtlich eines potenziellen Risswachstums auf den amerikanischen Standard ASME B 31.12 hingewiesen, allerdings ist hier kein allgemeingültiges Konzept zur bruchmechanischen Bewertung der Wasserstofftauglichkeit definiert.\nDas Ziel dieses Merkblattes ist es, ein allgemeingültiges Konzept in Abhängigkeit von angenommenen Fehlergrößen und Betriebsdruckverläufen mitsamt Sicherheitsbeiwerten (z. B. gegen Lastwechselanzahl und/oder kritische Fehlergrößen) zur bruchmechanischen Bewertung der Wasserstofftauglichkeit für Errichtung bzw. Umstellung von Gashochdruckleitungen festzulegen.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2023-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 465-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Überprüfung von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 16 bar  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die Überprüfung von Gasrohrnetzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Gas sowie der damit verbundenen Energieanlagen auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher Gas-verwendung mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis 16 bar, die der Fortleitung von Gasen der 2. und der 3. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 dienen.\nDas DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 erweitert die Anwendung dieses Arbeitsblattes auch auf den Anwendungs-fall „Oberirdische Überprüfung“ von Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck größer 16 bar.\nFür die Überprüfung von Leitungen für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2019-05","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 465-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasleitungen für einen Auslegungsdruck bis einschließlich 16 bar; Instandsetzung; In- und Außerbetriebnahme",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die Instandsetzung, In- und Außerbetriebnahme von Gasleitungen sowie für Gasleitungen aus duktilen Gussrohren zur Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und der damit verbundenen Energieanlagen auf Werksgeländen mit einem Auslegungsdruck1 bis einschließlich 16 bar für die Fortleitung von wasserstoffhaltigen methanreichen Gasen (2. Gasfamilie) oder Wasserstoff (5. Gasfa-milie) nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260. Direkt angeschlossene betriebliche Gasanwendungen liegen auch im Anwendungsbereich dieses Arbeitsblattes. Für Gasleitungen, die nicht der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, oder für Gase, die nicht dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden. Für Gasleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar gelten die Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 466-1.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 465-3 (M)","Technische Regel","Deutschland","Leckstellen an Gasleitungen in Gasrohrnetzen – Lokalisation, Klassifikation, Umgang mit Leckstellen  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Merkblatt gilt für die Beurteilung von Leckstellen an Gasrohrnetzen zur Versorgung der Allgmeinheit mit Gas sowie für die damit verbundenen Energieanlagen auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher Gasverwendung, die der Fortleitung von Gasen nach DVGWArbeitsblatt G 260 dienen. Für die Überprüfung von Leitungen für Gase, die nicht der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, oder die nicht den Bestimmungen des DVGW Arbeitsblattes G 260 entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2019-05","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 465-4 (M)","Technische Regel","Deutschland","Gerätetechnik für die Überprüfung von Gasleitungen und Gasanlagen ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt betrifft mobile Gerätetechnik für Gase, die den DVGW-Arbeitsblättern G 260 - ausgenommen Flüssiggase in der Flüssigphase - bzw. G 262 entsprechen,\n- zur Feststellung von Leckstellen und Undichtheiten an Leitungen und Anlagen der Gaserzeugung, des Gastransports, der Gasverteilung, der Gasinstallation sowie an kundeneigenen Anlagen und Gasanlagen im Bereich industrieller Verwendung,\n- zur Einschätzung der Explosionsgefahr in Arbeitsräumen sowie\n- zur Bestimmung spezieller Gaskomponenten.\nOrtsfeste Gaswarneinrichtungen sind im DVGW-Arbeitsblatt G 110 beschrieben.\nFür die Überprüfung von Anlagen und Gasleitungen, die nicht der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, oder für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW G 260 (A) bzw. DVGW G 262 (A) entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2019-05","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 465-5 (M)","Technische Regel","Deutschland","Vorgehensweise zur Ermittlung der Methanemissionen im Gasverteilnetzbetrieb bis 16 bar in Anlehnung an die Verordnung (EU) 2024/1787",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","-","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 466-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig für den Betrieb und die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung) von Gasleitungen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Gas sowie der Damit verbundenen Energieanlagen auf Werksgeländen und im Bereich betrieblicher Gasverwendung mit einem Auslegungsdruck von mehr als 16 bar aus Stahlrohren, die der Fortleitung von Gasen der 2. und 5. Gasfamilie. ","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 466-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasrohrnetze aus duktilen Gussrohren mit einem Betriebsdruck von mehr als 4 bar bis 16 bar ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Der Anwendungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 465-2 wurde von 5 bar auf 16 bar angehoben. Es gilt für die Instandsetzung, In- und Außerbetriebnahme von Gasleitungen mit einem Auslegungsdruck bis einschließlich 16 bar. Um Doppelungen im DVGW-Regelwerk zu vermeiden, werden die Abschnitte 7 „Instandsetzung“, 8 „Inbetriebnahme von Rohrleitungen“ und 9 „Außerbetriebnahme und Stilllegung von Gasleitungen“ des DVGW-Arbeitsblattes G 466-2 durch das neue DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 ersetzt. ","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2023-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 466-2-B1","Technische Regel","Deutschland","Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 466-2:2021-04 Gasrohrnetze aus duktilen Gussrohren mit einem Betriebsdruck von mehr als 4 bar bis 16 bar - Instandhaltung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Der Anwendungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 465-2 wurde von 5 bar auf 16 bar angehoben. Es gilt für die Instandsetzung, In- und Außerbetriebnahme von Gasleitungen mit einem Auslegungsdruck bis einschließlich 16 bar. Um Doppelungen im DVGW-Regelwerk zu vermeiden, werden die Abschnitte 7 „Instandsetzung“, 8 „Inbetriebnahme von Rohrleitungen“ und 9 „Außerbetriebnahme und Stilllegung von Gasleitungen“ des DVGW-Arbeitsblattes G 466-2 durch das neue DVGW-Arbeitsblatt G 465-2 ersetzt.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 466-3 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasrohrnetze aus PVC - Instandsetzung und notwendige Erweiterungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Instandsetzung und notwendige Erweiterungen von in Betrieb befindlichen Leitungen aus PVC-U bzw. PVC hart zur Versorgung der Allgemeinheit mit Gasen der 2. und 5. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 für einen Auslegungsdruck von 1 bar (DP ≤ 1 bar). Neben redaktionellen Änderungen wurden gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 466-3:2014-04 folgende Änderungen vorgenommen: Anhebung des Anbohrdurchmessers für das Setzen der Doppelblase, Berücksichtigung von Wasserstoff (5. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260).","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 468-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationskriterien für Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dieses Arbeitsblatt beinhaltet die personellen und fachspezifischen Anforderungen an Unternehmen, die Überprüfungsarbeiten (außer Kathodischer Korrosionsschutz) an Gasrohrnetzen der öffentlichen Gasversorgung sowie der kundeneigenen Anlagen nach den Festlegungen der DVGW-Arbeitsblätter G 465-1, G 465-3, G 466-1 und G 466-2 ausführen. Die nachfolgend aufgeführten Qualifikationskriterien sind Voraussetzung für die von der DVGW-Zertifizierungsstelle durchzuführende Zertifizierung von Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2002-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 468-2 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an Fachkräfte für die Durchführung der Gasrohrnetzüberprüfung; Schulungsplan",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dient als Grundlage für die Schulung sowie Überprüfung des Wissenstandes der mit der praktischen Durchführung der Gasrohrnetzüberprüfung mittels Gaskonzentrationsmessgeräten beauftragten Fachkräfte (Gasspürer). Die im DVGW-Arbeitsblatt G 468-1 Abschnitt 4.1.3 geforderten jährlichen Schulungen werden dadurch nicht ersetzt. Schulung und Prüfung werden beispielsweise vom DVGW (DVGW Berufliche Bildung) durchgeführt.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2022-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 469 (A)","Technische Regel","Deutschland","Druckprüfverfahren Gastransport / Gasverteilung ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für Druckprüfungen an Leitungen oder Anlagen, die der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, wie z. B. Leitungen für den Gastransport und für die Gasverteilung, sowie für Verdichteranlagen, Druckregelanlagen und Messanlagen. Für Druckprüfungen an anderen Leitungen und Anlagen, die nicht der leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und ggf. bestehender anderer Bestimmungen angewendet werden. Bei Leitungen und Anlagen im Geltungsbereich der GasHDrLtgV ist für die Festlegung des Prüfdruckes der Auslegungsdruck (DP) maßgeblich. Für alle anderen Leitungen und Anlagen orientiert sich der Prüfdruck am maximal zulässigen Betriebsdruck (MOP). Im Folgenden werden daher in den Anforderungen an den Prüfdruck sowohl der Auslegungsdruck als auch der maximal zulässige Betriebsdruck genannt.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2019-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 469-B1","Technische Regel","Deutschland","Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 469:2019-07: Druckprüfverfahren Gastransport/Gasverteilung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Das DVGW-Arbeitsblatt G 469 gibt die Druckprüfverfahren vor, mit denen vor Inbetriebnahme an einer Leitung oder Anlage der Nachweis der Festigkeit und Dichtheit erfolgt. Dabei war immer der ordnungsgemäße Betrieb mit Erdgas die Grundlage. In der Zukunft werden in der Gasverteilung Leitungen und Anlagen zu prüfen sein, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb mit Wasserstoff umgestellt oder errichtet werden. Das vorliegende Beiblatt ergänzt deshalb das DVGW-Arbeitsblatt G 469:2019-07 in den Abschnitten 4.1.4, 4.2.2, 4.3.2.1, 4.3.2.2 und 5","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2024-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 472 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck; Errichtung ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Errichtung (Planung, Bau, Prüfung und Inbetriebnahme) von Leitungen aus Kunststoffrohren, die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, für einen maximal zulässigen Betriebsdruck1) gemäß Tabelle 1 bis 3, in denen Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 fortgeleitet werden.\nFür Gasleitungen, die nicht der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas dienen, oder für Gase, die nicht dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 473 (M)","Technische Regel","Deutschland","Verfahren zum Auffinden, Bewerten, Behandeln und Vermeiden von Beulen an Gashochdruckleitungen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt enthält Empfehlungen für das Auffinden, Bewerten, Behandeln und Vermeiden von Beulen an Gashochdruckleitungen aus Stahl mit einem Betriebsdruck von mehr als 16 bar mit vorwiegend ruhender Beanspruchung, die der Fortleitung von Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 dienen.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2018-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 474 (M)","Technische Regel","Deutschland","Maßnahmen für den sicheren Betrieb von Gasleitungen in den Einflusszonen bergbaulicher Tätigkeiten ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gilt für Leitungen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Gas, in denen Gase nach DVGW G 260 (A) – ausgenommen Flüssiggase in der flüssigen Phase – fortgeleitet werden.\nDiese Gasleitungen können in den Einflussbereichen bergbaulicher Tätigkeiten liegen, gelegen haben bzw. zukünftig liegen, unabhängig von Nennweiten, Druckstufen und Materialien. Sie können dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) allein oder zusätzlich der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) unterliegen. Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung haben nach dem DVGW-Regelwerk unter Berücksichtigung der entsprechenden Bestimmungen des Bundesberggesetzes (BBergG) zu erfolgen.\nAuf Leitungen, die nicht der Fortleitung von Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 dienen, kann dieses Merkblatt unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der anderen Medien und daher ggf. anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 479 (M)","Technische Regel","Deutschland","Planung, Errichtung und Betrieb von Gasanlagen in Hochwassergefährdungsbereichen",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Merkblatt gibt Handlungsempfehlungen für die Planung, die Errichtung und die Wiederinbetriebnahme von Gasanlagen in Hochwassergefährdungsbereichen. Landesgesetze, Verordnungen und Satzungen zum Katastrophenschutz sind zu beachten und Handlungserfordernisse daraus abzuleiten. Dies betrifft die Gesetze, aber auch Regelungen der Kommunen.","DVGW G-PK-1-0--17 ","2024-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 488 (A)","Technische Regel","Deutschland","Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung – Planung, Errichtung, Betrieb ","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für Planung, Errichtung und Betrieb von Gasbeschaffenheitsmessanlagen und zur Überwachung der Gasqualität. Das Arbeitsblatt gilt für Gase, deren Beschaffenheit nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 definiert ist.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2012-04","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 491 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis  einschließlich 100 bar ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und den Betrieb sowie die Stilllegung und Entsorgung von Gas-Druckregelanlagen für einen Auslegungsdruck bis einschließlich 100 bar1) in Gastransport- und Verteilungssystemen, sowie für Anlagen zur Versorgung des Gewerbes, der Industrie oder vergleichbarer Einrichtungen. Diese Anlagen werden mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 bzw. DIN EN 16726 und DIN EN 16723-1 mit Ausnahme von Flüssiggas2) (3. Gasfamilie) betrieben. Für den Betrieb und die Instandhaltung von in Betrieb befindlichen Gas-Druckregelanlagen, auch in Kombination mit Anlagen für die Gasmengenmessung, gilt zusätzlich das DVGW-Arbeitsblatt G 495.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2020-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 492 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung   ","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb sowie für Stilllegung und Entsorgung von Gas-Messanlagen für einen Auslegungsdruck bis einschließlich 100 bar) in Gastransport- und Verteilungssystemen, sowie für Anlagen zur Versorgung des Gewerbes, der Industrie oder vergleichbarer Einrichtungen. Das Arbeitsblatt gilt für alle geeicht betriebenen Gas-Messanlagen im geschäftlichen und amtlichen Verkehr sowie Anlagen, bei denen die Messung im öffentlichen Interesse liegt. Das sind Messanlagen, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 mit Ausnahme von Flüssiggas) (3. Gasfamilie) betrieben werden. Es ist für alle nicht geeicht betriebenen Gas-Messanlagen sinngemäß anzuwenden.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 493-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationskriterien für Planer und Hersteller von Gasanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Qualität und Sicherheit haben im Gasfach schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Dies ist auch in Zukunft sicherzustellen. Die Zertifizierung von Unternehmen ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Grundlage dafür ist die nun vorliegende 6. Ausgabe dieses Arbeitsblattes. Die Qualifikationskriterien für die Unternehmen sind in diesem Arbeitsblatt beschrieben. Die Aufgabengebiete, über die der jeweils benannte Fachmann insbesondere umfangreiche Kenntnisse nachweisen muss, werden ausführlicher beschrieben. Durch die Erweiterung des DVGW-Regelwerks auf Wasserstoff und wasserstoffhaltige Gase im Sinne der 2. und 5. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 entstehen neue Anforderungen an die Qualifikation der benannten Fachleute, die in die vorliegende Ausgabe dieses Arbeitsblattes aufgenommen wurden.  ","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2024-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 493-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationskriterien für Unternehmen zur Instandhaltung von Gasanlagen",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"Dieses Arbeitsblatt beinhaltet die personellen und sachlichen Anforderungen an Unternehmen, die Gasanlagen und Einrichtungen im Anwendungsbereich des DVGW G 495 (A) sowie Biogas-Ein- und Rückspeiseanlagen nach DVGW G 265-2 (M) oder Wasserstoff-Einspeiseanlagen nach DVGW G 265-3 (M) instand halten.\nDie Instandhaltung von Gasanlagen darf von Unternehmen, die im Rahmen einer umfassenden Betriebsführung originär oder als Dienstleister für die Instandhaltung von Energieanlagen zuständig sind, und die die hierfür erforderliche personelle Qualifikation und Organisation nach DVGW G 1000 (A) besitzen, innerhalb des Netzes, für das sie die oben genannte Verantwortung tragen, ohne Zertifizierung nach diesem Arbeitsblatt durchgeführt werden.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2019-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 495 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für den Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen und Einrichtungen, die nach folgenden DVGW-Arbeitsblättern gebaut und betrieben werden:\n- DVGW G 213 (A), Anlagen zur Herstellung von Brenngasgemischen\n- DVGW G 280-1 (A), Gasodorierung\n- DVGW G 459-2 (A), Gas-Druckregelungen mit Eingangsdrücken bis 5 bar und Auslegungs-durchflüssen bis 200 m³/h im Normzustand in Netzanschlüssen; Funktionale Anforderungen\n- DVGW G 491 (A), Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar – Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb\n- DVGW G 492 (A), Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar – Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung\n- DVGW G 498 (A), Druckbehälter in Rohrleitungen und Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas\n- DVGW G 499 (A), Erdgasvorwärmung in Gasanlagen\n- DVGW G 600 (A), Technische Regel für Gas-Installationen – DVGW-TRGI\n- DVGW G 685 (A), Gasabrechnung\nDieses Arbeitsblatt kann für andere Gasanlagen sinngemäß angewandt werden.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2015-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 496 (A)","Technische Regel","Deutschland","Rohrleitungen in Verdichter- und Expansionsanlagen","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel gilt für die Planung, die Fertigung, die Errichtung und die Instandhaltung von Rohrleitungen für Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 in Anlagen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 487 und G 497, entsprechend den in der DIN EN 12583 Abschnitt 1 aufgeführten Beispielen. Ergänzend zu den Anforderungen aus diesen Regelwerken können auch Anschlussleitungen, einschließlich der Einbindung in die Gastransportleitung, zur Anlage gehören, sofern sie sich auf dem Stationsgelände oder im unmittelbaren Bereich der Station befinden und funktional zur Anlage gehören. Rohrleitungen im Sinne dieser Technischen Regel sind alle Rohrleitungen und Bauteilgruppen nach DIN 30690-1 zwischen bzw. an direkten Anschlüssen von Arbeitsmaschinen und Verdichtern, Apparaten, Behältern, Armaturen, Regel- und Sicherheitseinrichtungen sowie Mess- und sonstigen Funktionsgeräten.\nDiese Technische Regel bestimmt die nach der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) § 3 Absatz 1 zu beachtenden Anforderungen zur Abwendung von Gefahren, die für Beschäftigte oder Dritte von Rohrleitungen in Verdichter- und Expansionsanlagen ausgehen können. Für Rohrleitungen in Verdichter- und Expansionsanlagen, die dem Bergrecht unterliegen (u. a. auch Verdichteranlagen an Untertage-Gasspeichern), ist diese Technische Regel sinngemäß anwendbar. Für Rohrleitungen innerhalb der Gasanlagen, in denen andere Medien als Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 durchgeleitet werden, gelten die dafür bestehenden Vorschriften und Technischen Regeln. Andernfalls gelten die Vorschriften dieses Arbeitsblattes sinngemäß.","DVGW G-TK-1-2 Verdichteranlagen","2022-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 497 (A)","Technische Regel","Deutschland","Verdichterstationen","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gültig in Deutschland zusätzlich zu der Norm DIN EN 12583 für Verdichterstationen mit einer installierten Gesamtkupplungsleistung der Verdichterantriebe von mehr als 1 MW, die für die Verdichtung von Gasen nach dem DVGW‑Arbeitsblatt G 260 der Gasversorgung für einen zulässigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind. Ebenso gültig für neue Verdichterstationen & für neue Verdichtereinheiten in bestehenden Verdichterstationen. Falls Änderungen/Modifikationen an bestehenden Anlagen erfolgen, sind die Anforderungen dieses Arbeitsblattes angemessen zu berücksichtigen. Dieses Arbeitsblatt ist eine detailliertere TR im Sinne des Anwendungsbereichs der DIN EN 12583 und konkretisiert die nach der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) zu beachtenden Anforderungen. Für Verdichterstationen, die dem Bergrecht unterliegen, u. a. auch Verdichteranlagen an Untertage-Gasspeichern, kann diese TR  angewendet werden.","DVGW G-TK-1-2 Verdichteranlagen","2019-02","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 498 (A)","Technische Regel","Deutschland","Druckbehälter in Rohrleitungen und Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas & Wasserstoff ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Gilt für Herstellung, Aufstellung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung sowie Prüfung von Druckbehältern in Rohrleitungen und Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff, die mit Gasen der 2. und 5. Gasfamilie nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben werden oder die zur Aufbereitung von Gasen auf diese Gaseigenschaften dienen, wie z. B. Druckbehälter in Biogas-Aufbereitungsanlagen oder in übertägigen Anlagen im funktionalen Zusammenhang mit Untertagespeichern. Sie gilt auch für Druckbehälter in Gasanlagen auf Werksgeländen im Geltungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes. Für Durchleitungsdruckbehälter für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 entsprechen, kann diese technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase sinngemäß angewendet werden.\nDiese TR ist auch für Druckbehälter in CNG-Tankstellen nach DVGW-Arbeitsblatt G 711 anzuwenden. Sie gilt ebenso für Druckbehälter, die nicht gasdurchströmt sind und die dem Betrieb der Energieanlage dienen und in einem funktionalen oder sicherheitstechnischen Zusammenhang mit dieser Anlage stehen, z. B. Druckluftspeicher, Brennkammern, Rekuperatoren, Druckbehälter für Sperröl. Diese Behälter müssen der Druckgeräteverordnung entsprechen, die die europäische Druckgeräterichtlinie RL 2014/68/EU in nationales Recht umsetzt. Im Betrieb sind diese Druckbehälter hinsichtlich der Prüfungen und Prüffristen zu behandeln wie in der BetrSichV angegeben, und sind vom Sachverständigen nach Abschnitt 4.1 bzw. Sachkundigen nach Abschnitt 4.2 abzunehmen.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2022-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 499 (A)","Technische Regel","Deutschland","Erdgas-Vorwärmung in Gasanlagen ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses DVGW-Arbeitsblatt gilt für Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb von Erdgas-Vorwärmanlagen, die aus verfahrenstechnischen Gründen zur Kompensierung des bei der Reduzierung des Erdgasdruckes auftretenden Abkühlungseffektes errichtet werden. Diese Anlagen dienen der Vorwärmung von Gasen der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260. Wenn eine Erdgas-Vorwärmung erforderlich ist, sind die hierfür benötigten Erdgas-Vorwärmanlagen Be­standteil der Gas-Druckregelanlage nach DVGW-Arbeitsblatt G 491 oder der Gasexpansionsanlage nach DVGW-Arbeitsblatt G 487. Neben den spezifischen Anforderungen dieses Arbeitsblattes gelten die Anforderungen der genannten Arbeitsblätter sowie ggf. weitere Auflagen. Vorwärmanlagen im Sinne dieses Arbeitsblattes sind verfahrenstechnische Anlagen zur Vorwärmung von Erdgas, die aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sein können. Dabei können direkt oder indirekt wirkende Systeme eingesetzt werden. Bei direkt beheizten Vorwärmanlagen wird die Wärmeenergie direkt auf den Erdgasstrom übertragen. Bei indirekten Vorwärmanlagen wird ein flüssiges Wärmeträgermedium eingesetzt. In diesem Arbeitsblatt werden ausschließlich indirekte Vorwärmanlagen behandelt.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2015-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 501 (M)","Technische Regel","Deutschland","Luftgestützte Gasferndetektionsverfahren ",null,null,null,"x",{"$nulls":6},"x","x","Das vorliegende Merkblatt legt Anforderungen und Prüfkriterien für Gasferndetektionsverfahren fest, die in Luftfahrzeugen (Hubschraubern oder Flugzeugen) integriert sind und der oberirdischen Überprüfung erdverlegter und für die luftgestützte Gasferndetektion geeigneter, obertätiger Erdgastransportleitungen sowohl innerhalb als auch außerhalb bebauter Gebiete dienen. Tragbare Handmessgeräte oder mit Kraftfahrzeugen kombinierte Verfahren werden an dieser Stelle nicht behandelt, da sie aufgrund ihres flachen Beobachtungswinkels zur Oberfläche gegenüber der Detektion aus der Luft geänderten Anforderungskriterien unterliegen. Gleiches gilt für kontinuierlich emittierende Lasersysteme.\nDementsprechend betrifft dieses Merkblatt ausschließlich aktive optische Systeme, die mit gepulsten Lasern nach dem DAS-LIDAR-Verfahren bzw. dem DIAL-Verfahren entsprechend VDI-Richtlinie 4210 arbeiten.\nBei den mittels Gasferndetektion aufzuspürenden Gasen handelt es sich um die methanreichen Gase der 2. Gasfamilie gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260.\nDie in diesem Merkblatt behandelten Gasferndetektionsverfahren dienen der oberirdischen Überprüfung auf Leckstellen. Bei positiver Methanindikation ist lokal die oberirdische Überprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 465-1 vorzunehmen.","DVGW G-TK-1-1 Gastransportleitungen","2012-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage \nDVGW G 5620-1 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Blasensetzgeräte für maximale Betriebsdrücke bis 1 bar für die Gasverteilung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Prüfgrundlage gilt für Anforderungen und Prüfungen für Blasensetzgeräte, die bestimmt sind für das Sperren von Gasleitungen aus Stahl und Polyethylen mit vorübergehender Absperreinrichtung im Durchmesserbereich von DN 80/da 90 bis DN 400/da 450. Sie werden mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 (jedoch nicht mit Flüssiggas in der Flüssigphase) und G 262 betrieben. Der Sperrdruck ist vom Innendurchmesser des zu sperrenden Rohres abhängig und beträgt max. 1 bar. Bei größeren Durchmessern bzw. weiteren Rohrwerkstoffen (z. B. Guss, PVC) findet diese Prüfgrundlage sinngemäß Anwendung. Diese Prüfgrundlage gilt für Geräte, bei denen die Achse der Absperrblase parallel zur Achse des zu sperrenden Rohres sitzt. Es gibt Einzelblasensetzgeräte, Doppelblasensetzgeräte und Zweifachblasensetzgeräte, siehe Anhang A. Die Konstruktion der Blasensetzgeräte stellt sicher, dass eine Abführung einer eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladung erfolgt.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2018-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
[" \nDVGW G 5620-2 (VP)","Vorläufige Prüfgrundlage","Deutschland","Blasensetzgeräte für maximale Betriebsdrücke bis 5 bar für die Gasverteilung ",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Vorläufige Prüfgrundlage gilt für Anforderungen und Prüfungen für Blasensetzgeräte, die bestimmt sind für das Sperren von Gasleitungen aus Stahl und PE mit vorübergehender Absperreinrichtung im Durchmesserbereich von DN 80/da 90 bis DN 200/da 225. Sie werden mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 (jedoch nicht mit Flüssiggas in der Flüssigphase) und G 262 betrieben. Der Sperrdruck ist vom Innendurchmesser des zu sperrenden Rohres abhängig und beträgt max. 5 bar. Bei größeren Durchmessern bzw. weiteren Rohrwerkstoffen (z. B: Guss, PVC) findet diese Prüfgrundlage sinngemäß Anwendung.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage \nDVGW G 5621-1 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Absperrblasen für Blasensetzgeräte bis 1 bar; Teil 1: Dünnwandige, aufblasbare Gummiblase mit Gewebehülle; Typ A ",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Prüfgrundlage gilt für Anforderungen und Prüfungen für Absperrblasen nach Typ A, die bestimmt sind für das vorübergehende Sperren von Gasleitungen aus Stahl und Polyethylen im Durchmesserbereich von DN 80/da 90 bis DN 400/da 450 und dem durchmesserabhängigen Sperrdruck bis maximal 1 bar. Diese werden in Blasensetzgeräten nach der Prüfgrundlage DVGW G 5620-1 zum Sperren von in Betrieb befindlichen Gasleitungen eingesetzt, welche mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht mit Flüssiggas in der Flüssigphase) und G 262 betrieben werden. Bei größeren Durchmessern findet diese Prüfgrundlage sinngemäß Anwendung.\nDie in dieser Prüfgrundlage genannten Absperrblasen werden an den Rohren geprüft, für deren Einsatz sie bestimmt sind (z. B. Stahlrohr nach DIN 2470-1, Rohre aus Polyethylen nach DIN 8074 oder\nDIN EN 1555-2, PE-X-Rohr nach DIN 16892 und DIN 16893). Dabei müssen jedoch nicht alle Rohrwerkstoffe in allen Durchmessern geprüft werden. Anmerkung: Aufgrund unterschiedlicher Konstruktionswerkstoffe wird eine Klassifizierung der Absperrblasen in Typ A und Typ B vorgenommen.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2018-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage \nDVGW G 5621-2 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Absperrblasen für Blasensetzgeräte bis 1 bar; Teil 2: Dickwandige, aufblasbare Blase mit Verstärkung; Typ B ",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Prüfgrundlage beschreibt die Anforderungen und Prüfungen für Absperrblasen nach 3.1 im Durchmesserbereich von DN 80/da 90 bis DN 400/da 450 und dem durchmesserabhängigen Sperrdruck bis maximal 1 bar. Diese Absperrblasen werden in Blasensetzgeräten nach der Vorläufigen Prüfgrundlage DVGW G 5620-1 (P) zum Sperren von in Betrieb befindlichen Gasleitungen, welche mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 betrieben werden, eingesetzt. Bei größeren Durchmessern findet diese Prüfgrundlage sinngemäß Anwendung.\nDie in dieser Prüfgrundlage genannten Absperrblasen werden an den Rohren geprüft, für deren Einsatz sie bestimmt sind (z. B. Stahlrohr nach DIN 2470-1, Rohre aus Polyethylen nach DIN 8074 oder DIN EN 1555-2, PE-X-Rohr nach DIN 16892 und DIN 16893). Dabei müssen jedoch nicht alle Rohrwerkstoffe in allen Durchmessern geprüft werden.\nANMERKUNG: Aufgrund unterschiedlicher Konstruktionswerkstoffe wird eine Klassifizierung der Absperrblasen in Typ A und Typ B vorgenommen.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2018-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["\nDVGW G 5621-3 (VP)","Vorläufige Prüfgrundlage","Deutschland","Absperrblasen für Blasensetzgeräte\n bis 5 bar; Teil 3: Dickwandige, aufblasbare Blase mit Verstärkung – Typ B ",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Anforderungen und Prüfungen für Absperrblasen nach 3.1 im Durchmesserbereich von DN 80/da 90 bis DN 200/da 225 und dem durchmesserabhängigen Sperrdruck bis maximal 5 bar. Diese Absperrblasen werden in Blasensetzgeräten nach der Vorläufigen Prüfgrundlage DVGW G 5620-2 (VP) zum Sperren von in Betrieb befindlichen Gasleitungen, welche mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 betrieben werden, eingesetzt. Bei größeren Durchmessern findet diese Vorläufige Prüfgrundlage sinngemäß Anwendung.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","2016-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 600 (A)","Technische Regel","Deutschland","Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)",null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","Die Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI) gilt für die Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und den Betrieb von Gasinstallationen) die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 – außer Flüssiggas)– in Gebäuden und auf Grundstücken mit Betriebsdrücken bis 0,1 MPa) betrieben werden. Sie gelten für den Bereich hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bis zur Abführung der Abgase ins Freie","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2018-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 614-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle; Planung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme",null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","Diese Technische Regel gilt für Planung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme von freiverlegten Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle bis zur letzten Absperreinrichtung vor der Gasver­wendungseinrichtung, in denen Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 der 2. Gasfamilie fortgeleitet werden. Dieses Arbeitsblatt spezifiziert die Anforderungen an freiverlegte Gasleitungen als Ergänzung zu den geltenden Technischen Regeln (z. B. G 462, G 463, G 459-1, G 600). Das DVGW-Arbeitsblatt G 614-1 ist als detaillierte Technische Regel im Sinne des Anwendungsbereichs der DIN EN 15001-1 anzusehen. Es gilt nicht für Gasrohrleitungen in Anlagen, die in anderen DVGW-Arbeitsblättern wie z. B. G 491, G 492, G 496 spezifiziert sind oder im Bereich der DIN EN 746-2 geregelt sind. Für die Errichtung von Gasleitungen für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 (Gase der öffentlichen Gasversorgung) entsprechen, können diese Technischen Regeln unter Be­achtung der spezifischen Eigenschaften der Gase (z. B. Flüssiggase in der Gasphase, Hüttengase, Deponiegase, Biogase1)) und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2014-10","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 614-2 (A) ","Technische Regel","Deutschland","Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle; Betrieb und Instandhaltung",null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","Diese Technische Regel gilt für Betrieb und Instandhaltung von freiverlegten Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle bis zur letzten Absperreinrichtung vor der Verbrauchsanlage/Gasverwen­dungseinrichtung, in denen Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 der 2. Gasfamilie fortgeleitet werden. Dieses Arbeitsblatt spezifiziert die Anforderungen an freiverlegte Gasleitungen als Ergänzung zu den geltenden Technischen Regeln (z. B. G 465-1, G 465-3, G 466-1, G 600). Es gilt nicht für die Instandhaltung von Gas-Druckregelungen und Gas-Druckregel- und -Messanlagen nach G 495, Verdichter nach G 497 sowie im Bereich der DIN EN 746-2. Für den Betrieb von Gasleitungen für Gase, die nicht den Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260 (Gase der öffentlichen Gasversorgung) entsprechen, kann diese Technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase (z. B. Flüssiggase in Gasphase, Hüttengase, Deponiegase, Biogase1)) und gegebenenfalls bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2014-10","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 620 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasdruckerhöhungsanlagen mit einem Betriebsüberdruck bis zu 0,1 MPa (1 bar) und einer Antriebsleistung bis 100 kW",null,"x",{"$nulls":4},"x",null,"x",null,"x","x","Diese Technischen Regeln geltern für die Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Gasdruckerhöhungsanlagen mit einem Betriebsdruck bis zu 0,1 MPa (1 bar) und einer Antriebsleistung bis 100 kW für Gasanwendungen, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 - außer Flüssiggas - betrieben werden. Anforderungen an Verdichter mit einer Kupplungsleistung bis 1 MW und bis 1,6 MPa (16 bar) Betriebsdruck sind in dem DVGW-Arbeitsblatt G 265-1 beschrieben. ","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2022-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage \nDVGW VP 643 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken über 16 bar",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5}," ",null,"Diese Prüfgrundlage gilt für flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner zur Fortleitung von Gasen der 1. oder der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdrücken über 16 bar und für zugehörige Verbinder.","DVGW W-TK-xxx; Büschel","2004-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 648 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an DVGW-TRGI-Sachverständige",null,"x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x","Dieses DVGW-Arbeitsblatt legt Qualifikationsanforderungen an die DVGW-TRGI-Sachverständigen zur Beurteilung von Gasinstallationen im Bereich des DVGW-Arbeitsblattes G 600 „DVGW-TRGI\" und den mitgeltenden Vorschriften, technischen Regeln und Normen fest.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 655 (M)","Technische Regel","Deutschland","Leitfaden H2-Readiness Gasanwendungen ",null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"x","x","In diesem Merkblatt werden Hinweise und Beachtungspunkte für Pilot- oder Sonderprojekte beschrieben, bei denen Gasleitungsanlagen sowie Gasanwendungen und Füllanlagen (Tankstellen) für wasserstoffreiche Erdgase bis 20 Vol.-% H2 oder Wasserstoff geplant, errichtet und betrieben werden. Dieses Merkblatt führt die zusätzlich zu den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 600 und G 614-1 sowie DVGW-Arbeitsblatt G 711 und Merkblatt G 656 (demnächst als Arbeitsblatt G 712) einzuhaltenden Anforderungen bei dem Betrieb mit in Absatz 1 genannten Brenngasen auf. Für Leitungsanlagen über 0,1 MPa (1 bar) nach G 614-1 (A) wird auf die Ausführungen im Leitfaden H2 Infrastruktur verwiesen.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2021-04","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 685-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Grundlagen der Energieermittlung ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Das DVGW-Arbeitsblatt G 685 stellt Anforderungen an die Messung und regelt die Verfahren zur Energieermittlung und Abrechnung von Gasen an allen Ein- und Ausspeisepunkten, an denen geschäftlicher, amtlicher Verkehr oder an denen Messungen im öffentlichen Interesse vorliegen. Die Gase müssen den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 260 „Gasbeschaffenheit“ oder G 262 „Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung“ entsprechen. Es gilt für alle Marktteilnehmer, die an der Gasabrechnung beteiligt sind, z. B. Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Transportkunden und Lieferanten.\nIn diesem Arbeitsblatt werden Anforderungen, Verfahren und Auflagen bezüglich der\n- Brennwertermittlung\n- Energieermittlung auf Basis von Zählerständen oder Lastgängen\n- Ermittlung von Kompressibilitätszahlen\n- Vorgehensweise bei fehlenden, gestörten oder unplausiblen Messwerten\n- Nachvollziehbarkeit von Rechnungen\n- Differenzwertbildung\nfestgelegt.\nWird von Anforderungen dieses Arbeitsblattes abgewichen, so bedarf das jeweilige Verfahren der Genehmigung durch die zuständige Eichbehörde. Die Eichbehörden kontrollieren die Einhaltung dieses Arbeitsblattes im Rahmen der Überwachung der Gasabrechnung. Sinngemäß ist das Regelwerk auch für andere Brenngase anwendbar, sofern keine spezifischen abweichenden Regelungen (z. B. TR-G15) existieren.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2020-08","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 685-2 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung - Brennwert ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Erdgas ist ein Naturprodukt mit schwankendem Energiegehalt und wird zunehmend durch z. B. regenerativ erzeugte Gase ergänzt bzw. vollständig ersetzt. Das Arbeitsblatt beschreibt die Ermittlung des Brennwertes für die Gasfamilien 2 (Erdgas) und 5 (Wasserstoff) nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260. Der Brennwert beschreibt den Energiegehalt, der bei der Verbrennung eines Kubikmeters Gas unter definierten Bedingungen als Wärme freigesetzt wird. In diesem Teil des DVGW-Arbeitsblattes G 685 wird die Ermittlung der Einspeise- und Abrechnungsbrennwerte beschrieben. \nDieser Teil richtet sich insbesondere an Netzbetreiber, die für die Bestimmung der Abrechnungsbrennwerte für die Abrechnungszeitspanne zuständig sind.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2023-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 685-3 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Volumen im Normzustand ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"In diesem Dokument werden die konkreten Anforderungen zur Ermittlung des Volumens im Normzustand beschrieben. Im Sinne dieses Arbeitsblatts erfolgt die Ermittlung des Volumens im Normzustand mit Hilfe folgender eichrechtskonformer Messgeräte:\nGaszähler, die das Volumen im Betriebszustand Vb messen und anzeigen.\nTemperaturumwertende (TC-)Gaszähler, die das auf die Temperatur T = 288,15 K ≙ 15 °C umgewertete Volumen messen und anzeigen, jedoch keine Umwertung bezüglich des Drucks vornehmen.\nMessgeräte, die das Volumen im Normzustand pn = 1013,25 mbar, Tn = 273,15 K ≙ 0 °C messen und anzeigen. Dazu zählen auch Gaszähler nach a) in Verbindung mit einem Mengenumwerter, der das gemessene Volumen auf das Volumen im Normzustand umwertet. Ein Messstellenbetreiber, der hiervon abweichende Messgeräte einsetzt, muss in Abstimmung mit der zuständigen Eichbehörde im Benehmen mit der PTB ein Verfahren zur Ermittlung des Volumens im Normzustand oder der Energie festlegen. Erforderlichenfalls ist das Verfahren zu veröffentlichen.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2020-08","Revision geplant","geschlossen",1]
["DVGW G 685-4 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Zählerstandbasierte Energieermittlung (ZBE) ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Messrichtigkeit und Messbeständigkeit sind nach dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der Mess- und Eichverordnung (MessEV) beim Erwerb messbarer Güter oder Dienstleistungen zum Schutz der Verbrau-cherinnen und Verbraucher sowie zum Schutz des lauteren Handelsverkehrs zu gewährleisten. In diesem Dokument werden die konkreten Anforderungen zur Energieermittlung an Messlokationen mit eichrechtskonformen Messgeräten beschrieben, wobei die Abrechnung auf Basis von Zählerständen erfolgt. ","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2023-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 685-5 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Lastgangbasierte Energieermittlung (LBE) ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Dieser Teil des Arbeitsblattes gilt für Messlokationen mit eichrechtskonformen Messgeräten, die mit einem eichrechtskonformen Belastungsregistriergerät ausgerüstet sind und deren Energie nicht nach Teil 4 „Zählerstandbasierte Energieermittlung“ des DVGW-Arbeitsblattes 685 bestimmt wird.\nDazu gehören unter anderem auch Messlokationen zwischen benachbarten Netzbetreibern, zwischen Netzbetreibern und Gasspeicherbetreibern sowie bei Einspeisungen aus Produktionsanlagen in das Gasnetz. Zur Vereinfachung wird der Begriff Messstellenbetreiber für den Betreiber aller oben aufgeführten Messanlagen verwendet.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2020-08","veröffentlicht","geschlossen",1,"Korrektur 2024-10"]
["DVGW G 685-6 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Kompressibilitätszahl (K-Zahl) ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Reale Gase verhalten sich aufgrund ihrer zwischenmolekularen Wechselwirkungen nicht wie ideale Gase. Um diesem Verhalten Rechnung zu tragen und das Volumen im Normzustand aus dem gemessenen Volumen im Betriebszustand errechnen zu können, wird die Kompressibilitätszahl benötigt. Somit ist die Kompressibilitätszahl ein wesentlicher Bestandteil der Energieermittlung. Das vorliegende Arbeitsblatt regelt hierzu die Berechnung, die Anwendung und die Korrektur der Kompressibilitätszahl.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 685-7 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung - Differenzwertbildung ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Die Ermittlung der Energie als Grundlage für Abrechnungsprozesse erfolgt in der Regel mit eichrechtskonformen Messgeräten an einer Messlokation. In manchen Fällen erfolgt die Ermittlung der Energie als Summe, beispielsweise durch Parallelmessung mehrerer Messlokationen. Die Summenbildung ist zulässig, weil sie nicht zu einer zusätzlichen Unsicherheit bei der Energieermittlung führt. Dies ist nicht der Fall, wenn die Differenz zweier Energien in Rechnung gestellt werden soll. Eine solche Situation tritt auf, wenn Gas zunächst über eine oder mehrere Eingangsmessung(en) erfasst und ein Teil dieser Menge über eine oder mehrere Ausgangsmessung(en) jeweils einem Kunden geliefert wird, während die verbleibende Menge ohne Messung einem weiteren Kunden geliefert wird. Ein Beispiel hierzu ist im Anhang zu finden. Eine Differenzwertbildung führt immer zu einer Verringerung der Genauigkeit im Vergleich zur direkten Messung. Dieser Genauigkeitsverlust ist umso höher, je höher die Summe der Energie aller Ausgangsmessungen im Verhältnis zur Summe der Energie aller Eingangsmessungen ist.\nIm Fall ungefähr gleicher Energiemengen führen die Messabweichungen zu sehr großen relativen Fehlern der Differenz. Dieses Arbeitsblatt regelt den Umgang mit diesem Sachverhalt. Die Regelungen dieses Arbeitsblattes gelten für die Energieermittlung durch Differenzwertbildung bei Letztverbrauchern und zwischen Netzbetreibern. Differenzwerte dürfen nicht für Brennwert- oder Gasbeschaffenheits-Rekonstruktionssysteme verwendet werden, außerdem auch nicht für die Einspeisemessung von Gasbeschaffenheitsverfolgungssystemen","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2022-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 685-8 (A)","Technische Regel","Deutschland","Gasabrechnung – Abrechnung von Wasserstoff der 5. Gasfamilie nach DVGW G 260 (A) ","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Dieses Arbeitsblatt beschreibt die Ermittlung abrechnungsrelevanter Größen für Gase der Gasfamilie 5 nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 und richtet sich insbesondere an Netzbetreiber, die Wasserstoffnetze betreiben.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2024-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 687 (A)","Technische Regel","Deutschland","Technische Mindestanforderungen an den Messstellenbetrieb Gas ",null,"x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel legt die technischen Mindestanforderungen an den Messstellenbetrieb Gas in Gasinstallationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 und Gas-Messanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 492 in Ergänzung zur DIN EN 1776 fest. Diese Regel gilt auch bei Durchführung von wesentlichen Änderungen an bestehenden Gas-Messeinrichtungen im Rahmen des Messstellenbetriebes.\nDiese Regel ersetzt nicht die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers aufgrund gesetzlicher Anforderungen (z. B. MsbG, NDAV).","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2021-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW G 693 (A)","Technische Regel","Deutschland","Ermittlung von Unsicherheiten von Erdgasmengen, Heizwerten und CO2-Emissionsfaktoren für den CO2-Emissionshandel","x",null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Dieses Arbeitsblatt wurde durch den Projektkreis „CO2-Emissionshandel“ im Technischen Komitee „Gas-messung und Abrechnung“ erarbeitet. Die vollständige, konsistente, verlässliche und transparente Überwa-chung der Treibhausgasemissionen hat zum Ziel, dass Anlagenbetreiber im Emissionshandel konform mit den gesetzlichen Anforderungen über ihre CO2-Emissionen berichten.\nDer Anwender dieses Arbeitsblattes ist gehalten, sich zunächst mit den gesetzlichen Vorgaben für die Überwachung und Berichterstattung zu befassen, insbesondere dem TEHG, der Monitoring-Verordnung, insbesondere auch den relevanten Leitfäden der DEHSt bei der Erstellung von Überwachungsplänen.\nUm Betreibern emissionshandelspflichtiger Erdgasverbrennungsanlagen Hilfestellungen bei ihren Pflich-ten im Rahmen der Emissionsüberwachung und –berichterstattung zu geben, wurde dieses Arbeitsblatt in Zusammenarbeit mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und unter Mitwirkung der Deut-schen Emissionshandelsstelle (DEHSt) überarbeitet. Die Anforderungen an die Überwachung und Bericht-erstattung von Treibhausgasemissionen sind im Leitfaden der DEHSt zur Erstellung von Überwachungs-plänen und Emissionsberichten für stationäre Anlagen in der 3. Handelsperiode (2013-2020) beschrieben. \nIn praxisorientierter Herangehensweise werden Verfahren zur Ermittlung von Unsicherheiten aufgezeigt. Damit soll den betroffenen Anlagenbetreibern Hilfestellung bei einer systematischen Unsicherheitsanalyse gegeben werden. ","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2018-12","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS/Wasser Nr. 27","DVGW-Information","Deutschland","Korrosionsschutz – Überblick Merkmale und Prüfmethoden von Werks- und Nachumhüllungen",null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",null,null,"Die DVGW-Information GAS/WASSER Nr. 27 gilt für die Prüfung von Produktmerkmalen von Werks- und Nachumhüllungen für erdüberdeckte Rohrleitungen.\nDie Anforderungen sind je nach Umhüllungssystem unterschiedlich, daher werden in diesem Dokument keine Bewertungskriterien der Prüfergebnisse angegeben. Die Bewertung der Verwendbarkeit und Eignung der jeweiligen Umhüllungen sind nicht Gegenstand dieses Dokumentes, sondern ergeben sich aus den Anforderungen des jeweiligen Bauwerks, beispielsweise siehe DVGW-Merkblatt GW 32 für Nachumhüllungen oder DIN 30675-1 und DIN 30675-2.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS Nr. 10","DVGW-Information","Deutschland","Gasanlagen auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher Gasanwendung; Hinweise auf das anzuwendende DVGW-Regelwerk",null,"x",{"$nulls":4},"x","x","x",null,null,null,"Diese DVGW-Information informiert die Betreiber einer Gasanlage  auf Werksgelände in Kurzform über die wesentlichen, aus dem geltenden DVGW-Regelwerk erwachsenden Aufgaben für Planung, Errichtung, Änderung, Betrieb und Instandhaltung von Gasanlagen und Gasanwendungen (z. B. Gasgeräte und Thermoprozessanlagen). Sie weist darüber hinaus auch auf weitere Besonderheiten hin, die neben dem DVGW-Regelwerk für den betrieblichen Gaseinsatz zu beachten sind.","DVGW G-TK-2-3 Gasinstallation","2023-12","veröffentlicht","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS n Nr. 15","DVGW-Information","Deutschland","Leitfaden für die Erstellung der Dokumentation von Gas-Druckregel- und Messanlagen","x","x","x","x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Dieser Leitfaden zur Erstellung der Dokumentation von Gas-Druckregel- und Messanlagen richtet sich an die Hersteller der Anlagen. Er beschreibt den Umfang der an den Betreiber zu übergebenden Dokumentation. Die aufgeführten Dokumente sind notwendig zum Anlegen einer Lebenslaufakte, die der Betreiber führt.\nDieser Leitfaden kann als Baustein für die Organisation der Ablage der Betreiberdokumentation herangezogen werden. Gegebenenfalls vom Betreiber zusätzlich zu erstellende Dokumente sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens.","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2009-01","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS Nr. 17","DVGW-Information","Deutschland","Blitzschutz an Anlagen der Gas- und Wasserstoffversorgung – Leitfaden zur Umsetzung der Anforderungen  ","x","x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Die DVGW-Information GAS Nr. 17 dient als Handlungsleitfaden für Betreiber zur Beurteilung und Festlegung von Blitzschutzmaßnahmen an Anlagen der Gasversorgung. Damit soll der Betreiber in die Lage versetzt werden, die Anforderungen an Blitzschutzsysteme anlagenspezifisch zu ermitteln und die daraus resultierenden Blitzschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Anhänge geben zusätzliche Hilfestellungen bei der Gefährdungsbeurteilung durch Blitzschlag von Anlagen der Gasversorgung, zeigen Beispiele auf zur Ausführung von bauseits erstellten Potentialausgleichsanschlüssen, zur Ausführung von Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen und Möglichkeiten der Beurteilung zur sicheren Verwendung von Erdungsanlagen bei Anlagen mit einem Erdausbreitungswiderstand von > 10 Ω. ","-","2024-05","veröffentlicht","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS Nr. 18","DVGW-Information","Deutschland","Prozessdatenaustausch zwischen Leitzentralen der Gaswirtschaft auf Basis von TASE.2","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Diese Gasinformation beschreibt die technischen & organisatorischen Vorgaben für den Prozessdatenaustausch zwischen Marktpartnern des deutschen Gasfaches, die über das ExtrasGas 2.0 angeschlossen sind. Dabei werden Umfang & der Inhalt der Prozessdatenaustausche jeweils zwischen den Marktpartnern bilateral vereinbart. Die Spezifikation von TASE.2 ist dabei verbindlich von den Marktpartnern einzuhalten.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2019-07","veröffentlicht","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS Nr. 19","DVGW-Information","Deutschland","Flanschverbindungen in Gasanlagen",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die Festigkeits- und Dichtheitsanforderungen gelten für sämtliche gasführenden Verbindungen in der Gastechnik, also auch für Flanschverbindungen. Aufgrund dieser grundsätzlichen Anforderungen erfasst diese DVGW-Information Gas sämtliche Flanschverbindungen in Gasversorgungsanlagen, insbesondere in Leitungen und Anlagen, die nach folgenden DVGW-Arbeitsblättern errichtet und betrieben werden:  G 213 (A), G 265-1 (A), G 280 (A), G 414 (A), G 459-2 (A), G 462-1 (A), G 462-2 (A), G 463 (A), G 487 (A), G 491 (A), G 492 (A), G 496 (A), G 497 (A), G 498 (A), G 499 (A), G 600 (A), G 614-1 (A), G 685 (A).","DVGW G-TK-1-4 Anlagentechnik","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",1,"unabhängig von H2"]
["DVGW-Information GAS Nr. 24","DVGW-Information","Deutschland","Odoriermittelmessgeräte ohne gaschromatographische Trennung des Analyten in seine Einzelkomponenten für die betriebliche Messung","x",null,null,"x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Das DVGW-Arbeitsblatt G 280 „Gasodorierung\" schreibt für die Kontrolle der Odoriermittelkonzentration im Gasverteilungsnetz quantitative Analyseverfahren vor. Daher sind für die protokollierte, mindestens zweimal jährlich durchzuführende Bestimmung der Odoriermittelkonzentration geeignete quantitative Analyseverfahren zu verwenden. Das sind vor allem gaschromatographische Verfahren, bei denen eine Trennung des Analyten in einzelne Verbindungen erfolgt. Damit werden Einflüsse sowohl von Gasbegleitstoffen (z. B. Kohlenstoffoxidsulfid, höhere Kohlenwasserstoffe, ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Methanol, Wasserstoff u. a.) als auch von Gaszusammensetzungen (z. B. unbekannte Mischungen von Erdgas, Flüssiggas und Biomethan) vermieden. ","-","2023-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 25","DVGW-Information","Deutschland","Odorierung von Wasserstoff und wasserstoffreichen Gasen","x","x","x","x",{"$nulls":5},"x",null,null,"Diese DVGW-Information ist eine Ergänzung zum DVGW-Arbeitsblatt G 280 Gasodorierung und von dessen Anwendungsbereich","DVGW G-TK-2-1 Gasförmige Brennstoffe","2021-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 26","DVGW-Information","Deutschland","Genehmigungsrechtlicher Leitfaden für Power-to-Gas-Anlagen - Errichtung und Betrieb",null,null,"x",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Dieser Leitfaden gilt für Power-to-Gas (PtG)-Anlagen, die kommerziell betrieben werden. Er gibt Planern, Betreibern und Genehmigungsbehörden einen Überblick und tiefere Einblicke zu genehmigungsrechtlichen Anforderungen. Das Verwaltungs-& Genehmigungsrecht von technischen Anlagen ist langjährig etabliert; neu hingegen ist die Anwendung auf PtG-Anlagen. Dieses Dokument dient als Anleitung, Hilfestellung, Orientierung und Handreichung, welche Verfahren udn Gesetze für die Errichtung und den Betrieb von PtG-Anlagen zu beachten sind. Der Schwerpunkt liegt auf den behördlichen Genehmigungen.","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 27","DVGW-Information","Deutschland","Technischer Leitfaden für Power-to-Gas-Anlagen – Errichtung, Inbetriebnahme und Betrieb",null,null,"x",null,null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Dieser Leitfaden gilt für die Errichtung, Inebtriebnahme und den Betrieb von kommerziell genutzten Power-to-Gas (PtG)-Anlagen. Er richtiet sich hauptsächlich an Betrieber solcher Anlagen mit dem Ziel, eine mögliche Anwendung derzeit bestehender technischer Regelwerke & rechtlicher Anforderunge, die nicht explizit auf PtG-Anlagen angepasst sind & daher entsprechend interpretiert werden müssen, aufzuzeigen. Darüber hinaus werden im Leitfaden die relevanten Aufgaben & Pflichten eines Betreibers dargestellt, die er erfüllen muss, wenn er gleichzeitig als Hersteller der Gesamtanlage gilt.","DVGW G-TK-0-1 Erneuerbare Gase ","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 28","DVGW-Information","Deutschland","Gasverfügbarkeit bei Großstörungen im Stromnetz",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Diese DVGW-Information Gas richtet sich an Infrastrukturbetreiber, die an der Versorgung eines schwarzstartfähigen Gaskraftwerks beteiligt sind. Für die Aufrechterhaltung der Gasverfügbarkeit infolge einer Großstörungssituation im Stromnetz, ist eine operative Abstimmung zwischen Gasnetzbetreiber, Kraftwerksbetreiber & Stromnetzbetreiber notwendig.","-","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 29","DVGW-Information","Deutschland","Erläuterungen zum Begriff \"H2-ready\" für Gasversorgungsnetze und Gasanwendungen nach DVGW-Regelwerk","x",{"$nulls":5},"x","x",{"$nulls":4},"Diese DVGW-Information GAS gibt einen Überblick über die Voraussetzung, die für den Einsatz von Wasserstoff in Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit und den daran angeschlossenen Gasanwendungen vorliegen müssen, so dass diese als \"H2-ready\" bezeichnet werden können. Die diesbezüglich technischen und organisatorischen Anforderungen sowie Anforderungen an die Qualifikation von Personen und Unternehmen sind im DVGW-Regelwerk und den zugehörigen technischen Normen festgelegt. Diese DVGW-Information GAS gibt Hinweise auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Regelwerke und Erkenntnisquellen, legt jedoch keine Anforderungen fest.","DVGW G-LK-1 \nGasversorgung","2023-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 30","DVGW-Information","Deutschland","Randbedingungen zum technischen Betrieb von Gasversorgungssystemen bei großflächigen Versorgungsengpässen","x",null,null,"x",null,null,"x","x",null,null,"x",null,"Die DVGW-Information Gas Nr. 30 bietet Randbedingungen zur technischen Außer- und Wiederinbetriebnahme von Gasversorgungssystemen bei großflächigen Versorgungsengpässen und dient damit als Hilfestellung für alle Beteiligten im Falle einer Gasmangelsituation.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 31","DVGW-Information","Deutschland","Beschreibung der möglichen Vorgehensweise bei Verletzung der 2 %-Grenze im Rahmen der Abrechnung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685-2","x",null,null,"x",{"$nulls":8},"Im Rahmen der veränderten Gasversorgungslage müssen sich die Netzbetreiber auf neue Herausforderungen einstellen, beispielsweise durch zunehmend fehlendes Flüssiggas (LPG) für die Konditionierung des in das Netz eingespeisten Biogases. Hinzu kommt der Anspruch, in Zukunft Wasserstoff in das Gasnetz einzuspeisen. \nMit dem Brennwert wird das beim Kunden gemessene Gasvolumen in die gelieferte Energiemenge umgerechnet. Diese DVGW-Informationen GAS beschreibt die mögliche Vorgehensweise bei Verletzung der 2 %-Grenze im Rahmen der Abrechnung gemäß DVGW Arbeitsblattreihe G 685. Sie richtet sich an die Verwender des DVGW Arbeitsblattes G 685-2.","-","2023-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 6","DVGW-Information","Deutschland","Dispatching im Gasversorgungsnetz",null,null,null,"x",null,null,"x","x","x",null,null,null,"Im deutschen Gasfach stellt das Dispatching eine eigenständige Disziplin in der Gas- und Wasserstoffinfrastruktur dar. Es trägt Verantwortung für die Netzstabilität und für die Durchführung eines vertragsgerechten und möglichst sicheren, effizienten, umweltverträglichen und treibhausneutralen Transportes. \nMit der fortschreitenden Digitalisierung, den Herausforderungen der Energiewende, klimapolitischen Vorgaben, den Anforderungen an den informationstechnischen (ISMS) und physischen Schutz sowie den damit zusammenhängenden organisatorischen Änderungen in den Unternehmen ergeben sich für das Dispatching neue Anforderungen und veränderte komplexe Abläufe. Vor diesem Hintergrund wurde die DVGW-Informationsschrift Nr. 6 grundlegend überarbeitet.","DVGW G-TK-1-8 Dispatching","2023-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 7-1","DVGW-Information","Deutschland","Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen – Grundlegende Spezifikationen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Diese „Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen“ ergänzt das DVGW-Arbeitsblatt G 485 soweit, dass damit die Entwicklung von Schaltkreisen und Betriebsprogrammen (Hard- und Software) für DSfG-fähige Gasmessgeräte und Zusatzeinrichtungen möglich ist. Die Arbeiten an der 8. Auflage wurden parallel zur Überarbeitung der DVGW G 485 begonnen, um beide Dokumente auf dem gleichen Stand zu halten.\nNeben redaktionellen Ergänzungen und Korrekturen zeichnet sich die 8. Auflage dieses Dokuments wesentlich aus durch folgende Änderungen und Erweiterungen:\n•    Die Einführung der Instanzen Gasbegleitstoffe und Elektronischer Gaszähler. \n•    Für die Instanz Elektronischer Gaszähler wurde die Übertragung via Modbus an die ISO angelehnt. Zusätzlich wurde ein Verfahren definiert, um Sensorwerte aus Umwertern in die Zähler zu übernehmen. \n•    Die Instanz Gasbeschaffenheit I wurde für obsolet erklärt. In dem Zuge wurden die für PGCs relevanten Datenelemente in die Gasbeschaffenheit II mit aufgenommen. Zudem wurden die Instanzen Revision und Protokolldrucker entfernt.\n•    Die Ereignisnummern wurden neu geordnet und sind zukünftig herstellerunabhängig Bestand-teil der Gas Information Nr. 7, Teil 3.\n•    Ein Datenübergabeverfahren für Revisionsdaten wurde abgestimmt und in der DVGW-Information Gas Nr. 7 als neuer Teil 4 mit aufgenommen. \n•    Die k-Zahlberechnungsverfahren wurden an den aktuellen Stand der DVGW G 685 angepasst.\n•    Es wurden Präzisierungen im Bereich von DFÜ, Signatur und Störzähler vorgenommen.","Technische Spezifikation für \nDSfG-Realisierungen","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 7-2","DVGW-Information","Deutschland","Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen – Abbildung der DSfG auf die IEC608070-5-101 und -104","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Eine Analyse des Status quo zeigt, dass sich im Laufe der Zeit nicht nur die DSfG, sondern auch das Umfeld deren Kernanwendungen verändert hat. Es ist insbesondere geprägt durch ständig wachsen-den Informationsbedarf der verschiedenen Anwendergruppen und durch Zentralisierung und Verein-heitlichung der Betriebsmittel zur Datenfernübertragung. Dabei ist eine deutliche Tendenz zur Verein-heitlichung auf Basis der IEC 60870-5, hier insbesondere der Ausprägungen nach IEC 60870-5-101/ -104 zu erkennen.","Technische Spezifikation für \nDSfG-Realisierungen","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 7-3","DVGW-Information","Deutschland","Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen – Datenelementliste (XLSX-Datei)","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Teil 3 der DVGW Information GAS Nr. 7 dokumentiert alle in DSfG verfügbaren Informationseinheiten in Form einer MS-Excel Datei. Dem Verwender werden alle Konfigurationsdaten und Messdaten gerätespezifisch mit Informationen zur Adressierung und zusätzlichen Erläuterungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind für Versorgungsunternehmen der Sparte Gas sowie Hersteller von DSfG fähigen Gasmessgeräten und Software von essentieller Bedeutung.","Technische Spezifikation für \nDSfG-Realisierungen","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 7-4","DVGW-Information","Deutschland","Technische Spezifikation für DSfG-Realisierungen – Revisionsexport","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Im Bereich der Großgasmessung gibt es mit der „Digitalen Schnittstelle für Gasmessgeräte“ (DSfG) einen herstellerübergreifenden Standard. Über diesen werden die meisten der benötigten Daten bereits jetzt bereitgestellt.\nDie hiermit vorliegende 1. Auflage der „Technischen Spezifikation für DSfG-Realisierungen, Teil 4“ fasst als Ergebnis folgende Punkte zusammen:\n•    Aus DSfG-Messeinrichtungen sollen die für Revisionszwecke benötigten Daten über das DSfG-Protokoll ausgelesen werden. \n•    Es wird angeregt, dass diese Daten auch von Kompaktgeräten, die über das DSfG-Protokoll (DSfG-B) abgerufen werden können, zur Verfügung gestellt werden.\n•    Der Umfang der bereitzustellenden Daten wurde auf Datenelementadresse-Ebene definiert für den Bereich der Geräte-Parameter und für den Bereich der Messdaten.\n•    Benötigte Daten, die im Katalog der DSfG-Datenelemente noch nicht vorhanden waren, wurden hier ergänzt.\n•    Es wurden Dateien und XML-Strukturen vereinbart, in denen diese Daten bereitgestellt werden sollen.","Technische Spezifikation für \nDSfG-Realisierungen","2023-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 8","DVGW-Information","Deutschland","Harmonisierung von Revisionsverfahren für Erdgasmessanlagen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"-","-","2003-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 10 (A)","Technische Regel","Deutschland","Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) erdüberdeckter Rohrleitungen, Rohrleitungen in komplexen Anlagen und Lagerbehälter aus Stahl; Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) von erdverlegten Rohrleitungen, Lagerbehältern und erdgedeckten Flüssiggasbehältern aus Stahl, für die der kathodische Schutz vorgeschrieben ist sowie für Gasverteilungsnetze. Gasverteilungsnetze umfassen alle Versorgungs- und Hausanschlussleitungen bis ein-schließlich der Hauptabsperreinrichtungen. Für alle anderen erdverlegten kathodisch geschützten Anlagen, für die der KKS nicht vorgeschrieben ist, kann dieses Arbeitsblatt sinngemäß angewendet werden","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DVGW GW 10 B1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) erdüberdeckter Rohrleitungen, Rohrleitungen in komplexen Anlagen und Lagerbehälter aus Stahl – Beiblatt 1: Einsatzbereiche von Sachverständigen DVGW G 100 (A) Fachgebiet IX",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Dieses Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt GW 10 (A) gilt für die Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) von erdverlegten Rohrleitungen, Lagerbehältern und erdgedeckten Flüssiggasbehältern aus Stahl, für die der kathodische Schutz vorgeschrieben ist. Für alle anderen erdverlegten kathodisch geschützten Anlagen, für die der KKS nicht vorgeschrieben ist, kann dieses Beiblatt sinngemäß angewendet werden.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 11 (A)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen für Fachunternehmen des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS); textgleich mit der fkks-Richtlinie Güteüberwachung",null,null,null,"x",null,"x",null,null,"x",null,null,null,"Die internationale Norm DIN EN ISO 15257 „Kathodischer Korrosionsschutz – Qualifikation und Zertifizierung von für den kathodischen Korrosionsschutz geschultem Personal“, ist Basis für die personelle Qualifikation im Bereich des kathodischen Korrosionsschutzes. Die Minimierung des Prüfungsaufwandes für die Fachfirmen und Erhöhung der Qualität soll durch die erneute Überarbeitung und eine bessere Abstimmung mit dem DVGW-Arbeitsblatt GW 11 erreicht werden. Folgende Punkte standen bei der Überarbeitung im Fokus: Erhöhung der Qualität der überprüften Fachfirmen, Anpassung der Tätigkeitsfelder gemäß DIN EN ISO 15257, kein erheblicher zusätzlicher Aufwand für die Fachfirmen.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2024-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 27 (A)","Technische Regel","Deutschland","Verfahren zum Nachweis der Wirksamkeit des kathodischen Korrosionsschutzes an erdverlegten Rohrleitungen; textgleich mit AfK-Empfehlung Nr. 10",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Nach DIN EN ISO 15589-1 muss bei wirksamem kathodischen Korrosionsschutz das Schutzpotential an jeder Fehlstelle der Umhüllung einer kathodisch geschützten Rohrleitung erreicht sein. Einzelne Messverfahren sind in DIN EN 13509 und auch in DIN EN ISO 15589-1 skizziert. Das vorliegende Arbeitsblatt greift diese Messverfahren auf und ergänzt sie z. B. mit Betrachtungen zum möglichen Messfehler. Darüber hinaus beschreibt es weitere Messverfahren, mit denen der Nachweis des Schutzkriteriums im Sinne von DIN EN ISO 15589-1 erfolgen kann. Es gibt darüber hinaus Hinweise über die Zweckmäßigkeit der Anwendung der einzelnen Verfahren unter verschiedenen Einsatzbedingungen.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2024-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 120 (A)","Technische Regel","Deutschland","Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen ",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Dieses Arbeitsblatt gilt für das Einmessen von Leitungen, Einbauteilen und Anlagen der Gas- und Wasserverteilung sowie der Rohrfernleitungen, für die Neuerstellung und Fortführung einer digitalen Netzdokumentation beim Einsatz eines GIS sowie für die Bereitstellung und Präsentation dieser Daten. Sofern die Dokumentation analog oder mit digitalen Systemen (z. B. CAD) geführt wird, können die Regelungen der DVGW GW 120 (A) herangezogen werden.","DVGW-W-TK-2-5 Netzdokumentation","2021-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 1200 (A)","Technische Regel","Deutschland","Grundsätze und Organisation des Entstörungsmanagements für Gasnetzbetreiber und Wasserversorgungsunternehmen ",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Das Arbeitsblatt gilt für Gasnetzbetreiber und Wasserversorgungsunternehmen zur Abwendung von Gefahren bei Störungen oder Schäden an ihren Infrastrukturen. Ferner gilt dieses Arbeitsblatt für Gasnetzbetreiber, die Anlagen betreiben, die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 dienen, mit Ausnahme von Flüssiggasen in flüssiger Phase und für Wasserversorgungsunternehmen, die Anlagen der Gewinnung, Transport und Verteilung betreiben, die der Versorgung der Allgemeinheit nach AVBWasserV mit Trinkwasser dienen. Für Betriebswasser ist das Arbeitsblatt sinngemäß anzuwenden. Es präzisiert die Forderungen der DVGW-Arbeitsblätter G 1000 „Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Unternehmen für den Betrieb von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (Gasversorgungsanlagen)“ und W 1000 „Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern“.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 24 (A)","Technische Regel","Deutschland","Kathodischer Korrosionsschutz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen ",null,null,null,"x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von Zündgefahren an Isolierstücken und zur Sicherstellung eines KKS in explosionsgefährdeten Bereichen. Es ist anwendbar auf Stationen von Erdgas-Leitungssystemen und – unter Beachtung der jeweils gültigen Vorschriften (z. B. TRbF, TRBS, TRGS, BetrSichV) – sinngemäß auch für andere Produktleitungen. Die Isolierstücke dieser Anlagen können als Isolierkupplungen oder Isolierflansche realisiert werden. Beim Umschlag von gefährdeten Flüssigkeiten im Bereich von Häfen und Wasserstraßen werden auch andere Schutzmaßnahmen angewendet. Die gezielte Ableitung – z. B. induktiv in das Rohrleitungssystem eingekoppelter – technischer Wechselspannungen über die erdfühlige Seite des Isolierstücks ist nicht Gegenstand dieses Arbeitsblattes. Zusätzliche Anforderungen an die Isolierstücke im Falle einer relevanten Wechselspannungsbeeinflussung der Anlagen sind dem DVGW-Arbeitsblatt GW 22, textgleich mit der AfK-Empfehlung Nr. 3, zu entnehmen.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2014-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 315 (A)","Technische Regel","Deutschland","Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Dieses Arbeitsblatt gilt für die Planung und Durchführung von Arbeiten im Bereich von oberirdischen oder unterirdischen Gas- und Wasserversorgungsanlagen in öffentlichen und privaten Grundstücken.\nDieses Arbeitsblatt kann sinngemäß auch auf andere Ver- und Entsorgungsanlagen angewandt werden.","DVGW G-TK-1-3 Gasverteilung","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 32 (M)","Norm","Deutschland","Nachumhüllungen - Bewertung der Eignung und Verwendbarkeit der Nachumhüllungsmaterialien für erdüberdeckte Rohrleitungen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Das Merkblatt GW 32 gilt für die Bewertung der Verwendbarkeit von baustellenseitig aufgebrachten Nachumhüllungsprodukten nach DIN EN ISO 21809-3, DIN EN 12068 und DIN 30672-1, welche als Korrosionsschutz nach DIN 30675-1 und DIN 30675-2 für erdüberdeckte Rohrleitungen aus Stahl und duktilem Gusseisen eingesetzt werden. Den bauart- und bauwerksseitigen Anforderungen werden die jeweiligen Merkmale der Nachumhüllungsprodukte gegenübergestellt. Die in diesem Merkblatt aufgeführten Merkmale geben Anwendenden Hilfestellung, entsprechend der Ausführung oder der projektspezifischen Rahmenbedingungen technische Merkmale in seiner Ausschreibung, z. B. im Leistungsverzeichnis, vorzugeben, um eine qualitative Bewertung im Sinne der Verwendbarkeit und Eignung der jeweiligen Nachumhüllungsprodukte für das Bauwerk oder die Bauart vornehmen zu können. Eignung und Verwendbarkeit dienen der Dauerhaftigkeit des Korrosionsschutzes.","DVGW G-TK-1-10 Korrosionsschutz","2022-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage\nDVGW GW 337-B1 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Beiblatt 1 zu DVGW-Prüfgrundlage GW 337 Rohre, Formstücke und Zubehörteile aus duktilem Gusseisen für die Gas- und Wasserversorgung; Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x","x","x",{"$nulls":5},"Es beinhaltet eine Präzisierung der DVGW-Prüfgrundlage GW 337:2010-09 bzgl. Tabelle 2, laufende Nr. 1, hinsichtlich der Prüfung des Werkstoffes. Dieses Beiblatt gilt in Verbindung mit der DVGW-Prüfgrundlage GW 337:2010-09. Im Rahmen der Prüfung und Überwachung von Produkten nach GW 337 gilt für Tabelle 2, laufende Nr. 1, mit Veröffentlichung dieses Beiblattes.","DIN NA 119-07-17 AA Rohre und Rohrverbindungen aus Metall für Rohrleitungen außerhalb von Gebäuden","2012-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 350 (A)","Technische Regel","Deutschland","Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung; Herstellung, Prüfung und Bewertung  ",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese technische Regel gilt in Verbindung mit der DIN EN 12732 für die Herstellung, Prüfung und Bewertung von Schweißnähten an Stahlrohrleitungen und Anlagen, die der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas im Sinne des EnWG dienen oder die Bestandteil der damit verbundenen Energieanlagen auf Werks­gelände und im Bereich betrieblicher Gasverwendung sind und die mit den Gasen der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 oder nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 262 betrieben werden sollen. Sie gilt auch für in Betrieb befindliche Leitungen. \nFür Stahlrohrleitungen und Anlagen für Gase, die nicht den Bestimmungen der oben genannten DVGW-Arbeitsblätter entsprechen, kann diese technische Regel unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der Gase und ggf. bestehender anderer Bestimmungen sinngemäß angewendet werden. Diese technische Regel gilt gleichermaßen für Wasserversorgungssysteme, welche dem Geltungsbereich der DIN EN 805 unterliegen und für die die DVGW-Arbeitsblätter W 400-1 bis W 400-3 zu beachten sind. Für Stahlrohrleitungen, die der Wasserversorgung in Gebäuden dienen, kann dieses Arbeitsblatt sinnge­mäß angewendet werden. Neben dieser technischen Regel ist das berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk, insbesondere BGR 500, Kapitel 2.26,2.31 und 2.39, zu beachten.","DVGW G-TK-1-7 Werkstoffe und Schweißtechnik","2024-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 368 (A)","Technische Regel","Deutschland","Längskraftschlüssige Muffenverbindungen für Rohre, Formstücke und Armaturen aus duktilem Gusseisen oder Stahl",null,null,null,"x","x","x","x",{"$nulls":5},"Es dient zur Er­mittlung der längskraftschlüssig zu sichernden Rohrleitungslängen. Das Arbeitsblatt gilt für Rohre, Formstücke und Armaturen aus duktilem Gusseisen und Stahl. Vom Grundsatz her können die beschriebenen formelmäßigen Zusammenhänge auch auf Rohre anderer Werkstoffe angewendet werden. Dabei sind jedoch die jeweils anderen Werkstoffeigenschaften zu berücksichtigen, insbesondere das spezifische Gewicht und die Reibungszahl.","DIN NA 119-07-17 AA Rohre und Rohrverbindungen aus Metall für Rohrleitungen außerhalb von Gebäuden","2013-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 14687","Norm","International","Beschaffenheit von Wasserstoff als Kraftstoff - Spezifizierung des Produkts","x","x",{"$nulls":7},"x",null,null,"Diese Norm legt in verschiedenen Reinheitsgraden die Anforderungen an Wasserstoff fest. Sie bildet mit dem Grad D auch die Grundlage für DIN EN 17124 und ist insgesamt eine „Grundnorm“ für alle Anwendungen von Wasserstoff. ","ISO/TC 197/WG 27 Wasserstofftechnologien;\nDIN NA 032-03-06 Wasserstofftechnologien","2019-11","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["ISO 17484-1","Norm","International","Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen - Rohrleitungssysteme aus Mehrschichtverbundrohren für die Gasinstallation innerhalb von Gebäuden bei einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 5 bar (500 kPa) - Teil 1: Festlegungen für das System",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-","2014-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 17484-2","Norm","International","Rohre und Formstück aus Kunststoffen - Rohrleitungssysteme aus Mehrschichtverbundrohren für die Gasinstallation innerhalb von Gebäuden bei einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 5 bar - Teil 2: Anleitung für die Praxis",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 22734","Norm","International","Wasserstofftechnologien, Sicherheitselektrolyseure",{"$nulls":12},"-","-","2019-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 23551 Teil 1 bis 10","Norm","International","Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte - Spezielle Anforderungen - Teil 1: Automatische und halbautomatische Ventile",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","-","-","2021-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 26142","Norm","International","Wasserstoffdetektionsapparate – Stationäre Geräte ","x","x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x","x","ISO 26142:2010 legt die Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Wasserstoffmessgeräte fest, die für die Messung und Überwachung von Wasserstoffkonzentrationen in stationären Anwendungen bestimmt sind. Die Festlegungen in ISO 26142:2010 beziehen sich auf Wasserstoffdetektionsgeräte, die verwendet werden, um die der Wasserstoffkonzentration entsprechenden ein- und/oder mehrstufigen Sicherheitsmaßnahmen wie Stickstoffspülung oder Belüftung und/oder Systemabschaltung zu erreichen. Die Anforderungen an das gesamte Sicherheitssystem sowie die Anforderungen an die Installation solcher Geräte sind davon ausgenommen. Die ISO-Norm 26142:2010 legt nur die Anforderungen an eine Produktnorm für Wasserstoffmessgeräte fest, wie z. B. Präzision, Ansprechzeit, Stabilität, Messbereich, Selektivität und Vergiftung.","ISO/TC 197/WG 13 (aufgelöst) Wasserstofftechnologien;\nDIN NA 032-03-06 Wasserstofftechnologien","2010-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO/TR 15916","Norm","International","Grundsätzliche Betrachtungen zur Sicherheit von Wasserstoffsystemen","x",{"$nulls":9},"x",null,"ISO/TR 15916:2015 enthält Leitlinien für die Verwendung von Wasserstoff in gasförmiger und flüssiger Form sowie für die Speicherung von Wasserstoff in diesen beiden Formen oder in anderen Formen (Hydriden). Er identifiziert die grundlegenden Sicherheitsbedenken, Gefahren und Risiken und beschreibt die sicherheitsrelevanten Eigenschaften von Wasserstoff. Detaillierte Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit spezifischen Wasserstoffanwendungen werden in separaten internationalen Normen behandelt.","ISO/TC 197/WG 29 Wasserstofftechnologien;\nDIN NA 032-03-06 Wasserstofftechnologien","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["NFPA 2","Technische Regel","Nordamerika ","H2 Technologie Code","x","x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"Dieses Regelwerk enthält grundlegende Sicherheitsvorkehrungen für die Erzeugung, Installation, Lagerung, Rohrleitung, Verwendung und Handhabung von Wasserstoff in Form von komprimiertem Gas (GH2) oder kryogener Flüssigkeit (LH2).","-",2020,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["PTB TR-G 14","Technische Regel","Deutschland","Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Aufbereitetes Gas aus regenerativen Quellen (Biogas) kann in Gasnetze der öffent\u0002lichen Gasversorgung als Austauschgas oder als Zusatzgas eingespeist werden. Die Voraussetzungen für die Einspeisung von aufbereitetem Biogas sind im DVGW\u0002Arbeitsblatt G 262 beschrieben. Die Anforderungen an die Beschaffenheit dieser Gase sowie Richt- bzw. Grenzwerte für Gasbegleitstoffe sind im DVGW-Arbeitsblatt G 260 festgelegt.","Arbeitsgruppe 3.31 - Kalorische Größen, Arbeitsgruppe 1.42 - Gasmessgeräte","2007-11","veröffentlicht","offen",1]
["PTB TR-G 19","Technische Regel","Deutschland","Technische Richtlinien. Messgeräte für Gas. G 19 „Wasserstoff im Gasnetz“.",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Die Technische Richtlinie beschreibt Anforderungen und Verfahren zur Mengenbestimmung und zur Ermittlung des Abrechnungsbrennwertes von reinem Wasserstoff und seinen Gemischen mit Erdgas im geschäftlichen Verkehr. Die aktuelle Ausgabe der Technischen Richtlinie berücksichtigt die Weiterentwicklung des Stands der Technik und den zunehmenden Einsatz von Wasserstoff. Für die Ermittlung des Abrechnungsbrennwertes in mehrseitengespeisten Gasnetzen wird eine Reihe hierarchisch gegliederter Maßnahmen angegeben, die sicherstellen sollen, dass kein Verbraucher signifikant und systematisch benachteiligt oder bevorteilt wird. Ein informativ gegebenes Muster für eine Herstellererklärung zur Wasserstoffeignung von Gaszählern illustriert die Anforderungen an Gaszähler.\nDarüber hinaus werden in der Technischen Richtlinie die Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe genannt.\nDiese Technische Richtlinie (TR) ersetzt die bisherige TR-G 19 der Ausgabe 12/2014.","Arbeitsgruppe 3.31 - Kalorische Größen, Arbeitsgruppe 1.42 - Gasmessgeräte","2023-02","veröffentlicht","offen",1]
["SAE USCAR 5-4","Norm","Nordamerika ","Avoidance Of Hydrogen Embrittlement Of Steel","x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Norm beschreibt die Bedingungen, die das Risiko der Wasserstoffversprödung von Stahl erhöhen, und legt die erforderlichen Entlastungsverfahren fest, um das Risiko der Wasserstoffversprödung zu minimieren. Sie dient der Kontrolle des Prozesses. Wasserstoffversprödung von Stahl, die unter Belastung zu Sprödbrüchen führen kann, entsteht durch die Absorption von Wasserstoff bei Reinigungs-, Phosphatierungs- und Plattierungsprozessen. Die Anfälligkeit für Wasserstoffversprödung steigt mit zunehmender Spannung (innere oder äußere Spannung) und zunehmender Materialfestigkeit. Die Härtewerte in dieser Spezifikation sind in der Vickers-Skala angegeben. Für die Umrechnung in andere Skalen sollte SAE J417 herangezogen werden.","-",2012,"veröffentlicht","geschlossen",1]
["TRBS 1111",null,"Deutschland","Gefährdungsbeurteilung ","x","x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"(1) Diese Technische Regel soll den Arbeitgeber im Hinblick auf die Vorgehensweise bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Betriebssicherheits\u0002verordnung (BetrSichV) unterstützen. Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist es, die auftretenden Gefährdungen der Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu beurteilen und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. \nDabei muss die Sicherheit der Beschäftigten auch im Gefahrenbereich des Arbeits\u0002mittels gewährleistet werden. Hinsichtlich der überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne § 2 Absatz 13 BetrSichV muss die Gefährdungsbeurteilung auch den Schutz anderer Personen im Gefahrenbereich (z. B. Besucher, Kunden, Patienten) berück\u0002sichtigen.\n(2) Bei den in den Anhängen 1 und 2 genannten Empfehlungen\n- für die Berücksichtigung psychischer Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung \n(Anhang 1) und\n- für die Dokumentation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung anhand von aus\u0002gewählten Beispielen (Anhang 2)\nhandelt es sich um Empfehlungen gemäß § 21 Absatz 6 Nummer 2 BetrSichV, die, im Gegensatz zu den in § 21 Absatz 6 Nummer 1 BetrSichV genannten Regeln und Erkenntnissen, keine Vermutungswirkung entfalten (vgl. § 4 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV).","Ausschuss für Betriebssicherheit","2018-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 1112","Technische Regel","Deutschland","Instandhaltung ","x","x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen für Beschäftigte bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).\n(2) Sie ist anzuwenden für\n1. die Planung und Ausführung von Instandhaltungsarbeiten,\n2. Störungssuche,\n3. Erprobung nach Instandsetzung.\n(3) Bei Instandhaltungsarbeiten, bei denen besondere Gefährdungen durch Gefahr\u0002stoffe einschließlich Explosionsgefährdungen auftreten können, sind zusätzlich TRGS 400 sowie TRBS 1112 Teil 1 anzuwenden.\n(4) Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung gelten die Anforderungen der TRBS 1111.","Ausschuss für Betriebssicherheit","2019-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 1112 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten  – Beurteilung und Schutzmaßnahmen  ","x","x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"(1) Diese Technische Regel befasst sich mit der Ermittlung besonderer Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten \n− bei Instandhaltungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen, \n− bei Instandhaltungsarbeiten, durch die selbst gefährliche explosionsfähige Atmo\u0002sphäre entstehen kann, und \n− bei Instandhaltungsarbeiten in nicht explosionsgefährdeten Bereichen mit Aus\u0002wirkungen auf explosionsgefährdete Bereiche und nennt beispielhaft Maßnahmen zur Vermeidung der hierdurch erzeugten Explo\u0002sionsgefährdung. \nHinweis: Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die über die im Explosionsschutz\u0002dokument beschriebenen Maßnahmen hinausgehen, da nicht alle Instandhaltungs\u0002arbeiten und die daraus resultierenden Gefährdungen im Explosionsschutzdokument berücksichtigt werden können. \n(2) Diese Technische Regel gilt in Verbindung mit der Technischen Regel TRBS 1112 „Instandhaltung“. Sie behandelt nicht die technischen Inhalte und die Durchführung der Instandhaltung selbst und gilt nur für die Ermittlung, Bewertung und Festlegung von Maßnahmen bei Explosionsgefährdungen im Rahmen von \nInstandhaltungsarbeiten. \n(3) Für die Ermittlung der Prüfnotwendigkeit gemäß § 14 Abs. 6 BetrSichV bei der Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvor\u0002richtungen im Sinne der Richtlinie 94/9/EG gilt die TRBS 1201 Teil 3. Allgemeine Begriffe des Explosionsschutzes sind in der TRBS 2152 definiert. Für Tätigkeiten in \nkontaminierten Bereichen gilt die TRGS 524 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen“. \n(4) Bezüglich der Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre konkreti\u0002siert diese TRBS die hierfür einschlägige Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) (siehe insbesondere § 7 Abs. 3 und § 12 GefStoffV). ","Ausschuss für Betriebssicherheit","2010-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 1123","Technische Regel","Deutschland","Prüfpflichtige Änderungen von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen – Ermittlung der Prüfnotwendigkeit gemäß § 15 Absatz 1 BetrSichV ","x","x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"(1) Diese Technische Regel konkretisiert für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV (Ex-Anlagen), was als prüfpflichtige Änderung im Sinne von § 15 BetrSichV gilt. Diese Technische Regel nennt auch Beispiele für solche Maßnahmen an Ex-Anlagen, die nicht als prüfpflichtige Änderung gelten.\n(2) Für erlaubnisbedürftige Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 BetrSichV (Gasfüllanlagen, Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen) wird zusätzlich auf TRBS 1122 verwiesen","Ausschuss für Betriebssicherheit","2018-07","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 1201 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ","x","x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"(1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und die Durchführung von Prüfungen zur Explosionssicherheit von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach Anhang 2 Ab\u0002schnitt 3 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV und damit diese Technische Regel gelten, wenn ein explosionsgefährdeter Bereich gemäß § 2 Absatz 14 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vorliegt (Gefahrenbereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann). Die Ent\u0002scheidung darüber hat der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkei\u0002ten mit Gefahrstoffen gemäß § 6 der GefStoffV zu treffen, bevor Maßnahmen zur Vermeidung  oder Beseitigung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gemäß Anhang I Nummer 1.6 Absatz 1 GefStoffV getroffen wurden.\n(2) Bezüglich des Explosionsschutzes erfüllen Prüfungen nach dieser Technischen Regel gleichzeitig auch die Anforderungen an Überprüfungen gemäß § 7 Absatz 7 GefStoffV. Andere Prüfvorschriften der BetrSichV (z. B. nach § 14 und Anhang 2 Abschnitte 2 und 4) bleiben un\u0002berührt.\n(3) Für zusätzliche Anforderungen an die Prüfung von erlaubnisbedürftigen Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 bis 7 BetrSichV wird auf den Anhang 3 verwiesen.\n(4) Bei Vorliegen mehrerer Gefährdungen erfolgen die Prüfung vor Inbetriebnahme sowie die wiederkehrenden Prüfungen entsprechend den spezifischen Vorgaben der BetrSichV für die jeweilige Gefährdung (z. B. Druck, Absturz, Brand- und Explosion).\n(5) Für Prüfungen nach Instandsetzungen von Geräten, Schutzsystemen sowie Sicher\u0002heits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU gemäß Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 4.2 BetrSichV wird auf TRBS 1201 Teil 3 verwiesen.","Ausschuss für Betriebssicherheit","2019-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 1203","Technische Regel","Deutschland","Zur Prüfung befähigte Personen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen an die Befähigung einer zur Prüfung befähigten Person entsprechend § 2 Absatz 6 BetrSichV.\n(2) Abschnitt 2 dieser TRBS enthält allgemeine Anforderungen, die alle zur Prüfung befähigten Personen erfüllen müssen.\nAbschnitt 3 dieser TRBS enthält Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Prüfungen an bestimmten Arbeitsmitteln. Abschnitt 4 dieser TRBS enthält Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Prüfungen an Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV. \n(3) Besondere Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Druckanlagen ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 4 der BetrSichV. Hierzu werden im Anhang 1 dieser TRBS Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen durch Beispiele erläutert.\n(4) Besondere Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV. Beispiele hierzu enthält TRBS 1201 Teil 1.","Ausschuss für Betriebssicherheit","2019-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRBS 2152 Teil 3 - TRGS 723","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zur Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische in Folge des Wirksamwerdens von Zündquellen. Ferner findet sie Anwendung bei der Ermittlung der hierfür relevanten Inhalte des Explosionsschutzdokuments nach § 6 GefStoffV.\n(2) Diese TRGS gilt für Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang 1 Nummer 1.6 Absatz 3 GefStoffV. Für die Festlegung von Maßnahmen und die Auswahl der Arbeitsmittel kann der Arbeitgeber explosionsgefährdete Bereiche nach Anhang I Nummer 1.7 GefStoffV in Zonen einteilen und entsprechende Zuordnungen nach Anhang I Nummer 1.8 GefStoffV vornehmen. Werden diese explosionsgefährdeten Bereiche nicht in Zonen eingeteilt, sind Schutzmaßnahmen im Sinne der Zone 0 bzw. 20 zu treffen, soweit in der Gefährdungsbeurteilung nichts anders festgelegt wurde.\n(3) Die im Folgenden beschriebenen konkreten Anforderungen zur Vermeidung von wirksamen Zündquellen beziehen sich auf gefährliche explosionsfähige Atmosphären, sofern nicht in den folgenden Abschnitten ausdrücklich anders erwähnt. Die Anforderungen zur Vermeidung von wirksamen Zündquellen können auf nicht-atmosphärische Bedingungen übertragen werden, wenn Kenntnisse der Zündwirksamkeit bei nicht-atmosphärischen Bedingungen vorliegen, siehe dazu auch TRGS 722.\n(4) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase und nicht für chemisch instabile Gase.\n(5) Für die Schutzmaßnahmen bei Instandhaltungsmaßnahmen wird auf TRBS 1112 Teil 1 verwiesen.","Ausschuss für Betriebssicherheit","2019-07","veröffentlicht","offen",1]
["TRFL","Technische Regel","Deutschland","Technische Regel für Rohrfernleitungsanlagen (TFRL)\nnach § 9 Absatz 5 der Rohrfernleitungsverordnung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Regel gilt für die Errichtung, den Betrieb, die Änderung sowie die Prüfung von Rohrfernleitungsanlagen entsprechend den §§ 20 ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit der Rohrfernleitungsverordnung.","-","2024-06","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 220","Technische Regel","Deutschland","Nationale Aspekte beim Eerstellen von Sicherheitsdatenblätter ","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Grundlage für diese TRGS sowie für die Erstellung und Übermittlung von \nSicherheitsdatenblättern (SDB) sind Artikel 31 und Anhang II der Verordnung (EG) Nr. \n1907/2006 (REACH-Verordnung) in Verbindung mit § 5 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), sowie die „Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern“ der Europäischen Chemikalienagentur.\n(2) Diese TRGS führt die Vorgaben der „Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern“ der Europäischen Chemikalienagentur bezüglich der natio\u0002nalen Aspekte näher aus","-","2022-02","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 407","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeit mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung ","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit Gasen, einschließlich Flüssiggas und Gasen \nzu Brennzwecken.\n(2) Diese TRGS gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).\n(3) Diese TRGS beschreibt in Ergänzung zu TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ Vorgehensweisen bei der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung sowie gasspezifische Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gasen.\n(4) In dieser TRGS werden Einstufungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (im Folgenden CLP-Verordnung genannt) verwendet.\n(5) In dieser TRGS werden Druckangaben als Absolutdruck gemacht und in der Re\u0002gel in kPa (und ggf. zusätzlich in bar) angegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um einen Überdruck handelt.","-","2016-02","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 720 - TRBS 2152","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre - Algemeines","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung der Explosionsgefährdungen durch Stoffe, die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden können, und für die Auswahl und Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen.\n(2) Die in Abschnitt 3 beschriebene Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf explosionsfähige Atmosphäre, und die in Abschnitt 4 beschriebene Vorgehensweise gilt für explosionsfähige Gemische unter nicht-atmosphärische Bedingungen, z.B. bei anderen Sauerstoffgehalten, anderen Oxidationsmitteln, anderen Drücken und Temperaturen.\n(3) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, nicht aber für deren Zerfallsreaktionen. \n(4) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400.","-","2020-07","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 721","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefährdung","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 721 konkretisiert die Beurteilung von Explosionsgefährdungen durch explosionsfähige Gemische und die Vorgehensweise zur Ermittlung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. \n(2) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, nicht aber für deren Zerfallsreaktionen. \n(3) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der konden\u0002sierten Phase im Sinne der TRGS 400.\n(4) Die im Folgenden beschriebene Beurteilung von Explosionsgefährdungen bezieht sich auf explosionsfähige Atmosphären, sofern nicht in den folgenden Nummern ausdrücklich anders erwähnt. Die Beurteilung der Explosionsgefährdungen von explosionsfähigen Atmosphären kann auf nicht-atmosphärische Bedingungen übertragen werden, wenn die Einflüsse der nicht\u0002atmosphärischen Bedingungen bekannt sind.","-","2020-10","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 722 - TRBS 2152 Teil 2 ","Technische Regel","Deutschland","Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen zur Vermeidung oder \nEinschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre. Sie gilt sowohl für \nArbeitsmittel, für überwachungsbedürftige Anlagen und für Tätigkeiten; wenngleich in \ndieser Technischen Regel immer Bezug auf Anlagen und Anlagenteile genommen \nwird, erstreckt sich ihre Anwendung auf Arbeitsmittel und überwachungsbedürftige \nAnlagen sowie auf Tätigkeiten. ","-","2012-03","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 727","Technische Regel","Deutschland","Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung und die Vermeidung von Zünd\u0002gefahren infolge elektrostatischer Aufladungen in explosionsgefährdeten Bereichen und für die Auswahl und Durchführung von Schutzmaßnahmen zum Vermeiden die\u0002ser Gefahren. Hinweis: Liegt aufgrund getroffener Maßnahmen, z. B. Inertisierung, keine gefährli\u0002che explosionsfähige Atmosphäre vor, sind Maßnahmen nach dieser Technischen \nRegel nicht notwendig.\n(2) Macht der Arbeitgeber von der Möglichkeit Gebrauch, gemäß Anhang I Num\u0002mer 1.6 Absatz 3 GefStoffV von einer Zoneneinteilung abzusehen, sind grundsätzlich die gemäß dieser technischen Regel für die Zone 0 bzw. 20 angegebenen Schutz\u0002maßnahmen zu treffen. Abweichungen hiervon sind zulässig, wenn diese in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Absatz 9 GefStoffV begründet festgelegt werden.\n(3) Diese Technische Regel findet sinngemäß auch Anwendung auf die Beurteilung und die Vermeidung von Zündgefahren explosionsfähiger Gemische unter anderen als atmosphärischen Bedingungen oder mit anderen Reaktionspartnern als Luft so\u0002wie in anderen reaktionsfähigen Systemen. Hinweis: Andere als atmosphärische Bedingungen sind z. B. erhöhter Druck, erhöhte Temperatur oder erhöhter Sauerstoffgehalt. Andere Reaktionspartner als Luft sind z. B. Chlor oder Stickoxide. Andere reaktionsfähige Systeme enthalten z. B. che\u0002misch instabile Stoffe, wie Peroxide und Ethylenoxid. Sie benötigen keinen weiteren Reaktionspartner.\n(4) Diese Technische Regel kann sinngemäß auch angewendet werden, um elekt\u0002rostatische Aufladungen als Zündursache für Brände zu vermeiden.\n(5) Diese Technische Regel gilt auch für die Beurteilung der Bereiche, die durch explosionsgefährliche Stoffe und Gemische gefährdet sind, soweit für diese keine Regelungen bestehen","-","2016-01","veröffentlicht","offen",1]
["TRGS 800","Technische Regel","Deutschland","Brandschutzmaßnahmen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 800 gilt für Tätigkeiten mit brennbaren oder oxidierenden Gefahrstof\u0002fen, bei denen Brandgefährdungen entstehen können. \n(2) Diese TRGS berücksichtigt auch die Ermittlung und Bewertung, ob die Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung der stofflichen Eigenschaften, der Arbeitsmittel, der Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wechselwirkungen, zu einer Brandgefährdung führen können. \n(3) Die Maßnahmen dienen der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und Anderen sowie dem Schutz der Umwelt (z. B. vor Folgeschäden durch Brandgase, Löschmittel u.a.). Zur Erfüllung weitergehender Schutzziele wie z. B. dem Schutz von Sachwerten oder dem Schutz vor Betriebsunterbrechungen können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein. \n(4) Unberührt bleiben weitergehende rechtliche Anforderungen z. B. nach Störfall\u0002recht und Sprengstoffrecht. \n(5) Besteht zusätzlich zur Brandgefährdung auch eine Explosionsgefährdung, dann ist diese nach den einschlägigen Vorschriften zu betrachten. (siehe z. B. „TRGS 720 ff/TRBS 2152 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines –“ und Fol\u0002geteile)","-","2010-12","veröffentlicht","offen",1]
["\nDVGW VP 604 (VP)","Vorläufige Prüfgrundlage","Deutschland","Meßkupplungen für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 269",{"$nulls":12},"Diese Vorläufige Prüfgrundlage gilt für Anforderungen und Prüfungen von MEßkupplungen der Nenndruckstufe PN 100, die in Gas-Druckregelanlagen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 490 / 491 sowie Meß-, Misch-, Verdichter und Speicheranlagen mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260/I eingesetzt werden. Sie dienen als Anschlußmöglichkeit für Kontrollgeräte zur Überwachung der Anlagenfunktionen, z.B. Meßgeräte für Gasdruck, für Gastemperatur usw.\nMeßkupplungen, die den Anschluß von MEßgeräten an vorgenannte Anlagen ermöglichen und den Festlegungen dieser Prüfgrundlage entsprechen, werden auf Antrag und bei Vorlage eines Prüfberichtes vom DVGW registriert.","DIN NA 032-02-06 AA Gasarmaturen","1990-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage\nDVGW VP 404","Prüfgrundlage","Deutschland","Rehabilitation von Gas-Hochdruckleitungen mit Gewebeschläuchen im Druckbereich über 4 bar bis 30 bar",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Prüfgrundlage legt Anforderungen und Prüfungen für die Rehabilitation von Gas-Hochdruckleitungen mit Gewebeschläuchen im Druckbereich über 4 bar bis 30 bar in Ergänzung zu DIN 30658-1 fest, die den Anwendungsbereich bis 4 bar abdeckt. Die Prüfgrundlage unterscheidet zwischen der Rehabilitation für den Druckbereich über 4 bar bis 16 bar und über 4 bar bis 30 bar.","-","2005-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["Technische Prüfgrundlage\nDVGW VP 601","Prüfgrundlage","Deutschland","Gas- und Wasser-Hauseinführungen",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"x","Gültig für Anforderungen & Prüfungen für Hauseinführungen nach Abschnitt 3.1.1 bis 3.1.3 in Hausanschlussleitungen aus Stahl bis DN 50 oder Polyethylen bis d63 für die Gas- & Wasserversorgung. Behandelt werden Gashauseinführungen & Hauseinführungen, die sowohl für die Gas- als auch für die Wasserversorgungn eingesetzt werden können. In der Gas- und Wasserversorgung werden Hauseinführungen nach dieser vorläufigen Prüfgrundlage für Hausanschlüsse entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 bzw. nach dem DVGW-Merkblatt W 404 eingesetzt. ","DIN NA 032-02-03 AA Gasverteilung","2007-03","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 32","DVGW-Information","Deutschland","Handlungsempfehlung für die Verwendung von Gaszählern und Mengenumwertern für die Mengenbestimmung von reinem Wasserstoff in Gasleitungen DN ≥ 50","x",null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Abgesehen von Balgengaszählern gibt es derzeit auf dem Markt keine Volumenmessgeräte mit einer Baumusterprüfbescheinigung für die Messung von reinem Wasserstoff. Außerdem existieren nur wenige Prüfmöglichkeiten, die eine Kalibrierung mit Wasserstoff erlauben. Die ersten Wasserstoffmessanlagen werden aber bereits geplant. Mit dieser Handlungsempfehlung wird der aktuell beste Stand der Technik für die Wasserstoffmessung dargestellt, um zu zeigen, wie die ersten Anlagen für Abrechnungsmessungen geplant und gebaut werden können.","-","2023-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30340-1","Norm","Deutschland","Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit\nKorrosionsschutzumhüllung – Teil 1: Gütesicherung Werksummantelungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"Diese Norm legt Anforderungen an Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Rohrleitungen aus Stahl mit einer Korrosionsschutzumhüllung fest. Dieses Dokument ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt GW 340. Die mechanischen und technologischen Merkmale der Prüfung für Faserzementummantelungen (FZM) wurden aus dem DVGW-Arbeitsblatt GW 340 übernommen. Neben den mechanischen und technologischen Merkmalen der Prüfung von Faserzementummantelungen enthält das Dokument die entsprechenden Merkmale für Glasfaserkunststoffummantelungen und Ummantelungen aus thermoplastischen Kunststoffen. Somit ist dieses Dokument für alle gängigen Arten von Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohrleitungen mit Korrosionsschutzumhüllungen anwendbar.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2023-12","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN 30340-2","Norm","Deutschland","Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit\nKorrosionsschutzumhüllung – Teil 2: Gütesicherung Nachummantelungen und Reparaturmaterialien",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"ieses Dokument legt Anforderungen an Nachummantelungen zum mechanischen Schutz von Rohrleitungen aus Stahl mit einer Korrosionsschutzumhüllung fest. Es werden Anforderungen und Prüfungen von Nachummantelungen zum mechanischen Schutz von Verbindungsstellen und Reparaturen von werkseitig aufgebrachten Ummantelungen von polyolefinumhüllten Stahlrohren nach DIN 30340-1 sowie von Formstücken behandelt. Die Anforderungen können sinngemäß auch auf Stahlrohre und Formstücke mit anderen Korrosionsschutzbeschichtungen übertragen werden. Ebenso schließt der Anwendungsbereich großflächige Reparaturen der Werksummantelung ein. Neben den mechanischen und technologischen Merkmalen der Prüfung von Faserzementummantelungen enthält das Dokument die entsprechenden Merkmale für Glasfaserkunststoffummantelungen und Nachummantelungen aus thermoplastischen und duromeren Kunststoffen wie Polyurethan. Somit ist dieses Dokument für alle gängigen Arten von Nachummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohrleitungen mit Korrosionsschutz anwendbar.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2024-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 969 ","Norm","Europa","Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gußeisen und ihre Verbindungen für Gasleitungen - Anforderungen und Prüfverfahren",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und die diesbezüglichen Prüfverfahren fest, die auf Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen für die Errichtung von außenliegenden Rohrleitungen anwendbar sind:\n- zum Transport von Luft oder brennbaren Gasen (z. B. Erdgas oder Stadtgas) bis zu einem Druck von 16 bar;\n- oberirdisch oder erdverlegt.","-","2009-07","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 15257","Norm","International","Kathodischer Korrosionsschutz - Qualifikationsgrade von mit kathodischem Korrosionsschutz befassten Personen - Grundlage für ein Zertifizierungsverfahren",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument definiert fünf Qualifikationsgrade für Personen (ausführlich in Abschnitt 4 aufgeführt), die auf dem Gebiet des kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) arbeiten, einschließlich Bewertung, Planung, Installation, Prüfung, Wartung und Weiterentwicklung der Wissenschaft des kathodischen Schutzes. Es legt dafür den Rahmen zur Festlegung der Qualifikationsgrade und die Mindestanforderungen fest.","-","2017-09","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30670-1","Norm","Deutschland","Polyethylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen von extrudierten Umhüllungen",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Die Norm wurde aufgrund der verfahrensbedingten Unterschiede in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 beinhaltet die schlauch- beziehungsweise wickelextrudierten Polyethylen-Umhüllungen. Die letzte Fassung der DIN 30670 wurde 2012 veröffentlicht. Bei der Überarbeitung wurden die Prüfungen, Prüfhäufigkeiten und Produktanforderungen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30670-2","Norm","Deutschland","Polyethylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl - Teil 2: Anforderungen und Prüfungen von gesinterten und flammgespritzten Umhüllungen",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Die Norm wurde aufgrund der verfahrensbedingten Unterschiede in zwei Teile aufgeteilt. In Teil 2 werden die gesinterten und flammgespritzten Ausführungen behandelt. Die letzte Fassung der DIN 30670 wurde 2012 veröffentlicht. Bei der Überarbeitung wurden die Prüfungen, Prüfhäufigkeiten und Produktanforderungen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30678-1","Norm","Deutschland","Polypropylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen von extrudierten Umhüllungen",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Die Norm wurde aufgrund der verfahrensbedingten Unterschiede in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 beinhaltet die schlauch- beziehungsweise wickelextrudierten Polypropylen-Umhüllungen. Die letzte Fassung der DIN 30678 wurde 2013 veröffentlicht. Bei der Überarbeitung wurden die Prüfungen, Prüfhäufigkeiten und Produktanforderungen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30678-2","Norm","Deutschland","Polypropylen-Umhüllungen von Rohren und Formstücken aus Stahl - Teil 2: Anforderungen und Prüfungen von gesinterten und flammgespritzten Umhüllungen",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Die Norm wurde aufgrund der verfahrensbedingten Unterschiede in zwei Teile aufgeteilt. In Teil 2 werden die gesinterten und flammgespritzten Polypropylen-Umhüllungen behandelt. Die letzte Fassung der DIN 30678 wurde 2013 veröffentlicht. Bei der Überarbeitung wurden die Prüfungen, Prüfhäufigkeiten und Produktanforderungen dem aktuellen Stand der Technik angepasst.","DIN NA  032-02-09 AA Außenkorrosion","2024-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30340-2","Norm","Deutschland",{"$nulls":18},1]
["DIN CEN/TR 16395","Norm","Europa","Gasinfrastruktur - CEN/TC 234 Druckdefinitionen - Leitliniendokument","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Dieser Technische Bericht erklärt das CEN/TC 234 Konzept, das den Druckdefinitionen zugrunde liegt, und leitet an, wie die Druckdefinitionen korrekt und konsistent anzuwenden sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Aufstellung der existierenden Definitionen erstellt und die primären Definitionen identifiziert. Er gibt eine Anleitung zur Auswahl von Komponenten, die in den Anwendungsbereich der europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL) [1] fallen und die in der Gasinfrastruktur genutzt werden","CEN/TC 234 Gasinfrastruktur","2024-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 15589-1","Norm","International","Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer\nEnergieträger – Kathodischer Korrosionsschutz für\nRohrleitungssysteme – Teil 1: Rohrleitungen an Land",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":5},"Der kathodische Korrosionsschutz von Rohrleitungen wird durch die Einspeisung einer ausreichenden Menge von Gleichstrom in die äußere Oberfläche von Rohrleitungen erreicht, sodass das Stahl/Elektrolyt-Potential auf Werte abgesenkt ist, bei denen die Außenkorrosion auf eine vernachlässigbare Geschwindigkeit reduziert wird. Der kathodische Korrosionsschutz wird normalerweise in Kombination mit einem geeigneten Umhüllungssystem angewendet, um die äußere Oberfläche von Stahl-Rohrleitungen vor Korrosion zu schützen. Anwender dieses Teils von ISO 15589 werden darauf hingewiesen, dass weitere oder andere Anforderungen für individuelle Anwendungen erforderlich sein können. Dieser Teil von ISO 15589 dient nicht dazu, die Nutzung anderer Geräte oder technischer Lösungen für einzelne Anwendungen einzuschränken. Dies gilt insbesondere im Fall neuer oder weiterentwickelter Technologien. Falls eine Alternative angeboten wird, müssen alle Abweichungen von diesem Teil von ISO 15589 identifiziert und dokumentiert werden.","DIN NA 109-00-02 AA Fernleitungssysteme - Spiegelausschuss zu ISO/TC 67/SC 2 im DIN NA Erdöl- und Erdgasgewinnung (NÖG)","2024-04","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN CEN/TS 17977","Vornorm","Europa","Gasinfrastruktur - Beschaffenheit von Gas - Wasserstoff zur Nutzung in umgestellten Gassystemen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,"x",null,null,"-","DIN NA Gastechnik","2024-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 1254-3/A1","Norm","Europa","Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: Klemmverbinder für Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre",null,"x",null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument legt Produkteigenschaften, Bewertungsverfahren, Übereinstimmungskriterien der Prüfergebnisse und ein Bezeichnungssystem für Klemmverbinder für Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre, die in der geltenden Rohrnorm definiert sind, fest.","DIN NA Kunststoffe (FNK)","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1254-6/A1","Norm","Europa","Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6: Einsteckfittings für den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren",null,"x",null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument legt Produkteigenschaften, Bewertungsverfahren, Übereinstimmungskriterien der Prüfergebnisse und ein Bezeichnungssystem für Einsteckfittings zum Verbinden von Kupferrohren, Rohren aus galvanisch beschichtetem Kupfer, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren fest. ","DIN NA  Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1254-8/A1 ","Norm","Europa","Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8: Pressfittings für den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren",null,"x",null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,null,"-","DIN NA  Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 1254-20/A1","Norm","Europa","Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 20: Definitionen, Gewindemaße, Prüfverfahren, Referenzdaten und ergänzende Informationen",null,"x",null,"x","x","x","x",null,null,"x",null,null,"Dieses Dokument enthält Definitionen, Gewindemaße, Referenzdaten (Mindest-Durchgangsquerschnitt und Mindestwanddicken), hilfreiche Informationen (Montageanweisungen) und beschreibt die in anderen Teilen der Normenreihe EN 1254 zitierten Prüfverfahren.","DIN NA  Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["DIN EN 14741","Norm","Europa","Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme aus Thermoplasten - Verbindungen für erdverlegte drucklose Anwendungen - Prüfverfahren für das Langzeit-Dichtverhalten von Verbindungen mit Elastomer-Dichtungen durch Abschätzung des Dichtdrucks",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","-","-","2006-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30691","Norm","Deutschland","Blitzstromprüfungen – Flansche mit elektrisch leitfähigen Dichtungen",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm legt Anforderungen an die Prüfung von elektrisch leitfähigen Dichtungen in Flanschverbindungen in Anlehnung an DIN EN 62561-1 fest, die als Blitzschutzsystembauteile eingesetzt werden sollen. Die nach dieser Norm erfolgreich geprüften Dichtungen können bei der Errichtung eines Blitzschutzsystems (LPS) (englisch: lightning protection system) verwendet werden, das entsprechend der Normenreihe DIN EN 62305 ausgelegt und ausgeführt ist. Eingangsvoraussetzung für hier eingesetzte Dichtungen für den Einsatz in Gasanlagen ist die Erfüllung der in der DIN 30690-1 aufgeführten Anforderungen. Elektrisch leitfähige Dichtungen sind im Sinne der DIN EN 62561-1 metallische Verbindungsbauteile ähnlich wie Anschluss- und Überbrückungsbauteile. Die in dieser Norm beschriebenen Prüfungen erfolgen an einer Prüfanordnung nach dem Aufbau B9, Anhang B der DIN EN 62561-1. Mit erfolgreicher Prüfung und sachgerechter Montage erfüllt die Flanschverbindung inklusive blitzstromtragfähiger Dichtung die Mindestanforderungen an den Potentialausgleich für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN EN 60079-14. ","-","2024-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 24078","Norm","International","Wasserstoff in Energiesystemen - Vokabular","x",{"$nulls":6},"x",null,"x",null,null,"-","DIN NA Gastechnik","2024-08","Entwurf","geschlossen",1]
["API Spec 5L, 46","Technische Spezifikation","International","Line Pipe",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"-","-","2018-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN ISO 11295","Norm","International","Kunststoff-Rohrleitungssysteme, die für die Sanierung verwendet werden – Klassifizierung und Überblick über strategische, taktische und operative Aktivitäten",null,null,null,"x","x","x","x",{"$nulls":5},"ohrleitungssysteme müssen fortlaufend physikalischen, chemischen, biochemischen und biologischen Anforderungen genügen. Diese Anforderungen sind von der Planung, dem Werkstoff, dem Bau, der Art und der Gebrauchsdauer abhängig. Wenn Rohrleitungssysteme in Betrieb genommen werden, stellen sie einen wertvollen Vermögenswert für den Netzeigentümer dar, was ein angemessenes Management, einschließlich der Überwachung der Leistung dieses Systems, erforderlich macht. Im Falle eines Leistungsverlusts eines Rohrleitungssystems konzentrieren sich die reaktiven Maßnahmen zunächst auf die Verbesserung der regelmäßigen Wartungsverfahren, einschließlich der Reinigung. Im Falle einer Verschlechterung oder anderer schwerwiegender Mängel werden strengere Maßnahmen zur Sanierung der Rohrleitung notwendig. Eine Sanierung wird durchgeführt, wenn es notwendig ist, die Leistungsfähigkeit eines Rohrleitungssystems wiederherzustellen oder aufzuwerten. Sanierung kann aus Reparatur, Renovierung oder Erneuerung bestehen. In den letzten Jahren hat die Sanierung von Rohrleitungssystemen an Bedeutung gewonnen. Dieser Trend wird sich in der Zukunft fortsetzen. Dieses Dokument legt die Schritte des Gesamtprozesses der Rohrleitungssanierung fest, bestehend aus: - Informationen zu strategischen und taktischen Aktivitäten: a) Untersuchung und Zustandsbeurteilung der vorhandenen Rohrleitung; b) Sanierungsplanung der Rohrleitung. - Informationen zu und Anforderungen an operative Aktivitäten: c) Maßnahmenplanung; d) Einzusetzende Verfahren und Methoden; e) Dokumentation des Planungs- und Anwendungsprozesses. Definitionen und die Klassifizierung von Technikfamilien für die Sanierung und grabenlose Erneuerung sind enthalten, einschließlich einer Beschreibung ihrer jeweiligen Merkmale. Die behandelten Anwendungsbereiche beinhalten erdverlegte Entwässerungs- und Abwassernetze und erdverlegte Wasser- und Gasversorgungsnetze. Die folgenden Aspekte sind durch den Anwendungsbereich dieses Dokuments nicht abgedeckt: - Rohrleitungsneubauten zur Netzerweiterung; - Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Eigenschaften von Lining- oder Ersatzrohrmaterial für jedes praktikable Verfahren, die notwendig sind, um die gewünschte Leistungsfähigkeit der erneuerten Rohrleitung sicherzustellen; - Verfahren der Bereitstellung von nicht statisch belastbaren Druckleitungs-Linern; - Verfahren zur punktuellen Reparatur. Es liegt in der Verantwortung des Planers, ein Rohrleitungssystem zur Renovierung oder grabenlosen Erneuerung auszuwählen und zu planen. ","DIN NA 119-05-37 AA Wasserwesen (NAW) ","2022-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 30340","Norm","Deutschland","Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und\n-formstücken mit Korrosionsschutzumhüllung – Teil 3: \nHandhabung, Reparatur und Nachummantelung von \nStahlrohrleitungen auf der Baustelle",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA Gastechnik \n(NAGas)","2024-10","Entwurf","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 32","Technische Regel","Deutschland","Handlungsempfehlung für die Verwendung von Gaszählern und Mengenumwertern für die Mengenbestimmung von reinem Wasserstoff in Gasleitungen DN ≥ 50","x",null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Die Handlungsempfehlung beschreibt technische Anforderungen für die Verwendung von Gaszählern und Mengenumwertern bei der Mengenbestimmung von reinem Wasserstoff in Gasleitungen mit DN ≥ 50.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2023-09","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW-Information GAS Nr. 32","Technische Regel","Deutschland","Beschreibung der möglichen Vorgehensweise bei Verletzung der 2% Grenze im Rahmen der Abrechnung gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685:2020","x",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"Die Handlungsempfehlung beschreibt technische Anforderungen für die Verwendung von Gaszählern und Mengenumwertern bei der Mengenbestimmung von reinem Wasserstoff in Gasleitungen mit DN ≥ 50.","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","2023-09","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DVGW G 482 (A)","Technische Regel","Deutschland","Messtechnische Mindestanforderungen an Netzanschlüssen, GDRM-Anlagen und Einspeiseanlagen an Wasserstoffnetzen","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","DVGW G-TK-1-5 \nGasmessung","-","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 12405-1","Norm","Europa","Gaszähler - Umwerter - Teil 1: Volumenumwertung","x",null,null,"x",null,null,"x",null,null,"x",null,"x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Herstellung, Leistungsumfang, Sicherheit und Konformität elektronischer, am Gaszähler angeschlossener Zustands-Mengenumwerter, die für die Mengenmessung von Brenngasen der ersten und zweiten Gasfamilie nach EN 437 eingesetzt werden, sowie deren Prüfung fest.\nDieses Dokument ist für die Bauartprüfung vorgesehen, deren relevante Bestimmungen im Einzelnen in Anhang A angegeben sind.\nIn diesem Dokument werden nur drei Arten der Umwertung behandelt:\n–die Umwertung als reine Temperaturfunktion (T-Umwertung);\n–die Umwertung als Funktion von Druck und Temperatur mit einem konstanten Realgasfaktor (PT-Umwertung);\n–die Umwertung als Funktion von Druck, Temperatur und Realgasfaktor (PTZ-Umwertung).\nDieses Dokument gilt nicht für eine in einen Gaszähler integrierte Temperaturumwertung, wenn der Gaszähler lediglich das umgewertete Volumen anzeigt.\nZustands-Mengenumwerter bestehen aus einem Rechner und einem Temperaturaufnehmer oder aus einem Rechner, einem Temperaturaufnehmer und einem Druckaufnehmer, die in der Messanlage installiert sind.\nFür die Anwendung dieses Dokuments kann ein Umwerter in Übereinstimmung mit den Definitionen 3.1.20.1 und 3.1.20.2 und je nach Hersteller ein Kompaktzustands-Mengenumwerter (vollständiges Gerät, Typ 1) sein oder aus getrennten Elementen bestehen (Typ 2).\nIm letztgenannten Fall sind die Bestimmungen zu Druckaufnehmern, Temperaturmessfühlern und Temperaturaufnehmern in den Anhängen B, C bzw. D enthalten.\nAlle Umwerter können auch Einrichtungen zur Korrektur der Fehlerkurve des Gaszählers enthalten.\nANMERKUNG: Unbeschadet nationaler Regelungen können die Zählerstandsablesungen vom Umwerter in Verbindung mit den Zählerstandsablesungen von Gaszählern, die EN 1359, EN 12480 bzw. EN 12261, wie jeweils zutreffend, oder anderen zutreffenden und relevanten internationalen oder nationalen Normen für Gaszähler entsprechen, für die Rechnungsstellung an Endverbraucher genutzt werden.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN EN 12405-2","Norm","Europa","Gaszähler - Umwerter - Teil 2: Energieumwertung","x",null,null,"x",null,null,"x",null,null,"x",null,"x","Diese  Europäische  Norm  legt  die  Anforderungen  und  Prüfungen  für  die  Auslegung,  die  Eigenschaften,  die  \nSicherheit  und  die  Konformität  von  Umwertern  zur  Bestimmung  der  Energie  der  in  Tabelle 1  beschriebenen  \nBrenngase, einschließlich derer der 1. und 2. Gasfamilie nach EN 437 fest. \nDer  in  dieser  Norm  betrachtete  Energieumwerter  (E-U)  besteht  aus  einem  Energierechner  (E-R)  und  ist  mit \neiner oder mehreren der nachfolgenden Einheiten und/oder Funktionen verbunden: \n-einem Volumenumwerter (V-U) oder ein Durchflussrechner, verwendet als Gasmessumwerter, entweder \nnach EN 12405-1:2005+A2:2010 oder prEN 12405-3 für hochgenaue Energiemessungen; \n-einer Brennwert-Bestimmungseinheit (BME). \nAnforderungen  für  Baumusterprüfungen  von  Baueinheiten,  die  nicht  in  den  vorgenannten  Normen  enthalten  \nsind, werden in den jeweiligen in Tabelle 6 aufgeführten Anhängen beschrieben. \nFür die Anwendung dieser Europäischen Norm beinhaltet der Begriff „Volumenumwerter“ (V-U) auch \nFlowcomputer (Durchflussrechner) (FCs). \nEin einzelner Rechner kann die Volumenumrechnungsfunktionen für verschiedene Messleitungen \ndurchführen.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2012-10","Revision in Erarbeitung","geschlossen",1]
["DIN EN 12405-3","Norm","Europa","Gaszähler - Umwerter - Teil 3: Flowcomputer","x",null,null,"x",null,null,"x",null,null,"x",null,"x","Teil 3 dieser Europäischen Norm legt die Anforderungen und Prüfungen an den Bau, die Leistungsfähigkeit, die Sicherheit und die Konformität von Flowcomputern (FC) fest, die zur Erfüllung metrologischer und technischer Anforderungen eines Volumenumwerters mit hoher Genauigkeit verwendet werden.\nSie werden zur Bestimmung des Volumens von Brenngasen einschließlich der Brenngase der ersten und zweiten Familie nach EN 437 verwendet.\nFür die Anwendung dieser Europäischen Norm werden ausschließlich Flowcomputer betrachtet, die für den Betrieb mit Ultraschallzählern nach ISO 17089-1 oder Turbinenradgaszählern nach EN 12261 vorgesehen sind.\nFür die Anwendung dieser Europäischen Norm werden für Rechner von Flowcomputern ausschließlich die Klassifizierungsklassen E2 und M1 berücksichtigt.\nDie Flowcomputer sind mit externen gesonderten Messumformern für Druck und Temperatur ausgestattet, die separat genehmigt werden dürfen.\nDie Festlegungen hinsichtlich der Druck- und Temperatur-Messumformer sind in Anhang B und Anhang C enthalten.\nDie Anforderungen und Prüfungen für den Energierechner sind in EN 12405-2 angegeben.","DIN NA 032-02-05 AA Gasmessung","2016-04","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 335 (A) ","Norm","Deutschland","Bauteile für Kunststoff-Rohrleitungssysteme in Rohrnetzen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Dieses Arbeitsblatt gilt für Bauteile von Kunststoff-Rohrleitungssystemen in  \n• Gasversorgungsnetzen, \n• Wasserstoffnetzen, \n• Rohrnetzen der öffentlichen Wasserversorgung. \nDieses Arbeitsblatt gilt in Bezug auf Gasversorgungsnetze und Wasserstoffnetze für Bauteile zur Verwendung mit der 2. und 5. Gasfamilie nach DVGW G 260 (A). Dieses Arbeitsblatt gilt nur für Bauteile, die neu in Verkehr gebracht werden. ","-","2024-11","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30658-1","Norm","Deutschland","Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 1: Folienschläuche und Gewebeschläuche zum nachträglichen Abdichten von Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x","x","-","-","1998-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DIN 30658-2","Norm","Deutschland","Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 2: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Verbindungen erdverlegter Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x","x","-","-","1999-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["ISO 17885","Norm","International","Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Mechanische Formstücke für Druckrohrsysteme - Festlegungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 335-A3 (A)","Technische Regel","Deutschland","Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil A3: Rohre aus PE-Xa",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Dieses Arbeitsblatt gilt für Druckrohre aus PE-Xa (peroxidvernetztes Polyethylen) für erdverlegte Gas- und Trinkwasserleitungen zur Fortleitung von Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 und von Trinkwasser nach DIN 2000 in der Gas- und Wasserverteilung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 472 bzw. W 400-1.\nTrinkwasser: Es dürfen nur Rohre nach DIN 16893 verwendet werden: SDR 11 und SDR 7,4.\nGas: Es dürfen nur Rohre nach DIN 16893 verwendet werden: SDR 11.","-","2003-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 335-A5 (P)","Prüfgrundlage","Deutschland","Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen; Teil A5: PE-Mehrschichtrohre mit Verstärkung (PE gestreckt) sowie zugehörige Verbinder und Verbindungen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"x","Diese Prüfgrundlage gilt für PE-Mehrschichtrohre mit Verstärkung, d. h. Rohre mit einer Innenschicht (Medienschicht) aus PE 100 zum dichten Einschluss des Mediums (Gas bzw. Wasser), einer Mittelschicht aus mehreren Lagen durchgehender Verstärkungsbänder aus gestrecktem PE zur Erhöhung der Festigkeit (Verstärkungsschicht) und einer Außenschicht aus PE 100 zum Schutz der Verstärkungsschicht gegen übliche Witterungseinflüsse und Belastungen bei Transport, Handhabung und Einbau sowie zum Schweißen mit Heizwendelmuffen, wobei die drei Schichten stoffschlüssig miteinander verbunden sind,\nzugehörige Verbinder und Verbindungen auf Grundlage von DVGW GW 335-A2 (A) bzw. DVGW GW 335-B2 (A) für Gasleitungen nach DVGW G 472 (A) bzw. Wasserleitungen nach DVGW W 400-1 (A) und DVGW W 400-2 (A)","-","2015-12","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW VP 640","Vorläufige Prüfgrundlage","Deutschland","Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Rohre aus PE-Xb und PE-Xc",null,null,null,"x",null,"x","x",{"$nulls":4},"x","Diese Prüfgrundlage gilt für Druckrohre aus PE-Xb (silanvernetztes Polyethylen) und PE-Xc (elektronenstrahlvernetztes Polyethylen), nachfolgend kurz PE-X genannt, für erdverlegte Gas- und Trinkwasserleitungen zur Fortleitung von Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 und von Trinkwasser nach DIN 2000 in der Gas- und Wasserverteilung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 472 bzw. W 400-1. \nTrinkwasser: Es dürfen nur Rohre nach DIN 16893 verwendet werden: SDR 11 und SDR 7,4.\nGas: Es dürfen nur Rohre nach DIN 16893 verwendet werden: SDR 11","-","2003-08","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW VP 642 ","Vorläufige Prüfgrundlage","Deutschland","Faserverstärkte PE-Rohre (RTP) und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken über 16 bar",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Prüfgrundlage gilt für faserverstärkte PE 100-Rohre (Reinforced Thermoplastic Pipes – RTP) zur Fortleitung von Gasen der 1. oder der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdrücken über 16 bar und für zugehörige Verbinder.\n","-","2004-06","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 302-1 (A)","Technische Regel","Deutschland","Grabenlose Bauweisen – Teil 1: Unternehmen zur Rehabilitation und Neulegung von Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",null,null,"x","Dieses Arbeitsblatt gilt für Unternehmen, die Rohrleitungen in Gas- und Wasserversorgungssystemen mit grabenlosen Bauweisen rehabilitieren bzw. neu legen. \nANMERKUNGEN: Leitungsbetreiber/Versorgungsunternehmen, die nicht als Auftraggeber in Erscheinung treten, sondern selbst Rohrleitungen grabenlos rehabilitieren bzw. neu legen, gelten ebenfalls als Unternehmen im Sinne dieses Arbeitsblatts.\nMit Blick auf Gas und die zukünftige Entwicklung der Leitungsnetze gilt, dass alle Gasbestandteile und\n-zusammensetzungen eingeschlossen sind, die in der öffentlichen Gasversorgung auftreten. Dazu zählt auch Wasserstoff in unterschiedlichen Beimischungen bis hin zu reinem Wasserstoff. Die Berücksichtigung erfolgt durch die jeweils gültigen Rechtsvorschriften, technischen Regeln sowie sicherheitsrelevanten Regelungen und Informationen.\nMit Ausnahme der Montage von bauweisenspezifischen Verbindern (mit einem Anschlussende für eine Standard-Rohrverbindung) bzw. bauweisenspezifischen Verbindungen (z. B. zwischen Schläuchen) gilt in Bezug auf die Herstellung von Standard-Rohrverbindungen, den Korrosionsschutz, die Druckprüfung, die Desinfektion, die Außer- und Inbetriebnahme von Rohrleitungen, insbesondere die Einbindung grabenlos gebauter Leitungsabschnitte in Rohrnetze, die sich bereits in Betrieb befinden, sowie in Bezug auf sonstige Arbeiten an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen und übrige Aspekte der offenen Bauweise DVGW GW 301 (A). Für den Tiefbau gilt DVGW GW 381 (A). Eine Prüfung der Einhaltung der Anforderungen nach diesem Arbeitsblatt beinhaltet keine Prüfung für den Bereich der offenen Bauweise nach DVGW GW 301 (A) bzw. für den Bereich des Tiefbaus nach DVGW GW 381 (A).\nEs liegt in der Entscheidung des Auftragnehmers (Bauunternehmens), ob er ausschließlich grabenlose Bauweisen oder auch weitergehende Tätigkeiten im Bereich des Leitungs- und Tiefbaus anbietet. Entsprechend kann eine Prüfung der Einhaltung der Anforderungen auf dieses Arbeitsblatt beschränkt oder auf DVGW GW 301 (A) bzw. DVGW GW 381 (A) ausgedehnt werden. Wenn die Anwendung einer grabenlosen Bauweise neben der Montage von speziellen Einbindungen gemäß DVGW GW 302-2 (A) bzw. GW 302-3 (A) auch die Herstellung weiterer Rohrverbindungen (ggf. einschließlich Korrosionsschutz) einschließt, gilt für diese Rohrverbindungen in jedem Fall zusätzlich DVGW GW 301 (A).","-","2023-10","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 301 (A)","Technische Regel","Deutschland","Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",null,null,"x","Das Arbeitsblatt gilt für Unternehmen, die Rohrleitungen in Gas- und Wasserversorgungssystemen in offener Bauweise errichten, instand setzen und einbinden.\nANMERKUNGEN: Der genauere Anwendungsbereich ergibt sich aus den technischen Regeln nach Tabelle 2.\nLeitungsbetreiber/Versorgungsunternehmen, die selbst Rohrleitungen errichten, instand setzen und einbinden, gelten ebenfalls als Unternehmen im Sinne dieses Arbeitsblatts.\nOffene Bauweise heißt, dass die Rohrleitungen größtenteils in Gräben gemäß DIN 4124 eingebaut werden. Eine Prüfung der Einhaltung der Anforderungen nach diesem Arbeitsblatt beinhaltet keine Prüfung für den Bereich des Tiefbaus nach DVGW GW 381 (A) bzw. für grabenlose Bauweisen nach DVGW GW 302 (A), dennoch wird beim Fachgespräch nach Anhang A abgefragt, ob die Einhaltung der Anforderungen nach DVGW GW 381 (A) bzw. DVGW GW 302 (A) sichergestellt ist (Verpflichtungserklärung).","-","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",1]
["DVGW GW 381 (A)","Technische Regel","Deutschland","Bauunternehmen im Leitungstiefbau – Mindestanforderungen",null,null,null,"x",null,null,null,"x","x",null,null,null,"Diese technische Regel (AGFW-Arbeitsblatt, DVGW-Arbeitsblatt, VDE-Anwendungsregel) gilt für Bauunternehmen im Leitungstiefbau in Bezug auf die Sparten Fernwärme, Gas, Strom, Telekommunikation und Trinkwasser, sie enthält formale, personelle und sachliche Mindestanforderungen sowie optionale Kriterien. Sie ist identisch mit AGFW FW 600 und VDE-AR-N 4220. Für den Bau der Leitung selbst und diesbezügliche Aspekte gelten die dafür einschlägigen technischen Regeln. Der Begriff Mindestanforderungen bedeutet hier, dass sich aus technischen Regeln und Rechtsvorschriften weitergehende Anforderungen ergeben können bzw. dass der Auftraggeber, insbesondere aufgrund besonderer Merkmale, Schutzbedürfnisse und sonstiger Randbedingungen, weitergehende Anforderungen stellen kann. Die optionalen Kriterien sind insofern, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, als Hinweise für den Auftraggeber zu betrachten, der die Notwendigkeit weitergehender Anforderungen prüfen muss.\nSofern ein Bauunternehmen mehrere Organisationseinheiten hat, gilt diese technische Regel für die Organisationseinheiten, die mit Leitungstiefbau befasst sind, insbesondere gilt diese technische Regel in Gänze für eigenständige Niederlassungen. Eigenständigkeit ist anzunehmen, wenn die Niederlassung den tatsächlichen Betriebsablauf maßgeblich selbst bestimmt bzw. wenn der Hauptbetrieb die Beaufsichtigung der Mitarbeiter und Baustellen nicht im gesamten erforderlichen Umfang leisten kann.","-","2015-05","veröffentlicht","geschlossen",1]
["EIGA Doc 247/24","Industriestandard","Europa","Hydrogen Overview - Distribution, Storage, Applications","x","x",{"$nulls":7},"x","x",null,"This publication provides general information on equipment and methods used in the hydrogen supply \nchain. It is written in a way to be understood by all, including newcomers to the industry.","EIGA\nAHG-H.01 Hydrogen",2024,"veröffentlicht","offen",1]
["EIGA Doc 244/23","Industriestandard","Europa","Reciprocating Cryogenic Pumps and Pump Installations for Hydrogen and liquified Natural Gas",null,"x","x","x","x",{"$nulls":7},"This publication covers cryogenic reciprocating pumps and pump installations for hydrogen and LNG \nservice. The information contained only applies to new installations designed after the publication  of this document and not to existing installations. However, the information contained in this publication \nmay benefit existing installations or those in the project phase.","EIGA",2023,"veröffentlicht","offen",1]
["EIGA Doc 235/21","Industriestandard","Europa","Industrual Gas Pipeline Integrity Management",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"This publication covers the integrity of industrial gas transmission pipelines for gaseous nitrogen, \noxygen, argon, helium, hydrogen, carbon monoxide, and Syngas. This publication addresses the \nintegrity of industrial gas pipelines in the public domain including maintenance and operation as \nappropriate","EIGA",2023,"veröffentlicht","offen",1]
["EIGA Doc 23.07/18","Industriestandard","Europa","Safety Training Leaflet 07 Hydrogen","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Safety training leaflets summarise the basic operational safety knowledge which needs be known by \nemployees working in the gas industry.","EIGA",2018,"veröffentlicht","offen",1]
["EIGA Doc 15/21","Industriestandard","Europa","Gaseous Hydrogen Installations",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"The publication covers gaseous hydrogen compression, purification, filling into containers and above \nground storage installations at industrial consumer sites. It does not include production, transport, \ndistribution or underground storage of hydrogen, nor does it cover any safety aspects in the use and \napplication of the gas in technical or chemical processes.","EIGA",2021,"veröffentlicht","offen",1]

{"sheet":"LOHC","index":5,"n_rows":424,"n_cols":25,"rows_kept":424,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,7],[0,8,0,15]]}
["Stand 22.02.2022",null,null,null,"Gewerk",null,null,null,"Fokus der Norm",{"$nulls":12},"Legaler Status","Zählen","Anzahl",{"$f":"SUBTOTAL(9,$W$3:$W$945)","v":422}]
["Dokumentennummer","Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Titel","Allgemein","Anwendung","Erzeugung","Infrastruktur","Bauteil","Material","Netzte & Anlagen","Organisation & Management","Personal/Qualifikation","Produkt","Sicherheit","Prüfung","Anwendungsbereich","Gremium","Veröffentlichungs-Datum","Status der Überarbeitung","Dokumentenzugang"]
["ISO 11119-1","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Bau und Prüfungen - Teil 1: Umfangsumwickelte faserverstärkte Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen bis 450 l","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X",null,"ISO/TC 58/SC 3","2020-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["113/524-63.29","Information","Deutschland","Arbeitshilfe Umschlaganlagen",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Definiert Umschlagbereiche und Lagerflächen","FHH","2020-09","veröffentlicht","offen","ja",1]
["DIN SPEC 91437","Norm","Deutschland","Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) auf Basis von Toluol - Bewertung, Prüfung und Sicherstellung der LOHC-Qualität",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,null,null,"x","Diese DIN SPEC legt Anforderungen an die Eigenschaften von LOHC-Trägerflüssigkeiten auf Toluolbasis sowie die entsprechenden Prüf- und Kontrollverfahren fest. Die DIN SPEC gilt für die Verwendung von Toluol-basierten Verbindungen, die als flüssige organische Wasserstoffträger für die Speicherung von Wasserstoff dienen. Sie enthält ebenfalls Leitlinien für den Umgang mit LOHC-Trägerflüssigkeiten auf Toluolbasis im Zusammenhang mit Transport und Lagerung.",null,"2020-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["G 103 (M)","Technische Regel","Deutschland","Qualifikationsanforderungen an \nSachkundige für die Instandhaltung von Gashochdruckleitungen; Schulungsplan ",null,null,null,"X",{"$nulls":4},"X",null,null,null,"Beinhaltet die Stufen zur Erlangung der Sachkunde nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 und dient als Grundlage für die Schulung sowie für die Überprüfung und die Aktualisierung des Wissensstandes von Sachkundigen.","DIN NA 032-02-01 AA Gastransportleitungen","2016-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 2017","Norm","Deutschland","Ortsfeste Zugänge zu verfahrenstechnischen Apparaten – Teil 2: Geländer für Bühnen","x",null,null,"x",{"$nulls":6},"x",null,"Dieses Dokument gilt für die Anordnung und die konstruktive Ausführung von Geländern an ortsfesten Zugängen zu \nverfahrenstechnischen Apparaten. Diese werden in der Regel zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an diesen Apparaten begangen.","DIN NA 012-00-01 AA",null,"veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 3230-5","Norm","Deutschland","Technische Lieferbedingungen für Absperrarmaturen - Absperrarmaturen für Gasleitungen und Gasanlagen - Teil 5: Anforderungen und Prüfungen",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Gilt für Absperr- und Ausblasearmaturen nach DIN EN 331, DIN 3537-1, DIN EN 13774 sowie DIN EN 14141 in Leitungen und Anlagen der öffentlichen Gasversorgung und der nichtöffentlichen, die Werksgrenzen überschreitenden Gasversorgung, soweit dies in DIN 2470-1, DIN EN 1594 im Zusammenhang mit DVGW-Arbeitsblatt G 463, DIN 30690-1, DIN EN 1555-1, DIN EN 1555-2, DIN EN 1555-3 und DIN EN 1555-4 gefordert ist. Sie gilt nicht für Armaturen in Sauerstoff- und Acetylenleitungen.","DIN NA 032-02-06-07 AK","Start 31.01.2022","Neuerstellung in Erarbeitung","geschlossen","nein",1]
["ISO 11119-1","Norm","International","Gasflaschen - Wiederbefüllbare Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen - Auslegung, Bau und Prüfungen - Teil 1: Umfangsumwickelte faserverstärkte Flaschen und Großflaschen aus Verbundwerkstoffen bis 450 l","X",null,null,null,"X","X",{"$nulls":5},"X","This document specifies minimum requirements for the material, design, construction and workmanship, manufacturing processes, examination and testing at time of manufacture for:\n— type 2 composite hoop wrapped cylinders or tubes with a load-sharing metal liner and composite reinforcement on the cylindrical portion only;\n— water capacities up to 450 l;\n— the storage and conveyance of compressed or liquefied gases;\n— cylinders and tubes with composite reinforcement of carbon fibre, aramid fibre or glass fibre (or a mixture thereof) within a matrix or steel wire to provide circumferential reinforcement;\n— a minimum design life of 15 years.\nThis document does not address the design, fitting, and performance of removable protective sleeves.\nNOTE 1 References to cylinders in this document include composite tubes if appropriate.\nNOTE 2 ISO 11439 applies to cylinders intended for use as fuel containers on natural gas vehicles and ISO 11623 covers periodic inspection and re-testing of composite cylinders.","ISO/TC 58/SC 3","2020-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["113/524-63.29","Information","Deutschland","Arbeitshilfe Umschlaganlagen",null,null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Definiert Umschlagbereiche und Lagerflächen","FHH","2022-03","veröffentlicht","offen","ja",1]
["DIN 21057-1","Norm","Deutschland","Rohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen –Teil 1: Allgemeines –Grundlagen für das Erstellen von Rohrklassen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Norm legt einheitliche Grundlagen für das Erstellen von Rohrklassen für industrielle oberirdische Rohrleitungssysteme aus metallischen Werkstoffen in verfahrenstechnischen Anlagen auf Basis der DIN EN 13480 fest.","DIN NA 012-00-03 AA","2023-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 21057-5","Norm","Deutschland","Rohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen –\nTeil 5: Technische Lieferbedingungen für Rohrbauteile –\nVerstärkte Stutzen",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm beinhaltet eine Auswahl von Sonderbauformen zu Stutzen in den Werkstoffen,  die in DIN 21057-10, DIN 21057-11 und DIN 21057-12 beschrieben sind.","DIN NA 012-00-03 AA","2016-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 21057-10","Norm","Deutschland","Rohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen –\nTeil 10: Technische Lieferbedingungen für Rohrbauteile aus unlegierten\nund legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten\nTemperaturen der Werkstoffgruppe 1.1",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm beschreibt die technischen Lieferbedingungen und Abmessungen sowie zulässige Drücke bei der zulässigen Temperatur (TS) für folgende Rohrbauteile:\n— Rohre, nahtlos oder geschweißt;\n— Rohrformstücke (T-Stücke, Reduzierungen, Rohrbogen, verstärkte Abzweige und Kappen);\n— Flansche Typ 05 (Blindflansch) und Typ 11 (Vorschweißflansch);\n— Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben);\nfür folgende Werkstoffe: P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, P295GH, Festigkeitsklasse 5 und 5.6, 25CrMo4","DIN NA 012-00-03 AA","2017-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 21057-11","Norm","Deutschland","Rohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen –\nTeil 11: Technische Lieferbedingungen für Rohrbauteile aus austenitischen\nnichtrostenden Stählen der Werkstoffgruppe 8.1",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm beschreibt die technischen Lieferbedingungen und Abmessungen sowie die maximal zulässigen Drücke bei der maximal zulässigen Temperatur (TS) für folgende Rohrbauteile:\n— Rohre, nahtlos oder geschweißt;\n— Rohrformstücke (T-Stücke, Reduzierungen, Rohrbogen, verstärkte Abzweige und Kappen);\n— Flansche Typ 05 (Blindflansch) und Typ 11 (Vorschweißflansch);\n— Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben);\nfür folgende Werkstoffe: X2CrNi18-9\nX2CrNi19-11, X5CrNi18-10, X6CrNiTi18-10, X2CrNiMo17-12-2, X6CrNiMoTi17-12-2, Stahlgruppe A2 & A4, Stahlgruppe A2-70 & A4-70, X6NiCrTiMoVB25-15-2, X7CrNiMoBNb16-16","DIN NA 012-00-03 AA","2017-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 21057-12","Norm","Deutschland","Rohrklassen für verfahrenstechnische Anlagen –\nTeil 12: Technische Lieferbedingungen für Rohrbauteile aus unlegierten\nund legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten\nTemperaturen der Werkstoffgruppe 1.2 und 5.1",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm beschreibt die technischen Lieferbedingungen und Abmessungen sowie zulässige Drücke bei der zulässigen Temperatur (TS) für folgende Rohrbauteile:\n— Rohre, nahtlos;\n— Rohrformstücke (T-Stücke, Reduzierungen, Rohrbogen und Kappen);\n— Flansche Typ 05 (Blindflansch) und Typ 11 (Vorschweißflansch);\n— Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben);\nfür folgende Werkstoffe 13CrMo4-5, 16Mo3, X22CrMoV12 1, 21CrMoV5-7","DIN NA 012-00-03 AA","2017-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 2403","Norm","Deutschland","Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff","x",null,null,"x",{"$nulls":6},"x",null,"Diese Norm gilt für die Kennzeichnung nichterdverlegter Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff.\nDie Kennzeichnung von Rohrleitungen auf Schiffen und in meerestechnischen Anlagen nach DIN ISO 14726, die Kennzeichnung von Lüftungsanlagen von Nichtwohngebäuden nach DIN EN 16798-3 sowie weitere anderweitig festgelegte Rohrleitungskennzeichnungen sind hiervon ausgeschlossen.\nEine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff ist im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich. Sie soll auf Gefahren hinweisen, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden.","DIN NA 095-01-06 GA","2018-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 24273","Norm","Deutschland","Pumpen und Pumpenaggregate für Flüssigkeiten Werkstoff- und Bauprüfungen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Norm enthält eine Aufzählung und Beschreibung von\nWerkstoff- und Bauprüfungen für Pumpen und Pumpen¬\naggregate für Flüssigkeiten einschließlich Zubehör für ver¬\nschiedene Anforderungen. Diese Norm ist nicht anzuwen¬\nden für die Prüfung von Modellpumpen und ähnlichen.","UA 1.4, 1.5 des AA1 (NAM)","1998-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 28011","Norm","Deutschland","Gewölbte Böden –  Klöpperform",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Maße und Ausführung von einteilig gewölbten Böden in Klöpperform mit und ohne Schweißnaht \naus unlegierten, niedriglegierten oder nichtrostenden Stählen, die vorwiegend an verfahrenstechnischen Apparaten eingesetzt werden.","DIN NA 012-00-01 AA","2012-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 28017","Norm","Deutschland","Ortsfeste Zugänge zu verfahrenstechnischen Apparaten –\nTeil 2: Geländer für Bühnen","x",null,null,"x",{"$nulls":6},"x",null,"Dieses Dokument gilt für die Anordnung und die konstruktive Ausführung von Geländern an ortsfesten Zugängen zu \nverfahrenstechnischen Apparaten. Diese werden in der Regel zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an diesen Apparaten begangen.","DIN NA 012-00-01 AA","2014-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 28025","Norm","Deutschland","Stutzen aus nicht rostendem Stahl",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Stutzen an Behältern und Apparaten aus nicht rostenden Stählen für die\nPN-Stufen PN 10 bis PN 40. Die zulässigen maximalen Drücke und Temperaturen zwischen Raumtemperatur\nRT bis 200 °C sind in Tabelle 1 angegeben.","AA 1 des FNCA","2003-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 2827","Norm","Deutschland","Schlauchleitungen aus nichtrostenden Stählen  für chemische Stoffe",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm ist anzuwenden für Auslegung, Herstellung, Prüfung und Überwachung von Schlauchleitungen\nmit ringgewellten Schläuchen (Wellschläuchen) aus nichtrostenden Stählen mit einfacher Umflechtung, mit\neinem maximal zulässigen Druck bis 25 bar und einer maximal zulässigen Temperatur von 300 °C\nvorzugsweise zum Fördern von chemischen Stoffen in gasförmigem, dampfförmigem oder flüssigem Zustand","DIN NA 082-00-01","2006-07","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 30672-1","Norm","Deutschland","Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von\nerdüberdeckten Rohrleitungen –\nTeil 1: Anforderungen und Produktprüfungen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Norm legt die Anforderungen und die damit verbundenen Produktprüfungen an folgende Nachumhüllungsmaterialien fest, die auf Verbindungsbereiche und Fehlstellen von Stahl- und Gussrohrleitungen mit Dickbeschichtungen auf der Baustelle aufgebracht werden. a) Umhüllungen aus verschiedenen organischen Materialien;\nb) Fehlstellenabdeckungen mit Reparaturmaterial.\nDie Norm gilt für den Korrosionsschutz von in Böden und Wässern verlegten Rohrleitungen:\n aus Stahl, die mit oder ohne zusätzlichen kathodischen Schutz betrieben werden;\n aus duktilem Gusseisen.\nBei Nachumhüllungen von kathodisch geschützten Rohrleitungen entfällt folgende Anforderung:\n Einseitige Folienabdeckung des Petrolatumbandes.\nSie klassifiziert die verschiedenen Nachumhüllungstypen und legt zusätzliche Anforderungen für bewegliche Muffenverbindungen (M) fest.","DIN NA 032-02-09 AA","2019-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 3387-1","Norm","Deutschland","Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen –\nTeil 1: Glattrohrverbindungen",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":5},"x","Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfung von ausschließlich mit Werkzeug lösbaren Verbindungsstücken,\ndie gegen glatte Wandungen metallener Rohre oder anderer metallener zylindrischer Bauelemente\n(im Folgenden kurz Glattrohrverbindungen) metallisch oder nicht metallisch dichten fest. Das Verbindungsstück\nkann auch andere Anschlussarten, wie z. B. Gewinde, Flansch usw., aufweisen, es kann außerdem\nunterschiedliche Bauformen haben, wie z. B. gerades Stück, Winkel oder T-Stück usw. Unterschiedliche\nBauformen sind mit derselben Typbezeichnung und denselben DIN-DVGW-Prüfzeichen abgedeckt. Die\nVerbindungsstücke sind für Leitungen geeignet, die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben\nwerden und im Betriebsdruck- und Rohraußendurchmesserbereich wie in Tabelle 1 angegeben, liegen sowie\nfür eine Betriebstemperatur zwischen −20 °C und +60 °C ausgelegt sind.","„Bauteile und Hilfsstoffe \n – Gas” im NAGas","2008-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 4140","Norm","Deutschland","Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in\nder technischen Gebäudeausrüstung –\nAusführung von Wärme- und Kältedämmungen",null,"x",null,"x",null,"x",{"$nulls":4},"x",null,"Diese Norm gilt für Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der Technischen Gebäudeausrüstung. Das sind Produktions- und Verteilungsanlagen, z. B. Apparate, Behälter, Kolonnen, Tanks, Dampferzeuger, Rohrleitungen, Heizungs- und Lüftungs-, Klima-, Kalt- und Warmwasseranlagen.\nBei Vorliegen brandschutz- und/oder schallschutztechnischer Anforderungen (TA Lärm) sind die einschlägigen Normen (siehe Abschnitt 2) bzw. Verwendbarkeitsnachweise zu beachten.\nDiese Norm gilt nicht für Dämmarbeiten an Gebäudehüllen, Innenwänden und Zwischendecken, im Schiff- und Fahrzeugbau sowie im Kontrollbereich von Kernkraftwerken.","DIN NA 005-56-10 AA des \nNABau","2023-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 4754-1","Norm","Deutschland","Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern –\nTeil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung",null,null,"x",{"$nulls":7},"x","x","Diese Norm gilt für Wärmeübertragungsanlagen, in denen organische Wärmeträger auf Temperaturen\nunterhalb oder oberhalb ihres Siedebeginns bei Atmosphärendruck erhitzt werden. Für Wärmeverbraucher gilt\nsie nur insoweit, wie der Raum des Verbrauchers vom Wärmeträger beaufschlagt wird.\nDiese Norm hat den Zweck, für die Herstellung und Lieferung insbesondere die in der Druckgeräterichtlinie\n(DGRL) festgelegten Schutzziele zu erfüllen. Sie gibt darüber hinaus Hilfestellung bei der Erfüllung der\nVorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).","DIN NA 041-01-41 AA des NHRS","2015-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 4754-2","Norm","Deutschland","Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern –\nTeil 2: Strömungssicherungen",null,null,"x",{"$nulls":7},"x","x","Diese Norm gilt für Strömungssicherungen in Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern\nnach DIN 4754-1 und legt Mindestanforderungen für die technische Ausführung und Prüfung von\nStrömungssicherungen fest.","DIN NA 041-01-41 AA des NHRS","2015-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 477","Norm","Deutschland","Gasflaschenventile für Flaschenprüfdrücke bis einschließlich 300 bar –\nVentileingangs- und Ventilausgangsanschlüsse","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Gasflaschenventile nach DIN EN ISO 10297 für verdichtete, verflüssigte und gelöste Gase.\nDiese Norm legt Ein- und Ausgangsanschlüsse von Gasflaschenventilen für Flaschenprüfdrücke bis 300 bar fest, sofern diese nicht anderweitig geregelt sind. Für Gasflaschenventile für Atemschutzgeräte sind Ein- und Ausgangsanschlüsse in DIN EN 144-1 bis DIN EN 144-3 festgelegt. Ausgangsanschlüsse von Gasflaschen-ventilen für Flaschenprüfdrücke von über 300 bar bis 450 bar sind in DIN 477-5 festgelegt.","DIN NA 016-00-03 AA im NDG","2021-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 51529","Norm","Deutschland","Prüfung und Beurteilung\ngebrauchter Wärmeträgermedien",null,null,"x",{"$nulls":8},"x","Diese Norm gilt für Wärmeträgermedien Q1) nach\nDIN 51522, welche sich im betrieblichen Einsatz befinden.\nDie genannten Prüfungen können eine Aussage zur Beurteilung\nder Weiterverwendbarkeit von Wärmeträgermedien\ngeben.","NMP 651 im FAM","2000-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 51777","Norm","Deutschland","Mineralölerzeugnisse –\nBestimmung des Wassergehaltes durch Titration nach Karl Fischer","x",{"$nulls":10},"x","Dieses Dokument gilt für die unten genannten Mineralölerzeugnisse, sowie für Mischungen dieser Stoffe. Sofern diese unter den Prüfbedingungen im Titrationsmedium löslich oder dispergierbar sind und keine undefinierten Reaktionen mit dem Karl-Fischer-Reagenz eingehen, können alle drei Verfahren verwendet werden; andernfalls ist ausschließlich Verfahren C anzuwenden. Dieses Dokument gilt nicht für gebrauchte Schmierstoffe.","DIN NA 062-06-84 AA im FAM","2020-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 54191","Norm","Deutschland","Zerstörungsfreie Prüfung –\nThermografische Prüfung elektrischer Anlagen","x",null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Norm legt die Durchführung von thermografischen Prüfungen an elektrischen Anlagen zum Zweck der Zustandsanalyse fest.\nDiese Prüfungen dienen zur Unterstützung der vorbeugenden Instandhaltung, des Brandschutzes, der Versorgungssicherheit und Anlagenverfügbarkeit.\nDie Prüfergebnisse geben den Zustand der Anlagen zum Zeitpunkt der Messung an.","DIN NA 062-08-27 AA im NMP","2017-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 6623","Norm","Deutschland","Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl\neinwandig,\nmit weniger als 1000 Liter Volumen für die oberirdische Lagerung\nwassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"Diese Norm wird angewendet auf einwandige, stehende zylindrische Behälter aus Stahl, die\nfür die oberirdische Lagerung wassergefährdender brennbarer und nichtbrennbarer Flüs¬\nsigkeiten*) ohne besondere Schutzmaßnahmen bestimmt sind. Andere wassergefährdende, brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten dürfen in den\nBehältern gelagert werden, wenn Auskleidungen oder Beschichtungen vorgesehen werden,\nderen Eignung für den Verwendungszweck durch ein baurechtliches Prüfzeichen oder eine\nBauartzulassung nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) § 12 nachgewie¬\nsen ist. Die Behälter sind geeignet für die Lagerung von Flüssigkeiten mit einer Dichte von\nhöchstens 1,9 kg/I.Sie dürfen mit einem inneren Überdruck von höchstens 0,5 bar betrieben\nwerden.","-","2017-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 81249-1","Norm","Deutschland","Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre –\nTeil 1: Begriffe, Grundlagen","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"Diese Norm benennt die in der Reihe DIN 81249 enthaltenen Begriffe und gibt deren Definition. Zusätzlich werden \nallgemeine Grundlagen der Korrosion so wie allgemeingültige Regeln und Maßnahmen zum Schutz vor Korrosionsschäden in maritimer Umgebung erläutert.","DIN NA 132-04-04 AA im NSMT","2011-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 81249-4","Norm","Deutschland","Korrosion von Metallen in Seewasser und Seeatmosphäre –\nTeil 4: Korrosion in Seeatmosphäre","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"Die Festlegungen dieser Norm dienen zur Beurteilung des Korrosionsverhaltens von ungeschützten metal-lenen Werkstoffen und Überzügen in Berührung mit der Seeatmosphäre. Das Werkstoffverhalten im Kontakt miteinander unter besonderer Berücksichtigung der atmosphärischen Korrosion ist erläutert.\nÜber das voraussichtliche Korrosionsverhalten kann nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage gemacht werden. Gewährleistungsansprüche können aus diesen normativen Festlegungen nicht abgeleitet werden.\nDer Korrosionsschutz durch Beschichtungen ist nicht Gegenstand dieser Norm.","DIN NA 132-04-04 AA im NSMT","2012-09","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 14096","Norm","Deutschland","Brandschutzordnung –\nRegeln für das Erstellen und das Aushängen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm gilt für Brandschutzordnungen. Sie gibt eine Anleitung für die Erstellung einer Brandschutzordnung Teil A \n(Aushang) nach einheitlichen Gesichtspunkten. Des Weiteren legt diese Norm Anforderungen an eine Brandschutzordnung Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) und an eine Brandschutzordnung Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) fest, um Brandschutzordnungen nach weitgehend einheitlichen und zweckmäßigen Gesichtspunkten zu erstellen.","DIN NA 031-04-02 AA im FNFW","2014-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 3852-2","Norm","Deutschland","Einschraubzapfen und Einschraublöcher für Rohrverschraubungen,\nArmaturen und Verschlussschrauben –\nTeil 2: Konstruktionsmaße für Rohrgewinde",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für Maße, Formen und Bezeichnungen von Einschraubzapfen an Rohrverschraubungen, Armaturen \nund Verschlussschrauben sowie deren Einschraublöcher, die nicht durch DIN EN ISO 1179-1 bis DIN EN ISO 1179-4 festgelegt sind.","DIN NA 082-00-07 AA im NARD","2014-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 50905-4","Norm","Deutschland","Korrosion der Metalle –\nKorrosionsuntersuchungen –\nTeil 4: Durchführung von chemischen Korrosionsversuchen ohne\nmechanische Belastung in Flüssigkeiten im Laboratorium","x",{"$nulls":10},"x","Dieses Dokument legt Grundsätze für die Durchführung von Korrosionsversuchen im Laboratorium fest, bei denen die zu untersuchenden Prüfkörper dauernd oder zeitlich wechselnd, vollständig oder teilweise in das Korrosionsmedium eintauchen oder im Dampfraum dem Kondensat ausgesetzt sind.\nDie Grundsätze für die Durchführung von Korrosionsuntersuchungen, siehe DIN 50905-1, sind bei der Durchführung von Laboratoriumsversuchen in Flüssigkeiten unbedingt zu beachten. Korrosionsgrößen sind in DIN 50905-2 zusammengestellt und deren Ermittlung in DIN 50905-3.","DIN NA 062-01-71 AA im NMP","2018-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 14675-2","Norm","Deutschland","Brandmeldeanlagen –\nTeil 2: Anforderungen an die Fachfirma","x",{"$nulls":9},"x",null,"Dieses Dokument legt Anforderungen für den Nachweis der Verantwortlichkeit und Kompetenz für Fachfirmen zur \nPlanung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung/Inbetriebnahme, Überprüfung, Abnahme und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen (BMA) und Sprachalarmanlagen (SAA) unter besonderer Berücksichtigung baurechtlicher und feuerwehrspezifischer Anforderungen.","DIN NA 031-02-06 AA im FNFW","2020-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN 14675-1","Norm","Deutschland","Brandmeldeanlagen –\nTeil 1: Aufbau und Betrieb","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm legt Anforderungen für den Aufbau und Betrieb von Anlagen für die Brandentdeckung, Brandmeldung und Feueralarmierung in und um Gebäude unter besonderer Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen und feuerwehrspezifischen Anforderungen fest.\nDiese Norm gilt für den Aufbau und Betrieb von Anlagen, welche von einfachen Anlagen, bis zu komplexen Installationen mit automatischen Brandmeldern, Handfeuermeldern und Anschluss an die behördlich benannte hilfeleistende Stelle (z. B. öffentliche Feuerwehr) reichen.","DIN NA 031-02-06 AA im FNFW","2020-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["TRGS 722/TRBS 2152","Technische Regel","Deutschland","Teil 2 „Vermeidung oder\nEinschränkung gefährlicher explosionsfähiger\nGemische“","x",null,"x",{"$nulls":7},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung der Explosionsgefährdungen\ndurch Stoffe und Gemische (im Folgenden\nals Gefahrstoff bezeichnet), die gefährliche explosionsfähige\nGemische bilden können.\n(2) Sie konkretisiert die Auswahl und Durchführung geeigneter\nSchutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Einschränkung\ngefährlicher explosionsfähiger Gemische.","baua","2021-02","veröffentlicht","offen","ja",1]
["DIN EN 10028-1","Norm","Europa","Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen –\nTeil 1: Allgemeine Anforderungen;",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm legt die allgemeinen technischen Lieferbedingungen für im Druckbehälterbau verwendete\n Flacherzeugnisse fest.","ECISS/TC 107 - EU\nNA 021-00-04-02 UA des FES - DE ","2017-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10028-7","Norm","Europa","Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen –\nTeil 7: Nichtrostende Stähle;",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm enthält die Anforderungen an Flacherzeugnisse für Druckbehälter aus nichtrostenden\n Stählen, einschließlich von austenitischen hochwarmfesten Stählen, mit den in den Tabellen 7 bis 10 angegebenen Dicken.","ECISS/TC 107 - EU\nNA 021-00-04-02 UA des FES - DE","2016-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10204","Norm","Europa","Metallische Erzeugnisse \u0096\nArten von Prüfbescheinigungen;","x",{"$nulls":10},"x","In diesem Dokument sind die verschiedenen Arten von Prüfbescheinigungen festgelegt, die dem Besteller in\nÜbereinstimmung mit den Vereinbarungen bei der Bestellung für die Lieferung von allen metallischen\nErzeugnissen, wie z. B. Blechen, Feinblechen, Stangen, Schmiedestücken, Gussstücken, zur Verfügung gestellt\nwerden können, unabhängig von der Art ihrer Herstellung.","ECISS/TC 9 - EU\nNMP 892 ","2005-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10213","Norm","Europa","Stahlguss für Druckbehälter",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm gilt für Stahlguss für drucktragende Teile. Sie schließt Werkstoffe ein, die für die Herstellung von Druckbehältercodes unterliegenden Teilen verwendet werden.\nDiese Europäische Norm gilt für Gussstücke, die durch ihre chemische Zusammensetzung (siehe Tabelle 2) und ihre mechanischen Eigenschaften (siehe Tabellen 3 bis 6) gekennzeichnet sind.\nIn Fällen, in denen Gussstücke vom Gießer zusammengeschweißt werden, gilt diese Europäische Norm.\nIn Fällen, in denen Gussstücke geschweißt werden\n— zusammen mit umformbaren Erzeugnissen (Bleche, Rohre, Schmiedestücke) oder\n— von anderen als Gießern\ngilt diese Europäische Norm nicht.","ECISS/TC 111","2016-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10216-1","Norm","Europa","Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –\nTechnische Lieferbedingungen –\nTeil 1: Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei\nRaumtemperatur",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen für zwei Güten, TR1 und TR2, nahtloser Rohre mit\n kreisförmigem Querschnitt aus unlegiertem Qualitässtahl mit festgelegten Eigenschaften bei Raum-temperatur fest.","ECISS/TC 110 - EU\nNA 021-00-09-01 UA des FES - DE","2014-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10216-3","Norm","Europa","Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –\nTechnische Lieferbedingungen –\nTeil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustählen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm enthält die technischen Lieferbedingungen für nahtlose Rohre mit kreisförmigem Querschnitt\n aus schweißbarem legiertem Feinkornbaustahl und legt dafür zwei Prüfkategorien fest.","ECISS/TC 110 - EU","2014-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10216-5","Norm","Europa","Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –\nTechnische Lieferbedingungen –\nTeil 5: Rohre aus nichtrostenden Stählen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen mit zwei Testkategorien für nahtlose Rohre\nmit kreisförmigem Querschnitt aus austenitischen (einschließlich warmfesten) Stählen und aus austenitischferritischen\nStählen fest, die für Druckbeanspruchungen und für korrosive Medien bei Raumtemperatur, bei\ntiefen Temperaturen und bei erhöhten Temperaturen bestimmt sind.","ECISS/TC 110 - EU","2021-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10217-7","Norm","Europa","Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen –\nTechnische Lieferbedingungen –\nTeil 7: Rohre aus nichtrostenden Stählen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Dieser Teil der EN 10217 legt die technischen Lieferbedingungen für geschweißte Rohre mit kreisförmigem \nQuerschnitt aus austenitischen und aus austenitisch-ferritischen Stählen, die für Druckbeanspruchungen und für korrosive Medien bei Raumtemperatur, bei tiefen Temperaturen und bei erhöhten Temperaturen bestimmt sind, in zwei Prüfkategorien fest.","ECISS/TC 110 - EU","2021-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10222-5","Norm","Europa","Schmiedestücke aus Stahl für Druckbehälter –\nTeil 5: Martensitische, austenitische und austenitisch-ferritische\nnichtrostende Stähle",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen für Schmiedestücke für Druckbehälter aus\n nichtrostenden und aus hochwarmfesten Stählen fest. Die chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften sind festgelegt.","ECISS/TC 111 - EU\nNA 021-00-10 AA im FES - DE","2017-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10241","Norm","Europa","Stahlfittings mit Gewinde",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Norm legt Anforderungen fest für Gewindefittings mit Nennweiten DN 6 bis einschließlich DN 150, aus\ngeschweißten oder nahtlosen Rohren, Schmiedestücken und gewalzten Stäben. Sie gilt für solche Stahlfittings mit\nGewinde, die für den Transport von Flüssigkeiten und Gas verwendet werden.","ECISS/TC 29 - EU\nNARD des ECISS!TC 29/SC 3 - DE","2000-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10253-3 ","Norm","Europa","Formstücke zum Einschweißen –\nTeil 3: Nichtrostende austenitische und austenitisch-ferritische\n(Duplex-) Stähle ohne besondere Prüfanforderungen",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Dieser Teil der EN 10253 legt die technischen Lieferbedingungen für nahtlose und geschweißte Formstücke\nzum Einschweißen (Rohrbogen, konzentrische und exzentrische Reduzierstücke, T-Stücke mit\ngleichem oder mit reduziertem Abzweig, Kappen) aus nichtrostendem austenitischem und austenitischferritischem\n(Duplex-)Stahl, ohne spezielle Anforderungen an die Prüfung fest.\nDiese Norm legt fest:\n⎯ Stahlsorten;\n⎯ mechanischen Eigenschaften;\n⎯ Maße und Grenzabmaße;\n⎯ Anforderungen an die Prüfungen;\n⎯ Prüfbescheinigungen;\n⎯ Kennzeichnung;\n⎯ Versandvorbereitung und Verpackung.","CEN/TC ECISS/TC 29 - EU","2009-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10253-4","Norm","Europa","Formstücke zum Einschweißen –\nTeil 4: Austenitische und austenitisch-ferritische (Duplex-)Stähle mit\nbesonderen Prüfanforderungen",null,null,null,"x","x","x",{"$nulls":6},"Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen für nahtlose und geschweißte\nFormstücke zum Einschweißen (Rohrbogen, konzentrische und exzentrische Reduzierstücke, T-Stücke mit\ngleichem Abzweig und T-Stücke mit reduziertem Abzweig, Kappen) aus nicht rostendem austenitischem und\naustenitisch-ferritischem (Duplex-)Stahl fest, die für druck- und korrosionsbeständige Anwendungsfälle bei\nRaumtemperatur, Niedrigtemperatur oder bei erhöhten Temperaturen vorgesehen sind.\nDiese Norm legt fest:\n⎯ die Bauart der Formstücke;\n⎯ Bauart A (siehe 7.2);\n⎯ Bauart B (siehe 7.3);\n⎯ die Stahlsorten;\n⎯ die mechanischen Eigenschaften;\n⎯ die Maße und Grenzabmaße;\n⎯ die Anforderungen an die Prüfungen;\n⎯ die Prüfbescheinigungen;\n⎯ die Kennzeichnung;\n⎯ die Versandvorbereitung und Verpackung.","CEN/TC 29 - EU","2017-11","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10269","Norm","Europa","Stähle und Nickellegierungen für Befestigungselemente für den Einsatz\nbei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"x","Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Halbzeug, Stäbe und Draht für Befestigungselemente für den Einsatz bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen aus unlegierten und legierten (einschließlich nichtrostenden) Stählen und Nickellegierungen nach Tabelle 1 fest.\nDie Anforderungen dieser Norm können auch für Befestigungselemente als Fertigprodukt angewendet werden.\nBei Lieferungen nach dieser Europäischen Norm gelten ebenfalls die allgemeinen technischen Lieferbedingungen nach EN 10021.","ECISS/TC 107 - EU","2014-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10289","Norm","Europa","Stahlrohre und ­formstücke für On­ und Offshore­verlegte\nRohrleitungen \u0096\nUmhüllung (Außenbeschichtung) mit Epoxi­ und epoxi­modifizierten\nMaterialien",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an die Umhüllung mit flüssig aufgebrachtem Epoxi (EP) und\nEpoxi-modifiziertem Material (EP-MOD) für den Korrosionsschutz von Stahlrohren und -formteilen fest.\nNach dieser Norm kann die Umhüllung auf längs- und spiralgeschweißten sowie auf nahtlose Stahlrohre und\nFormteile zum Bau von Rohrleitungen für die Beförderung von Flüssigkeiten und Gasen aufgebracht werden.\nBei der Kaltbiegung von Teilen muss die Beschichtung in Abhängigkeit ihrer Dehneigenschaften nach dem\nBiegevorgang aufgebracht werden, wenn vom Besteller nicht anders vorgegeben.","ECISS/TC 29 - EU\nNARD des ECISS!TC 29/SC 3 - DE","2004-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 10305-1","Norm","Europa","Präzisionsstahlrohre –\nTechnische Lieferbedingungen –\nTeil 1: Nahtlose kaltgezogene Rohre",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt die technischen Lieferbedingungen für nahtlose kaltgezogene Präzisionsrohre aus Stahl mit kreisförmigem Querschnitt und einem Nennaußendurchmesser D ≤ 380 mm fest.\nDieses Dokument darf auch für andere Querschnitte angewendet werden.\nRohre nach diesem Dokument sind durch genau definierte Grenzabmaße und eine festgelegte maximale Oberflächenrauheit charakterisiert. Typische Anwendungsgebiete sind der Fahrzeugbau, die Möbelindustrie und der Maschinenbau allgemein.","ECISS/TC 110 - EU","2016-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1092-1","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen –\nRunde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile,\nnach PN bezeichnet –\nTeil 1: Stahlflansche",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm über eine einzelne Flanschenreihe legt Anforderungen fest für runde Stahlflansche mit\nden PN-Stufen PN 2,5 bis PN 100 und den Nennweiten DN 10 bis DN 4 000.\nDiese Norm legt die Flanschtypen und ihre Dichtflächenformen, Maße, Toleranzen, Gewinde, Schraubengrößen,\nOberflächenbeschaffenheit der Dichtflächen der Flanschverbindung, Kennzeichnung, Werkstoffe, Druck-/\nTemperatur-Zuordnungen und ungefähre Flanschgewichte fest.\nDiese Norm gilt nicht für Flansche, die aus Stangenmaterial gedreht werden, und nicht für Flansche der\nTypen 11, 12 und 13 aus Blech.","CEN/TC 74 - EU\nNARD-74 - DE","2018-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1127-1","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphären –\nExplosionsschutz –\nTeil 1: Grundlagen und Methodik","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Europäische Norm legt Verfahren zur Identifizierung und Bewertung von gefährlichen Situationen\ndie zu Explosionen führen können, und die für die erforderliche Sicherheit geeigneten Entwurfs- und Konstruktionsmaßnahmen. Dies wird\nerreicht durch:\nRisikobewertung;\nRisikominderung.\nDie Sicherheit von Geräten, Schutzsystemen und Komponenten kann erreicht werden durch: Beseitigung von Gefahren und/oder\nBegrenzung des Risikos, d. h. durch:\na) eine geeignete Konstruktion (ohne Verwendung von Schutzvorrichtungen);\nb) Schutzmaßnahmen;\nc) Informationen zur Verwendung;\nd) andere Präventivmaßnahmen.","CEN/TC 305 - EU","2019-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12627","Norm","Europa","Industriearmaturen –\nAnschweißenden für Armaturen aus Stahl",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt die Maße für Anschweißenden von Armaturen aus Stahl DN 8 bis DN 1 400 fest,\ndie an genormte Rohrleitungen angeschweißt werden.","CEN/TC 69 - EU","2018-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12811-1","Norm","Europa","Temporäre Konstruktionen für Bauwerke \u0096\nTeil 1: Arbeitsgerüste \u0096\nLeistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"Diese Europäische Norm legt Leistungsanforderungen sowie Verfahren für Entwurf, Konstruktion und\nBemessung von Arbeitsgerüsten fest. Die Anforderungen gelten für Arbeitsgerüste, die das angrenzende\nBauwerk zur Standsicherheit benötigen; grundsätzlich sind sie jedoch auch auf andere Arbeitsgerüste\nanwendbar. Neben den üblichen Anforderungen sind auch die für Sonderfälle einbezogen.\nDiese Europäische Norm legt die Verwendung bestimmter Werkstoffe und allgemeine Regeln für vorgefertigte\nGerüstbauteile fest.\nDie Norm gilt nicht für:\n\u0096 Feste oder verschiebbare an Seilen hängende Arbeitsbühnen;\n\u0096 Fahrgerüste und fahrbare Arbeitsbühnen;\n\u0096 Hubarbeitsbühnen;\n\u0096 Dachfanggerüste;\n\u0096 Wetterschutzdächer.","CEN/TC 53/WG 1 - EU\n11.05.00 - DE","2004-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12982","Norm","Europa","Industriearmaturen –\nBaulängen für Armaturen mit Anschweißenden","x",null,null,"x","x",{"$nulls":5},"x",null,"Diese Europäische Norm legt die Baulängen für Armaturen aus Stahl mit Anschweißenden und Anschlussmaßen\nnach EN 12627 fest, die in nach PN und Class bezeichneten Rohrleitungssystemen verwendet\nwerden.\nDer PN-Bereich umfasst:\n⎯ PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; PN 160; PN 250; PN 320; PN 400.\nDer Class-Bereich umfasst:\n⎯ Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1 500, Class 2 500.\nDer Nennweitenbereich umfasst:\n⎯ DN 8; DN 10; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150;\nDN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800;\nDN 900; DN 1 000; DN 1 200.","CEN/TC 69 - EU","2009-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13184","Norm","Europa","Zerstörungsfreie Prüfung\nDichtheitsprüfung\nDruckänderungsverfahren","x",{"$nulls":10},"x","Diese Europäische Norm legt die Verfahren zur Bestimmung der Strömung durch Lecks in der Umwandung\neines abgeschlossenen Prüfobjektes, das einem Druckgefälle ausgesetzt ist, fest. Die Verfahren beruhen auf\nder Auswertung der Änderung der Gasmasse innerhalb des Prüfobjektes. Die Zustandsgleichung für ideale\nGase gibt das Verhältnis zwischen Masse, Druck, Temperatur und Volumen des Gases an, das im freien Innenvolumen\ndes Prüfobjektes enthalten ist. Unter bestimmten Umständen dürfen eine oder mehrere Variable als konstant angenommen werden, und damit kann die Massenänderung zum Beispiel durch Kontrolle der\nDruckänderung oder der Druck-Temperatur-Änderung innerhalb des Prüfobjektes beurteilt werden.\nDie Volumenänderung des Prüfobjektes (aufgrund von Druck- und Temperaturänderung bei der Prüfung) sollte\nberücksichtigt werden. In den meisten industriellen Anwendungen ist diese Änderung jedoch so klein, dass sie\nvernachlässigt werden kann. Im größten Teil dieser Norm wird deshalb das Volumen während der Prüfung als\nkonstant angenommen.\nDie Verformbarkeit des Prüfobjektes wird üblicherweise bei der Planung der Prüfspezifikation berücksichtigt\nwerden, und wenn die Prüfgenauigkeit durch eine Volumenänderung beeinflusst werden kann, können alternative\nFormeln oder Verfahren, bei denen der Druck konstant gehalten wird (Strömungsmessung), angewendet\nwerden.","CEN/TC 138 - EU","2001-07","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13445-3","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter –\nTeil 3: Konstruktion",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Dieser Teil 3 der Europäischen Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion von unbefeuerten Druckbehältern\nnach EN 13445-1:2014 und hergestellt aus Stählen nach EN 13445-2:2014 fest.\nEN 13445-5:2014 gibt im Anhang C Bedingungen für die Konstruktion von Zugangs- und Besichtigungsöffnungen,\nvon Verschlüssen und besonderen Verschlusselementen.\nANMERKUNG Dieser Teil gilt für Konstruktion und Berechnung von Behältern vor der Inbetriebnahme. Er kann auch, mit\nentsprechenden Anpassungen, für Berechnungen oder analytische Nachweise im Betrieb verwendet werden.","CEN/TC 54 - EU\nNA 012-00-05 AA des FNCA - DE","2021-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13480-3","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen –\nTeil 3: Konstruktion und Berechnung",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"Dieser Teil dieser Europäischen Norm legt die Konstruktion und Berechnung von metallischen industriellen\nRohrleitungen einschließlich ihrer Halterungen, soweit durch EN 13480 abgedeckt, fest.","CEN/TC 267 - EU\nNA 082-00-17 AA des NARD - DE","2017-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 14585-1","Norm","Europa","Gewellte Metallschlauchleitungen für Druckanwendungen –\nTeil 1: Anforderungen",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen für Werkstoffe, Auslegung, Fertigung, Prüfung und\nDokumentation von gewellten Metallschlauchleitungen für Druckanwendungen mit einem maximalen zulässigen\nDruck PS über 0,5 bar.","CEN/TC 342 - EU","2022-05","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 14994","Norm","Europa","Schutzsysteme zur Druckentlastung von\n Gasexplosionen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Europäische Norm legt die grundlegenden Gestaltungsanforderungen an die Schutzsysteme zur\nDruckentlastung von Gasexplosionen fest. Diese Europäische Norm, EN 14797 und EN 14460 bilden eine\nReihe von drei Normen, die zusammen angewendet werden.","CEN/TC 305","2007-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1505","Norm","Europa","Lüftung von Gebäuden; Luftleitungen und\nFormstücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Norm legt Maße Für Luftleitungen (Kanäle) und Formstücke aus Blech mit Rechteckquerschnitt fest. Sie gilt für\n Luftleitungen, die in Anlagen zur Lüftung Und Klimatisierung von Gebäuden, in denen sich Menschen aufhalten, verwendet werden. Die Wanddicke der Luftleitungen und Formstücke wird in dieser Norm nicht festgelegt; die Festigkeit und Dichtheit werden in prEN 1507 behandelt. Für Luftleitungen mit rundem Querschnitt gilt EN 1506.","CEN/TC 156","1998-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1514-1","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen\nMaße für Dichtungen für Flansche mit PN-Bezeichnung\nTeil 1 : Flachdichtungen aus nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne Einlagen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt die Maße und Kennzeich¬\nnung von Flachdichtungen aus nichtmetallischem Werk¬\nstoff mit oder ohne Einlagen für Flansche nach\nprEN 1092-1, EN 1092-2, prEN 1092-3 und prEN 1092-4\nsowie für Rohre und Formstücke nach EN 545, EN 598\nund EN 969 fest bis PN 63 und bis DN 4 000.","CEN/TC 74 - EU","2023-03","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1515-1","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen\nSchrauben und Muttern\nTeil 1: Auswahl von Schrauben und Muttern","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm gilt für die Auswahl von Schrauben, Gewindebolzen und Muttern für Flansche mit PN\nBezeichnung der Normen der Reihe EN 1092 und Class Bezeichnung der Normen der Reihe EN 17591).\nSie legt die Normen für Maße, Werkstoffe und Technische Lieferbedingungen für die Schrauben, Gewindebolzen\nund Muttern fest.\nSchrauben und Muttern in dieser Norm sind für die Verwendung zusammen mit Flanschen der Normen der Reihen\nEN 1092 und EN 1759 ausgewählt; diese Auswahl ist nicht für eine allgemeine Verwendung gedacht.\nDie Auswahl der Werkstoffe basiert auf allgemein üblichen Werkstoffen. Sie deckt alle Druck- und Temperaturbereiche\nfür den allgemeinen Einsatz genormter Flansche ab.\nFür besondere Anwendungsfälle können andere Werkstoffe vom Anwender ausgewählt werden.\nIn einigen Fällen wurden aufgrund unterschiedlicher Anforderungen in den nationalen Normen ähnliche Legierungen\naufgenommen, die sich nur durch den Kohlenstoffgehalt unterscheiden (z. B. 0,25 % oder 0,42 %). Erst wenn die\nbenötigten EN-Normen vorliegen, kann erwartet werden, daß die Anzahl der genormten Werkstoffe reduziert wird.","CEN/TC 74 - EU","2000-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1515-2","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen\nSchrauben und Muttern\nTeil 2: Klassifizierung von Schraubenwerkstoffen für Stahlflansche,\nnach PN bezeichnet","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm klassifiziert die Kombination von Schraubenwerkstoffen mit den Flansch-\nWerkstoffgruppen der Stahlflansche prEN 1092-1 (nach PN bezeichnet).\nSchraubenwerkstoffe sind aufgeführt in EN 1515-1, Flansch-Werkstoffgruppen sind aufgeführt in prEN 1092-1.","CEN/TC 74 - EU","2002-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1591-1","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen –\nRegeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden\nFlanschen und Dichtung –\nTeil 1: Berechnung","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm legt eine Berechnungsmethode für Flanschverbindungen mit runden Flanschen, Schrauben und Dichtung fest. Sie hat den Zweck, die Festigkeit der Konstruktion sicherzustellen und die Dichtigkeit zu kontrollieren. Dafür werden Dichtungskennwerte angewendet, die auf Definitionen und Prüf-verfahren nach EN 13555 beruhen.\nDie Berechnungsmethode ist nicht anwendbar auf Flanschverbindungen mit einem metallischen Dichtflächen-kontakt und auf Flanschverbindungen, deren Steifigkeit über die Dichtungsbreite stark schwankt. Bei Dichtungen in unelastischen Werkstoffen, die starke Verformungen zulassen, können die Ergebnisse nach dieser Berechnungsmethode übermäßig konservativ sein (d. h. erforderliche Schraubenkraft zu hoch, zulässiger Mediendruck zu gering, erforderliche Flanschdicke zu groß usw.).","CEN/TC 74 - EU\nNA 082-00-16 AA des NARD - DE","2021-05","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN CEN/TR 1591-2","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen –\nRegeln für die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden\nFlanschen und Dichtung –\nTeil 2: Dichtungskennwerte","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"Diese Europäische Norm legt Dichtungskennwerte für vorausgehende Berechnungen von Flanschverbindungen\nnach EN 1591-1 fest. Sobald dieser Dichtungstyp ausgewählt wurde, sollten die Parameter für\nDichtungen dieses Typs von den unterschiedlichen möglichen Lieferern für weitere Berechnungen angewendet\nwerden, weil es innerhalb eines Dichtungstyps Unterschiede geben wird, die herstellerabhängig sind.","CEN/TC 74 - EU","2023-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 16942","Norm","Europa","Kraftstoffe –\nIdentifizierung der Fahrzeug-Kompatibilität –\nGraphische Darstellung zur Verbraucherinformation","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Diese Europäische Norm legt einheitliche Kennzeichnungen für in Verkehr gebrachte flüssige und gasförmige Kraftstoffe fest. Die Anforderungen dieser Norm erfüllen den Informationsbedarf der Verbraucher in Bezug auf die Kompatibilität zwischen Kraftstoffen und Fahrzeugen, die in Verkehr gebracht werden. Die Kennzeichnung soll gut sichtbar an Zapfsäulen, Tankstellen, Fahrzeugen, im Kraftfahrzeughandel und in Verbraucherhandbüchern dargestellt werden, wie es in diesem Dokument beschrieben ist.\nIn Verkehr gebrachte Kraftstoffe umfassen beispielsweise mineralöl-basierte Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Erdgas, Flüssiggas (en: liquefied petroleum gas, LPG), Wasserstoff und Biogas sowie Gemische der genannten Kraftstoffe für mobile Anwendung.","CEN/TC 441 - EU\nNA 062-06-32-05 UA - DE","2023-10","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 17124","Norm","Europa","Wasserstoff als Kraftstoff –\nProduktfestlegung und Qualitätssicherung –\nProtonenaustauschmembran(PEM)-Brennstoffzellenanwendungen für\nStraßenfahrzeuge","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"Dieses Dokument legt die Qualitätseigenschaften von Wasserstofftreibstoff und die zugehörige\nQualitätssicherung fest, um eine Gleichförmigkeit des Wasserstoffprodukts sicherzustellen, das für die\nNutzung in Fahrzeugsystemen mit Protonen-Austauschmembran-Brennstoffzellen (Proton Exchange\nMembrane, PEM) getankt wird.","CEN/TC 268 - EU\nNA 032-03-06 AA des NAGas - DE","2022-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1779","Norm","Europa","Zerstörungsfreie Prüfung - Dichtheitsprüfung - Kriterien zur Auswafil von Prüfmethoden und -verfahren","x",null,null,null,"x",{"$nulls":6},"x","Diese Norm wurde berichtigt durch: DIN EN 1779 Berichtigung 1:2005-02","-","1999-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1990","Norm","Europa","Grundlagen der Tragwerksplanung","x",null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA 005-51-02 AA  Bauwesen","2021-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1991-1-4/NA","Norm","Europa","Nationaler Anhang –\nNational festgelegte Parameter –\nEurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke –\nTeil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten","x",null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieser Norm-Entwurf enthält eine überarbeitete Fassung des deutschen Nationalen Anhangs (NA) zu DIN EN 1991-1-4:2010-12 \"Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten\". Der Nationale Anhang liefert nationale Regeln zur Bestimmung der Einwirkungen aus natürlichem Wind für die Bemessung von Gebäuden und ingenieurtechnischen Anlagen, die bei der Anwendung von DIN EN 1991-1-4:2010-12 in Deutschland zu berücksichtigen sind.","DIN NA 005-51-02 AA  Bauwesen","2023-02","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1998-1","Norm","Europa","Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben –\nTeil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten","x",null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"-","DIN NA 005-51-06 AA Bauwesen","2010-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1998-1/NA","Norm","Europa","Nationaler Anhang –\nNational festgelegte Parameter –\nEurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben –\nTeil\n1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau","x",null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument enthält nationale Festlegungen für den Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Bauwerken des Hoch- und Ingenieurbaus in Erdbebengebieten, die bei der Anwendung von DIN EN 1998-1:2010-12 und DIN EN 1998-1/A1:2013-05 in Deutschland zu berücksichtigen sind.","DIN NA 005-51-06 AA \nBauwesen","2023-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 764-7","Norm","Europa","Druckgeräte –\nTeil 7: Sicherheitseinrichtungen für unbefeuerte Druckgeräte","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Norm-Entwurf legt die Anforderungen an Sicherheitssysteme fest, zum Schutz von Druckbehältern, Systemen von Druckbehältern, Rohrleitungen, Ausrüstungsteilen und Baugruppen vor unzulässigen Betriebsbedingungen. ","DIN NA 012-00-05 AA Unbefeuerte Druckbehälter","2019-10","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 81346-1","Norm","Europa","Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und\nIndustrieprodukte –\nStrukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung –\nTeil 1: Allgemeine Regeln ","x",{"$nulls":5},"x","x",{"$nulls":4},"Die Normen der Normenreihe IEC 81346-x beschreiben allgemeine Prinzipien zur Strukturierung von Systemen sowie von Information über Systeme. Aufbauend auf diesen Prinzipien sind Regeln und Anleitungen zur Bildung von eindeutigen Referenzkennzeichen gegeben. Sie dienen der durchgängigen Identifizierung von Objekten, das Attribuieren von Informationen und zugehörigen Komponenten und finden Anwendung in beliebigen Systemen und Branchen, auf allen technischen Gebieten. Dabei liefert die einer Komponente zugeschriebene Referenzkennzeichnung den Schlüssel zum entsprechenden Objekt durchgängig in der gesamten, vielgestaltigen Dokumentation. Objekte eines Systems lassen sich nach Aspekten ihrer eingeschriebenen Information hierarchisch strukturieren; Teil -1 der Normenreihe bestimmt eine Hierarchie der \"Komposition\" dieser Aspekte nach Regeln und stellt Umsetzungsbeispiele vor. Die Grundsätze sind allgemein einsetzbar auf allen technischen Gebieten (Mechanik, Elektrotechnik, Bauwesen, Prozesse im Auftrag, und andere). Auch finden sie Anwendung in Systemen unterschiedlicher Zusammensetzungen und Technologien. DIN EN IEC 81346-1 wird als horizontale Basis für Technische Komittees benannt; insofern können sich Einschränkungen ergeben über das konkrete Umsetzen von Referenzkennzeichnung in produktspezifischen Normen.","-","2024-07","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 81346-2","Norm","Europa","Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und\nIndustrieprodukte –\nStrukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung –\nTeil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben von Klassen\n(IEC 81346-2:2009)","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Die Normen der Reihe IEC 81346-x beschreiben allgemeine Prinzipien zur Strukturierung von Systemen sowie von Information über Systeme. Aufbauend auf diesen Prinzipien sind Regeln und Anleitungen zur Bildung von eindeutigen Referenzkennzeichen gegeben. Sie dienen der durchgängigen Identifizierung von Objekten und zugehörigen Komponenten und finden Anwendung in beliebigen Systemen und Branchen, auf allen technischen Gebieten. Teil -1 der Reihe bestimmt eine Hierarchie der \"Komposition\", Teil -2, daneben, eine Hierarchie (Klassen) der \"Funktionen\". Das hier festgelegte Klassifizierungsschema für definierte Objektklassen, wie auch die entsprechenden Kennbuchstaben, sind ebenfalls allgemeingültig angesetzt, so dass sie für Prozesse aller technischen Disziplinen und Industriezweige zur Verfügung stehen. Dabei kann die Klassifizierung ein bis drei Stufen tief reichen (das heißt bis zu 3 Kennbuchstaben), und jede Objektklasse fasst eine bestimmte, eignende Funktion. Zwei Beispiele möglicher Klassifizierungs-Schemata für spezifische Anwendungen sind ausgeführt mit: \"Räume\" und \"Objekte für Infrastruktur\".","-","2020-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 837-1","Norm","Europa","Druckmeßgeräte Teil 1 : Druckmeßgeräte mit Rohrfedern\nMaße, Meßtechnik, Anforderungen und Prüfung","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"-","-","1997-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12953-1","Norm","Europa","Großwasserraumkessel –\nTeil 1: Allgemeines",null,"x","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument gilt für Großwasserraumkessel mit einem Inhalt von mehr als 2 l zur Erzeugung von Dampf und/oder Heißwasser bei einem maximal zulässigen Druck von mehr als 0,5 bar und bei einer Temperatur über 110 °C. Für die Anwendung dieses Dokuments sind die folgenden drucktragenden Teile eingeschlossen: - der Großwasserraumkessel als eine Einheit von Druckgeräten einschließlich aller drucktragenden Teile vom Speisewasser-/Heißwassereintritt (einschließlich Eintrittsarmatur) bis einschließlich des Dampf- und/oder Heißwasseraustritts (einschließlich Austrittsarmatur oder, falls dort keine Armatur vorhanden ist, der ersten Rundnaht oder dem ersten Flansch nach dem Großwasserraumkessel oder gegebenenfalls des Sammlers); - alle Überhitzer, Economiser und Verbindungsrohre; - zusätzlich die an den Kessel angeschlossenen Rohrleitungen, die für Dienste wie Entleerung, Entlüftung, Abkühlung und so weiter erforderlich sind, bis zur ersten Absperrarmatur oder, falls dort keine Armatur vorhanden ist der ersten Rundnaht oder dem ersten Flansch nach dem Großwasserraumkessel oder gegebenenfalls des Sammlers/der Verrohrung."," DIN NA 082-00-18 AA Dampfkesselanlagen","2024-04","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12953-8","Norm","Europa","Großwasserraumkessel\nTeil 8: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen\nDrucküberschreitung",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"-","-","2002-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12953-9","Norm","Europa","Großwasserraumkessel –\nTeil 9: Anforderungen an Begrenzungseinrichtungen an Kessel und\nZubehör",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Dokument legt die Anforderungen an Begrenzer fest, die in Sicherheitssystemen für Großwasserraumkessel eingebaut sind, wie in EN 12953-1:2012 festgelegt. Dieses Dokument umfasst die Anforderungen an die Ausführung und die Prüfung der Begrenzer. ","DIN NA 082-00-18 AA Dampfkesselanlagen ","2023-07","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12953-6","Norm","Europa","Großwasserraumkessel –\nTeil 6: Anforderungen an die Ausrüstung für den Kessel",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen an die sicherheitstechnische Ausrüstung (Dampf-/Heißwassererzeuger und/oder Baugruppen) der in EN 12953-1:2012 definierten Großwasserraumkessel fest, um sicherzustellen, dass der Kessel innerhalb der zulässigen Grenzen (Druck, Temperatur usw.) arbeitet und, sofern die Grenzen überschritten werden, die Energiezufuhr automatisch am Kessel unterbrochen und verriegelt wird, unabhängig vom Grad des Eingriffs. ANMERKUNG 1 In diesem Dokument gilt der Begriff „Kessel“ für Dampf-/Heißwassererzeuger und/oder Baugruppen. ANMERKUNG 2 Die maximale Betriebsdauer ohne manuelles (menschliches) Eingreifen kann für jedes Kesselsystem festgelegt werden. ANMERKUNG 3 Der Anhang C enthält Empfehlungen zum Betrieb und zur Prüfung des Kesselsystems mit einer maximalen Betriebsdauer ohne manuelles (menschliches) Eingreifen von 24 h und 72 h. ","DIN NA 082-00-18 AA Dampfkesselanlagen ","2023-07","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 1515-4","Norm","Europa","Flansche und ihre Verbindungen –\nSchrauben und Muttern –\nTeil 4: Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im\nGültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Europäische Norm gilt für die Auswahl von Schrauben und Muttern zur Anwendung im Gültigkeitsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Sie legt Normen und zusätzliche Anforderungen an Maße, Werkstoffe und technische Lieferbedingungen für Schrauben und Muttern fest. Schrauben und Muttern nach dieser Norm werden für den Gebrauch in Kombination mit Flanschen ausgewählt, die der Normenreihe EN 1092 (nach PN bezeichnete Flansche) sowie der Normenreihe EN 1759 (nach Class bezeichnete Flansche) entsprechen. ","DIN NA 082-00-16 AA Flansche und ihre Verbindungen","2022-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 14597","Norm","Europa","Temperaturregeleinrichtungen und Temperaturbegrenzer für\nwärmeerzeugende Anlagen","x",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm gilt für elektrische oder nichtelektrische Temperaturregeleinrichtungen, die zur Regelung der Temperatur in wärmeerzeugenden Anlagen durch Regelung der Energiezufuhr verwendet werden, sowie für Begrenzungseinrichtungen, die sicherstellen, dass die Temperatur in den wärmeerzeugenden Anlagen einen zuvor festgelegten Wert nicht überschreitet. Diese Europäische Norm legt Betriebswerte, Betriebsdauer und Betriebsabläufe fest, die von der Sicherheit der wärmeerzeugenden Anlage vorgegeben werden. Diese Europäische Norm gilt auch für Regel- und Steuergeräte, in denen NTC- oder PTC-Thermistoren verwendet werden, für die zusätzliche Anforderungen in Anhang J von IEC 60730-2-9 enthalten sind. Diese Europäische Norm gilt für Regel- und Steuergeräte mit einer Bemessungsspannung bis zu 690 V und einem Bemessungsstrom bis zu 63 A. Diese Europäische Norm gilt auch für manuell betätigte Regel- und Steuergeräte, falls diese elektrisch und/oder mechanisch einen integralen Bestandteil von automatischen Regel- und Steuergeräten darstellen. Diese Europäische Norm gilt nicht für Raumtemperaturregler.","-","2015-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12285-1","Norm","Europa","Werksgefertigte Tanks aus Stahl –\nTeil 1: Liegende, zylindrische, ein- und doppelwandige Tanks zur\nunterirdischen Lagerung von brennbaren und nicht brennbaren\nwassergefährdenden Flüssigkeiten, die nicht für das Heizen und Kühlen\nvon Gebäuden vorgesehen sind",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Europäische Norm legt die Produkteigenschaften sowie Prüfverfahren für werksgefertigte zylindrische, liegende, einwandige (Typ S) und doppelwandige (Typ D) Stahltanks zur unterirdischen Lagerung (brennbarer und nichtbrennbarer) wassergefährdender Flüssigkeiten, die bei üblichen Umgebungstemperaturbedingungen (-20 °C bis +50 °C) in industriellen Prozessen oder Tankstellen installiert sind, mit folgenden Anwendungsgrenzen fest: - Nenndurchmesser von 800 mm bis 3 000 mm und - maximale Gesamtlänge bis zum 6-fachen des Nenndurchmessers und - Betriebsdruck (Po) von maximal 150 kPa (1,5 bar) (abs.) und minimal -5 kPa (-50 mbar) (abs.); und - für doppelwandige Tanks mit einem Vakuum-Leckanzeigesystem, bei denen die kinematische Viskosität des Lagermediums 5 × 10-3 m2 s-1 nicht übersteigt. Tanks, die nach dieser Norm ausgelegt wurden, ermöglichen eine Erddeckung von bis zu 1,5 m. Wenn eine Verkehrsbelastung auf der Oberfläche oder eine größere Erddeckung vorliegen, ist eine Berechnung durchzuführen. Die Norm gilt weder für Tanks, welche eingesetzt werden für die Lagerung und/oder Bereitstellung von Kraftstoffen für Heiz-/Kühlsysteme von Gebäuden sowie von heißem oder kaltem Wasser, das nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, noch für Lasten und speziellen Maßnahmen, die in erdbebengefährdeten Gebieten erforderlich sind. Hinweise zum Einbau der Tanks sind in Anhang A gegeben, der allerdings keine speziellen Maßnahmen enthält, die in Überschwemmungsgebieten notwendig sein können. Diese Norm ist nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten anwendbar, welche unter die in Tabelle 1 aufgeführten Gefahrgutklassen fallen, da von ihnen besondere Gefahren ausgehen: Tabelle 1 - Liste gefährlicher Güter, deren Lagerung durch diese Norm nicht abgedeckt ist, UN-Klassifizierung, Art des Gefahrguts Klasse 1 Explosivstoffe, Klasse 4.2 Stoffe, bei denen die Gefahr einer Spontanzündung besteht, Klasse 4.3 Stoffe, die im Kontakt mit Wasser entflammbare Gase bilden, Klasse 5.2 organische Peroxide, Klasse 6.2 infektionserregende Stoffe, Klasse 7 radioaktive Substanzen, Blausäure oder blausäurelösliche Flüssigkeiten, Metallcarbonyle, Fluorwasserstoffsäuren, Bromidflüssigkeiten. Die genannten Klassifizierungen entsprechen den durch den Fachausschuss der Vereinten Nationen über den Transport gefährlicher Güter verabschiedeten Klassen (nicht zu verwechseln mit den Tankklassen nach 6.2).","DIN NA 104-01-02 AA Werksgefertigte Metalltanks","2018-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13445-5","Norm","Europa","Unbefeuerte Druckbehälter –\nTeil 5: Inspektion und Prüfung",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Europäische Norm legt die Inspektion und Prüfung von einzeln und in Serie gefertigten Druckbehältern aus Stählen nach EN 13445-2:2021 unter vorwiegend nicht dynamischer Belastung fest (das heißt Behälter mit einer äquivalenten Anzahl voller Druckzyklen im Betrieb unter 500). Besondere Anforderungen für den Betrieb unter zyklischer Belastung sind in EN 13445-3:2021 und Anhang G des vorliegenden Teils der Norm enthalten. Besondere Anforderungen für Druckbehälter oder Druckbehälterteile, die im Zeitstandbereich betrieben werden, sind in Abschnitt 5, Abschnitt 6, Abschnitt 10, Anhang H und Anhang I festgelegt.","DIN NA 012-00-05 AA Unbefeuerte Druckbehälter","2021-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13480-5","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen –\nTeil 5: Prüfung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"x","Diese Norm beschreibt Anforderungen an die Prüfungen von metallischen industriellen Rohrleitungen nach den Festlegungen in EN 13480-1, die bei Fertigung und Verlegung nach EN 13480-4 an einzelnen, nach EN 13480-3 und EN 13480-6 (falls anwendbar) ausgelegten vorgefertigten Baugruppen (Spools) oder Rohrleitungssystemen einschließlich Halterungen, durchzuführen sind. Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 267 \"Metallische industrielle Rohrleitungen\" erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.","DIN NA 082-00-17 AA Industrielle Rohrleitungen","2017-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 12464-1 Beiblatt 1","Norm","Europa","Licht und Beleuchtung –\nBeleuchtung von Arbeitsstätten –\nTeil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen; Beiblatt 1: Beleuchtungskonzepte\nund Beleuchtungsarten für künstliche Beleuchtung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Die Inhalte dieses Beiblatts beziehen sich auf die Erfordernisse für Sehkomfort und Sehleistung und nicht auf die Anforderungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit und richten sich primär an Planende. Dieses Beiblatt beschreibt Rahmenbedingungen für die planerische Umsetzung von Beleuchtungskonzepten. Die Hinweise in diesem Dokument sollen dabei helfen, sowohl die Anforderungen der ASR A3.4, als auch der DIN EN 12464-1 einzuhalten.","DIN NA 058-00-04 AA  Lichttechnik (FNL)","2024-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN 13480-4","Norm","Europa","Metallische industrielle Rohrleitungen –\nTeil 4: Fertigung und Verlegung",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm beschreibt die Anforderungen an die Fertigung und Verlegung einschließlich der Halterungen von Rohrleitungssystemen, die nach EN 13480-3 konstruiert sind. Ziel der ersten vollständigen Überarbeitung der EN 13480-4:2002 ist die Anpassung an den Stand der Technik und eine erhöhte Anwenderfreundlichkeit.","DIN NA 082-00-17 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2017-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 10380","Norm","International","Rohrleitungen –\nGewellte Metallschläuche und Metallschlauchleitungen\n(ISO 10380:2012)",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm (EN ISO 10380:2012) legt die Mindestanforderungen für die Ausführung, Herstellung, Prüfung und Installation von gewellten Metallschläuchen und Metallschlauchleitungen fest. Die wesentlichen Änderungen in dieser überarbeiteten Norm sind folgende: - Aktualisierung des Normaufbaus; - Aktualisierung der Prüf- und Leistungsanforderungen an die Industriepraxis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; - Einführung einer Konformitätsbewertung und eines Zertifizierungssystems. Diese Norm ist eine Grundlagennorm für gewellte Metallschläuche und Schlauchleitungen für allgemeine Anwendungen. Gewellte Metallschläuche und Schlauchleitungen, die allen Gesichtspunkten dieser Norm entsprechen, gelten als nach guter Ingenieurpraxis ausgeführt und hergestellt. Die Anforderungen dieser Norm sind für Planer, Hersteller, Anwender, Zulieferer und Einfuhrhändler von gewellten Metallschläuchen von Bedeutung. Nicht dauerhafte, lösbare Verbindungen zwischen Schläuchen und Anschlussteilen sind auf dem Markt erhältlich. Deren Konstruktionen sind nicht Gegenstand dieser Norm.","DIN NA 082-00-01 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2013-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 10628-1","Norm","International","Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –\nTeil 1: Spezifikation der Schemata (ISO 10628-1:2014)","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"ie Norm DIN EN ISO 10628-1 legt die Klassifikation, den Inhalt und die Darstellung von Fließschemata fest. Außerdem werden Regeln für die Erstellung von Fließschemata für die chemische und petrochemische Industrie aufgestellt.","DIN NA 012-00-03 AA Chemischer Apparatebau (FNCA)","2015-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 10628-2","Norm","International","Schemata für die chemische und petrochemische Industrie –\nTeil 2: Graphische Symbole (ISO 10628-2:2012)","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Diese Norm legt graphische Symbole für die Erstellung von Fließschemata für verfahrenstechnische Anlagen fest. Diese Fließschemata zeigen den Aufbau und die Funktion verfahrenstechnischer Anlagen und bilden einen Teil der vollständigen technischen Dokumente, die für Planung, Bau, Montage, Verwaltung, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme einer Anlage benötigt werden. Diese Norm findet keine Anwendung für elektrotechnische Fließschemata.","DIN NA 012-00-03 AA Chemischer Apparatebau (FNCA)","2013-04","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 11114-4","Norm","International","Ortsbewegliche Gasflaschen –\nVerträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in\nBerührung kommenden Gasen –\nTeil 4: Prüfverfahren zur Auswahl von Stählen, die gegen\nWasserstoffversprödung unempfindlich sind","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"x","Diese Internationale Norm legt Prüfverfahren und die Beurteilung von Ergebnissen dieser Qualifikationsprüfungen von Stählen, die für die Herstellung von Gasflaschen (bis 3 000 l Fassungsraum) für Wasserstoff und wasserstoffhaltige versprödende Gase geeignet sind, fest. Dieser Teil von ISO 11114 gilt ausschließlich für nahtlose Gasflaschen aus Stahl.","-","2017-09","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 1127","Norm","International","Nichtrostende Stahlrohre –\nMaße, Grenzabmaße und längenbezogene Masse","x",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"-","-","2019-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 13732-1","Norm","International","Ergonomie der thermischen Umgebung –\nBewertungsverfahren für menschliche Reaktionen bei Kontakt mit\nOberflächen –\nTeil 1: Heiße Oberflächen","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Normen EN ISO 13732-1:2006 und EN ISO 13732-3:2006 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich.\nDie vorliegenden Normen enthalten jeweils gegenüber der Norm EN ISO 13732-1:2006 beziehungsweise EN ISO 13732-3:2006 einen zusätzlichen Anhang ZB, der den Zusammenhang zwischen diesen Normen und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Europäische Normen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung des Anhangs ZB in Verbindung mit EN ISO 13732-1 und EN ISO 13732-3 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). Technische Änderungen wurden nicht vorgenommen.","DIN NA 023-00-05 AA Ergonomie der physikalischen Umgebung ","2008-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 14731","Norm","International","Schweißaufsicht –\nAufgaben und Verantwortung","x",{"$nulls":6},"x","x",null,null,null,"Dieses Dokument legt die qualitätsbezogene Verantwortung und die Aufgaben, einschließlich der Koordinierung der schweißtechnischen Tätigkeiten, fest.","DIN NA 092-00-02 AA Schweißen und verwandte Verfahren (NAS)","2019-07","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 17292","Norm","International","Kugelhähne aus Metall für Erdöl-, petrochemische und verwandte\nIndustrien",null,"x",null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Diese Internationale Norm legt die Anforderungen an eine Reihe von Kugelhähnen aus Metall fest, die für den Einsatz in Anlagen der Erdöl-, petrochemischen, Erdgas- und verwandten Industrien geeignet sind. Sie gilt für Armaturen mit den Nennweiten DN - 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600 entsprechend den Rohr-Nennweiten NPS - 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24 und für folgende Druckbezeichnungen - Class 150; 300; 600; 800 (Class 800 gilt nur für Armaturen mit Gewinde- und Schweißmuffenenden); - PN 16; 25; 40.","DIN NA 003-01-05 AA Armaturen (NAA)","2016-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 175","Norm","International","Kunststoffe –\nPrüfverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen flüssige\nChemikalien","x",{"$nulls":10},"x","In dieser Internationalen Norm wird ein Verfahren zur Lagerung von Probekörpern aus Kunststoffen ohne äußere Beanspruchungen in flüssigen Chemikalien festgelegt. Ergänzend sind auch Verfahren zur Bestimmung der Änderungen von Eigenschaften, die sich aus dieser Lagerung ergeben, enthalten. Die vorliegende Norm ist auf alle festen Kunststoffe anwendbar, die aus Form- oder Strangpressmaterialien bestehen oder in Form von Platten, Rohren, Stäben oder Folien vorliegen und dicker als 0,1 mm sind. Auf Schaumstoffmaterialien ist nicht anwendbar. Diese Norm berücksichtigt nur die Prüfung durch Eintauchen der gesamten Oberfläche des Probekörpers. Nicht erfasst wird die umweltbedingte Spannungsrissbildung, die in den unterschiedlichen Teilen der ISO 22088 beschrieben wird.","DIN NA 054-01-04 AA Verhalten gegen Umgebungseinflüsse des FNK","2011-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 20485","Norm","International","Zerstörungsfreie Prüfung –\nDichtheitsprüfung –\nPrüfgasverfahren","x",{"$nulls":10},"x","Dieses Dokument beschreibt die anzuwendenden Verfahren zur Erkennung eines Lecks, durch ein Tracergas und einen Tracergas-spezifischen Leckdetektor.","DIN NA 062-08-26 AA Materialprüfung (NMP)","2018-05","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 4126-2","Norm","International","Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck\nTeil 2: Berstscheibeneinrichtungen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Dieses Dokument legt die Anforderungen an Berstscheibeneinrichtungen fest. Es legt ferner die Anforderungen an Konstruktion, Herstellung, Überwachung, Prüfung, Zertifizierung, Kennzeichnung und Verpackung fest. ","DIN NA 003-01-10 AA Armaturen (NAA)","2019-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 4157-1","Norm","International","Zeichnungen für das Bauwesen\nBezeichnungssysteme\nTeil 1: Gebäude und Gebäudeteile",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"-","-","1999-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 4157-2","Norm","International","Zeichnungen für das Bauwesen\nBezeichnungssysteme\nTeil 2: Raum-Namen und -Nummem",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"-","-","1999-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 4157-3","Norm","International","Zeichnungen für das Bauwesen\nBezeichnungssysteme\nTeil 3: Raum-Kennzeichnungen",null,null,null,"x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"-","-","1999-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 9445-1","Norm","International","Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl –\nGrenzabmaße und Formtoleranzen –\nTeil 1: Kaltband und Kaltband in Stäben","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"-","-","2010-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 9445-2","Norm","International","Kontinuierlich kaltgewalzter nichtrostender Stahl –\nGrenzabmaße und Formtoleranzen –\nTeil 2: Kaltbreitband und Blech","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":6},"-","-","2010-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 9712","Norm","International","Zerstörungsfreie Prüfung –\nQualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien\nPrüfung","x",{"$nulls":7},"x",null,null,"x","Dieses Dokument legt Anforderungen an die Qualifizierung und Zertifizierung von Personal fest, welches industrielle zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP) in den folgenden Verfahren ausführt: a) Schallemissionsprüfung; b) Wirbelstromprüfung; c) Dichtheitsprüfung (ausgenommen Wasserdruckprüfung); d) Magnetische Prüfung; e) Eindringprüfung; f) Durchstrahlungsprüfung; g) Dehnungsmessstreifenprüfung; h) Thermografieprüfung; i) Ultraschallprüfung; j) Sichtprüfung (ausgenommen direkte Sichtprüfungen ohne Hilfsmittel und Sichtprüfungen, die während der Anwendung eines anderen ZfP-Verfahrens durchgeführt werden). Das in diesem Dokument festgelegte System ist auch auf andere ZfP-Verfahren oder ZfP-Techniken innerhalb eines bestehenden ZfP-Verfahrens anwendbar, wenn ein umfassendes Zertifizierungsprogramm existiert und das ZfP-Verfahren oder die ZfP-Technik durch internationale, regionale oder nationale Normen abgedeckt ist oder die Wirksamkeit des ZfP-Verfahrens oder der ZfP-Technik zur Zufriedenheit der Zertifizierungsstelle nachgewiesen wurde. Der Begriff „industriell“ bedeutet den Ausschluss der Anwendung für das Gebiet der Medizin.","DIN NA 062-08-21 AA Materialprüfung","2022-09","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 3183","Norm","International","Erdöl- und Erdgasindustrie –\nStahlrohre für Rohrleitungstransportsysteme",null,null,null,"x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Rohrleitungstransportsysteme im allgemeinen Sprachgebrauch auch Pipelines genannt, dienen der Beförderung insbesondere von Erdöl und Erdgas über große Entfernungen. Sie sichern die Energieversorgung der industriellen Ballungsräume dieser Welt. Rohrleitungstransportsysteme werden 'offshore', das heißt auf dem Meeresboden oder 'onshore', das heißt auf dem Festland verlegt. Rohre für Rohrleitungstransportsysteme werden in der Regel aus Stahlblech oder -band durch Verschweißen mittels einer Längsnaht beziehungsweise einer Spiralnaht hergestellt. Transport (und Förderung) von Erdöl- und Erdgas ist sowohl von Seiten der Hersteller der Rohre als auch von Seiten der Betreiber von Pipelines ein internationaler Industriezweig. Diese Norm gilt für Rohre, die für die Erdgasdurchleitung im europäischen Onshore-Bereich verwendet werden. Insoweit wird dieses Dokument in Zukunft eine Ergänzung zu API Spec 5L, 46. Ausgabe (2018) sein. ","DIN NA 021-00-09-03 UA Eisen und Stahl (FES)","2020-02","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 3506-1","Norm","International","Mechanische Verbindungselemente –\nMechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus\nkorrosionsbeständigen nichtrostenden Stählen –\nTeil 1: Schrauben mit festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen","x",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"Die sechsteilige Normenreihe DIN EN ISO 3506 behandelt die mechanischen Verbindungselemente, also Schrauben, Bolzen, Muttern und viele weitere, die aus nicht-rostendem Stahl bestehen. Der hier vorliegende erste Teil der Reihe widmet sich den Schrauben mit Regelgewinde und Feingewinde aus korrosionsbeständigen, nicht-rostenden Stählen. Es legt die Anforderungen an deren mechanische und physikalische Eigenschaften fest und definiert Festigkeitsklassen für die verwendeten Stahlsorten. Der Umgebungstemperaturbereich bei Prüfung liegt zwischen 10°C und 35°C. Die Norm gilt für Elemente mit metrischen ISO-Gewinden mit Durchmessern und Steigungen nach DIN ISO 68-1, DIN ISO 261 und DIN ISO 262. Es sind folgende Verbindungselemente erfasst:\nSchrauben mit beliebiger Form, mit Gewindenenndurchmessern kleiner oder gleich 39 mm\nMuttern mit beliebiger Form, mit Nennhöhen größer oder gleich 0,5 D, mit Gewindenenndurchmessern kleiner oder gleich 39 mm, mit Schlüsselweiten nach DIN ISO 272\nGewindestifte und ähnliche nicht auf Zug beanspruchte Verbindungselemente mit beliebiger Form, mit Gewindenenndurchmessern zwischen 1,6 mm und 24 mm\nBlechschrauben mit Gewinden zwischen ST2,2 und ST8 aus austenitischen, martensitischen und ferritischen nichtrostenden Stählen\nDie Funktionseigenschaften der Verbindungselemente wie Drehmoment oder Schweißbarkeit sind nicht Teil dieser Norm.","DIN NA 067-00-04 AA Mechanische Verbindungselemente (FMV)","2020-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 3506-2","Norm","International","Mechanische Verbindungselemente –\nMechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus\nkorrosionsbeständigen nichtrostenden Stählen –\nTeil 2: Muttern mit festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen","x",null,null,null,"x","x",{"$nulls":6},"Diese Norm legt die mechanischen Eigenschaften von Muttern aus austenitischen, martensitischen und ferritischen nichtrostenden Stählen bei Prüfung in einem Umgebungstemperaturbereich zwischen 10 °C und 35 °C fest. Sie gilt für Muttern mit beliebiger Form, mit Nennhöhen größer oder gleich 0,5 D, mit Gewindenenndurchmessern D kleiner oder gleich 39 mm, mit Schlüsselweiten nach ISO 272 und mit metrischen ISO-Gewinden mit Durchmessern und Steigungen nach ISO 68-1, ISO 261 und ISO 262. In dieser Norm werden Verbindungselemente aus nichtrostenden Stählen, von denen einige bis -200 °C und einige an Luft bis +800 °C eingesetzt werden können, in Festigkeitsklassen eingeteilt.","DIN NA 067-00-04 AA Mechanische Verbindungselemente (FMV)","2020-08","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 23553-1","Norm","International","Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Ölbrenner und Öl\nverbrennende Geräte –\nSpezielle Anforderungen –\nTeil 1: Automatische und halbautomatische Ventile",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":6},"x","Dieses Dokument legt die Anforderungen an Sicherheit, Konstruktion und Leistung sowie die Prüfung von automatischen und halbautomatischen Ventilen für Öl fest. Es ist anzuwenden für automatische und halbautomatische Ventile, die: - als Schnellschlusseinrichtungen ausgelegt sind; - in Verbrennungsanlagen eingesetzt werden, um den Öldurchfluss mit oder ohne Verzögerung des Schließvorgangs sowie mit oder ohne Verzögerung des Öffnungsvorgangs zu unterbrechen; - für den Einsatz mit Ölsorten ohne Benzin (z.B. Diesel, Rohöl, Schweröl oder Kerosin) vorgesehen sind; ANMERKUNG 1 Für weitere Ölsorten (z.B. Ölemulsionen) können zwischen Hersteller und Prüfstelle zusätzliche Prüfverfahren vereinbart werden. ANMERKUNG 2 Ölsorten aus Raffinerieprozessen sind in ISO 8216 99 als ISO F D klassifiziert und bilden einen Teil einer Einrichtung mit (einer) anderen Funktion(en), z.B. Ölpumpen. In diesem Fall gelten die Prüfverfahren für diejenigen Bauteile oder Komponenten der Einrichtung, die die automatischen und halbautomatischen Ventile bilden, d. h. die Bauteile, die für die Schließfunktion erforderlich sind. - für die Anwendung an Brennern oder in Geräten vorgesehen sind, die Öl nutzen; - direkt oder indirekt elektrisch oder durch mechanische oder hydraulische Hilfsmittel betrieben werden; - mit Anzeigen für die Geschlossenstellung ausgestattet sind oder nicht. Dieses Dokument deckt nur Typprüfungen ab.","DIN  NA 041-03-01 AA Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)","2022-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 1179-1","Norm","International","Leitungsanschlüsse für allgemeine Anwendung und Fluidtechnik –\nEinschraublöcher und Einschraubzapfen mit Gewinde nach ISO 228-1\nund Elastomerdichtung oder metallener Dichtkante –\nTeil 1: Einschraublöcher",null,"x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"Dieser Teil von ISO 1179 legt die Maße für Einschraublöcher mit Gewinde nach ISO 228-1 für den Einsatz mit nicht richtungseinstellbaren Einschraubzapfen nach ISO 1179-2, ISO 1179-3 und ISO 1179-4 sowie mit richtungseinstellbaren Einschraubzapfen nach ISO 1179-3 fest. Einschraublöcher, die diesem Teil von ISO 1179 entsprechen, dürfen verwendet werden: - mit Einschraubzapfen der schweren Reihe (S-Reihe) mit Dichtung der Form E bei Arbeitsdrücken bis 63 MPa (630 bar) und Einschraubzapfen der leichten Reihe (L-Reihe) bei Arbeitsdrücken bis 25 MPa (250 bar) nach ISO 1179-2; - mit Einschraubzapfen der leichten Reihe (L-Reihe) mit Dichtung der Form G bei Arbeitsdrücken bis 31,5 MPa (315 bar) nach ISO 1179-3 und richtungseinstellbaren Einschraubzapfen der leichten Reihe (L-Reihe) mit Dichtung der Form H bei Arbeitsdrücken bis 20 MPa (200 bar) nach ISO 1179-3; - mit Einschraubzapfen mit Dichtung der Form B bei Arbeitsdrücken bis 40 MPa (400 bar) für die S-Reihe, bis 25 MPa (250 bar) für die L-Reihe und bis 10 MPa (100 bar) für die LL-Reihe nach ISO 1179-4. Ausgenommen sind G 2-Einschraublöcher, die in hydraulischen Kraftübertragungsanlagen hauptsächlich mit Akkumulatoren eingesetzt werden und für die in ISO 1179-3 und ISO 1179-4 keine Einschraubzapfen festgelegt sind. Der zulässige Arbeitsdruck ist von Größe, Werkstoffen, Konstruktion, Betriebsbedingungen, Anwendung und so weiter abhängig. Gegenüber DIN EN ISO 1179-1:2008-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in Tabelle 1 Maße für Gewindegröße G 2 geändert; b) ein informativer Anhang A mit Vergleichstabelle zu Einschraublochtiefen in ISO 1179:1981 und ISO 1179-1:2007 wurde aufgenommen; c) Norm redaktionell überarbeitet.","DIN  NA 082-00-07 AA Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD)","2014-03","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DIN EN ISO 17081",null,null,"Elektrochemisches Verfahren zur Messung der Wasserstoffpermeation\nund zur Bestimmung von Wasserstoffaufnahme und -transport in\nMetallen","x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"x","In dieser Internationalen Norm wird ein elektrochemisches Laborverfahren zur Messung der Wasserstoffpermeation und zur Bestimmung der Aufnahme und des Transports von Wasserstoffatomen in Metallen festgelegt. In dieser Internationalen Norm werden mit der Benennung \"Metall\" auch Legierungen erfasst.\nDiese Internationale Norm beschreibt ein Verfahren zur Bewertung der Wasserstoffaufnahme in Metallen, das auf der Messung der Wasserstoffströmung (des Wasserstoffflusses) im stationären Zustand beruht. Ferner werden Verfahren zur Bestimmung des effektiven Diffusionsvermögens von Wasserstoffatomen in einem Metall und zur Unterscheidung reversibler und irreversibler Fehlstellen beschrieben.\nIn dieser Internationalen Norm werden Anforderungen an die Vorbereitung der Proben, die Kontrolle und Überwachung der Umgebungsvariablen, die Prüfverfahren und die Auswertung der Ergebnisse festgelegt.\nDiese Internationale Norm darf prinzipiell auf alle Metalle, bei denen Wasserstoffpermeation messbar ist, angewendet werden, und das Verfahren kann zur Klassifizierung der relativen Aggressivität unterschiedlicher Umgebungen in Bezug auf die Wasserstoffaufnahme des beanspruchten Metalls angewendet werden.","DIN NA 062-01-77 AA Materialprüfung (NMP)","2014-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN ISO 45001","Norm","International","Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit –\nAnforderungen mit Anleitung zur Anwendung","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Dieses Dokument legt Anforderungen an ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-MS) fest und gibt eine Anleitung zur Anwendung, um Organisationen in die Lage zu versetzen, sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsplätze bereitzustellen, indem arbeitsbedingte Verletzungen und Erkrankungen vermieden werden und ihre SGA-Leistung proaktiv verbessert wird. Dieses Dokument gilt für jede Organisation die beabsichtigt, ein SGA-Managementsystem festzulegen, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten, um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern, Gefahren zu beseitigen, SGA-Risiken (einschließlich Systemschwachstellen) auf ein Mindestmaß zu beschränken, Nutzen aus SGA-Chancen zu ziehen und mit Nichtkonformitäten bezüglich des SGA-Managementsystems umzugehen, die in Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten stehen. Dieses Dokument unterstützt eine Organisation dabei, die beabsichtigten Ergebnisse ihres SGA-Managementsystems zu erreichen. In Übereinstimmung mit der SGA-Politik der Organisation schließen die beabsichtigten Ergebnisse eines SGA-Managementsystems Folgendes ein: a) fortlaufende Verbesserung der SGA-Leistung; b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und anderer Anforderungen; c) Erreichen von SGA-Zielen. Dieses Dokument gilt für jede Organisation, ungeachtet ihrer Größe, Art und Tätigkeiten. Es gilt für die SGA-Risiken im Einflussbereich der Organisation, wobei Faktoren wie dem Kontext, in dem die Organisation tätig ist, sowie den Erfordernissen und Erwartungen ihrer Beschäftigten und anderer interessierter Parteien Rechnung getragen wird. Dieses Dokument legt weder spezifische Kriterien für die SGA-Leistung fest noch enthält es Vorschriften für die Gestaltung eines SGA-Managementsystems. Dieses Dokument versetzt eine Organisation in die Lage, durch ihr SGA-Managementsystem weitere Aspekte der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, wie arbeitsbezogenes Wohlbefinden/Wohlfühlen von Beschäftigten, einzubeziehen. Dieses Dokument behandelt Themen wie Produktsicherheit, Sachschäden oder Umweltauswirkungen nicht über die Risiken für Beschäftigte und andere relevante interessierte Parteien hinaus. Dieses Dokument kann im Ganzen oder in Teilen für die systematische Verbesserung des SGA-Managements genutzt werden. Es ist allerdings nicht zulässig, Konformität mit diesem Dokument zu beanspruchen, sofern nicht alle seine Anforderungen in das SGA-Managementsystem einer Organisation aufgenommen und ohne Ausnahme erfüllt sind.","DIN NA 175-00-02 AA Organisationsprozesse (NAOrg)","2023-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["DVS 3011","Technische Regel","International","Schweißen von Schwarz-Weiß-Verbindungen\n(S/W-Verbindungen)","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"-","-","2017-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["ISO 19880-8","Norm","International","Gaseous hydrogen — Fuelling stations —\nPart 8:\nFuel quality control",null,"x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"-","-","2019-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["ISO 6162-1","Norm","International","Hydraulic fluid power — Flange\nconnections with split or one-piece flange\nclamps and metric or inch screws —\nPart 1:\nFlange connectors, ports and mounting\nsurfaces for use at pressures of\n3,5 MPa (35 bar) to 35 MPa (350 bar),\nDN 13 to DN 127",null,null,null,"x","x",{"$nulls":7},"-","-","2012-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["ISO 668","Norm","International","Series 1 freight containers —\nClassification, dimensions and ratings","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"-","-","2020-01","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["ISO/DIS 14687","Norm","International","Hydrogen fuel quality — Product\nspecification","x",{"$nulls":8},"x",null,null,"-","-","-","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["ISO/TR 15916","Norm","International","Basic considerations for the safety of\nhydrogen systems","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2015-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["ISO 23570-3","Norm","International","Industrial automation systems and\nintegration — Distributed installation\nin industrial applications —\nPart 3:\nPower distribution bus",null,"x",null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"-","-","2009-07","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["VDI 2055 Blatt 1","Industriestandard","Deutschland","Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen\nBerechnungsgrundlagen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"Die Richtlinie legt Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Wärme- und Wasserdampfdiffusionsströmungen in Dämmstoffen sowie von Dämmschichtdicken nach technischen Gesichtspunkten fest. Sie behandelt dabei Wand- und Rohrdämmungen, die Dämmung von Kanälen, Behältern, erdverlegten Rohrleitungen sowie Rohrleitungen in Fußböden und Wänden von Gebäuden und Behältern. Der Geltungsbereich bezieht sich auf betriebstechnische Anlagen in der Industrie und der technischen Gebäudeausrüstung. Dazu enthält die Richtlinie Methoden zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen unter betrieblichen Bedingungen. Sie umfassen die Einflüsse von Temperatur, Feuchte, Konvektion, Dicke sowie dämmtechnisch bedingte Wärmebrücken.","-","2019-08","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["VDI 2200","Industriestandard","Deutschland","Dichte Flanschverbindungen - Auswahl, Auslegung, Gestaltung und Montage\nvon verschraubten Flanschverbindungen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Die vorliegende VDI-Richtlinie verfolgt das Ziel, die für Dichtverbindungen geltenden Bedingungen auf der Grundlage des erreichten Standes der technischen Entwicklung zu analysieren, zu ordnen sowie unter Hinzuziehung neuer Forschungsergebnisse zu ergänzen und dem Anwender Hinweise zur Auswahl, Auslegung, Gestaltung und Montage von Flanschverbindungen unter besonderer Berücksichtigung der Dichtelemente zu geben. Bestandteile der Richtlinie VDI 2200 sind deshalb: Übersicht, Systematisierung und Ergänzung vorhandener und zu berücksichtigender Normen und Regelwerke; Auswahl- und Berechnungsverfahren für Flansche, Schrauben, Dichtungen; Hinweise zur Montage von Flanschverbindungen für Rohrleitungen und Behälter. Sie enthält außerdem Erkenntnisse aus Forschung und praktischer Anwendung von Dichtelementen, die zurzeit noch nicht normungsfähig sind, aber Herstellern und Betreibern von Apparaten und Anlagen mit Flanschverbindungen zusätzliche Hinweise für den betrieblichen Einsatz geben können.","-","2007-06","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["VDI 2230 Blatt 1","Industriestandard","Deutschland","Systematische Berechnung\nhochbeanspruchter Schraubenverbindungen\nZylindrische Einschraubenverbindungen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Die Richtlinie gilt als Standardwerk zur Berechnung hochfester Schraubenverbindungen und findet national und international höchste Anerkennung. Die Richtlinie behandelt die Berechnung zentrisch und exzentrisch verspannter Schraubenverbindungen. Dabei zeigt sie die allgemeingültigen theoretischen Zusammenhänge zwischen Kräften, Momenten und Verformungen auf und leitet die entsprechenden Berechnungsbeziehungen ab. Die Berechnungen basieren auf der Annahme, dass die verspannten Querschnitte eben bleiben. Ausgewählte Beispiele aus der Praxis erläutern die Vorgehensweise.","-","2015-11","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["VDI 2235","Industriestandard","Deutschland","Wirtschaftliche Entscheidungen\nbeim Konstruieren\nMethoden und Hilfen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"-","-","1987-10","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["VDI 2290","Industriestandard","Deutschland","Emissionsminderung\nKennwerte für dichte Flanschverbindungen",{"$nulls":12},"Diese Richtlinie gilt für die Beurteilung der technischen Dichtheit von Flanschverbindungen in Anlagen zum Verarbeiten, Fördern, Umfüllen und Lagern von flüssigen und gasförmigen Medien, für die emissionsbegrenzende Anforderungen nach der TA Luft festgelegt sind. Die Richtlinie gilt für alle Flanschverbindungen im Krafthauptschluss und im Kraftnebenschluss unabhängig von den verwendeten Konstruktionswerkstoffen.Diese Richtlinie wendet sich an Behörden und alle Betreiber von Anlagen, Hersteller von Flanschverbindungen und -komponenten, Projektingenieure/-ingenieurinnen, Planende, Konstrukteure/Konstrukteurinnen und Montagedienstleister in und von Anlagen mit Flanschsystemen, in denen flüssige und gasförmige Medien gefördert, gelagert und/oder verarbeitet werden.","-","2024-05","Entwurf","geschlossen","ja",1]
["VDI 2519","Industriestandard","Deutschland","Vorgehensweise bei der Erstellung\nvon Lasten-/Pflichtenheften","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Das Dokument soll dazu dienen, die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen an Materialfluß- und Automatisierungssysteme festzulegen und die Zusammenarbeit zwischen Betreiber, Planer und Hersteller zu erleichtern.","-","2001-12","veröffentlicht","geschlossen","ja",1]
["VDI 3033","Industriestandard","Deutschland","Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Wärmeträgern - Betreiben, Warten und Instandsetzen",null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"Das Dokument gilt für Wäremeübertragungsanlagen. In Wärmeübertragungsanlagen wird das in einem Erhitzer erwärmte Übertragungsmedium, der Wärmeüberträger, zum Wärmeverbraucher geführt, gibt Wärme ab und wird zur erneuten Erwärmung zum Erhitzer zurückgeführt.","-","1995-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3423","Industriestandard","Deutschland","Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen\nBegriffe, Zeiterfassung und Berechnung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Die Richtlinie definiert die Begriffe der Verfügbarkeit bzw. des Nutzungsgrads für Einzelmaschinen, Systemkomponenten und Produktionsgesamtsystemen. Die Vorgehensweise zur Bestimmung von Ausfallzeiten, Folgeausfallzeiten, Belegungs- und Nutzungszeiten wird erläutert und anhand von Beispielen erklärt. Die Richtlinie dient als Arbeitsgrundlage für Vertragsverhandlungen zwischen Anwender und Maschinen-/Anlagenlieferant sowie für innerbetriebliche Optimierungen.","-","2011-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3679 Blatt 1","Industriestandard","Deutschland","Nassabscheider - Grundlagen, Abgasreinigung von\npartikelförmigen Stoffen",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die Wirkungsweise von Nassabscheidern beruht auf der Überführung von Partikeln aus einem strömenden partikelbeladenen Gas in eine Flüssigkeit. Hierzu sind entsprechende Phasengrenzflächen zwischen Gas und Flüssigkeit zu bilden und eine Relativbewegung zwischen diesen beiden Phasen zu erzeugen. Eine Methode, Phasengrenzflächen bei möglichst intensiver Durchmischung von Gas und Flüssigkeit zu erzielen, ist die Dispergierung einer Phase in die andere, das heißt, man erzeugt Blasenschwärme in einer Flüssigkeit oder Tropfenkollektive in Gas bzw. Systeme, in denen die Flüssigkeit als mehr oder weniger zerteilter Strahl vorliegt. Eine weitere prinzipielle Möglichkeit, Gas und Flüssigkeit miteinander in Kontakt zu bringen, ist die Umströmung flüssigkeitsbenetzter Körper. Die große Zahl an Varianten, die bei Nassabscheideranlagen anzutreffen sind, beruht auf der Vielfalt der Möglichkeiten, Phasengrenzflächen zu bilden und die Relativbewegung zwischen Gas und Flüssigkeit zu erzeugen. Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Nassabscheidung als ein Verfahren zur Abgasreinigung. Nassabscheider dienen der Entfernung fester, flüssiger oder gasförmiger Verunreinigungen aus einem Gas, wobei die Verunreinigungen an die in die Strömung eingebrachte Waschflüssigkeit gebunden und mit dieser zusammen abgeschieden werden. Die Abscheidemechanismen bei Partikeln und bei Gasmolekülen unterscheiden sich allerdings wesentlich. Die Richtlinie umfasst die Verfahren zur Abscheidung partikelförmiger Verunreinigungen.","-","2014-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3679 Blatt 2","Industriestandard","Deutschland","Nassabscheider - Abgasreinigung durch Absorption (Wäscher)",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die vorliegende Richtlinie behandelt die Abscheidung gasförmiger Verunreinigungen in Nassabscheidern. Um den Erfordernissen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen, wird das Aufarbeiten der Absorbate als integrierter Bestandteil des Verfahrens betrachtet. Zwischen Abgasreinigung und zugehöriger Produktionsanlage bestehen dabei Wechselwirkungen, die für eine optimale Verfahrensgestaltung berücksichtigt werden","-","2014-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3679 Blatt 3","Industriestandard","Deutschland","Nassabscheider - Tropfenabscheider",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"In der Richtlinie unterscheiden die Experten in feste und flüssige Partikel aus Nassabscheidern sowie in fluide Partikel aus Nebel- oder Aerosolabscheidern (Tropfengröße im µm-Bereich). Ein Abschnitt über Tropfenmessverfahren, dem besondere Bedeutung zukommt, da standardisierte Tropfenmessverfahren bislang nicht existieren, ist ebenso Inhalt. Praxisbezogene Messverfahren, die oft als Basis von Garantievereinbarungen gelten, bilden einen weiteren Schwerpunkt. Eine Zusammenstellung von Bauformen und Beispielen ausgeführter Tropfen- und Nebelabscheider dokumentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ein Abschnitt über Spül- und Reinigungseinrichtungen vervollständigt die Richtlinie. Den Abschluss bilden Ausführungen zur technischen Gewährleistung sowie zum Betrieb und zur Instandhaltung der Tropfenabscheider.","-","2019-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3928","Industriestandard","Deutschland","Abgasreinigung durch Chemisorption",null,"x","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Die Richtlinie enthält verfahrensspezifische Hinweise für Planung, Bau und Betrieb von vorwiegend trocken und halbtrocken chemisorptiv arbeitenden Abgasreinigungssystemen für industrielle Verarbeitungsprozesse und Verbrennungsanlagen. Die in den Bildern und Tafeln dargestellten Ergebnisse gelten wegen der zahlreichen, sich gegenseitig beeinflussenden anlagen- und abgasspezifischen Faktoren jeweils nur für den zugehörigen konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Betriebsdaten wurden an Anlagen gemessen, die nach dem derzeitigen Stand der Technik errichtet wurden.","-","2017-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3975 Blatt 1","Industriestandard","Deutschland","Lagerung von Gefahrstoffen\nPlanung und Genehmigung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Die Richtlinie gilt ausschließlich für die Lagerung von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen in ortsbeweglichen Gefäßen, nicht für Tanklager, Silos oder Schüttgutlager..","-","2002-03","Entwurf","geschlossen",null,1]
["VDI 4610 Blatt 2","Industriestandard","Deutschland","Energieeffizienz betriebstechnischer Anlagen\nWärmebrückenkatalog",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Richtlinie gilt für den Wärme- und Kälteschutz an betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der technischen Gebäudeausrüstung. Um den Gesamtwärmeverlust einer Anlage berechnen zu können, müssen die Wärmeverluste von Wärmebrücken bekannt sein. Diese Richtlinie liefert dazu Gleichungen und Tabellen. Aufgrund der Vielfalt von verschiedenen Bauteilformen und Ausführungsarten von anlagenbedingten Wärmebrücken kann der Wärmebrückenkatalog keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Für die vielfältigen Bauteile, wie Armaturen und Flansche, wurden die marktgängigsten Bauformen aufgenommen. Anlagenbedingte Wärmebrücken, wie Lager und Aufhängungen sind auf Standardkonstruktionen beschränkt. Sonderlösungen können in dieser Richtlinie nicht abgebildet werden und müssen individuell mit der sogenannten Rippengleichung nach Anhang B oder mit der Finiten-Elemente-Methode berechnet werden.","-","2018-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI/VDE 2180 Blatt 1","Industriestandard","Deutschland","Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie\nEinführung, Begriffe, Konzeption",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Diese Richtlinie basiert auf DIN EN 61511 (VDE 0810) und gilt für Anlagen der Prozessindustrie, z.B. der chemischen und petrochemischen Industrie. Sie stellt eine bewährte Möglichkeit dar, die Anforderungen der 12. BImSchV (Störfallverordnung) an PLT-Einrichtungen mit Sicherheitsfunktion umzusetzen. Anlagen der Prozessindustrie sind vorzugsweise mit Nicht-PLT-Einrichtungen abzusichern. PLT-Sicherheitseinrichtungen kommen dann zum Einsatz, wenn andere Maßnahmen nicht anwendbar, nicht ausreichend oder bei vergleichbarer Risikoreduzierung nicht wirtschaftlich sind. Die Anwendung möglichst einfacher, überschaubarer und unmittelbar wirkender Maßnahmen führt in der Regel zu sicheren und gleichzeitig wirtschaftlichen Lösungen. Die allgemeinen Grundsätze für die Sicherung von Anlagen der Prozessindustrie mit Mitteln der Prozessleittechnik für den typischen Fall einer höchstens jährlichen Anforderung der PLT-Sicherheitsfunktion (Anforderungsbetriebsart) werden beschrieben. Gegenüber der vorherigen Ausgabe der Richtlinienreihe VDI/VDE 2180 wurde deren Struktur verändert und eine Reihe von Begriffen neu definiert. Diese Anpassung wurde erforderlich, um eine stärkere Übereinstimmung der deutschen mit der internationalen Normung herbeizuführen.","-","2019-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI/VDE 2180 Blatt 2","Industriestandard","Deutschland","Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie\nPlanung, Errichtung und Betrieb von PLT-Sicherheitsfunktionen",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Die Richtlinie baut auf den in VDI/VDE 2180 Blatt 1 beschriebenen Grundsätzen zur funktionalen Sicherheit in der Prozessindustrie auf. Sie präzisiert die Themen Planung, Realisierung, die Prüfung und den Betrieb von PLT-Sicherheitsfunktionen.","-","2019-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI/VDE 2180 Blatt 3","Industriestandard","Deutschland","Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie\nNachweis der Ausfallwahrscheinlichkeit im Anforderungsfall (PFD)",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Diese Richtlinie beschreibt aufbauend auf VDI/VDE 2180 Blatt 1 und Blatt 2 den Nachweis eines vorgegebenen Sicherheitsintegritätslevels für eine geplante oder bereits vorhandene technische Realisierung einer PLT-Sicherheitsfunktion. Dabei werden sowohl die strukturellen Anforderungen (Nachweis der erforderlichen Hardwarefehlertoleranz) als auch die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten von PLT-Sicherheitsfunktionen beschrieben. In diesem Zusammenhang wird ausführlich auch auf die Prüfung mit unterschiedlichen Prüfintervallen und Prüftiefen und deren Auswirkung auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten eingegangen.","-","2019-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI/VDE 2180 Blatt 4","Industriestandard","Deutschland","Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie\nMechanische Komponenten in PLT-Sicherheitseinrichtungen",null,"x","x",null,null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Die Richtlinie beschreibt aufbauend auf Richtlinie VDI/VDE 2180 Blatt 1 und Blatt 2, welche Besonderheiten zu beachten sind, wenn mechanische Komponenten Teil einer PLT-Sicherheitseinrichtung sind. Dies betrifft einerseits die Vermeidung der für diese Komponenten weitaus überwiegenden systematischen Fehler, aber auch die Berücksichtigung der in diesen Komponenten äußerst selten auftretenden zufälligen Fehler und die damit verbundene PFD-Berechnung. Sowohl bei den systematischen als auch bei den zufälligen Fehlern werden nur die gefährlichen Fehler betrachtet, also diejenigen, die einen Einfluss auf die Sicherheit der Anlage haben (siehe VDI/VDE 2180 Blatt 1, Abschnitt 7.1.","-","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["AD-2000 Regelwerk","Industriestandard","Deutschland",null,"x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"-","-","2023-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13854","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Aufgabe dieses Dokuments ist, den Anwender (zum Beispiel Normensetzer, Konstrukteure von Maschinen) in die Lage zu versetzen, Gefährdungen an Quetschstellen zu vermeiden. Es legt Mindestabstände in Abhängigkeit von Teilen des menschlichen Körpers fest und ist anwendbar, wenn eine angemessene Sicherheit durch diese Methode erreicht werden kann. Dieses Dokument ist auf Risiken der Gefährdungen durch Quetschen anwendbar und ist nicht anwendbar auf andere mögliche Gefährdungen, zum Beispiel Stoßen, Scheren, Einziehen. Gegen Gefährdungen durch zum Beispiel Stoßen, Scheren, Einziehen sind zusätzliche oder andere Maßnahmen erforderlich.","-","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 547-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen-Körpermaße des\n Menschen Teil 1","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Normen EN 547-1, -2 und -3, Ausgaben 1996, im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegenden europäischen Änderungen ergänzen die jeweilige Europäische Norm um einen Anhang, der den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierten Normen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Europäischen Norm davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 547-2","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Körpermaße des\n Menschen Teil 2","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 547-2:1996 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegende künftige europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungs-Entwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, ergänzt die Europäische Norm EN 547-2:1996 um einen Europäischen Anhang, die den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 547-2:1996 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). ","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 547-3","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen-Körpermaße des\n Menschen Teil 3","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 547-3:1996 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegende künftige europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungs-Entwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, ergänzt die Europäische Norm EN 547-3:1996 um einen Europäischen Anhang, die den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 547-3:1996 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). ","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13851","Norm","International","Sicherheit von Maschinen –\nZweihandschaltungen –\nFunktionelle Aspekte und Gestaltungsleitsätze","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung) fest. Dieses Dokument legt die Sicherheitsanforderungen einer Zweihandschaltung und die Abhängigkeit des Ausgangssignals von der manuellen Bedienung der Stellteile. Dieses Dokument beschreibt die Haupteigenschaften von Zweihandschaltungen zur Erlangung von Sicherheit und liefert Kombinationen von funktionalen Eigenschaften für 3 Typen. Dieses Dokument gilt nicht für Einrichtungen, die für die Verwendung als Zustimmungseinrichtung, Befehlseinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung (Tippschalter) und als spezielle Steuereinrichtung bestimmt sind. Dieses Dokument legt nicht fest, mit welchen Maschinen Zweihandschaltungen angewendet werden sollen. Es legt ebenfalls nicht fest, welche Typen von Zweihandschaltungen für eine bestimmte Anwendung verwendet werden sollen. Darüber hinaus legt es nicht den Abstand zwischen der Zweihandschaltung und dem Gefahrbereich fest (siehe 8.8), auch wenn hierzu Anleitungen gegeben werden. Dieses Dokument liefert Anforderungen an die Gestaltung und Anleitungen zur Auswahl (als Ergebnis der Risikobeurteilung) von Zweihandschaltungen einschließlich der Verhinderung des Umgehens, des Vermeidens von Ausfällen und der Konformitätsüberprüfung. Dieses Dokument gilt für alle Zweihandschaltungen, unabhängig von der Energie, einschließlich: - Zweihandschaltungen, die für die Montage komplett zusammengebaut vorliegen; - Zweihandschaltungen, die vom Maschinenhersteller oder -integrierer zusammengebaut werden. Dieses Dokument gilt nicht für Zweihandschaltungen, die vor dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments hergestellt wurden. Diese Norm beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee ISO/TC 199 \"Safety of machinery\" in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 114 \"Sicherheit von Maschinen\" im Europäischen Komitee für Normung (CEN) ausgearbeiteten EN ISO 13851:2019. Gegenüber DIN EN 574:2008-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) im gesamten Normentext: Anpassungen an die Normen EN ISO 13849-1, EN 62061 und EN ISO 12100; b) Abschnitt 4: Überarbeitung der Tabelle 1 mit Anpassung an EN ISO 13849-1 (PL) und EN 62061 (SIL); c) Abschnitt 9: Überarbeitung der Tabelle 2 mit Anpassung an EN ISO 13849-1 (PL) und EN 62061 (SIL); d) Anhang B: wurde entfernt.","DIN NA 060-48-02 AA Maschinenbau","2019-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 614-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen-Ergonomische \nGestaltungsgrundsätze","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2009-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 842","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Optische\n Gefahrensignale ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Normen EN 842:1996 und EN 981:1996 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegenden europäischen Änderungen A1 ergänzen die Europäischen Normen EN 842:1996 und EN 981:1996 jeweils um einen Europäischen Anhang, der den Zusammenhang zwischen diesen Europäischen Normen und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Europäische Normen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderungen A1 in Verbindung mit den bisher geltenden Normen EN 842:1996 und EN 981:1996 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).\nFür die Europäischen Normen ist das CEN/TC 122 \"Ergonomie\" zuständig. ","DIN NA 023-00-05 AA Ergonomie der physikalischen Umgebung ","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 894-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Ergonomische  Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen-Teil 1","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 894-2","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Ergonomische\n Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen-Teil 2","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2009-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 894-3","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Ergonomische\n Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und Stellteilen-Teil 3","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2010-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 981","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- System akustischer\n und optischer Gefahren","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 981:1996 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegende künftige europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungs-Entwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, ergänzt die Europäische Norm EN 981:1996 um einen Europäischen Anhang, die den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 981:1996 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).","DIN NA 023-00-05 AA Ergonomie der physikalischen Umgebung ","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1005-1 ","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen-  Menschliche\n körperliche Leistung- Teil1","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 1005-1:2001 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich.\nDie vorliegende europäische Änderung ergänzt die Europäische Norm um einen Anhang, der den Zusammenhang zwischen der Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Europäischen Norm der Reihe EN 1005 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik","2009-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1005-2","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen-  Menschliche körperliche Leistung- Teil2","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 1005-2:2003 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegende künftige europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungsentwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, ergänzt die Europäische Norm EN 1005-2:2003 um einen Europäischen Anhang, der den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung A1 in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 1005-2:2003 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik","2009-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1005-3","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Menschliche körperliche Leistung- Teil3","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Normen EN 1005-3:2002 und EN 1005-4:2005 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegenden europäischen Änderungen A1 ergänzen die Europäischen Normen EN 1005-3:2002 und EN 1005-4:2005 um einen Europäischen Anhang, der den Zusammenhang zwischen diesen Europäischen Normen und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Europäische Normen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderungen A1 in Verbindung mit den bisher geltenden Normen EN 1005-3:2002 und EN 1005-4:2005 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). Technische Änderungen wurden nicht vorgenommen.","DIN NA 023-00-03 AA Anthropometrie und Biomechanik ","2009-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1093-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Bewertung der Emission von luftgetragenen Gefahrstoffen - Teil1","x",{"$nulls":9},"x",null,"In der Norm werden Parameter festgelegt, die dazu dienen können, die Emission Luft verunreinigender Stoffe von Maschinen oder die Leistungsfähigkeit von Systemen zur Reduzierung der Luftverunreinigung, die in Maschinen integriert sind, zu bewerten. Die Norm enthält, entsprechend den verschiedenen Einsatzbereichen und Maschinentypen, eine Anleitung für die Auswahl geeigneter Prüfverfahren einschließlich der Auswirkungen der Maßnahmen im Hinblick auf die Reduzierung der Exposition gegenüber Luft verunreinigenden Stoffen. Die Auswahl des Prüfverfahrenstyps erfolgt vorzugsweise nach der Art des Luft verunreinigenden Stoffs und der Prüfumgebung. Die Überarbeitung der Norm DIN EN 1093-1 von 1998 wurde erforderlich, um dem mittlerweile neu erschienenen Teil 2 dieser Reihe von Normen Rechnung zu tragen. Daneben wurde der Bezug zur derzeit gültigen Maschinenrichtlinie 98/37/EG sowie zu der ab 29. Dezember 2009 verbindlich anzuwendenden revidierten Maschinenrichtlinie 2006/42/EG hergestellt.","DIN NA 095-03-01 AA Messstrategien und Anforderungen an Messverfahren","2009-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1299","Norm","Europa","Mechanische Schwingungen und Stöße- Schwingungsisolierung von Maschinen","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Norm stellt einen Leitfaden dar, um sicherzustellen, dass Maschinenhersteller angemessene Informationen über den Einsatz einer Schwingungsisolierung bereitstellen, damit die Risiken, die von den von ihren Maschinen hervorgerufenen Schwingungen herrühren, reduziert werden. Damit werden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie erfüllt. Die Norm enthält auch einen Leitfaden, um sicherzustellen, dass Nutzer die Lieferanten der Maschinen oder, falls erforderlich, die Lieferanten der Schwingungsisolierung ausreichend über den vorliegenden Anwendungsfall informieren, um eine optimale Auswahl und Auslegung der Schwingungsisolierung zu ermöglichen.\nDie Norm beschränkt sich auf die Quellenisolierung (Schutz gegen Schwingungsemission). Obwohl sie hauptsächlich für die Anwendung auf neue Maschinen bestimmt ist, darf sie auf den Einbau gebrauchter Maschinen angewendet werden. Die Norm wendet sich an Hersteller und Aufsteller einer Maschine als Leitfaden zur Angabe wichtiger Parameter für Auswahl und Installierung einer Schwingungsisolierung, die zusammen mit der Maschine verwendet werden soll. Sie stellt kein Handbuch zur Auslegung oder zum Einbau einer Schwingungsisolierung dar.","DIN  NA 001-03-06-03 UA Schwingungsisolierung","2009-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1672-2","Norm","Europa","Nahrungsmittelmachinen- Allgemeine Gesaltungsleitsätze- Teil 2","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"Dieses Dokument enthält allgemeine Hygieneanforderungen und Anforderungen zur Reinigbarkeit für Maschinen und Maschinenkomponenten, die bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln verwendet werden. Die produzierten Lebensmittel sind zum Verzehr durch Menschen sowie gegebenenfalls durch Tiere bestimmt. Ziel ist es, das Risiko einer Ansteckung, Infektion, Krankheit oder Verletzung durch Lebensmittel durch eine hygienegerechte Gestaltung der Maschinen zu beseitigen oder zu minimieren. Es beinhaltet ferner die Identifizierung von Gefahren, die für den Einsatz solcher Nahrungsmittelmaschinen relevant sind, und beschreibt Konstruktionsmethoden und Informationen für die Verwendung zur Beseitigung oder Verringerung dieser Risiken. Das Dokument dient dazu, die allgemein gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen durch detaillierte Anforderungen für Nahrungsmittelmaschinen zu konkretisieren.","DIN NA 057-02-01 AA Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)","2021-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 1837","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Maschinenintegrierte Beleuchtung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Dieses Dokument legt die Parameter für integrierte Beleuchtungssysteme fest, die für die Beleuchtung in und/oder an sowohl stationären als auch mobilen Maschinen entworfen sind, um den sicheren Gebrauch der Maschine und die wirkungsvolle Durchführung der Sehaufgabe in und/oder an der Maschine durch das Bedienungspersonal zu ermöglichen. Dieses Dokument spezifiziert keine Beleuchtungssysteme, die an der Maschine montiert sind, um insbesondere Sehaufgaben außerhalb der Maschine zu beleuchten. Die Funktion und die Anforderungen dieser Systeme sind in der Europäischen Norm für die Arbeitsstättenbeleuchtung festgelegt, siehe EN 12464-1 und EN 12464-2 für weitere Informationen. Dieses Dokument legt keine zusätzlichen Anforderungen für den Betrieb der Beleuchtungssysteme fest: - unter schwierigen Bedingungen (extreme Umgebungseinflüsse, wie Anwendungen in Kühlaggregaten, bei hohen Temperaturen und so weiter); - bei bestehenden speziellen Vorschriften (zum Beispiel für Anforderungen des Explosionsschutzes); - wenn der Transmissionsgrad durch Umgebungseinflüsse beeinträchtigt ist, wie durch Rauch, Spritzer und so weiter","DIN NA 058-00-04 AA  Lichttechnik (FNL)","2021-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 12198-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung- Teil1","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der Normen EN 12198-1:2000, -2:2000 und -3:2000 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Durch die vorliegenden europäischen Änderungen A1, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungsentwürfe zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegen, wird in die bestehenden Normen ein neuer Europäischer Anhang ZB aufgenommen, der den Zusammenhang zwischen diesen Europäischen Normen und den grundlegenden Anforderungen der ab 29. Dezember 2009 gültigen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aufzeigt. Darüber hinaus wird der Bezug zur derzeit noch gültigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG im Anhang ZA konkretisiert.","DIN NA 095-01-05 AA Strahlung","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 12198-2","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung- Teil2","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 12198-2:2002 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Durch die vorliegende Europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungs-Entwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, wird in die bestehende Norm ein neuer Europäischer Anhang ZB aufgenommen, der den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der ab 29. Dezember 2009 gültigen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aufzeigt. Darüber hinaus wird der Bezug zur derzeit noch gültigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG im Anhang ZA konkretisiert.","DIN NA 095-01-05 AA Strahlung","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 12198-3","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Bewertung und Verminderung des Risikos der von Maschinen emittierten Strahlung- Teil3","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm EN 12198-3:2002 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Durch die vorliegende Europäische Änderung, die derzeit den CEN-Mitgliedern als Änderungs-Entwurf zum Einstufigen Annahmeverfahren vorliegt, wird in die bestehende Norm ein neuer Europäischer Anhang ZB aufgenommen, der den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der ab 29. Dezember 2009 gültigen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aufzeigt. Darüber hinaus wird der Bezug zur derzeit noch gültigen EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG im Anhang ZA konkretisiert.","DIN NA 095-01-05 AA Strahlung","2008-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 13237","Norm","Europa","Explosionsfähige Atmosphären-Begriffe in explosionsgefährdeten Beeichen ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Der Entwurf der DIN EN 13237 wurde erarbeitet, um Konstrukteure, Hersteller und andere interessierte Kreise dabei zu unterstützen, einheitliche Begriffe (Benennungen und Definitionen) für die Geräte und die Schutzsysteme zu verwenden, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Er legt die Begriffe fest, um Einheitlichkeit in der Terminologie in allen Normen auf diesem Gebiet sicherzustellen. Dieser Norm-Entwurf behandelt nur Begriffe, die mit Explosionsgefahr durch eine explosionsfähige Atmosphäre in Zusammenhang stehen. ","DIN NA 095-02-06 AA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2022-08","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN 14373","Norm","Europa","Explosions- Unterdrückungssysteme","x",{"$nulls":9},"x",null,"DIN EN 14373 beschreibt Grundanforderungen an die Konstruktion und Anwendung von Explosions-Unterdrückungssystemen. Das Dokument legt auch ein Verfahren zur Beurteilung der Wirksamkeit und Reichweite von Explosions-Unterdrückungssystemen bei bestimmten Explosionen fest. Dieses Dokument enthält allgemeine Anforderungen an Explosions-Unterdrückungssysteme, dient der Bewertung der Effizienz eines Explosions-Unterdrückungssystems, beschreibt die Bewertung einer Skalierung eines Explosions-Unterdrückungssystems für größere Größen, beschreibt die Entwicklung und Bewertung von Konstruktionswerkzeugen für Explosions-Unterdrückungssysteme und enthält Beschreibungen für die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung eines Explosions-Unterdrückungssystems. Dieses Dokument richtet sich unter anderem an Hersteller, Prüfinstitute und Anwender von Explosions-Unterdrückungssystemen.","DIN NA 095-02-01 AA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2022-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 14460","Norm","Europa","Explosionsfeste Geräte","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an explosionsfeste Geräte fest, die einer im Innern erfolgenden Explosion standhalten werden, ohne zu bersten und ohne gefährliche Auswirkungen auf die Umgebung hervorzurufen. Sie ist auf Geräte (Behälter und Systeme) anwendbar, bei denen Explosionen eine außergewöhnliche Belastung darstellen. Es gibt zwei Arten explosionsfester Geräte: explosionsdruckfeste und explosionsdruckstoßfeste Geräte. Explosionsdruckfeste Geräte sind so gebaut, dass sie dem Explosionsdruck standhalten, ohne sich bleibend zu verformen und ohne gefährliche Auswirkungen auf die Umgebung hervorzurufen. Da die Auslegungs- und Berechnungsverfahren explosionsdruckfester Geräte den in EN 13445-1 bis -6 \"Unbefeuerte Druckbehälter\" beschriebenen ähnlich sind, werden sie in dieser Norm nicht erneut aufgeführt. Bei explosionsdruckstoßfesten Geräten ist eine dauerhafte Verformung zulässig, sofern diese Geräte keine gefährlichen Auswirkungen auf die Umgebung hervorrufen. Diese Konstruktion wurde speziell für Explosionsschutzzwecke entwickelt. Diese Norm stellt die Anforderungen an explosionsdruckstoßfeste Geräte in den Mittelpunkt. Diese Norm gilt für Atmosphären mit Absolutdrücken im Bereich von 800 mbar bis 1 100 mbar und Temperaturen im Bereich von -20 °C bis +60 °C. Diese Norm kann auch für die Auslegung, Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von Geräten von Nutzen sein, die für Atmosphären außerhalb des vorstehend festgelegten Anwendungsbereiches vorgesehen sind, sofern dieses Thema nicht durch spezifische Normen abgedeckt ist. Diese Norm ist auf Geräte und Gerätekombinationen anwendbar, in denen sich Deflagrationen ereignen können. Sie ist nicht auf Geräte und Gerätekombinationen anwendbar, in denen Detonationen vorkommen können. In solchen Fällen sind für die erforderliche Explosionsfestigkeit andere Auslegungskriterien anwendbar, die in dieser Norm nicht behandelt werden. Sie ist nicht anwendbar auf Geräte, die nach der Zündschutzart \"Druckfeste Kapselung\" \"d\" (EN 13463-3 oder EN 60079-1) konstruiert sind. Diese Norm gilt nicht für Offshore-Anwendungen. Diese Norm ist nur auf Geräte anwendbar, deren Explosionsfestigkeit durch die Verwendung metallischer Werkstoffe erreicht wird. Diese Norm behandelt nicht die mit den Explosionen einhergehende Brandgefahr, weder bezüglich der verarbeiteten noch der für die Konstruktion verwendeten Werkstoffe. ","DIN NA 095-02-01 AA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2018-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 14797","Norm","Europa","Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Die Norm enthält Anforderungen an Druckentlastungseinrichtungen, die zum Schutz von Gehäusen gegen die Hauptauswirkungen interner Explosionen verwendet werden, die durch schnelle Verbrennung des darin enthaltenen Staubs, Dampfs oder Gases entstehen. Erfasst werden Anforderungen an Herstellung, Inspektion, Prüfung, Kennzeichnung, Dokumentation und Verpackung.\nDie Norm legt Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung fest, die als selbständige Schutzeinrichtungen auf den Markt gebracht werden. Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung sind Sicherheitseinrichtungen, die eine druckempfindliche Membran enthalten und als Teil der geschützten Konstruktion zum Auslösen unter einem vorbestimmten niedrigen Druck im Fall einer Explosion konstruiert sind, damit sich unverzüglich eine ausreichende Druckentlastungsfläche öffnet und sichergestellt ist, dass der bei der Explosion innerhalb des Gehäuses erreichte Druck nicht die konstruktiv vorgesehene Druckstoßfestigkeit übersteigt. Die Anwendung von und die konstruktiven Festlegungen für Einrichtungen zur Druckentlastung sind für den Staubexplosionsschutz in DIN EN 14491 und für den Gasexplosionsschutz im Norm-Entwurf DIN EN 14994 ausgeführt.\nDie Anwendung von Einrichtungen zur Druckentlastung nach dieser Norm auf Rohrleitungen und deren Verwendung für den Schutz von anderen Einrichtungen als die in DIN EN 14491 und DIN EN 14994 (zz. Norm-Entwurf) behandelten, erfordern eine sorgfältige Prüfung und, falls notwendig, Eignungsbestätigung durch Nachweis im Versuch. Einrichtungen zur flammenlosen Explosionsdruckentlastung verhindern den Durchbruch von Flammen in die Umgebung. Sie werden verwendet, um Explosionsdruckentlastung in solchen Situationen zu ermöglichen, in denen sich sonst als Resultat der Explosionsdruckentlastung nicht zulässige Gefährdungen durch Flammen ergeben würden. Einrichtungen zur flammenlosen Explosionsdruckentlastung werden in einer getrennten Norm behandelt.\nIn der Norm werden keine Einzelheiten zur Vermeidung von Zündquellen an Detektoren oder anderen Teilen der Druckentlastungseinrichtungen angegeben.\nNeben den zum Verständnis erforderlichen Definitionen entsprechender Benennungen enthält die Norm Angaben zu folgenden Aspekten: Allgemeine Konstruktionsprinzipien; Arten von Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung; Unterdruckstützungen; Benutzerinformationen; Zusammenbau, Auswechslung oder Wiederverwendung; Kennzeichnung und Verpackung.\nIn einem informativen Anhang sind Beispiele für Einrichtungen zur Explosionsdruckentlastung mit wieder verwendbaren und nicht wieder verwendbaren Elementen enthalten. In einem zweiten informativen Anhang werden Hinweise zur Wartung und Instandhaltung gegeben.\nDie in der Norm enthaltenen Festlegungen stehen im Zusammenhang mit der Richtlinie 94/9/EG vom 23. März 1993 für Einrichtungen und Schutzsysteme, die für die Anwendung in potenziell explosionsfähigen Atmosphären vorgesehen sind.","DIN NA 095-02-01 AA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2007-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 60204-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Dieser Teil von IEC 60204 gilt für elektrische, elektronische und programmierbare elektronische Ausrüstungen und Systeme für Maschinen, die während des Arbeitens nicht von Hand getragen werden, einschließlich einer Gruppe von Maschinen, die abgestimmt zusammenarbeiten. Die Ausrüstung, die von diesem Teil von IEC 60204 abgedeckt wird, beginnt an der Netzanschluss-Stelle der elektrischen Ausrüstung der Maschine. Dieser Teil von IEC 60204 gilt für die elektrische Ausrüstung oder Teile der elektrischen Ausrüstung, die mit Nennspannungen bis einschließlich 1 000 V Wechselspannung oder bis einschließlich 1 500 V Gleichspannung und mit Nennfrequenzen bis einschließlich 200 Hz betrieben werden. Dieser Teil von IEC 60204 berücksichtigt nicht alle Anforderungen (z. B. Schutz, Verriegelung oder Steuerung), die notwendig sind oder durch andere Normen oder Vorschriften gefordert werden, um Personen vor anderen als elektrischen Gefährdungen zu schützen. Jede Maschinenart hat spezielle Anforderungen, die zu berücksichtigen sind, um für eine angemessene Sicherheit zu sorgen. Dieser Teil von EN 60204 legt keine zusätzlichen und besonderen Anforderungen fest, die für die elektrische Ausrüstung von Maschinen zutreffen können, einschließlich solcher, die: - für die Benutzung im Freien bestimmt sind (das heißt außerhalb von Gebäuden oder anderen schützenden Einrichtungen); - explosionsfähige Stoffe verwenden, be- oder verarbeiten oder herstellen (zum Beispiel Farbe oder Sägemehl); - für die Benutzung in explosionsgefährdeten und/oder feuergefährdeten Atmosphären bestimmt sind; - besondere Risiken haben, wenn bestimmte Stoffe hergestellt oder verwendet werden; - für die Benutzung im Bergbau bestimmt sind; - Nähmaschinen, Näheinheiten oder Nähanlagen sind; - Hebezeuge sind Hauptstromkreise, in denen elektrische Energie direkt als Werkzeug verwendet wird, sind von diesem Teil von IEC 60204 ausgenommen.","-","2019-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 60825-1","Norm","Europa","Sicherheit von Lasereinrichngen - Teil 1 ","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Diese Internationale Norm beschreibt ein Klassifizierungssystem für Laser und Lasereinrichtungen entsprechend dem Grad der von ihnen ausgehenden Gefährdung durch optische Strahlung und Hilfe bei der Festlegung von Kontrollmaßnahmen durch den Benutzer. Sie legt Anforderungen an den Hersteller fest, um Angaben zu liefern, damit angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden können. Durch Anwendung der Norm soll eine angemessene Warnung von Personen durch Zeichen, Aufschriften und Anweisungen über die Gefährdungen, die mit der zugänglichen Strahlung von Lasereinrichtungen verbunden sind, sichergestellt werden. Die Norm soll die Herabsetzung der Verletzungsmöglichkeiten durch Verringerung von unnötiger zugänglicher Strahlung und durch verbesserte Kontrolle der Gefährdung durch Laserstrahlung mit Hilfe von Schutzvorrichtungen bewirken. Diese Änderung wurde erarbeitet, um die Norm an die europäische Gesetzeslage anzupassen.","-","2022-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 61000-6-1","Norm","Europa","Elektrimagnetische Verträglichkeit Teil 6-1","x",{"$nulls":9},"x",null,"Gegenüber DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1):2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Umschreibung Abschnitt 1 \"Anwendungsbereich\" durch Verlagerung der Definitionen der von dieser Norm erfassten Bereiche in den Abschnitt 3 \"Begriffe\"; b) Ergänzung von Abschnitt 1 \"Anwendungsbereich\", dass die Festlegungen auch für Geräte (Betriebsmittel, Einrichtungen) gelten, die zur Verwendung in öffentlichen Bereichen vorgesehen sind; c) Änderung von normativen Verweisungen von undatierte in datierte Verweisungen und Aufnahme weiterer normativer Verweisungen; d) Änderung der Definition 3.1, Streichung der bisherigen Definition 3.3 und Hinzufügung der Definitionen 3.8 bis 3.11; e) Streichung des ersten Absatzes unter Abschnitt 4; f) in Abschnitt 5 Streichung des Satzes, dass nicht immer möglich ist, jede Funktion des Gerätes (Betriebsmittels, der Einrichtung) zu prüfen, und in diesen Fällen der kritischste Betriebszustand zu wählen ist; g) Hinzufügung von Abschnitt 8 \"Messunsicherheit\" und entsprechende Änderung der Nummer des nachfolgenden Abschnitts; h) Hinzufügung einer Festlegung in Abschnitt 9, dass identische Einheiten parallel geprüft werden dürfen; i) in Tabelle 1 Erhöhung der oberen Grenzfrequenz der Prüfung der Störfestigkeit gegen amplituden-modulierte elektromagnetische HF-Felder auf 6 GHz; ferner Einführung der Störfestigkeitsprüfung in Modenverwirbelungskammern nach IEC 61000-4-21 und in Vollabsorberräumen nach IEC 61000-4-22 als alternative Verfahren; j) in Tabelle 2 Aufnahme der Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen; ferner Aufnahme einer Anmerkung in Bezug auf die Behandlung von Anschlüssen für lange Leitungen; k) in den Tabellen 2, 3 und 4 Aufnahme der Wiederholfrequenz 100 kHz bei der Störfestigkeitsprüfung gegen schnelle Transiente/Burst; l) in Tabelle 3 Erhöhung des unsymmetrischen Prüfpegels für die Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen auf 1 kV; m) in Tabelle 4 Aufnahme der Prüfung der Störfestigkeit von Geräten mit einem Eingangsstrom > 16 A gegen Spannungseinbrüche und Spannungseinbrüche; ferner Hinzufügung weiterer Fußnoten; n) Hinzufügung von Anhang A.","-","2019-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 61000-6-2","Norm","Europa","Elektrimagnetische Verträglichkeit Teil 6-2","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm enthält die deutsche Fassung der Europäischen Norm EN IEC 61000-6-2:2019 und ist identisch mit der dritten Ausgabe der Internationalen Norm IEC 61000-6-2 (Ausgabe 2016). Sie enthält Anforderungen zur Störfestigkeit im Frequenzbereich 0 Hz bis 400 GHz von elektrischen und elektronischen Geräten (Betriebsmitteln, Einrichtungen), die für eine Benutzung in Industriebereichen vorgesehen sind. Hierfür legt sie die Bewertungskriterien für das Betriebsverhalten und anschlussbezogen die entsprechenden Prüfstörgrößen, sowie - durch Verweisung auf die entsprechenden EMV-Grundnormen - die zugehörigen Prüfverfahren fest. Prüfungen brauchen nur in denjenigen Frequenzbereichen durchgeführt zu werden, in denen Prüfanforderungen spezifiziert sind. Entsprechend ihrem im IEC-Leitfaden 107 niedergelegten Konzept beschreiben EMV-Fachgrundnormen die wesentlichen Anforderungen für die von ihnen erfassten elektromagnetischen Umgebungen, dienen als Leitlinie, an der produktspezifische EMV-Anforderungen orientiert werden können, und enthalten EMV-Festlegungen für Produkte beziehungsweise Produktfamiliennormen, für die keine produktspezifischen EMV-Anforderungen existieren. Gegenüber der vorhergehenden Ausgabe wurde der Anwendungsbereich gestrafft, indem die Definition der elektromagnetischen Umgebungen, die von dieser Norm erfasst werden, in den Begriffsteil (Abschnitt 3) verlagert wurde. Ferner wurde die obere Frequenzgrenze für die Prüfung mit elektromagnetischen HF-Feldern auf 6 GHz erweitert und 100 kHz wurde als weitere Wiederholfrequenz für die Prüfung mit schnellen Transienten/Burst eingeführt, verbunden mit der Aussage, dass diese Frequenz der Realität näherkommt als die bisher festgelegte Wiederholfrequenz 5 kHz, die jedoch weiterhin im Rahmen der Prüfungen nach der Norm anwendbar bleibt. Weiterhin wurde ein Abschnitt aufgenommen, der Hinweise zur Berücksichtigung der Messunsicherheit unter Verweisung auf den Technischen Report IEC/TR 61000-1-6 beziehungsweise die entsprechenden Informationen in den zitierten EMV-Grundnormen enthält. Schließlich wurde ein Anhang A hinzugefügt, der einen Leitfaden für Produktkomitees enthält. In diesem Anhang werden informationshalber eine Reihe weiterer Prüfverfahren und die entsprechenden EMV-Grundnormen sowie entsprechende Prüfschärfegrade genannt. Hierbei handelt es sich um Prüfungen, von denen erwartet wird, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt in den normativen Teil dieser Fachgrundnorm aufgenommen werden können oder für einzelne Produkte beziehungsweise Produktfamiliennormen relevant sein können. Außerdem wurden die Überschriften der Tabelle 3 und Tabelle 4 geändert, um klarzustellen, dass die Tabellen Gleichstrom-Versorgungsein- und -ausgänge beziehungsweise Wechselstrom-Versorgungsein- und -ausgänge betreffen. Diese Korrektur gilt auch für die vorhergehende Ausgabe der Norm. Zuständig ist das DKE/UK 767.3 \"Hochfrequente Störgrößen\" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE.","-","2019-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 61000-6-3","Norm","Europa","Elektrimagnetische Verträglichkeit Teil 6-3","x",{"$nulls":9},"x",null,"Zum Anwendungsbereich dieses Dokument gehört die Begrenzung der nieder- und hochfrequenten Störaussendung von Geräten, die zum Betrieb in Wohnbereichen vorgesehen sind. Das Dokument enthält Anforderungen an die Störaussendung von elektrischen und elektronischen Geräten, die zum Betrieb in Wohnbereichen vorgesehen sind. Das Dokument gilt nicht für die Störaussendung von Geräten, für die eine entsprechende Produkt- oder Produktfamiliennorm existiert. Anwendungsbeispiele sind Geräte, die zum Betrieb in Wohnbereichen vorgesehen sind und für die es keine eigene Produkt- oder Produktfamiliennorm zur Störaussendung gibt, ferner gilt die Anwendung für Produkt- oder Produktfamiliennormen, die auf dieses Dokument verweisen.","-","2022-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 61000-6-4","Norm","Europa","Elektrimagnetische Verträglichkeit Teil 6-4","x",{"$nulls":9},"x",null,"Sie enthält Anforderungen zur Störaussendung im Frequenzbereich 0 Hz bis 400 GHz von elektrischen und elektronischen Geräten, die für eine Benutzung in Industriebereichen vorgesehen sind, soweit für diese Geräte keine spezifischen Produkt- oder Produktfamiliennormen zur Störaussendung bestehen. Entsprechend dem im IEC-Leitfaden 107 niedergelegten Konzept beschreiben EMV-Fachgrundnormen die grundlegenden Anforderungen für die von ihnen erfasste elektromagnetische Umgebung, dienen als Leitlinie, an der produktspezifische EMV-Anforderungen orientiert werden können, und enthalten EMV-Festlegungen für Produkte beziehungsweise Produktfamiliennormen, für die keine produktspezifischen EMV-Anforderungen existieren. Hierfür legt diese Norm anschlussbezogen die entsprechenden Grenzwerte der Störaussendung, sowie - durch Verweisung auf als Grundnormen verwendete Normen - die zugehörigen Messverfahren fest. Die Festlegungen gelten für das Gehäuse sowie Niederspannungs-Wechselstrom-Netzanschlüsse und Anschlüsse für leitungsgebundene Netze des zu prüfenden Geräts - in der vorhergehenden Ausgabe der Norm noch als Telekommunikations- beziehungsweise Netzanschlüsse bezeichnet -, sofern der entsprechende Anschluss vorhanden ist. Die entsprechenden Störaussendungsgrenzwerte werden in den Tabellen 3 bis 5 in dieser Norm spezifiziert. Gegenüber der vorhergehenden Norm wurde der Anwendungsbereich gestrafft, in dem die Definition der elektromagnetischen Umgebung, die von dieser Norm erfasst wird, in den Begriffsteil (Abschnitt 3) verlagert wurde. Dort werden sie als neue Definition 3.1.12 gegeben. Hierbei wurde auch ein Abgleich mit der Umgebungsdefinition in der korrespondierenden Fachgrundnorm zur Störfestigkeit, IEC 61000-6-2, durchgeführt. Ferner wurden weitere Begriffsdefinitionen in den Abschnitt 3 aufgenommen. Weiterhin wurde im Abschnitt 4 eine neue Tabelle mit detaillierteren Festlegungen zu den Messanordnungen der verschiedenen Kategorien von Prüflingen ergänzt. Weiterhin wurden im Abschnitt 9 Festlegungen zur Umrechnung des anzuwendenden Grenzwerts bei Messungen der abgestrahlten Störaussendung aufgenommen, wenn eine andere Messentfernung als die in der jeweiligen Grenzwertspalte der Tabelle 3 definierte Bezugsentfernung gewählt wurde. Außerdem wurden in diesen Abschnitt Festlegungen zur oberen Messfrequenzgrenze in Abhängigkeit von der höchsten internen Frequenz des Prüflings ergänzt. Außerdem wurde der Abschnitt 7 zur Behandlung der Messgeräte-Unsicherheit überarbeitet und der bisherige Abschnitt 9 mit Festlegungen zur Anwendung von Grenzwerten bei der Konformitätsprüfung von Geräten aus der Serienfertigung wurde gestrichen und durch eine Anmerkung ersetzt, die im Abschnitt 8 \"Übereinstimmung mit dieser Norm\" (vorher Abschnitt 10) untergebracht wurde. Ferner wurden zwei neue informative Anhänge A und B hinzugefügt. Hierbei enthält der Anhang A Informationen zu möglichen Anforderungen für gleichstromversorgte Geräte. Der Anhang B beinhaltet Informationen zu Messungen in Vollabsorberräumen und zum Vergleich mit Messungen in Halbabsorberkammern beziehungsweise auf Freifeldmessplätzen sowie Vorschläge für mögliche polarisationsabhängige Grenzwerte zur Anwendung bei Messungen in Vollabsorberräumen. Schließlich wurde der Anhang ZZ überarbeitet, um ihn an die neuen Vorgaben anzupassen.","-","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61310-1 ","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen Teil 1","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm legt Anforderungen für Methoden der Anzeige sichtbarer, akustischer und tastbarer Sicherheitsinformationen an der Schnittstelle Mensch-Maschine und für gefährdete Personen fest. Sie beschreibt ein System von Farben, Sicherheitszeichen, Kennzeichen und anderer Warnungen, um auf gefahrbringende Zustände, Gesundheitsgefahren und auf gewisse Notfälle hinzuweisen. Festgelegt sind auch Wege für die Codierung von sichtbaren, akustischen und tastbaren Signalen von Anzeigegeräten und Bedienteilen (Stellteilen), um die sichere Bedienung und Überwachung der Maschinen zu erleichtern. ","DKE/K 225 Elektrotechnische Ausrüstung und Sicherheit von Maschinen und maschinellen Anlagen","2008-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61310-2","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen Teil 2","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung von Maschinen fest. Sie enthält allgemeine Kennzeichnungsregeln für die Identifizierung der Maschine, für den sicheren Gebrauch hinsichtlich mechanischer und elektrischer Gefährdung und zur Vermeidung von Gefährdungen durch falsche Verbindungen.","DKE/K 225 Elektrotechnische Ausrüstung und Sicherheit von Maschinen und maschinellen Anlagen","2008-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61310-3","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen- Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen Teil 3","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm legt sicherheitsbezogene Bedienungsgrundsätze für handbetätigte oder durch andere Körperteile betätigte Bedienteile (Stellteile) an der Mensch-Maschine-Schnittstelle fest. Sie enthält allgemeine Anforderungen für:\ndie Standardbewegungsrichtung von Bedienteilen, die Anordnung eines Bedienteils im Verhältnis zu anderen Bedienteilen, den Zusammenhang zwischen einer Handlung und dem Sollbetriebszustand.\nDie Norm beruht auf DIN EN 60447 (VDE 0196) \"Grund- und Sicherheitsregeln für die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung - Bedienungsgrundsätze\", ist aber ebenso anwendbar auf nichtelektrotechnische Techniken, wie zum Beispiel mechanische und fluidtechnische Systeme. Berücksichtigt werden sowohl einzelne Bedienteile als auch Gruppen von Bedienteilen, die Teil einer Baueinheit sind.","DKE/K 225 Elektrotechnische Ausrüstung und Sicherheit von Maschinen und maschinellen Anlagen","2008-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 61496-1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen ","x",{"$nulls":9},"x","x","Dieser Teil der IEC 61496 legt die allgemeinen Anforderungen für Gestaltung, Bau und Prüfung von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) fest, die speziell für die Erkennung von Personen als Teil eines sicherheitsbezogenen Systems entworfen werden. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Funktions- und Auslegungsanforderungen gelenkt, die sicherstellen, dass eine angemessene sicherheitsbezogene Ausführung erreicht wird. Eine BWS kann zusätzliche sicherheitsbezogene Funktionen enthalten, für die spezielle Anforderungen aufgeführt sind. Dieser Teil ist dazu gedacht, mit einem Folgeteil angewendet zu werden, der besondere Anforderungen auf Basis der Sensortechnologie nennt. Wenn kein die Sensortechnologie behandelnder Teil existiert, kann der Teil 1 als Leitlinie herangezogen werden. Diese Norm legt weder die Abmessungen oder Konfiguration des Schutzfeldes und deren Anordnung in Bezug auf Gefährdungen für eine besondere Anwendung fest, noch, was für eine Maschine ein gefährdender Zustand ist. Sie ist beschränkt auf das Funktionieren der BWS und wie sie mit der Maschine verknüpft ist. Diese Norm kann auch für andere Anwendungen als dem Schutz von Personen, zum Beispeil zum Schutz von Maschinen oder des Produktionsguts vor mechanischer Beschädigung, relevant sein. In solchen Anwendungsfällen können andersartige Anforderungen notwendig sein, zum Beispeil wenn die durch die Sensorfunktion zu erkennenden Materialien andere Eigenschaften als Personen haben. Diese Norm behandelt Anforderungen an die Störfestigkeit aber keine Anforderungen in Bezug auf EMV-Störausstrahlung.","-","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 62061","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Der Hauptteil dieser Anwendungsnorm legt allgemeine Anforderungen für den Entwurf und die Verifikation eines sicherheitsbezogenen Steuerungssystems fest, das mit hoher/kontinuierlicher Anforderungsrate eingesetzt werden soll. Dieses Dokument: - befasst sich nur mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit, die das Risiko gefährlicher Situationen verringern sollen; - beschränkt sich auf Risiken, die sich direkt aus den Gefährdungen der Maschine selbst oder einer Gruppe von Maschinen ergeben, die in koordinierter Weise zusammenarbeiten. Diese Internationale Norm legt Anforderungen fest und gibt Empfehlungen für den Entwurf, die Integration und die Validierung von sicherheitsbezogenen Steuerungssystemen (SCS) für Maschinen. Sie ist auf Steuerungssysteme anwendbar, die entweder einzeln oder in Kombination zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen an Maschinen verwendet werden, die während der Arbeit nicht von Hand getragen werden, einschließlich einer Gruppe von Maschinen, die koordiniert zusammenarbeiten. Der Entwurf komplexer programmierbarer elektronischer Teilsysteme oder Teilsystem-Elemente fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Dokuments. Dies fällt in den Anwendungsbereich der IEC 61508 oder damit verbundener Normen. Dieses Dokument behandelt nicht: - elektrische Gefährdungen, die von der elektrischen Steuerungsausrüstung selbst ausgehen (zum Beispiel Schutz vor elektrischem Schlag - siehe IEC 60204-1); - andere Sicherheitsanforderungen, die auf der Maschinenebene erforderlich sind, wie zum Beispiel technische Schutzmaßnahmen; - spezifische Maßnahmen für Sicherheitsaspekte - siehe IEC TR 63074. Gegenüber DIN EN 62061 (VDE 0113-50):2016-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Die Struktur wurde geändert und der Inhalt wurde aktualisiert, um den Entwurfsprozess der Sicherheitsfunktion widerzuspiegeln, b) Die Norm wurde auf nicht-elektrische Technologien erweitert, c) Die Definitionen wurden aktualisiert, um sie an IEC 61508-4 anzugleichen, d) Einführung eines funktionalen Sicherheitsplans und Aktualisierung des Konfigurationsmanagements (Abschnitt 4), e) Anforderungen an die Parametrisierung erweitert (Abschnitt 6), f) Verweis auf Anforderungen an die Sicherheit hinzugefügt (Unterabschnitt 6.8), g) Anforderungen an periodische Tests hinzugefügt (Unterabschnitt 6.9), h) Verschiedene Verbesserungen und Klarstellungen zu Architekturen und Zuverlässigkeitsberechnungen (Abschnitte 6 und 7), i) Wechsel von \"SILCL\" zu \"maximalem SIL\" eines Teilsystems (Abschnitt 7), j) Beschreibung von Anwendungsfällen für Software einschließlich Anforderungen (Abschnitt 8), k) Anforderungen an die Unabhängigkeit der Softwareverifizierung (Abschnitt 8) und Validierungsaktivitäten (Abschnitt 9) hinzugefügt, l) Neuer informativer Anhang mit Beispielen (Anhang G), m) Neue informative Anhänge über typische MTTFD-Werte, Diagnosen und Berechnungsmethoden für die Architekturen (Anhang C, Anhang D und Anhang H). Es gibt viele Situationen an Maschinen, in denen SCS als Teil von Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden, die zur Risikominderung vorgesehen sind. Ein typischer Fall ist die Verwendung einer verriegelten trennenden Schutzeinrichtung, die, wenn sie geöffnet wird, um den Zugang zum Gefährdungsbereich zu ermöglichen, den sicherheitsbezogenen Teilen der Maschinensteuerung signalisiert, den gefahrbringenden Betrieb der Maschine zu stoppen. In der Automatisierung trägt das Maschinen-Steuerungssystem, mit dem ein korrekter Betrieb des Maschinenprozesses erreicht wird, häufig zur Sicherheit bei, indem es Risiken mindert, die mit Gefährdungen verbunden sind, die sich direkt aus Ausfällen des Steuerungssystems ergeben. Dieses Dokument gibt eine Methodologie und Anforderungen an, um: - die erforderliche Sicherheitsintegrität für jede, durch ein SCS auszuführende Sicherheitsfunktion zuzuweisen; - den Entwurf des SCS entsprechend der/den zugewiesenen Sicherheitsfunktion(en) zu ermöglichen; - sicherheitsbezogene Teilsysteme zu integrieren, die in Übereinstimmung mit anderen anwendbaren Normen zur funktionalen Sicherheit entworfen wurden; - das SCS zu validieren.","-","2023-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 3740","Norm","International","Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen - Leitlinien zur Anwendung der Grundnormen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Dieses Dokument gibt Leitlinien für die Verwendung einer Gruppe von zwölf grundlegenden Internationalen Normen, die verschiedene Verfahren zur Bestimmung von Schallleistungspegeln von allen Arten von Maschinen, Geräten und Produkten beschreiben. Es gibt Leitlinien zur Auswahl einer oder mehrerer dieser Normen, die für eine bestimmte Art von Schallquelle, Messumgebung und gewünschter Genauigkeit geeignet sind. Die Leitlinien gelten für Luftschall.","-","2019-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 3744","Norm","International","Akustik - Bestimmung der Schalleistungs- und Schallenergiepegel von Geräuschquellen aus Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Füllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Dieses Dokument legt Verfahren für die Bestimmung des Schallleistungspegels einer Geräuschquelle aus Schalldruckpegeln fest, die auf einer Fläche gemessen werden, die die Geräuschquelle (eine Maschine oder ein Gerät) umschließt (Hüllfläche), wobei sich die Geräuschquelle in einer Umgebung befindet, die angenähert einem akustischen Freifeld in der Nähe einer oder mehrerer reflektierender Ebenen entspricht. Der an der Geräuschquelle, in Frequenzbändern oder durch A-Bewertung, erzeugte Schallleistungspegel wird durch diese Messungen berechnet. ","DIN  NA 001-01-04 AA Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS)","2023-02","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 4413","Norm","International","Fluidtechnik- Allgemeine Regeln und sicherheitstehnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile ","x",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). Diese Internationale Norm enthält allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile in Maschinen nach ISO 12100-1:2010, Absatz 3.1. Sie benennt Gefährdungen in Verbindung mit Hydraulikanlagen und legt Prinzipien fest, die anzuwenden sind, um jene Gefährdungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der Anlage zu vermeiden. Die wesentliche Gefährdung Lärm wird in dieser Internationalen Norm unvollständig behandelt. Die Gefährdung Lärm hängt insbesondere von dem Einbau der Hydraulikbauteile oder -anlagen in die Maschine ab. Diese Internationale Norm gilt für die Konstruktion, den Bau und die Änderung von Anlagen und deren Bauteilen unter weiterer Berücksichtigung der folgenden Aspekte: a) Montage; b) Einbau; c) Einrichtung; d) störungsfreier Betrieb der Anlage; e) einfache und wirtschaftliche Instandhaltung und Reinigung; f) zuverlässiger Betrieb bei allen vorgesehenen Anwendungen; g) Energieeffizienz; und h) Umwelt.","DIN NA 060-36-90 AA Maschinenbau (NAM)","2011-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 4414","Norm","International","Fluidtechnik- Allgemeine Regeln und sicherheitstehnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile ","x",null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",null,"Diese Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern. Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). Diese Internationale Norm legt allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen für Pneumatikanlagen und deren Bauteile in Maschinen nach ISO 12100:2010, 3.1, fest. Sie benennt signifikante Gefährdungen in Verbindung mit Pneumatikanlagen und legt Prinzipien fest, die anzuwenden sind, um jene Gefährdungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der Anlage zu vermeiden. ","DIN NA 060-36-21-05 AK Maschinenbau (NAM) ","2011-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 4871","Norm","International","Akustik- Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und Geräten","x",{"$nulls":6},"x",null,null,null,"x","Die Norm gibt Hinweise zur Angabe von Geräuschemissionswerten, beschreibt die akustischen Angaben und Produktinformationen, die in technischen Unterlagen für die Zwecke der Geräuschemissionsangabe enthalten sein müssen, und legt ein Verfahren für die Nachprüfung der Geräuschemissionsangabe fest. In Anhängen werden Leitlinien zur Bestimmung der anzugebenden Geräuschemissionswerte, Beispiele für Geräuschemissionsangaben und Hintergrundinformationen zum Nachprüfverfahren für Maschinenlose gegeben.","DIN NA 001-01-04 AA Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS)","2009-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 7731","Norm","International","Ergonomie- Gefahrensignale für öffentliche Bereiche und Arbeitsstätten- Akustische Gefahrensignale ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Europäischen Norm im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erforderlich. Die vorliegende europäische konsolidierte Fassung, die von den CEN-Mitgliedern im Einstufigen Annahmeverfahren angenommen wurde, ergänzt die Europäische Norm um einen Europäischen Anhang, der den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (gültig ab 29. Dezember 2009) aufzeigt.","DIN NA 023-00-05 AA Ergonomie der physikalischen Umgebung ","2008-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11161","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Integrierte Fertigungssysteme- Grundlegende Anforderungen ","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Dokument legt die Sicherheitsanforderungen für die Integration von Maschinen in einem System fest. Es enthält Anforderungen und Empfehlungen für inhärent sichere Konstruktionen, Schutzeinrichtungen und ergänzende Schutzmaßnahmen sowie Benutzerinformationen zu integrierten Fertigungssystemen (IMS). Im Kontext dieses Dokuments bezieht sich der Begriff System auf ein IMS, das auch mit anderen Domänen innerhalb der Lieferkette(n) eines Unternehmens (zum Beispiel intelligente Fertigung) zusammenarbeiten kann. Dieses Dokument dient nicht dazu, Sicherheitsaspekte einzelner Maschinen und Ausrüstung abzudecken, die durch andere, für diese Maschinen und Ausrüstung spezifische Normen abgedeckt werden kann. Daher befasst es sich nur mit den Sicherheitsaspekten für die sicherheitsrelevanten Maschinen- und Komponentenverbindungen. Wo Komponentenmaschinen eines integrierten Fertigungssystems separat oder einzeln betrieben werden, gelten die Sicherheitsanforderungen der für diese Maschinen und Ausrüstung jeweils relevanten Sicherheitsnorm. Dieses Dokument ist auch dann anwendbar, wenn sich aus der Modifikation eines bestehenden IMS eine neue Konfiguration, Funktion, Fähigkeit oder ein neuer Standort ergibt. Dieses Dokument behandelt die signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen oder Gefährdungsereignisse von Maschinen, wenn sie bestimmungsgemäß und unter bestimmten Bedingungen von vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendungen verwendet werden. Dieses Dokument liefert auch Anforderungen an IMS, die in Anwendungen wie den folgenden Verwendung finden, wobei jedoch nicht die Gefährdungen in Zusammenhang mit diesen abgedeckt werden: - Untertagenutzung, - kerntechnische Umgebungen, - explosionsgefährdete Umgebungen, - Gefahren beim Heben von Personen, - Verwendung von IMS in Umgebungen mit gefährlicher ionisierender und nichtionisierender Strahlungsbelastung, - bei öffentlichem Zugang. Akustische Geräuschemissionen könnten als signifikante Gefährdung eingestuft werden, die Verringerung von Geräuschemissionen wird von diesem Dokument jedoch nicht abgedeckt.","DIN NA 060-48-03 AA Maschinenbau (NAM)","2024-09","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11200","Norm","International","Akustik- Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Dokument enthält durch die Konsolidierung von ISO 11200:2014/Amd. 1:2018 folgende Änderungen zur Fassung DIN EN ISO 11200:2014: a) Normative Verweisungen ergänzt; b) Mathematisches Zeichen in A.2 korrigiert; c) Darstellung in den Bildern B.1 und B.2 korrigiert und d) Redaktionelle Änderungen. Die zu Grunde liegende Änderung 1 wurde von der Arbeitsgruppe 28 \"Grundnormen zur Geräuschemission von Maschinen\" des ISO/TC 43/SC 1 \"Geräusche\" unter deutscher Mitarbeit erstellt. ","-","2020-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11553-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Laserbearbeitungsmaschinen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Diese Norm DIN EN ISO 11553-1 beschreibt Gefährdungen durch Laserstrahlung, die in Laserbearbeitungsmaschinen nach 3.7 auftreten. Sie legt auch die Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Gefährdungen durch Laserstrahlung sowie die Informationen fest, die von den Herstellern solcher Anlagen mitgeliefert werden müssen (zusätzlich zu den nach IEC 60825 vorgeschriebenen). Anforderungen durch Lärm als Gefährdung bei der Laserbearbeitung sind in ISO 11553-3:2013 enthalten. Dieses Dokument ist anwendbar auf Maschinen, die Laserstrahlung für die Bearbeitung von Materialien verwenden. Es ist nicht anwendbar auf Laserprodukte oder Einrichtungen, die solche Produkte beinhalten, die alleinig und ausdrücklich für die folgenden Anwendungen hergestellt werden: — Photolithographie; — Stereolithographie; — Holographie; — Medizinische Anwendungen (nach IEC 60601-2-22); — Datenspeicherung.","DIN NA 027-01-18 AA Feinmechanik und Optik (NAFuO)","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11688-1","Norm","International","Akustik- Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer Maschinen und Geräte- Teil1","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"-","-","2009-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11688-2","Norm","International","Akustik- Richtlinien für die Gestaltung lärmarmer Maschinen und Geräte- Teil2","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"-","-","2001-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 11689","Norm","International","Akustik- Vorgehensweise für den Vergleich von Geräuscheissionswerten für Maschinen und Geräte","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"-","-","1997-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 12100","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Allgemein Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"DIN EN ISO 12100 legt die grundsätzliche Terminologie und Methodologie fest und stellt allgemeine Leitsätze zur Risikobeurteilung und Risikominderung auf, um Konstrukteure dabei zu unterstützen, sichere Maschinen herzustellen.","DIN NA 095-01-01 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) ","2011-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13732-3","Norm","International","Ergonomie der thermischen Umgebung - Bewertungsmethoden für Reaktionen des Menschen bei Kontakt mit Oberflächen - Teil 3: Kalte Oberflächen","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","DIN NA 023-00-05 AA Ergonomie der physikalischen Umgebung ","2008-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13849-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Da in den heutigen Anwendungen der Anteil an Steuergeräten stetig wächst, wird auch die funktionale Sicherheit in den elektronischen Systemen immer wichtiger. Hersteller müssen die Komponenten nach bestimmten Kriterien auswählen und miteinander kombinieren. Entscheidend ist hier, dass mit Blick auf die Gefährdung auch die Ausfallwahrscheinlichkeit umfassend berücksichtigt wird. Die überarbeitet DIN EN ISO 13849-1 enthält allgemeine Gestaltungsleitsätze für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen. Die international vereinheitlichten Anforderungen beziehen sich auf die Risikobeurteilung, erforderliche Performance Levels, Identifikation sicherheitsrelevanter Steuerungsteile hin zur Implementierung der Sicherheitsfunktion. Für die verschiedenen Performance Levels werden Kategorien, Diagnosedeckungsgrad, MTTFD und PFH definiert. Sie ist anzuwenden auf sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen ungeachtet der verwendeten Technologie und Energie (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch). Sie legt nicht fest, welche Sicherheitsfunktionen oder performance level für einen speziellen Fall verwendet werden. Die Norm stellt spezielle Anforderungen für sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen mit programmierbaren elektronischen Systemen bereit. Sie stellt jedoch keine speziellen Anforderungen an den Entwurf von Produkten, die Teile von sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen sind. Trotzdem können die angegebenen Prinzipien, wie Kategorien und performance level, verwendet werden. Diese Norm ist relevant für Konstrukteure und Hersteller von Anlagen, Produktmanager, Entwicklungsleiter, Projektleiter, Safety Manager und Ingenieure, Entwickler für Hardware und Software, Verantwortliche für Test, Integration, Verifikation und Validierung.","DIN NA 095-01-03 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2023-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13849-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung ","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm legt die Vorgehensweisen und Bedingungen in Übereinstimmung mit ISO 13849-1 fest, die bei der Validierung durch Analyse und Prüfung zu befolgen sind, für:\ndie vorgesehenen Sicherheitsfunktionen,\ndie ausgeführten Kategorien und den erreichten Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung (SRP/CS) bei Anwendung der durch den Konstrukteur vorgesehenen sinnvollen Gestaltung.\nEinige Anforderungen für die Validierung sind allgemeiner und einige besonderer Art. ISO 13849-2 legt auch die Bedingungen fest, unter welchen die Validierung beim Prüfen der sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen durchgeführt werden sollte.","-","2013-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13850","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Not-Halt-Funktion - Gestaltungsleitsätze","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Diese Norm legt funktionale Anforderungen und Gestaltungsleitsätze für Not-Halt unabhängig von der Art der verwendeten Energie, für die Steuerfunktion fest. Diese Norm behandelt nicht die Funktionen wie Umkehr und Begrenzen von Bewegungen, Abweisen, Abschirmen, Bremsen oder Unterbrechen, die Teil der Not-Halt-Funktion sein können. Die Anforderungen zur Realisierung einer Not-Halt-Funktion, die auf einer elektrischen/elektronischen Technologie basiert, sind in der IEC 60204-1 beschrieben.","DIN NA 060-48-02 AA Maschinenbau  (NAM)","2016-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13855","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherung des menschlichen Körpers","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Dieses Dokument legt Anforderungen an die Positionierung von trennenden Schutzeinrichtungen in Bezug auf die Annäherung des menschlichen Körpers oder seiner Teile vom Erfassungsbereich, der Ebene, der Linie, dem Punkt oder der verriegelnden trennenden Schutzeinrichtung an: - der nächstgelegenen Gefahr innerhalb der Kontrollspanne der Schutzeinrichtung und - jede sicherheitsbezogene manuelle Betätigungseinrichtung. Annäherungen wie Laufen, Springen oder Fallen werden in diesem Dokument nicht berücksichtigt. Dieses Dokument gilt für trennende Schutzeinrichtungen an Maschinen zum Schutz von Personen ab 14 Jahren.","-","2022-04","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13856-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Druckempfindliche Schutzeinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltmatten und Schaltplatten","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm stellt allgemeine Grundsätze auf und legt Anforderungen an die Gestaltung und Prüfung von Schaltmatten und Schaltplatten fest, die üblicherweise mit den Füßen betätigt werden und als nichttrennende Schutzeinrichtungen Verwendung finden, um Personen vor Gefährdungen zu schützen, die von Maschinen ausgehen. Die Mindestsicherheitsanforderungen werden in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, Kennzeichnung und Dokumentation angegeben.","DIN NA 095-01-02 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13856-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Druckempfindliche Schutzeinrichtungen - Teil 2: Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltleisten und Schaltstangen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Die Norm stellt allgemeine Grundsätze auf und legt Anforderungen an die Gestaltung und Prüfung von Schaltleisten und Schaltstangen fest, die als Schutzeinrichtungen und nicht als Betätigungseinrichtungen für den Normalbetrieb eingesetzt werden. Das Dokument gilt für Schaltleisten und Schaltstangen mit oder ohne Rückstelleinrichtung, die verwendet werden, um Personen beziehungsweise Körperteile von diesen zu erkennen, die einer Gefährdung ausgesetzt sein können. Die Norm beschränkt sich auf die Funktion von Schaltleisten und Schaltstangen und legt keine Anforderungen hinsichtlich deren Anwendung fest (zum Beispiel Maße für eine bestimmte Anwendung). ","DIN NA 095-01-02 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2013-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13856-3","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Druckempfindliche Schutzeinrichtungen - Teil 3: Allgemeine Leitsätze für die Gestaltung und Prüfung von Schaltpuffern, Schaltflächen, Schaltleinen und ähnlichen Einrichtungen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Diese Norm stellt allgemeine Leitsätze auf und legt Anforderungen an die Gestaltung und Prüfung von Schaltpuffern, Schaltflächen, Schaltleinen und ähnlichen Einrichtungen mit oder ohne Rückstelleinrichtung fest. Die Mehrzahl dieser Schutzeinrichtungen wird für bestimmte Anwendungen hergestellt und ist nicht als übliche Handelsware erhältlich. Das Dokument gilt nicht für Stoppeinrichtungen, die nur für den Normalbetrieb von Maschinen (einschließlich Not-Halt) verwendet werden. Es gilt ebenfalls nicht für die Anwendung an Orten, die für alte oder behinderte Menschen oder Kinder zugänglich sind und an denen besondere zusätzliche Anforderungen erforderlich sein können.","DIN NA 095-01-02 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2013-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 13857","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"Diese Internationale Norm legt Werte für Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von maschinellen Gefährdungsbereichen für gewerbliche und öffentliche Bereiche fest. Die Sicherheitsabstände sind geeignet für schützende Konstruktionen. Ferner enthält sie Informationen über Abstände, die den freien Zugang durch die unteren Gliedmaße verhindern. Diese Abstände sind anwendbar, wenn eine angemessene Sicherheit allein durch Abstand erreicht werden kann. Da Sicherheitsabstände von der Größe abhängen, kann es extrem großen Personen möglich sein, Gefahrenbereiche zu erreichen, obwohl die Anforderungen dieser Internationale Norm eingehalten sind. Die die unteren Gliedmaße behandelnden Abschnitte in dieser Internationalen Norm gelten, wenn Zugang durch die oberen Gliedmaßen nach der Risikobeurteilung nicht vorhersehbar ist. Die Sicherheitsabstände sind dazu vorgesehen, solche Personen zu schützen, die unter den festgelegten Bedingungen Gefährdungsbereiche zu erreichen versuchen.","-","2020-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14119","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese internationale Norm legt Grundsätze für Gestaltung und Auswahl von Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen fest, unabhängig von der Art der Energiequelle der Verriegelungseinrichtung und gibt eine Anleitung zur Minimierung von vernünftigerweise vorhersehbaren Umgehungsmöglichkeiten der Verriegelungseinrichtung. Diese internationale Norm behandelt die Teile von Verriegelungseinrichtungen, welche die trennenden Schutzeinrichtungen auslösen, sowie Grundsätze für die Gestaltung, Auswahl und Anwendung von Verriegelungseinrichtungen und –systemen mit Schlüsseltransfersystemen für Maschinenanwendungen, unabhängig von der Art der Energie, mit der sie betätigt werden oder die sie steuern.","-","2022-04","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14120","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Trennende Schutzeinrichtungen- Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm legt allgemeine Anforderungen an die Gestaltung und den Bau von trennenden Schutzeinrichtungen fest, die dem Schutz von Personen vor mechanischen Gefährdungen dienen. Sie gibt auch weitere Gefährdungen an, die die Gestaltung und den Bau beeinflussen können. Diese Norm gilt vorrangig für trennende Schutzeinrichtungen an Maschinen, die nach der Veröffentlichung dieser Norm gebaut werden. Die Anforderungen gelten für den Einsatz von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, umfassen aber keine Verriegelungseinrichtungen. Diese werden in ISO 14119 behandelt. Diese Norm enthält keine Anforderungen an besondere Schutzsysteme, die besonders für die Mobilität wie ROPS (Überrollschutzaufbau, en: rollover protective structures), FOPS (Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände, en: falling-object protective structures) und TOPS (Umsturzvorrichtung, en: tip over protection structures) oder die Fähigkeit zum Heben von Lasten vorgesehen sind.","-","2016-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14122-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 1: Wahl eines ortsfesten Zugangs und allgemeine Anforderungen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Dieser Teil von ISO 14122 beschreibt allgemeine Anforderungen für den Zugang zu stationären Maschinen und gibt Anleitung zur richtigen Wahl der Zugänge, wenn der erforderliche Zugang zu der stationären Maschine nicht direkt vom Boden oder von einer Ebene aus möglich ist. Er gilt für ortsfeste Zugänge, die Teil einer stationären Maschine sind und auch für nicht-kraftbetriebene verstellbare Teile (zum Beispiel klappbare, schiebbare) und bewegliche Teile, von ortsfesten Zugängen. \"Ortsfeste\" Zugänge sind solche, die so montiert sind (zum Beispiel durch Schrauben, Muttern, Schweißen), dass sie nur mit Werkzeugen entfernt werden können. Dieser Teil von ISO 14122 legt Mindestanforderungen fest, die auch auf Zugänge angewendet werden, die Teil eines Gebäudes oder eines Bauwerks sind (zum Beispiel Arbeitsbühnen, Laufstege, Leitern) in der die Maschine aufgestellt ist, unter der Voraussetzung, dass die Hauptfunktion dieses Teils des Bauwerks darin besteht, den Zugang zur Maschine zu ermöglichen. Existieren keine nationalen Vorschriften oder Normen kann dieser Teil von ISO 14122 für Zugänge verwendet werden, die außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm sind. Es ist vorgesehen, dass dieser Teil von ISO 14122 zusammen mit dem entsprechenden zugangsspezifischen Teil von ISO 14122 angewendet wird. Die Normenreihe ISO 14122 als Ganzes gilt sowohl für stationäre als auch für mobile Maschinen bei denen ortsfeste Zugänge erforderlich sind. Sie gilt nicht für kraftbetriebene Zugänge wie Aufzüge, Fahrtreppen oder andere Einrichtungen, die speziell für das Heben von Personen zwischen zwei Ebenen entwickelt worden sind.","DIN NA 060-48-11 AA Maschinenbau (NAM)","2016-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14122-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 2: Arbeitsbühnen und Laufstege","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Dieser Teil von ISO 14122 beschreibt Anforderungen für nicht-kraftbetriebene Arbeitsbühnen und Laufstege, die Teil einer stationären Maschine sind und für die nicht-kraftbetriebenen verstellbaren Teile (zum Beispiel klappbare, schiebbare) und beweglichen Teile ortsfester Zugänge. \"Ortsfeste\" Zugänge sind solche, die so montiert sind (zum Beispiel durch Schrauben, Muttern, Schweißen), dass sie nur mit Werkzeugen entfernt werden können. Dieser Teil von ISO 14122 legt Mindestanforderungen fest, die auch auf Zugänge angewendet werden, die Teil eines Gebäudes oder eines Bauwerks sind (zum Beispiel Arbeitsbühnen, Laufstege) in der die Maschine aufgestellt ist, unter der Voraussetzung, dass die Hauptfunktion dieses Teils des Bauwerks darin besteht, den Zugang zur Maschine zu ermöglichen. Existieren keine nationalen Vorschriften oder Normen kann dieser Teil von ISO 14122 für Zugänge verwendet werden, die außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm sind. Es ist vorgesehen, dass dieser Teil von ISO 14122 zusammen mit ISO 14122-1 für die Anforderungen von Arbeitsbühnen und Laufstege angewendet wird.","DIN NA 060-48-11 AA Maschinenbau (NAM)","2016-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14122-3","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Diese Norm beschreibt Anforderungen für nicht-kraftbetriebene Treppen, Treppenleitern und Geländer, die Teil einer stationären Maschine sind und für die nicht-kraftbetriebenen verstellbaren Teile (zum Beispiel klappbare, schiebbare) und beweglichen Teile ortsfester Zugänge. „Ortsfeste“ Zugänge sind solche, die so montiert sind (zum Beispiel durch Schrauben, Muttern, Schweißen), dass sie nur mit Werkzeugen entfernt werden können.","DIN NA 060-48-11 AA Maschinenbau (NAM)","2016-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14122-4","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen - Teil 4: Ortsfeste Steigleitern","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Dieser Teil von ISO 14122 beschreibt Anforderungen für nicht-kraftbetriebene ortsfeste Steigleitern die Teil einer stationären Maschine sind und für die nicht-kraftbetriebenen verstellbaren Teile (zum Beispiel klappbare, schiebbare) und beweglichen Teile ortsfester Zugänge. \"Ortsfeste\" Zugänge sind solche, die so montiert sind (zum Beispiel durch Schrauben, Muttern, Schweißen), dass sie nur mit Werkzeugen entfernt werden können. Dieser Teil von ISO 14122 legt Mindestanforderungen fest, die auch auf Zugänge angewendet werden, die Teil eines Gebäudes oder eines Bauwerks sind (zum Beispiel ortsfeste Steigleitern) in der die Maschine aufgestellt ist, unter der Voraussetzung, dass die Hauptfunktion dieses Teils des Bauwerks darin besteht, den Zugang zur Maschine zu ermöglichen. Existieren keine nationalen Vorschriften oder Normen, kann dieser Teil von ISO 14122 für Zugänge verwendet werden, die außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm sind. Es ist vorgesehen, dass dieser Teil von ISO 14122 zusammen mit ISO 14122-1 für die Anforderungen von ortsfesten Steigleiteranlagen angewendet wird. Die Normenreihe ISO 14122 als Ganzes gilt sowohl für stationäre als auch für mobile Maschinen bei denen ortsfeste Zugänge erforderlich sind.","DIN NA 060-48-11 AA Maschinenbau (NAM)","2016-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14123-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Minderung von Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissionen von Maschinen zurückzuführen sind - Teil 1: Grundsätze und Festlegungen für Maschinenhersteller","x",{"$nulls":9},"x",null,"Das Dokument behandelt Grundsätze für die Überwachung von Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissionen von Maschinen zurückzuführen sind. Es gilt nicht für Gefahrstoffe, die ausschließlich aufgrund von explosiven, entzündlichen oder radioaktiven Eigenschaften oder deren Verhalten bei Temperatur- oder Druckextremen eine Gesundheitsgefährdung darstellen.","ISO/TC 199 Safety of machinery","2016-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14123-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Minderung von Gesundheitsrisiken, die auf Gefahrstoffemissionen von Maschinen zurückzuführen sind - Teil 2: Methodik beim Aufstellen von Überprüfungsverfahren","x",{"$nulls":9},"x",null,"Das Dokument stellt eine Methodik auf, die im Hinblick auf die Festlegung geeigneter Überprüfungsverfahren zur Auswahl von kritischen Faktoren in Zusammenhang mit Gefahrstoffemissionen führt. Das Dokument ist dafür vorgesehen, in Verbindung mit dem ersten Teil dieser Normenreihe angewendet zu werden und bezieht sich insbesondere auf die Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen.","ISO/TC 199 Safety of machinery","2016-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14159","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"In der Internationalen Norm ISO 14159, die auch als Europäische Norm übernommen wurde, werden die Hygieneanforderungen für die Gestaltung von Maschinen geregelt. Sie enthält Informationen zur vom Hersteller der Maschine bestimmten, vorgesehenen Verwendung. Die Norm gilt für alle Arten von Maschinen, bei deren Verwendung Hygienerisiken für den Konsumenten des hergestellten bzw. verarbeiteten Produktes entstehen können. Hygienerisiken sind vor allem bei Nahrungsmittelmaschinen, Verpackungsmaschinen für Lebensmittel sowie bei Maschinen zur Herstellung und Verpackung von kosmetischen und pharmazeutischen Produkten und in der Biotechnologie relevant. Anforderungen an die unkontrollierte Freisetzung mikrobiologischer Arbeitsstoffe durch die Maschinen werden in dieser Norm nicht erfasst.","DIN NA 057-02-01 AA Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)","2008-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14738","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Anthropometrische Anforderungen an die Gestaltung von Maschinenarbeitsplätzen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Der Entwurf dieser Internationalen Norm ist Teil einer Reihe von Ergonomienormen im Zusammenhang mit der Anthropometrie. Dieser internationale Norm-Entwurf beschreibt, wie diese Ergonomieprinzipien anzuwenden sind, wobei anthropometrische Anforderungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen in der Industrie (Maschinen) und im Dienstleistungsbereich verwendet werden. Versorgungsunternehmen, die Dienstleistungen für Einzelpersonen oder Fachleute anbieten, waren im Jahr 2015 zur Hälfte für Unternehmen bestimmt, die sie in ihren Produktionsprozess als Verbrauchszwischenprodukt integrieren. Dies betrifft: Handel, Transport, Unterkunft und Verpflegung; Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsaktivitäten, aber auch wissenschaftliche und technische Aktivitäten, Verwaltungs- und Unterstützungsdienste. Darüber hinaus wird empfohlen, dass die durch die Konstruktion der Maschinen auferlegten Haltungen und Bewegungen, wie in ISO 11226 beschrieben, bewertet werden. ","-","2020-5","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 16852","Norm","International","Flammendurchschlagsicherungen- Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und Einsatzgrenzen","x",{"$nulls":10},"x","Diese Norm legt die Anforderungen an Flammendurchschlagsicherungen fest, die Flammendurchschläge bei Vorhandensein von explosionsfähigen Gas-Luft- oder Dampf-Luft-Gemischen verhindern. Sie stellt einheitliche Grundsätze für die Klassifizierung, die grundlegende Konstruktion und die Informationen für den Einsatz einschließlich der Kennzeichnung von Flammendurchschlagsicherungen auf und legt Prüfverfahren zur Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und zur Bestimmung der sicheren Einsatzgrenzen fest. Diese Norm gilt für Drücke von 80 kPa bis 160 kPa und für Temperaturen von -20 °C bis +150 °C. Diese Norm gilt nicht für: - externe sicherheitsrelevante Mess- und Überwachungseinrichtungen, die erforderlich sind, um die Betriebsbedingungen innerhalb der festgelegten sicheren Grenzen zu halten; - Flammendurchschlagsicherungen für explosionsfähige Gemische aus Dämpfen und Gasen, die zum Selbstzerfall neigen (zum Beispiel Acetylen) oder die chemisch instabil sind; - Flammendurchschlagsicherungen, die bei Schwefelkohlenstoff eingesetzt werden, da dieser spezielle Eigenschaften besitzt; - Flammendurchschlagsicherungen, die bestimmungsgemäß für andere Gemische als Gas-Luft- oder Dampf-Luft-Gemische (zum Beispiel höherer Sauerstoff-Stickstoff-Anteil, Chlor als Oxidationsmittel, und so weiter) eingesetzt werden sollen; - Prüfverfahren für Flammendurchschlagsicherungen an Verbrennungsmotoren mit Kompressionszündung; - Schnellschlussventile, Löschsysteme und andere Explosionsentkoppelungssysteme.","DIN NA 104-02-05 AA Tankanlagen (NATank)","2017-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 19353","Norm","International","Sicherheit von Maschinen- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Diese Internationale Norm legt Methoden zum Erkennen der von der Maschine ausgehenden Brandgefahr sowie Methoden zur Durchführung der Risikobeurteilung fest. Diese Internationale Norm legt die grundlegenden Begriffe und Methoden von Brandschutzmaßnahmen fest, die für die Konstruktion und Fertigung von Maschinen erforderlich sind. Die Maßnahmen berücksichtigen die bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine. Dieses Dokument bietet zu berücksichtigende Richtlinien zur Reduzierung des Brandrisikos von Maschinen auf ein akzeptables Maß durch die Maschinengestaltung, die Risikobeurteilung und Anweisungen für Bedienpersonen. Diese Internationale Norm gilt nicht für: - ortsveränderliche Maschinen; - Maschinen für kontrollierte Verbrennungsprozesse (zum Beispiel Verbrennungsmotoren, Öfen), es sei denn, dass diese Prozesse die Zündquelle für einen Brand in anderen Teilen der Maschine oder außerhalb derselben sein können; - Maschinen, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden sowie den Explosionsschutz; - Brandmelde- und Löschanlagen, die in die Brandschutzsysteme von Gebäuden integriert sind. ","DIN NA 095-02-03 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2019-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 16524","Norm","Europa","Mechanische Produkte- Methodik zur Verminderung der Umweltauswirkungen bei Produktgestaltung und Entwicklung","x",{"$nulls":8},"x","x",null,"Dieses Dokument beschreibt eine Methodik zur Verminderung sämtlicher Umweltauswirkungen durch Produktgestaltung und -entwicklung, die auf mechanische Produkte, wie unter 3.1 festgelegt, abgestimmt ist. Diese Methodik ist besonders gut geeignet, ein schon vorhandenes Produkt neu zu gestalten; sie kann gleichfalls unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Annahmen hinsichtlich eines (virtuellen) Referenzprodukts gezogen wurden, auf die Gestaltung eines neuen Produkts angewandt werden. Es richtet sich an Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, einen Ansatz zur umweltgerechten Gestaltung einzuführen, um die Umweltauswirkungen innerhalb des Produktlebenszyklus im Verhältnis zu anderen Produktaspekten wie Funktionalität, Qualität, Kosten und so weiter zu verbessern.","DIN NA 172-00-03-03 GAK Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS)","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN ISO/TR 14121-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung - Teil 2: Praktischer Leitfaden und Verfahrensbeispiele ","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Der Technische Bericht gibt einen praktischen Leitfaden zur Durchführung einer Risikobeurteilung für Maschinen in Übereinstimmung mit ISO 12100 und beschreibt verschiedene Verfahren und Instrumente für jeden Prozessschritt. Er enthält Beispiele verschiedener Maßnahmen, die angewendet werden können, um das Risiko zu verringern, und ist dafür vorgesehen, für die Risikobeurteilung einer großen Vielzahl an Maschinen hinsichtlich des Komplexität der Maschine und des Schadenspotentials verwendet zu werden. Die vorgesehenen Anwender sind diejenigen Personen, die am Entwurf, an der Installation oder an der Modifizierung der Maschine (zum Beispiel Konstrukteure, Techniker oder Sicherheitsfachkräfte) beteiligt sind. Der Anhang des Dokuments enthält ein spezifisches Beispiel für eine Risikobeurteilung und einen Risikominderungsprozess.","DIN NA 095-01-01 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2013-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN CEN ISO/TR 22100-1","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Beziehung zu ISO 12100 - Teil 1: Wie ISO 12100 und Typ-B- und Typ-C-Normen zusammenhängen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Der Technische Report wurde erstellt, um Konstrukteuren/Herstellern von Maschinen und Maschinenkomponenten eine Hilfestellung zum Verständnis und zur zielgerichteten Auswahl der verschiedenen Typen von ISO-Normen zur Maschinensicherheit zu geben. Der zu Grunde liegende ISO Technische Report identifiziert die unterschiedlichen Arten von ISO-Dokumenten (siehe Tabelle B.1) und erläutert die Einteilung von Normen zur Maschinensicherheit in Typ-A-Normen, Typ-B-Normen und Typ-C-Normen, sowie deren wechselseitige Beziehung bei der praktischen Konstruktion von Maschinen zur Realisierung einer hinreichenden Risikominderung und in der Folge dem Erreichen eines vertretbaren Risikos. ","DIN NA 095-01-01 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2021-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN ISO/TR 22100-2","Norm","International","Sicherheit von Maschinen - Beziehung zu ISO 12100 - Teil 2: Wie ISO 12100 und ISO 13849-1 zusammenhängen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Bei der Anwendung von DIN EN ISO 12100 und DIN EN ISO 13849-1 hat sich gezeigt, dass Leser dieser Dokumente Schwierigkeiten damit haben zu verstehen, wie diese beiden Dokumente zusammenwirken. Beide Normen werden angewandt, um das Risiko eines Schadens zu minimieren. Diese Spezifikation nach dem Fachberichtsverfahren konzentriert sich in Bezug auf die Risikobeurteilung und den Risikominderungsprozess auf die Verwendung sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen und soll Leser anleiten wie beide Normen anzuwenden sind, um für eine Maschine im Allgemeinen sowie im Hinblick auf die sicherheitsbezogenen Teile von deren Steuerung im Besonderen ein vertretbares Risiko erzielen zu können. ","DIN NA 095-01-01 GA Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG)","2014-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN 28000-4","Norm","Deutschland","Chemischer Apparatebau - Dokumentation im Lebensweg von Prozessanlagen - Teil 4: Graphische Symbole für Armaturen, Rohrleitungen und Stellantriebe","x",{"$nulls":5},"x","x",{"$nulls":4},"Diese Norm legt als Ergänzung zu DIN EN ISO 10628-2 graphische Symbole zur Darstellung von Rohrleitungsteilen, Armaturen und Stellantrieben in Fließschemata für Prozessanlagen fest.","DIN NA 012-00-03 AA Chemischer Apparatebau FNCA  ","2014-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 62424","Norm","Europa","Darstellung von Aufgabe der Prozessleittechnik","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Dient zur einheitlichen Darstellung von Anforderungen der Prozessleittechnik und dem Datenaustausch zwischen P&ID- und PLT-Werkzeugen. Enthält Kennzeichnungen von Messstellen. Die effiziente Auslegung prozesstechnischer Anlagen erfordert hoch entwickelte Werkzeuge für die unterschiedlichen Arbeitsabläufe und Disziplinen. Diese Ingenieurwerkzeuge sind normalerweise auf Prozessdesign (PD), instrumentierungstechnische Auslegung (PCE, Process Control Engineering) und Ähnliches spezialisiert. Interoperabilität ist somit von grundlegender Bedeutung, um den gesamten Auslegungsprozess zu optimieren. Die Definition einer einheitlichen Schnittstelle und Datenverwaltung ist deshalb eine Kernaufgabe, um einen reibungslosen Ablauf während des gesamten Projektes sicherzustellen und um die Konsistenz der Daten in den unterschiedlichen Werkzeugen zu gewährleisten. Diese Norm definiert Prozeduren und Spezifikationen für den Austausch von PCE-relevanten Daten, die von dem R&I-Werkzeug bereitgestellt worden sind. Die Grundanforderungen eines Änderungsmanagements werden beschrieben. Dazu wird eine allgemeingültige Technologie zum Austausch von Informationen zwischen Systemen, die Extensible Markup Language (XML), eingesetzt. Hiermit wird eine allgemeine Grundlage zur Integration und zum Austausch von Daten gegeben. Dazu ist jedoch die Definition einer einheitlichen Semantik notwendig. CAEX (Computer Aided Engineering eXchange) ist nach der Definition in diesem Dokument ein geeignetes Datenformat für diesen Zweck. Dieses Konzept des Datenaustausches ist für verschiedene Anwendungen offen.","DKE/K 941 Engineering","2017-12","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 14001","Norm","International","Umweltmanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Mehr als 300.000 Unternehmen und Organisationen weltweit sind nach ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung“ zertifiziert,  um Anforderungen an den Umweltschutz systematisch zu managen und die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. DIN EN ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung“  ist auf alle Organisationen anwendbar, unabhängig von ihrer Größe, Art und Beschaffenheit. Sie gilt für jene Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, welche die Organisation unter Berücksichtigung des Lebenswegs als entweder von ihr steuerbar oder beeinflussbar bestimmt.","-","2015-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 9001","Norm","International","Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Alle in dieser Internationalen Norm festgelegten Anforderungen sind allgemeiner Natur und auf alle Organisationen zutreffend, unabhängig von deren Art und Größe und von der Art der von ihr bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen.","-","2015-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN ISO 9004","Norm","International","Qualitätsmanagement - Qualität einer Organisation - Anleitung zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Dieses Dokument gibt Leitlinien für die Verbesserung der Fähigkeit einer Organisation, nachhaltigen Erfolg zu erzielen und steht im Einklang mit den Qualitätsmanagementgrundsätzen nach ISO 9000:2015.\nDieses Dokument bietet ein Werkzeug zur Selbstbewertung, um zu überprüfen, in welchem Maß die Organisation die in diesem Dokument enthaltenen Konzepte übernommen hat. Dieses Dokument gilt für jede Organisation ungeachtet ihrer Größe, Art und Tätigkeit.","DIN NA 147-00-01 AA Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ)","2018-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3679 Teil 1","Norm","Deutschland","Nassabscheider - Grundlagen, Abgasreinigung von partikelförmigen Stoffen\n",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"Die Wirkungsweise von Nassabscheidern beruht auf der Überführung von Partikeln aus einem strömenden partikelbeladenen Gas in eine Flüssigkeit. Hierzu sind entsprechende Phasengrenzflächen zwischen Gas und Flüssigkeit zu bilden und eine Relativbewegung zwischen diesen beiden Phasen zu erzeugen. Eine Methode, Phasengrenzflächen bei möglichst intensiver Durchmischung von Gas und Flüssigkeit zu erzielen, ist die Dispergierung einer Phase in die andere, das heißt, man erzeugt Blasenschwärme in einer Flüssigkeit oder Tropfenkollektive in Gas bzw. Systeme, in denen die Flüssigkeit als mehr oder weniger zerteilter Strahl vorliegt. Eine weitere prinzipielle Möglichkeit, Gas und Flüssigkeit miteinander in Kontakt zu bringen, ist die Umströmung flüssigkeitsbenetzter Körper. Die große Zahl an Varianten, die bei Nassabscheideranlagen anzutreffen sind, beruht auf der Vielfalt der Möglichkeiten, Phasengrenzflächen zu bilden und die Relativbewegung zwischen Gas und Flüssigkeit zu erzeugen. Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Nassabscheidung als ein Verfahren zur Abgasreinigung. Nassabscheider dienen der Entfernung fester, flüssiger oder gasförmiger Verunreinigungen aus einem Gas, wobei die Verunreinigungen an die in die Strömung eingebrachte Waschflüssigkeit gebunden und mit dieser zusammen abgeschieden werden. Die Abscheidemechanismen bei Partikeln und bei Gasmolekülen unterscheiden sich allerdings wesentlich. Die Richtlinie umfasst die Verfahren zur Abscheidung partikelförmiger Verunreinigungen.","-","2014-07","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDI 3679 Teil 3","Norm","Deutschland","Nassabscheider - Tropfenabscheider",null,"x","x","x","x",null,"x",{"$nulls":5},"In der Richtlinie unterscheiden die Experten in feste und flüssige Partikel aus Nassabscheidern sowie in fluide Partikel aus Nebel- oder Aerosolabscheidern (Tropfengröße im µm-Bereich). Ein Abschnitt über Tropfenmessverfahren, dem besondere Bedeutung zukommt, da standardisierte Tropfenmessverfahren bislang nicht existieren, ist ebenso Inhalt. Praxisbezogene Messverfahren, die oft als Basis von Garantievereinbarungen gelten, bilden einen weiteren Schwerpunkt. Eine Zusammenstellung von Bauformen und Beispielen ausgeführter Tropfen- und Nebelabscheider dokumentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ein Abschnitt über Spül- und Reinigungseinrichtungen vervollständigt die Richtlinie. Den Abschluss bilden Ausführungen zur technischen Gewährleistung sowie zum Betrieb und zur Instandhaltung der Tropfenabscheider.","-","2019-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN VDE 0105-100","Norm","Deutschland","Betrieb von elektrischen Anlagen-Teil 100: Allgemeine Festlegungen",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese Norm gilt für das Bedienen von und allen Arbeiten an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen. Hierbei handelt es sich um elektrische Anlagen aller Spannungsebenen von Kleinspannung bis Hochspannung. Der Begriff Hochspannung schließt in dieser Norm die Spannungsebenen Mittelspannung und Höchstspannung ein. Diese elektrischen Anlagen dienen der Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. Einige dieser elektrischen Anlagen sind ortsfest, wie zum Beispiel Verteilungseinrichtungen in einer Fabrik oder einem Bürogebäude, andere werden nur vorübergehend aufgebaut, wie zum Beispiel auf Baustellen; wieder andere sind ortsveränderlich und können entweder unter Spannung stehend oder im spannungsfreien Zustand bewegt werden. Beispiele hierfür sind elektrisch angetriebene Bagger in Steinbrüchen oder Braunkohle-Tagebauen. Diese Norm beschreibt die Anforderungen für sicheres Bedienen von und Arbeiten an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen. Diese Anforderungen gelten für alle Bedienungs-, Arbeits- und Wartungsverfahren. Sie gelten für alle nichtelektrotechnischen Arbeiten, wie Bauarbeiten in der Nähe von Freileitungen oder Kabeln sowie für elektrotechnische Arbeiten, bei denen eine elektrische Gefahr besteht. Diese Norm wurde nicht ausdrücklich erarbeitet für die Anwendung auf die nachfolgend aufgeführten elektrischen Anlagen. Es wird jedoch empfohlen, die Prinzipien dieser Norm auf diese elektrischen Anlagen anzuwenden, sofern keine anderen Regelungen oder Verfahrensweisen zur Verfügung stehen: - Anlagen in Luftfahrzeugen oder Luftkissenfahrzeugen, die sich durch eigenen Antrieb bewegen (diese unterliegen dem internationalen Luftverkehrsrecht, das Vorrang vor nationalen Gesetzen hat); - Anlagen auf Hochseeschiffen, die sich durch eigenen Antrieb oder nach Anweisung einer Leitstelle bewegen (diese unterliegen dem internationalen Seerecht, das Vorrang vor nationalen Gesetzen hat); - elektronische Kommunikations- und Informationssysteme; - elektronische Steuerungs-, Regelungs- und Automatisierungssysteme; - Anlagen im Bergbau; - Anlagen auf Offshore-Einrichtungen, für die internationales Seerecht gilt; - Anlagen in Fahrzeugen; - elektrische Bahnsysteme; - elektrotechnische Versuchsarbeiten in der Forschung","DKE/K 224 Betrieb elektrischer Anlagen","2015-10","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 50156-1 VDE 0116-1","Norm","Europa","Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen und zugehörige Einrichtungen - Teil 1: Bestimmungen für die Anwendungsplanung und Errichtung",null,"x","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"Regelungsgegenstand dieser Europäischen Norm ist die Anwendungsplanung und die Errichtung von elektrischen Ausrüstungen, Regelkreisen und sicherheitsbezogenen Systemen für Feuerungsanlagen, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, sowie für die dazugehörigen Einrichtungen. Sie legt Anforderungen fest, um die Betriebsbedingungen der Feuerungsanlagen einzuhalten, die Gefahren der Verbrennung zu verringern und die beheizten Systeme vor Schäden, zum Beispiel durch Überhitzung, zu schützen. Diese Europäische Norm kann als Grundlage für die Anforderungen für elektrische Ausrüstungen von Feuerungsanlagen herangezogen werden, die nicht in ihren Anwendungsbereich fallen. Diese Norm legt besondere Anforderungen an das Management der funktionalen Sicherheit fest.","DKE/K 232 Elektrische Ausrüstung von Wärmeerzeugungsanlagen","2023-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 50156-2 VDE 0116-2","Norm","Europa","Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen und zugehörige Einrichtungen - Teil 2: Bestimmungen für den Entwurf, die Entwicklung und die Baumusterprüfung von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen",null,"x","x",null,"x",null,"x",{"$nulls":4},"x","Dieser Teil von EN 50156 legt die Anforderungen und Empfehlungen für Entwurf, Entwicklung und Typprüfung für Sicherheitseinrichtungen und Teilsysteme fest, die dazu dienen, Personen, Sachwerte und die Umwelt vor den Gefährdungen zu schützen, die von den Feuerungsanlagen sowie den dazugehörigen Hilfseinrichtungen und Systemen ausgehen, die durch die von den Feuerungsanlagen freigesetzte thermische Energie beheizt werden. Dabei werden die Betriebsbedingungen der Feuerungsanlage, die Gefahren im Zusammenhang mit der Verbrennung und die Sicherheit der beheizten Systeme berücksichtigt. Die Anforderungen für die anlagenspezifischen Prüfungen während der Implementierung, des Betriebs und der Instandhaltung sind in Teil 3 von EN 50156 festgelegt. Für eine anlagenspezifische Implementierung sicherheitsbezogener Systeme müssen das Management der funktionalen Sicherheit organisiert und die sich aus dem Sicherheitslebenszyklus ergebenden Anforderungen erfüllt sein.","DKE/K 232 Elektrische Ausrüstung von Wärmeerzeugungsanlagen","2016-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 60204-1/A1","Norm","Europa","Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen","x",null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",null,"Dieser Teil von IEC 60204 enthält Anforderungen und Empfehlungen für die elektrische Ausrüstung von Maschinen zur Unterstützung der - Sicherheit von Personen und Anlagen; - Erhaltung der Funktionsfähigkeit; - Erleichterung von Betrieb und Instandhaltung. Die Ausrüstung, die von diesem Teil von IEC 60204 abgedeckt wird, beginnt an der Netzanschluss-Stelle der elektrischen Ausrüstung der Maschine. Dieser Teil von IEC 60204 berücksichtigt nicht alle Anforderungen (zum Beispiel Schutz, Verriegelung oder Steuerung), die notwendig sind oder durch andere Normen oder Vorschriften gefordert werden, um Personen vor anderen als elektrischen Gefährdungen zu schützen. Jede Maschinenart hat spezielle Anforderungen, die zu berücksichtigen sind, um für eine angemessene Sicherheit zu sorgen. Dieser Teil der IEC 60204 legt keine zusätzlichen und besonderen Anforderungen fest, die für die elektrische Ausrüstung von Maschinen zutreffen können, die zum Beispiel: – für die Benutzung im Freien bestimmt sind (das heißt außerhalb von Gebäuden oder anderen schützenden Einrichtungen); – explosionsfähige Stoffe verwenden, be- oder verarbeiten oder herstellen (zum Beispiel Farbe oder Sägemehl); – für die Benutzung in explosionsgefährdeten und/oder feuergefährdeten Atmosphären bestimmt sind; – besondere Risiken haben, wenn bestimmte Stoffe hergestellt oder verwendet werden; – für die Benutzung im Bergbau bestimmt sind; – Nähmaschinen, Näheinheiten oder Nähanlagen sind (siehe IEC 60204-31); – Hebezeuge sind (siehe IEC 60204-32); – Fertigungsausrüstungen für Halbleiter sind (siehe IEC 60204-33). Hauptstromkreise, in denen elektrische Energie direkt als Werkzeug verwendet wird, sind von diesem Teil der IEC 60204 ausgenommen.","-","2021-01","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61508-5","Norm","Europa","Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Teil der IEC 61508 liefert Informationen über: - die zugrunde liegenden Konzepte des Risikos und den Zusammenhang zwischen Risiko und Sicherheitsintegrität (siehe Anhang A); - eine Anzahl von Methoden, die es ermöglichen, den Sicherheits-Integritätslevel für die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, sicherheitsbezogene Systeme anderer Technologien und externe Einrichtungen zur Risikominderung festzulegen (siehe Anhänge B, C, D und E).","DKE GK 914 Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt","2011-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 60079-1 VDE 0170-5","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche- Teil 1: Geräteschutz durch druckfeste Kapselung \"d\"","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Teil von VDE 0170 enthält besondere Anforderungen an die Bauart und für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Zündschutzart druckfeste Kapselung \"d\", die für die Verwendung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind. Diese Norm ergänzt und modifiziert die allgemeinen Anforderungen von DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1). Wenn sich eine Anforderung der vorliegenden Norm mit einer Anforderung von DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1) überschneidet, gilt die Anforderung der vorliegenden Norm. Diese Ausgabe ist eine technische Überarbeitung, bei der folgende wesentlichen Punkte neu eingeflossen sind: - erweiterte Anforderungen an mechanische Sicherungsmaßnahmen für verklebte Spalte; - Ausschluss von Gehäusematerialien in Atmosphären mit Acetylen; - Bedingungen für die Belastung der Prüfung zur Funkenlöschung Steckvorrichtungen und Steckverbinder wurden geändert; - zusätzliche Angaben der Kennzeichnung an Ex-Bauteil-Gehäuse, gegenüber der DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1), wurden aufgenommen; - Entfernen der Zellen des Typs T, bei den aufgeführten akzeptablen Primärzellen.","DKE/K 241 Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel","2015-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 60079-14 VDE 0165-1","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche- Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Dieser Teil der Normenreihe VDE 0165 enthält die spezifischen Anforderungen für die Planung, die Auswahl, die Errichtung und die Erstprüfung von elektrischen Anlagen in explosionsfähigen Atmosphären oder die mit explosionsfähigen Atmosphären verbunden sind. Wenn das Gerät auch gegen andere Umgebungsbedingungen, zum Beispiel gegen das Eindringen von Wasser oder gegen Korrosion, geschützt sein soll, können zusätzliche Schutzanforderungen erforderlich sein. Die Anforderungen dieser Norm gelten nur für den Einsatz von Geräten unter standardmäßigen atmosphärischen Bedingungen, wie in DIN EN IEC 60079-0 (VDE 0170-1) festgelegt. Bei anderen Bedingungen sind zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, und das Ex-Geräte-Zertifikat sollte diese anderen Bedingungen angeben. Beispielsweise können die meisten brennbaren Werkstoffe und viele Werkstoffe, die normalerweise als nicht brennbar gelten, unter Bedingungen von Sauerstoffanreicherung intensiv brennen. Diese Norm gilt für alle elektrischen Geräte, einschließlich fest installierter, tragbarer, transportabler und in der Hand zu haltender und dauerhaft oder zeitweilig installierten Anlagen. Diese Norm gilt nicht für: - elektrische Anlagen in schlagwettergefährdeten Grubenbauen; - inhärent explosionsgefährdete Situationen und Staub von Sprengstoffen oder pyrophoren Substanzen (zum Beispiel Herstellung und Verarbeitung von Sprengstoffen); - Räume für medizinische Zwecke; - elektrische Anlagen in Bereichen, wo die Gefahr von Nebel ausgeht; - Errichtung von nicht elektrischen Ex-Geräten (wenn sie nicht Teil eines Gerätezusammenbaus nach DIN IEC/TS 60079-46 (VDE V 0170-46) sind). Diese Norm berücksichtigt keine Vergiftungsrisiken, die mit entzündbaren Gasen, Flüssigkeiten und Stäuben in Konzentrationen verbunden sind, die üblicherweise wesentlich unterhalb der unteren Explosionsgrenze liegen. An Örtlichkeiten, an denen Personal möglichen giftigen Konzentrationen von entzündbarem Material ausgesetzt ist, sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Solche Vorsichtsmaßnahmen liegen außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments.","DKE/K 241 Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel","2021-05","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN IEC 60079-10-1 VDE 0165-101","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 10-1: Einteilung der Bereiche - Gasexplosionsgefährdete Bereiche ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Dieser Teil von IEC 60079 befasst sich mit der Einteilung von explosionsgefährdeten Bereichen, in denen Gefährdungen durch brennbare Gase oder Dämpfe auftreten können, welche dann als Grundlage zur Unterstützung bei der zweckmäßigen Auswahl und Installation von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden können. Diese Norm ist zur Anwendung in Bereichen vorgesehen, in denen Entzündungsgefahr bestehen könnte durch das Vorhandensein von brennbaren Gasen oder Dämpfen als Gemisch mit Luft, sie gilt jedoch nicht für: a) schlagwettergefährdete Bergwerke; b) die Verarbeitung und Herstellung von Sprengstoffen; c) recht unerwartete extreme Funktionsstörungen oder seltene Fehlfunktionen, die über das Konzept der in dieser Norm behandelten anomalen Situationen hinausgehen; d) Räume, die für medizinische Zwecke benutzt werden; e) Wohnhäuser; f) wenn eine Gefahr aufgrund der Anwesenheit brennbarer Stäube oder brennbare Flusen entstehen kann, aber die Prinzipien der Beurteilung eines hybriden Gemisches verwendet werden können (siehe auch IEC 60079-102). Ein zusätzlicher Leitfaden für hybride Gemische ist in Anhang I bereitgestellt. Brennbare Nebel können sich zur gleichen Zeit bilden oder vorhanden sein wie brennbarer Dampf. In einem solchen Fall könnte die strikte Anwendung der Angaben in dieser Norm nicht geeignet sein. Flüssigkeiten, die wegen ihres hohen Flammpunktes als nicht gefährlich angesehen werden, können auch brennbare Nebel bilden, wenn sie unter Druck freigesetzt werden. In diesen Fällen sind die Einteilungen und Angaben dieser Norm nicht anwendbar. Informationen über brennbare Nebel finden sich in Anhang G. Für die Anwendung dieser Norm ist ein Bereich ein dreidimensionales Gebiet oder Raum. Atmosphärische Bedingungen schließen Abweichungen von den Bezugswerten 101,3 kPa (1013 mbar) und 20 °C (293 K) nach oben und nach unten ein, sofern diese Abweichungen eine zu vernachlässigende Auswirkung auf die Explosionseigenschaften der brennbaren Stoffe haben. In jeder Prozessanlage können, unabhängig von deren Größe, noch zahlreiche andere Zündquellen vorhanden sein als solche, die mit elektrischen Geräten zusammenhängen. Um in diesem Zusammenhang Sicherheit zu bieten, müssen geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Diese Norm ist zur Beurteilung im Hinblick auf andere Zündquellen anzuwenden. In dieser Norm werden die Folgen einer Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht berücksichtigt.","-","2022-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 60079-11 VDE 0170-7","Norm","Europa","Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit \"i\"","x",null,null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"-","-","2021-10","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61511-3","Norm","Europa","Funktionale Sicherheit - PLT-Sicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie - Teil 3: Anleitung für die Bestimmung der erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel ","x",{"$nulls":9},"x",null,"Der vorliegende Teil 3 erläutert grundlegende Vorstellungen zum Risiko, die Durchführung einer Risikoanalyse und die Herleitung der erforderlichen Sicherheitsintegrität. Behandelt werden unter anderem das ALARP-Modell, die Methode der Schutzebenen (LOPA) und die Anwendung des Risikographen.","DKE/GK 914 Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt","2019-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61511-2","Norm","Europa","Funktionale Sicherheit - PLT-Sicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie - Teil 2: Anleitungen zur Anwendung von IEC 61511-1","x",{"$nulls":9},"x",null,"Der vorliegende zweite Teil ist ein Leitfaden zur Anwendung des ersten Teils und enthält Anleitungen zur Spezifikation, zur Planung, zur Installation, zum Betrieb und zur Instandhaltung sicherheitstechnischer Funktionen und der zugehörigen sicherheitstechnischen Systeme gemäß IEC 61511-1. IEC 61511-2 ist so aufgebaut, dass jeder Abschnitt auf den entsprechenden Abschnitt der IEC 61511-1 eingeht.","DKE/GK 914 Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt","2019-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61511-1","Norm","Europa","Funktionale Sicherheit - PLT-Sicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie - Teil 1: Allgemeines, Begriffe, Anforderungen an Systeme, Hardware und Anwendungsprogrammierung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Norm ist innerhalb des Rahmens der IEC 61508 als Sicherheitsgrundnorm für funktionale Sicherheit auf die Prozessindustrie und deren sicherheitstechnische Systeme zugeschnitten. Sie fordert die Durchführung einer Gefährdungs- und Risikoanalyse, um daraus die Spezifikation sicherheitstechnischer Systeme ableiten zu können. Andere Sicherheitssysteme werden nur so weit betrachtet, dass ihr Beitrag bei der Betrachtung der Leistungsanforderung an die sicherheitstechnischen Systeme berücksichtigt werden kann. Das sicherheitstechnische System umfasst dabei alle zur Ausführung der sicherheitstechnischen Funktion erforderlichen Komponenten und Teilsysteme vom Sensor bis zum Aktor.","DKE/GK 914 Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt","2019-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 50156-1","Norm","Europa","Elektrische Ausrüstung von Feuerungsanlagen und zugehörige Einrichtungen - Teil 1: Bestimmungen für die Anwendungsplanung und Errichtung",null,"x","x",null,"x",null,null,"x",{"$nulls":4},"Regelungsgegenstand dieser Europäischen Norm ist die Anwendungsplanung und die Errichtung von elektrischen Ausrüstungen, Regelkreisen und sicherheitsbezogenen Systemen für Feuerungsanlagen, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, sowie für die dazugehörigen Einrichtungen. Sie legt Anforderungen fest, um die Betriebsbedingungen der Feuerungsanlagen einzuhalten, die Gefahren der Verbrennung zu verringern und die beheizten Systeme vor Schäden, zum Beispiel durch Überhitzung, zu schützen. Diese Europäische Norm kann als Grundlage für die Anforderungen für elektrische Ausrüstungen von Feuerungsanlagen herangezogen werden, die nicht in ihren Anwendungsbereich fallen. Diese Norm legt besondere Anforderungen an das Management der funktionalen Sicherheit fest.","-","2023-02","Entwurf","geschlossen",null,1]
["NFPA 55","Norm","Nordamerika ","Compressed Gases and Cryogenic Fluids 2010 Edition","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-",2023,"veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["NFPA 79","Norm","Nordamerika ","Electrical Standard for Industrial Machinery","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-",2024,"veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["ASME B31.12","Industriestandard","Nordamerika ","Hydrogen Piping and Pipelines",null,null,null,"x",null,null,"x",{"$nulls":5},"-","-",2023,"veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN EN 61243-3","Norm","Europa","Arbeiten unter Spannung - Spannungsprüfer - Teil 3: Zweipoliger Spannungsprüfer für Niederspannungsnetze","x",null,null,null,"x",{"$nulls":7},"Diese Norm gilt für handgehaltene zweipolige Spannungsprüfer mit ihrem Zubehör (Krokodilklemmen und abnehmbare Verbindungsleitungen) für die Verwendung in Kontakt mit Teilen von elektrischen Netzen für Wechselspannungen bis 1 000 V mit Nennfrequenzen von 16 2/3 Hz bis 500 Hz und/oder für Gleichspannungen bis 1 500 V. Spannungsprüfer nach dieser Norm sind für die Verwendung bei trockener oder feuchter Umgebung in Innenräumen und im Freien und für die Verwendung bis 2 000 m über Seehöhe vorgesehen. Sie sind nicht für die Verwendung im Regen oder mit Kontaktelektrodenverlängerungen vorgesehen. Diese Norm enthält Anforderungen und Prüfungen für folgende Zusatzfunktionen: Phasenanzeige, Drehfeldanzeige und Durchgangsprüfung.","DKE/K 214 Ausrüstungen und Geräte zum Arbeiten unter Spannung","2015-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 211-041","Information","Deutschland","Sicherheits- und\nGesundheitsschutzkennzeichnung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Eine Auswahl der in den Normen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung enthaltenen Sicherheitszeichen wurde in die aktuelle Arbeitsstättenregel „Sicherheits- und \nGesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3; Ausgabe: Februar 2013 GMBl 2013, S. 334) aufgenommen. Neben den in der ASR A1.3 aufgeführten Sicherheitszeichen enthalten Nor\u0002men jedoch noch weitere Zeichen, die in Arbeitsstätten verwendet werden können. Daher \nlohnt ein Blick in die Normen, wenn die ASR A1.3 kein geeignetes Zeichen für einen speziel\u0002len Anwendungsfall enthält.","-","2016-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["ASR A1.3","Technische Regel","Deutschland","Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die ASR A1.3 \"Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung\" in der Fassung vom Februar 2013 enthält den aktuellen Stand der Technik zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten. Bei der bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Sicherheitszeichen kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass er die Arbeitsstättenverordnung hinsichtlich der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung einhält.","-","2013-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["BekBS 1113","Information","Deutschland","Beschaffung von Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"(1) Diese Bekanntmachung richtet sich an Arbeitgeber, die im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Pflichten zu erfüllen haben, bevor sie ihren Beschäftigten Arbeitsmittel zur Verwendung zur Verfügung stellen. Da auch Hersteller im Rahmen ihrer Tätigkeit Arbeitgeber sein können, wird im nachfolgenden Text der Begriff Auftraggeber für den Arbeitgeber im Sinne der BetrSichV verwendet.\n(2) Die Bekanntmachung beschäftigt sich mit der Beschaffung von Arbeitsmitteln, die der Arbeitgeber den Beschäftigten zur Verwendung bei der Arbeit zur Verfügung stellen möchte. Sie gibt allgemeine Hinweise, welche Auswirkungen die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung auf den Beschaffungsprozess haben.","-","2015-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["BekBS 1114","Information","Deutschland","Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"(1) Diese Bekanntmachung richtet sich an Arbeitgeber, die im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Pflichten beim zur Verfügung stellen von Arbeitsmitteln und bei deren Verwenden durch Beschäftigte zu erfüllen haben. \n(2) Die Bekanntmachung befasst sich mit der Notwendigkeit der Anpassung von Arbeitsschutzmaßnahmen an den Stand der Technik für bereits in Verwendung befindliche Arbeitsmittel und erläutert dies anhand von Beispielen.\n(3) Der ABS unterstützt damit die Anwendung von § 3 Absatz 7 BetrSichV.","-","2015-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["EmpfBS 1114","Information","Deutschland","Anpassung an den Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"-","-","2018-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["EmpfBS 1115","Information","Deutschland","Umgang mit Risiken durch Angriffe auf die Cyber-Sicherheit von sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese Empfehlung richtet sich an Arbeitgeber, die im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV) eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln durchzuführen und daraus geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten haben.\n(2) Sie beschreibt in allgemeiner Form Wege zur Ermittlung von Risiken durch Angriffe auf die Cyber-Sicherheit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (MSR-Einrichtungen) sowie Maßnahmen zur wirksamen Reduzierung der ermittelten Risiken.","- ","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201","Technische Regel","Deutschland","Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":4},"x","-","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":4},"x","-","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201 Teil 2","Technische Regel","Deutschland","Prüfungen und Kontrollen bei Gefährdungen durch Dampf und Druck","x",{"$nulls":9},"x","x","-","-","2018-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201 Teil 3","Technische Regel","Deutschland","Instandsetzung an Geräten,\nSchutzsystemen, Sicherheits-,\nKontroll und Regelvorrichtungen\nim Sinne der Richtlinie 2014/34/EU","x",null,null,null,"x",{"$nulls":6},"x","-","-","2018-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201 Teil 4","Technische Regel","Deutschland","Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen – Prüfung von Aufzugsanlagen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":4},"x","-","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1201 Teil 5","Technische Regel","Deutschland","Prüfung von Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbe-tankungsanlagen, soweit entzündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten gelagert oder abgefüllt werden, hinsichtlich Gefährdungen durch Brand und Explosion","x",{"$nulls":9},"x","x","(1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und Durchführung von Prüfungen nach §§ 14 und 15 BetrSichV von (überwachungsbedürftige Anlagen nach § 1 Abs. 2 \nNr. 4 BetrSichV): \na) Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10.000 Litern, \nb) Füllstellen mit einer Umschlagkapazität von mehr als 1.000 Litern je Stunde sowie \nc) Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen, soweit entzündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten gelagert oder abgefüllt werden. Im Folgenden werden diese Anlagen „Nr. 4-Anlagen“ genannt. \n(2) Außerordentliche Prüfungen, die von der zuständigen Behörde nach § 16 BetrSichV angeordnet werden, sind in dieser Technischen Regel nicht behandelt. ","-","2010-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1112","Technische Regel","Deutschland","Instandhaltung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"(1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen für Beschäftigte bei der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).\n(2) Sie ist anzuwenden für 1. die Planung und Ausführung von Instandhaltungsarbeiten, 2. Störungssuche, 3. Erprobung nach Instandsetzung.\n(3) Bei Instandhaltungsarbeiten, bei denen besondere Gefährdungen durch Gefahr\u0002stoffe einschließlich Explosionsgefährdungen auftreten können, sind zusätzlich TRGS 400 sowie TRBS 1112 Teil 1 anzuwenden.\n(4) Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung gelten die Anforderungen der TRBS 1111.","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1111","Technische Regel","Deutschland","Gefährdungsbeurteilung","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"(1) Diese Technische Regel soll den Arbeitgeber im Hinblick auf die Vorgehensweise bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Betriebssicherheits\u0002verordnung (BetrSichV) unterstützen. Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist es, die auftretenden Gefährdungen der Beschäftigten bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu beurteilen und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Dabei muss die Sicherheit der Beschäftigten auch im Gefahrenbereich des Arbeits\u0002mittels gewährleistet werden. Hinsichtlich der überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne § 2 Absatz 13 BetrSichV muss die Gefährdungsbeurteilung auch den Schutz anderer Personen im Gefahrenbereich (z. B. Besucher, Kunden, Patienten) berück\u0002sichtigen.\n(2) Bei den in den Anhängen 1 und 2 genannten Empfehlungen für die Berücksichtigung psychischer Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung und für die Dokumentation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung anhand von ausgewählten Beispielen handelt es sich um Empfehlungen gemäß § 21 Absatz 6 Nummer 2 BetrSichV, die, im Gegensatz zu den in § 21 Absatz 6 Nummer 1 BetrSichV genannten Regeln und Erkenntnissen, keine Vermutungswirkung entfalten (vgl. § 4 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV).","-","2018-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1203","Technische Regel","Deutschland","Zur Prüfung befähigte Personen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,"x","1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen an die Befähigung einer zur Prü\u0002fung befähigten Person entsprechend § 2 Absatz 6 BetrSichV.\n(2) Abschnitt 2 dieser TRBS enthält allgemeine Anforderungen, die alle zur Prüfung befähigten Personen erfüllen müssen. Abschnitt 3  enthält Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Prüfungen an bestimmten Arbeitsmitteln. Abschnitt 4  enthält Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Prüfungen an Arbeitsmitteln nach Anhang 3 BetrSichV.\n(3) Besondere Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Druckanlagen ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 4 der BetrSichV. Hierzu werden im Anhang 1 dieser TRBS Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen durch Beispiele erläutert.\n(4) Besondere Anforderungen an zur Prüfung befähigte Personen für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ergeben sich unmittelbar aus Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV. Beispiele hierzu enthält TRBS 1201 Teil 1.","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 400","Technische Regel","Deutschland","Gefährdungsbeurteilung\nfür Tätigkeiten mit Gefahrstoffen","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2017-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 519","Technische Regel","Deutschland","Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 519 gilt zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tä\u0002tigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Materialien bei Abbruch-, Sanierungs- oder \nInstandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) und bei der Abfallbeseitigung.","-","2014-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DIN VDE 1000-10","Norm","Deutschland","Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Diese Norm legt die Anforderungen an die fachliche Qualifikation der im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen fest, die im Rahmen ihrer Aufgaben Tätigkeiten ausführen, die von Bedeutung für die elektrische Sicherheit sind. Solche Tätigkeiten sind zum Beispiel: das Planen, Projektieren, Konstruieren, Einsetzen von Arbeitskräften, Errichten, Prüfen, Betreiben, Ändern. Gegenüber DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10):2009-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Vorwort wurde ausführlicher beschrieben; b) Abschnitt Kurzbeschreibung wurde gestrichen; c) Definition zu Elektrofachkraft wurde modifiziert; d) Definition der elektrotechnisch unterwiesenen Person wurde modifiziert; e) Definition zur Verantwortlichen Elektrofachkraft wurde geändert; f) Abschnitt Anforderungen wurde überarbeitet; g) Umformulierung und Umbenennung und weitere Klarstellung des Abschnitts Weisungsfreiheit von Elektrofachkräften; h) Anhang A, Erläuterungen, wurde überarbeitet.","-","2021-06","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VdS 2031","Richtlinie","Deutschland","Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Publikation zeigt aus Sicht der Sachversicherer Gefahren auf, die durch Blitzeinwirkungen und Überspannungen entstehen können und wendet sich mit entsprechenden Maßnahmen zum Blitzund Überspannungsschutz an Elektrofachkräfte und Blitzschutz-Fachkräfte. Weitergehende Hinweise können z. B. den Blitzschutznormen der Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) sowie den Normen DIN VDE 0100-443 und -534 entnommen werden (siehe auch Anhang Literatur).","-","2021-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VdS 2229","Richtlinie","Deutschland","Befundschein über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben der Sachversicherer nach den Prüfrichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Sachverständige","x",{"$nulls":10},"x","Dieses Dokument bilder eine Mustervorlage.","-","2023-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["VdS 2871","Richtlinie","Deutschland","Richtlinien für die Prüfung elektrischer Anlagen - Prüfrichtlinien nach Klausel SK 3602 - Hinweise für den anerkannten Elektrosachverständigen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,"x","Die Prüfung elektrischer Anlagen nach Klausel SK 3602 erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung im Versicherungsvertrag. Dabei wird unterstellt, dass der Versicherungsnehmer sämtliche aus rechtlichen Grundlagen herrührenden Verpflichtungen, insbesondere die Veranlassung der erforderlichen Prüfungen, erfüllt. Ziel der im nachfolgenden beschriebenen Prüfung der elektrischen Anlage ist es sicherzustellen, dass den besonderen Anforderungen des Versicherers an den Sachschutz Rechnung getragen wird. Die Prüfung elektrischer Anlagen nach Klausel SK 3602 entbindet den Versicherungsnehmer nicht von der Prüfpflicht aufgrund anderer Normen, technischer Regelwerke oder Gesetze.","-","2020-03","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Grundsatz 309-003 (BGG 921)","Grundsatz","Deutschland","Auswahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kranführern","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Dieser BG-Grundsatz findet Anwendung auf die Auswahl, die Unterweisung und den Befähigungsnachweis von Kranführern. Dieser BG-Grundsatz enthält Maßstäbe für die Auswahl geeigneter Personen und Hinweise zu deren Unterweisung, um sie zum sicheren Führen von kraftbetriebenen bzw. teilkraftbetriebenen Kranen zu befähigen.\nAuch für das Führen von handbetriebenen Kranen ist entsprechend § 4 der Unfallverhütungsvorschrift \"Grundsätze der Prävention\" (BGV A1) eine Unterweisung erforderlich. Dazu sind Inhalt und Umfang auf die hierbei auftretenden Gefahren abzustimmen.","-","2004-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 3008-001 (BGG 925)","Grundsatz","Deutschland","Ausbildung und Beauftragung\nder Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"1.1 Dieser BG-Grundsatz findet Anwendung auf die Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand. Er ist vorrangig für die Ausbildung von Gabelstaplerfahrern konzipiert.\nFür Fahrer von Flurförderzeugen ohne Hubgerüst, z.B. Schlepper, Plattformwagen, Kommissioniergeräte, kann die Ausbildung entsprechend der gerätespezifischen Gefährdung in Inhalt und Dauer angepasst werden. Der Ausbildungsnachweis und die schriftliche Beauftragung dürfen sich dann nur auf diese Flurförderzeuge erstrecken.\neZur Erreichung des Zieles, geeignete Personen zum Führen von Flurförderzeugen auszubilden, werden in Abschnitt 3.5 Ausbildungszeiten angegeben. Diese haben sich für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse bewährt. Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zum selbständigen Führen eines Flurförderzeuges mit Fahrersitz oder -stand erfolgt durch eine in Abschnitt 8 beschriebene theoretische und eine praktische Prüfung.\n1.2 Dieser BG-Grundsatz findet keine Anwendung auf Flurförderzeuge, die durch einen mitgehenden Fahrer, auch Mitgänger genannt, gesteuert werden.\nDa auf Grund der geringeren Fahrgeschwindigkeit (maximal 6 km/h) bei dieser Gerätebauart das Gefährdungspotenzial geringer ist, genügt es gemäß § 7 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift \"Flurförderzeuge\" (BGV D27), wenn die Fahrer in der Handhabung dieser Geräte unterwiesen sind. Die Beauftragung der Fahrer muss in diesem Fall nicht schriftlich erfolgen.","-","2003-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 313-002 (BGG/GUV-G 970)","Grundsatz","Deutschland","Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von Fachkundigen zum Freimessen nach DGUV Regel 113-004","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Dieser Grundsatz findet Anwendung auf die Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von Personen zum Freimessen für Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen.\nMit dem Freimessen wird die momentane Situation in einem Behälter oder engen Raum hinsichtlich einer Gefahrstoffexposition, Explosionsgefahr oder Sauerstoffmangel bzw. Sauerstoffüberschuss festgestellt. Es handelt sich dabei nicht um die Ermittlung einer Gefährdung nach TRGS 402 \"Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition\", sondern um eine Gefährdungsbeurteilung für eine bestimmte Tätigkeit. Die Zeiten für die jeweiligen Ausbildungsinhalte stellen empfohlene Richtwerte dar, die je nach Vorkenntnissen, Ausbildungsstand und betrieblicher Situation (Art und Menge der vorhandenen Gefahrstoffe, eingesetzte Messtechnik, Befahrsituation, mögliche Schutzmaßnahmen) angepasst werden können. Sind (insbesondere bei gemischten Lehrgangsgruppen) die Voraussetzungen der teilnehmenden Personen nicht vergleichbar oder nicht hinreichend bekannt, ist der Ausbildungsgrundsatz in vollem Umfange zu vermitteln.","-","2012-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 303-001 (BGG 944)","Grundsatz","Deutschland","Ausbildungskriterien für festgelegte Tätigkeiten im Sinne der Durchführungsanweisungen zur BG-Vorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"-","-","2000-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 308-008 (BGG 966)","Grundsatz","Deutschland","Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"-","-","2010-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 312-001","Grundsatz","Deutschland","Anforderungen an Ausbildende und Ausbildungsstätten zur Durchführung von Unterweisungen mit praktischen Übungen bei Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz und Rettungsausrüstungen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"-","-","2015-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 312-906","Grundsatz","Deutschland","Grundlagen zur Qualifizierung von Personen für die sachkundige Überprüfung und Beurteilung von persönlichen Absturzschutzausrüstungen","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"-","-","2017-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Grundsatz 313-002","Grundsatz","Deutschland","Auswahl, Ausbildung und Beauftragung von Fachkundigen zum Freimessen nach DGUV Regel 113-004","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"-","-","2022-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["A 016","Leitfaden","Deutschland","Gefährdungsbeurteilung\nSieben Schritte zum Ziel","x",{"$nulls":9},"x",null,"Das Merkblatt beschreibt die systematische Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in sieben Schritten.","baua:","2018-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["A 017","Leitfaden","Deutschland","Gefährdungsbeurteilung\nGefährdungskatalog","x",{"$nulls":9},"x",null,"Um die Gefährdungsbeurteilung systematisch (siehe dazu auch Merkblatt A 016) durchführen zu können, ist eine Betrachtung der Teilgefahren notwendig.\nHierfür wurde ein Gefährdungskatalog erarbeitet, der die Gefährdungen in 11 Themenfelder (mit insgesamt 64 Gefährdungsarten) aufteilt.","baua:","2020-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["BGR/GUV-R 117-1","Grundsatz","Deutschland","Behälter, Silos und enge Räume\nTeil 1: Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Diese Regel ﬁndet Anwendung auf Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen, die nach Abschnitt 2 Nr. 1 und 2 deﬁniert sind. Für Oberﬂächenbehandlungen in Räumen gilt die TRGS 507 „Oberﬂächenbehandlungen in Räumen und Behältern“. Für Arbeiten in Behältern und engen Räumen von abwassertechnischen Anlagen gilt auch die DGUV Vorschrift 21 und 22 „Abwassertechnische Anlagen“ und die DGUV Regel 103-003 und 103-004 „Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwas- sertechnischen Anlagen“. Für Arbeiten in Schächten und Kanälen von Fernwärmenetzen gilt auch die DGUV Regel 103-002 „Fernwärmeverteilungsanlagen“, für Arbeiten in Wärmekraft- werken und Heizwerken gilt auch die DGUV Regel 103-009 „Wärmekraftwerke und Heizwerke“.","-","2008-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 112-189 (BGR 189)","Technische Regel","Deutschland","Benutzung von Schutzkleidung","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Was ist zu beachten bei der Auswahl und Bewertung von Schutzkleidung, was ist wichtig bei der Benutzung und wie erreicht man, dass die Schutzkleidung im ordnungsgemäßen Zustand bleibt?","-","2007-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["BGR/GUV-R 199","Grundsatz","Deutschland","Benutzung von persönlichen \nAbsturzschutzausrüstungen \nzum Retten","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Rettungsgurte bestehen überwiegend aus Gurtbändern, die den Körper so umschließen, dass die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in einer aufrechten Lage gehalten wird. Sie werden in der Regel vor Aufnahme der Tätigkeit angelegt. Diese und weitere wichtige Aspekte der Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen lesen Sie hier.","-","2022-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 100-500","Technische Regel","Deutschland","Betreiben von Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"-","-","2008-04","Revision in Erarbeitung","offen",null,1]
["DGUV Regel 103-013 (BGR B11)","Technische Regel","Deutschland","Elektromagnetische Felder","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die DGUV Regel befasst sich u. a. mit der Beurteilung von Expositionsbereichen, mit der Kennzeichnung und Sicherung von Bereichen erhöhter Exposition und der anlagenspezifischen Dokumentation.","-","2001-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 103-011","Technische Regel","Deutschland","Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Berechtigung zur Anweisung von Arbeiten unter Spannung, Bereitstellung der Werkzeuge, Ausrüstung, Schutz- und Hilfsmittel, Durchführung von Arbeiten unter Spannung.","-","2006-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 112-194 (BGR 194)","Technische Regel","Deutschland","Benutzung von Gehörschutz","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Können die mit einer Lärmexposition verbundenen Risiken nicht durch technische (T) oder organisatorische (O) Maßnahmen vermieden werden, muss ein geeigneter, ordnungsgemäß passender persönlicher Gehörschutz (P) zur Verfügung gestellt und von den Lärmexponierten bestimmungsgemäß benutzt werden (Rangfolge: TOP).","-","2015-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 112-198 (BGR 198)","Technische Regel","Deutschland","Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Die DGUV Regel geht u. a. beispielhaft auf Auffangsysteme ein und beschreibt Grundzüge ihrer Bewertung und Auswahl sowie Benutzung.","-","2019-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Regel 113-005 (BGR 117-2)","Technische Regel","Deutschland","Behälter, Silos und enge Räume Teil 2: Umgang mit transportablen Silos","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Diese Regel findet Anwendung auf den Umgang mit transportablen Silos. Transportable Silos sind ortsbewegliche Einrichtungen zur Lagerung von Schüttgut, die von oben oder von der Seite befüllt und nach unten oder zur Seite hin entleert werden. Der Umgang mit transportablen Silos umfasst das Befüllen, das Aufstellen, das Umsetzen, das Betreiben und die Instandhaltung.","-","2016-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 38 (BGV C22)","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Was ist wichtig, um Gefahren bei Bauarbeiten abzuwenden? Bauarbeiten sind Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von baulichen Anlagen.","-",2019,"veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 56 (BGV D9)","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Arbeiten mit Schussapparaten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Welche persönlichen Anforderungen müssen an die Beschäftigten gestellt werden, die mit Schussapparaten arbeiten? Was ist bei der Aufbewahrung von Schussapparaten zu beachten? Dies und mehr lesen Sie hier.","-","2011-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 1","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention","x",{"$nulls":9},"x",null,"n der DGUV Vorschrift 1 wird klargestellt, dass die in staatlichem Recht bestimmten Maßnahmen auch zum Schutz von Versicherten, die keine Beschäftigten sind, gelten. Das heißt: Die Versicherten unterliegen grundsätzlich denselben Rechtsvorschriften. Darüber hinaus haben die gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand sich in der DGUV Vorschrift 1 erstmals auf einheitliche Regelungen zur Bestimmung der Zahl von Sicherheitsbeauftragten verständigt. Die Regelung weist fünf verbindliche Kriterien auf, anhand derer der Unternehmer die Zahl der Sicherheitsbeauftragten für den jeweiligen Betrieb individuell bestimmen kann.","-","2013-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 2","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Die DGUV Vorschrift 2 ist eine für Berufsgenossenschaften und Unfallkassen einheitliche und gleichlautende Vorgabe zur Konkretisierung des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG). Die Vorschrift definiert die Pflichten von Unternehmerinnen und Unternehmern zur betrieblichen Betreuung durch Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Neben der erforderlichen Fachkunde der beiden Professionen werden vor allem die betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Aufgaben beschrieben. Zudem werden abhängig von der Betriebsgröße verschiedene Betreuungsmodelle (Regelbetreuung oder alternative Betreuung) festgelegt, die trägerspezifisch ausgestaltet sind.","-","2011-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 3","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2012-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 15 (BGV B11)","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Elektromagnetische Felder","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die DGUV Vorschrift 15 wird angewendet, wenn Versicherte elektrischen, magnetischen oder elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich 0 Hz bis 300 GHz unmittelbar oder deren mittelbaren Wirkungen ausgesetzt sind.","-","2015-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 52 (BGV D6)","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Krane","x",{"$nulls":9},"x",null,"Gilt für Krane einschließlich ihrer Tragkonstruktion und Ausrüstung. Tragkonstruktionen sind z. B. Kranbahnen und Kranfundamente. Zu den Ausrüstungen zählen Hauptschleifleitungen, Netzanschlussschalter, Fahrbahnlaufstege sowie Aufstiegsbühnen.","-","2014-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Vorschrift 54 (BGV D8)","Richtlinie","Deutschland","Unfallverhütungsvorschrift Winden, Hub- und Zuggeräte","x",{"$nulls":9},"x",null,"Was ist zu beachten beim Bau und bei der Ausrüstung von Winden, Hub- und Zuggeräten, bei ihrer Prüfung und beim Betrieb? Hierüber informiert die DGUV Vorschrift 54.","-","2015-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TAB Mittelspannung 2008","Technische Regel","Deutschland","Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz","x",null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Diese Richtlinie fasst die wesentlichen Gesichtspunkte zusammen, die für Planung, Bau, \nAnschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers \nzu beachten sind. Sie dient gleichermaßen dem Netzbetreiber, dem Anlagenerrichter und \ndem Anlagenbetreiber als Planungsunterlage und Entscheidungshilfe und erhält wichtige \nInformationen zum Betrieb solcher Anlagen.","-","2008-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["TAB Niederspannung 2019","Technische Regel","Deutschland","Erläuterungen des Verbandes (VEWSaar e. V.) Ausgabe 2019 zu den Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB)","x",null,null,"x",null,null,null,"x",{"$nulls":4},"Diesen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) liegt die „Verordnung über Allgemeine \nBedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in \nNiederspannung“ (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 1. November 2006 in \nder jeweils gültigen Fassung zugrunde. Sie gelten für den Anschluss und den Betrieb von \nelektrischen Anlagen, die gemäß § 1 Abs. 1 dieser Verordnung an das Niederspannungsnetz \ndes Netzbetreibers angeschlossen sind oder angeschlossen werden. Im Folgenden wird für \ndie elektrische Anlage im Sinne von § 13 NAV der Begriff Kundenanlage verwendet.","-",2019,"veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["VDE-AR-N 4100","Industriestandard","Deutschland","Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"iese VDE-Anwendungsregel \"TAR Niederspannung\" fasst die technischen Anforderungen zusammen, die bei der Planung, bei der Errichtung, beim Anschluss und beim Betrieb von elektrischen Anlagen an das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers zu beachten sind. Sie ist für Anlagen anzuwenden, die neu an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, sowie bei einer Erweiterung oder Änderung. Für einen bestehenden, unveränderten Teil der elektrischen Anlage gibt es seitens der TAR keine Anpassungspflicht, sofern eine sichere und störungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist.","-","2019-04","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Regel 113-001","Technische Regel","Deutschland","Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2022-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DIN CLC IEC/TR 61511-4","Bericht","Europa","Funktionale Sicherheit - PLT-Sicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie - Teil 4: Erläuterung und Gründe der Änderungen in der IEC 61511-1 von Edition 1 zu Edition 2 ","x",{"$nulls":9},"x",null,"ie IEC 61511 behandelt PLT-Sicherheitssysteme der Prozessindustrie. Sie wurde geschrieben, um in diesem Sektor vertraute Begriffe zu verwenden und um praktische Umsetzungsanforderungen auf der Grundlage der in der Sicherheitsgrundnorm IEC 61508 vorgestellten branchenunabhängigen Klauseln zu definieren. Die IEC 61511 wird in vielen Ländern als gute Ingenieurpraxis und in immer mehr Ländern als regulatorische Anforderung anerkannt. Aufgrund der Anwendungserfahrung hat sich die IEC 61511 weiter entwickelt. Die zweite Ausgabe der IEC 61511 wurde auf der Grundlage der zehnjährigen internationalen Erfahrung in der Anwendung der ersten Ausgabe der IEC 61511-1:2003 fortgeschrieben. Dieser Technische Bericht zur IEC 61511-Normenreihe soll den Übergang auf die zweite Ausgabe unterstützen: – spezifiziert das Grundprinzip aller Klauseln und die Beziehung zwischen ihnen; – schärft das Bewusstsein für die häufigsten Missverständnisse und Fehlinterpretationen der Klauseln und die damit verbundenen Änderungen; – erklärt die Unterschiede zwischen Ausgabe 1 und 2 der IEC 61511-1 und die Gründe für die Änderungen; – präsentiert übersichtliche Zusammenfassungen, wie die Anforderungen der Klauseln zu erfüllen sind, und – erklärt Unterschiede der Begriffe zwischen der IEC 61508-4:2010 und der IEC 61511-1 Ausgabe 2.","-","2021-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["TRBS 1001","Technische Regel","Deutschland","Struktur und Anwendung der Technischen Regeln für Betriebssicherheit","x",{"$nulls":6},"x","x","x",null,null,"Diese TRBS 1001 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann \nder Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der \nVerordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftig\u0002ten erreichen","-","2018-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1112 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten - Beurteilungen und Schutzmaßnahmen","x",{"$nulls":6},"x","x","x",null,null,"Diese Technische Regel befasst sich mit der Ermittlung besonderer Maßnahmen zum \nSchutz von Beschäftigten\n1. bei Instandhaltungsarbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen,\n2. bei Instandhaltungsarbeiten, durch die selbst gefährliche explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann, und\n3. bei Instandhaltungsarbeiten in nicht explosionsgefährdeten Bereichen mit Auswirkungen\nauf explosionsgefährdete Bereiche und nennt beispielhaft Maßnahmen zur Vermeidung der hierdurch erzeugten Explosionsge\u0002fährdung.","-","2010-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1115","Technische Regel","Deutschland","Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x",null,"(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im Hinblick auf die dauerhafte Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen (MSR-Einrichtungen), die als technische Schutzmaß\u0002nahme für die sichere Verwendung eines Arbeitsmittels inklusive einer überwachungsbedürftigen Anlage eingesetzt werden. Belange der Cybersicherheit siehe EmpfBS 1115. Für nicht verwendungsfertig beschaffte Arbeitsmittel bietet diese Technische Regel auch Hilfestellung für die Spezifikation, Planung und Realisierung von sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtungen","-","2021-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1122","Technische Regel","Deutschland","Änderungen von Gasfüllanlagen, Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen - Ermittlung der Prüfpflicht nach Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV und der Erlaubnispflicht gemäß § 18 BetrSichV",null,"x",{"$nulls":4},"x",{"$nulls":5},"Diese Technische Regel konkretisiert anhand von Beispielen für erlaubnispflichtige Anlagen nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 7 BetrSichV (Gasfüllanlagen, Lageranlagen, Füllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen), was als prüfpflichtige und was als erlaubnispflichtige Änderung gilt. Diese Technische Regel nennt auch Beispiele für solche Maßnahmen an Gasfüllanlagen, Lageranlagen, \nFüllstellen, Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen, die nicht als prüfpflichtige Änderung gelten.","-","2018-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1123","Technische Regel","Deutschland","Prüfpflichtige Änderungen von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen - Ermittlung der Prüfnotwendigkeit gemäß § 15 Absatz 1 BetrSichV","x",{"$nulls":5},"x",null,null,null,"x","x","(1) Diese Technische Regel konkretisiert für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen nach Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV (Ex-Anlagen), was als prüfpflichtige Änderung im Sinne von § 15 BetrSichV gilt. Diese Technische Regel nennt auch Beispiele für solche Maßnahmen an Ex-Anlagen, die nicht als prüfpflichtige Änderung gelten.","-","2018-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 1151","Technische Regel","Deutschland","Gefährdungen an der Schnittstelle Mensch - Arbeitsmittel - Ergonomische und menschliche Faktoren, Arbeitssystem –","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null," (1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung von Gefährdungen und der Belastung sowie für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln\n- an der Schnittstelle zwischen Mensch und Arbeitsmittel bei der Erfüllung der Arbeitsaufgabe unter Berücksichtigung der ergonomischen Zusammenhänge insbesondere zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Fertigungsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf und Arbeitsaufgabe; \n- die von der Arbeitsumgebung oder Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden, ausgehen;\n- durch physische und psychische Belastungen, die zu negativen Beanspruchungsfolgen für die Beschäftigten führen.","-","2015-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2111","Technische Regel","Deutschland","Mechanische Gefährdungen - Allgemeine Anforderungen -","x",null,null,null,"x",null,"x",{"$nulls":5},"(1) Nach der TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung“ sind alle mechanisch bedingten Gefährdungen („mechanische Gefährdungen“) zu ermitteln, die beim Verwenden eines Arbeitsmittels auftreten können.","-","2014-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2111 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Mechanische Gefährdungen - Maßnahmen zum Schutz vor Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz vor mechanischen Gefährdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmitteln. Zu mobilen Arbeitsmitteln zählen selbstfahrende (d. h. mit eigenem Antrieb) und nicht selbst\u0002fahrende Arbeitsmittel wie z. B. Straßen- und Schienenfahrzeuge, land- und forstwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen, Anhängefahrzeuge, mobile Baumaschinen, \nLuftfahrzeuge, Luftfahrtbodengeräte, Wasserfahrzeuge, mobile Krane, Flurförderzeuge, fahrbare Hubarbeitsbühnen, Regalbediengeräte, Fahrerlose Transportsysteme (FTS), gezogene oder geschobene Transportmittel. Durch die Bewegung des mobilen \nArbeitsmittels, seiner Teile oder von Ladung können Beschäftigte verletzt werden. Mechanische Gefährdungen können z. B. entstehen durch\n - Bewegung des mobilen Arbeitsmittels,\n- Bewegung von Teilen des mobilen Arbeitsmittels,\n- Bewegung von Ladung,\n- Schäden am mobilen Arbeitsmittel, die durch dessen Mobilität und Wechselwirkung mit der Arbeitsumgebung verursacht werden.","-","2015-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2121","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz - Allgemeine Anforderungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und Bewertung von Absturzgefähr\u0002dungen die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln entstehen können. Sie benennt bei\u0002spielhaft Maßnahmen, die zum Schutz von Beschäftigten bei Tätigkeiten im Gefahren\u0002bereich angewendet werden können.","-","2018-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2121 Teil 1","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten bei der Verwendung von Gerüsten. Sie konkretisiert die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der Verwendung von Gerüsten und ist in Verbindung mit der TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Allgemeine Anforderungen“ anzuwenden.\nDiese Technische Regel gilt nicht für folgende Arbeitsmittel:\n- fahrbare Arbeitsbühnen,\n- Schalungen, Tragkonstruktionen und Traggerüste,\n- Konsolgerüste,\n- Bockgerüste.","-","2019-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2121 Teil 2","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor Gefährdungen bei der Verwendung von Leitern. Sie konkretisiert diesbezüglich die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Sie ist in \nVerbindung mit der TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Allgemeine Anforderungen“ anzuwenden","-","2018-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2121 Teil 3","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor Gefährdungen gegen Absturz bei der Verwendung von Zugangs\u0002und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen. Sie konkretisiert den 2. Abschnitt und den Anhang 1 Abschnitt 3 Nummer 3.4 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Sie ist in Verbindung mit der TRBS 2121 „Gefährdungen von Beschäftigten durch Absturz – Allgemeine Anforderungen“ anzuwenden.","-","2019-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2121 Teil 4","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz - Ausnahmsweises Heben von Beschäftigten mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung von Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten gegen Absturz. Sie konkretisiert insbesondere den Anhang 1 Nummer 2.4 Satz 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der Verwendung von nicht für das Heben von Beschäftigten vorgesehenen Arbeits\u0002mitteln, die aber ausnahmsweise zum Heben von Beschäftigten verwendet werden. Sie ist in Verbindung mit der TRBS 2121 „Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz – Allgemeine Anforderungen“ anzuwenden.","-","2019-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2141","Technische Regel","Deutschland","Gefährdungen durch Dampf und Druck","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung von Gefährdungen (§ 3 BetrSichV) durch Dampf oder Druck, die bei der Verwendung von druckbeaufschlagten Arbeitsmitteln einschließlich überwachungsbedürftiger Druckanlagen und deren Anlagenteilen auftreten kön\u0002nen, und für die Ableitung und Durchführung notwendiger und geeigneter Schutzmaßnahmen.","-","2019-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 2181","Technische Regel","Deutschland","Schutz vor Gefährdungen beim Eingeschlossensein in Personenaufnahmemitteln","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel gilt für die Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen, die durch das Eingeschlossensein von Personen bei der Benutzung oder dem Betrieb von Personenaufnahmemitteln entstehen. Sie nennt beispielhaft Maßnahmen, die zum Schutz von Personen im Gefahrenbereich angewendet werden können","-","2007-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 3121","Technische Regel","Deutschland","Betrieb von Aufzugsanlagen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Diese Technische Regel gilt für Aufzugsanlagen gemäß Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und beschreibt \nsicherheitstechnische und organisatorische Anforderungen, die im Hinblick auf die sichere Verwendung von Aufzugsanlagen zu berücksichtigen sind, um den \nAnforderungen nach der BetrSichV zu genügen.","-","2018-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 3145 / TRGS 745","Technische Regel","Deutschland","Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Vermeidung von und für den Schutz vor Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gasen in ortsbeweglichen Druckgasbehältern.\n(2) Diese Technische Regel gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).","-","2016-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 3146 / TRGS 746","Technische Regel","Deutschland","Ortsfeste Druckanlagen für Gase","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":5},"1) Diese Technische Regel gilt für ortsfeste Druckanlagen zur Lagerung von Gasen und von Cyanwasserstoff (HCN) einschließlich Errichten, Aufstellen, Befüllen, \nEntleeren, Instandhalten, Stillsetzen und Demontieren.","-","2016-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBS 3151 / TRGS 751","Technische Regel","Deutschland","Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen","x","x",{"$nulls":8},"x",null,"(1) Diese Technische Regel enthält Anforderungen an Montage, Installation und Betrieb von\n1. Ortsbeweglichen und ortsfesten Gasfüllanlagen im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 3 BetrSichV,\n2. Tankstellen im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 6 BetrSichV sowie\n3. der Kombination einer Tankstelle mit einer oder mehreren Gasfüllanlagen (Betankungsanlage)\nfür Landfahrzeuge. Die beschriebenen Maßnahmen dienen dem Schutz Beschäftigter und anderer Personen vor Druck-, Brand- und Explosionsgefährdungen.","-","2024-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 720","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Gemische - Allgemeines","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung der Explosionsgefährdungen durch Stoffe, die gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden können, und für die Auswahl und Durchführung geeigneter Schutzmaßnahmen.\n(2) Die in Abschnitt 3 beschriebene Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung bezieht sich auf explosionsfähige Atmosphäre, und die in Abschnitt 4 beschriebene Vorgehensweise gilt für explosionsfähige Gemische unter nicht-atmosphärische Bedingungen, z.B. bei anderen Sauerstoffgehalten, anderen Oxidationsmitteln, anderen Drücken und Temperaturen.\n(3) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, nicht aber für deren Zerfallsreaktionen. \n(4) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400.","-","2020-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 721","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefährdung","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 721 konkretisiert die Beurteilung von Explosionsgefährdungen durch explosionsfähige Gemische und die Vorgehensweise zur Ermittlung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. \n(2) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, nicht aber \nfür deren Zerfallsreaktionen. \n(3) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400.","-","2020-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 723","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Gemische - Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zur Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische in Folge des Wirksamwerdens von Zündquellen. Ferner findet sie Anwendung bei der Ermittlung der hierfür relevanten Inhalte des Explosionsschutzdokuments nach § 6 GefStoffV.","-","2019-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 724","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel konkretisiert die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) zu folgenden Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion gefährlicher explosionsfähiger Gemische auf ein unbedenkliches Maß beschränken:\n1. explosionsfeste Bauweise,\n2. Explosionsdruckentlastung,\n3. Explosionsunterdrückung,\n4. explosionstechnische Entkopplung (von Flammen und Druck).","-","2019-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 001","Technische Regel","Deutschland","Das Technische Regelwerk zur Gefahrstoffverordnung - Allgemeines - Aufbau - Übersicht - Beachtung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"1) Das Technische Regelwerk umfasst die vom Ausschuss für Gefahrstoffe beschlossenen Regeln und Erkenntnisse nach Maßgabe des § 21 Abs. 3 GefStoffV. \nDas Technische Regelwerk enthält auch Regelungen aus konkreten EG-Vorschriften, auf die in der Verordnung gleitend verwiesen wird und die dadurch in nationales \nRecht umgesetzt werden. ","-","2006-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 201","Technische Regel","Deutschland","Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS beschreibt die Vorgehensweisen zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen bei Tätigkeiten nach § 2 Absatz 5 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), insbe\u0002sondere nach § 6 Absatz 3 und § 8 Absatz 2 GefStoffV.\n(2) Diese TRGS gilt nicht für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der \nBiostoffverordnung.","-","2017-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 220","Technische Regel","Deutschland","Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblättern","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Grundlage für diese TRGS sowie für die Erstellung und Übermittlung von Sicherheitsdatenblättern (SDB) sind Artikel 31 und Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) in Verbindung mit § 5 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), sowie die „Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern“ der Europäischen Chemikalienagentur.\n(2) Diese TRGS führt die Vorgaben der „Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern“ der Europäischen Chemikalienagentur bezüglich der natio\u0002nalen Aspekte näher aus.","-","2022-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 401","Technische Regel","Deutschland","Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit Hautkontakt gegenüber Stoffen, Gemischen oder Er\u0002zeugnissen.\n(2) Eine Gefährdung durch Hautkontakt liegt vor:\n1. bei Feuchtarbeit oder \n2. bei Tätigkeiten mit hautgefährdenden oder hautresorptiven Gefahrstoffen. ","-","2022-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 402","Technische Regel","Deutschland","Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Gemäß § 7 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) hat der Arbeitgeber die Pflicht, Aus\u0002maß, Art und Dauer der inhalativen Exposition zu ermitteln und zu beurteilen. Die vorliegende TRGS beschreibt die hierbei zu berücksichtigenden Anforderungen und Vorgehensweisen.","-","2023-08","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRBA/TRGS 406","Technische Regel","Deutschland","Sensibilisierende Stoffe für Atemwege","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Technische Regel (TR) ist vom Arbeitgeber anzuwenden bei Tätigkeiten mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, \n1. die nach § 3 Abs. 1 GefStoffV in Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG als sensibilisierend für die Atemwege eingestuft und mit den R-Sätzen R 42 (Sensibilisierung durch Einatmen möglich) oder R 42/43 (Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mög\u0002lich) zu kennzeichnen sind, \n2. die nach § 5 Abs. 1 GefStoffV in Verbindung mit Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG vom Hersteller, Einführer oder sonstigem Inverkehrbringer als sensibilisierend für die Atemwege einzustufen und mit den R-Sätzen R 42 oder R 42/43 zu kennzeichnen sind, \n3. die durch Nummer 4.2 Abs. 4 der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ bezeichnet werden, wenn sie eine atemwegssensibilisierende Wirkung aufweisen, \n4. die in der TRGS 907 „Verzeichnis sensibilisierender Stoffe\" als nicht abschließende Liste enthalten sind und \n5. die laut Hersteller oder Inverkehrbringer sensibilisierend auf die Atemwege wirken. ","-","2008-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 407","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten mit Gasen - Gefährdungsbeurteilung","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit Gasen, einschließlich Flüssiggas und Gasen zu Brennzwecken.\n(2) Diese TRGS gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).","-","2016-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["BekGS 409","Information","Deutschland","Nutzung der REACH-Informationen für den Arbeitsschutz","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Die vorliegende Empfehlung behandelt das Zusammenwirken bzw. die Schnittstellen der REACH\u0002und Arbeitsschutzgesetzgebung. Sie orientiert sich dabei am Ablauf der Gefährdungsbeurteilung \nund den Vorgaben der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“. Insofern stellt die vorliegende Empfehlung die Perspektive des Arbeitsschutzes in den Mittelpunkt und gibt Hilfestellungen, wie vom Arbeitgeber Informationen auf Basis der REACH-Verordnung für die Gefährdungsbeurteilung genutzt werden können und wann diese einen Anlass zu einer \nAktualisierung der Gefährdungsbeurteilung geben. Der für den Arbeitsschutz verantwortliche Ar\u0002beitgeber soll hiermit in die Lage versetzt werden, die durch REACH verfügbaren Informationen und Vorgaben zur Erfüllung seiner Arbeitsschutzverpflichtungen zu nutzen. Hinweise zur Erfül\u0002lung von REACH-Pflichten gibt diese Empfehlung dem Arbeitgeber dagegen nur punktuell.","-","2023-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 410","Technische Regel","Deutschland","Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS konkretisiert die Pflichten des Arbeitgebers gemäß § 14 Absatz 3 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Danach hat der Arbeitgeber ein aktualisiertes Verzeich\u0002nis über die Beschäftigten zu führen, die Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A und 1B ausüben und bei denen eine Gefähr\u0002dung der Gesundheit oder der Sicherheit besteht. Grundlage für die Aufnahme in das Expositionsverzeichnis ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für diese Tätigkeiten und Arbeitsplätze gemäß TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“. Das Expositionsverzeichnis ermöglicht dem Arbeitgeber und anderen Verantwortlichen im Arbeitsschutz einen Überblick über die gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen exponierten Beschäftigten zu erhalten. Es lässt keinen unmittelbaren Rückschluss auf das individuelle Risiko des einzelnen, im Verzeichnis aufgeführten Beschäftigten zu, weist aber Informationen über entsprechende Expositionen in dessen Arbeitsleben auf.","-","2015-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 420","Technische Regel","Deutschland","Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für die Erstellung „Verfahrens- und stoffspezifischer Kriterien“ (VSK) nach festgelegten Kriterien und beschreibt, wie VSK durch den Arbeitgeber \nanzuwenden sind.","-","2014-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 430","Technische Regel","Deutschland","Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS beschreibt Grundlagen für die Gefährdungsbeurteilung und die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen für Beschäftigte an Arbeitsplätzen, an denen Isocyanate auftreten. Sie stellt auch ein abgestuftes Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Exposition vor. Sie ist bei allen Tätigkeiten mit Isocyanaten anzuwenden. Dazu gehören zum Beispiel die Herstellung von Polyurethanen (PU, PUR), die Anwendungen isocyanathaltiger Klebstoffe, Lacke und Beschichtungen sowie die Freisetzung von Isocyanaten durch Pyrolyse. ","-","2024-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 460","Technische Regel","Deutschland","Vorgehensweise zur Ermittlung des Standes der Technik","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Diese Regel konkretisiert § 2 Absatz 15 GefStoffV: “Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs\u0002weisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene“. ","-","2018-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 500","Technische Regel","Deutschland","Schutzmaßnahmen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ konkretisiert die Gefahrstoffverordnung (Gef\u0002StoffV), indem sie Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen beschreibt. Diese Maßnahmen sollen einen Schutz der Beschäftigten vor inhalativen, oralen, dermalen und physikalisch-chemischen Gefahren sicherstellen.","-","2019-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 505","Technische Regel","Deutschland","Blei","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 505 richtet sich an den Arbeitgeber und enthält besondere Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Blei, anorganischen Bleiverbindungen und bleihaltigen Gemischen zur Un\u0002terschreitung des in Deutschland geltenden Biologischen Grenzwertes (BGW) von 150 µg Blei/L Blut. Dieser Wert gilt nicht für Beschäftigte im gebärfähigen Alter. Die Regelungen des \nMutterschutzgesetzes bleiben unberührt. Beschäftigungsbeschränkungen sind in Abschnitt 7, \nVerwendungsverbote in Abschnitt 6 aufgeführt.","-","2021-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 507","Technische Regel","Deutschland","Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt bei folgenden Arbeiten an Innenflächen und Einbauten in engen Räumen, Behältern und Schiffsräumen sowie sonstigen Räumen, bei denen häufig die natürliche Lüftung unterbunden ist. \n1. Reinigen einschließlich Restmengenbeseitigung, z. B. von Tanks, Kesselwagen und Straßentankfahrzeugen, \n2. Tätigkeiten zum Aufbringen von Beschichtungen (z. B. Lacke, Versiegelungen, Korrosionsschutz, Gummierungen, Harze, Isolierungen), \n3. Klebetätigkeiten, 4. Nebentätigkeiten (z.B. Trocknen der Oberflächen, Entfernen, Schleifen oder Polieren von Beschichtungen) im Zusammenhang mit Tätigkeiten nach Nummer 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, \nwenn dabei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt werden. ","-","2009-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 509","Technische Regel","Deutschland","Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Gefährdungen von Beschäftigten und anderer Personen durch die gefährlichen Eigenschaften von flüssigen oder festen Gefahrstoffen beim Lagern in ortsfes\u0002ten Behältern in Räumen und im Freien, einschließlich\n1. des Befüllens und Entleerens der ortsfesten Behälter einschließlich deren Befüll- und Entnahmeeinrichtungen und sicherheitstechnisch erforderlicher Ausrüstung,\n2. der Zusammenlagerung mit ortsbeweglichen Behältern, \n3. des Befüllens und Entleerens ortsbeweglicher Behälter in Füll- und Entleerstellen,\n4. des aktiven Lagerns entzündbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt ≤ 55 °C in orts\u0002beweglichen Behältern,\n5. der Probenahme an ortsfesten Behältern sowie an ortsbeweglichen Behältern während des aktiven Lagerns oder\n6. der Instandhaltungsarbeiten.","-","2022-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 510","Technische Regel","Deutschland","Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 510 gilt für das Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern einschließlich folgender Tätigkeiten\n1. Ein- und Auslagern,\n2. Transportieren innerhalb des Lagers,\n3. Beseitigen freigesetzter Gefahrstoffe.","-","2020-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 511","Technische Regel","Deutschland","Ammoniumnitrat","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 511 gilt für das Lagern, Abfüllen und innerbetriebliche Befördern von \n1. Ammoniumnitrat, \n2. ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen. \n(2) Die TRGS 511 gilt nicht für \n1. Zubereitungen mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 vom Hundert, \n2. Ammoniumnitrat und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen bis zu 100 kg, \n3. Zubereitungen der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 t. \n4. Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die dem Sprengstoffgesetz unterliegen. ","-","2008-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 512","Technische Regel","Deutschland","Begasungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit folgenden Stoffen und Zubereitungen, sofern sie als Begasungsmittel eingesetzt werden: \n1. Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff, Blausäure) sowie Stoffe und Zubereitungen, die zum Entwickeln oder Verdampfen von Hydrogencyanid oder leicht flüchtigen Hydrogencyanid Verbindungen dienen, \n2. Phosphorwasserstoff und Phosphorwasserstoff entwickelnde Stoffe und Zubereitungen, \n3. Sulfuryldifluorid (Sulfurylfluorid). ","-","2007-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 513","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten an Sterilisatoren mit Ethylenoxid und Formaldehyd","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit \n1. Ethylenoxid und ethylenoxidhaltigen Zubereitungen und\n2. Formaldehyd sowie Stoffen und Zubereitungen, die zum Entwickeln und Verdampfen von Formaldehyd dienen, \nwenn diese als Wirkgase in Sterilisatoren eingesetzt werden. Die Begasungsmittel nach \nSatz 1, die zur Sterilisation verwendet werden, werden im Folgenden als Wirkgase be\u0002zeichnet.","-","2011-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 517","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen gemäß Anlage 1 und daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen und beschreibt die für diese Tätigkeiten anzuwendenden Schutzmaßnahmen.","-","2013-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 520","Technische Regel","Deutschland","Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Die TRGS 520 gilt für die Errichtung und den Betrieb von stationären und mobilen Sammelstellen und von Zwischenlagern für gefährliche Abfälle, die aus \nprivaten Haushalten, gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen stammen und dort in begrenzten oder \nhaushaltsüblichen Mengen anfallen.","-","2012-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 521","Technische Regel","Deutschland","Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Die TRGS 521 gilt zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Ab\u0002bruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle (siehe Num\u0002mer 2.3), bei denen als krebserzeugend eingestufte Faserstäube freigesetzt werden. \n(2) Diese TRGS beschreibt Schutzmaßnahmen, die bei Abbruch, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle ergriffen werden müssen. Sie gibt dem Arbeitgeber eine Hilfestellung bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen. ","-","2008-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 522","Technische Regel","Deutschland","Raumdesinfektion mit Formaldehyd","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit Formaldehyd sowie Stoffen und Mischungen, \ndie zum Entwickeln von Formaldehyd dienen, um Raumdesinfektionen durchzufüh\u0002ren. Auf Anhang I Nummer 4.1 Absatz 2 GefStoffV wird verwiesen. \n(2) Diese TRGS gilt auch, wenn die unter Absatz 1 genannten Stoffe zusammen mit \ninerten Gasen (Beigasen) oder Flüssigkeiten, die als Hilfsstoffe dienen, verwendet \nwerden. Als Hilfsstoff ist auch Ammoniak anzusehen, das zur chemischen Bindung \ndes bei einer Raumbegasung freigesetzten Formaldehyds verwendet wird. ","-","2013-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 523","Technische Regel","Deutschland","Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"1.1 Diese TRGS gilt für Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen giftigen undgesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen sowie Zubereitungen, bei denen\ndie genannten Stoffe oder Zubereitungen freigesetzt werden, wenn diese\na) gewerbsmäßig oder selbständig im Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unter\u0002nehmungen bei einem Dritten oder\nb) nicht nur gelegentlich und in geringem Umgang im eigenen Betrieb, in dem Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden oder in der eigenen in § 48 a des Bundes-Seuchengesetzes (BSeuchG) genannten Einrichtung\nerfolgt.","-","2003-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 524","Technische Regel","Deutschland","Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Arbeiten in kontaminierten Bereichen einschließlich Vor\u0002und Nacharbeiten. Sie konkretisiert die in § 7 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ge\u0002forderte Informationsermittlung, beschreibt die Methodik zur Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen und stellt Grundanforderungen an die Auswahl der Schutzmaßnahmen. Branchen- oder tätigkeitsspezifische Lösungen, wie sie z.B. Regeln und Handlungsanleitungen der Unfallversicherungsträger, Richtlinien der Schadenversicherer, LASI-Leitfäden und anderen Schriftenreihen von Landesbe\u0002hörden und Fachverbänden enthalten, sind als konkrete Hilfestellung zu betrachten, soweit sie sich auf diese TRGS als Grundlage beziehen. ","-","2010-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 525","Technische Regel","Deutschland","Gefahrstoffe in Einrichtungen der medizinischen Versorgung","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS legt fest und erläutert, welche Maßnahmen in Einrichtungen zur humanmedizinischen und veterinärmedizinischen Versorgung zum Schutz der Be\u0002schäftigten nach dem Stand der Technik zu treffen sind, wenn in diesen Bereichen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt werden. Hinweise zur Ermittlung des Standes der Technik sind in der TRGS 460 „Handlungsempfehlung zur Ermittlung des Standes der Technik“ enthalten.","-","2014-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 526","Technische Regel","Deutschland","Laboratorien","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Regel findet Anwendung auf Laboratorien, in denen nach chemischen, physikalischen oder physikalisch-chemischen Methoden präparativ, analytisch oder anwendungstechnisch mit Gefahrstoffen gearbeitet wird. Für Gefährdungen, die \naus Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Labor erwachsen, ist die Tech\u0002nische Regel für Biologische Arbeitsstoffe „Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“ (TRBA \n100) zusätzlich zu beachten.","-","2008-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 527","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten mit Nanomaterialien","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS enthält Regelungen zum Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz bei Tätigkeiten mit Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, die aus Nanomaterialien bestehen oder enthalten. Nanomaterialien im Sinne dieser TRGS umfassen sowohl unter REACH registrierte \nals auch nicht registrierte Nanoformen von Stoffen entsprechend Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch (EU) 2018/1881 [1]. Die Europäische Kommission unter\u0002scheidet dabei nicht zwischen etablierten und neuen Materialien.","-","2020-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 528","Technische Regel","Deutschland","Schweißtechnische Arbeiten",null,"x","x","x","x",null,"x",null,null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für schweißtechnische Arbeiten an metallischen Werkstoffen, bei denen gas- und partikelförmige Gefahrstoffe entstehen können. Diese werden insbesondere folgenden Verfahren zugeordnet:\n1. Schweißen,\n2. thermisches Schneiden und Ausfugen,\n3. thermisches Spritzen,\n4. Löten,\n5. Flammrichten,\n6. additive Fertigungsverfahren mit Metallpulvern.\n(2) Zu den Verfahrensbezeichnungen im Einzelnen siehe Anhang 1.\n(3) Für die Handhabung der Prozessgase gelten neben dieser TRGS die TRGS 407 \n„Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung“ und die TRBS 3145/TRGS 745 \n„Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, \nEntleeren\". Für die Lagerung der Prozessgase gelten die Anforderungen der TRGS 510 \n„Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“","-","2020-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 529","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas",null,"x",{"$nulls":4},"x",null,null,null,"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für alle Tätigkeiten zur Herstellung von Biogas und zum Betrieb von Biogasanlagen.\n(2) Biogasanlagen im Sinne dieser TRGS umfassen alle für die Biogaserzeugung erfor\u0002derlichen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen, wie zur Speicherung, Lagerung, Verwertung und Weiterleitung von Biogas, die miteinander in einem räumlichen Zusammenhang stehen. Das schließt die Annahme von Substraten sowie die Aufbereitung und Lagerung von Substraten und Gärresten ein, sofern ein räumlicher und betrieblicher Zusammenhang gegeben ist. ","-","2024-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 551","Technische Regel","Deutschland","Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material","x",{"$nulls":8},"x","x",null,"(1) Diese TRGS gilt zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tä\u0002tigkeiten mit Pyrolyseprodukten aus organischem Material, die eine Konzentration an Benzo[a]pyren von 50 mg/kg und mehr aufweisen. Dazu gehören insbesondere die unter Absatz 2 bis 6 aufgeführten Produkte und Verfahren.","-","2015-08","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 552","Technische Regel","Deutschland","Krebserzeugende N-Nitrosamine der Kat 1A und 1B","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS dient zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen, die während ihrer Tätigkeit krebserzeugende N-Nitrosamine der Kategorien 1A und 1B über die Atemwege oder Hautkontakt aufnehmen können","-","2018-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 553","Technische Regel","Deutschland","Holzstaub","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für alle Tätigkeiten bei der Be- und Verarbeitung von Holz und Holzwerkstoffen, soweit dabei Holzstaub entsteht, sowie für Tätigkeiten im Gefahrenbereich von \nHolzstäuben (z. B. Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen und -anlagen, Wechseln von Fil\u0002terelementen, Einfahren in Silos). Belastete Althölzer, z. B. durch Holzschutzmittel belastet, \nfallen nicht unter den Geltungsbereich dieser TRGS","-","2022-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 554","Technische Regel","Deutschland","Abgase von Dieselmotoren",null,"x",{"$nulls":8},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten in allen Arbeitsbereichen (ganz oder teilweise geschlossen und im Freien), in denen Abgase von Dieselmotoren in der Luft an Abeitsplätzen auftreten können.\n(2) Die TRGS ist auch anzuwenden, wenn alternative Kraftstoffe, wie z. B. Rapsölmethylester (RME, „Bio-Diesel\") eingesetzt werden.","-","2019-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 555","Technische Regel","Deutschland","Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"(1) Diese TRGS ist anzuwenden für die Information der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).\n(2) Diese TRGS findet keine Anwendung wenn sich nach § 6 Absatz 13 GefStoffV aus der Gefährdungsbeurteilung für eine bestimmte Tätigkeit insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten ergibt und die nach § 8 ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ausreichen.\n(3) Die Unterweisungspflichten durch den Arbeitgeber nach § 12 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Unterrichtungs- und Erörterungspflichten gemäß § 81 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) bleiben unberührt.","-","2017-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 557","Technische Regel","Deutschland","Dioxine","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 557 gilt für Tätigkeiten mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, die chlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane, nachfolgend als Dioxine bezeichnet, enthalten oder aus denen diese entstehen oder freigesetzt werden. Dazu gehören auch Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. \n(2) Bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten sowie unfallartigen Ereignissen, wie z.B. Bränden, sind zusätzlich die TRGS 524 „Sanierung und Arbeiten in kontaminierten Bereichen“ und der Leitfaden VdS 2357 „Richtlinien zur Brandschadensanierung“ des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) [1] heranzuziehen.","-","2008-08","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 558","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten mit Hochtemperaturwolle","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tä\u0002tigkeiten mit als krebserzeugend eingestuften Faserstäuben, die bei Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen (HTW) freigesetzt werden können. \n(2) Diese TRGS ist immer anzuwenden bei Tätigkeiten mit Produkten aus Aluminiumsilikatwollen (ASW-Wollen). ","-","2010-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 559","Technische Regel","Deutschland","Quarzhaltiger Staub","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese TRGS gilt zum Schutz von Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten, bei denen quarz- und cristobalithaltiger Staub (im Folgenden quarzhaltiger Staub genannt) auftreten kann. Das Mineral Quarz ist ubiquitär (allgegenwärtig) vorhanden, sodass davon \nauszugehen ist, dass viele Stäube quarzhaltig sein können","-","2020-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 560","Technische Regel","Deutschland","Luftrückführung bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stäuben","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten und Verfahren bei denen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe als Schwebstaub auftreten können (Stäube, Rauche). \n(2) Die TRGS gilt nicht für Flüssigaerosole und gasförmige Stoffe, da derzeit keine Abscheider bekannt sind, die diese Stoffe nach den nachfolgend beschriebenen Anforderungen abscheiden. ","-","2012-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 561","Technische Regel","Deutschland","Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten, bei denen durch eine Exposition gegenüber krebserzeugenden Metallen und ihren anorganischen Verbindungen der Kategorie 1A oder 1B ein hohes Risiko gemäß TRGS 910 „Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“ auftreten kann. Dies gilt für Stoffe mit einer Exposition oberhalb der Toleranzkonzentration. Unbeschadet der Vorgaben der TRGS 910 ist es das vorrangige Ziel dieser TRGS, eine Exposition unterhalb der Toleranzkonzentration zu erreichen. Je höher die Konzentration eines krebserzeugenden Stoffes am Arbeitsplatz ist, desto höher ist das Erkrankungsrisiko und entsprechend dringlicher die Notwendigkeit zusätzlicher Risikominderungsmaßnahmen. In dieser TRGS werden dem Arbeitgeber Hilfestellungen gegeben, wie er mindestens eine Absenkung in den Bereich unterhalb der Toleranzkonzentration erreichen kann. Anzustreben ist die Unterschreitung der Akzeptanzkonzentration. Deshalb werden auch Hinweise gegeben, welche Maßnahmen im Bereich mittleren und geringen Risikos zu treffen sind. Diese TRGS dient damit der Umsetzung des Minimierungsgebotes gemäß § 7 GefStoffV.Weitere branchenspezifische Informationen enthalten Branchenregeln bzw. Handlungshilfen der Unfallversicherungsträger 1die notwendigen Maßnahmen (Kombinationsmodell). ","-","2017-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 600","Technische Regel","Deutschland","Substitution","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Im Rahmen der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung nach § 6 der Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber die als relevant ermittelten Gefährdungen auch unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeiten einer Substitution zu beurteilen. Der Arbeitgeber hat die Pflicht zur Ermittlung und Beurteilung der Substitutionsmöglichkeiten, zur Substitutionsprüfung und zur Dokumentation.","-","2020-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 608","Technische Regel","Deutschland","Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschränkungen für Hydrazin in Wasser- und Dampfsystemen",null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Diese Regel gilt für den Einsatz von Ersatzstoffen und Ersatzverfahren und für Verwendungsbeschränkungen für Hydrazin (bzw. von solchen Stoffen, die Hydrazin im Anwendungs prozess freisetzen) als Sauerstoffbindemittel und Korrosionsinhibitor in Wasser- und Dampfsystemen, ausgenommen kerntechnische Anlagen.","-","1991-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 610","Technische Regel","Deutschland","Ersatzstoffe und Ersatzverfahren für stark lösemittelhaltige Vorstriche und Klebstoffe für den Bodenbereich","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS erläutert die Möglichkeiten zur Substitution von stark lösemittelhaltigen Vorstrichen und Klebstoffen für den Bodenbereich im Hochbau. \n(2) Die Substitution hat das Ziel die Gefährdung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu beseitigen oder auf ein Minimum zu verringern. Sie ist die vorrangige Maßnahme zum Schutz der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Die in dieser TRGS aufgeführten Substitutionsempfehlungen sind unter Beachtung der in der TRGS 600 „Substitution“ beschriebenen Vorgehensweise erarbeitet worden. Sie sind entsprechend den allgemeinen Bestimmungen der TRGS 600 (insbesondere Nummer 5 „Entscheidung über die Substitution“) in aller Regel im Betrieb zu befolgen. ","-","2011-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 611","Technische Regel","Deutschland","Verwendungsbeschränkungen für wassermischbare bzw. wassergemischte Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten können","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 611 gilt für die Verwendung wassermischbarer Kühlschmierstoffe bzw. den Einsatz wassergemischter Kühlschmierstoffe im gewerblichen Bereich der Be- und Verarbeitung von Werkstücken, d.h. vor allem in der metallverarbeitenden Industrie. Im hier genannten gewerblichen Bereich werden N-Nitrosamine in der Regel weder hergestellt noch verwendet. Sie sind auch nicht oder allenfalls in äußerst geringer Menge (als Verunreinigung) in wassermischbaren Kühlschmierstoffen enthalten, sondern bilden sich erst unter bestimmten Umständen beim Einsatz bestimmter wassergemischter Kühlschmierstoffe durch Nitrosierung sekundärer Amine. ","-","2007-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 614","Technische Regel","Deutschland","Verwendungsbeschränkungen für Azofarbstoffe, die in krebserzeugende aromatische Amine gespalten werden können","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Regel schränkt die Verwendung von Azofarbstoffen ein, die in dier technischen Regel definierte krebserzeugende aromatische Amine gespalten werden können.","-","2001-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 615","Technische Regel","Deutschland","Verwendungsbeschränkungen für Korrosionsschutzmittel, bei deren Einsatz N-Nitrosamine auftreten können","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für die Herstellung und Verwendung wassermischbarer, wassergemischter und nichtwassermischbarer Korrosionsschutzmittel, flüchtiger Korrosionsinhibitoren (Dampfphasen-Korrosionsinhibitoren, „volatile corrosion inhibitors“, „VCI“) und von Korrosionsschutzfetten und -wachsen, die zum temporären Schutz von Metallgegenständen bestimmt sind (siehe auch DIN EN ISO 8044 [1]). Korrosionsschutzmittel im Sinne dieser TRGS sind auch Materialien, aus denen flüchtige Korrosionsinhibitoren freigesetzt werden (z.B. VCI-Folien, VCI-Papiere, VCI\u0002Verpackungen sowie VCI-Öle) oder an denen Korrosionsschutzmittel haften. ","-","2007-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 617","Technische Regel","Deutschland","Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett und andere Holzfußböden","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS erläutert die Möglichkeiten zur Substitution von stark lösemittelhaltigen Oberflächenbehandlungsmitteln für Parkett und andere Holzfußböden. Bei Anwendung dieser TRGS erfüllt der Arbeitgeber die Anforderung des § 7 Absatz 3 GefStoffV zur Substitution","-","2017-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 619","Technische Regel","Deutschland","Substitution für Produkte aus Aluminiumsilikatwolle","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS erläutert die Möglichkeiten zur Substitution von Produkten aus amorpher Aluminiumsilikatwolle, die im Wesentlichen zur Wärmedämmung im Ofen- und Feuerungsbau, in Heizungsanlagen und in Abgasanlagen in Kraftfahrzeugen insbesondere bei Anwendungstemperaturen oberhalb 900 ºC eingesetzt werden.","-","2013-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 725","Technische Regel","Deutschland","Gefährliche, explosionsfähige Gemische - Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen",null,"x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"Diese TRGS beschreibt die Vorgehensweise zur Ermittlung der erforderlichen Zuverlässigkeit von sicherheitsrelevanten Mess-, Steuer-, und Regeleinrichtungen (Ex-Einrichtungen) als Bestandteil von Explosionsschutzmaßnahmen nach TRGS 722 „Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische“, TRGS 723 „Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische“ und TRGS 724 „Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken“ sowie die Anforderungen zur Erreichung der erforderlichen Explosionssicherheit von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Anlagen). ","-","2023-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 727","Technische Regel","Deutschland","Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Beurteilung und die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen in explosionsgefährdeten Bereichen und für die Auswahl und Durchführung von Schutzmaßnahmen zum Vermeiden dieser Gefahren.\nHinweis: Liegt aufgrund getroffener Maßnahmen, z. B. Inertisierung, keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vor, sind Maßnahmen nach dieser Technischen Regel nicht notwendig.","-","2016-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 745 / TRBS 3145","Technische Regel","Deutschland","Ortsbewegliche Druckgasbehälter - Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren",null,"x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für die Vermeidung von und für den Schutz vor Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gasen in ortsbeweglichen Druckgasbehältern. \n(2) Diese Technische Regel gilt auch für Tätigkeiten mit Cyanwasserstoff (HCN).","-","2016-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 746 / TRBS 3146","Technische Regel","Deutschland","Ortsfeste Druckanlagen für Gase",null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"(1) Diese Technische Regel gilt für ortsfeste Druckanlagen zur Lagerung von Ga\u0002sen und von Cyanwasserstoff (HCN) einschließlich Errichten, Aufstellen, Befüllen, Entleeren, Instandhalten, Stillsetzen und Demontieren.\n(2) Diese Technische Regel gilt nicht für \n1. die ortsbeweglichen Druckgasbehälter aus denen die ortsfesten Druckanlagen befüllt werden,\n2. ortsfeste Druckanlagen, die in den Anwendungsbereich der TRBS 3151 /TRGS 751 „Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen\" fallen.","-","2016-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 751 / TRBS 3151","Technische Regel","Deutschland","Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen",null,"x",{"$nulls":8},"x",null,"(1) Diese Technische Regel enthält Anforderungen an Montage, Installation und Betrieb von\n1. Ortsbeweglichen und ortsfesten Gasfüllanlagen im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 3 BetrSichV,\n2. Tankstellen im Sinne von § 18 Absatz 1 Nummer 6 BetrSichV sowie\n3. der Kombination einer Tankstelle mit einer oder mehreren Gasfüllanlagen (Betankungsanlage)\nfür Landfahrzeuge. Die beschriebenen Maßnahmen dienen dem Schutz Beschäftigter und anderer Personen vor Druck-, Brand- und Explosionsgefährdungen.","-","2024-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 800","Technische Regel","Deutschland","Brandschutzmaßnahmen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Die TRGS 800 gilt für Tätigkeiten mit brennbaren oder oxidierenden Gefahrstoffen, bei denen Brandgefährdungen entstehen können. \n(2) Diese TRGS berücksichtigt auch die Ermittlung und Bewertung, ob die Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung der stofflichen Eigenschaften, der Arbeitsmittel, der Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wechselwirkungen, zu einer Brandgefährdung führen können. ","-","2010-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 900","Technische Regel","Deutschland","Arbeitsplatzgrenzwerte","x",{"$nulls":9},"x",null,"Das Einhalten der Arbeitsplatzgrenzwerte dient dem Schutz der Gesundheit von Beschäftigten vor einer Gefährdung durch das Einatmen von Stoffen. Die Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes entbindet nicht von den sonstigen Regelungen der GefStoffV.","-","2006-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["BekGS 901","Information","Deutschland","Kriterien zur Ableitung von Arbeitsplatzgrenzwerten","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"Der AGS erarbeitet oder bewertet Grenzwerte für die Luft am Arbeitsplatz und übernimmt diese als Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) in die TRGS 900 \n„Arbeitsplatzgrenzwerte“. Dabei geht der AGS nach den im Folgenden aufgeführten Kriterien vor. ","-","2010-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 903","Technische Regel","Deutschland","Biologische Grenzwerte (BGW)","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS enthält biologische Grenzwerte nach § 2 Absatz 9 Gefahrstoffverord\u0002nung (GefStoffV).","-","2013-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 905","Technische Regel","Deutschland","Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS enthält ein Verzeichnis von Stoffen, die auf der Grundlage gesicher\u0002ter wissenschaftlicher Erkenntnisse gemäß § 2 Absatz 3 Nr. 3 GefStoffV als krebser\u0002zeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch der Kategorien 1A, 1B oder 2 entsprechend den Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP\u0002Verordnung) eingestuft wurden. Die TRGS 905 führt Stoffe auf, die nicht im Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der CLP-Verordnung genannt sind, sowie Stoffe, für die der AGS eine von der CLP-Verordnung abweichende Einstufung beschlossen hat. ","-","2016-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 906","Technische Regel","Deutschland","Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 GefStoffV","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS enthält ein Verzeichnis von Tätigkeiten oder Verfahren, die in Anhang I der Richtlinie 2004/37/EG oder vom AGS als krebserzeugend bezeichnet werden. ","-","2023-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 907","Technische Regel","Deutschland","Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen","x",{"$nulls":9},"x",null,"(1) Diese TRGS enthält ein Verzeichnis von Stoffen und Tätigkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass sie nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen als sensibilisierend gemäß den Kriterien der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in Verbindung mit Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG (Stoffrichtlinie), der Richtlinien 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie\") sowie der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP\u0002Verordnung) einzuordnen sind, die jedoch nicht in Anhang VI, Teil 3, Tabellen 3.1 und 3.2 der CLP-Verordnung mit R42 (bzw. mit H334) als sensibilisierend für die Atemwege oder mit R43 (bzw. mit H317) als sensibilisierend für die Haut aufgeführt sind.","-","2011-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["TRGS 910","Technische Regel","Deutschland","Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen","x",{"$nulls":6},"x",null,null,"x",null,"(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen der Kategorie 1A oder 1B nach CLP-Verordnung sowie nach TRGS 905 oder bei Stoffen, Gemischen oder Verfah\u0002ren gemäß § 2 Absatz 3 Nr. 4 GefStoffV (TRGS 906). Nach der Gefahrstoffverordnung (Ge\u0002fStoffV) hat der Arbeitgeber sicherzustellen, dass bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die Ar\u0002beitsplatzgrenzwerte (gemäß § 2 Absatz 8 GefStoffV) eingehalten werden (§ 10 Absatz 2 GefStoffV). Für die überwiegende Zahl der krebserzeugenden Stoffe ist derzeit kein Arbeits\u0002platzgrenzwert ableitbar. ","-","2014-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["BekGS 911","Information","Deutschland","Fragen und Antworten zum Risikokonzept gemäß BekGS 910","x",{"$nulls":9},"x",null,"Beschäftigte sind im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit täglich gewissen Risiken aus\u0002gesetzt, unter anderem durch gefährliche Stoffe. Bei Tätigkeiten mit nicht krebserzeu\u0002genden Gefahrstoffen regeln gesundheitsbasierte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) die zulässige Konzentration, denen Beschäftigte am Arbeitsplatz maximal ausgesetzt sein dürfen. Für krebserzeugende Substanzen kann in der Regel jedoch kein Expositions\u0002wert abgeleitet werden, dessen Einhaltung zu einer völlig unbedenklichen Belastung führt. Deshalb wurde vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) ein neues, Risiko\u0002orientiertes Konzept für die Beurteilung der Gefährdung durch krebserzeugende Stoffe erarbeitet. Dieses Konzept ist im Detail in der Bekanntmachung für Gefahrstoffe 910 beschrieben. ","-","2012-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["BGHM- Information 102","Information","Deutschland","Beurteilen von Gefährdungen und Belastung - Anleitungshifle zur systematischen Vorgehensweise, sichere Schritte zum Ziel","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die vorliegende Informationsschrift soll den Unternehmenden und den Verantwortlichen helfen, ihre Aufgaben im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz zu erfüllen. Die Gefährdungsbeurteilung dient in diesem Zusammenhang als wichtiges Instrumentarium und die BGHM-Information 102 ist dafür eine Anleitungshilfe.","-","2021-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 204-006","Information","Deutschland","Anleitung zur Ersten Hilfe","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"-","-","2023-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 204-022 (BGI/GUV-I 509)","Information","Deutschland","Erste Hilfe im Betrieb","x",{"$nulls":7},"x",null,"x",null,"Die vorliegende DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“ erläutert die diesbezüglichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 1 ausführlich, wobei sie andere einschlägige Vorschriften – insbesondere das staatliche Recht – mit berücksichtigt. Besondere Anforderungen an die Erste Hilfe in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sind dabei berücksichtigt. Die Bestimmungen für die Erste Hilfe in Schulen, Hochschulen und Kindertageseinrichtungen sowie Hochschulen unterliegen den Bestimmungen der einzelnen Bundesländer und sind teilweise unterschiedlich ausgestaltet und im Rahmen dieser Information nur grundlegend wiedergegeben","-","2017-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["BGI 548","Information","Deutschland","Elektrofachkräfte","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Diese DGUV Information wendet sich an die Elektrofachkraft, die insbesondere als Betriebselektriker /als Betriebselektrikerin elektrische Anlagen und Betriebsmittel errichtet, betreibt, prüft und instand hält. Beim Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel bestehen besondere Gefahren durch die elektrische Energie. Daher trägt die Elektrofachkraft nicht nur für sich, sondern be\u0002sonders gegenüber Dritten und dem Betrieb eine erhebliche Verantwortung.","-","2012-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-004 (BGI 594)","Information","Deutschland","Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese DGUV Information enthält Festlegungen zum Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag bei der Benutzung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in Bereichen mit erhöhter elektrischer Gefährdung aufgrund begrenzter Bewegungsfreiheit in leitfähiger Umgebung.","-","2018-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["BGI/GUV-I 608","Information","Deutschland","Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen",null,"x","x","x",null,null,"x",null,null,null,"x",null,"Die DGUV Information 203-006 „Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen“ richtet sich an die für Auswahl und Betrieb verantwortlichen Personen. Der Aufbau der Information folgt der Stromflussrichtung, also vom Übergabepunkt (Schnittstelle zwischen Erzeuger/Netzbetreiber) zu den Anschlusspunkten, immer mit Fokus auf den Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag. ","Sachgebiet Elektrotechnik und Feinmechanik des Fachbereichs Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (ETEM) der DGUV","2022-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 213-013 (BGI 753)","Information","Deutschland","SF6-Anlagen und -Betriebsmittel",null,"x","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"Diese DGUV Information findet Anwendung auf die Herstellung, den bestimmungsgemäßen Betrieb, die Wartung und Instandhaltung, die Außerbetriebnahme sowie Demontage SF₆-isolierter elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, die Schwefelhexafluorid (SF6) enthalten.","-","2019-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-017 (BGI 759)","Information","Deutschland","Schutzmaßnahmen bei Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel und Rohrleitungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2019-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["BGI 865","Information","Deutschland","Zusammenarbeit von Unternehmen im Rahmen von Werkverträgen","x",{"$nulls":6},"x",{"$nulls":4},"Werk- und Dienstverträge zwischen Unternehmen werden branchenübergreifend in vielen Bereichen geschlossen. Beim Einsatz von Fremdfirmen treffen zwei oder oft auch mehrere Unternehmen mit ihren jeweiligen Organisationen aufeinander. Die Folge kann ein erhöhtes Unfall- und Gesundheitsrisiko sein. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten müssen eindeutig geregelt werden, um Sicherheitsdefizite zu vermeiden. Diese DGUV Information unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, solche Sicherheitsdefizite zu vermeiden und die Anforderungen aus dem Arbeitsschutzrecht zu erfüllen. Sie ersetzt die bisherige DGUV Information 215-830 „Einsatz von Fremdfirmen im Rahmen von Werkverträgen“ (Januar 2010). Die Inhalte dieser Schrift wurden umfassend aktualisiert und hinsichtlich der aktuellen Rechtslage angepasst.","-","2020-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-077 (BGI/GUV-I 5188)","Information","Deutschland","Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese DGUV Information ist eine Handlungsanleitung für die Bewertung der möglichen thermischen Gefährdung durch Störlichtbögen bei elektrotechnischen Arbeiten in elektrischen Anlagen. Mit ihr soll dem Unternehmer eine Unterstützung für die Auswahl der notwendigen persönlichen Schutzausrüstung gegen die thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens (PSAgS, bestehend aus z. B. Schutzkleidung, Kopf- und Gesichtsschutz, Handschutz) zur Verfügung gestellt werden.","-","2020-09","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 209-093 (BGI/GUV-I 8686)","Information","Deutschland","Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"Die DGUV Information 209-093 beschreibt, wie auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen organisiert werden kann. Darüber hinaus legt sie Mindestanforderungen zum Inhalt und Umfang des jeweiligen Qualifizierungsbedarfs fest. Sie beschreibt erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für Arbeiten in Forschung, Entwicklung und Produktion als auch in den Servicewerkstätten.","-","2021-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-005 (BGI/GUV-I 600)","Information","Deutschland","Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen","x",{"$nulls":7},"x",null,null,null,"In der DGUV Information 203-005 „Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen“ werden Kriterien genannt, nach denen die Auswahl elektrischer Betriebsmittel erfolgen kann. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen werden Anforderungen an die Betriebsmittel beschrieben, z. B. an die Robustheit der Anschlussleitungen und an den Schutz gegen die Einwirkung von Nässe und Staub.","-","2021-01","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-007 (BGI 657)","Information","Deutschland","Windenergieanlagen",null,null,"x",{"$nulls":7},"x",null,"Die DGUV Information 203-007 „Windenergieanlagen“ bietet konkrete Hilfestellungen zu Schutzmaßnahmen bei Arbeiten in und an Windenergieanlagen. Sie findet Anwendung beim Einsatz von Beschäftigten bei Errichtung und Montage, sowie Demontage und Rückbau („Bauphase“), Betrieb und Instandhaltung („Betriebsphase“) von Windenergieanlagen (WEA) und kann als praxisnahe Handlungsanleitung die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wesentlich erleichtern.","-","2021-08","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-018  (BGI 766)","Information","Deutschland","Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen auf Brandstellen","x",{"$nulls":5},"x",null,"x",null,null,null,"-","-","2000-05","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-019 (BGI 769)","Information","Deutschland","Arbeiten an Fahrleitungsanlagen","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2018-11","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DGUV Information 203-028 (BGI 845)","Information","Deutschland","Arbeiten mit Kabelschneidgeräten","x",{"$nulls":9},"x",null,"-","-","2002-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-034 (BGI 891)","Information","Deutschland","Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen","x",{"$nulls":5},"x",{"$nulls":4},"x","-","-","2006-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-038 (BGI 501)","Information","Deutschland","Beurteilung magnetischer Felder von Widerstandsschweißeinrichtungen",null,"x","x","x",null,null,"x","x",{"$nulls":4},"Diese BG-Information fi ndet Anwendung bei der Beurteilung magnetischer Felder von Widerstandsschweißeinrichtungen. Sie dient der Anwendung der Unfallverhütungsvorschrift „Elektromagnetische Felder“ (BGV B11).\n1.2 Diese BG-Information fi ndet sinngemäß auch Anwendung auf Einrichtungen mit vergleichbaren (zeitlich, räumlich) magnetischen Feldern.","-","2006-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-070 (BGI/GUV-I 5090)","Information","Deutschland","Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel","x",{"$nulls":10},"x","Diese Information gibt Hinweise zur praktischen Durchführung wiederkehrender Prüfungen an\n• ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln, die innerhalb oder außerhalb des Unter\u0002nehmens benutzt oder bereitgestellt werden. Hierzu zählen z.B. Elektrohandwerkzeuge, \nEDV-Geräte, Bürogeräte, Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder Rundfunkgeräte. Vom Un\u0002ternehmen geduldete private Elektrogeräte sind dem gleichgestellt;\n• transportablen elektrischen Arbeitsmitteln, z.B. Baustellenkreissägen, Schweißgeräte.","-","2016-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-043 (BGI/GUV-I 5111)","Information","Deutschland","Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Information findet Anwendung bei der Beurteilung einer möglichen Beeinflussung von Implantaten durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. Sie dient der Anwendung der Unfallverhütungsvorschrift „Elektromagnetische Felder“ (BGV/GUV-V B11). ","-","2009-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-071 (BGI/GUV-I 5190)","Information","Deutschland","Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel",null,"x","x","x",{"$nulls":7},"x","Diese DGUV Information gibt dem Unternehmer Hinweise zur Organisation wiederkehrender Prüfungen\n• ortsveränderlicher und transportabler elektrischer Betriebsmittel,\n• elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel,\ndie sich im Eigentum des Unternehmens befinden, angemietet oder geliehen sind.","-","2020-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 209-093","Information","Deutschland","Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese DGUV Information beschreibt die Qualifizierung von Personen, die Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen und deren Komponenten ausführen. Dazu zählen grundsätzlich auch Arbeiten an Auf- und Anbaugeräten, die direkt mit dem HV-System verbunden sind und über die gleichen Schutzmaßnahmen verfügen.","-","2021-08","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 202-002","Information","Deutschland","Herstellen und Betreiben von Geräten und Anlagen für Forschungszwecke - CE-Konformität und Betriebssicherheit","x",{"$nulls":9},"x",null,"Ziel dieser Schrift ist es, den Verantwortlichen eine konkrete Hilfestellung zu geben, die gesetzlichen Anforderungen den forschungsspezifischen Bedingungen entsprechend zu erfüllen.","-","2018-03","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-001","Information","Deutschland","Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel weisen Maßnahmen zum Schutz gegen direktes Berühren und zum Schutz bei indirektem Berühren auf, wodurch der Anwender vor gefährlicher Stromeinwirkung geschützt wird.  Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln müssen diese Schutzmaßnahmen teilweise oder ganz außer Funktion gesetzt werden, so dass diese elektrotechnischen Arbeiten ausschließlich von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Dies sind „Arbeiten an, mit oder in der Nähe einer elektrischen Anlage“, bei denen eine elektrische Gefährdung nicht sicher ausgeschlossen werden kann.","-","2015-10","veröffentlicht","offen",null,1]
["BGI 577","Information","Deutschland","Instandhaltung – sicher und praxisgerecht durchführen","x",{"$nulls":9},"x","x","Diese Schrift richtet sich an alle in der Instandhaltung Tätigen im Bereich der verarbeitenden Industrie, wie zum Beispiel im Maschinenbau. In anderen Branchen vor allem in der Chemie und der Verfahrenstechnik gelten aufgrund der dort vorkommenden Gefährdungen und Risiken zusätzliche Anforderungen, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern. Die Maßnahmen werden in \nspeziellen Schriften beschrieben.",null,"2018-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 211-005","Information","Deutschland","Unterweisung – Bestandteil des betrieblichen\nArbeitsschutzes","x",{"$nulls":9},"x",null,"Um Gesundheitsschäden bei der Ausübung der Tätigkeit Ihrer Mitarbeiter zu vermeiden, ist es notwendig, diese ausreichend und angemessen über Gefährdungen am Arbeitsplatz zu informieren. Wesentliche Voraussetzung für sicherheitsgerechtes und gesundheitsbewusstes Verhalten sind wirksame Unterweisungen.","-","2012-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 211-006","Information","Deutschland","Sicherheit und Gesundheitsschutz durch Koordinieren","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die vorliegende Druckschrift soll dazu beitragen, in allen Mitgliedsunternehmen Arbeiten so vorzubereiten und durchzuführen, dass gegenseitige Gefährdungen vermieden werden. Dieses Schutzziel gilt sowohl für die Tätigkeit der eigenen Mitarbeiter als auch bei Vergabe von Aufträgen an andere Unternehmen.","-","2013-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 211-010","Information","Deutschland","Sicherheit durch Betriebsanweisungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die vorliegende Druckschrift der Berufsgenossenschaft \nHolz und Metall soll den Unternehmern helfen ihrer \nPflicht zur Erstellung von Betriebsanweisungen nachzukommen. Betriebsanweisungen unterstützen Unternehmer und Vorgesetzte bei der Unterweisung der Mitarbeiter sowie bei der Überwachung ihres Verhaltens. \nSie helfen allen Beschäftigten, sich bei ihren Tätigkeiten stets sicher verhalten zu können.","-","2019-02","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 213-033","Information","Deutschland","Gefahrstoffe in Werkstätten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Zielsetzung dieser DGUV Information ist,\n• über die Gefahrstoffe zu informieren, die bei typischen \nWerkstattarbeiten zum Einsatz kommen oder bei diesen Arbeiten entstehen und über die möglichen Gesundheitsgefahren, die von ihnen ausgehen,\n• auf die gesetzlichen Verpflichtungen hinzuweisen, die \nsich aus den Tätigkeiten mit Gefahrstoffen am Arbeitsplatz ergeben,\n• durch die Darstellung geeigneter Schutzmaßnahmen, \ndie sich in der Praxis bereits bewährt haben zu unterstützen","-","2022-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["BGI/GUV-I 8665","Information","Deutschland","Tätigkeiten mit\nPCB-haltigen Produkten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Information gilt für Tätigkeiten mit PCB-haltigen Gemischen, Erzeugnissen und Bauteilen oder in PCB-kontaminierten Arbeitsbereichen.","-","2014-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["GUV-I 8563","Information","Deutschland","Aufgaben, Pflichten,\nVerantwortung und Haftung\nim innerbetrieblichen\nArbeitsschutz","x",{"$nulls":9},"x",null,"In dieser Broschüre sollen Aufgaben, Pflichten, Verantwortung und Haftung von Betroffenen im innerbetrieblichen Arbeitsschutz beschrieben werden.\nBetroffene sind in erster Linie der Unternehmer (Arbeitgeber), die Führungskräfte, besonders Beauftragte sowie die Versicherten (Beschäftigten). ","-","2002-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-016","Information","Deutschland","Kennzeichnung von Arbeitsbereichen\nan elektrischen Anlagen mit Nennspannung\nüber 1 kV",null,"x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"Diese DGUV Information beschreibt Art und Umfang der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile an und in elektrischen Anlagen mit Nennspannung über 1kV bezüglich \n• der Kennzeichnungen und Abgrenzungen von Arbeitsbereichen,\n• des Zuganges zu Arbeitsbereichen in Innenraumanlagen, Freiluftanlagen und an Freileitungen\nsowie\n• Einweisung und Freigabe.","-","2016-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-031","Information","Deutschland","Montage eines Klemmrings\nunter Beachtung der Grundsätze\nfür den Berührungsschutz\nbei Arbeiten unter\nSpannung (AuS) bis 1 kV",null,"x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"Montagearbeiten unter Spannung an Niederspannungsanlagen unterscheiden sich insofern \nvon anderen Arbeiten, als die ausführende Person unter Spannung stehende Teile berühren und dabei eine Körperdurchströmung oder einen Störlichtbogen verursachen kann. Deshalb müssen bei solchen Arbeiten besondere Persönliche Schutzausrüstungen benutzt werden.","-","2003-06","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-042","Information","Deutschland","Auswahl und Benutzung von Laser-Schutzbrillen, Laser-Justierbrillen und Laser-Schutzabschirmungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese DGUV Information hilft den Laserschutzbeauftragten, den Fachkundigen und den Unternehmern/Arbeitgebern, eine geeignete Laser-Schutzbrille, eine Laser-Justierbrille, eine Kombination oder eine Laser-Schutzabschirmung auszuwählen. Grundlage ist die Gefährdungsbeurteilung gemäß OStrV bzw. TROS Laserstrahlung beim Umgang mit Laserstrahlung.","-","2018-05","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 203-082","Information","Deutschland","Herstellung von Batterien–Handlungshilfe für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Metallen und ihren Verbindungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die DGUV Information bezieht sich auf die Herstellung von Batterien, in denen Cadmium, Cobalt und Nickel sowie deren Verbindungen zum Einsatz kommen, insbesondere auch auf die Herstellung nickelbasierter Batteriesysteme sowie von Lithium-Akkumulatoren.","-","2016-07","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 204-020","Information","Deutschland","Verbandbuch","x",{"$nulls":9},"x",null,"Über jede Erste-Hilfe-Leistung müssen nach §24 Abs. 6 der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ Aufzeichnungen geführt und fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Die Aufzeichnungen sind vertraulich zu behandeln.","-","2015-12","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 204-021","Information","Deutschland","Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die Alternative zum Verbandbuch (DGUV Information 204-020, zurückgezogen) als Meldeblock mit Seiten zum Abreißen.","-","2023-01","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 205-023","Information","Deutschland","Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese Schrift gibt eine Übersicht zu den Inhalten und zum Umfang der Ausbildung von Brandschutzhelfern","-","2019-11","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 208-016","Information","Deutschland","Die Verwendung von Leitern und Tritten","x",{"$nulls":9},"x",null,"Diese DGUV Information gibt erläuternde Hinweise zu \nden Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung \n(BetrSichV) über die Verwendung von tragbaren Leitern \nund Tritten.","-","2022-08","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 208-022","Information","Deutschland","Türen und Tore","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von Türen und Toren in §3a Abs. 1 und §4 Abs. 3 sowie insbesondere in den Punkten 1.7 und 2.3 Abs. 2 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.","-","2017-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 211-041","Information","Deutschland","Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung","x",{"$nulls":9},"x",null,"Die DGUV Information „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ informiert in erster Linie über\n• die Sicherheitsaussagen von Sicherheitszeichen sowie die zugehörigen Erläuterungen,\n• den wirksamen betrieblichen Einsatz von Sicherheitszeichen und\n• die Gestaltungsgrundsätze von Sicherheitszeichen. Sie enthält darüber hinaus Beispiele zum betrieblichen Einsatz von Sicherheitszeichen. ","-","2016-04","veröffentlicht","offen",null,1]
["DGUV Information 212-139","Information","Deutschland","Notrufmöglichkeiten für\nallein arbeitende Personen","x",{"$nulls":9},"x",null,"Wenn eine gefährliche Arbeit von einer Person allein ausgeführt wird, so hat der Unternehmer oder die Unternehmerin über die allgemeinen Schutzmaßnah\u0002men hinaus für geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen zu sorgen. ","-","2016-09","veröffentlicht","offen",null,1]
["DIN EN 61508-1","Norm","Europa","Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme - Teil 1: Allgemeine Anforderungen ",null,"x","x","x",{"$nulls":6},"x",null,"DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1) behandelt diejenigen Gesichtspunkte, die zu betrachten sind, wenn elektrische/elektronische/programmierbare elektronische (E/E/PE) Systeme zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden. ","DKE GK 914 Funktionale Sicherheit elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Systeme (E, E, PES) zum Schutz von Personen und Umwelt","2011-02","veröffentlicht","geschlossen",null,1]
["DIN VDE 0100","Norm","Deutschland","Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe","x","x",null,null,"x",{"$nulls":5},"x",null,"Dieser Entwurf mit seinem grundsätzlichen Anwendungsbereich für die Normenreihe DIN VDE 0100 gilt für die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen bis einschließlich AC 1 000 V oder DC 1 500 V. Die Bestimmungen sind vorgesehen, die Sicherheit von Personen, Nutztieren und Sachwerten vor Gefahr und Beschädigung zu bieten, die durch angemessenen Gebrauch elektrischer Anlagen entstehen können, und die richtige Funktion solcher Anlagen zu bieten. ","DKE/K 221 \"Elektrische Anlagen und Schutz gegen elektrischen Schlag\"","2024-04","Entwurf","geschlossen",null,1]
["DIN SPEC 91437","Technische Spezifikation","Deutschland","Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) auf Basis von Toluol - Bewertung, Prüfung und Sicherstellung der LOHC-Qualität",null,"x","x",{"$nulls":6},"x",null,"x","Diese DIN SPEC soll Anforderungen an die Eigenschaften von LOHC-Trägermaterialien auf Toluolbasis und entsprechende Prüfverfahren festlegen. Diese DIN SPEC soll Toluol, Benzyltoluol und Dibenzyltoluol beschreiben. Die DIN SPEC soll für die Verwendung von Verbindungen auf Toluolbasis als flüssige organische Wasserstoffträger zum Zweck der Speicherung und Abgabe von Wasserstoff gelten.","-","2023-05","veröffentlicht","offen",null,1]

{"sheet":"Felder","index":6,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Dokumententyp","Gültigkeitsbereich","Gewerk","Fokus der Norm","Status der Überarbeitung","Dokumentenzugang","Legaler Status","H2-Readiness-Level","Relevanz","Verwendungsgrad","Gasfamilie"]
["Norm","Deutschland","Allgemein","Bauteil","Neuerstellung in Erarbeitung","offen","ja","Nicht betroffen","informativ","Abschnitt(e)","2. Gasfamilie - H2-ready mit technischen Einschränkungen"]
["Technische Regel","Europa","Anwendung","Material","Entwurf","geschlossen","nein","nicht H2-ready","erforderlich","Gesamtdokument","2. Gasfamilie - H2-ready"]
["Information","International","Erzeugung","Netze & Anlagen","veröffentlicht","zurückgezogen","ja, harmonisiert","10% H2",null,"Basis für Fortschreibung","2. + 5. Gasfamilie - H2-ready"]
["Prüfgrundlage","Nordamerika ","Infrastruktur","Organisation & Management","Revision geplant",null,"nein, in Harmonisierung","20% H2",null,null,"5. Gasfamilie - H2-ready"]
["Vorläufige Prüfgrundlage",null,"-","Personal/Qualifikation","Revision in Erarbeitung",null,null,"100% H2",null,null,"Unabhängig von der Gasfamilie anwendbar - H2-ready"]
["Industriestandard",null,null,"Produkte",null,null,"(kein Mehrwert)","nicht geprüft",null,null,"nicht bestimmt"]
["Technische Spezifikation",null,null,"Sicherheit",{"$nulls":6},"nicht anwendbar"]
["Leitfaden",null,null,"Prüfung"]
["Bericht",null,null,"-"]
["Vornorm"]
["Richtlinie"]
["Grundsatz",{"$nulls":5},"Dokumenten Kompatibilität mit Normen "]
[{"$nulls":6},"komplementär zu DIN EN (EN ISO)"]
[{"$nulls":6},"komplementär zu DIN (DIN ISO)"]